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1. Кириш.

Ўзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 1998 йил 31 декабр 362 – сонли буйруғи билан тасдиқланган                       “ Ўзбекистон республикаси  олий ўқув юртлари битирувчиларининг якуний давлат аттестация тўғрисидаги низомга асосан якуний давлат аттестацияси бир ёки бир неча  аттестациялардан иборат бўлиши кўрсатилиб, битирувчи  талаба битирув малакавий ишини химоя қилиши қайд етилган.
Битирув малакавий иш (Б М И) га қўйиладиган умумий талаблар махсус  ,,Олий ўқув юртларида бакалавр битирув малакавий ишини бажаришга қўйиладиган талаблар” да  келтирилган бўлиб,  ,, ишни бажариш тартиби, ҳажми ва мазмуни талабларга мувофиқ олий ўқув юрти томонидан белгиланади”- деб кўрсатилган. 

Гулистон давлат университети илмий Кенгашининг  1999 йил 28 январ   3-сонли  баённомаси билан тасдиқланган  ,, Университетда  бакалавр битирув малакавий ишни бажариш тартиблари тўғрисидаги   Низом”да         БМИ ни бажариш  тартиби, мавзу  танлаш, БМИ бўйича топшириқлар бериш, ишга раҳбарлик қилиш, ишни химоя қилиш қоидалари ёритилган.

Ушбу  методик  кўрсатма  юқоридаги  Низомлар  ва  5111000 - ,,Касбий таълим” ( Аграномия ) ва 5141000- Тупроқшунослик”  таълим йўналишлари ДТС асосида ишлаб чиқилган бўлиб, унинг асосий мақсади битирувчиларга  БМИ ни бажариш бўйича умумий қоидалари, меъёрлари билан
таништириш
ҳамда
бўлажак мутахассисга ҳар қандай мелиоратив масалаларни ечишда, унинг  моҳиятини, хулосаларини  ва  қонунларини чуқур ўзлаштиришда  мустақил фикирлаш қобилятини оширишда ёрдам беришдир.
2. Умумий қоидалар.

2.1. Битирув малакавий ишининг мавзуси, мақсади ва вазифалари 

“Шўр ювиш меъёрини аниқлаш” мавзуси бўйича битирув малакавий ишининг мақсади талабаларнинг университетда олган билимлари чуқур ва мустахкам бўлишига эришиш ҳамда мутахассисликка оид мелиоратив масалаларни йечишни ўрганишдир. Шунинг билан бирга талабалар қишлоқ хўжалиги мутахассисликлари олдига қўйилган вазифаларни тўла англаб етиши ва шу борада мустақил фикр юритиш ҳамда хулоса ясашни ҳам ўргатади.

2.2. Битирув малакавий ишининг мазмуни ва ҳажми

Битирув малакавий иши  “Топшириғи” ҳар бир талабага алоҳида берилиб, у берилган дастлабки маълумотлардан иборат хўжалик (фермер)  ер майдони, тупроғининг механик таркиби, шўрланиш типи, шўри ювиладиган қатлам чуқурлиги, тупроқнинг туз бериш қобиляти  коэффиценти ва уларга қўшимча тавсия қилинган манбалардан олинадиган маълумотларга асосланиб битирув малакавий ишини бажаради ва унинг таркибига қуйидагилар киради:

1. Кириш.

2. Хўжаликнинг географик жойлашиши (талаба яшайдиган туман ва хўжалик)

3. Хўжаликнинг табиий-иқлим шароитлари.

3.1. Иқлими.

3.2. Релефи.

3.3. Гидрогеологик шароитлари.

3.4. Тупроғи
3.5. Хулоса.

4. Намунавий фермер хўжалиги  ерлари учун мелиоратив тадбирлар ишлаб чиқиш.

4.1. Шўр ювиш мақсади, вазифаси ва тури.

4.2. Шўр ювиш меъёри ва муддатлари.

4.3. Фермер хўжалиги ерларида шўр ювиш меъёри, давомийлиги ва муддатини аниқлаш.

4.4. Шўр ювиш режасини тузиш.

4.5. Фермер хўжалиги  ерларининг мелиоратив ҳолатини яхшилашга қаратилган хулосалар ишлаб чиқиш.

5. Фойдаланилган адабиётлар.

2.3. Битирув малакавий ишини расмийлаштириш бўйича талаб. 

2.3.1. Ҳамма чизмалар қабул қилинган масштаб ва белгилар (оқ-қора ёки рангли тасвир) дан фойдаланиб бажарилади.

2.3.2. Жадваллар матнда тушунарли қилиб ва тартиб билан сиёҳда тўлдирилади.

2.3.3. Битирув малакавий ишининг матнини баён қилишда фойдаланилган турли ахборот манбаларига мурожатлар, иш ёзма қисмининг оҳиридаги фойдаланилган адабиётлар рўйҳатидаги тартиб рақами бўйича ёзиб қўйилади.

3.Битирув малакавий  ишини бажариш усуллари.

3.1 Кириш қисми

    Унда қуйидаги масалалар баён қилинади:

1. Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришгандан кейин ер ва сувга бўлган муносабат, ер ва сув манбаларидан оқилона, самарали фойдаланиш учун мамлакатимизда қабул қилинган қонунлар ва қарорлар тўғрисида.

2. Бозор иқтисодиёти шароитида қишлоқ хўжалигининг асосий ишлаб чиқариш воситаси бўлган ердан фойдаланиш самарадорлигини ошириш зарурати.

3. Суғориладиган ерлардан самарали фойдаланишда шўр ювишнинг ахамияти.

4. Битирув малакавий ишининг мазмуни ва вазифалари.

3.2 Хўжаликнинг географик жойлашиши ва табиий-иқлим шароитлари.

3.2.1. Хўжалик тўғрисидаги маълумотлар

       Бу қисмда талаба яшайдиган вилоят, туман ёки хўжаликнинг географик жойлашиши берилади. Ҳозирда қишлоқ хўжалигида фойдаланилаётган ва қуриқ ерлар майдони, асосий қишлоқ хўжаликлари, ерларнинг мелиоратив ҳолати тўғрисидаги маълумотлар (зовурларни қўллаш  -гектар хисобига, коллектор-зовурлар узунлиги, алмашлаб экишнинг жорий қилинганлиги ва бошқалар) кўрсатилади.

3.2.2. Хўжаликнинг табиий-иқлим шароитлари.

3.2.2.1. Иқлими.   Метеостанция ёки адабиёт манбалари асосида вилоят ёки хўжаликнинг иқлими қисқача ифодаланади (ўртача йиллик ҳаво харорати, самарали харорат йиғиндиси, вегитация даври кунлари,атмосфера ёғинларининг ўртача йиллик миқдори, уларнинг йил, ойлар бўйича тақсимланиши, шамол фаолиятининг ифодаланиши ва бошқалар) ва мазкур туманда тупроқ хосил қилувчи омил сифатида иқлимнинг роли кўрсатилади.

3.2.2.2. Рельефи.  Ернинг устки кўриниши паст-баландлиги (микро, макро-мезорельефлар) таърифланиши зарур ва мазкур рельефнинг тупроқ ҳосил бўлиш жараёнларга таъсири кўрсатилади. Ер ости сизот сувларининг чуқурлиги худуд рельефи билан боғлиқлиги ва уларнинг тупроқ ҳосил бўлиш жараёнига таъсири кўрсатилади.
3.2.2.3. Гидрогеологик шароитлари. Сизот, тупроқ ва ер усти сувлари тупроқда тузларнинг тўпланиши ва харакатланишида бир занжирнинг таркибий қисмлари ҳисобланади. Шунинг учун ҳам мелиоратив масалаларни ечишда уларни биргаликда кўриб чиқишга тўғри келади. Тупроқ ҳосил бўлиш жараёнида грунт сувларининг роли айниқса, катта бўлиб, улар шўрланган тупроқларнинг режимига ва шаклланишига ҳар томонлама таъсири кўрсатилади.

3.2.2.4. Тупроғи. Бу қисмда ўрганилаётган вилоят, туман ёки хўжалик қайси тупроқ минтақаси, зона бўлинмасига, провинцияга мансублиги кўрсатилади. Хўжаликда тарқалган асосий тупроқ типларининг профили ва морфологик белгиларини қисқача таърифини бериш. Тупроқнинг агрофизикавий, агрокимёвий хоссалари батафсил баён қилиниб, тупроқнинг агрономик хоссалари таърифи берилади.

3.2.2.5. Хулоса. Бу қисмда талаба хўжалик тупроқларнинг ҳозирги тупроқ-мелиоратив ҳолатини кўрсатиши, мумкин қарор қисқача хулоса бериши ва ерлардан самарали фойдаланиш, хўжалик тупроқларини яхшилаш бўйича таклифларини билдириши лозим.

4. Фермер хўжалиги ерлари учун мелиоратив тадбирлар ишлаб чиқиш.

4.1. Шўр ювишнинг мақсади, вазифаси ва тури

       Республикамиз суғориладиган ерларининг 60-65% табиий шўрланган ерлар бўлиб, бу ерларда зовур тармоқларининг етарли бўлишидан қатъий назар турли даражада минераллашган сизот сувлари ер юзасига яқин жойлашган, яъни гидроморф ва ярим гидроморф мелиорация тартиби сақланиб қолмоқда.

      Бундай шароитда сизот сувлари жадал буғланади ва мавсумий туз тўпланиш жараёни мунтазам равишда кечади. Тупроқда туз тўпланиш жараёни экинларни суғориш мавсуми тугагандан бошланиб куз, бахор ойларида чўл ва сахро минтақаларида эса қиш ойларида ҳам давом этади.

      Шунинг учун шўрланган ерларда ҳар йили шўр ювишни ўтказиш мутлақо зарурий агромелиоратив тадбир ҳисобланади.

      Шўр ювишнинг вазифаси-қишлоқ хўжалик экинларининг ўсиши, ривожланиши, мўл ҳосил бериши ва ҳосил сифати учун зарарли бўлган ортиқча тузларни тупроқдан ювиш ҳамда сизот сувлари минераллашганлигини камайтиришдир.

    Шўр ювиш икки йўл билан амалга оширилади:

1. Асосий шўр ювиш-шўрланган янги ерларни ўзлаштиришда ва фойдаланиб келинаётган ерларда турли сабаблар билан кучли шўралнган ерларни ювишда ўтказилади. Асосий шўр ювишда махсус техника, технолаогия ва маблағ талаб қилинади. Бунда ер лойиха асосида тақсимланади, доимий зовурларга қўшимча вақтинчалик зовуралар олинади, ер чуқур юмшатилади, чеклар кенг, баланд, мустахкам бўлади. Шўр ювиш меъёри катта бўлиб узоқ муддат давом  этади. Асосий шўр ювишни махсус мелиорация ташкилотлари ўтказади.

2. Жорий шўр ювиш-ҳар йили ер экинлардан бўшагандан кейин ўтказилиб, хўжаликлар, фермерлар, ўз кучлари билан амалга оширадилар. Шўр ювиш суғориладиган ерларнинг иқлим, геологик, гидрогеологик ва зовурлаштирилиш даражасига қараб қуйидаги турларга бўлинади:

1. Чўктириб ювиш

2. Ювиб оқизиб юбориш

3. Зовурлаштирилган шароитда шўр ювиш.

4. Ер юзаси бўйлаб оқизиб ювиш.

5. Тузларнинг табиий ювилиши.

       Ўзбекистоннинг шўрланган ерлари, асосан зовурлаштирилганлиги туфайли ишқорсизлантириб ювиш кенг қўлланилмоқда. Зовурлаштирилган шароитда шўр ювишнинг афзалликлари шундаки, тупроқдаги тузлар йилдан йилга ювилиб камайиб боради ва тупроқда қулай туз тартиби вужудга келади.
4.2.Шўр ювиш меъёрлари, муддатлари ва давомийлигини аниқлаш усули

      Шўр ювишда шўр ювиш меъёрини тўғри белгилашнинг амалий ахамияти жуда катта.

     Агар шўр тупроқлар меъёридан ортиқча ювилса жуда кўп салбий оқибатларга олиб келади, жумладан тупроқнинг таркибидаги тузлар билан бирга ўсимликлар учун фойдали бўлган озиқа элементлари, яъни органик ва минерал моддалар ҳам ювилиб тупроқ унумсиз ҳолатга тушиб қолади, меъёридан ортиқча сув ернинг туб қатламларига шимилиб сизот сувларининг сатхини кўтариб тупроқнинг мелиоратив холатини бузади, тупроқни зичлаб унинг сув-физик хоссаларини ёмонлаштиради, бахорда ерга ишлов бериш ва экиш тартибларини кечиктириб юборади.

      Ер кам меъёр билан чала ювилганда эса тупроқнинг таркибида заҳарли тузлар қолиб кетади ва экинларнинг униб чиқиши, ўсиши, ривожланиши, хосилдорлиги ҳамда ҳосил сифатига салбий таъсир кўрсатади.

      Шунинг учун шўр ювиш меъёрини хисоблаб топишга катта эътибор бериш керак. Шўр ювиш меъёрини аниқлаш учун тупроқнинг сув-физик хоссаси, шўрланиш даражаси, сизот сув сатхининг жойлашиш чуқурлиги, ернинг зовурлаштирилганлик даражаси, тупроқдаги намлик миқдори, атмосфера ёғинлари ва сувнинг буғланиши хисобга олинади.

А.Н.Костяков, Р.И.Ковда, С.В.Астапов, В.Р.Волобуев, И.С.Рабочев, Л.П.Розов, А.Е.Нерозин, Н.Ф.Музичик ва бошқа олимлар шўр ювиш меъёрини аниқлаш учун ўз формулаларини ишлаб чиққанлар.

Кўп йиллик текширишлар натижасига асосланиб, шўр ювиш меъёрлари тупроқнинг шўрланганлик даражаси, шўрланиш типлари, механик таркиби, сув ўтказувчанлик қобилиятини хисобга олган ҳолда, назариёт ва амалиёт тажрибаларида тасдиқланган кучли шўрланган ерларни бир йўла ювиш (сув меъёрини тупроқнинг юқориги бир метрлик қатламидаги зарарли тузларнинг йиғиндиси  ва хлор-ион миқдори бўйича ҳисоблаш зарур)да  В.Р.Волобуев формуласига асосан аниқланади.
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Бу ерда:
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-шўр ювиш меъёри, м3/га

10000-бир гектар майдоннинг юзаси, м2
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-ҳисобий қатлам қалинлиги, м


[image: image4.wmf]a

-тупроқнинг туз бериш қобилияти коэффициенти (4.2.1-жадвал бўйича қабул қилинади).
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 - логарифмик  қиймат (4.2.2-жадвал бўйича қабул қилинади).
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S

-шўрланишни аниқлаш маълумотлари бўйича шўр ювиладиган қатламдаги дастлабки туз миқдори.
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S

-тупроқда қолдирилиши мумкин бўлган тузлар миқдори.

                                                                                     4.2.1 -жадвал
В.Р.Волобуев формуласи бўйича логорифмик қиймати.

	lg-1=0
	lg-8=0,96
	lg-15=1,22

	lg-2=0,3
	lg-9=0,98
	lg-16=1,16

	lg-3=0,49
	lg-10=1
	lg-17=1,20

	lg-4=0,67
	lg-11=1,17
	lg-18=1,25

	lg-5=0,68
	lg-12=1,18
	lg-19=1,29

	lg-6=0,81
	lg-13=1,20
	lg-20=1,32

	lg-7=0,91
	lg-14=1,21
	


                                                                                              4. 2.2-жадвал
 Тупроқ-грунтлардан тузнинг ювилиб кетиш қиймати 
кўрсаткичи (α).

	Тупроқ-грунтлари
	Шўрланиш типи

	
	Сульфат-хлоридли ва хлоридли
	Хлорид-сульфатли ва сульфатли

	Қумли
	0,6-0,8
	0,7-0,9

	Қумоқли
	0,8-1,0
	0,9-1,1

	Енгил ва ўрта қумоқли (кам зичланган)
	1,0-1,2
	1,1-1,3

	Лойли қатлами бўлмаган, зичлашган ўрта ва оғир қумоқли
	1,2-1,5
	1,3-1,8

	Лойли қатламлари мавжуд бўлган лойлар
	1,5-2,0
	1,8-2,4


Ўрта Осиё  мамлакатларининг шўрланган зовурлаштирилган ерлари учун А.Е Нерозиннинг  формуласи  маъқул эканлиги  аниқланган. Бу формула  қуйидагича ифодаланади.

                            S

M = (П – m) +      ·̶    - A+n
                            K

Бунда:

М – шўр ювишнинг умумий меъёри, м3/га хисобда.

П  - тупроқнинг  чегаравий нам сиғими, м3/га.

m – шўр ювишдан олдинги тупроқнинг намлиги, м3/га.

S – Тупроқдан ювилиш зарур бўлган хлор миқдори, кг/га.
Тупроқдаги ювиб чиқариладиган туз (хлор) миқдори қуйидагича хисобланади: 

S  = 100· h ·α (Z-Z1)  ·100,  кг /га   
Бу ерда: 

h   -  хлор-ион ювиб чиқарилиши зарур бўлган қатлам;
α   -  тупроқнинг хажмий массаси, г/см3, т/м3;

Z-Z1 – дастлабки (ювишга қадар) ва ювилгандан сўнг қоладигантузнинг миқдори, оғирликка нисбатан фоиз хисобида;

100-  килограммни тоннага айлантириш кўпайтмаси.
K – шўр ювиш коэффициенти (1 м3  сув билан ювиладиган хлор миқдори,  кг/га.

A – шўр ювиш бошлангандан экиш давригача  тупроққа  тушадиган ёғин миқдори, м3/га. 

n – шўр ювиш бошлангандан экиш давригача  тупроқдан буғланишга сарфланган сув миқдори, м3/га.

(П – m) -  тупроқнинг чегаравий нам сиғимигача етишмай турган сув миқдори (тузларни эритиш учун сарфланадиган сув меъёри)  м3/га.

 S

· Тузларни ювиб  чиқариш меъёри , м3/га.
 K

Зовурлаштирилмаган шароит учун шўр ювишнинг умумий меъёрий И.Ф.Музичик формуласи билан аниқланади.

                            H-H1
M = (П – m) +    -------   х 10000
                               V
  Бунда:

М – шўр ювишнинг умумий меъёри, м3/га хисобда.

П  - тупроқнинг  чегаравий нам сиғими, м3/га.

m – шўр ювишдан олдинги тупроқнинг намлиги, м3/га.

H - шўр ювишдан олдинги сизот сувларнинг жойлашиш чуқурлиги;

H1 - шўр ювишдан жараёнида сизот сувлари кўтарилишининг йўл қўйилган  чуқурлиги, м;
V – сизот сувларини йўл қўйиладиган даражага кўтарилишини таъминловчи сув қалинлиги (V нинг қиймати енгил механик таркибли тупроқлар учун 6,5-7, ўртача механик таркибли тупроқлар учун 8 ва оғир таркибли тупроқлар учун эса 9-10 га тенг).
 H-H1

 -------   х 10000 – тузларни  ювиб чиқариш  меъёри, м3/га.
    V
4.2.1.Шўр ювиш муддати. Шўр ювиш меъёрлари аниқ бўлгач, шўр ювиш жараёни белгиланади. бунда: а) шўр ювиш давомати Т, кун ва  б) шўр ювиш вақтлари белгиланади.

      Ўзбекистоннинг барча вилоятларидаги суғориладиган шўр ерларини ювишнинг мақбул муддатлари ва меъёрларини аниқлаш учун жуда кўп махсус дала тажрибалари ўтказилган. Тажриба натижалари жорий шўр ювишнинг мақбул муддатлари куз-қиш ва бахор ойлари эканлигини кўрсатди. Шу муддатларда шўр ювишнинг қуйидаги афзалликлари бор:

1. Шўри ювиладиган ерларнинг асосий экинлардан бўшаганлиги.

2. Сизот сувларининг ер сатхидан энг чуқур жойлашганлиги.

3. Хароратнинг пастлиги туфайли ер ва сув сатхидан буғланишнинг камлиги.

4. Атмосфера ёғинлари ҳисобига маълум даражада шўр ювиш меъёрларининг камайиши.

5. Тупроқда нам захираси кўпайиши хисобга қишлоқ хўжалик экинлари уруғини ўша намлик хисобига ундириб олиш.

6. Эрта бахорда бегона ўтларнинг уруғини униб чиқиш учун шароит яратилиши ва уларни ерга ишлов бериш хисобига камайтириш.

7. Шўр ювишдан олдин хўжаликдаги коллектор-зовур ва суғориш тармоқларини таъмирлаш учун имконият яратилиши.

      Кам шўрланган енгил механик таркибли тупроқларда жорий шўр ювиш эрта бахорда (феврал-март), ўртача ва кучли шўрланган, механик таркиби оғир тупроқлардан эса куз-қиш, бахор ойларида (ноябр, декабр, феврал, март)ўтказиш мақсадга мувофиқдир.

4.2.2.Шўр ювиш давомийлигини аниқлаш. Шўр ювиш давомийлиги қуйидаги формула бўйича аниқланади:
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[image: image9.wmf]N

-Шўр ювиш меъёри, м3/га 
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-хўжалик ички тармоғи (хит)га бириктирилган шўри ювиладиган                                майдон, га;
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-хўжалик ички тармоғининг тезлаштирилган сув сарфи қиймати, м3/с
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ХИТ

h

-хўжалик ички тармоғи тизимининг фойдали иш коэффициенти (ФИК)

       Шўр ювишда бир галги шўр ювиш меъёри зовурлаштирилган шароитда гектарига 2000-2500 м3дан ошиб кетмаслиги керак. Чунки чекларда сувнинг кўпайиб кетиши марзаларни ювиб кетишга олиб келади ва сув чекларда узоқ муддат туриб қолади. Шунинг учун шўр ювиш меъёри 2500 м3/га дан кўп бўлганда уни бўлиб бериш яхши натижа беради.
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Шундан кейин хар бир шўр ювиш меъёрининг давомийлиги аниқланади:


                         
[image: image14.wmf]n

t

t

T

+

+

=

...

1

, кун

Бу ерда: t1+…+tn-бир галги шўр ювиш меъёрини давомийлиги, кун.
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Бундан кейин шўр ювиш муддатларини белгилаймиз: 

1-шўр ювиш  1.XI-
[image: image17.wmf]n

.XI
2-шўр ювиш   
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.XI- 
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.XII
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Бу ерда: 
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-ой кунлари сони (1,2….31).

4.3.Шўр ювиш ишларининг режасини тузиш.

Сув ресрусларидан унумли фойдаланиш, шўр ювишни ўз вақтида сифатли қилиб ўтказиш ва мавжуд мехнат ресрусларидан тўғри фойдаланиш мақсадида шўр ювиш ишлари режалаштирилади. Шўр ювиш ишларини режалаштириш ишлари, биринчи навбатда,ҳар йили кузда хўжалик худудида махсус текшириш ишлари ўтказилиб, бунда шўрланган майдонларнинг ҳажми шўрланганлик даражасига кўра аниқланади.

Тупроқнинг тузлар ва механик таркибларини ҳисобга олган ҳолда шўр ювиш сони ва меъёрлари белгиланади (4.4.1-жадвал).

4.3.1-жадвал

Шўрланган майдонларнинг ҳажми, шўр ювиш меъёри ва сони.

	Шўрланиш даражаси
	Майдони, га
	Шўр ювишнинг умумий меъёри, м3/га
	Шўр ювиш сони
	Шўр ювишнинг ўрта меъёри, м3/га

	Кучсиз шўрланган
	82
	2000
	1
	2000

	Ўртача шўрланган
	46
	4000
	2
	2000

	Кучли шўрланган
	18
	6000
	3
	2000


Кейинги навбатда фермер хўжалиги бўйича шўрланган тупроқлар майдони кўрсатилиб, уларнинг ҳажми суғориладиган гектар ҳисобидан аниқланади. Шўри ювиладиган майдоннинг табиий ҳажмини суғориладиган-гектар ҳисобида аниқлаш учун уни шўр ювиш сонига кўпайтириш зарур (4.4.2-жадвал).

4.3.2-жадвал

Фермер хўжалиги бўйича шўри ювиладиган майдонлар ҳажми 

(суғориладиган-гектар ҳисобида).

	Суғориш тармоғи
	Шўри ювиладиган майдон, га
	Шу жумладан
	Суғориладиган гектар ҳисобидаги ювиладиган майдон, га

	
	
	1-марта ювиладиган

(кучсиз шўр)
	2-марта ювиладиган

(ўртача шўр)
	3-марта ювиладиган

(кучли шўр)
	4-марта ювиладиган

(кучли  шўр)
	

	Р-1
	28
	15х1
	9х2
	4х3
	-
	45

	Р-2
	32
	17х1
	10х2
	5х3
	-
	52

	
	60
	32
	38
	27
	-
	97


Шундан кейин эса шўри ювиладиган майдонлар декадалар (ўн ёки беш кунликлар)бўйича тақсимланиб чиқилади (4.4.3-жадвал).

4.3.3-жадвал 

Фермер хўжалиги бўйича шўр ювиш режаси

	Суғориш тармоғи
	Шўри ювиладиган майдон,суғ. га
	Суғориладиган гектар ҳисобида ювилиши керак бўлган майдон

	
	
	Ноябр
	Декабр

	
	
	1-10.ХI
	11-20.XI
	21-30.XI
	1-10.XII

	Р-1
	45
	-
	23
	22
	-

	Р-2
	52
	-
	27
	25
	-

	
	97
	-
	50
	47
	-


4.4. Фермер хўжалиги тупроқларининг мелиоратив ҳолатини

яхшилашга қаратилган тавсиялар ишлаб чиқиш
   Бу бўлимда иш муаллифи хўжалик тупроқларининг хозирги тупроқ-мелиоратив холатини кўрсатиши, мумкин қадар қисқача хулоса бериши ва ерлардан самарали фойдаланиш, хўжалик тупроқларини яхшилаш ҳамда ишлаб чиқилган шўр ювиш меъёри, муддати ва давомийлигига бўлган муносабатлар тўғрисида ўз таклифларини билдириши лозим.

Иш якуни-фойдаланилган адабиётлар рўйхати келтирилади.

5.1. Намунавий фермер хўжалиги ерлари учун мелиоратив тадбирлар ишлаб чиқиш.
5.1. Намунавий фермер хўжалиги ерларида шўр ювиш меъёри, муддати ва давомийлигини аниқлаш

Буларни қуйидаги берилган “Топшириқ” мисолида кўриб ўтамиз.

Дастлабки маълумотлар:

1. Хўжаликни географик жойлашиши Сирдарё вилояти Мирзаобод тумани Мирзачўл СИУ Боймоқли фермер хўжалиги.

2. Ер майдони-
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3. Тупроғининг механи таркиби-ўрта қумоқли
4. Шўрланиш типи-Сульфат-хлоридли

5. Хисобий қатлам қалинлиги-
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6. Шўри ювилган қатламдаги дастлабки туз миқдори-
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7. Тупроқда қолдирилиши мумкин бўлган тузлар миқдори- 
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8. Фермер хўжалиги ички тармоғини тезлаштирилган сув сарфи-
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9. Фермер хўжалиги ички тармоғи тизимининг фойдали иш 

     коэффициенти - 
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      Фермер хўжалигининг табиий-иқлим шароитлари тахлили шуни кўрсатдики, тупроғи оғир мелиорацияланадиган гипслашган ва кучли шўрланганлиги учун қишлоқ хўжалиги экинларидан олинадиган хосилдорлик жуда паст. Бундай ерларда чучуклаштириш жараёнини тезлаштириш учун амалдаги тадбирларга қўшимча махсус тадбирлар қўллаш зарурлигини Уз ПИТИ илмий текшириш институти ўтказган тадқиқотлар кўрсатмоқда.

      Шу сабабли ҳар бир конкрет худуд учун тўғри белгиланган мелиоратив тадбирлар мухим ахамиятга эга бўлиб, энг самарали кураш КЗТ лари фонида шўр ювиш хисобланади.

      Шўр ювиш ишларининг муайян аниқ муддатлари хўжалик мутахассислари: фермер, агроном, инженер-гидротехник томонидан об-хаво, иқлим шароитлари ва бахорги дала ишлари бошланишини хисобга олган ҳолда белгиланиш керак.

      Фермер хўжалигининг шўри ювиладиган майдони тупроғининг юқориги 1м қатлами механик таркиби ўрта қумоқли, тупроқнинг туз бериш коэффициенти (α)-1,02 бўлса, қуруқ қолдиқ 
[image: image30.wmf](

)

n

S

-1,7%, хлор эса 0,559 ни қуруқ қолдиққа нисбатан хлорнинг улиши фоиз хисобига 0,559 ·100:1,7=32,2 % ни ташкил қилади.

      Демак, тупроқ сульфат-хлоридли шўрланишга эга. Бунда, ювишдан кейин қолиши мумкин бўлган туз миқдори 0,3% ни ташкил этади.

      Формуладаги lg бу-қуруқ қолдиқ 
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-1,7% ни ювишдан кейин қолдирилиши мумкин бўлган туз миқдори - 0,3% га бўлиш орқали аниқланади, яъни: 1,7:0,3=5,7, бунда 
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      Демак, шўр ювиш меъёри     
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      Шўр ювиш меъёрини аниқлаб бўлгач, шўр ювиш жараёни белгиланади. Бунда: 
а) Шўр ювиш давомийлиги-Т кун, б) Шўр ювиш вақтларини белгилаймиз.

     Шўр ювиш давомийлиги қуйидаги формула бўйича аниқланади:
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Бу ерда: 
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Бу қийматларни юқоридаги формулага қўйиб шўр ювиш давомийлигини аниқлаймиз.
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          Шўр ювишда бир галги шўр ювиш меъёри зовурлаштирилган шароитда гектарига 2000-2500 м3 дан ошиб кетмаслиги керак. Чунки чеклардан сувнинг кўпайиб кетиши марзаларни  ювиб кетишга олиб келади ва сув чекларда узоқ муддат туриб қолади. Шунинг учун шўр ювиш меъёри 2500 м3/га дан кўп бўлганда уни бўлиб бериш яхши натижа беради.

Демак фермер хўжалигида шўр ювиш меъёрини тўртга бўламиз:
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Бу ерда: m1,m2, m3, m4-бир галги шўр ювиш меъёрлари, м3/га
                                 m1=1500 м3/га

                                 m2=1800 м3/га

                                 m3=2200 м3/га

                                 m4=2500 м3/га


[image: image40.wmf]8000

2500

2200

1800

1500

=

+

+

+

=

N

, м3/га

Энди ҳар бир шўр ювиш меъёрининг давомийлигини аниқлаймиз:
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Бу ерда: t1, t2, t3, t4-бир галги шўр ювиш меъёрлари давомийлиги, кун.
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Шўр ювишнинг бошланиши 1.ХI, унда:

1-шўр ювиш 1.ХI-16.ХI
2-шўр ювиш 17.ХI-5.ХII
3-шўр ювиш 6.ХII-24.ХII
4-шўр ювиш 25.ХII-20.I
5.2. Шўр ювиш ишлари режаси.

Боймоқли фермер хўжалигида сув ресрусларидан унумли фойдаланиш, шўр ювишни ўз вақтида сифатли қилибўтказиш ва мавжд мехнат ресрусларидан хамда суғориш тармоқларидан тўғри фойдаланиш мақсадларида шўр ювиш ишлари режалаштирилади.

Шўр ювиш ишларини режалаштириш учун, биринчи навбатда ҳар йили кузда хўжалик худуда махсус текшириш ишлари ўтказилиб, бунда шўрланган майдонларнинг хажми шўрланганлик даражасига кўра аниқланади. Шўр ювиш самарадорлигига сизот сувларининг жойлашиш чуқурлиги ва минераллашганлик даражаси катта таъсир этиши сабабли уларнинг тавсифи берилиши керак. Тупроқнинг тузлар ва механик таркибларини хисобга олган холда шўр ювиш сони ва меъёрлари белгиланади (5.1.1-жадвал).

5.1.1-жадвал

Боймоқли фермер хўжалиги шўрланган майдони, шўр ювиш

меъёри ва сони

	Шўрланиш даражаси
	Майдони, га
	Шўр ювишнинг умумий меъёри м3/га
	Шўр ювиш сони
	Шўр ювишнинг ўртача меъёри м3/га

	Кучли шўрланган
	350
	8000
	4
	2000


Сўнгра эса шўри ювиладиган майдонлардекадалар бўйича тақсимланиб чиқилади. Шўр ювишни энг қулай ўтказиш муддати-бу куз ва эрта қиш ойларидир. Чукни бу даврда сизот сувлар сатхи энг чуқур жойлашган бўлади. Ҳар бир фермер хўжалиги даласи бўйича шўр ювиш муддатлари ва декададаги иш хажми умумий шўри ювиладиган майдонга, меҳнат воситаларига ва иш кучини банд ёки банд эмаслигига кўра белгилади.

        Шўри ювиладиган майдонлар шароитига кўра ҳар куни бир суғориладиган гектарга 1-2 тадан сувчи ажратилади. Шўр ювиш меъёри даладаги ўқ ариқнинг бош томонига ўрнатилган сув ўлчагич қурилмалари, яъни Чиполетти трапеция шаклдаги новлар билан ўлчаб борилади. Шу билан бирга чекларга қўйилган сувнинг қалинлигига қараб ҳам сув сарфи назорат қилиб борилади. Чекларга қўйилган сув қатлами 1мм га етганда, умумий қўйилган сув ҳажми 10 м3/га бўлади.

Шўр ювиш режасида ювиладиган майдонларга қайси суғориш тармоғидан сув берилиши ҳам кўрсатилади. Каналлардан сувни деярли бир ҳил миқдорда етказиб туриш учун фермер хўжалиги бўйича шўри ювиладиган майдонлар хажми декадлар бўйича иложи борича тенг тақсимланиши керак. Фермер хўжалиги ерларида шўр ювишнинг тугалланиши тузларнинг таркибига ва шўрланиш даражаларига боғлиқ. Яъни хўжаликнинг 1м қатламдаги тупроқларидаги тузларнинг таркиби сульфат-хлоридли бўлганлиги учун 0,3% га тенг.

Умуман олганда, шўр ювиш режаси 5.1.2-жадвалда кўрсатилганидек ифода этилади.

5.1.2-жадвал

Намунавий фермер хўжалиги (боймоқли) бўйича шўр ювиш ишлари режаси
	Суғориш тармоғи
	Шўри ювиладиган майдон, га
	Ювилиши керак бўлган майдон, га.

	
	
	Ноябр
	Декабр
	Январ

	
	
	1-10
	17-20
	21-30
	6-10
	11-20
	25-31
	10-20

	Р-1
	130
	33х3
	
	32х3
	
	32х3
	
	32х3

	Р-2
	120
	30х3
	
	28х3
	
	29х3
	
	33х3

	Р-3
	100
	26х3
	
	27х3
	
	25х3
	
	23х3

	Жами
	350
	267
	
	261
	
	258
	
	264


6.Намунавий фермер хўжалиги тупроқларининг мелиоратив холатини яхшилашга қаратилган тавсиялар.

6.1.Хўжалик ерларининг ўзига ҳос ўзгача хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда уларнинг ишлаб чиқарувчанлик қобилиятини ошириш ва аниқ агротехник ва мелиоратив чора-тадбирларни ишлаб чиқишни талаб қилади. 

6.2.Хўжалик ерларининг шўрини ювиш қишлоқ хўжалик экинларининг яхши ўсиши ва ривожланишини таъминлаб, улардан юқори ва сифатли ҳосил олиш имкониятларини яратади.

6.3.Хўжаликнинг ерлари шўрланиш типи сулъфат-хлоридли, шўрланиш даражаси эса кучли шўрланган. Бу омилар хўжалик ерларида, шўр ювиш сони ва меъёрларини аниқлаш учун асос қилиб олинди.

6.4.Назарий ва амалий тажрибаларда тасдиқланган В.Р.Волобуев формуласи хўжалик ерларининг шўр ювиш меъёрини аниқлаш учун қабул қилинди.

6.5.Боймоқли фермер хўжалиги ерлари учун шўр ювиш меъёри N=8000м3/га тенглиги аниқланди.

6.6.Шўр ювишни ўтказишда шўр ювиш меъёрини тўртга бўлиб амалга ошириш тавсия этилади.

6.7.Фермер хўжалигида сув ресрусларидан унумли фойдаланиш, шўр ювишни ўз вақтида сифатли қилиб ўтказиш ва мавжуд меҳнат ресрусларидан ҳамда суғориш тармоқларидан тўғри фойдаланиш мақсадларида шўр ювиш режаси ишлаб чиқилди.
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