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КИРИШ
Ўзбекистон Республикаси халқ хўжалигининг энг йирик тармоғи бўлган қишлоқ хўжалиги мамлакат иқтисодиётида муҳим ўрин тутади. Республикамиз мустақилликка эришгандан сўнг бу соҳани ривожлантириш бўйича ислоҳотларни чуқурлаштириш масалаласига алоҳида эътибор берилмоқда. Юртимизда қабул қилинаётган Қонун-лар, Ҳукумат қарорлари қишлоқ хўжалигида ер-сув ресурсларидан янада самаралироқ фойдаланишга, суғориладиган гектар маҳсулдорлигини оширишга имкон бермоқда.
Экинларини суғориш ва суғориш тизимларидан фойдаланиш фани суғориладиган деҳқончиликнинг умумий масалалари, сув ресурслари ва ундан оқилона фойдаланиш, сувлар сифати, тупроқ ва ўсимликларнинг сув режимлари ва уни бошқариш, суғориш турлари, ноўсув давридаги суғоришлар, суғориладигани ерларни районлаштириш, иқлим минтақалари, гидрогеологик ва гидромодуль районлар бўйича экинларни суғориш режими ва ўлчамлари, суғоришнинг истиқболли усуллари ва техникасидан ҳамда сувдан фойдаланиш самарадорлигини ошириш, суғоришни ташкил этиш ва амалга ошириш, суғориш тизимларини ташкил этиш ва улардан самарали фойдаланиш, тизимни такомиллаштириш, механизациялаш ва автоматлаш, уларни қайта қуриш ва фаолиятини яхшилаш, сув ўлчаш ва тақсимлаш, тизимда сув исрофгарчилигига қарши кураш, сувдан фойдаланиш режаларини лойиҳалаштириш ва амалга ошириш, сув ҳисоб-китобини олиб бориш каби масалаларни қамрайди.

Республика қишлоқ хўжалигида амалга оширилаётган ислоҳотлар, экинлар етиштиришга жорий этилаётган технологиялар ушбу соҳа мутахассиси – Агрономлар ишига ҳам қўшимча талаблар қўймоқда. Мулкчиликнинг янги шаклларига ўтиш муносабати билан суғориш тизимларига бўлган талаб жуда ортганлигидан улардан фойдаланишнинг мазмуни ва моҳияти ҳам ўзгарди. Сувни механизациялаштирилган ва автоматлаштирилган ҳолда тақсимлашга имкон берувчи тежамли ва иш қобилияти юқори бўлган суғориш тизимларини барпо этиш, мелиорациялаштирилаётган ерлар унумдорлигини ошириш мақсадида мавжуд суғориш тизимларини такомиллаштириш, улардан самарали фойдаланиш ва уларга техник хизмат кўрсатишда янги ташкилий услубларни тадбиқ қилиш вазифалари белгилаб қўйилган. Бу эса ўз навбатида агроном мутахассислар ишига ҳам қўшимча талаблар қўймоқда. Шу сабабдан бўлажак агроном мутахассислар хўжалик гидромелиоратив тизимларидан фойдаланишни ташкил этиш, хўжалик суғориш тизимида сувдан фойдаланиш режаларини тузиш ва амалга ошириш каби масалалар бўйича зарурий билим ва амалий кўникмаларни ўзида мужассам этган ишбоши бўлиши лозим. Шу сабабдан «Экинларни суғориш ва суғориш тизимларидан фойдаланиш» фанини ўрганиш агроном мутахассислар тайёрлаш дастурининг таркибий қисми бўлиб ҳисобланади.
Ўқув режасига асосан фан бўйича курс лойиҳаси бажариш кўзда тутилган бўлиб, у талабаларни фан бўйича олган назарий билим ва амалий кўникмаларини мустаҳкамлашга имкон беради. Ушбу ишланмада курс лойиҳасини бажариш бўйича услубий кўрсатмалар ва топшириқлар келтирилган. Курс лойиҳасини бажаришдан аввал ушбу кўрсатмалар билан талабанинг тўлиқ танишиб чиқиши талаб этилади.

1.КУРС ЛОЙИҲАСИНИ БАЖАРИШГА ОИД УМУМИЙ КЎРСАТМАЛАР
Курс лойиҳаси икки қисмдан иборат бўлиб, биринчи қисми рефератив шарҳга бағишланади. Бу қисм қуйидагиларни ўз ичига олиши лозим : 

«Кириш» - бу ерда талаба республика сув-хўжалик мажмуасининг ҳозирги аҳволи ва ривожлантириш вазифалари ҳақида тўхталади. Шунингдек, Республика қишлоқ хўжалигини ривожлантиришга оид қонун ва меъёрий ҳужжатлар ҳамда уларнинг аҳамияти келтирилади. 

«Хўжалик суғориш тизими жойлашган минтақанинг табиий шароитлари» қисмида суғориш тизими жойлашган ҳудуд, унинг чегаралари ва умумий майдони; иқлим шароити; рельефи; тупроқ (унинг тури, унумдорлиги, мелиоратив ҳолати, сув – физик хусусиятлари); гидрогеологик шароитлари (сизот сувлари чуқурлиги, минераллашганлик даражаси, оқиб чиқиб кетиш шароитлари) ва сув манбалари келтирилади.

«Хўжалик суғориш тизими ҳолатининг техник тавсифи» қисмида эса тизимнинг майдони (нетто ва брутто), тизимнинг тури, суғориш ва коллектор-зовур тармоқларининг умумий ва солиштирма узунлиги, конструкцияси, гидротехник иншоотлар билан таъминланганлиги, сув исрофгарчилиги ва тизимни фойдали иш  коэффициенти, қўлланилаётган суғориш усуллари ва техникаси, уларнинг қиёсий баҳоси, экинлар структураси, уларни ҳисобий суғориш режими ёритилади.

«Хўжалик суғориш тизимидан фойдаланиш» қисмида суғориш тизимини сув олишга тайёрлаш, тизимни ва ундаги гидротехник иншоатларни таъмирлаш, лойқа ва бегона ўтлардан тозалаш, суғоришни ташкил этиш ва амалга ошириш, сув ўлчаш-тақсимлаш масалалари, муваққат суғориш тармоғи олиш ва суғоришлардан кейин қатор ораларига ишлов бериш технологияси, тизимни суғорилмайдиган (қишки) даврга тайёрлаш каби масалалар ёритилади. Шунингдек, бу ерда тизимни ривожлантириш ва иш ҳолатида тутиб туриш, таъмирлаш режалари, яъни тармоқларни қўшимча жиҳозлаш ва қайта қуриш, суғориш усулларини такомиллаштириш йўллари, ерларни текислаш тури ва кўлами, гидрометрик ҳизматни такомиллаштириш, йўл, алоқа воситалари, иҳота дарахтзорларини яхшилаш каби масалалар ёритилади. 

«Суғориш тизимининг фойдали иш коэффициенти ва уни ошириш тадбирлари» қисмида суғориш тармоқларини фильтрацияга қарши «экран»лар билан жиҳозлаш, суғориш режимини мўътадиллаштириш, суғоришни тежамли усулларидан фойдаланиш, суғориш техникаси элементларини тўғри танлаш, суғориш ва коллектор-зовур тармоқларини режали жойлаштириш каби масалалар ёритилади.

«Хўжалик сувдан фойдаланиш режаси ва уни амалга ошириш» қисмида эса хўжалик тизимида сувдан режали фойдаланишни тузиш тамойиллари, уни амалга ошириш, сувдан фойдаланишни назорат қилиш ва суғоришларни ҳисобга олиш, тезкор-режа графиклар тузиш масалалари ёритилади.

«Хулоса ва таклифлар» қисмида эса рефератив бўлим бўйича хўжалик суғориш тизимини ривожлантириш ва уни яхшилаш тадбирлари келтирилади.

Ишнинг иккинчи қисми, яъни лойиҳа қисмини бажариш учун ушбу услубий қўлланманинг 3 ва 4- бўлимларида келтирилган кўрсатмаларни диққат билан ўрганиб чиқиш зарур. Суғориш режасини лойиҳалаштириш учун дастлабки маълумотлар 6- бўлимда келтирилган. Курс лойиҳаси бўйича иш вариантлари ўқитувчи томонидан берилади. 
Курс лойиҳаси қуйидаги режа асосида бажарилади *):

	1.

2.

	1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

	Кириш (1–2 бет).
Рефератив бўлим.
Хўжалик суғориш тизими жойлашган минтақанинг табиий шароитлари (2–3 бет).
Хўжалик суғориш тизими ҳолатининг техник таснифи 
(2–3 бет).
Хўжалик суғориш тизимидан фойдаланиш (2–3 бет).
Суғориш тизимининг фойдали иш коэффицентини ошириш тадбирлари (2–3 бет).
Хўжалик сувдан фойдаланиш режаси ва уни амалга ошириш (2–3 бет).
Хулоса ва таклифлар (1–2 бет).
Хўжалик сувдан фойдаланиш режасини лойиҳалаш-тириш.
Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.


Эслатма: *) –қавс ичида бўлимнинг тавсия этилган ҳажми келтирилган.

Курс лойиҳаси А-4 бичимдаги оқ қоғозда бажарилади ва жилдга тикилади. Варақнинг чап томонида 3,5 см, юқори ва пастки қисмларида 2 см ва ўнг томонида 1 см хошия қолдирилади. Ҳар бир варақ тартиб билан рақамланади (бет номери ҳар бир бетнинг пастки қисмининг ўртасига қўйилади). Бунда лойиҳанинг титул варағи 1- бет ҳисобланади, лекин у номерланмайди. Ишнинг иккинчи қисми, яъни хўжалик сувдан фойдаланиш режасининг лойиҳаси миллиметрли қоғоз (планшет)да акс эттирилади. Дастлабки маълумотлар ва ҳисоб-китоблар оддий қоғозда бажарилади.

Ишда чизмалар, расмлар ва бошқа иллюстратив материаллар қора қалам ёки тушда бажарилади.

Курс лойиҳасининг охирги бетига талаба имзоси ва лройиҳани бажарган санаси қўйилади.

Курс лойиҳасининг титул варағи қуйидагича расмийлаштирилади:

	ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚИШЛОҚ ВА СУВ 
ХЎЖАЛИГИ ВАЗИРЛИГИ 
ТОШКЕНТ ДАВЛАТ АГРАР УНИВЕРСИТЕТИ 
Дехқончилик ва мелиорация асослари кафедраси
ЭКИНЛАРНИ СУҒОРИШ ВА СУҒОРИШ ТИЗИМЛАРИДАН 
ФОЙДАЛАНИШ 

фанидан курс лойиҳаси

Вариант №___
Мавзу: Хўжалик сувдан фойдаланиш режасини лойиҳалаштириш
     Бажарди:             Агрономия факультети IV босқич ___- гуруҳ 

                                    талабаси _______________________________
     Қабул қилди:      Доцент _________________________________
Тошкент – 2011 й.
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1.Артукметов З.А., Шералиев Х.Ш. Экинларни суғориш асослари. Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси Давлат илмий нашриёти, 2006.–344 б.
2.Artukmetov Z.A., Seraliyev H. Sh.  Ekinlarni sug’orish asoslari. T.: O’zbekiston faylasuflar milliy jamiyati nashriyoti, 2007.–320 b.

3.Artukmetov Z.A. Ekinlarni sug’orish asoslari va sug’orish tizimlaridan foydalanish fanlaridan amaliy mashg’uiotlar. T.: ToshDAU nashr.-tahririyat bo’limi, 2009.–160 b.

4.Артукметов З.А. Сувдан фойдаланиш режасини тузиш. – Т.: ТошДАУ нашр.-таҳр.-бўлими, 2004. – 17 б.
5.Лев В.Т. Орошение риса в Узбекистане. – Т.: Укитувчи, 1983. – 216 с.

6.Мелиорация и водное хозяйство. 6.Орошение: Справочник /Под ред. Б.Б.Шумакова. – М.: Агропромиздат, 1990. ( 415 с.
7.Натальчук М.Ф., Ахмедов Х.А., Ольгаренко В.И. Эксплуатация гидромелиоративных систем. – М.: Колос, 1983. – 279 с.
8. Лев В.Т. Орошаемое земледелие. – Т.: Укитувчи, 1981. – 280 с.
9.Практические занятия к сельскохозяйственным гидротехническим мелиорациям. Под. Ред. Рахимбаева Ф.М. Т.: Мехнат, 1991.
3. ХЎЖАЛИК СУВДАН ФОЙДАЛАНИШ РЕЖАСИНИ 
ЛОЙИҲАЛАШТИРИШГА ДОИР УСЛУБИЙ КЎРСАТМАЛАР
Қуйида хўжалик сувдан фойдаланиш режасини алмашлаб экиш даласи учун тузиб чиқиш билан танишамиз. Айтайлик, алмашлаб экиш даласи Тошкент вилоятидаги VI гидромодуль районда жойлашган, унинг умумий майдони 740 га ва экинларни суғориш режими ведомости 1- жадвалда келтирилгандек бўлсин. Топшириқ бўйича экинларни суғориш режими ведомости вилоятлар, тупроқ минтақалари ва гидромодуль районлар бўйича «Экинларни суғориш асослари» (Артукметов З.А., Шералиев Х.Ш. Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси Давлат илмий нашриёти, 2006.–344 б.) дарслигидан олинади.
1- жадвал маълумотлари асосида хўжаликда сувдан фойдаланиш режаси лойиҳалаштирилади, яъни алмшлаб экиш даласи учун талаб қилинаётган декадалик сув миқдорлари ҳисоблаб чиқилади (2- жадвал). Экинларнинг юқорида қабул қилинган суғориш режими бўйича ҳар бир ўн кунликда суғорилиши лозим бўлган майдони (F1) қуйидагича аниқланади:
F1 = (Fум/t)( t1
бу ерда Fум – экиннинг умумий майдони, га;


  t  – ҳар бир суғоришнинг умумий давомийлиги, сутка;
                t1 – экинни декадада суғориш давомийлиги, сутка.

Масалан, ғўзанинг умумий майдони (Fум) 500 га, 1- суғориш давомийлиги 25 кун бўлса, июлнинг 1- декадасида суғорилиши лозим бўлган майдон қуйидагига тенг:
F1 = (500/25) ( 10  = 200 га.

1- жадвал

Тошкент вилоятидаги VI гидромодуль районда экинларни суғориш режими ведомости
	Экин 
тури
	Суғориш схемаси ва умумий меъёри, мз/га
	Суғориш меъёри, мз/га
	Суғориш муддати
	Суғориш

давомий- лиги, кун

	
	
	
	-дан
	-гача
	

	Ғўза
	1-3-0

5000
	1200
	1.VI
	25.VI
	25

	
	
	1300
	26.VI
	15.VII
	20

	
	
	1300
	16.VII
	5.VIII
	21

	
	
	1200
	6.VIII
	31.VIII
	26

	Беда
	6

6900
	1200
	1.V
	25.V
	25

	
	
	1200
	26.V
	15.VI
	21

	
	
	1300
	16.VI
	5.VII
	20

	
	
	1200
	6.VII
	25.VII
	20

	
	
	1100
	26.VII
	15.VIII
	21

	
	
	1000
	15.VIII
	10.IX
	26

	Макка-жўхори
	5

4800
	900
	11.V
	31.V
	21

	
	
	1000
	1.VI
	15.VI
	15

	
	
	1000
	16.VI
	25.VI
	10


	
	
	1000
	26.VI
	10.VII
	15

	
	
	900
	11.VII
	31.VII
	21


Биринчи суғоришнинг меъёри (m1) 1200 м3/га бўлганлигидан, 200 га майдон (F1) учун талаб қилинаётган умумий сув миқдори (Qум) қуйидагича аниқланади:

Qум = F1( m1 ( 200 ( 1200 ( 24 0000 м3.
Умумий талаб этилаётган сув миқдори бўйича талаб этилаётган сув миқдорини (Qнт) л/с ҳисобида аниқлаш мумкин:

Qнт  =Qум / t ( 86,4 ( 24 0000 / 10 ( 86,4 ( 278 л/сек.

Демак, июнь ойининг 1- декадасида 200 га ғўзанинг ҳар гектарини 1200 м3/га меъёрда суғориш учун хўжаликка Р-7-2 тақсимлагичи орқали ҳар секундда 278 литрдан сув тушиб туриши керак. Беда даласи учун (71 га) шу муддатда 99 л/сек., маккажўхори далалари учун эса (47 га) 54 л/сек. сув талаб этилмоқда. Томорқа хўжаликларида экинларни суғориш учун талаб этилаётган сув миқдори 1- апрелдан 30- сентябргача доимий ҳолда 0,45 л/сек. қабул қилинган бўлиб, бизнинг мисолимизда 20 га майдон учун талаб қилинаётган сув миқдори 
2- жадвал 

Хўжаликдаги экинларни суғориш учун талаб этилаётган декадалик сув миқдорлари ведомости

	Суғориш тармоғи ва унинг

Ф.И.К.
	Экин тури, суғориш схема-си ва меъёри, м3/га
	Майдо-ни, га
	Кўрсат-кичлар
	Ўлчов бирлиги
	Май
	Июнь

	
	
	
	
	
	Ўн кунликлар

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	Р-7-2

0,70
	Ғўза

1–3–0

5000
	500
	t1
F1
Qум
Qнт
	сут.

га

минг м3

л/сек.


	0

0

0

0
	0

0

0

0
	0

0

0

0
	10

200

240

278
	10

200

240

278
	5/5

100/125

120/162

278/376

	
	Беда

6

6900
	150
	t1
F1
Qум
Qнт
	сут.

га

минг м3

л/сек.


	10

60

72

83
	10

60

72

83
	5/6

30/44

36/53

83/102
	10

71

85

99
	5/5

35/37

42/48

97/111
	10

75

98

114

	
	Макка-жўхори

2–3–1

4800
	70
	t1
F1
Qум
Qнт
	сут.

га

минг м3

л/сек.


	0

0

0

0
	10

33

30

34
	11

37

33

35
	10

47

47

54
	5/5

23/35

23/35

53/81
	5/5

35/23

35/23

81/53

	
	Томорқа
	20
	Qнт
	л/сек.


	1 апрелдан 30 сентябргача доимий 9 л/сек.

	Жами: 
	
	Q умнт
Q умбр
	л/сек.

л/сек.
	92

131
	126

180
	127/146

181/209
	440

629
	437/479

624/684
	482/552

689/789


2- жадвалнинг давоми

	Суғориш тармоғи

ва

унинг

Ф.И.К.
	Экин тури, суғориш 

схемаси ва меъёри, м3/га
	Май-дони, га
	Кўрсат-кичлар
	Ўлчов бирлиги
	Июль 
	Август
	Сентябрь 

	
	
	
	
	
	Ўн кунликлар

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	Р-7-2

0,70
	Ғўза 

1–3–0

5000
	500
	t1
F1
Qум
Qнт
	сут.
га

минг м3

л/сек.
	10

250

325

376
	5/5

125/119

162/155

376/358
	11

262

341

358
	5/5

119/96

155/115

358/267
	10

192

230

267
	11

212

254

267
	0

0

0

0
	0

0

0

0
	0

0

0

0

	
	Беда

6

6900
	150
	t1
F1
Qум
Qнт
	сут.
га

минг м3

л/сек.
	5/5

38/38

49/47

114/109
	10

75

90

104
	5/6

37/44

44/48

103/93
	10

71

78

90
	5/5

35/29

38/29

89/67
	11

63

63

66
	10

58

58

67
	0

0

0

0
	0

0

0

0

	
	Макка-жўхори

2–3–1

4800
	70
	t1
F1
Qум
Qнт
	сут.
га

минг м3

л/сек.
	10

47

47

54
	10

33

30

34
	11

37

33

35
	0

0

0

0
	0

0

0

0
	0

0

0

0
	0

0

0

0
	0

0

0

0
	0

0

0

0

	
	Томорқа
	20
	Qнт
	л/сек.
	1 апрелдан 30 сентябргача доимий 9 л/сек.

	Жами: 
	740
	Q умнт
Q умбр
	л/сек.

л/сек.
	553/548

790/783
	523/505

748/721
	505/495

721/707
	457/366

653/523
	365/3463

521/490
	342

489
	76

109
	9

13
	0

0


Хўжалик бўйича умумий сувга бўлган эҳтиёж: 

Q нтум = F ғ·Mнтғ+F б·Mнтб +F м·Mнтм+F т·Mнтт = 500·5000 + 150·6900 + 70·4800 + 20·7100 = 4 013 000 м3. 

Q брум = Q нтум/(Р-7-2 = 4 013 000/0,70 = 5 732 857 м3 ( 5 733 000 м3.
кўрсатилган муддат учун 9 л/сек. (20 га ( 0,45 л/сек.)га тенг. Шундай қилиб, июнь ойининг 1- декадасида талаб қилинаётган жами сув миқдори (Qумнт) қуйидагига тенг:

Qумнт=Qғнт + Qбнт + Qмнт + Qтнт = 278 + 99 + 54 + 9 = 440 л/сек.

Хўжалик сув тақсимлагичи (Р-7-2)нинг фойдали иш коэффициенти ((Р-7-2) 0,70 га тенг бўлса, кўрсатилган шу муддатда сув манбаидан тақсимланиши лозим бўлган сув миқдорини (Qбр) ҳисоблаш мумкин:

Qбр=Qнт / (Р - 7 -2 = 440 / 0,70 = 629 л/сек.

Шундай қилиб, июнь ойининг 1- декадасида 200 га ғўза, 71 га беда, 47 га маккажўхори ва 20 га томорқа ерлари учун Р-7-2 тақсимлагичига 629 л/сек. сув тақсимланиши лозим ва бу эса хўжаликка декада бўйича ҳар секундда 440 л. дан сув тушиб туришини таъминлайди. Бу эса ҳар бир экин турининг суғориш режимини ҳисобга олган ҳолда шу муддатда зарурий сув билан таъминлаш имкониятини яратади.

Ҳар бир декада учун талаб қилинаётган сув миқдорлари бўйича сув етказиб берувчилар ташкилотларга қуйидаги 3- жадвалда келтирилган шаклда талабнома берилади.
3-жадвал

Хўжаликка сув олиш учун талабнома

	Сув
тақсим-лагич
	Экин

тури
	Май-дони,

га
	Сув тақсим-

лаш муддати
	Талаб қили-наётган сув миқдори, л/с
	Хўжалик

тар-мо-ғи

Ф,И,К
	Тақсимлни-ши лозим бўлган сув миқдори

	
	
	
	-дан
	-гача
	
	
	л/с
	м3/с

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Р -7 -2
	Ғўза

Беда

Макка-жўхори

Томорқа
	500

150

70

20
	1.VI
1.VI
1.VI
1.VI
	10.VI
10.VI
10.VI
10.VI
	278
99

54

9
	0,70
0,70

0,70

0,70
	397,1
141,4

77,1

12,9
	0,3971
0,1414

0,0771

0,0129

	Жами:
	440
	0,70
	628,5
	0,6285


4.ШОЛИЧИЛИК ХЎЖАЛИКЛАРИ УЧУН СУВДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ
КАЛЕНДАРЬ РЕЖАЛАРИНИ ТУЗИШГА ДОИР УСЛУБИЙ КЎРСАТМАЛАР
Мисол тариқасида экинларнинг маълум тури ва майдони, берилган суғориш муддати ва меъёрларига кўра майдони 360 га бўлган шоличилик алмашлаб экиш даласи учун сувдан фойдаланишнинг календарь (декадалик) режасини тузиб чиқиш билан танишамиз (4-жадвал).

Алмашлаб экишнинг иккита даласига беда (110 га) ва тўртта даласига шоли (240 га) экилган бўлсин. Бунда беда мавсумда 1200 м3/га меъёр билан тўрт марта суғорилади. Апрелнинг учинчи ўн кунлигида 1 ва 2- шоли далалари чекларида дастлабки сув қатламини ҳосил қилиш учун 5000 м3/га меъёрда сув берилади, худди шу иш 3 ва 4- далаларда майнинг биринчи декадасида амалга оширилади. Қолган вақтларда сув қатламини шолини суғориш режимига кўра таъминлаб туриш учун ҳар хил миқдорларда сув етказиб бериб турилади.

Алмашлаб экиш даласига ҳар бир декадада 1- далага (60 га) 3000 м3/га, 2- далага (55 га) 5000 м3/га сув бериладиган бўлсин. У ҳолда: 

W = F1 ( m1  + F2 ( m2 = 60 ( 3000 + 55 ( 5000 = 455 000 м3 .

Май ойининг 2- декадасида талаб қилинаётган сув миқдори эса қуйидагига тенг:

W = F1 ( m1  + F2 ( m2  + F3 ( m3  + F4 ( m4  + F6 ( m6  = 

= 60 ( 3000 + 55 ( 3000 + 65 ( 1000 + 60 ( 1000+ 65 ( 1200 = 548 000 м3.
Суғориш кечаю-кундуз ташкил қилинган шароит учун декада давомида талаб қилинаётган сув миқдорини (Qнетто) л/сек. ҳисобида қуйидаги ифода ёрдамида ҳисоблаш мумкин:

Qнетто = W / t ( 86,4, л/сек.,

бу ерда: t – суғоришнинг давом этиш даври ёки декададаги кунлар сони.

Бизнинг мисолимиздаги биринчи ҳолат учун (W = 455 000 м3, t = 10 кун)  унинг миқдори қуйидагига тенг:

Qнетто = W / t ( 86,4 = 455000 / 10 ( 86,4 = 526 л/сек.

Иккинчи ҳолат учун (W = 548 000 м3, t = 10 кун) эса:

Qнетто = W / t ( 86,4 = 548000 / 10 ( 86,4 = 634 л/сек.

Демак, кўрсатилган даврлар бўйича сувга бўлган талаб тегишли равишда 526 ва 634 л/сек. га тенг экан. Алмашлаб экиш даласига кўрсатилган миқдордаги сувни декада давомида келиб тушиб туриши учун хўжалик суғориш тармоқлари фойдали иш коэффициенти (() 0,90 га тенг  бўлса, у ҳолда талаб қилинаётган сув миқдори (Qбрутто) қуйидагича аниқланади:

Qбрутто = Qнетто / (, л/сек.,

4- жадвал

Шоличилик алмашлаб экиш даласидаги экинларни суғоришнинг

календарь режаси (умумий майдони 360 га).

	Сув тақ-симла-гич ва унинг ФИК
	Экин-лар тури
	Май-дони,
га
	Ап-
рель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август 
	Сент.

	
	
	
	III
	I
	II
	III
	I
	II
	III
	I
	II
	III
	I
	II
	III
	I

	Суғориш меъёри, м3/га.

	Р-4
	Шоли
	60
	3000
	1000
	3000
	2000
	2000
	1000
	2000
	2000
	2000
	1500
	1000
	1500
	1000
	-

	0,90
	Шоли
	55
	5000
	1000
	3000
	2000
	2000
	1000
	2000
	2000
	2000
	1500
	1000
	1500
	1000
	-

	
	Шоли
	65
	-
	5000
	1000
	3000
	2000
	1000
	2000
	2000
	2000
	1500
	1000
	1500
	1000
	1000

	
	Шоли
	60
	-
	5000
	1000
	3000
	2000
	1000
	2000
	2000
	2000
	1500
	1000
	1500
	1000
	1000

	
	Беда
	55
	-
	1200
	-
	-
	1200
	-
	-
	1200
	-
	-
	1200
	-
	-
	-

	
	Беда
	65
	-
	-
	1200
	-
	-
	1200
	-
	-
	1200
	-
	-
	1200
	-
	-

	Декада бўйича талаб қилинаётган сув миқдори ,минг м3

	
	
	
	455
	806
	548
	605
	546
	313
	480
	546
	558
	360
	426
	438
	302
	125

	Сувга бўлган эҳтиёж (нетто), л/сек..

	
	
	
	682
	928
	518
	555
	632
	368
	556
	632
	646
	379
	493
	507
	318
	145

	Сувга бўлган эҳтиёж (брутто), л/сек..

	
	
	
	704
	1030
	575
	616
	702
	409
	618
	702
	718
	421
	548
	563
	353
	161

	Умумий талаб қилинаётган сув миқдори: нетто - 6513,5 ва брутто - 7237,0 минг м3.


(Талаба учун эслатма: бу жадвал миллиметрли қоғозга туширилади).

Мисолимиздаги биринчи ҳолат учун унинг миқдори қуйидагига тенг:

Qбрутто = 526 / 0,90 =  584 л/сек.

Иккинчи ҳолат учун:

Qбрутто = 634 / 0,90 =  704 л/сек.
Кўрсатилган декадаларда 526 ва 634 л/сек. сув олиш учун сув хўжалиги бошқармаларига тегишли равишда 584 ва 704 л/сек. ҳажмдаги сув учун талабнома берилади.

Алмашлаб экиш даласи бўйича жами талаб қилинаётган (Wумнетто) сув миқдори қуйидагича аниқланади: 

Wумнетто = F1 ( m1  + F2 ( m2  + ...   + Fn ( mn , м3.

бу ерда m1 – маълум экин тури учун мавсумий суғориш меъёри, м3/га.

Хўжалик суғориш тизимида бўладиган сув исрофгарчилигини ҳисобга олган ҳолда сувга бўлган умумий эҳтиёж (Wумбрутто) эса қуйидагича ҳисобланади: 

Wумбрутто = Wумнетто / ( , м3.

бу ерда ( – хўжалик суғориш тармоғининг фойдали иш коэффициенти.

Хўжалик суғориш тизимининг фойдали иш коэффициенти доимий хўжалик сув тақсимлагичи ((хт) ва муваққат суғориш тармоғини ((мст) фойдали иш коэффициентларини кўпайтириш йўли билан ҳисобланади: 

(хст = (хт ( (мст.
Агар шоли ўртача ёки кучли шўрланган ерларда парвариш қилинаётган бўлса, куз ёки эрта қиш ойларида шўр ювиш ишлари ҳам режалаштирилади.

Хўжаликда оқова ёки коллектор-зовур сувларидан қайта фойдаланиладиган бўлса, сувдан фойдаланиш режаларига керакли тузатишлар киритилиши лозим, яъни сув манбаидан ўша миқдордаги сув кам олиниши режалаштирилади.

Тезкор (оператив) режа-графиклар шоли пайкалларини дастлабки сув билан бостиришда 15–20 кун учун, қолган вақтларда эса доимий сув қалинлигини таъминлаб туриш даври учун ишлаб чиқилади. Суғориш техникасининг фойдали иш коэффициенти режадаги ва амалдаги суғориш меъёрларини нисбати бўйича аниқланиб, доим назорат қилиб турилади.

5. ХЎЖАЛИКДА СУВДАН ФОЙДАЛАНИШ РЕЖАСИНИ ЛОЙИҲАЛАШТИРИШ УЧУН ДАСТЛАБКИ ТОПШИРИҚ-МАЪЛУМОТЛАР

Талаба курс лойиҳасини 2- қисми, яъни сувдан фойдаланишни лойиҳалаштириш учун кафедра томонидан берилган вариантга кўра 5-жадвал маълумотларидан фойдаланади.
5- жадвал
Сувдан фойдаланиш режасини лойиҳалаштириш учун дастлабки маълумотлар
	Вари-ант-

лар

№
	Вилоят
	Туп-роқ

минта-

қаси
	Гидро-

модуль

район
	Суғориш тар-моғи ва унинг 
Ф.И.К.и
	Экинлар тури ва уларнинг майдони, га

	
	
	
	
	
	ғўза
	беда  
	мака-
жўхори
	шоли
	том-орқа
	жами

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Андижон
	бўз
	II
	P-1-2; 0,75
	123
	48
	28
	-
	15
	214

	2
	Андижон
	бўз
	III
	P-2-3; 0,74
	210
	34
	21
	-
	15
	280

	3
	Андижон
	бўз
	III
	P-3-1; 0,82
	122
	29
	15
	-
	14
	180

	4
	Андижон
	саҳро
	VI
	P-2-4; 0,75
	214
	41
	22
	-
	20
	297

	5
	Андижон
	саҳро
	VIII
	P-2-1; 0,68
	188
	32
	11
	-
	12
	243

	6
	Андижон
	бўз
	IX
	P-1-1; 0,80
	164
	21
	15
	-
	18
	218

	7
	Фарғона
	бўз
	II
	Жўн; 0,75
	252
	45
	24
	-
	16
	337

	8
	Фарғона
	саҳро
	VI
	Анҳор; 0,82
	130 
	34
	20
	-
	12
	196

	9
	Фарғона
	бўз
	IX
	P-3-2; 0,80
	280
	55
	24
	-
	25
	384

	10
	Фарғона
	бўз
	IX
	P-7-1; 0,68
	124
	27
	12
	-
	16
	179

	11
	Фарғона
	саҳро
	IX
	P-7-1; 0,70
	135
	30
	14
	-
	11
	190

	12
	Бухоро
	бўз
	III
	P-1-2; 0,68
	124
	39
	17
	-
	21
	201

	13
	Бухоро
	саҳро
	VI
	P-1-3; 0,74
	145
	32
	14
	-
	22
	213

	14
	Бухоро
	бўз
	VIII
	P-1-4; 0,76
	216
	35
	12
	-
	15
	278

	15
	Бухоро
	саҳро
	IX
	P-1-1; 0,65
	126
	29
	13
	-
	19
	187

	16
	Навоий
	бўз
	I
	Аму; 0,75
	66
	24
	11
	-
	21
	122

	17
	Навоий
	саҳро
	I
	Навоий;0,77
	135
	22
	11
	-
	15
	183

	18
	Навоий
	бўз
	II
	Нурота; 0,70
	92
	23
	12
	-
	26
	153

	19
	Навоий
	саҳро
	II
	Қизил; 0,75
	267
	39
	21
	-
	22
	349

	20
	Навоий
	бўз
	III
	Жом; 0,70
	260
	32
	16
	-
	22
	330

	21
	Навоий
	саҳро
	III
	P-1-2; 0,68
	208
	34
	22
	-
	15
	279

	22
	Навоий
	бўз
	V
	P-1-3; 0,78
	108
	21
	13
	-
	12
	154

	

	5- жадвалнинг давоми

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	23
	Навоий
	саҳро
	V
	P-1-1; 0,85
	223
	37
	12
	-
	18
	290

	24
	Навоий
	бўз
	VIII
	P-1-4; 0,90
	360
	55
	28
	-
	12
	455

	25
	Навоий
	саҳро
	VIII
	P-2-1; 0,75
	284
	68
	29
	-
	14
	395

	26
	Навоий
	бўз
	IX
	P-2-2; 0,80
	134
	41
	24
	-
	15
	214

	27
	Навоий
	саҳро
	IX
	P-2-3; 0,70
	128
	35
	12
	-
	22
	197

	28
	Жиззах
	бўз
	III
	Сой; 0,65
	152
	35
	20
	-
	16
	223

	29
	Жиззах
	саҳро
	V
	P-1-2; 0,70
	147
	32
	18
	-
	14
	211

	30
	Жиззах
	бўз
	VI
	P-1-3; 0,68
	164
	43
	18
	-
	17
	242

	31
	Жиззах
	бўз
	VI
	P-2-1; 0,70
	318
	44
	22
	-
	13
	397

	32
	Жиззах
	бўз
	III
	P-2-2; 0,75
	323
	55
	13
	-
	24
	415

	33
	Жиззах
	саҳро
	V
	P-2-3; 0,74
	253
	56
	24
	-
	31
	364

	34 
	Қашқадарё
	бўз
	II
	Юсупов; 0,70
	370
	62
	30
	-
	12
	474

	35
	Қашқадарё
	саҳро
	III
	Чироқчи;0,80
	230
	67
	36
	-
	22
	355

	36
	Қашқадарё
	бўз
	III
	P-1-1; 0,70
	325
	72
	34
	-
	25
	456

	37
	Қашқадарё
	саҳро
	IV
	P-1-2; 0,75
	174
	28
	17
	-
	12
	312

	38
	Қашқадарё
	бўз
	V
	P-3-1; 0,70
	436
	85
	42
	-
	14
	579

	39
	Қашқадарё
	саҳро
	VI
	P-4-1; 0,75
	376
	68
	35
	-
	19
	498

	40
	Қашқадарё
	бўз
	VIII
	P-4-3; 0,70
	218
	45
	22
	-
	18
	303

	41
	Қашқадарё
	саҳро
	IX
	P-5-1; 0,80
	316
	68
	34
	-
	17
	435

	42
	Қорақалпоғистон
	бўз
	V
	Манғит;0,70
	-
	120
	-
	290
	-
	410

	43
	Қорақалпоғистон
	саҳро
	II
	Чимбой;0,80
	218
	48
	24
	-
	20
	310

	44
	Қорақалпоғистон
	бўз
	VIII
	Майёб;0,75
	-
	470
	-
	860
	-
	1330

	45
	Қорақалпоғистон
	саҳро
	V
	Хўжайли;0,72
	475
	94
	48
	-
	16
	633

	46
	Қорақалпоғистон
	бўз
	IX
	P-1-1; 0,74
	-
	320
	-
	750
	-
	1070

	47
	Қорақалпоғистон
	саҳро
	VI
	P-1-2; 0,80
	255
	48
	25
	-
	18
	346

	48
	Қорақалпоғистон
	саҳро
	VIII
	P-2-2; 0,78
	-
	384
	-
	655
	-
	1039

	49
	Қорақалпоғистон
	саҳро
	IX
	P-2-3; 0,75
	-
	246
	-
	585
	-
	931

	50
	Самарқанд
	бўз
	I
	P-2-1; 0,80
	146
	35
	17
	-
	16
	214

	

	5- жадвалнинг давоми

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	51
	Самарқанд
	саҳро
	II
	Нарпай;0,75
	209
	23
	13
	-
	11
	256

	52
	Самарқанд
	бўз
	III
	Ургут; 0,78
	313
	66
	34
	-
	21
	434

	53
	Самарқанд
	саҳро
	IV
	Хатирчи;0,68
	658
	104
	40
	-
	25
	827

	54
	Сурхондарё
	бўз
	I
	Шўрчи;0,75
	550
	96
	45
	-
	20
	711

	55
	Сурхондарё
	саҳро
	III
	P-1-2; 0,78
	540
	90
	35
	-
	18
	683

	56
	Сурхондарё
	бўз
	II
	P-1-3; 0,80
	346
	65
	27
	-
	15
	453

	57
	Сурхондарё
	саҳро
	VII
	P-1-1; 0,75
	402
	60
	60
	-
	18
	540

	58
	Сурхондарё
	бўз
	III
	P-2-2; 0,68
	318
	75
	52
	-
	24
	469

	59
	Сурхондарё
	саҳро
	VIII
	P-2-3; 0,75
	440
	70
	33
	-
	15
	587

	60
	Сурхондарё
	бўз
	VIII
	P-3-3; 0,68
	460
	108
	55
	-
	12
	635

	61
	Сурхондарё
	саҳро
	IX
	P-3-2; 0,75
	340
	75
	36
	-
	15
	466

	62
	Сирдарё
	бўз
	V
	P-1; 0,75
	254
	106
	52
	-
	12
	424

	63
	Сирдарё
	саҳро
	VI
	Малик;0,82
	376
	76
	38
	-
	16
	506

	64
	Сирдарё
	бўз
	VIII
	P-2; 0,78
	-
	312
	-
	682
	-
	994

	65
	Сирдарё
	саҳро
	IX
	P-3; 0,75
	-
	68
	-
	180
	-
	248

	66
	Тошкент
	бўз
	III
	Тошкент;0,70
	365
	74
	26
	-
	12
	477

	67
	Тошкент
	саҳро
	VI
	Зах; 0,75
	435
	117
	58
	-
	16
	626

	68
	Тошкент
	бўз
	VIII
	Бўзсу; 0,70
	-
	240
	-
	465
	-
	705

	69
	Тошкент
	саҳро
	IX
	P-1-2; 0,75
	-
	192
	-
	636
	-
	828

	70
	Хоразм
	бўз
	V
	Шовот;0,78
	-
	295
	-
	536
	-
	831

	71
	Хоразм
	саҳро
	VI
	Полвон;0,72
	-
	236
	-
	465
	-
	701

	72
	Хоразм
	бўз
	V
	P-1-2; 0,78
	555
	98
	44
	-
	18
	715

	73
	Хоразм
	саҳро
	VI
	P-1-3; 0,75
	475
	116
	47
	-
	15
	653

	74
	Хоразм
	бўз
	V
	P-1-4; 0,82
	420
	88
	42
	-
	12
	562

	75
	Хоразм
	саҳро
	VI
	P-1-3; 0,75
	219
	34
	21
	-
	20
	294

	76
	Тошкент
	бўз
	III
	P-1; 0,70
	316
	66
	43
	-
	10
	435

	77
	Тошкент
	саҳро
	VI
	P-2; 0,75
	422
	79
	34
	-
	11
	846

	78
	Тошкент
	бўз
	VIII
	P-3; 0,78
	282
	54
	25
	-
	24
	385

	

	5- жадвалнинг давоми

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	79
	Тошкент
	саҳро
	IX
	P-4; 0,76
	410
	104
	48
	-
	12
	774

	80
	Тошкент
	бўз
	III
	P-1-2; 0,72
	254
	130
	65
	-
	22
	471

	81
	Тошкент
	саҳро
	IX
	P-1-3; 0,75
	450
	140
	70
	-
	25
	685

	82
	Сирдарё
	бўз
	V
	P-2; 0,68
	430
	120
	62
	-
	21
	633

	83
	Сирдарё
	саҳро
	VI
	P-3; 0,65
	168
	33
	20
	-
	15
	236

	84
	Сирдарё
	бўз
	VIII
	P-5; 0,75
	412
	122
	49
	-
	12
	6595

	85
	Сирдарё
	саҳро
	IX
	P-2-1; 0,70
	480
	105
	48
	-
	23
	656

	86
	Сирдарё
	бўз
	VIII
	P-2-1; 0,68
	336
	67
	37
	-
	16
	456

	87
	Самарқанд
	бўз
	I
	P-4-1; 0,75
	366
	72
	37
	-
	23
	498

	88
	Самарқанд
	саҳро
	II
	P-4-2; 0,78
	416
	80
	43
	-
	11
	550

	89
	Самарқанд
	бўз
	III
	P-4-3; 0,80
	165
	42
	26
	-
	24
	257

	90
	Самарқанд
	саҳро
	VI
	P-4-4 0,70
	280
	112
	65
	-
	12
	469

	91
	Хоразм
	бўз
	V
	Ғазакот;0,70
	475
	135
	55
	-
	20
	685

	92
	Хоразм
	саҳро
	VI
	P-1-2; 0,70
	355
	139
	69
	-
	18
	581

	93
	Хоразм
	бўз
	V
	P-2-1; 0,75
	160
	36
	19
	-
	15
	230

	94
	Хоразм
	саҳро
	VI
	P-2-2; 0,70
	210
	45
	25
	-
	12
	292

	95
	Хоразм
	бўз
	V
	P-2-3; 0,75
	196
	42
	26
	-
	10
	274

	96
	Хоразм
	саҳро
	VI
	P-2-4; 0,76
	230
	32
	16
	-
	24
	302

	97
	Қорақалпоғистон
	бўз
	VIII
	P-3-1; 0,70
	340
	72
	40
	-
	10
	462

	98
	Қорақалпоғистон
	саҳро
	VIII
	P-3-2; 0,72
	-
	152
	-
	368
	-
	520

	99
	Қорақалпоғистон
	бўз
	IX
	P-3-3; 0,82
	-
	212
	-
	485
	-
	697

	100
	Қорақалпоғистон
	саҳро
	IX
	P-3-4; 0,75
	-
	280
	-
	540
	-
	820


Эслатма: Юқорида келтирилган маълумотлар шартли равишда берилган.
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