
SUG‘ORISH SHAHOBCHALARINI JOYLASHTIRISH

SXEMASI VA ULARNI SUV 0 ‘TKAZISH

QOBILYATINI ANIQLASH

Qishloq xo'jalik ekinlarni suv bilan ta ’minlashda dalalarda

olingan sug'orish shaxobchalariga alohida e ’tibor beriladi. Sug'orish

shaxobchalarining talabga javob berishi ko'p jihatdan uni joylashtirilish

tartibiga ham bog'liq. Sug'orish shahobchasi dalaning kattaligidan

kelib chiqib, uni suv bilan ta ’minlash imkoniga ega bo'lishi

kerak. Shu bilan bir qatorda sug'orish shahobchasida suvning

isrofgarchiligini juda kam va uni etkazib berish imkoniyati yuqori

bo'lishi kerak. Sug'orish shahobchalari olishda yerdan foydalanish

darajasi va texnika vositalarini ishlashi, harakati kabi jarayonlar

hisobga olinishi kerak bo'ladi.

Sug'orish shahobchalarini joylashtirish dalalar maydoni, uning

re’lefi, tuproq va xo'jalikdagi mavjud sharoitdan kelib chiqib

belgilana-di. Sug'orish shahobchalari foydalanishga qarab muvaqqat

(o'q ariqlar, beshamaklar, egatlar, pollar, jo'yaklar va cheklar) va

doimiy (beton novlar, beton qoplamali kanallar, yer o'zanli ariqlar)

turlarga boiinadi (5-rasm).

Qishloq xo'jalik texnikasini yaxshi ishlashi uchun sug'oriladigan

dalalar uzunligi 500 dan 1200 metrgacha va eni 500-700 metr

qilib olinishi kerak.

Muvaqqat sug'orish shahobchalari sug'oriladigan dalaga nisbatan

uzunasiga yoki ko'ndalangiga olinishi mumkin. Agar sug'orish

shahobchasi dalaning uzunasiga olinsa bunda bo'ylama sxema hosil

bo'ladi, ko'ndalangiga olinsa ko'ndalang sxema hosil bo'ladi.

Muvaqqat sug'orish shahobchalarni bo'ylama (5-rasm) yoki k o 'n dalang

(6 -rasm) sxemada joylashtirishda joyning nishabligi katta

ahamiyatga ega. Kichik nishablikka ega bo'lgan dalalarda sug'orish

shahobchalari bo'ylama sxemada joylashtiriladi.

a

5-rasm. Lotoklar va ulardagi suv sathi:

a-eleps shaklidagi; b-parabola shaklidagi.

Vchastka suv faqsimlagichi
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6-rasm. Muvaqqat sug‘orish shahohehasini bo‘ylama

joylashtirish sxemasi

O ’rtacha qiyalikdagi dalalarda (i=0,002-0,008) sug'orish shahobchalarini

bo'ylama va ko'ndalang sxemalarda joylashtiriladi.

Bunday xolatda sug'orish shahobchalarini o ‘rniga yopiq sug'orish

tarmoqlaridan ham foydalanish yaxshi natija beradi. Nishabligi katta

dalalarda (i>0,008) sug'orish shahobchalari ko'ndalang holda

joylashtiriladi.

Sug'orish shahobchari bo'ylama joylashtirilganda suv muvaqqat

ariqdan o'qariqlarga va undan egatlarga taqsimlanadi, ko'ndalangda

esa suv o'qariqdan to'g'ridan-to'g'ri egatlarga taqsimlanadi.

7-rasm. Muvaqqat sug‘orish shahobchasini ko'ndalang

joylashtirish sxemasi

Sug'orish shahobchasi ko‘ndalang ko'rinishda joylashtirilganda

o'qariqlar soni egat uzunligiga qarab belgilanadi va ularni uzunligi

sug'oriladigan dalaning eniga teng qilib olinadi.

Sug'orish shahobchalari bo'ylama sxemada joylashtirilganda

muvaqqt ariqlar orasidagi masofa 70-200 metr qilib olinadi va

uning suv sarfi 40-60 1/sek, atrofida bo'lish kerak. Sug'orish sh ahobchasi

ko'ndalang joylashtirilganda o'qariqdagi suv sarfi 40 1/sek

va ba’zan undan ko'p bo'lishi mumkin.

Doimiy sug'orish tarmog'idan (beton novlar, beton qoplamali

kanallar, er o'zanli ariqlar) o'tayotgan suvning sarfini hisoblashning

bir necha usuli mavjud bo'lib, ulardan gidrometrik parrak (vertushka)

va pukak ususli keng ko'lamda qo'llaniladi (8-9 rasm).

8-rasM. Vertushka GR-21M ning Tuzilishi

1. о ’zak(korpus); 2. kontakli mexanizmning aylanma qismi;

3. parragi; 4. dum tutquchi.

Sug'orish tarmog'idan o'tayotgan suv sathini aniqlashda gidrometrik

parrak (vertushka) bo'lmaganda pukak usulidan foydalanish

mumkin. Bu usulda yo‘l qo'yiladigan xato 7-10 foizni tashkil qiladi.

a) Parabola shaklidagi sug‘orish tarmoqlardan suv sarfini

aniqlash.

Pukak yordamida suvning tezligini aniqlash quyidagi tartibda

amalga oshiriladi: Dastlab suvni tezligini o'lchash uchun kuzatish

joyi tanlab olinadi. Bu yuqori va qo'yi kuzatish nuqtasidan iborat

bo'ladi. Kuzatish nuqtasi masofasini tanlash suvning oqish tezligiga

bog'liq.
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9-rasm. Oqimning o ‘rtacha tezligini po‘kak yordmida o'lchash

Agar ariqdagi suvning tezligi 0,5 1/sek. dan kam bo'lsa suvni

tezligini o'lchash uchun talab qilingan masofa 1 2 metrdan kam

bo'lmasligi kerak, 0,5 1/sek. dan — 3 m/sek. gacha bo'lsa 18

metrdan kam bo'lmagan masofa talab qilinadi.

Yuqori kuzatish nuqtasidan 3-4 pukak (diametri 6 - 8 sm

bo‘lgan yog‘och halqachalar) suvga birin-ketin tushiriladi va sekundomer

yordamida tushirilgan vaqt qayd etiladi hamda 7-jadvalga

yoziladi. Ariq yoki lotokning 2-3 joyidan uning chuqurligi o'lchanadi

va quyidagi formula yordamida o'rtacha chuqurligi hisoblanadi:

, A, + hy + 1ц
= —------=------L ,m

bu yerda: h j—birinchi o'lchashdagi suvning sathi,m;

hj — ikkinchi o'lchashdagi suvning sathi, m;

Ьз — uchinchi o'lchashdagi suvning sathi, m.

So'ngra pukakning quyi kuzatish nuqtasiga oqib kelgan vaqti

qayd qilinadi. Har qaysi pukakning tezligi quyidagi formula

yordamida hisoblab chiqiladi:

/ / /

у , = - v2=~, V3 = ~ ,

(, t2 r3

bu yerda: Vb W2, V3 , - suvning betidagi oqish tezligi, m/sek;

/ — bosib o'tilgan masofa, m;

t] t2 t3 — bosib o'tish vaqti, sek.

Ushbu ma’lumotlar asosida suvning betidagi o 'rta ch a oqish

tezligi hisoblab chiqiladi. Buning uchun tezligi yuqori bo'lgan 2 ta

po'kakning tezligi o'rtacha tezlik deb olinadi. Demak, o'rtacha

tezlik:

V + V

Vr = 2 3 5

ga teng bo'ladi. Suv oqimiga qarama-qarshi tomondan shamol

bo'lgan holda pukak yordamida suvning tezligi aniqlanmaydi.

SANI1RI ishlab chiqqan bu suv o'lchash usulida tarmoqning suv

sig'imini o'lchash talab etilmaydi. Olingan ma’lumotlarni hisoblashda

quyidagi formulalardan foydalaniladi:

Q = 0 , 5 \ - H - j H - V o.r„ ,

(LR-40, LR-60, LR-80 turdagi beton novlar va shu

o'lchamdagi ariqlar uchun);

va

Q=0,7 l -Н- у]H •Vl),rl,

(LR-100 turdagi beton novlar va shu o ‘lchamdagi ariqlar

uchun);

bu yerda: Q — suv sarfi, m 3/sek;

0,51 va 0,71 — beton novlarni texnik holatini belgilovchi

≪notekislik≫ koeffisienti;

H — suv sathi, rn;

V0‘rt — suvning o'rtacha tezligi, m/sek.

Olingan natijalar 7-jadvaldagi shaklda yozib borildi.

Topshiriq. Nov yoki ariqdagi suvning tezligi va sathini o 'lchash

maqsadida kuzatishning yuqori nuqtasidan 4 ta pukak suvga

tushirildi. Ular kuzatishning oxirgi nuqtasigacha bo'lgan masofani

30, 28, 27 va 29 sekundda bosib o'tdi. Masofaning uzunligi 18,5 m,

suv sathi: hi=0,53; h2=0 , 5 5 m.

Tarmoqning o'rtacha suv sarfi hisoblansin.

Yechish:

/ 18 5

Vi=—= —-— =0,61 m/sek,

t, 30

I 18,5

Wi= — = ------ =0 , 6 6 m/sek;

28

/ 18,5

V3=— = ------ =0 , 6 8 m/sek;

t3 27

V4=— = - - - =0,63 m/sek.

*4 29

Suvning o'rtacha sathi esa

h .h , 0,53 + 0,55 A

h0.rt= ^ ^ + - — = 0,54 m.

2 2

Suvning yuzasidagi oqish tezligini topshiriqdagi 2 chi va 3 chi

namunaning o'rtacha tezligi bo'yicha aniqlanadi:

Pukak usulida tarmoqdagi suv sarfini aniqlash ma'Iumotlarni qayd etish jadvali

1. O'rta Chirchiq tumani 1. Suv o'lchash muddati 05.09.07

2. A.Navoyi fermer xo'jaligi 2. Vaqti 4.30
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Eslatma

Suv sarfi,

м/sek.

0,135

Suvni o ’rtacha

tezligi, m/sek

0,67

Tezlik

m/s.

0,61

0,66

0,68

0,63

Vaqt

sek.

30

20

27

29

Qalqonuchni

ng tartib soni

- <N CO

Suv o'lchash

uchastkasining

uzunligi, m

18,5

Ariqdagi suvning

chuqurligi

o ’rtacha

0,54

-

0,55

-

0,53

у 0,п=_ *У+^з = 0 . 6 6 + 0 , 6 8 = 0 ) 6 7 m/sek

2 2

Q=0,51 Н у/Н-V,,;, =0,51 0,54-y/fyS-4• 0,67 =0,134 m3/sek.

Demak, ariqdagi suvning har sekundagi sarfi 0,134 m3 yoki

134 1/ga teng ekan.

b) Trapesiya shaklidagi sug'orish tarmoqlarda suv o'lchash.

Bunday shakldagi sug'orish tarmoqlarda ham suv o'lchash jarayoni

yuqoriga tartibda amalga orishiriladi va har qaysi pukakning

tezligi quyidagi formula yordamida alohida hisoblab chiqiladi:

V , = - , v2 = ~ , v 3 = ~ ,

Shundan so'ng suvning yuzasidagi o'rtacha oqish tezligi hisoblanadi:

V + V

V = 2- 2 3 *

Suvning yuzasidagi o'rtacha oqish tezligi hisoblangandan so'ng

ariqdagi suv oqimining o'rtacha tezligi aniqlab chiqiladi va u

quydagi formula yordamida hisoblanadi:

V=KV0.rt,

bu yerda: V-suv oqimining o'rtacha tezligi, m/s:

K-suv oqimining tezligini tarmoq bo'ylab tarqalish xarakterini

tuzatish koeffisenti (qiymati 0,55 dan 0,75 gacha):

Vo'rt-suvning yuzasidagi o'rtacha oqish tezligi, m/s:

Sug'orish tarmog'ining ko'ndalang kesimi to'nkarilgan trapesiyaga

o'xshaganligi uchun, uning suv oqayotgan qismini yuzini

trapetsiyani yuzini topish formulasi yordamida xisoblanadi:

bu yerda: F-tarmoqning ko'ndalang kesimi yuzasi, m2:

a-tarmoqning ustki qismi kengligi, m:

v-tarmoqning tubining kengligi, m:

ho-rt-tarmoqdagi suvning sathi, m.

Sug'orish tarmog'ining ko'ndalang kesim yuzasini bilgan holda

undan o'tayotgan suv sarfmi quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

Q=F- V0 ‘rt>

bu yerda: Q-tarmoqning suv sarfi, m3/sek:

V0‘rt-tarmoqdagi suvni o 'rtacha oqish tezligi, m/sek:

F-tarmoqning ko'ndalang kesim yuzasi,m2.

Topshiriq: Quyidagi 8 -jadval ma'lumotlaridan foydalanib, tra petsiya

shaklidagi sug'orish tarmog'idan o'tuvchi suv sarfmi h isoblab

chiqing.

8-jadval.

Sug'orish tarmoqlarining suv sarfini hisoblashga doir ma'lumotlar

K o ’rsatgichlar Masalalar

1 2 3 4 5

Parabol shaklidagi sug'orish tarmoqlar bo'yicha:

Pukakning bosib o'tgan masofasi (1).m

vaqti (t),seK.

t.1, s’eK

t2,seK.

t3 ,seK.

t4, seK.

17.6

25.6

27,3

23,1

22.6

19.5

30.1

32.6

27.6

24.2

18.5

29.6

27.6

25.6

20,2

19,0

31,7

33,6

34,4

30,2

21,0

33.7

38.8

37,7

36,5

Suvning sathi (1). м 0,61 0,42 0,48 0,47 0,54

Trapetsiya shaklidagi su'orish tarmoqlari bo'yicha:

Po'kak bosib o'tgan masofa (1), м
Bosib o'tgan vaqt (t), seK

20,0 22,5 20,6 18,5 19,0

t b seK 31,0 30,1 33,0 28,6 31,0

t2 ,seK. 36,0 37,1 28,0 27,0 30,0

t3,seK. 28,0 37,0 29,0 29,0 33,0

t4, sex. 27,0 33,0 31,0 31,0 29,0

Notekislak koefitsienti (K) 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75

Suvning sathi (h), м 0,47 0,53 0,43 0,38 0,42

T a rm o q n in g u stk i q ism i k en g lig i

(а), м
0,65 0,70 0,60 0,50 0,45

Tarmoq tubining kengligi (в), м 0,30 0,34 0,28 0,25 .0,2 0

v) Yopiq sug‘orish tarmog‘ida suv sarfini hisoblash.

Qishloq xo'jalik ekinlarini sug'orishga ishlatiladigan har bir

kubometr suvdan to'g'ri foydalanish talab etiladi. Suv zahiralari

kamayib borayatgan ushbu sharoitda yopiq sug'orish tizimlaridan

foydalanish yuqori samaradorlik garovi hisoblanadi. Uning bir q an cha

afzalliklari mavjud bo'lib, birinchidan, yopiq sug'orish usuliga

o'tishda suvning behuda isrof bo'lishi butunlay barham topib, tarmoqning

foydali ish koeffisenti 0,98-0,99 gacha oshadi va suvchining

smenalik ish unumdorligini 2 ,0 -2 ,5 martaga oshishini hamda

egatlarga suvni bir tekisda taqsimlanishini taminlaydi. Shuningdek,

erdan foydalanish koeffisienti 10-15 % ga oshadi. Yopiq sug'orish

tarmoqlari ham ochiq sug'orish tarmoqlari kabi dalalarda bo'ylama

va ko'ndalang sxemalarda joylashtirishi mumkin. Bo'ylama sxemada

orasidagi masofa egatlar uzinligiga teng qilib olinadi. Ko'ndalang

sxemada esa suv etkazib beruvchi tarmoqqa paralel joylashtiriladi

Quvurlarni va shlanglarni uzunligi ko'ndalang sxemada 50-

1 0 0 metr qilib olinadi.

Yopiq sug'orish tarmog'ini joriy etishda quydagilarni hisobga

olish kerak:

1. Bitta suv etkazib beruvchi tarmoq bilan sug'oriladigan maydon

200-400 ga dan ko'p bo'lmasligi kerak:

2. Sutkalik sug'orish maydoni 10-15 gektar atrofida bo'lishi

kerak: 3. Bitta tarmoqning uzunligi 1500-2500 m bo'lishi va ular

orasidagi masofa 300-600 m qilib olinishi kerak:

4. Egiluvchan shlanglardagi suv sarfi 70-80 1/sek dan ortiq

bo'lmasligi kerak.

Xo'jaliklarga yopiq sug'orish tarmog'ini joriy qilish uchun avvalo

undan foydalanish texnologiyasini ishlab chiqmoq zarur. Ulardan

dalaga kerakli yopiq sug'orish tarmog'i - shlanglar soni, suv

sarfi, suvchilar soni va hokazolariga e ’tibor qaratish kerak bo'ladi.

Yopiq sug'orish tarmog'i joriy etilgan dalalarda bir vaqtda

ishlaydigan egiluvchan shlanglar sonini quydagi formula yordamida

aniqlash mumkin:

A J _^dala .

e.sh ~ j ’

egat

bu yerda: Ne Sh — egiluvchan shlanglar soni, dona

L dala- dalaning uzunligi; m.

L egat- egatning uzunligi; m.

Topshiriq: Quydagi malumotlar asosida sug'orish uchun dalaga

kerakli egiluvchan shlanglar sonini hisoblab chiqing:

L dala.uzunligi=2500 m

L egat =200 m

Yechish

Ne.sh= L dala = 2500 = 12,5 ≫ 13 ta egiluvchan shlang kerak bo'ladi.

L egat 200

Demak, 180-200 gektarlik ekin maydonida 13 ta egiluvchan

shlanglardan iborat yopiq sug'orish tarmog'i tashkil etish zarur.

Yopiq sug'orish tarmog'idan o'tayotgan suv sarfmi quydagi

formula yordamida aniqlanadi:

Q = W- v,

bu yerda: W-quvur yoki shlangning ko'ndalang kesimi yuzasi, m2:

v-suvning oqish tezligi, m/sek:

Bu formula bilan suv sarfini hisoblash uchun suvning tezligini

va quvurning ko'ndalang kesim yuzasini alohida hisoblab chiqish

kerak. Hozirgi vaqitda uzunligi 150 dan 400 metrgacha bo'lgan va

diametiri 200-400 mm. lik qattiq quvurlar ham sug'orish jarayonida

qo'llanilmoqda. Quvurlarni loyqa bosmasligi uchun suvning tezligi

0,8-1,2 m/sek bulishi kerak. Quvurlardan oqib o'tuvchi suvning

tezligini Dyupen formulasi bilan hisoblanadi:

V —2 5 , 5 - \ f d - i , m/sek.

bu yerda: V-suvning oqish tezligi, m/sek;

d- quvurning ichki diametri, m;

i- quvurning nishabligi, m.

Buning uchun dastlab quvurning nishabligi aniqlab chiqiladi:

. h

bu yerda: h-quvurning (boshi va oxirining) balandlik bo'yicha farqi, m;

L-quvurning uzunligi, m.

So'ngra quvurning ko'ndalang kesmi yuzasi hisoblab chiqiladi:

4 ’

bu yerda: d-quvurning ichki diametiri, m.

л- doimiy son (3,14).

Topshiriq: Qo'ydagi malumotlar asosida quvurning suv sarfmi

hisoblab chiqing:

d=360 mm, h=140 mm, L=60 m.

Yechish:

. . , - * . ≪ ^ . 0 , 0 0 4 :

L 60

2. V=25,5- VO,36 • 0 ,0 0 4 =25,5 0,038=0,969 m/sek:

4 4

4. Q=v-w=0,969-0,102 =0,0988 m3/sek.

Bir sutkalik suv sarfi:

Qsut=Q-t=0,098-86400=8467 m3/sek.

Agar sug'orish me’yori 1000 m3 va tarmoqning foydali ish

koeffisenti 0,99 ga teng bo'lsa, shuncha miqdordagi suv bilan necha

gektar g‘o ‘zani sug'orish mumkin?

Yechish:

^ 0 ^ ^ 8467-0,99

m 1 0 0 0

bu yerda: Q sut- sutkalik suv sarfi, m3/sek.

m-sug‘orish me’yori, m3/ga:

r|- tarmoqning foydali ish koeffisenti.

Demak, 8467 m3 suv bilan 8,3 ga g'o'zani sug'orish mumkin

ekan.

Topshiriq: 9-jadvaldagi malumotlar asosida quvurdan o'tuvchi

suv sarfini va shuncha suv bilan necha gektar ekin maydonini

sug'orish mumkinligini hisoblab chiqing.

9-jadval.

Suv sarfini hisoblashga oid malumotlar.

Ni Ko'rsatgichlar Topshiriqlar

1 2 3 4 5

1 Quvurning diametiri (d), mm 360 240 370 275 380

2 Quvurning balandligi bo'yicha

farqi (h), mm

80 150 130 120 136

3 Quvurning uzunligi (L), m 40 35 60 65 70

4 Sug'orish davomiyligi (t),

sutka

24 36 48 12 56

5 Sug'orish me’yori (M), m3/ga 1000 900 800 1100 1200

6 Tarmoqning foydali ish

koeffisinti (n)

0,97 0,96 0,98 0,99 0,95

Takrorlash uchun savollar:

1. Sug’orish shahobchalari necha turga bo'linadi?

2. Sug’orish shahobchalari qanday tartibda joylashtiriladi?

3. Suv o'tkazish qobiliyati deganda nimani tushunasiz?

4. Suv sarfi nima yordamida aniqlanadi?

5. Yopiq sug’orish tarmog’i deganda nimani tushunasiz?

6 . Yopiq sug’orish tarmog’ida suv sarfi qanday aniqlanadi?
SUVNI SUG'ORISH TARMOQLARIDAN TUPROQQA

SINGIB ISROF BO‘LISHINI ANIQLASH.

Ekinlarini sug'orish uchun suv iste’mol qilish miqdorlari kundan-

kunga ortib bormoqda va keyingi yillarda respublikada bu

ko'rsatkich 56-60 mlrd, m3 ni tashkil qilmoqda. Sug'orish tarmoqlarini,

usullari va texnikasini takomillashtirilmaganligi tufayli suvdan

foydalanish koeffisienti juda past — 0,50 - 0,70 ni tashkil

etadi. Suvdan foydalanish koeffisienti tuproqqa kelib tushgan va suv

manbaidan olingan suv miqdorlarining nisbatidir. Tizimga berilgan

umumiy suv hajmining 25% xo'jaliklararo, 30% xo'jalik sug'orish

shoxobchalarida isrof bo'ladi. Sug'orish tarmoqlardan suvning tuproqqa

singib sarf bo'lishi hisobiga tuproqlarni meliorativ holati

yomonlashib, ularni botqoqlanishi tezlashadi. Ikkinchi tomondan

har bir gektar ekin maydoni uchun suvning nisbiy sarfi ortib ketadi.

Bularning hammasi sug'orish tarmoqlarni talabga javob bermasligi

oqibatida kelib chiqadi. Tuproqqa singib sarflanayotgan suvning

ko'p miqdori sizot suvlariga qo'shilib uning sathini ko'tarilishiga

olib keladi, bu esa tuproqlarni botqoqlanishiga va ikkilamchi

sho'rlanishiga sabab bo'lib, sug'oriladigan erlar meliorativ holatini

yomonlashitiradi.

Ana shularni hisobga olib suvdan foydalanish koeffisientini va

sug'orish tizimlari foydali ish koeffisentlarini oshirish maqsadida

quyidagi tadbirlarni amalga oshirish kerak bo'ladi:

- zarur gidrotexnik inshootlarga ega bo'lish;

- tarmoqda uning tuproqqa singib yuqolishini kamaytirish va

yo'qotish;

- qishloq xujalik ekinlaridan muntazam yuqori hosil olishni

ta ’minlaydigan sug‘orishning optimal rejimlarini qo'llash;

- sug‘orishda suv taqsimlashni mexanizasiyalashtirilgan va avtomatlashtirilgan

vositalaridan foydalanish(13-14 rasm);

- sug'orish tizimlarini fan-texnika yutuqlari asosida takomillashtirish

va boshqalar.

I3-rasm. Suv taqsimlash va o ’lchash qurilmasining umumiy

ko’rinishi.

Sug'orish tarmoqlarida suvni tuproqqa singib isrof bo'lishini

quyidagi formula yordamida aniqlanadi.

14-rasm. Xo’jalik sug’orish tarmog’idan fermer xo'jaligi uchun suv

taqsimlash.(hitovo'e ustroysva) qurilmasi.

netto

bu yerda: Ф к — tuproqqa singib ketgan suvning miqdori;

rj - sug‘orish tarmog'ining foydali ish koeffisienti;

Mnetto — mavsumiy sug'orish me’yori, m3/ga.

Topshiriq 1. Qishloq xo'jalik ekinlarini mavsum davomida

sug'orish uchun 4720 m3/ga (Mnett0) suv kerak bo'lib, sug'orish

tizimini foydali ish koeffisienti (r|) 0,70 ga teng bo'lsa, suvni

filtrasiyaga isrof bo'lish hajmini aniqlang.

Yechish: suvni filtrasiyaga isrof bo'lishi:

= 1 - ° ≫ .7 ? . 4720 = 2023 m3/ga

* 0,70

Suvni tuproqqa singib ketadigan (filtrasiyaga) sarfini tarmoq

boshidan olingan suv bilan tarmoq oxirdagi farqidan kelib chiqib,

aniqlash ham mumkin.

Ф|<=Мьгиио-Мпецо>

bu yerda: M b r u t t o “ tarmoq boshidagi suvning miqdori, m3/ga.

Mnetto ~ dalaga etib kelgan suvning miqdori, m3/ga.

Dastlab tarmoq boshidagi suv miqdori hisoblab chiqiladi. Buni

(M bruttoni) hisoblash uchun tizimning foydali ish koeffisientiga

bo'lish kerak:

Demak, tarmoqdagi suvning filtrasiyaga isrof bo'lishi:

Фк=6743-4720=2023 m3/ga. teng ekan.

Topshiriq 2. 16-jadvalda keltirilgan ma’lumotlar asosida sug'orish

tizimlardagi suv isrofgarchiligi miqdorlarini hisoblang.

M,netto

Topshiriq bo'yicha: ‘

brutto

16-jadval

Sug'orish tarmoqlarida suv isrofgarchiligini aniqlash uchun

ma’lumotlar.

Ko'rsatkichlar Masala nomerlari

1 2 3 4 5 6 7

Sug'orishning umumiy me’yori (M

netto), m3/ga

4540 7770 7160 8200 6750 7830 5620

Sug'orish tizimining Ф.1.К. (ri) 0,68 0,80 0,56 0,85 0,90 0,82 0,75

Takrorlash uchun savollar:

1. Sug’orish tarmoqlarida suv qanday yo’l bilan isrof bo’ladi?

2. Isrof bo'lishga qarshi qanday kurash choralarini bilasiz?

3. Sug’orish tarmoqlaridan suvning isrof b o 'lish in i qaysi formula

yordamida aniqlanadi?

4. Amaliy mashg’ulot darsida tarmoqdagi suvning isrof bo’lishini

aniqlashda nimaga e ’tibor berish kerak?
2. ЕГАТЛАБ СУҒОРИСҲ ТЕХНИКАСИ

ЕЛЕМЕНТЛАРИНИ ҲИСОБЛАСҲ

Суғориладиган даланинг майдони унинг релйефи, тупроқ ва хўжаликнинг мавжуд шароитларидан келиб чиққан ҳолда белгиланади. Қишлоқ хўжалик техникасидан самарали ва сувдан тежамли фойдаланиш учун суғориладиган участкаларнинг узунлиги 400 м. дан 1200 м. гача ва ени 400–500 м. қилиб олиниши мақсадга мувофиқ. Бунда муваққат суғориш тармоқлари бўйлама схемада жойлаштирилганда енг кўпи билан 1200 м, кўндаланггига жойлаштирилганда 800 м қилиб олинади.

Суғориладиган  участкаларга сув тақсимлашда муваққат суғо-риш тармоқларидан фойдаланилади. Муваққат суғориш тармоқлари бў-либ ўқариқлар, бешамаклар, егатлар, жўяклар ҳисобланади.

Муваққат суғориш тармоқлари суғориладиган участкада бўйламасига ёки кўндаланггига жойлаштирилиши мумкин. Агар суғориш егатларининг йўналиши муваққат ариқ йўналиши бўйича олинса муваққат суғориш тармоқлари бўйлама (1а- расм) ва кўндаланггига олинса кўндлаланг схемада жойлаштирилган бўлади (1б- расм). 

Муваққат суўориш тармоқларини бўйлама ёки кўнданаг схемада жойлаштиришда участканинг нишоблиги еътиборга олинади: кичик нишобли (и<0,002) йерларда суғориш тармоқлари бўйлама схемада, катта нишобли йерларда  (и>0,008) еса кўндаланг схемада жойлаштирилади, ўртача нишобли йерларда (и=0,002–0,008) муваққат суғориш тармоқларини бўйлама ёки кўндаланг жойлаштириш схе-маларидан фойдаланиш мумкин. Бундай ҳолларда муваққат суғориш тармоқлари ўрнида ёпиқ суғориш тармоқларидан фойдаланиш яхши натижа беради. 

Суғориш тармоқлари бўйлама схемада жойлаштирилганда суғо-риш суви муваққат ариқдан ўқариқларга ва ундан егатларга тақсим-ланади, кўндаланг схемада жойлаштирилганда еса ўқариқдан беша-макларга ёки тўғридан-тўғри егатларга тақсимланади.

Суғориш тармоқлари бўйлама схемада жойлаштирилганда муваққат ариқлар орасидаги масофа 70–200 м қилиб олинади ва унинг сув сарфи 40–60 л/сек. атрофида бўлиши (ҳар бир ўқариққа 15–20 л/сек. дан сув тақсимланади), кўндаланг схемада жойлаштирилганда еса сув сарфи 40 л/сек. бўлиши лозим.
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	1 – Хўжаликлараро тақсимлагич

2  – Хўжалик тақсимлагичи
3 – Участка тақсимлагичи
4 – Муваққат ариқ

5 – Бешамак
6 – Суғориш егати 


1-
расм. Муваққат суғориш тармоқларини жойлаштириш схемалари:
а – бўйлама ва б – кўндаланг.

Қишлоқ хўжалик екинларини суғоришнинг сифати (суғориш суви-нинг дала бўйича бир текисда тақсимланиши, тупроқнинг ҳисобий (фаол) қатламини бир хилда намиқтириш, сув исрофгарчилигини камай-тириш, суғоришда иш унумдорлигини ошириш ва б.) суғориш техникаси елементларини қай даражада тўғри танланганлиги ва татбиқ етилганлигига бевосита боғлиқдир.


Суғориладиган деҳқончилик амалиётида тупроқ юзаси (усти) дан (егатлаб, йўлаклаб (пол олиб) ва чек олиб бостириб) суғориш 

усули жуда кенг қўлланилиб келинаётган бўлиб, суғориладиган дала-ларнинг шакли ва ўлчамлари екинларни парваришлаш ва, шунингдек, суғоришларни амалга оширишда муҳим аҳамиятга ега. Суғори-ладиган даланинг ўлчами даланинг нишоблиги ва мавжуд объектив шароитларга боғлиқдир. Жойнинг нишоблигига кўра муваққат суғо-риш тармоқлари суғориладиган участкада кўндаланг  ёки бўйлама схемаларда жойлаштирилиши мумкин. Шунга кўра даладаги ўқариқ-лар ва муваққат тармоқлар сони, улар орасидаги масофалар, уларнинг сув сарфи турлича бўлади.

Егатлаб суғориш техникаси елементлари бўлиб егатнинг узунлиги (ле), егатга сув бериш давомийлиги (те) ва бериладиган сув миқдори (қе), егатни жиҳозлаш материаллари, қатор орасининг кенглиги (а), егатнинг чуқурлиги (Ҳ) кабилар ҳисобланади. Ушбу елементларни нотўғри танланиши тупроқни ортиқча намиқиши ёки йетарли даражада намиқмаслигига, нурашига, қўлланилган ўғитларнинг ювилиб кетиши-га ва оқова сув миқдорини кўпайишига олиб келади. Шунингдек, сувдан фойдаланиш коеффициенти ва сувчининг иш унумдорлиги пасайиб кетади. Шу сабабдан суғориш техникаси елементларини тўғри танлаш масаласига алоҳида еътибор қаратилмоғи талаб етилади.

Ҳар бир егатга сув тақсимлаш миқдори (қе), қатор орасининг кенглиги (а) ва егат узунлиги (ле) егатнинг йўналиши бўйича даланинг нишоблиги ва тупроқнинг сув ўтказувчанлигига кўра Н. Т. Лактайев  берган тавсиялар асосида танлаб олиниши мумкин (1- ва 2- жадваллар).

Егат узунлиги (ле, м) муайян шароит учун қуйидаги ифода ёрдамида ҳисобланади:
ле = 3600·(қе·те/м·а),

бу йерда  м – суғориш меъёри, м3/га;

  қе – егатга сув тақсимлаш миқдори, л/сек.;

  те – егатга сув тақсимлаш давомийлиги, соат;

  3600 – доимий сон (1 соатдаги секундлар сони);

  а – қатор орасининг кенглиги, м.

Егат узунлигини йўл қўйиладиган енг катта миқдори (ллим, м) сувни егат охиригача йетиб бориши (т1) ва енг катта сув сарфи (қлим) ни синггиш кўрсаткичларига боғлиқ бўлиб, у қуйидагича ҳисобланади:

1- жадвал

Егатнинг сув сарфи доимий бўлган шароитда суғориш техникасининг

тавсия етилган елементлари (Лактайев Н. Т. бўйича)
	Тупроқнинг сув ўтказувчанлиги


	Кўрсаткичлар
	Егат йўналиши бўйича нишоблик

	
	
	0,04
	0,01
	0,005
	0,00175
	0,0005

	Кучли – қумлоқ, 1 м чуқурликда шағал ётқизиқли йенгил қу-моқ тупроқлар


	ле
	40
	105
	180
	200
	150

	
	қе
	0,1
	0,5
	0,75
	1,5
	1

	
	т1
	5,5
	1,3
	3,0
	1,25
	1,8

	
	т2
	2,5
	1,9
	0,5
	0,75
	0,2

	
	тум
	8
	3,2
	3,5
	2
	2

	Юқори – йенгил, катта қатламли қумоқ туп-роқлар


	ле
	75
	130
	250
	300
	250

	
	қе
	0,1
	0,25
	0,75
	1
	0,75

	
	т1
	7,8
	4,6
	2,8
	3,1
	4,6

	
	т2
	14
	9,4
	5,9
	5,2
	5,8

	
	тум
	6,2
	4,8
	3,1
	2,1
	1,2

	Ўртача – ўртача қумоқ тупроқлар


	ле
	100
	175
	300
	300
	350

	
	қе
	0,1
	0,25
	0,5
	0,5
	0,5

	
	т1
	6
	5
	5,2
	6
	10

	
	т2
	17
	11
	7,8
	6,5
	4

	
	тум
	23
	16
	13
	12,5
	14

	Суст – оғир қумоқ тупроқлар


	ле
	150
	200
	325
	400
	600

	
	қе
	0,1
	0,1
	0,25
	0,25
	0,5

	
	т1
	9
	18
	19
	20
	13

	
	т2
	32,5
	29
	26
	17
	8

	
	тум
	41,5
	47
	36
	37
	21

	Кучсиз – соз, сув ўтказмайдиган қат–лам ётқизиқли қумоқ тупроқлар


	ле
	125
	150
	250
	300
	600

	
	қе
	0,05
	0,05
	0,1
	0,1
	0,25

	
	т1
	14
	20
	20
	34
	35

	
	т2
	76
	67,5
	55
	41
	20

	
	тум
	90
	87,5
	75
	75
	55


2- жадвал

Ўзгарувчан оқим билан суғориш шароитида егатлаб суғориш

техникасининг тавсия етилган елементлари (Лактайев Н. Т. бўйича)

	Тупроқнинг сув ўтказувчанлиги


	Кўрсат–кичлар
	Егат йўналиши бўйча даланинг нишоблиги

	
	
	0,004
	0,01
	0,005
	0,00175
	0,0005

	Кучли – қум–лоқ, 1 м чу-қурликда шағал ётқизиқли йенгил қумоқ тупроқлар


	ле
	40
	105
	200
	250
	–

	
	қ1/қ2
	0,1/0,05
	0,5/0,25
	1/0,5
	2/1
	–

	
	т1
	5,5
	1,3
	1,7
	1,1
	–

	
	т2
	2,5
	1,9
	1,3
	0,8
	–

	
	тум
	8
	3,2
	3
	1,9
	–

	Юқори – йенгил, ката қатламли қумоқ тупроқлар


	ле
	75
	130
	300
	350
	–

	
	қ1/қ2
	0,1/0,05
	0,25/0,125
	1/0,5
	1,5/0,75
	–

	
	т1
	7,8
	4,6
	2,4
	1,8
	–

	
	т2
	6,2
	4,8
	3,1
	3,2
	–

	
	тум
	14
	9,4
	5,5
	5,0
	–

	Ўртача – ўрта-ча қумоқ туп-роқлар 


	ле
	100
	175
	350
	350
	400

	
	қ1/қ2
	0,1/0,05
	0,25/0,125
	0,75/0,375
	0,75/0,375
	0,75/0,375

	
	т1
	6
	5
	3,8
	4,5
	0,5

	
	т2
	17
	11
	7,2
	7
	3,5

	
	тум
	23
	16
	11
	11,5
	11

	Суст – оғир қу–моқ тупроқлар


	ле
	100
	200
	400
	400
	600

	
	қ2
	0,05/0,25
	0,1/0,05
	0,05/0,25
	0,5/0,25
	0,75/0,375

	
	т1
	12
	18
	6,5
	7,5
	10,9

	
	т2
	37
	29
	18,5
	15,5
	8,1

	
	тум
	49
	47
	25
	23
	19

	Кучсиз – соз, сув ўтказмай-диган қатлам ётқизиқли қу-моқ тупроқлар


	ле
	125
	250
	350
	450
	700

	
	қ1/қ2
	0,01/0,025
	0,1/0,05
	0,25/0,0125
	0,25/0,125
	0,5/0,25

	
	т1
	14
	18
	10
	18
	18

	
	т2
	86
	67
	40
	41
	26

	
	тум
	100
	85
	50
	59
	44


Изоҳ: ле – егат узунлиги, м; қ1 ва қ2 – егатга ўзгарувчан сув сарфи миқдорлари, л/сек.; т1 ва т2 – қ1 ва қ2 сарфда суғориш давомийлиги, соат; тум – суғоришнинг умумий давомийлиги, соат.

ллим = қлим/Х0 · ( · кст,

бу йерда Х0  – егатнинг бош қисмидаги намиқиш периметри (0,1·қлим1/2·ие1/6), м; 

( – егат узунлиги бўйича намиқиш переметрини камайишини ҳисобга олувчи коеффициент (0,75–0,85); 

кст – сувни муқаррар сингиш тезлиги коеффициенти, мм/сек.
Егатга сув тақсимлаш миқдори (қе, л/сек.) еса қуйидагича ҳисоб-ланади:

қе =1,28·ҳ·
[image: image2.wmf]i

,

бу йерда    и – егатнинг бўйлама нишоблиги;

ҳ – егатга ҳ=0,6·Ҳ–2( ифодаси ёрдамида аниқланади,

бу йерда  0,6  – қатор орасининг кенглиги, м;

Ҳ – егатнинг умумий чуқурлиги, см;

( – дала юзасининг текисланганлик даражаси (лойиҳага нисбатан қанча см фарқ қилиши).
Одатда даланинг текисланганлик даражаси ±2–3 см. дан ортиқ фарқ қилмаслиги лозим. Далани текислашдаги фарқ бўйича егатнинг сув тўлиш чуқурлиги турлича бўлади (3- жадвал).

3-  жадвал

Даланинг текисланганлик даражасига боғлиқ ҳолда егатга берилиши мумкин бўлган сув чуқурлиги (Рижов С. Н. бўйича)

	Қатор орасининг кенглиги, м
	Егатнинг умумий чу–қурлиги, см
	Даланинг текисланганлик даражасига кўра егатга берилиши мумкин бўлган сув чуқурлиги, см

	
	
	(3 см
	(4 см
	(5 см

	80
	18
	8
	7
	6

	90
	27
	7
	12
	11


Егатга енг кўп сув бериш миқдори (қлим, л/сек.) егатнинг сув ўтказувчанлик қобилиятига боғлиқ бўлиб, егат тубининг нишоблиги 0,003 дан кичик бўлган йерлар учун С. М. Кривовяз таклиф етган қуйидаги боғлиқлик орқали аниқланади:

қлим =1,28·
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бу йерда    ие – егат тубининг нишоблиги;

де – егатнинг чуқурлиги, м; 

( – даланинг текисланганлик аниқлиги, см.

Ювилишга бардошлилиги турлича бўлган тупроқлар учун сувни егатга йўл қўйиладиган сарфи қуйидаги ифода ёрдамида ҳисобланади:

қлим = қксс/ие,

бу йерда қлим – енг катта сув сарфи (ювилишга ўртача ва кучсиз қаршилик кўрсатувчи тупроқлар учун 0,004 л/сек. ва катта қаршилик кўрсатувчи тупроқлар учун 0,005 л/сек.); 

қксс – егатнинг камайтирилган сув сарфи, л/сек.

1-
масала. Агар ғўза қатор орасининг кенглиги 60 см, суғориладиган даланинг бўйлама нишоблиги 0,001 га тенг бўлса ва текисланганлик дараждаси лойиҳадан ±3 см. га фарқ қилса, егатга сув тақсимлаш  миқдорини ҳисобланг.

Йечиш. 3- жадвал маълумотларига кўра ушбу шароитда егатга берилиши мумкин бўлган сув чуқурлиги 8 см. га тенг. Шунга кўра егатга сув тақсимлаш миқдори

қе=1,28·ҳ·
[image: image4.wmf]i
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=1,28·8·0,0316=0,32 л/сек. ни 

ташкил етади.

Егатга тақсимланадиган сув миқдори (қе) ўқариққа берилган сув миқдори (Қўқнт, л/сек.) ва бир вақтда сув тақсимланадиган егатлар сони (не) га кўра ҳам ҳисобланади:

қе =Қўқнт/не, л/сек.

2- масала. Ўқариқнинг сув сарфи 38 л/сек. ва бир вақтда сув тақсимланадиган егатлар сони 90 та бўлса, ҳар бир егатга тақсим-ланадиган сув миқдорини аниқланг.

Йечиш.           қе =Қўқнт/не = 38 / 90 = 0,42  л/сек.

Бу йерда қе нинг миқдорини 1- жадвалдаги маълумотларга тўғри келиши инобатга олиниши  керак. 

Егатга сув бериш давомийлиги (те) суғориш меъёри (м), егат узунлиги (ле), қатор орасининг кенглиги (а) ва егатга сув тақсимлаш миқдори (қе) га боғлиқ бўлиб у қуйидаги ифода ёрдамида ҳисобла-ниши мумкин:

те=(00001·м·ле·а)/(3600·қе), соат.

Далада бир ўқариққа бириктирилган майдонда олиниши лозим бўл-ган егатлар сони қуйидаги ифода ёрдамида ҳисобланади:

не = Вўқ/а,
бу йерда    Бўқ – ўқариқнинг узунлиги, м;

           а – қатор орасининг кенглиги, м.

Муваққат суғориш тармоқларини суғориладиган участкада бўйлама жойлаштириш схемаси қўлланилаётган шароитда ўқариқнинг узунлиги (Бўқ) даланинг ени (Бдала) ни шу далада бўйлама олинган муваққат ариқлар сони (нма) га бўлиш орқали аниқланади, яъни:

Бўқ = Бдала/нма, м.

Бу йерда тупроқ иш ҳажмини камайтириш мақсадида ўқариқнинг узунлиги 70 м. дан қисқа бўлмаслиги лозим.

3- масала. Даланинг ени 288 м, ғўза қатор орасининг кенглиги 90 см бўлса, ўқариқнинг узунлигини ва ҳар бир ўқариқдан сув тақсимланадиган егатлар сонини аниқланг.

Йечиш. Ўқариқнинг узунлиги қуйидагича аниқланади:

Вўқ=Вдала /нма=288/3=96 м.

Демак, даланинг ени бўйича ҳар бири 96 м. дан бўлган учта ўқариқ олинади. Ҳар бир ўқариқ доирасида олинадиган егатлар сони еса қуйидагига тенг:

Не=Вўқ /а=96/0,9=106.

Муваққат ариққа бириктирилган майдонни суғориш давомийлиги 2 кундан кўп бўлмаслиги лозим, яъни қуйидаги тенгликни қаноат-лантириши керак:

тма=Wма·м/86,4·Қмант (48 соат,

бу йерда   Wма – муваққат ариққа бириктирилган майдон, га;

м – супъориш меъёри, м3/га;

Қмант – муваққат ариққа тақсимланадиган сув миқдори, л/сек.

Муваққат суғориш тармоқларини кўндаланг жойлаштириш схе-масида муваққат ариқнинг сув сарфи 40 л/сек. дан ва бўйлама схемасида 60 л/сек. дан кўп бўлмаслиги керак, акс ҳолда сувчи ундан унумли фойдалана  олмайди.

4- масала. Суғориладиган даланинг узунлиги 480 м, ени 240 м, ғўзани суғориш меъёри 1000 м3/га ва ҳар бир егатга тақсимланадиган сув миқдори 0,75 л/сек., қатор орасининг кенглиги 90 см. ни ташкил еца ва суғориш 2 кундан ортиқ давом еттирилмаслиги лозим бўлса, муваққат ариққа тақсимланадиган сув миқдори, суғо-риш такрорийлиги ва давомийлиги  ҳисоблансин.

Йечиш. Биринчи навбатда суғориладиган даланинг юзаси аниқ-ланади. У қуйидагича ҳисобланади:

Wма=480·270 = 115 200 м2 = 11,52 га.

Демак, муваққат ариққа бириктирилган майдон 11,52 га. га тенг. Мазкур далани суғориш 2 кундан (тма) ортиқ давом еттирилмаслигини ҳисобга оладиган бўлсак, муваққат ариқнинг талаб етилаётган  сув сарфини қуйидагича ҳисоблаш мумкин:

Қмант = Wма·м/86,4·тма=11,52·1000/86,4·2=66,7 л/сек.

Ҳар бир егатга тақсимланадиган сув миқдори (қе) ни 0,75 л/сек. деб олсак, бир вақтда сув тақсимланадиган егатлар сони (нъе) қуйида-гига тенг бўлади:

нъе= Қмант/қе= 66,7/0,756 = 89 та егат.

Даланинг ени бўйича битта ўқариқ олинган, яъни Бдала=Бўқ бўл-са, далада олинадиган егатларнинг умумий сони

не=Бўқ /а=240/0,9=266 тани ташкил етади.

Ўқариқдаги сув миқдори билан бир вақтда 89 та егатга сув тақсимлаш имкони бўлганлигидан егатларга сув тақсимлаш такрорий-лиги

( = не /нъе= 266/89 = 3 га тенг бўлади.
Муваққат ариққа бириктирилган майдонни суғориш  давомийлиги еса

тма=Wма·м / 86,4·Қмант=11,52·1000 / 86,4·66,7=

=11520 / 5762,9 = 2 кунга тенг.

Топшириқ. Ғўза даласининг ени 150 м, узунлиги 400 м, суғо-риш меъёри 900 м3/га, ҳар бир егатга тақсимланадиган сув миқдори 0,60 л/сек. ва қатор орасининг кенглиги 90 см. га тенг бўлиб, суғоришни 2 кундан ортиқ давом еттирилиши мумкин бўлмаса, талаб етилаётган сув миқдори (Қмант), бир вақтда сув тақсимланадиган егатлар сони (нъе), егатларга сув тақсимлаш такрорийлиги (() ва суғо-риш давомийлиги (тма) ни ҳисобланг. 

8. ЙОМҒИРЛАТИБ СУҒОРИСҲ ТЕХНИКАСИ ЕЛЕМЕНТЛАРИНИ ҲИСОБЛАСҲ

Ёмғирлатиб суғориш қишлоқ хўжалик екинларини суғоришнинг истиқболли усули ҳисобланиб, суғориш жараёнини тўлиқ механизация-лашга ва сувдан тежамли фойдаланишга имкон беради.

Ёмғирлатиб суғоришда ҳаво ҳарорати 3–4 (C пасайиб, нисбий намлиги 15 % дан 40 % гача ортади ҳамда унинг таъсири 3–4 кунгача сақланади. Ҳар гектар майдонга сув сарфи егатлаб суғо-ришга  қараганда 2,0–2,5 марта камаяди, йердан фойдаланиш коеф-фициенти 3–5 % га ва ҳосилдорлик еса ўртача 15–20 % га ортади.

Ёмғирлатиб суғоришнинг сифатли ўтказилиши суғориш техникаси елементларини қай даражада тўғри танланганлигига боғлиқ. Бу йерда асосий омиллардан бўлиб ёмғирлатиш жадаллиги, ёмғир томчи-сининг ўлчами ва уни дала бўйича бир текисда тақсимланиши ҳисобланади.

Ёмғирлатиш жадаллиги ўртача (Рўрт) 0,004–0,1 мм/мин. ни ташкил қилади, кучли бўлганда еса 2–10 мм/мин. ва баъзан ундан ҳам кўпроқ бўлади. Ҳар қайси шароитда сунъий ёмғирнинг тушиш жадаллиги уни тупроққа сингиш жадаллигидан кам бўлиши лозим ва бу еса тупроқни сифатли намиқишини таъминлайди. Ёмғирлатиш жадаллигини оғир тупроқлар шароитида 0,1–0,2 мм/мин., ўртача тупроқларда – 0,2–0,3 мм/мин. ва йенгил тупроқлар шароитида 0,5–0,8 мм/мин. дан кўп бўлмаслиги талаб етилади.

Ёмғирлатиш жадаллиги (Рўрт, мм/мин.) қуйидаги ифода ёрдами-да аниқланади:

Рўрт = 60·Қ/Ф,

бу йерда   Қ – ёмғирлатиш машинасининг сув сарфи, л/сек.; 

Ф – ёмғирлатилаётган майдон, м2.

 «Фрегат» ёмғирлатиб суғориш машинаси бўйича ёмғир-нинг ўртача тушиш жадаллиги қуйидаги ифода ёрдамида аниқланади:

Рўрт = 60·Қ/(·л 2,

бу йерда  Рўрт – ёмғирнинг ўртача тушиш жадаллиги, мм/мин.;

     Қ – битта ёмғирлатиш аппаратининг сув сарфи, л/сек.;

     ( – доимий сон (3,14);
     л – оқимнинг йетиб бориш масофаси, м.

2- масала. Агар битта аппаратнинг сув сарфи 1 л/сек., сув оқими-нинг йетиб бориш масофаси 17 м бўлса, ёмғирлатиш жадаллигини аниқланг.

Йечиш.     Рўрт = 60·Қ/(·л 2 = 60·1,0/3,14·172 = 0,202 мм/мин.
Топшириқ. 14- жадвал маълумотлари асосида «Фрегат» ёмғир-латиб суғориш машинаси ишлатилаётганда ёмғирлатиш жадаллигини ҳисобланг.

Агротехник талабларга кўра 90 % ёмғир томчисининг диаметри 2 мм. дан катта бўлмаслиги керак. Ўсимлик ва тупроққа қулай ҳисобланган сув томчисининг диаметри 0,4–0,9 мм. ни ташкил етади. Сув томчисининг тушиш тезлиги еса 4–4,5 м/сек. га, айрим ҳолларда  8 м/сек. га йетиши мумкин.

14- жадвал

Ёмўирлатиш жадаллигини аниқлашга доир маълумотлар

	Т.

р.
	Кўрсаткичлар
	Масала номери

	
	
	1
	2
	3

	1
	Битта аппаратнинг сув сарфи (Қ),  л/сек. 
	1,1
	1,0
	0,85

	2
	Сув оқимининг йетиб бориш масофаси  (л ),м.
	16
	15
	14

	3
	Ўртача ёмғирлатиш жадаллиги (Пўрт), мм/мин.
	
	
	


Ёмғирлатиб суғоришда ёмғирни суғориладиган дала бўйлаб бир текисда тақсимланиши муҳим аҳамиятга ега. Ёмғирни бир текисда тақсимланиши суғоришни сифатли ўтказилишни таъминлайди. У ёмғирни майдон бўйлаб бир текисда тақсимланиш коеффициенти  орқали аниқланади.

Ёмғирни бир текисда тақсимланиш коеффициенти маълум май-донга тушган ёмғирнинг ўртача қатламини ана шу майдонга тушган максимал миқдорига нисбати бўлиб, у қуйидаги ифода ёр-дамида аниқланади:

Ктек.тақс.= ҳўрт/ҳмах,

бу йерда   Ктек.тақс. – ёмғирнинг бир текисда тақсимланиш коеффици-енти;

 ҳўрт – маълум майдонга тушган ёмғирнинг ўртача қатлам қалинлиги, мм;

 ҳмах – шу майдонга тушган ёмғирнинг енг кўп (макси-мал) миқдори, мм.
Ёмғирнинг бир текисда тақсимланиш коеффициенти 0,7–0,8 атрофида бўлиши зарур.

Ёмғирлатиб суғориш сифатига метеорологик омиллар кучли таъсир етади. Бу йерда метеорологик омилларни кескинлик ёки кучайиш коеффициентлари еътиборга олинади. Метеорологик омилларни кескинла-шуви билан сувнинг буғланиши ва шамол таъсирида бўладиган исрофи ҳам ортиб боради (15- жадвал).

Метеорологик омилларни кучайиш коеффициенти қуйидаги ифода ёрдамида аниқланади:
Ф = т ·(1–0,01·() ·(в+1),

бу йерда Ф – метеорологик омилларни кучайиш коеффициенти;
 т  –  ҳаво ҳарорати, (C;
(  – ҳавонинг нисбий намлиги, %;
 в  – шамол тезлиги, м/сек.

1- масала. Қуйидаги шароит учун ДКШ–64 «Волжанка» маши-наси билан ёмғирлатиб суғоришда буғланган ва шамол таъсирида исроф бўлган  сув  миқдорини ҳисобланг: т= 25 (С; ( = 40 %; в =5 м/сек.
Йечиш:    Ф=т ·(1–0,01·()·(в+1)=25·(1–0,01·40)·(5+1)=100.

15- жадвал маълумотларидан фойдаланиб, метеорологик омиллар-нинг кучайиш коеффициенти 100 га тенг бўлган шароит учун сув исрофгарчилиги миқдори аниқланади. Ушбу шароитда ДКШ–64 «Волжанка» машинаси узатган сув (суғориш меъёри) нинг 27,2 % исроф бўлади.

15- жадвал

Сувнинг буўланиши ва шамол таъсирида исроф бўлиш миқдори
(суғориш меъёрига нисбатан %)

	Ёмўирлатиш машиналари
	Метеорологик омилларни кучайиш коеффициенти

	
	20
	40
	60
	80
	100
	120
	140

	ДМ–454–100 « Фрегат » 
	2,4
	4,1
	5,7
	7,2
	8,7
	10,1
	11,4

	ДМ–454–70 «Фрегат»
	3,6
	5,7
	7,4
	8,0
	10,3
	11,6
	12,9

	ДКШ–64 «Волжанка»
	11,4
	16,6
	20,6
	24,1
	27,2
	30,0
	32,6

	ДДА–100 МА
	4,1
	7,2
	10,6
	12,7
	15,9
	17,7
	20,1

	Узоққа сув отар машиналар
	16,9
	19,7
	21,5
	22,9
	24,1
	25,1
	26,0


Топшириқ. 16- жадвал маълумотларидан фойдаланган ҳолда «Фрегат» ва  ДДА-100 МА машиналари билан ёмғирлатиб суғориш-да буғланиш ва шамол таъсирида бўладиган сув исрофи миқдорини аниқ-ланг.

16- жадвал

Сув исрофгарчилиги миқдорини аниқлашга доир маълумотлар

	Кўрсаткичлар
	Масала номери

	
	1
	2
	3

	Ҳаво марорати  (т), (С
	30
	36
	25

	Ҳавонинг нисбий намлиги  ((), %
	35
	30
	40

	Шамол тезлиги  (в), м/сек.
	7
	9
	10

	Сув исрофгарчилиги миқдори, %
	
	
	


Қишлоқ хўжалик екинларини ёмғирлатиб суғориш сифатини оши-ришда машина ва агрегатларнинг бир жойда туриб ёмғирлатиш даво-мийлиги алоҳида аҳамиятга ега. «Фрегат», «Днепр» ва ДДА-100 МА ёмғирлатиш машиналарининг бир жойда туриб ишлаш давоми-йлиги қуйидаги ифода ёрдамида аниқланади:

Т = 0,67·м ·Ф/Қ·(100–Е),

бу йерда  Т – бир жойда туриб ишлаш давомийлиги, мин;
 м – суғориш меъёри, л/га;
 Ф – бир жойда туриб ишлаганда суғориладиган майдон, га; 
 Қ – ёмғирлатиб суғориш машинасининг сув сарфи, л/сек;
 Е – буғланган ва шамол таъсирида йўқотилган сув миқдори, %.

2- масала. Қуйидаги маълумотлар асосида ДДА–100 МА машинасининг бир жойда туриб ишлаш давомийлигини ҳисобланг: м=300 м3/га; Ф=114 га; Қ=115 л/сек.; Е=27 %.

Йечиш.  Т = 0,67·м·Ф/Қ·(100–Е)=0,67·300 000·114/115 х

х (100–27)=236 мин.=3 соат 56 мин.

Ёмғирлатиб суғориш машинасидан мавсумда унумли фойдала-ниш мақсадида битта машина хизмат кўрсатадиган мўтадил майдон аниқланмоғи лозим. ДДА–100 МА машинаси учун бу кўрсаткич қуйидаги ифода ёрдамида аниқланади:

Ф = 86,4·к·к1·Қ·тн /м,
бу йерда  Ф – битта машина хизмат кўрсатадиган майдон, га;
   к – машинадан фойдаланиш коеффициенти;

  к1 – сутка давомида иш вақтидан фойдаланиш коеффициенти;

  Қ – машинанинг сув сарфи, л/сек;
  тн – суғориш давомийлиги, сутка;
 м – суғориш меъёри, м3/га.

1- масала. Ғўзани суғориш меъёри 300 м3/га, суғориш давомийлиги 6 сутка, машинадан фойдаланиш коеффициенти 0,65 га, иш вақтидан фойдаланиш коеффициенти 0,84 га ва машинанинг сув сарфи 100 л/сек. га тенг бўлса, битта ДДА–100 МА машинаси хизмат кўрсатадиган майдонни  аниқланг.

Йечиш.    Ф = 86,4·к·к1·Қ·тн /м = 86,4·0,65·0,84·100·6/300=

=47·600/300=47·2=94,0 га.

Демак, ДДА–100 МА машинаси мавсумда 94 га майдонга  хизмат кўрсатади.

Топшириқ. 17- жадвал маълумотлари асосида «Фрегат» ва  ДДА–100 МА машиналарининг бир жойда туриб ишлаш давомийлиги ва битта машина хизмат кўрсатадиган майдонни аниқланг.

17- жадвал

Машиналарининг бир жойда туриб ишлаш давомийлиги ва улар хизмат кўрсатадиган майдонни аниқлашга доир маълумотлар

	Т.р.


	Кўрсаткичлар


	Масала номери

	
	
	1
	2
	3

	1
	Суғориш меъёри (м), м3/га
	300
	350
	400

	2
	Машина бир жойда туриб ишлаганда суғориладиган майдон (Ф), га 
	78
	82
	76

	3
	Ёмғирлатиб суғориш машинасининг сув сарфи (Қ), л/сек.
	115
	125
	130

	4
	Буғланиш ва шамол таъсирида бўладиган сув исрофгарчилиги (Е), %
	27
	18
	28

	5
	Машинадан фойдаланиш коеффициенти (к)
	0,75
	0,80
	0,90

	6
	Иш вақтидан фойдаланиш коеффициенти (к1)
	0,84
	0,90
	0,76

	7
	Суғориш давомийлиги (тн), сут.
	6
	5
	8


Ёмғирлатиб суғоришда асосий мақсад ҳар бир машина ёки агрегатдан мавсумда ёки сменада унумли фойдаланишга қаратилмоғи лозим. Машина ёки агрегатнинг бир сменадаги иш унумдорлиги (Пиш.ун., га) қуйидаги ифода ёрдамида аниқланади:

Пиш.ун.= 3,6·к·Қ·т/м,

бу йерда к – машинадан фойдаланиш коеффициенти;
Қ – машинанинг сув сарфи, л/сек.;
т  – сменадаги суғориш давомийлиги, соат;
м – суғориш меъёри, м3/га.

1- масала. Агар ДДА–100 МА машинасининг сув сарфи 100 л/сек., суғориш меъёри 300 м3/га, смена давомийлиги 7 соат ва машинадан сменада фойдаланиш коеффициенти 0,95 га тенг бўлса, унинг сменадаги иш унумдорлигини аниқланг.

Йечиш.       Пиш.ун.= 3,6·к·Қ ·т/м = 3,6·0,95·100·7/300 = 9,5 га.

Демак, ДДА–100 МА машинаси билан бир сменада  9,5 га май-донни суғориш мумкин.

Топшириқ. 18- жадвал маълумотлари асосида ёмғирлатиб суғо-риш машинасининг сменадаги иш унумдорлигини аниқланг.

18- жадвал

Ёмғирлатиб суғориш машинасининг иш унумдорлигини 

аниқлашга доир маълумотлар

	Т.
р.
	Кўрсаткичлар


	Масала номери

	
	
	1
	2
	3

	1
	Машинадан фойдаланиш коеффициенти (к)
	0,85
	0,70
	0,90

	2
	Машинанинг сув сарфи (Қ), л/сек.
	100
	110
	120

	3
	Суғориш давомийлиги  (тн), соат
	7,0
	6,0
	7,5

	4
	Суғориш меъёри  (м), м3/га
	400
	360
	300

	5
	Машинанинг иш унумдорлиги  

(Пиш.ун.), га
	
	
	


Ёмғирлатиб суғориш машинасининг бир ўтишида ёмпъирлатиш жадаллиги суғоришни сифатли ўтказишда катта аҳамиятга ега. У қуйи-даги ифода ёрдамида аниқланади:

н( = 3600·Қ/л ·в0,

бу йерда н( – машинанинг бир ўтишида ҳосил қилинадиган ёмғир қатлами қалинлиги, мм;

 Қ – машинанинг сув сарфи, л/сек.;
  л  – машинанинг қамраш кенглиги, м;
 в0 – машинанинг ишчи тезлиги, м/соат.
3- масала. ДДА–100 МА машинасининг сув сарфи 100 л/сек., ишчи тезлиги 410 м/соат ва суғориш тармоқлари орасидаги  масофа 120 м бўлса, унинг бир ўтишида ҳосил қилинадиган ёмғир қатлами қалинлигини аниқланг.

Йечиш.   н( = 3600·Қ/л ·в0=3600·0,1/120 ·410 = 360/49 200 =
= 0,0073 м = 7,3 мм/соат.

Битта алмашлаб екиш участкаси ёки фермер хўжалиги учун талаб етилаётган ёмғирлатиб суғориш машиналари сони қуйидаги ифода ёрдамида аниқланади:

н0 = а·м / 3600·Қ·к0·т0·Тмин·(,

бу ерда н0 – талаб етилаётган ёмғирлатиб суғориш машиналари-нинг сони;

а – суғориш майдони, га;

м – суғориш меъёри, м3/га;

к0 – машинадан фойдаланиш коеффициенти;

т0 – машинанинг суткада ишлаш давомийлиги, соат;

Тмин – суғориш давомийлиги, сутка;

( – ёмғирлатиб суғориш машинасининг фойдали иш коеффи-циенти.
4- масала. Агар суғориладиган майдон 90 га, ўртача суғо-риш меъёри 500 м3/га, машинанинг сув сарфи 62,7 л/сек. (0,062 м3/сек.), машинадан фойдаланиш коеффициенти 0,80, суткадаги иш вақти 12 соат, суғориш давомийлиги 10 сутка ва машинанинг фойдали иш коеффициенти 0,60 га тенг бўлса, талаб етилаётган машиналар сонини аниқланг.

Топшириқ. 19- жадвал маълумотлари асосида алмашлаб екиш участкаси учун талаб етилаётган ёмғирлатиб суғориш машина-ларининг сонини аниқланг.

19- жадвал

Талаб етилаётган машиналар сонини аниқлашга доир маълумотлар

	Т.р.


	Кўрсаткичлар


	Масала №

	
	
	1
	2
	3

	1
	Екин майдони(а), га
	70
	60
	80

	2
	Суғориш меъёри (м), м3/га
	400
	300
	350

	3
	Машинанинг сув сарфи(Қ), л/сек.
	66,0
	75,0
	80,0

	4
	Машинадан фойдаланиш коеффициенти (к0)
	0,72
	0,77
	0,85

	5
	Машинанинг суткада ишлаш вақти (т), соат
	9
	8
	7

	6
	Екинларни суғориш давомийлиги (Тмин), сут. 
	12
	12
	8

	7
	Ёмғирлатиб суғориш машинасининг фойдали иш иш коеффициенти (()
	0,70
	0,76
	0,80


TOMCHILATIB SUG’ORISHDA SUV SARFINI HISOBLASH

Tomchilatib sug'orish istiqbolli sug'orish usullaridan biri b o 'lib,

suv tanqisligi oshib borayotgan bir davrda uni boshqa sug'orish

usullari bilan bir qatorda qishloq xo'jalik ekinlarini sug'orishda

qo'llash shu kunning dolzarb masalalaridandir. Hozirgi kunda

dunyo miqiyosida bu sug'orish usuli keng maydonlarda qo'llanilib,

yuqori hosil etishtirilmoqda.Agarda 1980 yilda dunyo miqiyosida

400 ming ga ekinzor tomchilatib sug'orilgan bo'lsa, endilikda bu

ko'rsatgich 470 ming gektardan ortib ketdi. Tomchilatib sug'orish

usuli asosan qurg'oqchil va issiq iqlimli — Avstraliya, AQSh, Isroil,

Yangi Zelandiya, Meksika va Tunis kabi mamlakatlarda bugungi

kunda keng qo'llanilib kelinmoqda. Bu usulda bog' va tokzorlarni

sug'orish yuqori samara beradi.

Tomchilatib sug'orishda tuproq eroziyasiga chek qo'yilib, suv

isrofgarchiligi minimal ko'rsatgichga tushadi. Sug'orish me’yori

egatlab sug'orishga qaraganda 2,0-2,5 marta qisqaradi. Suvdan

foydalanish koeffisenti 0,85-0,95 ni tashkil etadi. Mehnat harajatjari

esa tuproq ustidan sug'orishga nisbatan 90-92%, yomg'irlatib

sug'orishga nisbatan 64-71% kamayadi.

Respublikada yirik bog‘va tokzorlar tashkil etishda bu sug'orish

usuli ayni muddaodir. Shu bilan birga qatorda har bir tok ko'chati

va daraxt yonida o'rnatilgan tomchilatish qurilmasi orqali talab

etilgan me’yordagi suvni o 'z vaqtida berish imkoniyati tug‘iladi

hamda sug‘orishni keng ko‘lamda mexanizasiyalashtirish va avtomatlashtirishga

erishiladi. Hozirgi kunda respublikaning Namangan

va Jizzax viloyatlarida 200 gektardan ortiq ekinzorlari shu usulda

sug'orilmoqda.

Tomchilatib sug'orishda suv sarfini hisoblash uchun uni texnologik

elementlarini, ya’ni sug'orish me’yorini, sug‘orishning davomiyligini,

namiqtirish hajmini aniq tuproq-iqlim sharoiti uchun

maxsus o'rganish talab qilinadi.

Sug'orish me’yori bir gektar maydonga bir maita sug'orishda

beriladigan suvning sarfi bo'lib, u tomchilatib sug'orishda quyidagi

formula yordamida aniqlanadi.

mo=N • Mo m3/ga

bu yerda: mo — sug'orish m e ’yori, m3/ga

N — bir gektardagi daraxtlar (toklar) soni

Mo — nomogramma yordamida hisoblab chiqiladigan

sug'orishning elementar netto miqdori, m3 /dona.

Topshiriq 1. Agarda namiqtirish chuqurligi (H) 0,8 m., radiusi

(R) 0,9 m., diametri (D) 2,0 m bo'lsa, bitta daraxtga va bir gektar

bog'ni sug'orish uchun talab etilgan suv sarfini hisoblab chiqing.

Yechish: Dastlab nomogrammadan (18-rasm) foydalanib 1 ta

daraxt uchun talab etilayotgan suv miqdori hisoblab chiqiladi. Buning

uchun nomogrammani o'ng burchagidagi kalitdan foydalaniladi.

Sun'orish me’yori, m3

18-rasm. Sug’orish me’yorini aniqlash nomagrammasi.

Demak masala bo'yicha namiqtirish chuqurligi 0,8 m.,

ekanligidan kelib chiqib, nomogrammani vertikal o ‘qidan 0 , 8 soni

topiladi va uni namiqtirish radiusi (R = 0,9 m) ga tutashtiriladi,

so‘ngra kalit bo'yicha yuqoridagi radius gorizontalligigacha chiziq

chiziladi va namiqtirish diametri 2,0 boigani uchun (bu 29-jadval

ma’lumotlaridan olinadi) chiziqni Aw = 0 , 2 0 sonli gorizontallik

chizig'i bilan tutashtiriladi va kalit bo'yicha pastga tushiriladi,

oxirgi son (0 , 1 2 ) bitta daraxtga kerak bo'lgan suv sarfmi ifodalaydi.

Ana shu yo'l bilan bitta daraxtga kerak bo'lgan suv sarfi hisoblab

topiladi. Masalani echimi bo'yicha u 0,12 m3 yoki 120 litr. Endi 1

ga bog' uchun talab etilgan suv sarfi hisoblanib chiqiladi. Agar

daraxtlar orasi 3 m va qatorlar orasi ham 3 m bo'lsa I ga maydonga

1111 ta daraxt to'g'ri kelar ekan. So'ngra bitta daraxtni bir marta

sug'orish uchun 1 2 0 1 suv kerak bo'lishidan kelib chiqib 1 1 1 1 ta

daraxt uchun suv sarfi hisoblab chiqiladi va u quyidagiga teng

bo'ladi:

m0 = N-M0 = 1 1 1 1 1 2 0 = 133320 / yoki 133,3 m3/ga

Sug'orish jarayonida 10% suvni bug'lanib ketishini hisobga

olsak, u holda sug'orish me’yori 133 + 13,0 = 146 m3 /ga.

Demak, bir gektar bog'ni bir marta sug'orish uchun 146 m3

suv talab qilinar ekan.

29-jadval

Nomogramma bo'yicha sug'orish me’yorini hisoblashda tuproq

namiqishining ko'rsatgichlari, m.

Bog' va

tokzorlar

Ildizning

rivojlanish

chuqurligi

Qatorlar

kengligi

Namiqtirish bo'yicha

ko'rsatgichlar

Chuqurligi Namiqtirish

diametri yoki

kengligi

Mevali

bog'lar

1-1,5 4-8 0,7 - 1,0 2,0 - 2,5

Tokzorlar 0 ,6 - 1 ,5 2-4 0,6 - 0,9 1,4 - 2,0

Topshiriq 2. Namiqtirish chuqurligi (H) 0,6 m.; radiusi (R)

0.7 m. namaqtirish diametri (D) 1,8 bo'lsa bitta daraxtga va 1,5

gektar bog'ni sug'orish uchun talab etilgan suv sarfmi hisoblab

chiqing.

Tomchilatib sug'orishda asosiy e’tiborni sug'orishlarni o 'tk azish

muddatini to'g'ri belgilashga qaratish kerak. Buni quyidagi

formula yordamida hisoblash mumkin:

bu yerda: T — sug‘orishlar orasidagi davr, sutka;

mo — sug'orish m e ’yori m3 /ga;

Afd — sutkalik o‘rtcha suv etishmovchilig, m3 /ga, sut. :

Topshiriq 3. Berilganlar asosida: f = 0,50; mf = 600 m3 /ga; m

= 146 m3 /ga; Tf = 30 sutka, nisbiy namlanish miqdorini (f),

tuproqni bir tekisda namiqmaslik koeffisentini (K2 ), odatdagi

sug'orishda ekinni suvga bo'lgan talabini (Ef), sutkalik o'rtacha suv

yetishmovchiligini (Afd) va nihoyat sug‘orishlar orasidagi davrni (T)

hisoblang.

Sug‘orishlarni o ‘tkazish muddatini to ‘g‘ri belgilash uchun

sutkalik o'rtacha suv tanqisligi (A￡j), tuproq ustida sug'orishda

ekinni suvga bo'lgan talabi (Ef) va tomchilatib sug'orishda

sug'oriladigan maydonni bir tekisda namiqmaslik koeffisenti (Ku)

alohida hisoblab chiqiladi.

Dastlab bir tekisda namiqmaslik koeffisenti hisoblab chiqiladi.

Buning uchun quyidagi formuladan foydalaniladi.

К 1 1 1 1 Q 55-

“ 1 + (1 + / ) 2 1 + 0 + 0 ,5 0 )2 1 + 2 ,2 5 3 ,2 5 ’ ’

bu yerda (f) ni qiymatini hisoblab chiqish uchun / = —

В
formulasidan foydalaniladi, bunda в-o'rtacha namiqtirish kengligi

(m) (bu jadvalda berilgan); В - qatorlar orasi kengligi (m). Ikkinchi

odatdagi sug'orishda ekinni suvga bo'lgan talabi quyidagi formula

yordamida hisoblab chiqiladi.

m,

Ef = —— m3 /ga.sut

Tf

bu yerda: m f- odatdagi sug'orishda me’yori, m3 /ga:

Tf — odatdagi sug'orishda sug'orishlar orasidagi davr, sut.

Masalan, bir gektar bog'ni odatdagi sug'orishda 600 m3 suv

bilan har 30 kunda sug'orib turilsa, u holda suvga bo'lgan sutkalik

talab quyidagiga teng bo'ladi:

mf 600 ,

E f = —— = ------= 2 0 m3 .ga/sut

1 Tf 30

Endi sutkalik o'rtacha suv tanqisligi quyidagi formula yordamida

hisoblab chiqiladi.

Atd = N0 • Ef = 0,55 • 20 = 11,0 m3 .ga/sut.;

Shundan so‘ng tomchilatib sug'orishda sug'rishlar orasidagi

davr hisoblab chiqiladi:

m 146

T -------- = ------ = 13,0 sut;

1 1

Demak, sug'orishlar orasida davr 13 sutka bo‘lib, navbatdagi

sug'orish 14-kun o'tkazilishi kerak.

Topshiriq 4. Quyidagi ma’lumotlar asosida (f = 45. mf_ = 800

m3 /.ga, Tf =25 sutka m = 200 m3 /ga) nisbiy namlanish miqdorini,

tuproqni bir tekisda namiqmaslik koeffisentini, odatdagi sug'orishda

ekinni suvga bo'lgan talabini, sutkalik o'rtacha suv tanqisligini va

nihoyat sug'orishlar orasidagi davrni hisoblab chiqing.

Tomchilatib sug'orishda bog' yoki tokzorni sug'orish uchun

mavjud sug'orish me’yorining sutkalik sarfi quyidagi formula

yordamida hisoblab chiqiladi:

. K m - ,

q 1 = --------, mVsoat yoki m-ysutka,

ЛГ, t

bu yerda: К — sug'orish vaqtida bug'lanishga ketadigan suv sarfini

belgilovchi koeffisent (1,05-1,1);

Kj - tuproq sharoitini belgilovchi koeffisent (qumloq

tuproqlar uchun—1,1 ;qumoq tuproqlar—1,3; soz tuproql

a r - 1,4);

m - sug'orish me’yori, m 3 /ga;

t — sug'orish davomiyligiga, sutka.

Topshiriq 5. Quyidagi ma’lumotlar asosida (K-1,05; K[ — 1,2;

m —200 m 3; t — 13 sutka) tomchilatib sug'orish tizimining suv

sarfini hisoblang.

w , K -m 1,05-200

Yechish: q 1 = --------, = -------------- = 13,4 m3 /sutka.

Kx-t 1,2-13

Demak, tizimning suv sarfi sutkasiga 13,4 m3 ekan.

30-jadval ma’lumotlariga asoslanib, sug'orish tizimining suv

sarfini hisoblang.

30-jadval

Tizimning suv sarfini hisoblashga doir ma’lumotlar.

№ Ko'rsatgichlar Masalalar

1 2 3

1 . Sug'orish vaqtida bug‘lanishga sarf boigan

suvning sarfi (K)

1,05 1 , 1 1 , 1

2 . Tuproq sharoitini belgilovchi koeffisent

(Ki).

1 , 1 1 , 2 1,3

3. Sug'orish me’yori (m). m3 150 2 0 0 250

4. Sug'orish davomiyligi (t). sutka 14 16 18

5. Sutkalik o'rtacha suv sarfi (q1) m3 sutka - - -

Bir gektar bog‘ yoki tokzor uchun kerakli tomchilatish

qurilmalarning soni quyidagi formula yordamida hisoblab chiqiladi:

l

_ q _

n ~ , dona,

Я
bu yerda: n — kerak bo'lgan tomchilatgichlar soni:

q 1 — sutkalik o'rtacha suv sarfi: m3;

q — bitta tochilatgichni suv sarfi. / /soat.

Topshiriq 6. Quyidagi ma’lumotlar bo'yicha (q1 =13,4

m3 /sutka; q=7,0 / /soat) zarur miqdordagi tomchilatgichlar sonini

hisoblab chiqing.

Yechish:

q x 13,4 13400

n = — , = — — = ---------= 1914,2 ta dona.

q 7 ,0 7 ,0

Demak, bir gektar bog‘ uchun 1914,2 ta “Moldaviya-1” tomchilatib

sug'orish qurilmasi kerak ekan.

Quyidagi berilganlar (q1=16,7 m3 /sutka, q = 5,07 //so a t)

asosida talab etilgan tomchilatish qurilmalari sonini hisoblang.

Takrorlash uchun savollar:

1. Tomchilatib sug’orish deganda nimani tushunasiz?

2. Tomchilatib sug’orishda suv sarfi qanday aniqlanadi?

3. Tomchilatib sug’orish vositalari qaysi fomula yordamida

aniqlanadi?
3. ХЎЖАЛИК СУВДАН ФОЙДАЛАНИСҲ РЕЖАСИНИ ТУЗИСҲ

–1.Х) ва новегетация (кузги-қишки, ҳамда ерта баҳорги суғоришлар учун 1.Х–1.ИВ) даврлари учун тузилади.

Вегетация (ўсув) даври учун тузиладиган сувдан фойдаланиш режаси (СФР) да барча қишлоқ хўжалик екинлари, боғлар, узумзорлар ва бошқа дарахтзорлар
Хўжалик сувдан фойдаланиш режаси бир йилда икки маротаба – вегетация (1.ИВ, ғўза ва бошқа чопиқ қилинадиган екин-ларни қатор ораларига ишлов бериш билан боғлиқ ҳолда ўсув давридаги суғоришларни ўтказиш кўзда тутилади.

Сувдан фойдаланувчи хўжалик бўйича сувдан фойдаланиш режасини тузиш учун қуйидаги бирламчи материаллар талаб етилади:

- хўжалик йерларининг чегаралари, хўжалик тақсимлаш каналлари, чегаралаб қўйилган суғориладиган участкаларнинг тартиб рақамлари, коллектор-зовур ва сув ташлаш тармоқлари, хўжаликлараро тармоқла-рдан сув олиш жойлари, гидротехника иншоотлари, сув ўлчаш постлари, йўллар ва дарахтзорлар кўрсатилган плани;

- хўжаликнинг муайян йил учун юқори ташкилотлар  томонидан тасдиқланган екин  майдонлари  режаси (унда екин майдонларининг қайси суғориш тармоқларидан (хўжалик ва хўжаликлараро) сув олишлиги ва қайси гидромодул раёнга мансублиги кўрсатилган бў-лади);

· ушбу гидромодул раёнлар бўйича қишлоқ хўжалик екинларини суғориш режими ведомости (жадвали).

Хўжалик суғориш тармоғидаги сувни бошқариш екин майдон-ларидан юқори ва барқарор ҳосил олиш мақсадида бажариладиган ишлар (тизимни қулай иш ҳолатида тутиб туриш, агротехник талабларни амалга ошириш ва б.) ни амалга ошириш режалари билан мувофиқ ҳолда олиб борилиши шарт. СФРни тузишда бундай ёндашиш аниқ ишлаб чиқариш йўлини белгилайди.

Амалда СФРнинг моҳияти ҳар бир сувдан фойдаланувчи хўжа-ликнинг сувга бўлган еҳтиёжини аниқлаган ҳолда ушбу талабларни бажариш учун сув манбаидан унинг сув режимини ҳисобга олган ҳолда керакли сув ҳажмини қабул қилиб олиб, уни суғориш тизими бўйича тақсимлаш тартибини белгилаш демакдир.

СФР икки босқичда тузилади: дастлаб сувдан фойдаланувчи фермер хўжаликлари учун хўжалик СФРлари тузилади. Бунда хўжаликка олинадиган сувнинг ҳажми, муддатлари, тартиби ва суғориш жараёнини ташкил етиш ишлари назарда тутилади. Иккинчи босқичда сувдан фойдаланувчи хўжаликлар СФРлари умумлаштирилиб, сувдан фойдала-нувчилар уюшмаси (СФУ) бўйича СФР тузилади.

Бу тартибда тузилган СФРда хўжаликларга ортиқча сувни берилиши, сувни филтрацияга ва оқовага исроф бўлишини олдини олиш билан бирга екинларни суғориш ва ундан кейин ўтказиладиган агротехник тадбир-ларни бажариш муддатларини ўзаро мувофиқлаштириш имкони ярати-лади.

Қуйида хўжалик сувдан фойдаланиш режасини тузиш тартиби билан танишамиз. Айтайлик, фермер хўжалиги Тошкент вилоятидаги ВИ гидромодул раёнда жойлашган, унинг умумий майдони 740 га ва екинларни суғориш режими ведомости 4- жадвалда келтирилгандек бўл-син (екинларни суғориш режими ведомости «Екинларни суғориш асослари» (Артукметов З. А., Шералийев Х. Ш., Т., 2006) дарслигидан олинади).

4- жадвал маълумотлари асосида хўжаликда сувдан фойдаланиш режаси лойиҳалаштирилади, яъни фермер хўжалиги учун талаб қилина-ётган декада (ўн кун) лик сув миқдорлари ҳисоблаб чиқилади (5- жадвал). Юқорида қабул қилинган суғориш режими асосида ҳар бир декадада екинларнинг суғорилиши лозим бўлган майдони (Ф1) қуйидагича аниқланади:

Ф1= (Фум /т)·т1,

бу йерда Фум – екиннинг умумий майдони, га; 

 т – ҳар бир суғоришнинг давомийлиги, сутка; 

 т1 – екинни декадада суғориш давомийлиги, сутка.

4- жадвал

Тошкент вилоятидаги ВИ гидромодул раёнда екинларни суғориш 
режими ведомости
	Екин 

тури
	Суғориш схемаси (сони) ва умумий меъёри, м3/га
	Суғориш меъёри, м3/га
	Суғориш муддати
	Суғориш давомийлиги, сутка

	
	
	
	-дан
	-гача
	

	Ғўза 
	1–3–0

5000
	1200

1300

1300

1200
	1.ВИ

26.ВИ

16.ВИИ

6.ВИИИ
	25.ВИ

15.ВИИ

5.ВИИИ

31.ВИИИ
	25

10

21

26

	Беда
	6

6900
	1200

1200

1300

1200

1100

1000
	1.В

26.В

16.ВИ

6.ВИИ

26.ВИИ

15.ВИИИ
	25.В

15.ВИ

5.ВИИ

25.ВИИ

15.ВИИИ

10.ИХ
	25

21

20

20

21

26

	Макка-жўхори
	5

4800
	900

1000

1000

1000

900
	11.В

1.ВИ

16.ВИ

26.ВИ

11.ВИИ
	31.В

15.ВИ

25.ВИ

10.ВИИ

31.ВИИ
	21

15

10

15

21


Масалан, ғўзанинг умумий майдони (Фум) 500 га, 1- суғориш давомийлиги 25 кун бўлса, июлнинг биринчи декадасида суғорилиши лозим бўлган майдон қуйидагига тенг бўлади:

Ф1= (500 / 25)·10 = 200 га.

Биринчи суғоришнинг меъёри (м1) 1200 м3/га бўлганлигидан 200 га майдон (Ф1) учун талаб қилинаётган умумий сув миқдори (Қум) қуйидагига тенг:


Қум = Ф1·м1= 200 ·1200 = 240 000 м3.


Умумий талаб етилаётган сув миқдори (Қум) бўйича сувга бўлган еҳтиёж (Қнт) ни л/сек. ҳисобида аниқлаш мумкин:

Қнт = Қум /т ·86,4 = 240 000/10·86,4 = 278 л/сек.
Демак, июн ойининг биринчи декадасида ҳар гектарига 1200 м3/га меъёрда сув сарфлаб 200 га ғўзани суғориш учун хўжаликка Р–7–2 тақсимлагичи орқали ҳар секундда 278 литрдан сув тушиб туриши керак. Беда даласи учун (Ф1=71 га) шу муддатда 99 л/сек., маккажўхори даласи учун еса (Ф1=47 га) 54 л/сек. сув талаб етилади. Томорқа хўжаликларидаги екинларни суғориш учун талаб етилаётган сув миқдори 1 апрелдан 30 сентабргача ҳар бир гектар учун доимий равишда 0,45 л/сек. миқдорида қабул қилинган бўлиб, бизнинг мисолимизда 20 га майдон учун талаб қилинаётган сув миқдори кўрсатилган муддат учун 9 л/сек. (20·0,45) га тенг. Шундай қилиб, июн ойининг биринчи декадасида хўжалик бўйича талаб етилаётган жами сув миқдори (Қумнт) қуйидагига тенг:

Қумнт = Қғнт+Қбнт+Қмнт+Қтнт = 278+99+54+9 = 440 л/сек.

Хўжалик сув тақсимлагичи (Р–7–2) нинг фойдали иш коеффициенти      ((Р–7–2) 0,70 га тенг бўлса, ушбу муддатда сув манбаидан хўжа-ликка тақсимланиши лозим бўлган сув миқдори (Қбр) ни қуйидаги ифода ёрдамида ҳисоблаш мумкин:

Қбр = Қнт /(Р–7–2= 440/0,70 = 629 л/сек.

Шундай қилиб, июн ойининг биринчи декадасида 200 га ғўза, 71 га беда, 47 га маккажўхори ва 20 га томорқа йерларини суғориш учун П–7–2 тармоғига 629 л/сек. сув тақсимланиши лозим. Бу еса хўжаликка декада бўйича ҳар секундда 440 литрдан сув тушиб туришини таъминлайди ҳамда шу муддатда ҳар бир екин турини ҳисобий суғориш режимига мувофиқ зарурий сув билан таъминлаш имкониятини яратади.

5- жадвал 

Хўжаликдаги екинларни суғориш учун талаб қилинаётган декадалик сув миқдорлари ведомости

	Суғориш тармоғи ва унинг Ф.И.К.
	Екин тури, суғо-риш схемаси ва меъёри, м3/га
	Майдони, га
	Кўрсат-кичлар
	Ўлчов бирлиги
	Май
	Июн

	
	
	
	
	
	Ўн кунликлар

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	Р–7–2

0,70
	Ғўза

1–3–0

5000
	500
	т1
Ф1
Қум
Қнт
	сут.

га

минг м3

л/сек.
	0

0

0

0
	0

0

0

0
	0

0

0

0
	10

200

240

278
	10

200

240

278
	5/5

100/125

120/162

278/376

	
	Беда

6

6900
	150
	т1
Ф1
Қум
Қнт
	сут.

га

минг м3

л/сек.
	10

60

72

83
	10

60

72

83
	5/6

30/44

36/53

83/102
	10

71

85

99
	5/5

35/37

42/48

97/111
	10

75

98

114

	
	Маккажўхори

2–3–1

4800
	70
	т1
Ф1
Қум
Қнт
	сут.

га

минг м3

л/сек.
	0

0

0

0
	10

33

30

34
	11

37

33

35
	10

47

47

54
	5/5

23/35

23/35

53/81
	5/5

35/23

35/23

81/53

	
	Томорқа
	20
	Қнт
	л/сек.
	1 апрелдан 30 сентабргача доимий 9 л/сек.

	   Жами: 
	
	Қумнт
Қумбр
	  л/сек.
  л/сек.
	92

131
	126

180
	127/146

181/209
	440

629
	437/479

624/684
	482/552

689/789


5- жадвалнинг давоми

	Суғориш тармоғи ва унинг Ф.И.К.
	Екин тури, су-ғориш схема-

си ва меъёри, м3/га
	Майдо-ни, га
	Кўрсат-кичлар
	Ўлчов бирлиги
	Июл
	Август
	Сентабр

	
	
	
	
	
	Ўн кунликлар

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	Р–7–2

0,70
	Ғўза

1–3–0

5000
	500
	т1
Ф1
Қум
Қнт
	сут.

га

минг м3

л/сек.
	10

250

325

376
	5/5

125/119

162/155

376/358
	11

262

341

358
	5/5

119/96

155/115

358/267
	10

192

230

267
	11

212

254

267
	0

0

0

0
	0

0

0

0
	0

0

0

0

	
	Беда

6

6900
	150
	т1
Ф1
Қум
Қнт
	сут.

га

минг м3

л/сек.
	5/5

38/38

49/47

114/109
	10

75

90

104
	5/6

37/44

44/48

103/93
	10

71

78

90
	5/5

35/29

38/29

89/67
	11

63

63

66
	10

58

58

67
	0

0

0

0
	0

0

0

0

	
	Маккажўхори

2–3–1

4800
	70
	т1
Ф1
Қум
Қнт
	сут.

га

минг м3

л/сек.
	10

47

47

54
	10

33

30

34
	11

37

33

35
	0

0

0

0
	0

0

0

0
	0

0

0

0
	0

0

0

0
	0

0

0

0
	0

0

0

0

	
	Томорқа
	20
	Қнт
	     л/сек.
	1 апрелдан 30 сентабргача доимий 9 л/сек.

	   Жами: 
	
	Қумнт
  Қумбр
	     л/сек.
     л/сек.
	553/548

790/783
	523/505

748/721
	505/495

721/707
	457/366

653/523
	365/3463

521/490
	342

489
	76

109
	9

13
	0

0


Хўжалик бўйича умумий сувга бўлган еҳтиёж:

Қумнт = Фғ·Мнтғ+Фб·Мнтб +Фм·Мнтм+Фт·Мнтт = 500 ·5000 + 150 ·6900 + 70 · 4800 +  20 ·7100 = 4 013 000 м3. 

Қумбр = Қумнт/(Р–7–2 = 4 013 000/0,70 = 5 732 857 м3 ( 5 733 000 м3.

Ҳар бир декада учун талаб қилинаётган сув миқдорлари бўйича туман қишлоқ ва сув хўжалик бошқармаси ёки суғориш тизимлари бошқармасига қуйидаги шаклда талабнома берилади (6- жадвал):

6- жадвал 

Хўжаликка сув олиш учун талабнома

	Сув тақ-сим-лагич


	Екин тури


	Май-дони, га


	Сув тақсимлаш муддати


	Талаб қилина-ётган сув миқдори, л/сек.


	Хўжалик тармоғи-нинг Ф.И.К.


	Тақсимланиши лозим бўлган сув миқдори



	
	
	
	-дан


	-гача


	
	
	л/сек.


	м3/сек.

	Р-7-2
	Ғўза


	500
	1.ВИ
	10. ВИ 
	278
	0,70
	397,1
	0,3971

	
	Беда


	150
	1.ВИ
	10. ВИ
	99
	0,70
	141,4
	0,1414

	
	Макка-

жўхори


	70
	1.ВИ
	10. ВИ
	54
	0,70
	77,1
	0,0771

	
	Томорқа


	20
	1.ВИ
	10. ВИ
	9
	0,70
	12,9
	0,0129

	Жами:


	440

	0,70
	628,5
	0,6285


Топшириқ. 7- жадвалда берилган маълумотлар бўйича хўжалик учун сувдан фойдаланиш режасини тузинг.

7- жадвал

Сувдан фойдаланиш режасини тузиш учун дастлабки маълумотлар
	Вариант №


	Вилоят
	Тупроқ минтақаси
	Гидромодул раёнлар
	Суғориш тармоғи ва 
унинг Ф.И.К.
	Екинлар тури ва уларнинг майдони, га

	
	
	
	
	
	ғўза
	беда
	макка-жўхори
	полиз
	томорқа
	жами

	1
	Андижон
	бўз
	ИИ
	Р–1–2; 0,75
	23
	8
	8
	2
	–
	41

	2
	Андижон
	бўз
	ИИИ
	Р –2–3; 0,74
	10
	4
	1
	1
	–
	16

	3
	Андижон
	бўз
	ИИИ
	Р –3–1; 0,82
	22
	9
	–
	2
	1
	34

	4
	Андижон
	саҳро
	ВИ
	Р –2–4; 0,75
	14
	3
	2
	1
	2
	22

	5
	Андижон
	саҳро
	ВИИИ
	Р –2–1; 0,68
	8
	2
	1
	2
	1
	12

	6
	Андижон
	бўз
	ИХ
	Р –1–1; 0,80
	64
	21
	5
	2
	1
	93

	7
	Фарғона
	бўз
	ИИ
	Жўн; 0,75
	52
	15
	4
	3
	1
	75

	8
	Фарғона
	бўз
	ИХ
	Р –7–1; 0,68
	24
	7
	2
	1
	–
	34

	9
	Фарғона
	саҳро
	ИХ
	Р –7–1; 0,70
	35
	10
	4
	2
	1
	52

	10
	Бухоро
	бўз
	ИИИ
	Р –1–2; 0,68
	24
	9
	7
	2
	1
	43


TUPROQLARNING SHO‘RLANGANLIK

XARAKTERLARINI ANIQLASH.

Sho‘rlangan tuproqlarni o ‘rganishda faqat ularning sho‘rlanganlik

darajalarni aniqlab qolmay, balki sho'rlanish xarakterini ham

o‘rganiladi. Tuproqlarning sho‘rlanganlik xarakterini - tuzlarning

tarkibini anion va kationlarga boMib o'rganish, ularni yaxshilashda

ya’ni meliorativ tadbirlar ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega.

Chunki sho‘rlanish xarakterlari tuproqning qator fizik-ximyavimy,

meliorativ xususiyatlariga tasir etadi. Shu bilan bir qatorda malum

turdagi tuproqlami tarkibidagi tuzni siqib chiqishga doir tadbirni

qo‘llash uchun ham zarur hisoblanadi.

Tuz anionlariga ko‘ra sho‘rlanganlik xarakterlari bo'yicha tuproqlar

xlorli, sulfat-xlorli, xlor-sulfatli va sulfatli, kationlarga ko‘ra,

natriyli, magniy-natriyli, kalsiy-natriyli, magniyli va kalsiyli turlarga

bo'linadi.

Quydagi 44-jadvalda tuproqlarning sho'rlanganlik xarakterini

aniqlash shkalasi keltirilgan.

44-jadval

Tuproqlarning sho‘rlanganlik xaraklerlarini aniqlash shkalasi.

lonlar nisbati va qiymatlari Tuproqlarning sho'rlanish

(mg-ekv.) xarakteri.

Cl s o 4

SO4 Cl

> 2 < 0.5 Xlorli

1 - 2 0.5-1 Sulfat-xlorli

0 .2 - 1 1-5 Xlor-sulfatli

< 0 . 2 > 5 Sulfatli

Na Mq

Sa + Mq Ca

4 va > - Natriyli

1-4 > 1 Magniy-natriyli

1-4 < 1 Kalsiy-natriyli

< 1 > 1 Magniyli

< 1 < 1 Kalsiyli

Tuproqlarning sho'rlanganlik xarakterlarini aniqlash uchun

tekshiradigan daladan olib kelingan tuproq namunalari suvli surim

qilinadi va uni ximyaviy analiz qilish yo'li bilan anion va kationlarning

og'irlik nisbatlari foiz hisobida hisoblanadi hamda ularni

milligramm ekvivalienlariga o'tkazish koeffisentlariga k o ‘paytirish

yo'li bilan ionlarning milligram ekvivalent og'irliklari topiladi (45-

jadval).

45-jadval

Ionlarni milligramm ekvivalienlariga o ‘tkazish bo‘icha ma’lumotlar

HCOV Cl’ SO4” Ca” Mq” Na’

Og'irlik prosentilari

0,024 0,084 0,304 0,091 0,026 —

O ’tkazish koeffisienlari

16,39 28,17 20,83 49,90 83,33 43,47

1 0 0 g. tuproqning miligramm-ekvivalentlari

0,34 2,36 6,33 4,54 2,17 2,32

Izoh: Na ning miqdori milligramm ekvivalentlari farqi bo'yicha

hicoblab chiqiladi, ya’ni jami anionlar yig'indisidan kationlar

yig‘indisi ajratib tashlanadi.

2r Anion-2r kation= Na.

Ionlar miqdori milligramm ekvivalentlarda aniqlangandan

so'ng, ularning nisbatlari hisoblanadi va olingan natijalar bo‘yicha

44-jadvaldagi shkala yordamida tuproqning sho‘rlanganlik xarakterlari

aniqlanadi.

Topshiriq: Quyidagi m a ’lumotlar bo'yicha tuproqning sho'rlanganlik

xarakterlarini anionlarga va kationlarga ko‘ra aniqlang:

BerilganIar:Cl- 2,36 mg/ek;

SO4 - 6,33 mg/ek;

Ca - 4,54 mg/ek;

Mq - 2,17 mg/ek;

Na ni hisoblab chiqing.

C1:S04=2,36:6,33=0,37; S 0 4:C1=6,33:2,36=2,68; Anionlar b o 'yicha

o ‘rganilgan tuproqlar xlor-sulfatli sho'rlangan.

Na(Ca+Mq)=2,32:(4,54+2,17)=0,34 va Mq:Ca=2,17:4,54 =0,48.

Kationlar bo'yicha o'rganilgan tuproqlar kalsiyli sho'rlangan.

Demak, suvli surim natijalaridan kelib chiqib o'rganilgan

tuproqlar anionlarga ko'ra xlor-sulfatli va kationlarga ko'ra kalsiyli

ekan.

Xo'jalik miqyosidagi (fermer xo'jaligi, shirkat xo'jaligi va h.k.)

tuproqlar sho'rlanganlik xarakteri bo'yicha aniqlab chiqilgandan

so'ng uni yaxshilash tadbirlari ishlab chiqiladi.

Topshiriq. 46-jadvalda keltirilgan malumotlarga ko'ra tuproqlarning

sho'rlanganlik xarakterlarini aniqlang.

Ionlarning og‘irIi

Masala

№ 24 HC03’ СГ SO4 " Ca" Mq” Na’

1 0,026 0,034 1,006 0,160 0,042 -

2 0,040 0 . 2 1 0 0,350 0,180 0 , 1 1 0 -

3 0,033 0,077 0 , 2 1 0 0,140 0,035 -

4 0,050 0,160 0,062 0,170 0,082 -

5 0,036 0,044 0,190 0,070 0,096 -

i foizlari.

46-jadvai

Takrorlash uchun savollar:

1. Tuproqning sho'rlanganlik xarakteri nima?

2. Anionlar bo'yicha necha turga bo'linadi?

3. Natriyning miqdori qanday topiladi?

4. Kationlar bo'yicha tuproqlarni sho'rlanganlik xarakteri qanday

aniqlanadi?

. UPROQDAGI SUV VA TUZ MIQDORLARINI ANIQLASH

Tuproq tarkibidagi suv va tuz miqdorlarini aniqlash tuproqga

meliorativ baho berish va sho‘r yuvish meyorini belgilashda muhim

ahamiyatga ega. Sho‘r yuvish jarayoni muhim agrotexnik tadbir

bo‘lib uning sifatli o‘tkazish ko‘p holatda tuproq tarkibidagi suv

zahirasi va tuz miqdoriga bog‘liq bo‘ladi. Tuproqdagi suv va tuz

miqdorlarni bilgan holda sho‘r yuvishning muddati va me’yorlari

belgilanadi. Tuproqdagi suv miqdori uning mexanik tarkibiga, nam

sig‘imiga va adsorbsiyalash xususiyatiga bog‘liq b o ia d i. Tuproq

tarkibidagi suv va tuz miqdorlarini aniqlashda uning hajm

massasini, namligini, hisobiy qatlamini hisobga olish kerak boiadi.

Dastlab ma’lum maydondagi, aniq hisobiy qatlam va hajm

massasidagi tuproq og‘irligi (t/ga) hisoblab chiqiladi.

U quydagi formula bilan aniqlanadi:

B = sh d , t/ga

bu yerda: B- tuproq og‘irlig‘i, t/ga

s-lga maydon yuzasi ( 1 0 0 0 0 ) m2,

h-hisobiy qatlam, m

d- tuproqning hajm massasi t/m 3.

Topshiriq: Hisobiy qatlam 10 sm, tuproqning hajm massasi

1,40 t/m 3 bo'lsa, 1 ga maydondagi tuproq og‘irligi quydagicha

topiladi:

B=shd= 10000 0,1 1,40= 1400 t/ga.

Shunday qilib 10 sm chuqurlikdagi hajm massasi 1,40 t/m 3

bo'lgan tuproq og'irligi 1400 t/ga teng. Agar uning 18,0% ni

namlik tashkil etsa 1 gektardagi suv miqdori (Wv) quyidagi formula

yordamida hisoblab chiqiladi:

В ning o'rniga yuqoridagi formuladagi qiymatini qo'ysak, u

holda formula qo'yidagi ko‘rinishga ega bo'ladi.

B A, s-h-d-X 10000 0,1-1,40 18,0 ..

rr f~> — ———— — — — 2j 2 > t / 8 ^

c 100 100 100

yoki 252,0 m 3 /ga, chunki 1 m3 suv 1 tonna og‘irlikka teng.

bu yerda: H'c-tuproq tarkibidagi suvning miqdori m3 ga

A -tuproqning namligi, %

Tuproq tarkibidagi tuz miqdori ( Wj) quyidagi formula yordamida

hisoblab chiqiladi.

Wj= 1 0 0 -hdc

bu yerda: ^ x -tuproq tarkibidagi tuzning yalpi miqdori, t/ga

c- tuproq tarkibidagi tuzning foiz miqdori.

Topshiriq: Hisobiy qatlam (h=10 sm), hajm massa ( d - 1,35

t/m 3) va malum yuzadagi tuzning foiz miqdori 0,65 % bo‘lsa,

uning yalpi miqdorini quydagicha hisoblab chiqiladi:

Wc=100 0 ,l-1,35 0,65=8.77 t/ga.

Topshiriq. 47-jadvaldagi ma’Iumotlar bo‘yicha tuproqdagi tuz va

suv miqdorlarini hisoblang hamda tuproqga meliorativ baho bering.

47-jadval

Tuproqdagi suv va tuz miqdorlarini aniqlashga doir ma’Iumotlar

Tuproq

chuqurligi, sm

Tuproqning hajm

massasi t/m3

Suv va tuz miqdori,

og’irlikka nisbatan %

suv tuz

0 - 1 0 1,30 14,5 0,80

1 0 - 2 0 1,38 2 0 , 1 0,70

20-30 1,36 19,9 0,55

50-100 1,35 20,3 0,56

1 0 0 - 2 0 0 1,40 22,4 0,46

0 - 1 0 0 1,39 2 1 , 1 0,70

0 - 2 0 0 1,38 2 1 , 6 0,71

Kerakli narsalar: Tuproqni hajm massasini aniqlash silindri,

burg‘u, alyumin stakanchalar,thermostat, elektr ta ro z i, suvli so'rim

analizi natijalari va boshqalar.

Takrorlash uchun savollar:

1. Tuproq tarkibidagi tuz va suv miqdorini an iqla shning qanday

ahamiyati bor?

2. Laboratoriya sharoitida tuz va suv miqdorini aniqlash uchun

nima qilinadi?

3. Tuproq og’irligi nima maqsadda aniqlanadi?

XLOR IO N I BO ‘YICHA TUPROQ E R ITM A S IN IN G

KONSENTRASIYASINI H ISO B LA SH .

O ’simliklarning tuproqdan oziqlanishi aw a lo u n d an mavjud

b o ‘lgan mineral va organik moddalarning eruvchanligiga bog'liq.

Erish jarayoni tuproqda mavjud bo'lgan suv m iqdori bilan xarakterlanadi.

Tuproqda yetarli nam b o ‘lganda organik va min e ra l moddalar

yaxshi erib, tuproq eritmasini hosil qiladi, ak sin ch a bu moddalar

o'simlikiar o'zlashtirishi qiyin bo'lgan formaga o ‘tib ketadi.

Tuproq eritmasi tarkibida o'simliklarni o ‘sishi va rivojlanishi

uchun zarur b o ‘lgan juda k o ‘p ximiyaviy elemen la r mavjud bo'lib,

ularning miqdorlari doimiy emas-vaqt mobaynida o ‘zgarib turadi.

O ’simliklar hayotida tuproq eritmasi muhim rol o ‘ynaydi. Sho‘rlangan

yerlarida tuproq eritmasining tarkibidagi k o 'p la b Cl va SO4

ionlari uchraydi. Tuproq eritmasining konsentratsiyasi uning osmatik

bosimini belgilaydi. Tuproq osmatik bosimi 2-5 a tm.dan oshmagan

sharoitda o ‘simlik yaxshi o ‘sib rivojlanadi. Agar tuproq eritmasining

osmatik bosimi, o'sim lik xujayrasi surishi kuchidan yuqori

b o ‘lsa, 0 ‘simlik tuproqdan kerakli elementlarni o ‘zlashtira olmaydi

va buning natijasida u o‘sishdan to ‘xtaydi, ayrim h o la td a nobud

ham b o ‘ladi.

Tuproq eritmasi konsentratsiyasi qanchalik k o ‘p b o 'lsa , uning

osmatik bosimi shuncha yuqori bo'ladi va o ‘simlikda so ‘lish holati

vujudga kelib, u nobud bo'ladi.

Tuproq eritmasining konsentrasiyasi undagi moddalarning

miqdori va tarkibi bilan bir qatorda uning namligiga ham bog‘liqdir.

Tuproq namligi qanchalik kam bo ‘lsa, tu p ro q eritmasi osmatik

bosimi shunchalik yuqori b o 'lad i va aksincha. Sh u sababli sh o'rlangan

yerlarda o'simlikiarni sug‘orish rejimi sh o 'rlanm ag an yerlaridagiga

qaraganda birmuncha “yumsh o q ” qilib belgilanadi.

T u p ro q eritmasining konsentrasiyasini quyidagi formula bilar

aniqlanadi:

„ 5 1 0 0 0

bu yerda: Kx- tuproq eritmasining konsentrasiyasi, g/ / :

S-100 gr quruq tuproqdagi xlor miqdori, g:

1000- 1 / suvning grammlarda berilgan qiymati:

M - tuproq namligi, og'irlikka nisbatan %

Topshiriq: Ma’lum tuproq qatlamda (0-10 sm) 17,6% namlik

va 0,026% xlor ioni bo ‘lsa, tu p ro q eritmasining konsentrasiyasining

hisoblang. Eslatma: 0-10 sm qatlamda 17,6% namlik va 0,026%

xlor ioni b o 'lsa , bu 100 gr tuproqda 17,6 gr suv va 0,026 gr xlor

borligini bildiradi.

D em ak , topshiriq bo'yicha tuproqdagi xlor ioni konsentrasiyasi

qo'yidagiga teng

^ 5 -1 0 0 0 0 ,0 2 6 -1 0 0 0 2 6 ,0

К = ------------= ------------------- = -------- = 1, 6 6 ? / /

M 17 ,6 17,6

Shu formula yordamida boshqa qatlamlar bo'yicha ham

tuproq eritmasi konsentratsiyasi aniqlanadi. Quyidagi 48-jadvalda

tuproq eritmasining konsentrasiyasini aniqlash bo'yicha malumotlar

berilgan.

Topshiriq. 48-jadvalda keltirilgan m a ’lumotlar b o ‘yicha tuproq

eritmasi konsentrasiyasini xlor ioni bo'yicha xisoblang va uning

salbiy o q iba tla rini kamaytirish uchun qanday meliorativ tadbirlar

q o 'lla sh kerakligini ko'rsating.

48-jadval

Tuproq eritmasi konsentrasiyasini xlor ioni bo'yicha

aniqlash uchun ma’lumotlar.

Tuproq

gorizonti, sm

M iqdorlar Eritma konsentratsiyasi

namlik Xlor ioni %n

0-10 17,6 0,026 1,66

10-30 17,8 0,033

30-50 18,5 0,029

50-80 20,6 0,054

80-100 21,0 0,057

Takrorlash uchun savollar:

1. Tuproq eritmasining kontsentratsiyasi nima?

2. Tuproq eritmasining kontsentratsiyasini o 'sim lik uchun

qanday ahamiyati bor?

3. Tuproq eritmasining kontsentratsiyasi qaysi formula yordamida

aniqlanadi?
ZOVUR OQIMI MODULINI ANIQLASH

Hozirgi davrda Respublikamizda sho'rlangan erlar sug'oriladigan

maydonlarning 60-65% tashkil etib, ular yetarli darajada

zovurlashtirilgan. Zovurlarning umumiy uzunligi 120 ming km dan

ortiq va har bir g ektar sho'rlangan erga uning solishtirma uzunligi

45-50 m tashkil qiladi.

Zovurlar sh o 'rlan g an sug'oriladigan yerlarida sizot suvlar rejimini

va tuproqning suv-tuz rejimini tartibga solishning aktiv vositasi

hisoblanadi. Z o v urla rning samaradorligi ular orqali chiqib ketayotgan

suv va undagi tu z la r miqdoriga ko'ra baholanadi.

Zovur oqimi mod u li deganda sho'ri yuvilayotgan maydonning

har gektaridan sekundiga chiqib ketayotgan suv miqdori (1/s ga)

tushuniladi. Sug'orilayotgan sho'rlangan va sho'rlanishga moyil

bo'lgan yerlarida o'tka zilgan tadqiqotlarning ko'rsatishicha zovur

oqimi modulining o 'rta c h a yillik qiymatlari quyidagichadir: og 'ir

mexanik tupro q la r u ch u n — 0,15; o 'rta ch a mexanik tuproqlar

uchun — 0,20 va yengil mexanik tuproqlar uchun — 0,25 / /s ga.

S h o ‘r yuvish davrida zovur oqimi moduli ancha oshadi va 0,50-

0,85 / / s ga bo'lishi mumkin. Zah i qochirilayotgan botqoqlashgan

yerlarida zovur oqimi moduli 1,5-2,5 I /s ga gacha ortadi.

Sho'rlangan tuproqlar sh a ro itid a zovurlar faoliyati sam a rad o rligini

aniqlash va baholash u ch u n zovur oqimi modulini bilish zarur

bo'ladi. Zovur oqimi modulini topish uchun bir gektardan oqib

chiqib keigan suvning miqdori hisoblanadi. Dastlab um um iy oqim

miqdori hisoblab chiqiladi va u quyidagi formula yordamida

topiladi.

W = IW :F

bu yerda: W — 1 ga dan chiqib ketgan oqim miqdori m 3/g a ;

￡W — zovur oqimi m 3;

F — sho'ri yuviladigan dala ga;

Daladan chiqib ketayotgan umumiy oqim miqdori hisoblab

chiqilgandan keyin zovur oqimi moduli quyidagiformula yordamida

aniqlanadi.

W

q = -----------

8 6 ,4 -Г
bu yerda: W — bir gektardan chiqib ketayotgan oqim m iqdori,

m 3/ga;

T — kuzatish davomiyligi, kun;

Topshiriq. Quyidagi m a ’lum o tla r bo'yicha zovur o qimi moduli

aniqlansin: Sh o 'ri yuviladigan dala maydoni — 20 ga; k u za tish larning

davom etish muddati — 205 kun; shu davrdagi zovur o q im i —

44600 m3.

Yechish. Zovur oqimi 44600 m 3 ni, sho‘ri yuviladigan dala

maydon esa 20 gektarni tashkil etishi sababli 205 kun dav omid a har

gektardagi umumiy oqim quyidagichani tashkil etadi:

W=XW:F=44600:20=2230 m3/g a

Topshiriq bo'yicha zovur oqimini kuzatish m u d d a ti 205

kunligini hisobga olib zovur oqimi moduli quyidagiga ten g b o 'lad i.

2 2 3 0

q = ZZJU = 0 ,1 3 / /s ga

8 6 ,4 -2 0 5

Topshiriq. 67-jadvalda keltirilgan m a ’lumotlar b o 'y ich a zovur

oqimi modulini aniqlang va zovur faoliyatini yaxshilash ch o ra la rin i

belgilang.

Zovur oqimi modulini (q) aniqlash uchun ma’lumotlar.

Masala

№

Uchastka

maydoni,

ga

Kuzatish

muddati (t),

sutka

Jami oqim

<IW), m3

Zovur oqimi moduli

qiymati (q), I / s ga Izoh

1 16 185 48600 0,19

2 12 180 25600

3 16 340 58800

4 18 170 39640

5 20 360 49600

6 24 250 66800

Takrorlash uchun savollar:

1. Zovur oqimi modulini aniqlashning nima ahamiyati bor?

2. S h o ’r yuvish davrida zovur oqimi modulining qiymati qancha

b o ’ladi?

3. Botqoq erlarda zovur oqimi moduli qancha b o ’ladi?
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