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  КИРИШ
	


Сўнгги йилларда республикамизда қишлоқ хўжалигини ривожлан-тириш мақсадида мулкчиликнинг янгича шаклларини тенг хуқуқли асосда равнақ топишини таъминлаш, бозор иқтисодиётига ўтиш борасида ислоҳотларни чуқурлаштириш каби долзарб масалаларга алоҳида еътибор берилмоқда. Юртимизда қабул қилинаётган қонунлар, Ҳукумат қарорлари қишлоқ хўжалигида йер-сув ресурсларидан янада самаралироқ фойдаланишга, суғориладиган гектар маҳсулдорлигини оширишга имкон бермоқда. Республика Президентининг 2003 йил 24- мартдаги «Қишлоқ хўжалигида ислоҳотларни чуқурлаштиришнинг енг муҳим йўналишлари тўғрисида», 27- октабрдаги «2004–2006 йил-ларда фермер хўжаликларини ривожлантириш консепсияси тўғрисида», 2007 йил 29- октабрдаги «Йерларнинг мелиоратив аҳволини тубдан яхшилаш тизимини такомиллаштириш тўғрисида»ги Фармонлари асосида Вазирлар Маҳкамаси томонидан «Тугатилаётган хўжаликлар ҳудудида ўзаро сув хўжалиги муносабатларини тартибга солиш тўғ-рисида», «Сув хўжалигини бошқаришни ташкил етишни такомил-лаштириш тўғрисида», 2008 йил 21- апрелдаги «2008 йилнинг суғориш мавсумида кузатилаётган сув танқислигини юмшатиш бўйича белгиланган чора-тадбирларнинг бажарилиши ва кечиктириб бўлмай-диган вазифалар хақида» ва бошқа қатор қарорлар қабул қилинди, «Сув таъминоти ва ундан фойдаланиш тўғрисида намунавий шартнома», «Фермер ва бошқа сувдан фойдаланувчилар билан сувдан фойдаланувчилар уюшмалари ўртасида пуллик сув хўжалик иш ва хизматларни кўрсатиш бўйича намунавий шартнома»лар ишлаб чиқилди. Буларнинг барчаси деҳқон ва фермер хўжаликларининг йер-сув ресурсларига бўлган муносабатларини тўлақонли шаклланишига кенг йўл очди.

Республика иқтисодиётини келгуси ривожлантириш мамлакат табиий бойликларидан тежамли фойдаланишга боғлиқ бўлиб, бу йерда аҳолини маиший ва халқ хўжалигини ишлаб чиқариш еҳтиёжлари учун зарур бўлган сув ресурслари алоҳида аҳамият касб етади. Саноат ва қишлоқ хўжалиги тараққиёти суръатларининг ўсиши, шунингдек, аҳоли сонининг ортиши қўшимча сув миқдорини талаб қилмоқда. Табиий ҳолатдаги режими, ҳажми ва сифати каби кўрсаткичлари бўйича сув манбала-рининг талабга йетарлича жавоб бера олмаслиги ушбу муаммо йечимини мураккаблашувига олиб келмоқда.

Регионда мавжуд сув ресурсларидан тежаб-тергаб фойдаланиш шароитида ҳам яқин келажакда халқ хўжалигини сув билан таъминлаш масаласининг янада жиддийлашуви кутилмоқда. Сўнгги йилларда сув таъминотининг кескин (35–40 % гача) камайиши туфайли қишлоқ хўжалигида сезилаётган сув танқислигини юмшатиш мақсадида мав-жуд сув ресурсларидан янада самарали фойдаланиш талаб етилади. 

Республикадаги суғориш тизимларининг янада тўлиқ такомил-лаштирилмаганлиги, суғориш далаларида сув ўлчаш ишларини талаб даражасида тартибга солинмаганлиги, суғоришнинг тежамли усул ва техникаларини кенг жорий етилмаганлиги туфайли сув манбаларидан олинаётган сувнинг 36–40 фоизи беҳуда исроф бўлиб кетмоқда. Ҳозирги кунда суғориш тизимларининг фойдали иш коеффициенти 0,60–0,64 ни ташкил етади. Республика бўйича ҳар гектар екин майдо-нининг еҳтиёжи 8–10 минг м3 бўлсада, амалда 13–14 минг м3 сув сарфланмоқда. 

Табиий ландшафтларга инсоният таъсирининг фаоллашуви, сув ресурслари ва атроф муҳитнинг таназзули кучайган ҳозирги шароитда инсоният ҳаёти учун қулай бўлган турғун агроекотизимни ишлаб чиқиш ва шакллантириш енг асосий муаммолардан бири бўлиб қолди.

Соҳада юзага келган муаммони ижобий ҳал етиш учун қишлоқ хўжалигида сувни механизациялаштирилган ва автоматлаштирилган ҳолда тақсимлашга имкон берувчи техник жиҳатдан мукаммал гидромелиоратив тизимларни барпо етиш, мелиорация қилинаётган йерларнинг самарадорлигини ошириш мақсадида мавжуд тизимларни қайта қуриш ва жиҳозлаш, тизимлардан фойдаланиш ва уларга техник хизмат кўрсатишда янги ташкилий услубларни татбиқ қилиш, сувни беҳуда исрофгарчилигини камайтириш, суғориш техникасини такомиллаштириш, екинларни суғориш режимини табақалаштириш, шўрланишга ва ботқоқланишга мойил бўлган йерларнинг барчасида коллектор-зовур тармоқлари барпо етиш, суғориш тармоқларини филтрацияга қарши тўшамалар билан таъминлаш, екинларни парвариши бўйича жадал технологияларни қўллаш, суғориш тизимларидан фойдаланишни яхшилаш талаб етилади.

Республика қишлоқ хўжалигида амалга оширилаётган ислоҳотлар, екинлар йетиштиришга жорий етилаётган технологиялар ушбу соҳа мутахассислари ишига ҳам қўшимча талаблар қўймоқда. Қишлоқ хўжалиги мутахассиси замонавий хўжалик гидромелиоратив тизимлардан самарали фойдаланишни ташкил етиш ва уларни бошқариш, тупроқ ва ўсимликларнинг сув режимларини бошқариш, суғоришни ташкил етиш ва амалга ошириш, сувдан тежамли фойдаланиш, суғоришни тежамли усул ва техникаларини қўллаш, йерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш, шўрланиш ва ботқоқланишга қарши кураш ва уни олдини олиш масалалари бўйича зарурий билим ва амалий кўникмаларни ўзида мужассам етган ишбоши бўлиши лозим. Шу сабабдан «Екинларни суғориш асослари» ва «Суғориш тизимларидан фойдала-ниш» фанларини ўрганиш агроном ва фермер хўжалигини бошқариш ва юритиш йўналишлари бўйича бакалаврлар тайёрлаш дастурининг таркибий қисми бўлиб ҳисобланади. 

Ўқув қўлланмада ўрин олган амалий тажриба машғулотлари бўлажак қишлоқ хўжалиги мутахассиси ишлаб чиқаришда учратиши мумкин бўлган муаммоларни ўз ичига олган бўлиб, агрономия ва фермер хўжалигини бошқариш ва юритиш бакалавр йўналишлари талабаларининг юқорида қайд етилган фанлар бўйича олган назарий билимларини янада мустаҳкамлашга имкон беради.

Қўлланмада келтирилган амалий тажриба машғулотларини пухта ўзлаштириш учун талаба машғулотга қадар янги мавзу бўйича мустақил тайёрланмоғи лозим. Бунда мавзунинг моҳияти тушуниб олингандан сўнг ундаги асосий тушунча ва ифодалар, уларга изоҳлар, иш тартиби, намуна тариқасида бажариб қўйилган масалалар ва мустақил ишлар учун топшириқлар қисқа, лекин тушунарли ҳолда иш дафтарида акс еттирилмоғи керак.

Машғулот давомида ўқитувчи томонидан талабанинг тайёр-гарлиги иш дафтарини кўздан кечириш ва суҳбат орқали текширилади ҳамда рейтинг усулида баҳолаб борилади. Машғулот давомида мавзу бўйича талаба тушунмаган масалалар ёритиб берилади. Ҳар бир машғулот бўйича унинг назарий асослари ва ишлаб чиқариш билан боғлиқлиги очиб берилади ва машғулот бўйича топшириқларни бажариш ўқитувчининг бевосита раҳбарлигида амалга оширилади.

Барча машғулотлар бир-бирига боғлиқ бўлганлиги сабабли, бирорта машғулотга қатнашмаган талаба навбатдаги машғулотга қадар уни мустақил бажариши – қайта ишламоғи ва ўқитувчи билан суҳбатдан ўтиши талаб етилади. 

Ушбу қўлланмани тайёрлашда қишлоқ хўжалик фанлари доктори, профессор В. Т. Левнинг (Практикум по сельскохозяйственным мелиорациям и орошаемому земледелию. Т.: Мехнат, 1986) айрим услубий ишланмаларига  тегишли ўзгартириш ва қўшимчалар киритилган ҳолда фойдаланилди.

И. ЕКИНЛАРНИ СУҒОРИСҲ АСОСЛАРИ

	


1. СУВЛАРНИНГ СИФАТИ ВА СУҒОРИСҲ УCҲУН ЙАРОҚЛИЛИГИНИ АНИҚЛАСҲ

Қурғоқчил минтақада сунъий суғоришни қўллаш мавжуд сув ресурсларидан тежамли фойдаланиш масаласига алоҳида еътибор қара-тмоқни талаб етади, бу йерда суғориш сувининг сифати ва уларни суғориш учун яроқлилиги муҳим аҳамият касб етади.

Суғориш сувининг қўшимча захиралари бўлиб йер ости, коллектор-зовур ва чиқинди сувлар ҳисобланади. Бундай сувлардан екинларни суғоришда фойдаланиш уларнинг сифати ва суғориш учун яроқлилигини ҳар томонлама  чуқур ўрганишни талаб етади.

Амалда суғориш учун сувларнинг яроқлилиги уларнинг туз таркиби, консентрацияси ва ўзаро нисбати, тупроқнинг генетик тузилиши хусусиятлари, жойнинг иқлим шароитлари ва йетиштирилаётган екинларнинг биологик хусусиятлари – тузга чидамлилиги бўйича аниқланади. Сувларнинг сифати биринчи навбатда уларнинг лойқалиги, туз миқдори ва бактериологик таркиби билан белгиланади.

Сувларнинг суғориш учун яроқлилигини туз таркибига кўра аниқлашда А. М. Можейко ва Т. К. Воротник (1958) услубида (На+К)·100:(Cа+Мг+На+К) нисбат олинадики, бу нисбат 65 фоиздан кам бўлса сув суғориш учун яроқли, 65–75 фоиз бўлса хавфли, 75 фоиздан катта бўлса жуда хавфли ҳисобланади.

М. Ф. Буданов (1970) бўйича минераллашганлиги 1 г/л. дан кам бўлган, На:Cа нисбат 1 дан кичик бўлганда На:(Cа+Мг) нисбатнинг 0,7 дан кичик бўлиши сувнинг суғориш учун яроқ-лилигини кўрсатади. Минераллашганлиги 1–3 г/л бўлган сувларда ундаги барча ингредиентларнинг (Cа+Мг) га нисбати ўртача ва оғир қумоқ тупроқларда фойдаланиш учун 4 дан, ййенгил қумоқ тупроқлар учун 5 ва ййенгил қумлоқ тупроқлар учун 6 дан кам бўлиши лозим.

Марказий Осиё шароити учун енг мақбул услуб Н. Антипов–Каратайев ва Г. Кадер (1959) услубидир:

К = (рCа+рМг):[(рНа∙0,23∙C)∙0,23],
бу йерда   рCа, рМг, рНа – сувдаги катионларнинг миқдори, мг-екв;
C – сувнинг минераллашганлиги, г/л.
К ( 1 бўлса сув суғоришга яроқли, К < 1 бўлса яроқсиз ҳисобланади.

Стеблер (Изюмов В. В., 1966) сувнинг яроқлилигини аниқлаш учун «ишқорийлик» коеффициенти (К) ни тавсия етади:
агар рНа – рCл ( 0   бўлса                 К = 288 : (5 ∙ рCл);
агар  0 ( рНа – рCл ( рСО4  бўлса     К = 288 : (рНа + 4 ∙ рCл);
агар  рНа – (рCл + рСО4) ( 0  бўлса   К = 288 : (10 ∙ рНа – 5 ∙ рС л– 9 ∙ рСО4).
Бунда К < 6 бўлса сув суғориш учун яроқсиз, 6–18 бўлса қониқарли ва 18 дан катта бўлса яхши ҳисобланади.

АҚСҲ қишлоқ хўжалиги департаменти ишлаб чиққан натрийли–адсорбсион нисбат (САР) қуйидагича аниқланади:

САР = На+
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Агар САР < 10 бўлса яроқлилиги бўйича сув яхши, 11–20 бўлса кам қониқарли, 20 дан катта бўлса қониқарсиз ҳисобланади. 

Ўзбекистон шароитида сувлар сифатини белгилашда И. С. Рабочйев (1984) ишлаб чиққан тавсиялардан кенг фойдаланиш мумкин (1- жадвал).

1- жадвал

Туз миқдорига кўра сувлар сифатини баҳолаш (Рабочйев И. С., 1984)
	Т. р.


	Сувнинг сифати


	САР


	Туз миқдори, г/л


	Шу жумладан заҳарли тузлар

	
	
	
	
	г/л
	%

	1
	Жуда яхши
	< 5
	< 1,0
	< 0,1
	<10

	2
	Яхши
	6–10
	2,0
	0,4
	20

	3
	Қониқарли
	11–15
	5,0
	1,8
	35

	4
	Кам қониқарли
	16–20
	8,0
	4,0
	50

	5
	Қониқарсиз
	> 20
	> 8,0
	> 4,0
	>50


А. Е. Нерозин (1980) кўпгина илмий маълумотларни умум-лаштириш орқали турлича тупроқ-мелиоратив шароитларда ғўзани суғоришда сувларнинг йўл қўйиладиган минераллашганлик дара-жаларини тавсия етади (2- жадвал).

2- жадвал

Ғўзани суғориш учун сувларнирнг рухсат етилган минераллашганлик

даражалари (Нерозин А. Йе., 1980)
	Тупроқ-мелиоратив шароит


	Рухсат етилган миқдорлари, г/л

	
	қуруқ қолдиқ
	хлор

	Оғир, кучсиз сув ўтказувчан ва кам зовурлаштирилган, сизот сувлари яқин (1,5 м. гача)
	1,5–3
	0,15–0,20

	Ўртача сув ўтказувчан ва зовурлаштирилган, сизот сувлари 1,5–3 м чуқурликда
	3–4
	0,40–0,50

	Ййенгил (қумлоқ ва қумли), яхши зовурлаштирилган, сизот сувлари 3–4 м чуқурликда
	5–6
	0,70–0,80


А. Усмонов (1984) томонидан Ўзбекистондаги коллектор-зовур сувларининг гидрохимияси ўрганилган бўлиб, у сувларнинг сифатига кўра яхши, қониқарли, қониқарсиз, умуман яроқсиз тоифаларини ажратиб кўрсатади ҳамда уларни қўллаш шароитлари бўйича тавсиялар беради (3- жадвал).

3- жадвал

Минераллашган зовур сувларининг тоифаланиши  (Усмонов А., 1984)

	Сув сифати
	Cл :СО4 нисбатига кўра тузлар миқдори

	
	<0,2
	0,2­0,4
	0,4­0,6
	0,6­0,8
	0,8­1,0
	1,0­1,2

	Яхши
	1,0

0,05
	0,8

0,1
	0,6

0,1
	0,4

0,1
	0,3

0,1
	0,2

1,0

	Қўшимча тадбирларсиз ҳар қандай тупроқ шароитида ишлатиш мумкин

	Қониқарли
	1,0–2,5

0,1–0,2
	0,8–2,0

0,1–0,25
	0,6–1,5

0,1–0,3
	0,4–1,0

0,1–0,3
	0,3–1,0

0,1–0,3
	0,2–0,6

0,1–0,3

	Ҳар йиллик профилактик суғоришлар ва йетарлича зовурлаштирилган ўртача механик таркибли тупроқларда ишлатиш лозим

	Қониқарсиз
	2,5–6,0

0,2–0,5
	2,0–9,0

0,3–0,8
	1,5–4,0

0,3–0,9
	1,0–3,5

0,3–0,1
	1,0–3,0

0,3–1,1
	0,6–2,5

0,3–1,1

	Йетарлича зовурлаштирилган ййенгил механик таркибли тупроқларда ҳар йиллик шўр ювиш шароитида ишлатиш лозим

	Умуман яроқсиз
	6

0,5
	5

0,8
	4

0,9
	3,5

1,0
	3

1,1
	2,5

1,1

	Жуда имконият бўлмаган ҳоллардагина йетарли даражада зовурлаштирилган ййенгил тупроқларда ишлатиш мумкин (бунда ўсимликларнинг тузга чидамлилиги ва ривожланиш даврлари ҳисобга олинади)


Изоҳ: суратда – сувнинг умумий минераллашганлиги, г/л; махражда – унга мос келувчи хлор миқдори, г/л.

Қуйида биз суғориш сувларининг суғориш учун яроқлилигини уларнинг умумий минераллашганлик даражаси ва натрийли-адсорбсион нисбат (САР) бўйича аниқлаш услублари билан танишиб чиқамиз.

1. Сув намунасини олиш

Сув таркибини миқдорий ва сифатий таҳлил қилиш учун намуналар олиш маъсулиятли босқич ҳисобланади. Чунки таҳлил натижаларини ишончли бўлиши сув намуналарини қанчалик тўғри олинганлигига бевосита боғлиқ: уларни олиш жойлари ва вақтини тўғри танламаслик ҳамда намуна олишда йўл қўйиладиган техник хатоликлар сувни сифати бўйича маълумотларни ишончсиз бўлишига олиб келади.

Сув намуналари бир маротабали, мунтазам ва серияли олиниши мумкин. Сув сифати хақида умумий тушунчага ега бўлмоқ учун намуна  бир  марта   олинса,   мунтазам   намуна олиш сувнинг сифати ва уни вақт давомида ўзгариши ҳақида тўлиқ маълумот олишга имкон беради.

Сув намуналари махсус намуна олгич (батометр) ёрдамида 1–2 литрли тоза полиетилен идишларга олинади ва улар намуна номери, уни олиш жойи ва вақти, режалаштирилган таҳлиллар қайд етилган ёрлиқ билан таъминланади. Сув таркибидаги умумий қўшилмалар (қаттиқ қолдиқ) намуна олишдан сўнг 3–7 кун ичида, ериган (қуруқ қолдиқ) ва еримаган моддалар еса 1–2 кун ичида аниқланади.


2. Сувнинг умумий минераллашганлигини аниқлаш

Қуруқ қолдиқ (сувда ериган минерал ва органик моддалар) филтрланган сув намунасини 103–105 оC ҳароратда махсус шкафда қуритиш орқали олинадиган масса бўлиб, сувда ериган моддаларнинг умумий миқдорини билдиради ва сувнинг туз таркибини тавсифлайди.

Аниқлаш йўли. Яхшилаб қиздириб, совутилган ва тортилган чинни ёки кварс косачага обдон аралаштирилган ва филтрланган намунадан ўлчов силиндри ёрдамида 50 мл сув олиниб, сув ҳаммомида тўлиқ буғлангунга қадар тутиб турилади. Сўнгра қуритиш шкафида доимий оғирликка келгунча 103–105 ˚C ҳароратда қуритилади ва совутилади ҳамда тортилади. Сувнинг қуруқ қолдиқ бўйича минераллашганлик даражаси қуйидаги ифода ёрдамида ҳисобланади:

К = (а–в)·1000/В,

бу йерда К – қуруқ қолдиқ миқдори, г/л;

 а – қуруқ қолдиқ билан косача оғирлиги, г;

 в – бўш косача оғирлиги, г;

 1000 – 1 л. га айлантириш учун кўпайтувчи;

 В – буғлатиш учун олинган намуна миқдори, мл.
Олинган натижалар қуйидаги 4- жадвалга қайд етилади ва ўрга-нилаётган сувнинг сифати ҳақида И. С. Рабочйев, А. Е. Нерозин ва А. Усманов классификациялари асосида тегишли хулосалар қилинади ва екинларни суғоришда ундан фойдаланиш технологияси бўйича тадбирлар белгиланади.

4- жадвал

Сувнинг минераллашганлигини аниқлаш бўйича тажриба иши натижаларини қайд етиш жадвали

	Сана
	Намуна-ни олиш жойи
	Сув тури
	Наму-на №
	Бўш косача оғирли-ги, г
	Буғлатиш учун олин-ган сув намунаси ҳажми, мл
	Қуруқ қолдиқли косача-

лар оғир-лиги, г/л
	Сувнинг мине-раллаш-ганлиги, г/л
	Хуло-салар

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Натрийли-адсорбсион нисбат (САР) ни аниқлаш

Ушбу кўрсаткич берилган дастлабки маълумотлар асосида аниқланади. Суғориш сувининг таркибида туз ҳосил қилувчи ионларни 5- жадвалда келтирилган миқдорлари бўйича натрийли-адсорбсион нисбат (САР) ни аниқлаш талаб етилади.

5- жадвал

Сув таркибидаги ионлар миқдори (оғирликка нисбатан %)
	Қуруқ қолдиқ
	ҲCО3–
	Cл–
	СО4– –
	Cа++
	Мг++
	На+
	К+

	0,196
	0,0173
	0,0120
	0,0584
	0,0148
	0,009
	0,016
	0,0008


Аниқлаш йўли. Ионларнинг оғирлик фоиз миқдорлари миллиграм-еквивалент (м-екв) бирликларга ўтказилади ва бир іамда икки валентли катионлар (На, Cа ва Мг) нинг миқдорий нисбати аниқланади. Ионларнинг миллиграм-еквивалент миқдорларини аниқлаш учун уларнинг оғирлик миқдори (%) тегишлича натижавий ўтказиш коеффициентлари (Кнат) га кўпайтирилади, яъни

м-екв = оғирлик % · Кнат.

Натрий учун натижавий ўтказиш коеффициенти 43,47 га, калсий учун 49,90 ва магний учун 83,33 га тенг. 

Демак,        м-екв На = 0,016 · 43,47 = 0,696

м-екв Cа = 0,0148 · 49,90 = 0,739
м-екв Мг = 0,009 · 83,33 = 0,750.
Шу маълумотлар асосида натрийли-адсорбсион нисбат (САР) аниқланади:
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Шундай қилиб, ушбу катталик И. С. Рабочйев шкаласи бўйича 5 дан кичик, яъни САР < 5. Демак, сувнинг сифати жуда яхши, бундай сувлардан фойдаланиш тупроқни шўртобланишга олиб келмайди.

Топшириқ. Қуйидаги 6- жадвал маълумотлари асосида сувнинг суғориш учун яроқлилигини натрийли-адсорбсион нисбат (САР), умумий минераллашганлиги ва хлор иони миқдорларига кўра (И. С. Рабочйев, А. Е. Нерозин ва А. Усманов таснифлари бўйича) аниқланг.

6- жадвал

Сувларнинг суғориш учун яроқлилигини аниқлашга доир маълумотлар
	Маса-ла №
	Ионлар миқдори қуируқ тупроқ оғирлигига нисбатан %

	
	қуруқ қолдиқ
	ҲСО3–
	Cл–
	СО4––
	Cа++
	Мг++
	На+
	К+

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	0,232
	0,0219
	0,021
	0,1201
	0,0230
	0,0109
	0,0323
	0,0008

	6- жадвалнинг давоми

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2
	0,309
	0,0262
	0,0455
	0,1332
	0,0290
	0,0140
	0,0456
	0,0013

	3
	0,435
	0,017
	0,048
	0,240
	0,036
	0,033
	0,048
	0,0017

	4
	0,628
	0,017
	0,068
	0,333
	0,056
	0,022
	0,102
	0,0019


2. СУВНИНГ ТАРКИБИДА ТУЗЛАРНИНГ ЙЎЛ ҚЎЙИЛАДИГАН МИҚДОРИНИ АНИҚЛАСҲ

(Минашина Н. Т. бўйича)

Сувнинг таркибидаги ериган тузларнинг миқдори унинг сифатини белгилайди. Аксарият екинларни суғоришда унинг миқдори одатда 3–4 г/л. дан кўп бўлмаслиги лозим.

Суғоришда фойдаланиладиган сувнинг йўл қўйиладиган минерал-лашганлик даражаси тупроқнинг сув-физик хоссаларига бевосита боғлиқ: йенгил механик таркибли тупроқларда юқори минераллашган, ўртача ва оғир механик таркибли тупроқларда еса кучсиз минераллашган сувлардан фойдаланилади. Суғориш учун сувларнинг яроқлилиги фақат тузларнинг умумий миқдорига боғлиқ бўлмай, балки туз таркибига ҳам боғлиқ. Шу сабабдан, сувларнинг суғориш учун яроқлилигини аниқлашда сувда яхши ерийдиган (зарарли) тузлар салмоғини еътиборга олиш керак. Хлоридли тузлар ғўза учун ўта зарарли бўлиб, 1 литр сувда унинг миқдори  1,0 г. дан ошмаслиги керак. 

Суғориш сувининг таркибида хлоридли (НаCл), карбонатли (На2CО3) ва бикарбонатли (НаҲCО3) тузлар кўп учрайди. Сувнинг таркибида ҲCО3 нинг миқдори 0,5 г/л. гача бўлса, фойдаланишдан олдин уларнинг сифати яхшилантирилиши лозим. Суғориш сувининг яроқлилигини унинг таркибидаги натрийли тузлар (НаCл, На2CО3) ва гипс (CаСО4) миқдорлари ҳам белгилайди.    

Демак, екинларни суғоришда фойдаланиладиган сувларнинг суғо-риш учун яроқлилигини белгилашда биринчи навбатда унинг таркибидаги хлор иони ва тузларнинг умумий миқдорларини аниқлаш талаб етилади.

Суғориш сувининг минераллашганлик даражаси бўйича яроқ-лилиги  Н. Т. Минашина таклиф етган қуйидаги ифода ёрдамида ҳисоб-ланади: 
(рух=в·(C1–C2)/Мн– г ·х,

бу йерда   (рух – сувнинг йўл қўйиладиган минераллашганлиги, г/л;

в  –   ҳисобий  қатламдаги тупроқнинг намлиги, мм;

C1 – тупроқ еритмасининг ҳисобий давр бошидаги консентрацияси, г/л;

C2 – тупроқ еритмасининг ҳисобий давр охиридаги консентрацияси, г/л;

г  – ҳисобий даврда сизот сувларнинг буғланишга исроф бўлиш миқдори, мм;

 х –  сизот сувларнинг минераллашганлик даражаси, г/л;

Мн – мавсумий суғориш меъёри, мм.

Масала. Қуйидаги маълумотлар бўйича сувнинг суғориш учун яроқлигини аниқланг:

– ҳисобий қатлам қалинлиги (ҳ) – 0,8 м;

– тупроқнинг ҳажмий массаси (д) – 1,3 т/м3;

– тупроқнинг чегаравий дала нам сиғими (внс, оғирликка нисбатан) – 23,4 %;

– тупроқнинг ҳисобий даврдаги намлиги (ва) – дала нам сиғимининг 78 %;

– ҳисобий давр бошида тупроқдаги хлорнинг миқдори ((1) – 0,032%;

– ҳисобий давр охирида тупроқдаги хлорнинг  миқдори ((2) – 0,10 %;

– ҳисобий даврда сизот сувларнинг буғланишга сарфи (г) – 3600 м3/га;

– сизот сувларнинг хлор иони бўйича минераллашганлиги (х) – 0,30 г/л;

– мавсумий суғориш меъёри (Мн) – 4700 м3/га.

Йечиш. Мавсум даври учун тупроқнинг ҳисобий қатламидаги ўртача намлик миқдори (Б) ни қуйидаги тенглаштириш орқали аниқ-лаймиз:

внс — 100 %

Б   —  78 %      бундан       Б = внс·78/100=23,4·78/100=18,3 %.
Шу намлик (Б=18,3 %) га тенг бўлган сув миқдори (в, м3/га) қуйидаги ифода ёрдамида аниқланади:

в =100·ҳ·д·В,
бу йерда ҳ – ҳисобий қатлам қалинлиги, м;

     д – тупроқнинг ҳажмий массаси, т/м3.
Демак,   в = 100·0,8·1,30·18,3 = 1903 м3/га ёки 190,3 мм.
Тупроқ намлиги (Б) ва ундаги хлор иони миқдорлари ((1 ва (2) асосида ҳисобий даврнинг боши ва охиридаги тупроқ еритмасининг кон-сентрацияси (C1 ва C2) аниқланади.

Тупроқ намлиги (Б) 18,3 % ни ва хлор миқдори ((1) оғирликка нисбатан 0,032 % ни ташкил қилади ёки 18,3 г сувга 0,032 г хлор тўғри келади. 1 литр (1000 г) сувдаги хлор миқдори – тупроқ еритмасининг консентрацияси (C1)  қуйидагига тенг:
C1=(1· 1000/В = 0,032 · 1000/18,3 = 1,75 г/л.

Ҳисобий даврнинг охирида тупроқ еритмасининг консентрацияси:

C2 = (2·1000/В = 0,01·1000/18,3 = 0,55 г/л. ни ташкил етади.

C1 ва C2 ларнинг қийматларини билган ҳолда тупроқнинг ўртача намлигида хлор миқдорини кўпайиши йўл қўйиладиган қийматни аниқлаймиз:

в ·(C1–C2)=190,3·(1,75–0,55)=228,3 г/мм.

Хлор иони бўйича минераллашганлик даражаси (х) 0,30 г/л. га тенг бўлган сизот сувларнинг мавсум давомида буғланиши (г=3600 м3/га ёки 360 мм) оқибатида тупроқда тўпланиши мумкин бўлган хлор миқдори

г·х =360·0,30=108 г/мм. га тенг.


Тупроқдаги хлор миқдорини кўпайиши йўл қўйиладиган қиймат (228,3 г/мм) ва сизот сувларнинг буғланиши ҳисобига тўпланадиган миқдорларининг (108 г/мм) фарқи бўйича суғоришда тупроққа тушадиган хлор миқдорини йўл қўйиладиган қиймати аниқланади:

228,3–108,0=120,3 г/мм.

Демак, ҳар 1 мм қалинликдаги суғориш суви билан гектарига 120,3 г хлор тушишига рухсат етилади. Ушбу қийматни мавсумий суғориш меъёри (Мн=4700 м3/га=470 мм)га бўлиш йўли билан суғоришда фойдаланиладиган сувнинг хлор иони бўйича йўл қўйи-ладиган минераллашганлик даражасини ҳисоблаш мумкин, яъни:

120,3:470 = 0,26 г/л.


Юқорида қилинган ҳисоб-китобларни қуйидаги ифода ёрдамида бажариш мумкин:

(=[в ·(C1–C2) – г ·х] / Мн=[190,3·(1,75 – 0,55) – 360· 0,30]/470 =

= 0,26 г/л.

Шундай қилиб, суғориш сувининг таркибида хлор ионининг йўл қўйиладиган консентрацияси 0,26 г/л. га тенг.


Суғоришда фойдаланиладиган сувларнинг йўл қўйиладиган уму-мий минераллашганлик даражаси (г/л) хлор ионининг аниқланган консен-трацияси асосида 7- жадвалда келтирилган шкала ёрдамида аниқ-ланади.

7- жадвал
Хлор ионининг муайян миқдорига мувофиқ келувчи тузларнинг умумий миқдорлари шкаласи

	Кўрсаткичлар
	Хлор ва қуруқ қолдиқ консентрацияси, г/л

	Хлор иони консентра-цияси
	0,06
	0,08
	0,10
	0,12
	0,14
	0,16
	0,18
	0,20

	Қуруқ қолдиқ
	0,50
	0,75
	1,0
	1,2
	1,4
	1,6
	1,8
	2,2

	Хлор иони консентра-цияси
	0,26
	0,28
	0,30
	0,32
	0,34
	0,36
	0,38
	0,40

	Қуруқ қолдиқ
	3,8
	4,4
	5,0
	5,6
	6,2
	6,8
	7,4
	8,0


Сувнинг таркибидаги хлор ионининг йўл қўйиладиган консен-трацияси 0,26 г/л бўлганлигидан, сувнинг йўл қўйиладиган умумий минераллашганлиги 3,8 г/л. га тенг (шкалага қаранг).
Топшириқ. 8- жадвалда келтирилган маълумотлар асосида суғориш сувининг хлор иони ва умумий минераллашганлик консентрацияларини йўл қўйиладиган қийматларини ҳисобланг ва сувларнинг сифатини яхшилаш тадбирларини белгиланг.

8- жадвал

Суғориш сувининг йўл қўйиладиган минераллашганлик даражасини аниқлашга доир маълумотлар
	Кўрсаткичлар


	Масала номери

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Тупроқнинг ҳисобий қатла-ми қалинлиги (ҳ), м
	0,6
	0,7
	0,9
	0,8
	1,0
	0,6

	Тупроқнинг ҳажмий масса-си (д), т/м3
	1,40
	1,36
	1,32
	1,46
	1,52
	1,48

	Тупроқнинг чегаравий дала нам сиғими (внс), оғирликка нисбатан % 
	24,0
	23,4
	22,7
	24,6
	21,6
	26,2

	Мавсум давомида туп-роқнинг ўртача намлиги (Б), внс га нисбатан %
	76,0
	75,0
	80,0
	65,0
	75,0
	70,0

	Ҳисобий давр бошида хлор миқдори (C1), % 
	0,007
	0,011
	0,012
	0,014
	0,016
	0,008

	Іисобий давр охирида хлор миқдори (C2), %
	0,030
	0,036
	0,032
	0,042
	0,053
	0,038

	Сизот сувларининг буғла-нишга сарфи (г), м3/га
	5600
	3760
	1460
	1680
	2280
	3430

	Сизот сувларнинг минерал-лашганлиги /х/, г/л
	0,40
	0,20
	0,35
	0,48
	0,44
	0,48

	Мавсумий суғориш меъ-ёри (Мн), м3/га
	9000
	4600
	6300
	7360
	8600
	9200


3. ТУПРОҚ ЕРИТМАСИНИНГ КОНСЕНТРАСИЙАСИНИ АНИҚЛАСҲ

Сув жуда яхши еритувчи ҳисобланади: унда органик ва минерал моддалар ериб, тупроқ еритмасини ҳосил қилади. У ўсимликларни сув ва озиқ моддалар билан таъминлашда асосий манба бўлиб ҳисобланади. Ўсимликларнинг тупроқдаги сув ва озиқ унсурларини ўзлаштириши барг ва илдиз тизимининг сўриш кучи ҳисобига амалга ошади. Намликниннг ортиши билан тупроқ еритмасининг консентрацияси камаяди ва, аксинча, намликнинг камайиши билан ортиб боради. Тупроқ еритмасини ўсимликлар томонидан ўзлаштирилиши осмотик босимни белгиловчи унинг консентрациясига бевосита боғлиқдир. Тупроқ еритмасида тузлар консентрациясининг юқори бўлиши унинг осмотик босимини ортишига олиб келади, қайсики у тупроқдан сув ва озиқ унсурларини ўсимликлар томонидан ўзлаштирилишини қийинлаш-тиради.

Шўрланган йерларда ғўза ўсимлигининг сўриш кучини 18–30 атм. гача кўтарилиши кузатилган бўлиб, бу ҳолат тупроқнинг сувни кучли тутиб туриши орқали изоҳланади. Тупроқ намлиги кам ва унда тузлар қанчалик кўп бўлса, бу кўрсаткич шунчалик юқори бўлади. Шўрланган йерларда тупроқ намлиги 18–20 % бўлган шароитда ҳам унинг сувни тутиб туриш қобилияти 18–30 атм. ни ташкил етади, намлик камайиши билан у 40 атм. гача йетиб боради Тупроқ еритмасининг осмотик босими қатор омилларга боғлиқ ҳолда турлича катталикларда бўлади: унумдор ва шўрланмаган йерларда 1–2 атм. ни ташкил қилса, шўрланганлик даражаси ортиши билан осмотик босим ҳам кўтарилиб боради. Таркибида 0,4 % гача туз бўлган тупроқларда бу кўрсаткич 7 атм. гача йетиб боради. Ўсимликнинг сўриш кучи тупроқ еритмасининг осмотик босимидан юқори бўлгандагина у тупроқдан сув ва унда ериган озиқ унсурларини ўзлаштира бошлайди. Тузлар консентрациясини ортиб кетиши билан тупроқ намлиги ўсимликлар учун йетарли даражада бўлишига қарамай улар бундай сувлардан фойдалана олмайдилар. Бу ҳодиса «тупроқнинг физиологик қуруқлиги» деб тушунилади.

Шу сабабдан шўрланган йерларда қишлоқ хўжалик екинларини суғоришни табақалаштириш талаб етилади – тупроқ еритмасининг консентрациясини пасайтириш мақсадида «юмшоқ» суғориш режими қўлланилади, яъни суғоришлардан олдин тупроқ намлигининг йўл қўярли пастки чегараси шўрланмаган йерлардагидан бир мунча юқори даражада тутиб турилади. Бунинг учун муайян шароитда тупроқ еритмасининг консентрацияси доимий равишда ўрганиб борилмоғи лозим.

Тупроқ еритмасининг консентрацияси (К, г/л) қуйидаги ифода ёрдамида аниқланади:
К = (С (1000)/М,
бу йерда С – тупроқдаги туз миқдори, оғирликка нисбатан %; 

 М – тупроқнинг намлиги, оғирликка нисбатан %; 

1000 – граммларга ўтказиш коеффициенти.

Тупроқдаги туз миқдорини кўпайиши билан тупроқ еритмасининг консентрацияси ортиб, В. С. Шардаковнинг (1965) маълумотига кў-ра, кучли шўрланган йерларда 143 атм. гача йетиб боради. Тупроқ еритмаси консентрациясининг камайиши билан унинг еритувчанлик қобилияти ортади. 

Қуйида тупроқ еритмасининг консентрациясини аниқлаш услуби билан танишамиз.
Масала. Тупроқнинг 0–10 см. ли горизонтида намлик миқдори 17,6 % ва хлор иони миқдори еса 0,036 % ни ташкил етади. Тупроқ еритмасининг консентрациясини хлор иони бўйича г/л ҳисобида аниқланг.

Аниқлаш тартиби. Ушбу катталикларни юқоридаги келтирилган ифодага қўйиб, тупроқ еритмасининг консентрациясини ҳисоблаймиз:

(= 0,036(1000/17,6= 2,05 г/л.

Демак, тупроқ еритмасининг консентрацияси хлор иони бўйича 2,05 г/л. га тенг екан.

Топшириқ. 9- жадвалда келтирилган маълумотлар асосида гори-зонтлар ва ҳисобий қатлам бўйича тупроқ еритмасининг консен-трациясини аниқланг.

9- жадвал

Тупроқ еритмасининг консентрациясини аниқлашга доир маълумотлар
	Маса-

ла №


	Тупроқ гори-зонтлари, см


	Тупроқ намлиги ва хлор миқдори, оғирликка нисбатан %
	Тупроқ еритма-сининг консен-трацияси, г/л

	
	
	намлик
	хлор
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	0–30
	18,2
	0,038
	

	
	30–50
	20,4
	0,045
	

	
	50–80
	21,6
	0,051
	

	
	80–100
	21,0
	0,054
	

	
	100–200
	21,4
	0,048
	

	
	0–200
	
	
	

	2
	0–10
	17,2
	0,051
	

	

	9- жадвалнинг давоми

	1
	2
	3
	4
	5

	
	10–30
	17,9
	0,056
	

	
	30–50
	18,6
	0,063
	

	
	50–80
	20,1
	0,068
	

	
	80–100
	21,2
	0,072
	

	
	0–100
	
	
	

	3
	0–10
	17,6
	0,036
	

	
	10–30
	18,8
	0,032
	

	
	30–50
	19,5
	0,028
	

	
	0–50
	
	
	

	4
	0–10
	19,8
	0,042
	

	
	10–30
	18,6
	0,048
	

	
	30–50
	20,5
	0,035
	

	
	50–80
	21,0
	0,045
	

	
	80–100
	21,5
	0,047
	

	
	0–100
	
	
	


4. СУҒОРИЛАДИГАН ЙЕРЛАРДА СИЗОТ СУВЛАРНИ БУҒЛАНИСҲГА САРФИНИ АНИҚЛАСҲ

Йер юзасига яқин жойлашган минераллашган сизот сувларнинг буғланишга кўплаб исроф бўлиши тупроқлар шўрланишининг асосий  сабабидир. Сизот сувларнинг буғланишга сарфланиш миқдорлари туп-роқнинг сув-физик хоссаларига ва сизот сувлар жойлашган чуқурликка боғлиқ ҳолда турлича бўлади.

Фарғона водийсининг оғир механик таркибли тупроқлари кучсиз, Мирзачўлнинг донадор тупроқлари кучли сув кўтариш хоссасига ега, ўртача қумоқ тупроқлар еса оралиқ ҳолатни егаллайди. Сизот сувлари 1 м чуқурликда жойлашган йерларда тупроқдаги умумий  сувнинг 64,0–86,5 %, 2 м чуқурликда жойлашган бўлса 27,7–45,7 % ва 3 м чуқурликда жойлашган бўлса 4,9–7,3 % буғланишга исроф бўлади. Минераллашган сизот сувларнинг капиллярлар орқали ҳисобий қатламга кўтарилиши шу қатламда тузларнинг тўпланишига кучли таъсир етади. Тузларнинг ўсув даврида тўпланиши қишлоқ хўжалик  екинлари ҳосилдорлигига салбий таъсир етади. Суғориладиган деҳқончилик шароитида бундай салбий ҳодисани олдини олишда қўлла-ниладиган мелиоратив тадбирлар тизимини ишлаб чиқиш учун сизот сувларнинг буғланишга исроф бўлиш миқдорини билиш муҳим аҳами-ятга егадир.

Масала. Қуйидаги маълумотлар асосида сизот сувларнинг тупроқ-дан буғланиш қийматини аниқланг:

– сув сатҳидан йил давомида бўладиган буғланиш (Е0) – 1210 мм;

– сизот сувларнинг буғланишга сарфи тўхтайдиган чуқурлик (ҳ1) – 2,8 м;

– сизот сувларнинг жойлашган чуқурлиги (ҳ) – 1,9 м.
Сизот сувларнинг буғланишга сарфи уларнинг жойлашган чуқур-лиги ва тупроқнинг сув кўтариш хоссасига боғлиқ бўлиб, маълум бир чуқурликда  уларнинг тупроқ юзасига кўтарилиши ва буғланишга сарфи мутлақо тўхтайди. Бундан кўриниб турибдики, сизот сувларнинг сатҳи йер юзасига қанчалик яқин жойлашган бўлса, шунчалик кўп сув буғланишга сарфланади.

Агар сизот сувларнинг сатҳи тупроқ юзасигача кўтарилган бўлса, уларнинг буғланишга сарфини одатдаги сув юзасидан буғла-ниш миқдорига тенг деб қабул қилиш мумкин. Сизот сувлар сатҳини пасайиши билан буғланиш  миқдори камайиб боради.

Сизот сувларнинг буғланишга сарф бўлиш миқдори (Е1, мм/йил) ни аниқлашда муайян шароит учун сув юзасидан бўладиган буғланиш (Е0, мм/йил), сизот сувларнинг жойлашган чуқурлиги (ҳ, м) ва (сизот сувларнинг тупроқ юзасига кўтарилиши ва буғланишга сарфи тўхтайдиган чуқурлик (ҳ1, м) ҳисобга олинади:

Е =Е0·(1–ҳ/ҳ1).
Йечиш. Берилган маълумотларга кўра сизот сувларнинг буғ-ланишга бўладиган сарфи қуйидагига тенг:

Е =1210·(1–1,9/2,8)=1210·(1– 0,678)=390 мм/йил.

1 мм қалинликдаги сув қатлами 1 гектар йерда 10 м3 ни ташкил қилганлиги сабабли сизот сувларни буғланишга сарфи 3900 м3/га бўлади.

Топшириқ. 10- жадвалда келтирилган маълумотлар бўйича сизот сувларни буғланишга сарфини аниқланг.

10- жадвал

Сизот сувларни буғланишга сарфини аниқлашга доир маълумотлар

	Маса-ла №
	Сув юзасидан бўладиган буғланиш (Е0), мм/йил
	Сизот сувлар чуқурлиги (ҳ), м
	Сувни буғланишга сарфи тўхтайдиган чуқурлик ( ҳ1), м

	1
	1260
	1,50
	3,0

	2
	1360
	1,68
	3,4

	3
	1100
	1,70
	3,3


5. СУҒОРИЛАДИГАН ЙЕРЛАРДА СИЗОТ СУВЛАР

САТҲИНИ КЎТАРИЛИСҲИНИ АНИҚЛАСҲ

Ўзбекистоннинг суғориладиган йерларида суғориш тизимларининг йетарлича такомиллаштирилмаганлиги туфайли суғориш сувлари кўп миқдорда филтрацияга сарфланиб, сизот сувларга қўшилмоқда ва уларнинг сатҳини кўтарилишига ва бунинг оқибатида тупроқнинг мелиоратив ҳолатини ёмонлашувига олиб келмоқда: минераллашган сизот сувлар сатіини кўтарилиши билан уларнинг капиллярлар орқали тупроқ юзасига кўтарилиш жараёни жадаллашиб, тупроўнинг фаол қатламида кўплаб туз тўпланиши кузатилади. Лекин, чучук ва кам минераллашган сизот сувларнинг тупроқ юзасига яқин жойлашуви ўсимликларнинг сувга бўлган еҳтиёжини таъминлашда муҳим аҳами-ятга ега. Масалан, сизот сувларнинг жойлашган чуқурлиги 1 м. гача бўлса ўсимликларнинг сувга бўлган умумий еҳтиёжининнг 60–65 % ни, 1–2 м чуқурликда жойлашган бўлса 35–40 % ни, 2–3 м. да жойлашган бўлса 10–15 % ни таъминлайди ва 3–3,5 м. дан чуқурда жойлашган бўлса екинлар бундай сувлардан амалда фойдалана олмайдилар.

Сизот сувлар минераллашганлик консентрациясининг 4–5 г/л ва ундан кўп бўлиши ва улар сатҳини критик чуқурликдан юқорига кўтарилиши тупроқнинг шўрланиш жараёнини кучайишига олиб келади. Шу сабабдан суғориладиган деҳқончилик шароитида сизот сувлар сатҳини кўтарилиши ёки пасайишига алоҳида еътибор қаратил-моғи лозим. 

Қуйида сизот сувлар сатҳини кўтарилишини ҳисоблашга оид масала кўриб чиқамиз.
1- масала. Сизот сувларнинг дастлабки чуқурлиги 2,3 м, тупроқ-нинг чегаравий дала нам сиғими 23,4 %, ҳажмий массаси 1,38 т/м3, умумий ғоваклиги 47,8 %, намлиги 19,2 %, ноўсув даврида тушадиган ёғин миқдори 172 мм, ёғин сувларининг тупроққа сингиш коеффициенти 0,65, шўр ювиш ва екишдан олдинги суғориш меъёрлари 2420 м3/га, каналлардан сувни филтрацияга исрофи 860 м3/га ва ноўсув даврида сувни буғланишга исроф бўлиш миқдори 1120 м3/га. га тенг бўлса, сизот сувлар сатҳини кўтарилишини ҳисобланг.

Йечиш. Сизот сувлар одатда тупроқ чегаравий дала нам сиғимигача намиққандан сўнггина юқорига кўтарила бошлайди, яъни тупроқни нам сиғимидан далага ортиқча тушган сув сизот сувларга қўшилади. Шуни еътиборга олган ҳолда дастлаб ўсув давридаги суғоришлар бошланишига қадар тупроққа тушган умумий сув миқдори – атмосфера ёғинлари миқдори, шўр ювиш ва екишдан олдин суғориш меъёрлари ҳамда суғориш тармоқларидан филтрация бўлган сув миқдори аниқланади.

Масаланинг шартига кўра ноўсув даврида 172 мм ёки 1720 м3/га (1 мм қалинликдаги сув бир гектар майдонда 10 м3 га тенг) ёғин тушган ва уни тупроқда тутилиш коеффициенти 0,65 га тенг. Демак, ёғин ҳисобига тупроқда тўпланган сув миқдори
1720·65/100 = 1118 м3/га. ни ташкил етади.

Шўр ювиш ва екишдан олдин суғориш ҳисобига гектарига 2420 м3 ва суғориш тармоқларидан филтрация туфайли 860 м3 сув тушган. Бундан, умумий сув кирими

Wк=1118+2420+860 = 4398 м3/га. га тенг.

Сўнгра ушбу сув ҳажмидан сизот сувлар сатҳини кўтарилишга олиб келмайдиган сув миқдори – тупроқни чегаравий дала нам сиғи-мигача намиқтириш учун сарфланадиган ҳамда буғланишга бўла-диган исроф миқдорини аниқлаймиз.

Тупроқнинг чегаравий дала нам сиғими ва ноўсув давридаги намлиги орасидаги фарқ

(В = 23,4 – 19,2 = 4,2 % га тенг.

Тупроқ намлиги унинг қуруқ вазнига нисбатан фоизларда аниқлангани туфайли 1 га майдондаги 2,3 м ҳисобий қатлам (ҳ) ва 1,38 т/м3 ҳажмий масса (д) даги тупроқнинг қуруқ оғирлигини ҳисоблаймиз: 1 га майдондаги 2,3 м қатлам қалинлигидаги тупроқнинг ҳажми

В =10 000·2,3 =23 000 м3 га тенг.

Демак, тупроқ оғирлиги 

Б =23 000 ·1,38=31 740 т. ни ташкил етади.

Тупроқни чегаравий дала нам сиғимигача нам танқислиги ((В) унинг 4,2 % ни ташкил етишини ҳисобга олсак, нам йетишмовчилиги қуйидагига тенг:

31 740 · 4,2/100 =1333 т/га ёки 1333 м3/га (1 т сув 1 м3 ҳажмга тенг).

Ушбу ҳисоблашларни қуйидаги усулда ҳам амалга ошириш мумкин:

W =100·ҳ·д·(Внс–Вамал)=100·2,3·1,38·(23,4–19,2)=1333 м3/га,

бу йерда ҳ – ҳисобий қатлам қалинлиги, м;

д – тупроқнинг ҳажмий массаси, т/м3; 

Внс – тупроқнинг чегаравий дала нам сиғими, %;

Вамал – тупроқнинг амалдаги намлиги, %.
Сувнинг тупроқ юзасидан буғланишга сарфи 1120 м3/га еканлигини инобатга олсак, сизот сувлар кўтарилишида иштирок етмай-диган умумий сув миқдори

Wс = 1333+1120 = 2453 м3/га. ни ташкил етади.
Зовурлаштирилган шароитда тупроққа тушган сувнинг бир қисми зовурлар орқали оқиб чиқиб кетади. Шу сабабдан бундай йерларда унинг қиймати ҳисобга олинади. Бунинг учун зовур оқими модули (қ, л/сек.·га) 1 суткадаги секундлар сони (т) ва амал даври давомийлиги (Т) га кўпайтирилади. Масалан, 11- жадвалдаги 4- масаланинг дастлабки маълумотлари бўйича зовур оқими

Wз = қ·т·Т = 0,09·86 400·152 = 1 181 952 л =

=1182 м3 га тенг бўлади.
Ушбу миқдор суғориладиган гектардан бўлаётган умумий сув сарфига қўшилади.

Сизот сувлар сатҳини кўтарилишига олиб келувчи сув миқдори еса кирим ва сарф қисмлари фарқига тенгдир:
(W = Wк–Wс = 4398–2453=1945 м3/га.
Сизот сувлар сатҳини кўтарилиш баландлиги ((ҳ, м) қуйидаги ифода ёрдамида аниқланади:

(ҳ = (W/(,
бу йерда ( – тупроқнинг еркин ғоваклиги, ҳажмга нисбатан %.

Тупроқнинг еркин ғоваклиги унинг умумий ғоваклиги ва чегаравий дала нам сиғими (ҳажмга нисбатан CҲДНС миқдори: 23,4·1,38=32,3) орасидаги фарққа тенгдир, яъни 47,8–32,3 = 15,5 %. Бундан, сизот сувлар

(ҳ = 1 945/15,5 = 125,5 см. га кўтарилар екан.

Демак, екинни екиш арафасида сизот сувларнинг жойлашиган чуқурлиги қуйидагига тенг бўлади:

Ҳи =Ҳо–(ҳ = 230–125,5 = 104,5 см = 1,05 м.

1-
топшириқ. 11- жадвалдаги маълумотлар бўйича суғори-ладиган зовурлаштирилган ва зовурлаштирилмаган йерларда сизот сувлар сатҳини кўтарилиш баландликларини ҳисобланг.

11-
жадвал

Сизот сувлар сатҳини кўтарилишини ҳисоблашга доир маълумотлар

	Кўрсаткичлар


	Масала номери

	
	Зовурсиз шароит
	Зовурли шароит

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Сизот сувларнинг бош-ланғич чуқурлиги, м
	3,2
	2,3
	2,8
	3,6
	3,2
	2,7

	Тупроқнинг CҲДНС, оғирликка нисбатан %
	24,3
	19,6
	19,6
	22,0
	20,6
	18,4

	Ноўсув давридаги туп-роқ намлиги, оғирликка нисбатан % 
	21,6
	15,4
	19,0
	22,0
	20,6
	18,4

	Тупроқнинг ҳажмий массаси, т/м3 
	1,44
	1,28
	136
	1,42
	1,36
	1,34

	Тупроқнинг умумий ғоваклиги, ҳажмга нисбатан % 
	46
	52
	48
	44
	48
	47

	Ноўсув давридаги ёғин миқдори, мм
	188
	142
	164
	178
	136
	116

	Ёғин сувларини сингиш коеффициенти 
	0,62
	0,70
	0,66
	0,72
	0,64
	0,75

	Шўр ювиш ва екиш олдидан суғориш меъ-ёрлари, м3/га 
	2640
	2080
	2329
	2640
	3280
	2860

	Каналлардан сувнинг филтрацияга исроф бўлиш миқдори, м3/га
	760
	820
	730
	860
	920
	1020

	Ноўсув даврида сувни буғланишга исроф бў-лиш миқдори, м3/га
	960
	1250
	1050
	1260
	1320
	1180

	Ноўсув даврининг да-вомийлиги, сут.
	–
	–
	–
	152
	144
	136

	Зовур оқими модули, л/сек.·га
	–
	–
	–
	0,09
	0,12
	0,10


2- топшириқ. 1- топшириқ масалаларининг натижалари бўйича туп-роқлар қайси гидрологик раёнга тааллуқлилигини аниқланг, уларнинг мелиоратив шароитларининг кутилаётган ҳолатига баҳо беринг ҳамда уни яхшилаш бўйича тадбирлар ишлаб чиқинг.

6. ТУПРОҚ ВА СИЗОТ СУВЛАР ОРАСИДА БЎЛАДИГАН ЙИЛЛИК СУВ АЛМАСҲИНУВИНИ АНИҚЛАСҲ

Ўсимликларни сув билан таъминловчи асосий манба бўлиб тупроқ намлиги ҳисобланади. Тупроқ намлиги ёғин сувлари, суғоришларда бериладиган сувлар ва сизот сувларни тупроқ капиллярлари орқали кўтарилиши ҳисобига шаклланади.

Тупроқдаги намлик ўсимлик қабул қила оладиган ёки қила олмай-диган шаклларда бўлади. Ўсимлик қабул қила оладиган сув миқдори тупроқнинг механик таркибига, сув сиғимига, ўсимлик илдиз тизими-нинг сўриш кучига боғлиқ бўлади. Сув тупроқда кечадиган барча жараёнларга кучли таъсир етади. Шу сабабдан, тупроқ ва сизот сувлар орасида кечадиган сув алмашинувини, уни ўсимликларни сув билан таъминлашдаги роли ва уларнинг екинларни суғориш режимига таъсирини ўрганиш муҳим аҳамиятга ега.

Тупроқ ва сизот сувлар орасидаги сув алмашиниш жараёнини тупроқдаги сувнинг кирим (атмосфера ёғинлари ва суғориш сувлари) ва сарф (буғланиш ва транспирация) миқдорлари белгилайди. У қуйи-даги ифода ёрдамида аниқланади:

(W=(Ос+М) – (И+Тр),

бу йерда  (W – тупроқдаги сув захирасини йил давоямида ўзгариши, м3/га;

Ос – тупроққа сингган атмосфера ёғинлари миқдори, м3/га;

М – мавсумий суғориш меъёри, м3/га;

И – сувни тупроқ юзасидан буғланишга сарфи, м3/га;

Тр – сувни ўсимликлар орқали транспирацияга сарфи, м3/га.

Масала. Қуйидаги маълумотлар асосида тупроқ ва сизот сувлар орасида бўладиган йиллик сув алмашинувини ҳисобланг:

–
атмосфера ёғинлари миқдори (О) – 342 мм/йил;

–
ёғин сувларининг сингиш коеффициенти (а) – 0,72;

– тупроқнинг ҳисобий давр (йил) бошидаги сув захираси (W) – 5100 м3/га;

– мавсумий суғориш меъёри (М) – 6240 м3/га;

– тупроқнинг чегаравий дала нам сиғими (Wнс) – 6400 м3/га;

–
мавсум давомида сувни транспирацияга сарфи (Тр) – 4420 м3/га;

–
тупроқ юзасидан сувни буғланишга сарфи (И) – умумий сарф (транспирация ва буғланиш) нинг 26 %;

· тупроқнинг сув бериш коеффициенти – ҳажмга нисбатан 14 %.

Йечиш. Ёғин сувларининг барчаси тупроқ намлигини шаклла-нишида иштирок етмайди: унинг бир қисми атмосферага қайта буғла-нишга, тупроқ устидан қуйи участкаларга оқиб чиқиб кетишга сарфланади. Шу сабабдан ёғин сувларининг тупроққа сингиш коеффи-циентини ҳисобга олиш лозим. Тупроққа сингган ёғин сувлари миқдори (Ос, м3/га) қуйидаги ифода ёрдамида аниқланади:

Ос=а·О,

бу йерда а – ёғин сувларининг тупроққа сингиш коеффициенти;

О – умумий ёғин миқдори, мм/йил.
1 мм қалинликдаги сув қатлами 1 га майдонда 10 м3/ га тенг бўлганлигидан

Ос=10·а·О, м3/га.
Масала шартига кўра тупроққа сингган атмосфера ёғинлари миқдори

Ос=10·0,72·324=2460 м3/га. га тенг.

Умумий сув сарфи транспирацияга ва буғланишга бўладиган сарфлардан (Тр+И) иборат бўлиб, уни 100 % га тенг деб оламиз. Буғланишга (И) бўладиган сув сарфи унинг 26 % ни ташкил қилиши боис, транспирацияга сув сарфи умумий буғланишнинг 74 % (100–26)  (ёки 0,74 улуши)ни  ташкил етади. Транспирацияга бўладиган сарф миқдорини  0,74 га бўлиш йўли билан умумий сув сарфи аниқла-нади:

4420 : 0,74 = 5972 м3/ га.

Демак, ҳар гектар ҳисобидан буғланиш ва транспирацига 5972 м3 сув сарфланар екан.

Умумий сув сарфининг 26 % ни буғланиш ташкил қилганлигидан унинг миқдори 

И=5972·26/100=1552  м3/ га. га тенг.

Шундай қилиб, суғориладиган даланинг йиллик сув алмашиниш миқдори қуйидагини ташкил етади:

(W =(Ос+М)–(И+Тр)=(2460+6240)–(1552+4420)=+2728 м3/га.

Демак, тупроқнинг ҳисобий қатламида йил давомида қўшимча 2728 м3/га сув тўпланиши юзага келади. Агар, тупроқда қў-шимча тўпланган ((W) ва йил бошидаги сув захира (Wйб) лари йиғиндиси тупроқнинг чегаравий дала нам сиғимидан (Wнс) кўп бўлса (Wо=(Wйб+(W)>Wнс), сизот сувлар сатҳи йил охирига бориб кўтарила бошлайди. Бу кўтарилиш ((ҳ) қуйидаги ифода ёрдамида аниқланади:

(ҳ=(Wо–Wнс)/100·т,

бу йерда Wйб – йил бошида тупроқдаги сув захираси, м3/га;

Wо – йил охирида тупроқдаги сув захираси, м3/га;

(W – тупроқдаги сув захирасининг йил давомида ўзгариши, м3/га;

Wнс – тупроқнинг чегаравий дала нам сиғими, м3/га;

т – тупроқнинг сув бериш коеффициенти, %.

Бизнинг мисолимизда

Wо=Wнс+(W=5100+2728=7828 м3/га.

Тупроқнинг чегаравий дала нам сиғими (Wнс) 6400 м3/га. га тенг бўлганлигидан

7828 м3/га = Wо > Wнс= 6400 м3/га.

Ушбу шароитда сизот сувлар сатҳини кўтарилиши

(ҳ=(7828–6400)/100 ·14=1,0 м. га тенг.

Демак, сизот сувларнинг сатҳи 1 м. га кўтарилади. Бу еса ўз навбатида тупроқни мелиоратив ҳолатини ёмонлашувига олиб келади.

Топшириқ. 12- жадвалда  келтирилган маълумотлар асосида тупроқ-нинг ҳисобий қатламида сув захирасини ўзгаришини аниқланг, туп-роқнинг мелиоратив аҳволига баҳо беринг ва уни яхшилаш тадбир-ларини белгиланг.

12- жадвал

Тупроқнинг ҳисобий қатламида сув алмашиниш жараёнини  

аниқлашга доир маълумотлар

	Кўрсаткичлар


	Масалалар номери

	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Йиллик ёғин миқдори (О), мм
	180
	210
	246
	110
	196

	Ёғин сувларининг сингиш коеффициенти (а)
	0,75
	0,60
	0,70
	0,52
	0,64

	Йил бошида тупроқдаги сув захираси (Wйб), м3/га
	5050
	5100
	4980
	6100
	5350

	Мавсумий суғориш меъ-ёри (М), м3/га
	5800
	4420
	5660
	9660
	6420

	Тупроқнинг чегаравий дала нам сиғими (Wнс), м3/га
	6500
	6420
	6580
	6710
	6450

	Сувнинг транспирацияга сарфи (Тр), м3/га
	4100
	3860
	4100
	3460
	4320

	Буғланишга сув сарфи (И), умумий сарфга нисбатан % 
	27
	26
	29
	38
	34

	Тупроқнинг сув бериш коеффициенти (т)
	13
	15
	14
	12
	16


7. ТУПРОҚ НАМЛИГИ ВА СУВ ЗАХИРАСИНИ 

АНИҚЛАСҲ

Тупроқ намлигига кўра екинларни суғориш муддатларини белги-лаш аниқ, лекин сермеҳнат усул ҳисобланади. Бу усулнинг моҳияти шундан иборатки, екинларни суғориш тупроқнинг маълум бир ҳисобий қатламида намликни йўл қўйиладиган енг пастки чегараси – критик намликдан юқорида таъминлаб туришдир, яъни тупроқ намлигини критик намликкача камайиши суғориш муддати келганлигини билдиради.

Суғориш муддатларини белгилаш мақсадида тупроқ намлигини аниқлаш суғориш меъёрини белгилаш учун ҳам зарурий маълумот бўлиб хизмат қилади: тупроқдаги сув захирасини билган ҳолда сув тақ-чиллиги ҳисобланади. Суғориш муддатларини белгилаш учун тупроқ намлиги ҳисобий қатлам учун аниқланади. Ғўзани гуллаш фазаси-гача ҳисобий қатлам қалинлиги 0–70 см, гуллаш-мева тўплаш даврида 0–100 см ва пишиш даврида 0–70 см қилиб олинади.

Тупроқ намлиги кўп ҳолларда термостатда қуритиш, инфра қизил нурлар ёрдамида ва Иванов усули бўйича спиртда ёқиб қуритиб аниқланади. 

1. Тупроқнинг намлигини аниқлаш

Тупроқ намлигини термостатда қуритиш йўли билан аниқлашда тупроқнинг ҳисобий қатламидан горизонтлар (ҳар 10 см. дан) бўйича тупроқ намуналари бурғу ёрдамида олинади. Суғориладиган даладан намуналар участканинг диагонали бўйича бир нечта жойдан ёки «конверт» усулида олинади. Тупроқ намуналари бўш оғирлиги (c, г) аниқланган алюмин стаканча (бюкс)ларга (3/4 қисми ҳажми миқ-дорида) солинади, қопқоғи ёпилиб, стаканчанинг нам тупроқ билан биргаликдаги оғирлиги (д, г) аниқланади. Сўнгра  стаканчанинг қоп-қоғи очилиб, термостатга жойлаштирилади. Тупроқ намуналари термо-статда 105 ˚C ҳароратда доимий оғирликка келгунга қадар (одатда 6 соат давомида) қуритилади. Тупроқ намуналарини қуритиш тугаллан-гандан сўнг стаканчаларнинг қопқоғи ёпилиб, совитилади ва ста-канчанинг қуруқ тупроқ билан биргаликдаги оғирлиги (е, г) аниқ-ланади. Буғланиб кетган сув (а, г) ва мутлоқ қуруқ тупроқ (в, г) вазнлари бўйича тупроқ намлиги (В) оғирликка нисбатан фоиз ҳисобида аниқланади: 

В =100(а/б=100((д–е)/(е–c),

бу йерда 100 – фоизга айлантириш учун кўпайтувчи.
Тупроқ намлигини термостатда қуритиш йўли билан аниқлашда маълумотлар қуйида 13- жадвалда келтирилган шаклда қайд етилади.
Тупроқнинг ҳажмга нисбатан намлиги (А) ни аниқлаш учун унинг оғирликка нисбатан миқдори (В) ни тупроқнинг ҳажмий массаси (д) га кўпайтириш лозим, яъни

А=В( д.
Тупроқ намлигини дала шароитида В. Е. Кабайевнинг тезлаштирилган услуби бўйича тахминан аниқлаш мумкин. Бунинг учун турли чуқурликлардан олинган тупроқ намунаси 3 мл сув солинган чинни идиш-
13-
жадвал

Тупроқ намлигини аниқлаш бўйича маълумотларни қайд етиш жадвали
	Аниқлаш муддати
	Участка №
	Такрорийлик
	Тупроқ горизонтлари,

 см
	Стаканчанинг №
	Бўш стаканчанинг оғирлиги (c), г
	Нам тупроқли стакан-чанинг оғирлиги (д), г
	Қуруқ тупроқли стакан-чанинг оғирлиги (е), г
	Буғланган сув миқдори (а), г
	Қуруқ тупроқнинг оғирлиги (б), г
	Тупроқ намлиги (В), оғирликка нисб. %

	
	
	1
	 0–10
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	10–20
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	20–30
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	30–40
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	40–50
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	50–60
	
	
	
	
	
	
	


чага солинади ва аралаштирилади. Ҳосил бўлган жойдан шарча ясал-ганда унинг сиртида майда қилсимон дарзчалар пайдо бўлгунча тупроқ қўшиб борилади. Сўнгра шарча диаметри ўлчаниб, махсус шкала ёрдамида унга мос келувчи тупроқ намлиги CҲДНСга нисбатан аниқланади (14- жадвал).

14- жадвал

В.Е. Кабайев услуби бўйича тупроқ намлигини аниқлаш шкаласи

	Шарча диаметри, мм
	Намлиги, CҲДНСга нисбатан %
	Шарча диаметри, мм
	Намлиги, CҲДНСга нисбатан %

	30
	48,80
	37
	72,71

	31
	53,39
	38
	74,80

	32
	57,81
	39
	76,69

	33
	61,53
	40
	78,40

	34
	64,83
	41
	79,94

	35
	67,75
	42
	81,31

	36
	70,37
	
	


Тупроқ намлигини В. Е. Кабайев услуби бўйича аниқлаш маълу-мотлари қуйидаги 15- жадвалга қайд етилади.

15- жадвал

Тупроқ намлигини В.Е. Кабайев услубида аниқлаш маълумотларини

қайд етиш жадвали

	Аниқлаш муддати
	Участ-ка №
	Тупроқ горизонтлари, см
	Такрорийликлар бўйича шарчалар диаметри, мм
	Шарчалар-нинг ўртача диаметри, мм
	Тупроқ намлиги, CҲДНС га нисб. %

	
	
	
	1
	2
	3
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	0–10
	
	
	
	
	

	
	
	10–20
	
	
	
	
	

	
	
	20–30
	
	
	
	
	

	
	
	30–40
	
	
	
	
	

	
	
	40–50
	
	
	
	
	

	
	
	50–60
	
	
	
	
	

	
	
	60–70
	
	
	
	
	

	
	
	70–80
	
	
	
	
	

	
	
	80–90
	
	
	
	
	

	
	
	90–100
	
	
	
	
	

	
	
	0­30
	
	
	
	
	

	
	
	0–50
	
	
	
	
	

	
	
	0–70
	
	
	
	
	

	
	
	0–100
	
	
	
	
	


2. Тупроқдаги сув захирасини аниқлаш

Оғирликка нисбатан тупроқ намлиги аниқлангандан сўнг тупроқ-даги сув захираси қуйида келтирилган тартибда аниқланади.

Дастлаб бир гектар майдондаги маълум бир қатлам (горизонт)даги тупроқнинг оғирлиги қуйидаги ифода ёрдамида аниқланади:

Б = С(ҳ(д = 10 000(ҳ(д,

бу йерда  Б – қуруқ тупроқнинг оғирлиги, т/га;

  С – 1 га майдоннинг юзаси (10 000), м2;

  ҳ – ҳисобий қатлам қалинлиги, м;

  д – тупроқнинг ҳажмий массаси, т/м3. 

Масалан, 0–10 см. ли горизонтда тупроқнинг ҳажмий массаси 1,30 т/м3 га тенг бўлса, ушбу горизонтдаги тупроқ оғирлиги гектарига

Б = 10 000(ҳ(д = 10 000(0,1(1,30 = 1300 т. га тенг.

0–10 см. ли горизонтда тупроқнинг намлиги (В) оғирликка нисба-тан 19,6 % ни ташкил еца, қуйидаги тенглаштириш орқали шу гори-зонтдаги сув захираси (W, м3/га)ни аниқлаш мумкин:

В  — 100 %

W — В %      бундан    W=Б(В /100=1300(19,6/100=254,8 т/га.
1 м3 сув 1 тоннага тенг еканлигини еътиборга олсак, 1 га майдон-да ушбу горизонтда 254,8 м3 сув захираси мавжуд.

Юқоридаги ҳисоблашлар тупроқдаги сув миқдорини қуйидаги ифода бўйича аниқлаш мумкинлигини кўрсатади:

W=10 000 . ҳ .д .(/100 = 100 .ҳ .д .( = 100 . 0,1.1,30 .19,6 =

= 254,8 м3/га,
бу йерда W – тупроқдаги сув захираси, м3/га;  

 ҳ – ҳисобий қатлам қалинлиги, м;

 д – тупроқнинг ҳажмий массаси, т/м3; 

 ( – тупроқ намлиги, оғирликка нисбатан %.

Топшириқ. 16- жадвалдаги маълумотлар асосида қатламлар бўйи-ча тупроқдаги сув захирасини (м3/га) аниқланг.

16- жадвал

Тупроқдаги сув захирасини аниқлашга доир маълумотлар

	Наму-на №
	Тупроқ горизонтлари,
см
	Тупроқнинг ҳажмий мас-саси, т/м3
	Тупроқнинг намлиги, оғирликка нисбатан %
	Сув захираси, м3/га

	1
	2
	3
	4
	5

	Ўтлоқи тупроқлар

	1
	0–10
	1,30
	14,6
	

	
	10–20
	1,38
	20,4
	

	
	20–30
	1,35
	21,3
	

	

	16- жадвалнинг давоми

	1
	2
	3
	4
	5

	
	30–100
	1,39
	21,8
	

	
	100–200
	1,40
	22,8
	

	
	0–100
	1,42
	23,4
	

	
	0–200
	1,38
	21,7
	

	Ўтлоқи-бўз тупроқлар

	2
	0–10
	1,35
	18,3
	

	
	10–20
	1,40
	19,6
	

	
	20–30
	1,42
	20,1
	

	
	30–50
	1,45
	19,2
	

	
	50–70
	1,41
	16,6
	

	
	70–100
	1,40
	18,8
	

	
	0–100
	1,41
	19,2
	

	Бўз тупроқлар

	3
	0–10
	1,42
	19,6
	

	
	10–30
	1,46
	20,4
	

	
	30–50
	1,38
	21,2
	

	
	50–100
	1,36
	20,9
	

	
	100–200
	1,42
	22,6
	

	
	0–100
	1,42
	20,8
	

	
	0–200
	1,41
	21,7
	

	Оч тусли бўз тупроқлар

	4
	0–10
	1,36
	20,6
	

	
	10–20
	1,40
	21,4
	

	
	20–30
	1,42
	21,9
	

	
	30–50
	1,39
	22,2
	

	
	50–100
	1,38
	83,6
	

	
	100–200
	1,41
	21,8
	

	
	0–100
	1,40
	20,8
	

	
	0–200
	1,44
	22,7
	


8. СУҒОРИСҲ ГИДРОМОДУЛИ ГРАФИГИНИ ТУЗИСҲ

Хўжаликда йетиштирилаётган екинларни суғориш режими алоҳида-алоҳида белгилангандан сўнг алмашлаб екиш таркибига кирувчи барча екинларнинг суғориш режимлари умумлаштирилади, яъни ўсув даври давомида алмашлаб екиш участкаси учун талаб етилаётган сув сарфи динамикаси аниқланади. Бу тадбир суғориш тармоқларини гидравлик ҳисоблаш ва улар орқали қабул қилинадиган сувнинг ҳисобий ва амалдаги сарфларини белгилаш мақсадида амалга оширилади.

Хўжаликда парвариш етилаётган екинларнинг суғориш режими гидромодул графиги ёрдамида акс еттирилади. Суғориш гидромодули – бу бир гектар майдонга 1 сек. да бериладиган литр ҳисобидаги сув миқдори (л/сек.·га) бўлиб, у (қ) қуйидаги ифода ёрдамида аниқланади:

қ = мнт·1000/86 400·т = мнт/86,4·т,
бу йерда  мнт – суғориш меъёри, м3/га; 

   т – суғориш давомийлиги, сут; 

 1000 – м3 ҳисобидаги суғориш меъёрини литрга айлантириш учун кўпайтувчи; 

 86 400 – бир суткадаги секундлар сони.

1- масала. Ғўзани суғориш меъёри 900 м3/га, суғориш давомийлиги 10 сутка бўлса, суғориш гидромодулини аниқланг.

Йечиш. қ = м/86,4·т = 900/86,4·10 =1,025 л/сек.·га.

Алмашлаб екишдаги айрим екин тури учун келтирилган суғориш гидромодули, яъни алмашлаб екишда унинг тутган ўрни (а)ни ҳисоб-га олган ҳолда қуйидагича аниқланади:

қк= а·м/т ·86,4.

2- масала. Ғўзани суғориш меъёри 900 м3/га, суғориш давомийлиги 10 сутка ва ғўза майдони екинлар структурасида 70 % (а=0,7) ни ташкил еца, келтирилган суғориш гидромодулини аниқланг.

Йечиш. қк= м ·а/86,4·т = 900·0,7/86,4·10 = 0,72 л/сек.·га.

Алмашлаб екишдаги барча екинлар учун суғориш гидромо-дули алоҳида екинларнинг гидромодулларини жамлаш орқали аниқланади. Бунинг учун қишлоқ хўжалиги екинларини суғориш режимлари жадвали (ведомости) асосида гидромодул графиклари тузилади. Жадвалда екин тури, уни алмашлаб екишда тутган ўрни (а), суғоришларнинг тартиб рақами, суғориш (мнт, м3/га) ва мавсумий суғориш меъёрлари (Мнт, м3/га), суғориш муддатлари (ҳар бир суғоришни бошлаш ва якунлаш саналари), суғоришларнинг ўртача куни, суғориш даво-мийлиги (сут.), суғоришлар орасидаги давр (сут.), суғориш гидромо-дули ординатаси (қ) акс еттирилади (17- жадвал). Жадвал маълумотлари асосида гидромодул графиги миллиметрли қоғозда тузилади (1- расм). Унинг вертикал ўқи бўйича аниқланган гидромодул катталиклари (1 см. да 0,1 л/сек.·га) ва горизонтал ўқи бўйича екинларни суғориш муддатлари (1 мм – 1 сут.) жойлаштирилади. Агар бир неча екинларни суғориш муддатлари бир–бирига тўғри келиб қолса, уларнинг суғориш гидромодуллари жамланади ва графикда умумий ҳолда кўрсатилади: июл ойининг 1- ўн кунлигида ғўза учун суғориш гидромодули 0,69 л/сек.·га. га, беда учун – 0,32 ва маккажўхори учун 0,17 л/сек.·га. га тенг бўлса, ушбу ўн кунликда суғориш гидромодули ординатаси 1,18 л/сек.·га (0,69+0,32+0,17) ни ташкил қилади. Барча екинларнинг гидромодулб катталиклари графикка қўйиб чиқилганда сувга бўлган еҳтиёж ўсув даври давомида бир хилда бўлмаслигини – суғориш гидромодули графиги ординатасининг кескин фарқ қилишини кўриш мумкин. Бундай гидромодул графиги табақалаштирилмаган график деб юритилади (1а- расм). Агар сув шу график асосида узатиладиган бўлса суғоришни ташкил етиш ва ўтказиш, суғориш ва қишлоқ хўжалиги техникаларидан, суғориш тармоқлари ва улардаги гидротехника иншоотларидан фойдаланиш жуда мураккаблашиб кетади. 

Суғориш тармоқлари орқали суғориладиган далаларга сув узатиш режимини тартибга солиш мақсадида гидромодулб графиги табақалаш-тирилиб чиқилади. Бунда суғориш муддатлари ва давомийлигини, шу-нингдек, суғориш меъёрларини ўзгартириш орқали мавсум давоми-да солиштирма сув сарфининг нотекислик коеффициентини енг кам қий-матга туширишга ҳаракат қилинади. Масалан, суғориш сутка давомида емас, балки 16 соат давомида ўтказилса, суғориш гидромодули ва шунга боғлиқ ҳолда суғориш тармоғининг сув сарфи 1,5 маротаба ортади. Демак, тармоқларнинг ўлчамлари тегишлича оширилиши лозим. Лекин бундай ўзгартиришлар маълум бир екин тури учун тупроқ намлигини йўл қўйиладиган миқдорларини таъминлай оладиган чегараларда амалга оширилади.

Ғўзани суғориш давомийлиги 7–15 кунгача, беда – 4–16, баҳори ва кузги буғдой – 10–12, маккажўхори – 6–12 ва сабзавот екинлари, картошка ва қанд лавлагини суғориш давомийлиги 8–12 кунгача ўзгартирилиши мумкин (18- жадвал). Ғўзани суғориш-ларнинг ўртача кунини 3–4 кунга, маккажўхори, беда, сабзавот екинлариникини 4–5 кунга ўзгартиришга рухсат етилади. Алмашлаб екиш даласидаги барча екинларни суғоришлар орасидаги даврини

17- жадвал

Хўжаликдаги екинларни суғориш режими жадвали ва суғориш гидромодули катталиклари

	Суғориш- ларнинг тартиб

сони
	Суғориш меъёри, м3/га
	Суғоришларнинг муддатларии
	Суғоришларнинг ўртача куни
	Суғориш давомийлиги, сут.
	Суғоришлар орасидаги давр, кун
	Суғориш гидромодули, л/сек.·га

	
	
	-дан
	-гача
	
	
	
	қ
	қк

	Ғўза (екинлар структурасидаги ўрни 70 %, Мн=7300 м3/га)

	1
	900
	16.В
	25.В
	20.В
	10
	–
	1,025
	0,72

	2
	1000
	11.ВИ
	20.ВИ
	15.ВИ
	10
	25
	1,150
	0,81

	3
	1100
	26.ВИ
	5.ВИИ
	30.ВИ
	10
	15
	1,27
	0,89

	4
	1200
	11.ВИИ
	20.ВИИ
	15.ВИИ
	10
	15
	1,40
	0,97

	5
	1200
	26.ВИИ
	4.ВИИИ
	30.ВИИ
	10
	15
	1,40
	0,97

	6
	1000
	10.ВИИИ
	19.ВИИИ
	14.ВИИИ
	10
	15
	1,15
	0,81

	7
	900
	25.ВИИИ
	3.ИХ
	29.ВИИИ
	10
	15
	1,025
	0,72

	Беда (екинлар структурасидаги ўрни 20 %, Мн=11200 м3/га)

	1
	1200
	13.ИВ
	22.ИВ
	17.ИВ
	10
	–
	1,40
	0,28

	2
	1400
	6.В
	15.В
	10.В
	10
	22
	1,60
	0,32

	3
	1400
	15.В
	3.ВИ
	29.В
	10
	18
	1,60
	0,32

	4
	1400
	14.ВИ
	23.ВИ
	18.ВИ
	10
	17
	1,60
	0,32

	5
	1400
	29.ВИ
	8.ВИИ
	3.ВИИ
	10
	17
	1,60
	0,32

	6
	1200
	16.ВИИ
	25.ВИИ
	20.ВИИ
	10
	17
	1,40
	0,29

	7
	1200
	29.ВИИ
	7.ВИИИ
	2.ВИИИ
	10
	13
	1,45
	0,28

	8
	1000
	20.ВИИИ
	29.ВИИИ
	24.ВИИИ
	10
	21
	1,5
	0,10

	9
	1000
	4.ИХ
	13.ИХ
	8.Х
	10
	14
	0,5
	0,10

	Маккажўхори (екинлар структурасидаги ўрни 10 %, Мн=8200 м3/га)

	1
	1000
	10.В
	15.В
	12.В
	6
	–
	1,9
	0,19

	2
	1000
	31.В
	5.ВИ
	2.ВИ
	6
	24
	2,3
	0,23

	3
	1400
	22.ВИ
	27.ВИ
	24.ВИ
	6
	24
	2,6
	0,26

	4
	1400
	2.ВИИ
	8.ВИИ
	5.ВИИ
	6
	14
	2,9
	0,26

	5
	1200
	12.ВИИ
	17.ВИИ
	14.ВИИ
	6
	9
	2,3
	0,23

	6
	1000
	20.ВИИ
	26.ВИИ
	23.ВИИ
	6
	9
	1,9
	0,19

	7
	1000
	27.ВИИ
	3.ВИИ
	29.ВИИ
	6
	9
	1,9
	0,19


18- жадвал

Табақалаштирилган суғориш гидромодули графигини тузиш учун суғориш режими жадвали

	Суғоришларнинг 

тартиб сони
	Суғориш меъёри,м3/га
	Суғоришларнинг муддатларии
	Суғоришларнинг ўртача куни
	Суғориш давомийлиги, сут
	Суғоришлар орасидаги давр, кун
	Суғориш гидромодули, л/сек.·га

	
	
	-дан
	-гача
	
	
	
	

	Ғўза (екинлар структурасидаги ўрни 70 %, Мн=7300 м3/га)

	1
	900
	15.В
	30.В
	22.В
	16
	–
	0,45

	2
	1000
	7.ВИ
	21.ВИ
	14.ВИ
	15
	22
	0,55

	3
	1100
	27.ВИ
	9.ВИИ
	3.ВИИ
	13
	18
	0,69

	4
	1200
	10.ВИИ
	22.ВИИ
	16.ВИИ
	13
	13
	0,74

	5
	1200
	23.ВИИ
	4.ВИИИ
	29.ВИИ
	13
	13
	0,74

	6
	1000
	5.ВИИИ
	17.ВИИИ
	11.ВИИИ
	13
	13
	0,62

	7
	900
	21.ВИИИ
	2.ИХ
	27.ВИИИ
	13
	13
	0,56

	Беда (екинлар структурасидаги ўрни 20 %, Мн=11200 м3/га)

	1
	1200
	16.ИВ
	19.ИВ
	17.ИВ
	4
	–
	0,69

	2
	1400
	9.В
	14.В
	12.В
	6
	23
	0,53

	3
	1400
	31.В
	6.ВИ
	3.ВИ
	7
	23
	0,46

	4
	1400
	22.ВИ
	26.ВИ
	24.ВИ
	5
	20
	0,67

	5
	1400
	2.ВИИ
	11.ВИИ
	6.ВИИ
	10
	13
	0,32

	6
	1200
	10.ВИИ
	26.ВИИ
	21.ВИИ
	10
	15
	0,32

	7
	1200
	1.ВИИИ
	10.ВИИИ
	5.ВИИИ
	10
	15
	0,32

	8
	1000
	18.ВИИИ
	20.ВИИИ
	19.ВИИИ
	3
	15
	0,71

	9
	1000
	3.ИХ
	7.ИХ
	5.Х
	5
	17
	0,44

	Маккажўхори (екинлар структурасидаги ўрни 10 %, Мн=8200 м3/га)

	1
	1000
	10.В
	15.В
	12.В
	6
	–
	0,20

	2
	1200
	31.В
	6.ВИ
	3.ВИ
	7
	22
	0,19

	3
	1400
	22.ВИ
	26.ВИ
	24.ВИ
	5
	25
	0,35

	4
	1400
	2.ВИИ
	11.ВИИ
	6.ВИИ
	10
	15
	0,17

	5
	1200
	12.ВИИ
	16.ВИИ
	14.ВИИ
	58
	15
	0,28

	6
	1000
	17.ВИИ
	26.ВИИ
	21.ВИИ
	10
	15
	0,12

	7
	1000
	27.ВИИ
	2.ВИИ
	29.ВИИ
	5
	15
	0,23


5–7 кунгача узайтириш ёки қисқартириш мумкин. Екинларни суғо-риш меъёрларини 100–200 м3/га. га ўзгартириш тупроқ намлигига кучли таъсир етмайди. Бунда асосий еътибор табақалаштирилмаган гидромодул графиги бўйича маълум муддат учун қ1·т2 кўпайтма табақалаштирилган график бўйича қ1·т2 кўпайтмага тенг бўлиши ёки жуда яқин бўлишини таъминлашга қаратилмоғи лозим. 

Суғориш давомийлиги 1 сутка ёки 0,5 сутка миқдорида яхлитланган ҳолда т=а·м/86,4·қўрт ифодаси ёрдамида ҳисобланади. Яхлитланган суғориш давомийлиги қ=а·м/86,4·т ифодасига қўйилиб, маълум даражада аниқлик киритилган гидромодул аниқланади. Ушбу ҳисоблашлар барча екин турлари ва суғоришлар бўйича ўтказилади ҳамда табақалаштирилган гидромодул графиги тузилади (1б- расм). Бу йерда бир вақтда битта ёки иккитадан ортиқ бўлмаган екинни суғориш режалаштирилиши мақсадга мувофиқдир. Суғориш муддатларига қатъий риоя қилиш, иложи бўлмаган тақдирдагина суғоришларни бир-икки кун олдин бошлаш мумкин. Суғориш давомийлиги уни фақат қисқартириш йўли билан ўзгартирилиши лозим.

Барча талабларга жавоб бера оладиган ҳолда табақалаштирилган гидромодул графиги суғориш тармоғи орқали сувни деярли бир хилда узатиш имконини бериб, унинг фойдали иш коеффициентини оширишни таъминлайди.

Суғориш тармоғи орқали алмашлаб екиш даласидаги барча екинларни суғориш учун талаб етилаётган умумий сув сарфи – суғориш тармоғининг ҳисобий сув сарфи (Қнтмах, л/сек.) суғориш гидромодулининг енг катта қиймати (қмах, л/сек.) ни умумий майдон (Ф, га)га кўпайтириш орқали ҳисобланади:

Қнтмах = қмах·Ф.

Суғориш тармоғида бўладиган сув исрофгарчиликларни ҳам ҳисобга олган ҳолдаги сув сарфи (Қбрмах, л/сек.) еса қуйидагича аниқ-ланади:

Қбрмах = Қнтмах/(,

бу йерда ( – суғориш тармоғининг фойдали иш коеффициенти.

Демак, суғориш гидромодули алмашлаб екишдаги екинлар учун умумий сув сарфи ва суғориш тармоқлари ҳамда улардаги гидротехник иншоотларнинг ўлчамларини ўзаро муқобиллаштирувчи звено (бўғин) бўлиб ҳисобланади.
[image: image3.jpg]q, l/(sek. ga)
q, l/(sek. ga)




1- расм. Гидромодул графиклари: а – табақалаштирилмаган;

б – табақалаштирилган; 1 – ғўза; 2 – беда; 3 – маккажўхори.

9. ЕКИНЛАРИНИ СУҒОРИСҲ РЕЖИМИНИ АНИҚЛАСҲ

Қишлоқ хўжалиги екинларини суғориш режими дейилганда маълум бир аниқ жойнинг табиий (иқлим, тупроқ, гидрогеологик) шароитларини, йетиштирилаётган екиннинг биологик хусусиятлари ва ривожланиш фазаларини ҳисобга олган ҳолда суғориш сонини аниқлаш, суғориш меъёрлари (бир галги ва мавсумий) ва муддатларини белгилаш тушу-нилади. Қабул қилинган суғориш режими ўсув даври давомида ўсимлик илдизи тарқалган тупроқ қатламида екин учун қулай сув режимини таъминламоғи лозим.

Екинларни суғориш режими уларни сувга бўлган еҳтиёжи, тупроқдаги сув захираси, сизот сувларнинг жойлашган чуқурлигини ҳисобга олган ҳолда аниқланади.

1. Сувга бўлган умумий еҳтиёжни ҳисоблаш

Суғориш режимини тўғри белгилаш учун екинларни сувга бўлган умумий еҳтиёжи (транспирация ва тупроқ устидан буўла-ниш) ни билиш лозим. Умумий еҳтиёжни екинларнинг сувга бўлган еҳтиёж коеффициенти ва режалаштирилган ҳосилга кўра ҳисоблаш мумкин. Сувга бўлган еҳтиёж коеффициенти буғланиш жадаллиги, ҳавонинг нам танқислиги ва мавсумнинг ҳарорат режимига боғлиқ бўлади ва 1 сентнер ҳосилни йетиштириш учун сарфланадиган сув миқдорини билдиради (м3/с).

A. Н. Костяков (1951) услуби бўйича сувга бўлган умумий еҳтиёж (Е, м3/га) қуйидаги ифода ёрдамида ҳисобланади:
Е=У·Ку,

бу йерда У – режалаштирилган ҳосил, с/га; 

  Ку  –  сувга бўлган еҳтиёж коеффициенти, м3/с.
В. Е. Йерйеменко (1956) қурғоқчил минтақада сизот сувлар, тупроқ унумдорлиги ва атмосфера ёғинларига боғлиқ ҳолда ғўзани сувга бўлган умумий еҳтиёжи (Е, м3/га) ни қуйидагича аниқлашни таклиф етди:

Е=У(Ку(К(и(З,
бу йерда  У  –  режалаштирилган пахта ҳосили, с/га; 

  Ку  –  сизот сувлар чуқурда жойлашган шароитда сувга бўл-ган еҳтиёж коеффициенти, м3/с; 

  К  –  гидрогеологик коеффициент (0,4–1,0); 

  и  – серунум тупроқлар учун тузатиш коеффициенти (0,90– 0,92); 

 З –  минтақавий коеффициент (шимолий иқлим минтақаси учун 0,80 – 0,85, марказий минтақа  –  1,0 ва жанубий минтақа учун 1,15). 
Йердан фойдаланиш шароитлари ва ҳосилдорлик миқдорига кўра ғўзани сувга бўлган еҳтиёж коеффициенти турлича бўлади (19- жадвал).

19- жадвал  

Иқлим зоналари ва ҳосилдорликка боғлиқ ҳолда ғўзани сувга бўлган

еҳтиёж коеффициенти, м3/га (Йерйеменко В. Е., 1956)

	Агротехник шароитлар
	Иқлим зоналари


	Ҳосилдорлик, с/га

	
	
	20 гача
	20–30
	30–40
	40–50
	50–60

	Қадимдан пахта екиб келинаётган йерлар
	Жанубий

Марказий

Шимолий
	280–322 

243–280

206–238
	240–300

209–261

179–222
	200–240

174–209

148–178
	175–200

152–174

129–148
	155–175

135–152

115–129

	Бедадан кейин 1- 

ва 2- йиллари пахта екилаётган далалар
	Жанубий

Марказий

Шимолий
	258–296

224–258

189–219
	221–276

192–240

136–204
	184–221

160–192

136–164
	161–184

140–160

119–136
	143–161

124–140

106–119


1- масала. Режалаштирилган ҳосилдорлик (У) 30 с/га, сувга бўл-ган еҳтиёж коеффициенти (Ку) 200 м3/с бўлса, сувга бўлган умумий еҳтиёж қуйидагига тенг:

Е= У ( Ку=30(200=6000 м3/га.
1- топшириқ. Режалаштирилган ҳосилдорлик 28, 36 ва 44 с/га ҳамда сувга бўлган еҳтиёж коеффициенти тегишли равишда 220, 180 ва 162 м3/с бўлса сувга бўлган умумий еҳтиёжни ҳисобланг.

2- топшириқ. Шимолий, марказий ва жанубий иқлим минтақа-ларининг серунум йерларида (и=0,90) парвариш қилинаётган ғўзани режалаштирилган ҳосилдорлиги 28,0; 36,0 ва 44,0 с/га, сувга бўлган еҳтиёж коеффициенти тегишлича 220, 180 ва 162 м3/с, сизот сувларнинг чуқурлиги 3,5 м (К=1,0) бўлса, ғўзани сувга бўлган умумий еҳтиёжини ҳисобланг.

1. Мавсумий суғориш меъёрини ҳисоблаш

Мавсумий суғориш меъёри дейилганда 1 га майдонга екин-нинг ўсув даври давомида бериладиган сув миқдори (м3/га ёки мм ҳисобида) тушунилади.

Мавсумий суғориш меъёри (нетто) А. Н. Костяков (1951) таклиф етган қуйидаги ифода ёрдамида аниқланиши мумкин:

Мнт=Е–10·а·П– (Wб–Wо) –Wс,

бу йерда    Мнт – мавсумий суғориш меъёри, м3/га; 

 Е – сувга бўлган умумий еҳтиёж (Мтр+Мбуғ ёки У·Ку), м3/га; 

 П – ўсув даври давомида тушадиган ёғин миқдори, мм; 

10 – миллиметр ҳисобидаги ёғин миқдорини гектарга кубометр (м3/га) ҳисобига ўтказиш учун кўпайтувчи; 

а – ёғин сувларидан фойдаланиш коеффициенти (шимолий ва марказий иқлим минтақаларида 0,85 га, жанубий минтақада 0,4–0,6 га тенг); 

Wб – ўсув даври бошида тупроқнинг ҳисобий қатламидаги табиий нам миқдори, м3/га; 

Wо – ўсув даври охирида тупроқнинг ҳисобий қатламидаги нам миқдори, м3/га; 

Wс – ўсув даври давомида екинлар сизот сувлардан фойда-ланадиган миқдор (гидрогеологик раёнларга кўра сувга бўлган умумий еҳтиёжнинг 60 % гача), м3/га.

Мавсум даври учун ёғин ва буғланиш миқдорлари ўртача  кўп йиллик метеорологик маълумотлардан олинади.

2- масала. Сувга бўлган умумий еҳтиёж (Е) 7820 м3/га, ёғин миқдори (П) 100 мм, ундан фойдаланиш коеффициенти (а) 0,5,  тупроқдаги табиий нам захираси мавсум даврининг бошида (Wб) 3140 м3/га ва мавсум охирида (Wо) 2200 м3/га ҳамда сизот сувлардан фойдаланиладиган миқдор (Wс) 1060 м3/га бўлса, мавсумий суғориш меъёрини ҳисобланг.

Йечиш.     Мнт=Е–10·а·Р– (Wб–Wо)–Wс=7820–10(0,5(100–

          –(3140–2200)–1060=5320 м3/га.
Демак, мавсумий суғориш меъёри (Мнт) 5320  м3/га. га тенг екан. Мавсумий суғориш меъёрини суғориш тармоқларидаги сув исрофгарчилигини ҳам ҳисобга олган ҳолда (Мбр) аниқлаш учун Мнт ни каналнинг фойдали иш коеффициенти (масалан, (=0,70 %) га бўлиш керак:

Мбр=Мнт/(=5320/0,70=7600 м3/га.

3- топшириқ. Қуйидаги маълумотлар асосида силос учун екилган маккажўхорини мавсумий суғориш меъёрини ҳисобланг. Сувга бўлган умумий еҳтиёж – 7200 м3/га, мавсумда тушадиган ёғин миқдори – 86 мм, ёғин сувларидан фойдаланиш коеффициенти – 0,80, мавсум даврининг бошида тупроқдаги нам захираси – 2680 м3/га, мавсум охирида еса 1960 м3/га. Сизот сувлар чуқурлиги 1 м (демак, сизот сувлардан фойдаланиш миқдори умумий еҳтиёж (Е) нинг 60 %, яъни К=0,6 ни ташкил етади).

2. Суғориш меъёрини ҳисоблаш

Қишлоқ хўжалиги екинларини суғориш меъёри – бу 1 га майдонга бир марта суғоришда бериладиган сув миқдори бўлиб, у м3/га ёки мм ҳисобида аниқланади. Суғориш меъёри тупроқнинг сув-физик хоссалари, жойнинг релйефи, екин тури, суғориш усуллари ва уларни ўтказиш технологияси каби омилларга боғлиқ ҳолда турлича миқдорларда бўлади.

Суғориш меъёри (мнт, м3/га) тупроқнинг амалдаги нам захираси (Wсо) ни чегаравий дала нам сиғими (Wнс) гача йетказиш шартидан келиб чиққан ҳолда А. Н. Костяков (1951) таклиф етган қуйидаги ифода ёрдамида аниқланади:

мнт=Wнс–Wсо.

Тупроқдаги сув захираси (W, м3/га) ни ҳисоблаш учун тупроқ намлиги оғирликка нисбатан фоиз ҳисобида аниқланади. Сўнгра 1 га майдондаги ҳ (м) қатлам қалинликдаги ва д (т/м3) ҳажмий массадаги тупроқнинг оғирлиги (Б, т/га) қуйидаги ифода ёрдамида ҳисобланади:

В = 10 000( ҳ( д,
бу йерда 10 000 – 1 гектарнинг юзаси, м;

  ҳ  – ҳисобий қатлам қалинлиги, м;

  д  – тупроқнинг ҳажмий массаси, т/м3.
Агар  тупроқнинг намлиги оғирликка нисбатан В (%) га тенг бўлса, қуйидаги тенглаштириш орқали сув захираси (W, м3/га) ҳисобланади:

Б — 100 %

W — В %         бундан     W=10 000(ҳ(д(В/100=100(ҳ(д(В.
Тупроқлар суғорилгандан кейин деярли чегаравий дала нам сиғимигача (Внс) намиқади, шу сабабдан тупроқни чегаравий дала нам сиғими (Wнс) м3/га ҳисобида қуйидаги ифода бўйича аниқланади:
Wнc=100(ҳ(д(Внс.
Суғоришлардан олдинги тупроқ намлиги Всо (оғирликка нисбатан %) бўлса, у ҳолда унга тўғри келувчи сув миқдори (Wсо, м3/га) қуйидагига тенг:
Wсо=100·ҳ·д·Всо.

Бундан       мнт=Wнс–Wсо=100·ҳ·д·Внс–100·ҳ·д·Всо=100·ҳ·д· (Внс–Всо).

Суғориш давомида бериладиган сувнинг деярли 5–10% (К) буғланишга сарфланиб кетишини ҳисобга олсак, унда

мнт=100·ҳ·д·(Внс–Всо)+К.

Тупроқ намлиги ҳажмга нисбатан фоиз ҳисобида (д·Внс=А ва д·Всо=Б)  аниқланган бўлса, у ҳолда

мнт=100·ҳ·(А–Б).
3- масала. Ҳисобий қатлам қалинлиги 1 м, тупроқнинг ҳажмий массаси 1,42 т/м3, чегаравий дала нам сиғими (Внс) 22 %, суғоришлардан олдинги намлиги (Всо) 16 % ва суғориш давомида буғланиш 10 % га тенг бўлса, суғориш меъёрини ҳисобланг.

Йечиш. м=100(ҳ(д( (Внс–Всо)+К =100(1,0(1,42( (22–16)+К=
=852+85,2=937,2 ( 950 м3/га.
4- топшириқ. Қуйидаги маълумотлар бўйича ғўзани суғориш меъёрларини ҳисобланг: гуллаш фазасида ҳисобий қатлам қалинлиги (ҳ) – 0,7 м, тупроқнинг ҳажмий массаси (д) – 1,34 т/м3, чегаравий дала нам сиғими (Внс) – 14,9 %, суғориш давомида бўладиган сув исрофгарчилиги (К) – 10 %.

5- топшириқ. 20- жадвалда келтирилган маълумотлар асосида ҳар хил тупроқ шароитлари учун ғўзани ўсиб ривожланиш даврлари бўйича суғориш меъёрини ҳисобланг. Ҳисобий қатлам қалинлиги: гуллашга-ча – 0,5 м, гуллаш–мева тўплаш даврида – 0,7 м ва пишиш даврида – 1,0 м. Суғориш давомида сувни буғланишга сарфи (К) – 10 %.

20- жадвал

Тупроқнинг сув-физик хоссалари

	Тупроқлар
	Чегаравий дала нам сиғими (Внс), оғирликка нисб. %
	Тупроқънинг ҳажмий массаси (д), т/м3
	Чегаравий дала нам сиғими (А), ҳажмга нисб. %
	Суғоришлардан олдинги тупроқ намлиги (В), ҳажмга нисб. %

	Оғир тупроқ-лар
	26
	1,5
	39,0
	27,3

	Ўртача қум-оқ тупроқлар
	23
	1,3
	29,9
	21,2

	Қумли туп-роқлар
	17
	1,1
	18,7
	13,1


3. Суқъоришларнинг календар муддатлари

ва сонини аниқлаш
Қишлоқ хўжалиги екинларини суғоришда қуйидаги кўрсаткичлар фарқланади: сујориш давомийлиги, мавсум давомийлиги ва суғо-ришлар орасидаги давр. Суғориш давомийлиги битта суғоришни ўтка-зишга сарфланган вақт бўлса, мавсум давомийлиги биринчи суғо-ришдан охирги суғоришнинг якунигача бўлган даврдир. Маълум бир суғоришдан навбатдаги суғоришгача бўлган давр суғоришлар орасидаги давр деб юритилади.

Қишлоқ хўжалиги екинларини навбатдаги суғоришларнинг календар муддатларини белгилаш учун суғоришлар орасидаги давр аниқланади. У суғоришда бир гектар майдонга берилган сув миқдори ва буғ-ланиш ҳамда транспирацияга бўладиган ўртача суткалик сув сарфла-ри бўйича ҳисобланади. 

Ғўзани ўсиб ривожланиш даврлари бўйича 1 га  майдондан транспирация ва буғланишга бўладиган суткалик сув сарфлари қуйи-даги 21- жадвалда келтирилган.

4- масала. 1- июлда  ўтказилган суғоришда далага 1000 м3/га меъёрида сув берилган (мнетто), гектаридан суткалик сув сарфи (В) 70,4 м3 га тенг. Суғоришда берилган сув миқдори неча сутка (Т) га йетишини аниқланг.

Йечиш. Бунинг учун суғориш меъёри (мнетто) ни суткалик сув сарфи (В) га бўламиз:

Т =мнетто/В =1000/70,4=14 кун.
Шундай қилиб, 1- июлда берилган сув 14 кунга йетишини еъти-борга олсак, навбатдаги суғоришни 14- июлда ўтказиш лозим.
21- жадвал
Марказий иқлим минтақасининг сизот сувлари чуқурда жойлашган йерларида пахта далаларидан сувни буғланиш ва транспирацияга сарф миқдорлари (ЎзПИТИ маълумотлари)

	Ойлар


	Ўн кунликлар
	Сув сарфи

	
	
	Ўртача сут-калик сув сарфи, 
м3 /га·сут.
	Ўртача ўн кунлик, м3/га
	Мавсум бо-шидан жами, м3/га

	Апрел


	И
	–
	–
	–

	
	ИИ
	7,8
	78
	78

	
	ИИИ
	15,6
	156
	234

	Май


	И
	19,6
	196
	430

	
	ИИ
	23,5
	235
	665

	
	ИИИ
	24,9
	249
	939

	Июн


	И
	35,2
	352
	1291

	
	ИИ
	46,9
	469
	1760

	
	ИИИ
	62,6
	626
	2386

	Июл


	И
	70,4
	704
	3090

	
	ИИ
	71,9
	719
	3800

	
	ИИИ
	73,2
	732
	4014

	Август


	И
	71,9
	719
	5333

	
	ИИ
	70,4
	704
	6037

	
	ИИИ
	62,6
	626
	6725

	Сентабр


	И
	46,9
	469
	7194

	
	ИИ
	39,1
	391
	7585

	
	ИИИ
	23,5
	235
	7820


Юқоридаги ифодадан сизот сувлари 3–3,5 м. дан чуқурда жойлашган йерларда фойдаланишимиз мумкин. Бундай шароит учун сувни буғланиш ва транспирацияга суткалик сарф миқдорлари 21- жадвалда келтирилган. Сизот сувлари йер юзасига яқин жойлашган йерларда улар умумий еҳтиёжнинг маълум бир қисмини таъминлайди – бундай шароитда гидрогеологик коеффициент (К) ни ҳам ҳисобга олиш керак. Масалан, сизот сувлари 150 см чуқурликда жойлашган бўлсин. Улар 1–2 метр чуқурликда жойлашган тупроқларда гидрогеологик коеффициент (К) 0,6 га тенг. Шу сабабдан бундай йерларда суғоришлар орасидаги давр

Т =мнетто/В·К=1000/70,4·0,6=23 кунни ташкил етади.

Демак, навбатдаги  суғоришлар 23- июлда ўтказилиши керак.

6- топшириқ. Сизот сувлари чуқурда (3,5 м) жойлашган йерларда ғўзани шоналаш фазасида суткалик ўртача сув сарфи (В) 35–46 м3/га, гуллаш–мева тўплаш даврида – 70–75 м3/га, пишиш даврида еса 23–46 м3/га. га тенг. Суғориш меъёрлари шу даврларда тегишли равишда 900, 1100 ва 800 м3/га бўлса, суғоришлар орасидаги даврларни аниқланг.

7- топшириқ. 6- топшириқ маълумотларидан фойдаланиб, сизот сувлари 1 м. гача (К=0,4), 1–2 м (К=0,6), 2–3 м (К=0,85) чуқур-ликда жойлашган шароитлар учун суғоришлар орасидаги даврни аниқ-ланг.

Қишлоқ хўжалиги екинларини суғориш сони (н) ни аниқлаш учун мавсумий суғориш меъёри (Мнт) ни суғоришларнинг ўртача меъ-ёри (мўрт)га бўлиш керак:

н = Мнт/мўрт.

Агар, мавсумий суғориш меъёри 3260 м3/га, суғоришларнинг ўртача меъёри 1050 м3/га бўлса, суғориш сони

н = 3260/1050 ( 3 га тенг бўлади.

10. СҲОЛИCҲИЛИК ДАЛАСИНИНГ СУВ ХЎЖАЛИК ҲИСОБИ

Шолини мавсумий суғориш меъёри (М, м3/га) қуйидаги ифода ёрдамида ҳисобланади: 

М = Е– (Wт+П+Ф+Wо),

бу йерда   Е – шолини сувга бўлган умумий еҳтиёжи, м3/га; 

   Wт– чекдаги сувни оқовага ташлаш миқдори, м3/га; 

   Ф – сувни филтрацияга сарфи, м3/га; 

   П –  ўсув даврида тушадиган ёғин миқдори, м3/га; 

 Wо – мавсум бошида тупроқнинг ҳисобий қатламидаги сув захираси, м3/га.

Шолини умумий сувга бўлган ехтиёжи (Е, мм) қуйидагича аниқланади:
Е = К·(И+Т ) = 0,475·(П ·(17,8+т)2,

бу йерда  К – шоли учун биоиқлим коеффициенти (К=1,2);  

 И – ўсимлик қопламисиз яланг даладан бўладиган буғ-ланиш, м3/га; 

 П – мавсум давомида кундузги вақт давомийлиги (йил давомидаги кундузги вақтнинг жамига нисбатан фоизи); 

 т – мавсумда ҳавонинг ўртача суткалик ҳарорати, оC.

Шолини оқова чиқармасдан суғориш режими қўлланилганда Wт = 0 бўлади.

Сувни филтрацияга сарфи (Ф) қуйидагига тенг:

Ф = Фт+Фён,

бу йерда  Фт – сувни тупроққа вертикал сингишга бўладиган исрофи, м3/га; 

  Фён – дала атрофидан ён томонларга бўладиган исрофгар-чилик, м3/га.

Сувни вертикал филтрацияга сарфи (Фт) Б. Б. Зайсевнинг буғла-тгич идишлари ёрдамида аниқланса, ён филтрацияга исрофи (Фён) Дюпин ифодаси ёрдамида ҳисобланади:

Фён = Кф·[(ҳ12–ҳ22)/2·Л],

бу йерда Кф – тупроқ ҳисобий қатламининг филтрация коеффициенти; 

 ҳ1 – сизот сувларни даланинг ўртасидаги чуқурлиги, м; 

 ҳ2 – сизот сувларни дала чеккаларидаги чуқурлиги, м; 

 Л – ҳ1 ва ҳ2 ўлчовлар олинган нуқталар оралиғидаги масофа, м.

Шоличилик даласини дастлабки сувга бостиришда тупроқни тўлиқ нам сиғимигача тўйинтириш учун сув миқдори (W, м3/га) қуйи-даги ифода ёрдамида ҳисобланади:

W = Ҳ·(А–Б),

бу йерда   Ҳ – ҳисобий қатлам қалинлиги, м; 

   А – тупроқнинг умумий ғоваклигига тўғри келувчи сув миқдори, м3/га; 

  Б – сув бостириш арафасидаги тупроқнинг нам захираси, м3/га.

Шолини суғориш меъёрини М. Ф. Наталчук таклиф етган усулда ҳисоблашда ўсув даври давомида қуйидаги саккизта босқич фарқланади:

Биринчи босқич шоличилик чекларини дастлабки сувга бостириш даври бўлиб, далага бериладиган сув миқдори қуйидаги боғлиқлик ёрдамида ҳисобланади:

м1·т1+10·П1 = W+10·ҳ1+10·Е1–10·П1,

бу йерда  м1 – бир суткада далага бериладиган сув миқдори, м3/га; 

т1 – суғориш давомийлиги, сут; 

П1 – далани дастлабки сувга бостириш давомида (т1) тушадиган ёғин миқдори, мм; 

10 – мм ҳисобидаги ёғин миқдорини м3/га. га айлантириш учун кўпайтувчи; 

W – тупроқни ТНС гача намиқтириш учун сув тақчиллиги, м3/га; 

Е1 – т1 вақтда сувни буғланишга суткалик сарфи, мм/сут.

Ушбу боғлиқликдан бир суткада далага бериладиган сув миқдори қуйидагича аниқланади:
м1 = (W+10·ҳ1+10·Е1–10·П)/т1.

Мисол учун W=3510 м3/га; П1=2,5 мм, Е1=3,28 мм/сут., ҳ1=100 мм, т1=3 сут. бўлса, у ҳолда

м1 = (3510+10·100+10·3,28–10·2,5)/3 = 1527 м3/га·сут.

Демак, шоли чекини дастлабки сувга бостиришда 3 сутка даво-мида 4581 м3/га (3 · 1527) сув бериш керак бўлади.

Иккинчи босқич шолини униб чиқиш даври бўлиб, бунда чекка сув бериш тўхтатилади, ундаги сув буғланиш (Е2) ва фил-трация ((2) га сарфланади. Бунда чекнинг сув ҳисоби қуйидаги тенг бўлади:

10·ҳ1+10·П2 = 10·(Е2+(2)·т2,

бу йерда П2 – т2 вақтда тушадиган ёғин миқдори, мм; 

 т2 – чекка сув бериш тўхтатилган, яъни чекдаги сувни сарфланиш вақти, сут.

Мисол учун П2=0,835 мм, Е2=3,28 мм/сут., (2=1,66 мм/сут. бўлса, чекдаги сувнинг сарфланиш вақти (т2) қуйидагига тенг бўлади:
т2 = (10·ҳ1+10·П2)/[10·(Е2+(2)] = (10·100+10·0,835):

:[10·(3,28+1,66)] = 5 сут.

Учинчи босқич шолини майсалашидан рўвак чиқаришигача бўлган давр. Бунда дала дастлаб 12–15 см. гача сувга бостирилиб, сўнгра сув қатлами 10–12 см. гача камайтирилади. Сув ҳисоби қуйи-даги боғлиқлик орқали ҳисобланади:

м3·т3+10·П3 = 10·ҳ3+10·(Е3+(3+(3)·т3,

бу йерда   м3 – т3 даврда суткасига бериладиган сув миқдори, м3/га; 

 П3 – шу даврда тушадиган ёғин миқдори, мм; 

Е3 – буғланиш миқдори, мм/сут.; 

τ3 – транспирация миқдори, мм/сут.; 

(3 –  филтрация миқдори, мм/сут.; 

ҳ3 – учинчи даврда чекни сув бостириш чуқурлиги, мм; 

т3 – ҳ3 сув қатламини ҳосил қилиш вақти, сут.

Агар П=4,17 мм, ҳ=150 мм, Е=3,25 мм/сут., τ3=4,64 мм/сут., (3=1,66 мм/сут. ва т3=5 сут. бўлса, далага ҳар куни берилиши лозим бўлган сув миқдори (м3) қуйидагига тенг бўлади:

м3 = [10·150+10·(3,25+4,64+1,66)·5–10·4,17]/5 = 540 м3/га.

Тўртинчи босқичда чекда ҳосил қилинган сув сатҳи (ҳ3) ни таъминлаб туриш учун сув бериб турилади.

Бешинчи босқич шолини рўвак чиқариш даври ҳисобланиб, бу даврда чекдаги сув қатлами (ҳ4) унга сув беришни тўхтатиш орқали 50 мм. гача камайтирилади. Сув ҳисоби қуйидаги боғлиқлик бўйича бажарилади:

10·ҳ4–10·ҳ5+10·П5 = 10·(Е5+(5+(5)·т5.
ҳ5=50 мм, П5=0, Е5=3,28 мм/сут., (5=4,64 мм/сут., (5=1,66 мм/сут. бўлганда, чекдаги сувни камайтириш давомийлиги (т5) қуйидагига тенг бўлади:

т5 = (10·ҳ4–10·ҳ5+10·П5)/[10·(Е5+(5+(5)] = (10·150–10·50):

:[10·(3,28+4,64+1,66)]=5 сут.

Олтинчи босқич бешинчи даврда чекда ҳосил қилинган сув қатлами (ҳ5)ни тутиб туриш даври бўлиб, сув ҳисоби қуйидаги боғлиқлик бўйича бажарилади:

М6·т6+10·П6 = 10·(Е6+(6+(6)·т6.

Е6=3,28 мм/сут., (6=4,64 мм/сут., (6=1,66 мм/сут., т6=22 сут., П=6 мм бўлганда, чекка суткалик сув узатиш миқдори (м6) қуйидагига тенг:

м6 = [10·(Е6+(6+(6)·т6–10·Р6]/т6 = [10·(3,28+4,64+1,66) х

х 22–10·6]/22 = 244 м3/га.

Йеттинчи босқичда чекдаги сув сатҳи (ҳ7) 2–3 кун мобайнида 70 мм. гача кўтарилади. Сув ҳисоби боғлиқлиги қуйидагига тенг:

м7·т7+10·П7 = 10·(Е7+(7+(7)·т7+10·ҳ7.

Бундан    м7 = [10·(Е7+(7+(7)·т7+10·ҳ7–10·П7]/т7.

Агар Е7=3,28 мм/сут., (7=4,64 мм/сут., (7=1,66 мм/сут., Р7=2 мм, ҳ7=70 мм, т7=3 сут. бўлса, у ҳолда

м7 = [10·(3,28+4,64+1,66)·3+10·70–10·2]/3 = 471 м3/га.

Демак, ушбу даврда чекка суткасига 471 м3/га меъёрда 3 сутка давомида жами 1413 м3/га сув бериш лозим.

Саккизинчи босқичда  т7 вақтда ҳосил қилинган сув қатлами (ҳ7) тутиб турилади. Сув ҳисоби қуйидаги боғлиқлик бўйича амалга оши-рилади:

м8·т8+10·П8 = 10·(Е8+(8+(8)·т8.

Бундан       м8 = [10·(Е8+(8+(8)·т8–10·П8]/т8.
Мисол учун Е8=3,28 мм/сут., (8=4,64 мм/сут., (8=1,66 мм/сут., П8=1,46 мм, т8=68 сут. га тенг бўлса, далага ҳар суткада узатилиши лозим бўлган сув миқдори қуйидагига тенг:

м8 = [10·(3,28+4,64+1,66)·68–10·1,46]/68 = 244 м3/га.

Ушбу даврнинг охирида (доннинг мум пишиш даври) чекка сув бериш тўхтатилади. Ундаги сув филтрация, буғланиш ва транс-пирацияга сарфланади ва натижада тупроқ 10–15 сутка мобайнида қуритилади.

Шолини амалдаги мавсумий суғориш меъёри (М) даврлар бўйича чекка берилган сув миқдорлари йиғиндисига тенг, яъни

М = м1·т1+м2·т2+м3·т3+м4·т4+м5·т5+м6·т6+м7·т7+м8·т8.

Юқоридаги мисолда мавсумий суғориш меъёри 31 854 м3/га. ни ташкил етади.

11. СУҒОРИЛАДИГАН УCҲАСТКАНИНГ СУВ

БАЛАНСИНИ АНИҚЛАСҲ

Суўориладиган деҳқончилик шароитида йерларнинг сув балансини ўрганиш муҳим тадбир ҳисобланади: унинг кирим ва сарф қисмларини ташкил етувчи елементларни ўзгартириш орқали тупроқнинг сув режимини керакли йўналишда бошқариш имконияти мавжуд. 

Суўориладиган участканинг сув баланси катта аҳамиятга ега бўлиб, йерларнинг мелиоратив ҳолати кўп ҳолларда бевосита унга боғлиқ бўлади: сув баланси ижобий, яъни кирим қисми сарф қисмидан кўп бўлса тупроқнинг мелиоратив аҳволи ёмонлаша боради ва, аксинча, салбий бўлса, яъни сарф қисми кирим қисмидан кўп бўлса яхшилана боради. Сув баланси муайян давр (декада, ой, квартал, йил ва кўп йиллар) учун ҳисобланиши мумкин.

Суўориладиган участканинг сув балансини қуйидаги ифода ёрда-мида аниқлаш мумкин:

(W =Wк–Wс ,
бу йерда (W – тупроқнинг ҳисобий қатламида сув захираларининг кўпайиши (ёки камайиши), м3/га;

Wк – тупроқнинг ҳисобий қатламига келиб тушадиган (ки-рим) сув миқдори, м3/га;

Wс – тупроқнинг ҳисобий қатламидан бўладиган сув сарфи, м3/га.
Баланс даври охирида суғориладиган участкада сув тўпланиш миқдори (Wох, м3/га) қуйидаги ифода бўйича аниқланади:

Wох=Wб+(W,

бу йерда Wб – баланс даври бошида участкадаги сув миқдори, м3/га.

Сув балансининг кирим қисми (Wк) қуйидагича аниқланади:

Wк=П+М+Фк+Г ,

бу йерда  Р – ёғин сувлари миқдори, м3/га;

М – суғориш сувлари миқдори, м3/га;

Фк – суғориш тармоқларидан сувни филтрацияга сарф бўлиш миқдори, м3/га;

Г – сизот сувларнинг ташқаридан оқиб келиш миқдори, м3/га.

Сув балансининг сарф қисми (Wс, м3/га) қуйидаги ифода ёрдамида аниқланади:

Wс=Е+Т+Д+О,

бу йерда Е – тупроқ юзасидан бўладиган буғланиш миқдори, м3/га;

 Т – ўсимликлар томонидан бўладиган транспирация миқдори, м3/га;

Д – зовурлар орқали тупроқ-сизот сувларининг ташқарига оқиб кетиш миқдори, м3/га;

О – тупроқ-сизот сувларининг ташқарига оқиб кетиш миқдори (зовурсиз шароитда), м3/га.

Ҳисобий давр бошида тупроқдаги намлик ва сизот сувлар захира-сини Wб га тенг деб олинса, сув балансининг кирим қисми унинг сарф қисмидан кўп (Wк>Wс) бўлганда участкадаги  сув захираси кўпа-йиб, сизот сувлар сатҳи кўтарила бошлайди, сарф қисми кирим қисмидан кўп бўлганда (Wк<Wс) еса тупроқнинг ҳисобий қатламида намлик миқдори камайиб, сизот сувлар сатҳининг пасайиши кузатилади.

Қурғоқчил минтақада сув балансининг кирим қисмини асосан суғориш ва сизот сувлари (йер юзасига яқин жойлашган йерларда) ташкил етади. Сизот сувлар чуқурда жойлашган йерларда сув балан-сида суғориш сувларининг иштироки 85,9–93,1 % га йетиб боради.

Қуйида суўориладиган участканинг сув балансини ҳисоблаш услубияти билан танишиб чиқамиз.

Масала. Қуйидаги маълумотлар бўйича суғориладиган участ-канинг сув балансини аниқланг:
–
атмосфера ёғинлари миқдори (П) – 210 м3/га;

–     суғориш сувлари миқдори (М) – 5240 м3/га;

–
суғориш тармоқларидан сувни филтрацияга йўқолиш миқдори (Фк) – 1020 м3/га;

–
сизот сувларнинг ташқаридан оқиб келиш миқдори (Г) – 340 м3/га;

–
тупроқ юзасидан бўладиган буғланиш миқдори (Е) – уму-мий буғланишга нисбатан 28 %;

–
ўсимликнинг транспирация коеффициенти (Кт) – 560 м3/с; 

–
пахта ҳосилдорлиги (У) – 31,6 с/га;

–
ҳосилнинг қуруқ массасини аниқлаш учун ўтказиш коеффи-циенти – 2,5–3,0;

–
зовурлар орқали тупроқ-сизот сувларни ташқарига оқиб кетади-ган миқдори (Д) – умумий киримга нисбатан 17 %;

–
тупроқ-сизот сувларни ташқарига оқиб кетадиган миқдори (О) – 88 м3/га.

Йечиш. Дастлаб тупроқнинг ҳисобий  қатламига келиб тушадиган сув миқдори (Wк, м3/га) аниқланади. У атмосфера ёғинлари (П) – 210 м3/га, суғориш сувлари (М) – 5240 м3/га, суғориш тармоқларидан сувнинг филтрация бўлиш миқдори (Фк) – 1020 м3/га ва сувларни ташқаридан оқиб келиш миқдори (Г) – 340 м3/га. дан иборат:

Wк=П+М+Фк+Г = 210+5240+1020+340 = 6810 м3/га.
Сўнгра тупроқнинг ҳисобий қатламидан бўладиган умумий сув сарфи (Wс, м3/га) аниқланади. Участкадан сувни буғланиш ва транспирацияга сарфи ҳамда зовурлар орқали оқиб чиқиб кетиш миқ-дорлари бўйича маълумотлар бевосита берилмаган. Уларнинг қиймати қуйидаги ҳисоблашлар орқали аниқланади.

Даладан бўладиган умумий сув буғланиши – транспирация ва тупроқ юзасидан бўладиган буғланиш 100 % деб олинади. Масала шартига кўра тупроқ юзасидан буғланишга сув сарфи 28 % га тенг. Демак, транспирацияга сув сарфи 72 % ни ташкил қилади. Транс-пирацияга бўладиган сув сарфини екиннинг транспирация коеффициенти қиймати ва пахта ҳосилига кўра ҳисоблаш мумкин: транспирация коеффициенти (Кт) 560 га тенг, яъни 1 т ҳосилни  шаклланиши учун 560 т сув сарфланади.

Бир гектар майдондаги қуруқ массани аниқлаш учун ҳосил (У=31,6 с/га) ўтказиш коеффициенти 2,5 га кўпайтирилади:

31,6·2,5 = 79 с ёки 7,9 т.

Ушбу қийматни ғўзанинг транспирация коеффициенти (560) га кўпайтириб, транспирацияга бўладиган умумий сув сарфи (Т) ни аниқлаймиз:

Т =7,9·560 = 4424 м3/га.

Демак, бир гектар майдондан транспирацияга сув сарфи 4424 м3/га. ни ташкил етиб, у умумий буғланиш (Т+Е) нинг 72 % га тенг. Бир гектардан бўладиган умумий буғланиш қуйидаги тенг-лаштириш орқали ҳисобланади:

4424 — 72 %

    х   — 100 % 
бундан   х = 4424·100 = 6140 м3/га.

Тупроқ юзасидан буғланишга сув сарфи умумий буғланишнинг 28 % ни ташкил етади, бинобарин

6140 — 100 %

   Е    — 28 %             бундан   Е = 6140·28/100 = 1719  м3/га.
Зовурлар орқали оқиб чиқиб кетадиган сув миқдори (Д) сув балансининг кирим қисми (6810 м3/га)нинг 17 % ни ёки  6810·17/100=1158 м3/га. ни ташкил етади.

Сув балансининг сарф қисми (Wс) тупроқдан сувнинг буғланиш (Е) – 1719 м3/га, транспирация (Т) – 4424 м3/га, зовурлар орқали ташқарига оқиб чиқиб кетиш (Д) – 1158 м3/га ва сизот сувларни ташқарига оқиб кетиш (О) – 88 м3/га миқдорлари йиғиндисига тенг:

Wс=Е+Т+Д+О = 1719+4424+1158+88 = 7389 м3/га.

Баланс участкасидаги сув захирасининг ўзгариши ((W) унинг кирим (Wк) ва сарф (Wс) қисмлари ўртасидаги фарққа кўра аниқланади. Ушбу масала натижаларига кўра

(W = Wк – Wс = 6810–7389 = 579 м3/га. ни ташкил етади.

 Демак, сув баланси манфийдир, яъни сув захираси ҳисобий давр охирига келиб 579 м3/га. га камаяди. Бу еса тупроқнинг мелиоратив ҳъолатини яхшиланишига олиб келади.

Топшириқ. 22- жадвалда келтирилган маълумотлар бўйича суғо-риладиган участканинг йиллик сув балансини аниқланг, тупроқнинг ме-лиоратив ҳолатига баҳо беринг ва уни яхшилаш тадбирларини ишлаб чиқинг.

22- жадвал
Суғориладиган участканинг сув балансини мустақил

ҳисоблашга доир маълумотлар

	Т.

р.
	Сув баланси елементлари


	Масала номери

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Атмосфера ёғинлари (П), м3/га 
	240
	260
	180
	120
	96
	68

	2
	Суғориш сувлари (М), м3/га
	4860
	5610
	6420
	7340
	8600
	7900

	3
	Суғориш тармоқларидан сувни филтрацияга сарфи (Фк), м3/га
	960
	1120
	1260
	860
	1260
	340

	4
	Сизот сувларнинг ташқаридан оқиб келиши (Г), м3/га
	340
	470
	230
	186
	210
	360

	5
	Тупроқ юзасидан бўладиган буғланиш, умумий буғла-нишга нисбатан %
	32
	26
	36
	28
	32
	36

	6
	Ғўзанинг транспирация коеф–фициенти (Кт)
	610
	640
	720
	560
	620
	580

	7
	Пахта ҳосилдорлиги (У), с/га
	32,3
	36,0
	38,4
	42,6
	39,2
	36,9

	8
	Ҳосилни қуруқ массага ўтка-зиш коеффициенти
	2,5
	3,0
	3,0
	2,6
	2,8
	2,5

	9
	Сувларни зовурлар орқали ташқа-рига оқиб кетиш миқдори (Д), %
	24
	32
	20
	28
	30
	28

	10
	Сизот сувларни ташқарига оқиб кетиш миқдори (О), м3/га
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ИИ. СУҒОРИСҲ ТИЗИМЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИСҲ

	


1. CҲИҚИНДИ СУВЛАРДАН ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН СУҒОРИСҲ ТИЗИМЛАРИ МАЙДОНИНИ ҲИСОБЛАСҲ

Чиқинди сувлардан фойдаланиладиган суғориш тизимлари (CҲСТ) ишлаб чиқариш, шу жумладан қишлоқ хўжалик (чорва-чилик) корхоналарида шаклланаётган ва дастлабки тозалашлардан ўтган чиқинди сувларни йил давомида қабул қилиб, екинларни суғоришда қўллаш йўли билан уларни тупроқ орқали тўлиқ тозалашга имкон берувчи махсус сув хўжалик мажмуасидир. Бундай тизимлар мустқил сув хўжалик мажмуаси сифатида ёки маълум бир фермер хўжалигининг таркибида алоҳида сув хўжалик бўлими шаклида ташкил етилиши мумкин.

CҲСТ маълум бир корхонада шаклланаётган чиқинди сувлар-нинг тўлиқ ҳажмини қабул қила оладиган майдонда ташкил етилмоғи лозим. Жойнинг иқлим, тупроқ ва гидрогеологик шароитлари, чиқинди сувларнинг миқдори ва сифатига кўра тизимнинг таркиби, уни жойлаш-тириш услуби ва ўлчамлари  турлича  бўлиши мумкин. 


Чиқинди сувлардан суғоришда фойдаланиладиган тизимнинг майдони қуйидаги усулларда аниқланиши мумкин: а) чиқинди сувлар билан ҳар гектар йерга тушадиган биоген (озиқ) моддалар миқдорига ва б) ўсимликларнинг сувга бўлган еҳтиёжига кўра.

Чорвачилик корхоналари чиқинди сувларидан суғоришда фойда-ланиладиган тизим майдонини аниқлашда сув таркибидаги азот миқдори асосий омил бўлиб ҳисобланади: сув билан далага азот 300 кг/га. дан (шу жумладан 200 кг/га нитратли азот) кўп тушмаслиги инобатга олиниши лозим. Шу сабабдан 1 га майдонга берилиши мумкин бўл-ган чиқинди сувнинг миқдори аниқланмоғи лозим. У қуйидаги ифода ёрдамида ҳисобланади:
Мчс = В ·(/10·К1·К2·С,

бу йерда  Мчс – 1 га майдонга берилиши мумкин бўлган чиқинди сувнинг миқдори, м3/га;


Б – режадаги ҳосил билан ўзлаштирилиб, олиб чиқиб кетиладиган озиқ моддалар миқдори, кг/га;


( – тупроқни озиқ моддалар билан таъминланганлик даражаси (кам таъминланган тупроқлар учун 1,2 га, ўртача – 1,0 ва кам таъминланган тупроқлар учун 0,8 га тенг);    


К1 – озиқ моддалардан фойдаланиш коеффициенти (азот учун 0,7; фосфор ва калий учун 0,6);


К2  – суғориш жараёнида йўқотиладиган азот миқдори (НҲ3 учун 0,85);


C – чиқинди сувнинг таркибидаги озиқ модда миқдори, %.

1- масала. Агар чорвачилик корхонаси чиқинди сувининг тарки-бида азот миқдори (C) 350 мг/л. га тенг ва озиқ моддалар билан ўртача таъминланган тупроқлардан ҳосил билан 150 кг азот (Б) олиб чиқиб кетиладиган бўлса, 1 га майдонга берилиши мумкин бўлган чиқинди сув (Мчс)нинг миқдорини ҳисобланг.

Йечиш. 1 л сувнинг таркибидаги 350 мг (0,35 г) азот миқдори қуйидаги тенглаштириш орқали фоиз ҳисобида аниқланади:


1000 г — 0,35 г


100 г   —    х              бундан  х = 100 · 0,35 / 1000 = 0,035%.

Демак, чиқинди сувнинг таркибида 0,035 % азот (C) бор. Азот билан ўртача таъминланган тупроқлар учун (=1,0, суғориш жараё-нида йўқотиладиган азот миқдори (К2) ни 0,85 га ва сув таркибидаги озиқ моддалардан фойдаланиш коеффициенти (К1)ни 0,7 га тенг екан-лигини инобатга оладиган бўлсак

Мчс=В·(/10·К1·К2·С=160·1,0/10·0,7·0,85·0,035=800 м3/га. 

ни ташкил етади. Шундай қилиб, ушбу шароитда 1 га майдонга 800 м3 чиқинди суви берилиши мумкин.

Суюқ гўнг (гўнг шалтоғи) таркибида сув миқдори кам ва озиқ моддалар миқдори кўп бўлганлиги боис уларни фойдаланишдан олдин дарё суви билан суюлтириш керак. Суюлтириш даражаси қуйидаги ифода  ёрдамида  аниқланади:

н = (Wм–Wб)/(100–Wм) ,

бу йерда    Wм – суюқ гўнгнинг талаб етилаётган намлиги, %;

    Wб – суюқ гўнгнинг амалдаги намлиги, %.

2- масала. Чорвачилик корхонаси суюқ гўнггининг бошлан-ғич намлиги 82 % га тенг. Ёмғирлатиб суғоришда фойдаланиш учун унинг намлиги 98  % дан кам бўлмаслиги керак. Суюқ гўнг намлигини 98 % га йетказиш учун уни суюлтириш даражасини аниқ-ланг.

Йечиш. Юқорида келтирилган ифода ёрдамида суюқ гўнгни суюлтириш даражаси ҳисобланади:

н = (Wм–Wб)/(100–Wм) = (98–82)/(100–98) = 8 марта.

Демак, ушбу шароитда суюқ гўнгни дарё суви билан 1:7 нисбатда (1 қисм суюқ гўнг ва 7 қисм дарё суви) суюлтириш талаб етилади. 

Чиқинди сувларнинг йиллик ҳажмини тўлиқ қабул етиш учун махсус суғориш тизимининг умумий майдони аниқланмоғи лозим. Агар чиқинди сувлар таркибида озиқ моддалар миқдори кўп бўлса, у ҳолда чиқинди сувлар билан далага тушадиган уларнинг миқдори ҳисобга олинади ва махсус суғориш тизимининг майдони (П, га) қуйидаги ифода ёрдамида ҳисобланади:

П = W·К1·К2·К3/В ·(,

бу йерда    W – чиқинди сувнинг таркибидаги озиқ модда миқдори, кг/йил;

 К3 – чиқинди сувларни махсус ҳовузларда сақлаш жараёнида озиқ моддаларни йўқотилиш коеффициенти (сақлаш муддати олти ой бўлганда  Нум учун 0,85–0,70; П2О5 – 0,95–0,85; К2О – 0,95–0,90).

3- масала. Чорвачилик корхоансида йил давомида 365 000 м3 чиқинди сув тўпланади, унинг таркибида 350 мг/л азот мавжуд. Чиқинди сувлар ноўсув даврида махсус ҳовузларда 6 ой сақланади. Тупроқниннг азот билан таъминланганлик даражаси ўртача. Режадаги ҳосил  билан  олиб чиқиб кетиладиган озиқ моддалар миқдори 160 кг/га. га тенг. Чиқинди сувларни тўлиқ қабул қила оладиган суғориш тизими-нинг майдонини ҳисобланг.

Йечиш. Чорвачилик корхонасида бир йил давомида тўплана-диган чиқинди сувнинг таркибидаги озиқ моддалар миқдори килограмм ҳисобида аниқланмоғи лозим. 1 л сув  таркибида 350 мг (0,35 г) азот бор, яъни 1 м3 сувда 0,35 кг азот мавжуд.

Демак, чиқинди сувнинг йиллик миқдори таркибида азот 

W =365 000·0,35=127 750 кг. ни ташкил етади.

Чиқинди сувларни махсус ҳовузларда 6 ой сақлаш давомида азотни йўқотилиш коеффициенти 0,85 га тенг, тупроқни азот билан таъминланганлик даражаси  ўртача бўлганлиги боис  (=1,0, суғориш жараёнида азотнинг йўқотилиш коеффициенти (К2) ни 0,85 га, азотдан фойдаланиш коеффициенти  (К1) ни 0,7 га тенг деб олсак, у ҳолда:

П = W·К1·К2·К3/В ·( = 127 750·07·0,85·0,85/160·1,0 =

= 403,8 ( 404 га.

Демак, махсус суғориш тизимининг майдони (нетто) 404 га бўлиши лозим.

Суғориладиган даланинг етак қисмида оқова сувларни қабул қилиш учун умумий майдоннинг 3–5 % ҳажмида буфер зонаси ташкил етилишини инобатга оладиган бўлсак (404 га. нинг 4 % тахминан 18 га) махсус суғориш тизимининг умумий майдони (брутто) 404+18=422 га. ни ташкил етади.

Чиқинди сувларнинг таркибидаги барча озиқ моддалар (Н, П2О5 ва К2О) бўйича юқоридаги услуб асосида суғориш тизимининг майдони аниқлаб чиқилади ва бунда қайси бир озиқ модда бўйича енг катта майдон талаб етилаётган бўлса махсус суғориш тизимининг майдони шу кўламда ташкил етилади.

Агар чиқинди сувнинг таркибида умумий азот миқдори 80–120 мг/л. дан кам бўлса, у ҳолда екинларни суғориш режими ўсимликнинг сувга бўлган умумий еҳтиёжига кўра аниқланади. Бунда суғориш тизимининг майдони чиқинди сувларнинг йиллик ҳажми (Wйил, м3) ни екинларни ўртача мавсумий суғориш меъёри (Мўрт, м3/га) га бўлиш орқали аниқланади, яъни

П = Wйил/Мўрт, га.

4- масала. Чиқинди сувларнинг йиллик миқдори 365 000 м3 ва екинларни мавсумий суғориш меъёри ўртача 4000 м3/га бўлса, махсус суғориш тизимининг умумий майдонини ҳисобланг.

Йечиш.  Махсус суғориш тизимининг майдони (нетто) қуйида-гига тенг:

П = Wйил/Мўрт = 365 000/4000 = 91 га.

Буфер зонаси майдони унинг 4 % ни ташкил етади деб олсак, тизи-мнинг умумий майдони (брутто) 91+3,64=91,64(95 га бўлиши керак.

Топшириқлар. 1. Чорвачилик корхонасининг чиқинди сувлари таркибида азот миқдори 420 мг/л. га тенг, азот билан юқори даражада таъминланган тупроқларда режалаштирилган ҳосил билан 180 кг азот олиб чиқиб кетиладиган бўлса, 1 га майдонга берилиши мумкин бўлган чиқинди сувнинг миқдорини аниқланг.


2. Чорвачилик корхонасининг суюқ гўнггининг намлиги 86 % га тенг. Суюқ гўнг намлигини 98,5 % гача йетказиш учун уни неча марта суюлтириш лозимлигини аниқланг.


3. Чорвачилик корхонасида йил давомида 1 200 000 м3 чиқинди сув тўпланади. 1 л сув таркибида азот миқдори 420 мг. га тенг. Азот  билан кам таъминланган тупроқларда ҳосил билан гектаридан 180 кг азот олиб чиқиб кетилади. Суюқ гўнгни 6 ой давомида сақлаш жараёнида 20 % ва суғориш вақтида 15 % азот йўқотилади. Сув таркибидаги озиқ модданинг ўсимликлар томонидан ўзлаштирилиш коеффициенти 0,7 га тенг бўлса, ташкил етилажак суғориш тизимининг майдонини ҳисобланг.

2. ЕГАТЛАБ СУҒОРИСҲ ТЕХНИКАСИ

ЕЛЕМЕНТЛАРИНИ ҲИСОБЛАСҲ

Суғориладиган даланинг майдони унинг релйефи, тупроқ ва хўжаликнинг мавжуд шароитларидан келиб чиққан ҳолда белгиланади. Қишлоқ хўжалик техникасидан самарали ва сувдан тежамли фойдаланиш учун суғориладиган участкаларнинг узунлиги 400 м. дан 1200 м. гача ва ени 400–500 м. қилиб олиниши мақсадга мувофиқ. Бунда муваққат суғориш тармоқлари бўйлама схемада жойлаштирилганда енг кўпи билан 1200 м, кўндаланггига жойлаштирилганда 800 м қилиб олинади.

Суғориладиган  участкаларга сув тақсимлашда муваққат суғо-риш тармоқларидан фойдаланилади. Муваққат суғориш тармоқлари бў-либ ўқариқлар, бешамаклар, егатлар, жўяклар ҳисобланади.

Муваққат суғориш тармоқлари суғориладиган участкада бўйламасига ёки кўндаланггига жойлаштирилиши мумкин. Агар суғориш егатларининг йўналиши муваққат ариқ йўналиши бўйича олинса муваққат суғориш тармоқлари бўйлама (1а- расм) ва кўндаланггига олинса кўндлаланг схемада жойлаштирилган бўлади (1б- расм). 

Муваққат суўориш тармоқларини бўйлама ёки кўнданаг схемада жойлаштиришда участканинг нишоблиги еътиборга олинади: кичик нишобли (и<0,002) йерларда суғориш тармоқлари бўйлама схемада, катта нишобли йерларда  (и>0,008) еса кўндаланг схемада жойлаштирилади, ўртача нишобли йерларда (и=0,002–0,008) муваққат суғориш тармоқларини бўйлама ёки кўндаланг жойлаштириш схе-маларидан фойдаланиш мумкин. Бундай ҳолларда муваққат суғориш тармоқлари ўрнида ёпиқ суғориш тармоқларидан фойдаланиш яхши натижа беради. 

Суғориш тармоқлари бўйлама схемада жойлаштирилганда суғо-риш суви муваққат ариқдан ўқариқларга ва ундан егатларга тақсим-ланади, кўндаланг схемада жойлаштирилганда еса ўқариқдан беша-макларга ёки тўғридан-тўғри егатларга тақсимланади.

Суғориш тармоқлари бўйлама схемада жойлаштирилганда муваққат ариқлар орасидаги масофа 70–200 м қилиб олинади ва унинг сув сарфи 40–60 л/сек. атрофида бўлиши (ҳар бир ўқариққа 15–20 л/сек. дан сув тақсимланади), кўндаланг схемада жойлаштирилганда еса сув сарфи 40 л/сек. бўлиши лозим.
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	1 – Хўжаликлараро тақсимлагич

2  – Хўжалик тақсимлагичи
3 – Участка тақсимлагичи
4 – Муваққат ариқ

5 – Бешамак
6 – Суғориш егати 


1-
расм. Муваққат суғориш тармоқларини жойлаштириш схемалари:
а – бўйлама ва б – кўндаланг.

Қишлоқ хўжалик екинларини суғоришнинг сифати (суғориш суви-нинг дала бўйича бир текисда тақсимланиши, тупроқнинг ҳисобий (фаол) қатламини бир хилда намиқтириш, сув исрофгарчилигини камай-тириш, суғоришда иш унумдорлигини ошириш ва б.) суғориш техникаси елементларини қай даражада тўғри танланганлиги ва татбиқ етилганлигига бевосита боғлиқдир.


Суғориладиган деҳқончилик амалиётида тупроқ юзаси (усти) дан (егатлаб, йўлаклаб (пол олиб) ва чек олиб бостириб) суғориш 

усули жуда кенг қўлланилиб келинаётган бўлиб, суғориладиган дала-ларнинг шакли ва ўлчамлари екинларни парваришлаш ва, шунингдек, суғоришларни амалга оширишда муҳим аҳамиятга ега. Суғори-ладиган даланинг ўлчами даланинг нишоблиги ва мавжуд объектив шароитларга боғлиқдир. Жойнинг нишоблигига кўра муваққат суғо-риш тармоқлари суғориладиган участкада кўндаланг  ёки бўйлама схемаларда жойлаштирилиши мумкин. Шунга кўра даладаги ўқариқ-лар ва муваққат тармоқлар сони, улар орасидаги масофалар, уларнинг сув сарфи турлича бўлади.

Егатлаб суғориш техникаси елементлари бўлиб егатнинг узунлиги (ле), егатга сув бериш давомийлиги (те) ва бериладиган сув миқдори (қе), егатни жиҳозлаш материаллари, қатор орасининг кенглиги (а), егатнинг чуқурлиги (Ҳ) кабилар ҳисобланади. Ушбу елементларни нотўғри танланиши тупроқни ортиқча намиқиши ёки йетарли даражада намиқмаслигига, нурашига, қўлланилган ўғитларнинг ювилиб кетиши-га ва оқова сув миқдорини кўпайишига олиб келади. Шунингдек, сувдан фойдаланиш коеффициенти ва сувчининг иш унумдорлиги пасайиб кетади. Шу сабабдан суғориш техникаси елементларини тўғри танлаш масаласига алоҳида еътибор қаратилмоғи талаб етилади.

Ҳар бир егатга сув тақсимлаш миқдори (қе), қатор орасининг кенглиги (а) ва егат узунлиги (ле) егатнинг йўналиши бўйича даланинг нишоблиги ва тупроқнинг сув ўтказувчанлигига кўра Н. Т. Лактайев  берган тавсиялар асосида танлаб олиниши мумкин (1- ва 2- жадваллар).

Егат узунлиги (ле, м) муайян шароит учун қуйидаги ифода ёрдамида ҳисобланади:
ле = 3600·(қе·те/м·а),

бу йерда  м – суғориш меъёри, м3/га;

  қе – егатга сув тақсимлаш миқдори, л/сек.;

  те – егатга сув тақсимлаш давомийлиги, соат;

  3600 – доимий сон (1 соатдаги секундлар сони);

  а – қатор орасининг кенглиги, м.

Егат узунлигини йўл қўйиладиган енг катта миқдори (ллим, м) сувни егат охиригача йетиб бориши (т1) ва енг катта сув сарфи (қлим) ни синггиш кўрсаткичларига боғлиқ бўлиб, у қуйидагича ҳисобланади:

1- жадвал

Егатнинг сув сарфи доимий бўлган шароитда суғориш техникасининг

тавсия етилган елементлари (Лактайев Н. Т. бўйича)
	Тупроқнинг сув ўтказувчанлиги


	Кўрсаткичлар
	Егат йўналиши бўйича нишоблик

	
	
	0,04
	0,01
	0,005
	0,00175
	0,0005

	Кучли – қумлоқ, 1 м чуқурликда шағал ётқизиқли йенгил қу-моқ тупроқлар


	ле
	40
	105
	180
	200
	150

	
	қе
	0,1
	0,5
	0,75
	1,5
	1

	
	т1
	5,5
	1,3
	3,0
	1,25
	1,8

	
	т2
	2,5
	1,9
	0,5
	0,75
	0,2

	
	тум
	8
	3,2
	3,5
	2
	2

	Юқори – йенгил, катта қатламли қумоқ туп-роқлар


	ле
	75
	130
	250
	300
	250

	
	қе
	0,1
	0,25
	0,75
	1
	0,75

	
	т1
	7,8
	4,6
	2,8
	3,1
	4,6

	
	т2
	14
	9,4
	5,9
	5,2
	5,8

	
	тум
	6,2
	4,8
	3,1
	2,1
	1,2

	Ўртача – ўртача қумоқ тупроқлар


	ле
	100
	175
	300
	300
	350

	
	қе
	0,1
	0,25
	0,5
	0,5
	0,5

	
	т1
	6
	5
	5,2
	6
	10

	
	т2
	17
	11
	7,8
	6,5
	4

	
	тум
	23
	16
	13
	12,5
	14

	Суст – оғир қумоқ тупроқлар


	ле
	150
	200
	325
	400
	600

	
	қе
	0,1
	0,1
	0,25
	0,25
	0,5

	
	т1
	9
	18
	19
	20
	13

	
	т2
	32,5
	29
	26
	17
	8

	
	тум
	41,5
	47
	36
	37
	21

	Кучсиз – соз, сув ўтказмайдиган қат–лам ётқизиқли қумоқ тупроқлар


	ле
	125
	150
	250
	300
	600

	
	қе
	0,05
	0,05
	0,1
	0,1
	0,25

	
	т1
	14
	20
	20
	34
	35

	
	т2
	76
	67,5
	55
	41
	20

	
	тум
	90
	87,5
	75
	75
	55


2- жадвал

Ўзгарувчан оқим билан суғориш шароитида егатлаб суғориш

техникасининг тавсия етилган елементлари (Лактайев Н. Т. бўйича)

	Тупроқнинг сув ўтказувчанлиги


	Кўрсат–кичлар
	Егат йўналиши бўйча даланинг нишоблиги

	
	
	0,004
	0,01
	0,005
	0,00175
	0,0005

	Кучли – қум–лоқ, 1 м чу-қурликда шағал ётқизиқли йенгил қумоқ тупроқлар


	ле
	40
	105
	200
	250
	–

	
	қ1/қ2
	0,1/0,05
	0,5/0,25
	1/0,5
	2/1
	–

	
	т1
	5,5
	1,3
	1,7
	1,1
	–

	
	т2
	2,5
	1,9
	1,3
	0,8
	–

	
	тум
	8
	3,2
	3
	1,9
	–

	Юқори – йенгил, ката қатламли қумоқ тупроқлар


	ле
	75
	130
	300
	350
	–

	
	қ1/қ2
	0,1/0,05
	0,25/0,125
	1/0,5
	1,5/0,75
	–

	
	т1
	7,8
	4,6
	2,4
	1,8
	–

	
	т2
	6,2
	4,8
	3,1
	3,2
	–

	
	тум
	14
	9,4
	5,5
	5,0
	–

	Ўртача – ўрта-ча қумоқ туп-роқлар 


	ле
	100
	175
	350
	350
	400

	
	қ1/қ2
	0,1/0,05
	0,25/0,125
	0,75/0,375
	0,75/0,375
	0,75/0,375

	
	т1
	6
	5
	3,8
	4,5
	0,5

	
	т2
	17
	11
	7,2
	7
	3,5

	
	тум
	23
	16
	11
	11,5
	11

	Суст – оғир қу–моқ тупроқлар


	ле
	100
	200
	400
	400
	600

	
	қ2
	0,05/0,25
	0,1/0,05
	0,05/0,25
	0,5/0,25
	0,75/0,375

	
	т1
	12
	18
	6,5
	7,5
	10,9

	
	т2
	37
	29
	18,5
	15,5
	8,1

	
	тум
	49
	47
	25
	23
	19

	Кучсиз – соз, сув ўтказмай-диган қатлам ётқизиқли қу-моқ тупроқлар


	ле
	125
	250
	350
	450
	700

	
	қ1/қ2
	0,01/0,025
	0,1/0,05
	0,25/0,0125
	0,25/0,125
	0,5/0,25

	
	т1
	14
	18
	10
	18
	18

	
	т2
	86
	67
	40
	41
	26

	
	тум
	100
	85
	50
	59
	44


Изоҳ: ле – егат узунлиги, м; қ1 ва қ2 – егатга ўзгарувчан сув сарфи миқдорлари, л/сек.; т1 ва т2 – қ1 ва қ2 сарфда суғориш давомийлиги, соат; тум – суғоришнинг умумий давомийлиги, соат.

ллим = қлим/Х0 · ( · кст,

бу йерда Х0  – егатнинг бош қисмидаги намиқиш периметри (0,1·қлим1/2·ие1/6), м; 

( – егат узунлиги бўйича намиқиш переметрини камайишини ҳисобга олувчи коеффициент (0,75–0,85); 

кст – сувни муқаррар сингиш тезлиги коеффициенти, мм/сек.
Егатга сув тақсимлаш миқдори (қе, л/сек.) еса қуйидагича ҳисоб-ланади:

қе =1,28·ҳ·
[image: image5.wmf]i

,

бу йерда    и – егатнинг бўйлама нишоблиги;

ҳ – егатга ҳ=0,6·Ҳ–2( ифодаси ёрдамида аниқланади,

бу йерда  0,6  – қатор орасининг кенглиги, м;

Ҳ – егатнинг умумий чуқурлиги, см;

( – дала юзасининг текисланганлик даражаси (лойиҳага нисбатан қанча см фарқ қилиши).
Одатда даланинг текисланганлик даражаси ±2–3 см. дан ортиқ фарқ қилмаслиги лозим. Далани текислашдаги фарқ бўйича егатнинг сув тўлиш чуқурлиги турлича бўлади (3- жадвал).

3-  жадвал

Даланинг текисланганлик даражасига боғлиқ ҳолда егатга берилиши мумкин бўлган сув чуқурлиги (Рижов С. Н. бўйича)

	Қатор орасининг кенглиги, м
	Егатнинг умумий чу–қурлиги, см
	Даланинг текисланганлик даражасига кўра егатга берилиши мумкин бўлган сув чуқурлиги, см

	
	
	(3 см
	(4 см
	(5 см

	80
	18
	8
	7
	6

	90
	27
	7
	12
	11


Егатга енг кўп сув бериш миқдори (қлим, л/сек.) егатнинг сув ўтказувчанлик қобилиятига боғлиқ бўлиб, егат тубининг нишоблиги 0,003 дан кичик бўлган йерлар учун С. М. Кривовяз таклиф етган қуйидаги боғлиқлик орқали аниқланади:

қлим =1,28·
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бу йерда    ие – егат тубининг нишоблиги;

де – егатнинг чуқурлиги, м; 

( – даланинг текисланганлик аниқлиги, см.

Ювилишга бардошлилиги турлича бўлган тупроқлар учун сувни егатга йўл қўйиладиган сарфи қуйидаги ифода ёрдамида ҳисобланади:

қлим = қксс/ие,

бу йерда қлим – енг катта сув сарфи (ювилишга ўртача ва кучсиз қаршилик кўрсатувчи тупроқлар учун 0,004 л/сек. ва катта қаршилик кўрсатувчи тупроқлар учун 0,005 л/сек.); 

қксс – егатнинг камайтирилган сув сарфи, л/сек.

1-
масала. Агар ғўза қатор орасининг кенглиги 60 см, суғориладиган даланинг бўйлама нишоблиги 0,001 га тенг бўлса ва текисланганлик дараждаси лойиҳадан ±3 см. га фарқ қилса, егатга сув тақсимлаш  миқдорини ҳисобланг.

Йечиш. 3- жадвал маълумотларига кўра ушбу шароитда егатга берилиши мумкин бўлган сув чуқурлиги 8 см. га тенг. Шунга кўра егатга сув тақсимлаш миқдори

қе=1,28·ҳ·
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0

=1,28·8·0,0316=0,32 л/сек. ни 

ташкил етади.

Егатга тақсимланадиган сув миқдори (қе) ўқариққа берилган сув миқдори (Қўқнт, л/сек.) ва бир вақтда сув тақсимланадиган егатлар сони (не) га кўра ҳам ҳисобланади:

қе =Қўқнт/не, л/сек.

2- масала. Ўқариқнинг сув сарфи 38 л/сек. ва бир вақтда сув тақсимланадиган егатлар сони 90 та бўлса, ҳар бир егатга тақсим-ланадиган сув миқдорини аниқланг.

Йечиш.           қе =Қўқнт/не = 38 / 90 = 0,42  л/сек.

Бу йерда қе нинг миқдорини 1- жадвалдаги маълумотларга тўғри келиши инобатга олиниши  керак. 

Егатга сув бериш давомийлиги (те) суғориш меъёри (м), егат узунлиги (ле), қатор орасининг кенглиги (а) ва егатга сув тақсимлаш миқдори (қе) га боғлиқ бўлиб у қуйидаги ифода ёрдамида ҳисобла-ниши мумкин:

те=(00001·м·ле·а)/(3600·қе), соат.

Далада бир ўқариққа бириктирилган майдонда олиниши лозим бўл-ган егатлар сони қуйидаги ифода ёрдамида ҳисобланади:

не = Вўқ/а,
бу йерда    Бўқ – ўқариқнинг узунлиги, м;

           а – қатор орасининг кенглиги, м.

Муваққат суғориш тармоқларини суғориладиган участкада бўйлама жойлаштириш схемаси қўлланилаётган шароитда ўқариқнинг узунлиги (Бўқ) даланинг ени (Бдала) ни шу далада бўйлама олинган муваққат ариқлар сони (нма) га бўлиш орқали аниқланади, яъни:

Бўқ = Бдала/нма, м.

Бу йерда тупроқ иш ҳажмини камайтириш мақсадида ўқариқнинг узунлиги 70 м. дан қисқа бўлмаслиги лозим.

3- масала. Даланинг ени 288 м, ғўза қатор орасининг кенглиги 90 см бўлса, ўқариқнинг узунлигини ва ҳар бир ўқариқдан сув тақсимланадиган егатлар сонини аниқланг.

Йечиш. Ўқариқнинг узунлиги қуйидагича аниқланади:

Вўқ=Вдала /нма=288/3=96 м.

Демак, даланинг ени бўйича ҳар бири 96 м. дан бўлган учта ўқариқ олинади. Ҳар бир ўқариқ доирасида олинадиган егатлар сони еса қуйидагига тенг:

Не=Вўқ /а=96/0,9=106.

Муваққат ариққа бириктирилган майдонни суғориш давомийлиги 2 кундан кўп бўлмаслиги лозим, яъни қуйидаги тенгликни қаноат-лантириши керак:

тма=Wма·м/86,4·Қмант (48 соат,

бу йерда   Wма – муваққат ариққа бириктирилган майдон, га;

м – супъориш меъёри, м3/га;

Қмант – муваққат ариққа тақсимланадиган сув миқдори, л/сек.

Муваққат суғориш тармоқларини кўндаланг жойлаштириш схе-масида муваққат ариқнинг сув сарфи 40 л/сек. дан ва бўйлама схемасида 60 л/сек. дан кўп бўлмаслиги керак, акс ҳолда сувчи ундан унумли фойдалана  олмайди.

4- масала. Суғориладиган даланинг узунлиги 480 м, ени 240 м, ғўзани суғориш меъёри 1000 м3/га ва ҳар бир егатга тақсимланадиган сув миқдори 0,75 л/сек., қатор орасининг кенглиги 90 см. ни ташкил еца ва суғориш 2 кундан ортиқ давом еттирилмаслиги лозим бўлса, муваққат ариққа тақсимланадиган сув миқдори, суғо-риш такрорийлиги ва давомийлиги  ҳисоблансин.

Йечиш. Биринчи навбатда суғориладиган даланинг юзаси аниқ-ланади. У қуйидагича ҳисобланади:

Wма=480·270 = 115 200 м2 = 11,52 га.

Демак, муваққат ариққа бириктирилган майдон 11,52 га. га тенг. Мазкур далани суғориш 2 кундан (тма) ортиқ давом еттирилмаслигини ҳисобга оладиган бўлсак, муваққат ариқнинг талаб етилаётган  сув сарфини қуйидагича ҳисоблаш мумкин:

Қмант = Wма·м/86,4·тма=11,52·1000/86,4·2=66,7 л/сек.

Ҳар бир егатга тақсимланадиган сув миқдори (қе) ни 0,75 л/сек. деб олсак, бир вақтда сув тақсимланадиган егатлар сони (нъе) қуйида-гига тенг бўлади:

нъе= Қмант/қе= 66,7/0,756 = 89 та егат.

Даланинг ени бўйича битта ўқариқ олинган, яъни Бдала=Бўқ бўл-са, далада олинадиган егатларнинг умумий сони

не=Бўқ /а=240/0,9=266 тани ташкил етади.

Ўқариқдаги сув миқдори билан бир вақтда 89 та егатга сув тақсимлаш имкони бўлганлигидан егатларга сув тақсимлаш такрорий-лиги

( = не /нъе= 266/89 = 3 га тенг бўлади.
Муваққат ариққа бириктирилган майдонни суғориш  давомийлиги еса

тма=Wма·м / 86,4·Қмант=11,52·1000 / 86,4·66,7=

=11520 / 5762,9 = 2 кунга тенг.

Топшириқ. Ғўза даласининг ени 150 м, узунлиги 400 м, суғо-риш меъёри 900 м3/га, ҳар бир егатга тақсимланадиган сув миқдори 0,60 л/сек. ва қатор орасининг кенглиги 90 см. га тенг бўлиб, суғоришни 2 кундан ортиқ давом еттирилиши мумкин бўлмаса, талаб етилаётган сув миқдори (Қмант), бир вақтда сув тақсимланадиган егатлар сони (нъе), егатларга сув тақсимлаш такрорийлиги (() ва суғо-риш давомийлиги (тма) ни ҳисобланг. 

3. ХЎЖАЛИК СУВДАН ФОЙДАЛАНИСҲ РЕЖАСИНИ ТУЗИСҲ

Хўжалик сувдан фойдаланиш режаси бир йилда икки маротаба – вегетация (1.ИВ–1.Х) ва новегетация (кузги-қишки, ҳамда ерта баҳорги суғоришлар учун 1.Х–1.ИВ) даврлари учун тузилади.

Вегетация (ўсув) даври учун тузиладиган сувдан фойдаланиш режаси (СФР) да барча қишлоқ хўжалик екинлари, боғлар, узумзорлар ва бошқа дарахтзорлар, ғўза ва бошқа чопиқ қилинадиган екин-ларни қатор ораларига ишлов бериш билан боғлиқ ҳолда ўсув давридаги суғоришларни ўтказиш кўзда тутилади.

Сувдан фойдаланувчи хўжалик бўйича сувдан фойдаланиш режасини тузиш учун қуйидаги бирламчи материаллар талаб етилади:

- хўжалик йерларининг чегаралари, хўжалик тақсимлаш каналлари, чегаралаб қўйилган суғориладиган участкаларнинг тартиб рақамлари, коллектор-зовур ва сув ташлаш тармоқлари, хўжаликлараро тармоқла-рдан сув олиш жойлари, гидротехника иншоотлари, сув ўлчаш постлари, йўллар ва дарахтзорлар кўрсатилган плани;

- хўжаликнинг муайян йил учун юқори ташкилотлар  томонидан тасдиқланган екин  майдонлари  режаси (унда екин майдонларининг қайси суғориш тармоқларидан (хўжалик ва хўжаликлараро) сув олишлиги ва қайси гидромодул раёнга мансублиги кўрсатилган бў-лади);

· ушбу гидромодул раёнлар бўйича қишлоқ хўжалик екинларини суғориш режими ведомости (жадвали).

Хўжалик суғориш тармоғидаги сувни бошқариш екин майдон-ларидан юқори ва барқарор ҳосил олиш мақсадида бажариладиган ишлар (тизимни қулай иш ҳолатида тутиб туриш, агротехник талабларни амалга ошириш ва б.) ни амалга ошириш режалари билан мувофиқ ҳолда олиб борилиши шарт. СФРни тузишда бундай ёндашиш аниқ ишлаб чиқариш йўлини белгилайди.

Амалда СФРнинг моҳияти ҳар бир сувдан фойдаланувчи хўжа-ликнинг сувга бўлган еҳтиёжини аниқлаган ҳолда ушбу талабларни бажариш учун сув манбаидан унинг сув режимини ҳисобга олган ҳолда керакли сув ҳажмини қабул қилиб олиб, уни суғориш тизими бўйича тақсимлаш тартибини белгилаш демакдир.

СФР икки босқичда тузилади: дастлаб сувдан фойдаланувчи фермер хўжаликлари учун хўжалик СФРлари тузилади. Бунда хўжаликка олинадиган сувнинг ҳажми, муддатлари, тартиби ва суғориш жараёнини ташкил етиш ишлари назарда тутилади. Иккинчи босқичда сувдан фойдаланувчи хўжаликлар СФРлари умумлаштирилиб, сувдан фойдала-нувчилар уюшмаси (СФУ) бўйича СФР тузилади.

Бу тартибда тузилган СФРда хўжаликларга ортиқча сувни берилиши, сувни филтрацияга ва оқовага исроф бўлишини олдини олиш билан бирга екинларни суғориш ва ундан кейин ўтказиладиган агротехник тадбир-ларни бажариш муддатларини ўзаро мувофиқлаштириш имкони ярати-лади.

Қуйида хўжалик сувдан фойдаланиш режасини тузиш тартиби билан танишамиз. Айтайлик, фермер хўжалиги Тошкент вилоятидаги ВИ гидромодул раёнда жойлашган, унинг умумий майдони 740 га ва екинларни суғориш режими ведомости 4- жадвалда келтирилгандек бўл-син (екинларни суғориш режими ведомости «Екинларни суғориш асослари» (Артукметов З. А., Шералийев Х. Ш., Т., 2006) дарслигидан олинади).

4- жадвал маълумотлари асосида хўжаликда сувдан фойдаланиш режаси лойиҳалаштирилади, яъни фермер хўжалиги учун талаб қилина-ётган декада (ўн кун) лик сув миқдорлари ҳисоблаб чиқилади (5- жадвал). Юқорида қабул қилинган суғориш режими асосида ҳар бир декадада екинларнинг суғорилиши лозим бўлган майдони (Ф1) қуйидагича аниқланади:

Ф1= (Фум /т)·т1,

бу йерда Фум – екиннинг умумий майдони, га; 

 т – ҳар бир суғоришнинг давомийлиги, сутка; 

 т1 – екинни декадада суғориш давомийлиги, сутка.

4- жадвал

Тошкент вилоятидаги ВИ гидромодул раёнда екинларни суғориш 
режими ведомости
	Екин 

тури
	Суғориш схемаси (сони) ва умумий меъёри, м3/га
	Суғориш меъёри, м3/га
	Суғориш муддати
	Суғориш давомийлиги, сутка

	
	
	
	-дан
	-гача
	

	Ғўза 
	1–3–0

5000
	1200

1300

1300

1200
	1.ВИ

26.ВИ

16.ВИИ

6.ВИИИ
	25.ВИ

15.ВИИ

5.ВИИИ

31.ВИИИ
	25

10

21

26

	Беда
	6

6900
	1200

1200

1300

1200

1100

1000
	1.В

26.В

16.ВИ

6.ВИИ

26.ВИИ

15.ВИИИ
	25.В

15.ВИ

5.ВИИ

25.ВИИ

15.ВИИИ

10.ИХ
	25

21

20

20

21

26

	Макка-жўхори
	5

4800
	900

1000

1000

1000

900
	11.В

1.ВИ

16.ВИ

26.ВИ

11.ВИИ
	31.В

15.ВИ

25.ВИ

10.ВИИ

31.ВИИ
	21

15

10

15

21


Масалан, ғўзанинг умумий майдони (Фум) 500 га, 1- суғориш давомийлиги 25 кун бўлса, июлнинг биринчи декадасида суғорилиши лозим бўлган майдон қуйидагига тенг бўлади:

Ф1= (500 / 25)·10 = 200 га.

Биринчи суғоришнинг меъёри (м1) 1200 м3/га бўлганлигидан 200 га майдон (Ф1) учун талаб қилинаётган умумий сув миқдори (Қум) қуйидагига тенг:


Қум = Ф1·м1= 200 ·1200 = 240 000 м3.


Умумий талаб етилаётган сув миқдори (Қум) бўйича сувга бўлган еҳтиёж (Қнт) ни л/сек. ҳисобида аниқлаш мумкин:

Қнт = Қум /т ·86,4 = 240 000/10·86,4 = 278 л/сек.
Демак, июн ойининг биринчи декадасида ҳар гектарига 1200 м3/га меъёрда сув сарфлаб 200 га ғўзани суғориш учун хўжаликка Р–7–2 тақсимлагичи орқали ҳар секундда 278 литрдан сув тушиб туриши керак. Беда даласи учун (Ф1=71 га) шу муддатда 99 л/сек., маккажўхори даласи учун еса (Ф1=47 га) 54 л/сек. сув талаб етилади. Томорқа хўжаликларидаги екинларни суғориш учун талаб етилаётган сув миқдори 1 апрелдан 30 сентабргача ҳар бир гектар учун доимий равишда 0,45 л/сек. миқдорида қабул қилинган бўлиб, бизнинг мисолимизда 20 га майдон учун талаб қилинаётган сув миқдори кўрсатилган муддат учун 9 л/сек. (20·0,45) га тенг. Шундай қилиб, июн ойининг биринчи декадасида хўжалик бўйича талаб етилаётган жами сув миқдори (Қумнт) қуйидагига тенг:

Қумнт = Қғнт+Қбнт+Қмнт+Қтнт = 278+99+54+9 = 440 л/сек.

Хўжалик сув тақсимлагичи (Р–7–2) нинг фойдали иш коеффициенти      ((Р–7–2) 0,70 га тенг бўлса, ушбу муддатда сув манбаидан хўжа-ликка тақсимланиши лозим бўлган сув миқдори (Қбр) ни қуйидаги ифода ёрдамида ҳисоблаш мумкин:

Қбр = Қнт /(Р–7–2= 440/0,70 = 629 л/сек.

Шундай қилиб, июн ойининг биринчи декадасида 200 га ғўза, 71 га беда, 47 га маккажўхори ва 20 га томорқа йерларини суғориш учун П–7–2 тармоғига 629 л/сек. сув тақсимланиши лозим. Бу еса хўжаликка декада бўйича ҳар секундда 440 литрдан сув тушиб туришини таъминлайди ҳамда шу муддатда ҳар бир екин турини ҳисобий суғориш режимига мувофиқ зарурий сув билан таъминлаш имкониятини яратади.

5- жадвал 

Хўжаликдаги екинларни суғориш учун талаб қилинаётган декадалик сув миқдорлари ведомости

	Суғориш тармоғи ва унинг Ф.И.К.
	Екин тури, суғо-риш схемаси ва меъёри, м3/га
	Майдони, га
	Кўрсат-кичлар
	Ўлчов бирлиги
	Май
	Июн

	
	
	
	
	
	Ўн кунликлар

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	Р–7–2

0,70
	Ғўза

1–3–0

5000
	500
	т1
Ф1
Қум
Қнт
	сут.

га

минг м3

л/сек.
	0

0

0

0
	0

0

0

0
	0

0

0

0
	10

200

240

278
	10

200

240

278
	5/5

100/125

120/162

278/376

	
	Беда

6

6900
	150
	т1
Ф1
Қум
Қнт
	сут.

га

минг м3

л/сек.
	10

60

72

83
	10

60

72

83
	5/6

30/44

36/53

83/102
	10

71

85

99
	5/5

35/37

42/48

97/111
	10

75

98

114

	
	Маккажўхори

2–3–1

4800
	70
	т1
Ф1
Қум
Қнт
	сут.

га

минг м3

л/сек.
	0

0

0

0
	10

33

30

34
	11

37

33

35
	10

47

47

54
	5/5

23/35

23/35

53/81
	5/5

35/23

35/23

81/53

	
	Томорқа
	20
	Қнт
	л/сек.
	1 апрелдан 30 сентабргача доимий 9 л/сек.

	   Жами: 
	
	Қумнт
Қумбр
	  л/сек.
  л/сек.
	92

131
	126

180
	127/146

181/209
	440

629
	437/479

624/684
	482/552

689/789


5- жадвалнинг давоми

	Суғориш тармоғи ва унинг Ф.И.К.
	Екин тури, су-ғориш схема-

си ва меъёри, м3/га
	Майдо-ни, га
	Кўрсат-кичлар
	Ўлчов бирлиги
	Июл
	Август
	Сентабр

	
	
	
	
	
	Ўн кунликлар

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	Р–7–2

0,70
	Ғўза

1–3–0

5000
	500
	т1
Ф1
Қум
Қнт
	сут.

га

минг м3

л/сек.
	10

250

325

376
	5/5

125/119

162/155

376/358
	11

262

341

358
	5/5

119/96

155/115

358/267
	10

192

230

267
	11

212

254

267
	0

0

0

0
	0

0

0

0
	0

0

0

0

	
	Беда

6

6900
	150
	т1
Ф1
Қум
Қнт
	сут.

га

минг м3

л/сек.
	5/5

38/38

49/47

114/109
	10

75

90

104
	5/6

37/44

44/48

103/93
	10

71

78

90
	5/5

35/29

38/29

89/67
	11

63

63

66
	10

58

58

67
	0

0

0

0
	0

0

0

0

	
	Маккажўхори

2–3–1

4800
	70
	т1
Ф1
Қум
Қнт
	сут.

га

минг м3

л/сек.
	10

47

47

54
	10

33

30

34
	11

37

33

35
	0

0

0

0
	0

0

0

0
	0

0

0

0
	0

0

0

0
	0

0

0

0
	0

0

0

0

	
	Томорқа
	20
	Қнт
	     л/сек.
	1 апрелдан 30 сентабргача доимий 9 л/сек.

	   Жами: 
	
	Қумнт
  Қумбр
	     л/сек.
     л/сек.
	553/548

790/783
	523/505

748/721
	505/495

721/707
	457/366

653/523
	365/3463

521/490
	342

489
	76

109
	9

13
	0

0


Хўжалик бўйича умумий сувга бўлган еҳтиёж:

Қумнт = Фғ·Мнтғ+Фб·Мнтб +Фм·Мнтм+Фт·Мнтт = 500 ·5000 + 150 ·6900 + 70 · 4800 +  20 ·7100 = 4 013 000 м3. 

Қумбр = Қумнт/(Р–7–2 = 4 013 000/0,70 = 5 732 857 м3 ( 5 733 000 м3.

Ҳар бир декада учун талаб қилинаётган сув миқдорлари бўйича туман қишлоқ ва сув хўжалик бошқармаси ёки суғориш тизимлари бошқармасига қуйидаги шаклда талабнома берилади (6- жадвал):

6- жадвал 

Хўжаликка сув олиш учун талабнома

	Сув тақ-сим-лагич


	Екин тури


	Май-дони, га


	Сув тақсимлаш муддати


	Талаб қилина-ётган сув миқдори, л/сек.


	Хўжалик тармоғи-нинг Ф.И.К.


	Тақсимланиши лозим бўлган сув миқдори



	
	
	
	-дан


	-гача


	
	
	л/сек.


	м3/сек.

	Р-7-2
	Ғўза


	500
	1.ВИ
	10. ВИ 
	278
	0,70
	397,1
	0,3971

	
	Беда


	150
	1.ВИ
	10. ВИ
	99
	0,70
	141,4
	0,1414

	
	Макка-

жўхори


	70
	1.ВИ
	10. ВИ
	54
	0,70
	77,1
	0,0771

	
	Томорқа


	20
	1.ВИ
	10. ВИ
	9
	0,70
	12,9
	0,0129

	Жами:


	440

	0,70
	628,5
	0,6285


Топшириқ. 7- жадвалда берилган маълумотлар бўйича хўжалик учун сувдан фойдаланиш режасини тузинг.

7- жадвал

Сувдан фойдаланиш режасини тузиш учун дастлабки маълумотлар
	Вариант №


	Вилоят
	Тупроқ минтақаси
	Гидромодул раёнлар
	Суғориш тармоғи ва 
унинг Ф.И.К.
	Екинлар тури ва уларнинг майдони, га

	
	
	
	
	
	ғўза
	беда
	макка-жўхори
	полиз
	томорқа
	жами

	1
	Андижон
	бўз
	ИИ
	Р–1–2; 0,75
	23
	8
	8
	2
	–
	41

	2
	Андижон
	бўз
	ИИИ
	Р –2–3; 0,74
	10
	4
	1
	1
	–
	16

	3
	Андижон
	бўз
	ИИИ
	Р –3–1; 0,82
	22
	9
	–
	2
	1
	34

	4
	Андижон
	саҳро
	ВИ
	Р –2–4; 0,75
	14
	3
	2
	1
	2
	22

	5
	Андижон
	саҳро
	ВИИИ
	Р –2–1; 0,68
	8
	2
	1
	2
	1
	12

	6
	Андижон
	бўз
	ИХ
	Р –1–1; 0,80
	64
	21
	5
	2
	1
	93

	7
	Фарғона
	бўз
	ИИ
	Жўн; 0,75
	52
	15
	4
	3
	1
	75

	8
	Фарғона
	бўз
	ИХ
	Р –7–1; 0,68
	24
	7
	2
	1
	–
	34

	9
	Фарғона
	саҳро
	ИХ
	Р –7–1; 0,70
	35
	10
	4
	2
	1
	52

	10
	Бухоро
	бўз
	ИИИ
	Р –1–2; 0,68
	24
	9
	7
	2
	1
	43


4. СҲОЛИCҲИЛИК ХЎЖАЛИКЛАРИ УCҲУН СУВДАН ФОЙДАЛАНИСҲ РЕЖАСИНИ ТУЗИСҲ

Қуйида майдони 360 га бўлган шоличилик алмашлаб екиш дала-сида парвариш қилинаётган екинлар тури ва майдони, уларнинг ҳисобий суғориш режимларига кўра сувдан фойдаланишнинг календар (декада-лик) режасини тузиб чиқиш билан танишамиз (8- жадвал).

Алмашлаб екишнинг иккита даласига беда  (55+65=110 га) ва тўртта даласига шоли (60+55+65+60=240 га) екилган бўлсин. Бунда беда мавсумда 1200 м3/га меъёр билан тўрт марта суғорилади. Апрелнинг учинчи ўн кунлигида 1- ва 2- шоли далалари чекларида дастлабки сув қатламини ҳосил қилиш учун 5000 м3/га меъёрда сув берилади, ҳудди шу иш 3- ва 4- далаларда майнинг биринчи декадасида амалга оширилади. Қолган вақтларда шолини суғориш режимига мувофиқ сув қатламини таъминлаб туриш учун сув ҳар хил миқдорларда йетказиб бериб турилади.

Апрелнинг учинчи декадасида алмашлаб екиш участкасининг 1- даласига (60 га) 3000 м3/га ва 2- даласига (55 га) 5000 м3/га сув бериладиган бўлсин. Бунинг учун жами қуйидаги миқдорда сув талаб етилади:

W = Ф1·м1+Ф2·м2 = 60·3000+55·5000 = 455 000 м3.

Май ойининг иккинчи декадасида талаб қилинаётган сув миқдори еса қуйидагига тенг:

W = Ф1·м1+Ф2·м2+Ф3·м3+Ф4·м4+Ф6·м6 =

= 60·3000+55·3000+65·1000+60·1000+65·1200 = 548 000 м3.

Суўориш кечаю-кундуз ташкил қилинадиган шароит учун декада давомида талаб қилинаётган сув миқдори  (Қнетто) ни л/сек. ҳисобида қуйидаги ифода ёрдамида ҳисоблаш мумкин:

Қнетто = W/т·86,4,

бу йерда т – суғоришнинг давом етиш даври ёки декададаги кунлар сони.
8- жадвал

Шоличилик алмашлаб екиш даласидаги екинларни суғоришнинг календар режаси (умумий майдони 360 га)

	Сув тақ-симлагич ва унинг
Ф.И.К.
	 Екин тури


	Май–дони,

га
	Апрел


	Май


	Июн
	Июл


	Август


	Сен-табр

	
	
	
	ИИИ
	И
	ИИ
	ИИИ
	И
	ИИ
	ИИИ
	И
	ИИ
	ИИИ
	И
	ИИ
	ИИИ
	И

	Суғориш меъёри, м3/га

	Р–4

0,90
	Шоли
	60
	3000
	1000
	3000
	2000
	2000
	1000
	2000
	2000
	2000
	1500
	1000
	1500
	1000
	–

	
	Шоли
	55
	5000
	1000
	3000
	2000
	2000
	1000
	2000
	2000
	2000
	1500
	1000
	1500
	1000
	–

	
	Шоли
	65
	–
	5000
	1000
	3000
	2000
	1000
	2000
	2000
	2000
	1500
	1000
	1500
	1000
	1000

	
	Шоли
	60
	–
	5000
	1000
	3000
	2000
	1000
	2000
	2000
	2000
	1500
	1000
	1500
	1000
	1000

	
	Беда
	55
	–
	1200
	–
	–
	1200
	–
	–
	1200
	–
	–
	1200
	–
	–
	–

	
	Беда
	65
	–
	–
	1200
	–
	–
	1200
	–
	–
	1200
	–
	–
	1200
	–
	–

	Декада бўйича талаб қилинаётган сув миқдори, минг м3

	
	455
	806
	548
	605
	546
	313
	480
	546
	558
	360
	426
	438
	302
	125

	Сувга бўлган еҳтиёж (нетто), л/сек.

	
	682
	928
	518
	555
	632
	368
	556
	632
	646
	379
	493
	507
	318
	145

	Сувга бўлган еҳтиёж (брутто), л/сек.

	
	704
	1030
	575
	616
	702
	409
	618
	702
	718
	421
	548
	563
	353
	161

	Умумий талаб қилинаётган сув миқдори: нетто – 6 513,5 ва брутто – 7 237,0 минг м3.


Бизнинг мисолимиздаги биринчи ҳолат учун  (W=455 000 м3, т =10 сут.) унинг миқдори қуйидагига тенг:

Қнетто= W/т ·86,4 = 455 000/10 · 86,4 = 526 л/сек.

Иккинчи ҳолат учун (W = 548 000 м3, т = 10 сут.) еса:

Қнетто = W/т ·86,4 = 548 000/10 ·86,4 = 634 л/сек.

Демак, кўрсатилган даврлар бўйича сувга бўлган талаб тегишли равишда 526 ва 634 л/сек. га тенг. Алмашлаб екиш даласига декада давомида хўжаликка ушбу миқдордаги сувни  келиб тушиб туриши учун хўжалик суғориш тармоқларининг фойдали иш коеффициенти (() ни ҳисобга олган ҳолда талаб қилинаётган сув миқдори  (Қбрутто) қуйидаги ифода ёрдамида ҳисобланади:
Қбрутто = Қнетто /(, л/сек.

Мисолимиздаги биринчи ҳолат учун унинг миқдори қуйидагига тенг: 

Қбрутто = 526/0,90 = 584 л/сек.
Иккинчи ҳолат учун:

Қбрутто = 634/0,90 = 704 л/сек.

Мазкур декадаларда 526 ва 634 л/сек. миқдорларида сув олиш учун сув хўжалиги бошқармаларига тегишли равишда 584 ва 704 л/сек. ҳажмдаги сув учун талабнома берилади.

Алмашлаб екиш даласи бўйича жами талаб қилинаётган (Wумнт, м3) сув миқдори қуйидагича аниқланади:

Wумнт = Ф1·м1+Ф2·м2+...+Фн·мн,

бу йерда м1, м2, мн –  маълум екин тури учун  мавсумий суғо-риш меъёри, м3/га.

Хўжалик суғориш тизимида бўладиган сув исрофгарчилигини ҳисобга олган ҳолда сувга бўлган умумий еҳтиёж (Wумбр, м3) еса қуйидагича ҳисобланади:

Wумбр = Wумнт /(,.

бу йерда ( – хўжалик суғориш тизимининг фойдали иш коеффициенти.

Хўжалик суғориш тизимининг фойдали иш коеффициенти доимий хўжалик сув тақсимлагичи ((хт) ва муваққат суғориш тармоғининг ((мст) фойдали иш коеффициентларини ўзаро кўпайтириш орқали ҳисоб-ланади:

(хст = (хт·(мст.

Агар шоли ўртача ёки кучли шўрланган йерларда парвариш қилинаётган бўлса, куз ёки ерта қиш ойларида шўр ювиш ишларини ўтказиш ҳам режалаштирилади.
Хўжаликда оқова ёки коллектор-зовур сувларидан қайта фойдала-ниладиган бўлса сувдан фойдаланиш режаларига керакли тузатишлар киритилиши лозим, яъни сув манбаидан ўшанча миқдордаги сувнинг кам олиниши режалаштирилади.
Тезкор (оператив) режа-графиклар шоли пайкалларини дастлабки сув билан бостиришда 15–20 кун учун, қолган вақтларда еса доимий сув қалинлигини таъминлаб туриш учун ишлаб чиқилади. Суғориш техника-сининг фойдали иш коеффициенти режадаги ва амалдаги суғориш меъ-ёрларини нисбати бўйича аниқланиб, доимий назорат қилиб турилади.

Топшириқ. 9- жадвалда келтирилган маълумотлар бўйича шоличилик хўжалиги учун сувдан фойдаланиш режасини тузинг.

9- жадвал

Сувдан фойдаланиш режасини тузиш учун дастлабки маълумотлар

	Масала №
	Вилоят


	Тупроқ минтақаси
	Гидромо-

дул раён-

лар
	Суғориш  тармоғи ва    унинг Ф.И.К.
	Екинлар тури ва уларнинг 

майдони, га

	
	
	
	
	
	беда
	шоли
	том-орқа
	жами

	1
	Сирдарё
	бўз
	ВИИИ
	Р–2; 0,78
	312
	682
	226
	1016

	2
	Сирдарё
	саҳро
	ИХ
	Р–3; 0,75
	68
	180
	4
	252

	3
	Тошкент
	бўз
	ВИИИ
	Бўзсу; 0,70
	240
	465
	18
	723

	4
	Тошкент
	саҳро
	ИХ
	Р–1–2; 0,75
	192
	636
	26
	854

	5
	Хоразм
	бўз
	В
	Шовот; 0,78
	295
	536
	24
	855

	6
	Хоразм
	саҳро
	ВИ
	Полвон; 0,72
	236
	465
	16
	718


5. СУҒОРИСҲЛАРНИНГ ТЕЗКОР РЕЖА-

ГРАФИКЛАРИНИ ТУЗИСҲ
Тезкор режа-графиклар жорий йилда юзага келган об-ҳаво шаро-итларини ҳамда екинлар ҳолатини ҳисобга олган ҳолда хўжаликнинг тасдиқланган сувдан фойдаланиш режаси асосида ҳар 10–15 кун учун тузилади. Тезкор режа-графиклар суғоришларни ўтказиш муддатларини суғоришлардан олдин ва кейин ўтказиладиган қиш-лоқ хўжалик ишлари билан мувофиқлаштирилган ҳолда ишлаб чиқи-лади. Режада ҳар бир екинни суғориш навбати, муддати, талаб қилинаётган сув миқдори, сувчилар, суғориш ва ёмғирлатиб суғориш машиналари сони, егат ва муваққат суғориш тармоқ-ларини олиш, ўсимликни озиқлантириш ва қатор ораларига ишлов бериш муддатлари белгиланади.
Тезкор режа-графикларни тузишда ҳар бир далада ўтказиладиган суғоришлар енг кам муддат (Т) да амалга оширилиши кўзда тутилиши керак, яъни бир ўқариққа бириктирилган майдондаги суғоришлар даво-мийлиги 2 кундан кўп бўлмаслиги лозим.
Маълум бир далада суғоришларнинг давомийлиги қуйидаги ифода ёрдамида ҳисобланади:
Т = (Ф ·м·()/(86,4·Қ·Ксм·Ксут),
бу ерда   Ф – дала майдони, га; 

  м – суғориш меъёри, м3/га; 

  ( – суғориш жараёнида сувни исроф бўлиш коеффициенти (ёмғирлатиб суғоришда 1,1–1,3 ва йер юзасидан суғоришда 1,1–1,2); 

 Қ – далага берилаётган сув миқдори, л/сек.; 

 Ксм ва Ксут – ёмғирлатиб суғориш машинасидан фойдала-нишда иш вақтидан бир сменада ёки суткада фойдаланиш коеффи-циенти.

Тупроқ устидан суғоришда иш вақтидан фойдаланиш коеффициенти 1,0–0,9 га тенг деб олинади. Ёмғирлатиб суғориш машина ва агрегатлари учун унинг миқдори 10- жадвалда келтирилган.

Тупроқ устидан суғоришда бир смена учун талаб етилаётган сувчилар сони ёки суғориш механизациялаштирилган шароит учун керакли суғориш ва ёмғирлатиб суғориш машина ва агрегатлари сони қуйидаги ифода ёрдамида аниқланади:
н = Қ/П,
бу йерда  Қ – далага тақсимланаётган умумий сув миқдори, л/сек; 

  Р – битта сувчига, машина ёки агрегатга тақсимлана-ётган сув миқдори, л/сек.
10- жадвал

Иш вақтидан фойдаланиш коеффициентлари

	Коеффициентлар
	ДДА–100МА
	ДКШ–64 «Волжанка»
	ДДН–70

	Ксм
	0,67
	0,76
	0,75

	Ксут
	0,84
	1,00
	1,00

	(
	1,10–1,20
	1,15–1,25
	1,20–1,30


Далага бериладиган сув миқдори сувчилар ёки ёмғирлатиб суғориш  машиналарининг еҳтиёжига кўра белгиланади. Екинларни егатлаб суғориш шароитида муваққат суғориш тармоқлари далада кўндаланг тартибда жойлаштирилганда бир ўқариққа 40 л/сек. дан, бўйлама тартибда жойлаштирилганда еса 60 л/сек. дан ортиқ сув тақсимланмаслиги лозим.
Ёмғирлатиб суғориш машинаси ёки агрегатининг бир сменадаги иш унумдорлиги қуйидагича ҳисобланади:
Фсм = (3,6·т ·П ·Ксм)/(м · (),

бу йерда   П – машина ёки агрегат учун тақсимланаётган сув миқ-дори, л/сек.; 

т – смена давомийлиги, соат; 

Ксм – сменада иш вақтидан фойдаланиш коеффициенти; 

м – суғориш меъёри, м3/га; 

( – суғоришда бўладиган сув исрофгарчилигини ҳисобга олувчи коеффициент.

Суғоришлардан кейин сувни буғланишга беҳуда исроф бўлишини камайтириш мақсадида тупроқ йетилиши билан қатор ораларини чопиқ қилиш кўзда тутилади. Агар чопиқ қилиш 5–6 кунга кечиктирилса суғоришда далага берилган сувнинг деярли ярми буғланишга сарфланиб кетади.

Бир кунда суғориладиган майдон кўлами далага тақсимла-нган сув миқдори ва суғориш меъёрига боғлиқ бўлиб, у қуйидагича ҳисобланади:

Фсут = (86,4 ·Қ ·Ксм·Ксут)/(м ·(),

бу йерда Қ – далага тақсимланган сув миқдори, л/сек.

Суғоришларнинг бир кунлик ҳажмини белгилашда суғориш-лардан кейин қатор ораларини чопиқ қилиш агрегатининг иш унумдор-лиги ҳисобга олиниши керак ва у 12–15 га. дан кам бўлмаслиги лозим.

Масала. «Маданият» фермер хўжалигининг 2- алмашлаб екиш участкасининг 3- даласида 53 га беда, 5- даласида 60 га ғўза ва 6- даласида 65 га ғўза июлнинг иккинчи ўн кунлигида ДДА–100МА ёмғирлатиб суғориш агрегати ёрда-мида 600 м3/га меъёрда суғорилиши лозим. Суғоришнинг тезкор режа-графигини тузиш ва талаб етилаётган агрегатлар, трактор ва қуроллар сонини аниқлаш талаб етилади.

Аниқлаш тартиби. Суғоришнинг тезкор режа-графиги 11- жадвалда кўрсатилган шаклда тайёрланади. Биринчи навбатда 178 га (53+60+65) майдонда суғоришлар давомийлиги ҳисоблаб чиқилиши керак. ДДА–100 МА агрегатининг сув сарфини 130 л/сек., Ксм – 0,67 ва Ксут – 0,84 (10- жадвал), сув исрофгарчилиги  (() ни ўртача 1,15 га тенглигини инобатга олсак, у ҳолда

Т = (Ф ·м ·()/(86,4·Қ ·Ксм·Ксут) = (178·600·1,15) : 

: (86,4·130·0,67·0,84) = =19,5 сут.

Демак, битта суғориш агрегати қўлланилганда суғоришлар 19,5 сутка давом етади. Аслида еса суғоришларни 10 кунда тугаллаш керак. Суғориш давомийлигини деярли 2 марта қисқартириш учун 2 та агрегат қўлланилиши керак ва шунга кўра уларнинг сув сарфи 260 л/сек. га тенг бўлади.

11- жадвал

«Маданият» фермер хўжалигида екинларни суғоришларнинг тезкор режа-графиги

	Дала

№
	Екин 

тури


	Сув сарфи,

  л /сек.    

Суғориш меъёри, м3/га
	Майдон, га
	Иш

тури
	Машина

русуми

Сони
	Июл

	
	
	
	уму-

мий


	бир сутка-да суғо-риладиган
	
	
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	3
	Беда


	260

600
	53
	18,2
	Суғориш, га


	ДДА–100МА

2
	18,2
	18,2
	15,6
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Ғў-за
	260

600
	60
	18,2
	Муваққат тар-моқ олиш, км
	Д–716

1
	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Суғориш, га
	ДДА–100МА
1
	
	
	
	18,2
	18,2
	18,2
	5,4
	
	
	

	
	
	
	
	
	Қатор орасига ишлов бериш, га
	КРХ–3,6

1
	
	
	
	
	
	
	18,2
	18,2
	18,2
	5,4

	6
	Ғў-за
	260

600
	65
	18,2
	Муваққат ариқ олиш, км
	Д–716

1
	
	
	
	
	10
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Суғориш, га
	ДДА–100МА
2
	
	
	
	
	
	
	10,4
	18,2
	18,2
	

	
	
	
	
	
	Қатор орасига ишлов бериш, га
	КРХ–3,6

1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,4

	ЖАМИ:
	Муваққат ариқ олиш, км
	Д–716
	
	10
	
	
	10
	
	
	
	
	

	
	Суғориш, га
	ДДА–100МА
	18,2
	18,2
	15,6
	18,2
	18,2
	18,2
	15,8
	18,2
	18,2
	18,2

	
	Қатор орасига ишлов бериш, га
	КРХ–3,6
	
	
	
	
	
	
	18,2
	18,2
	18,2
	15,8

	Талаб етилаётган тракторлар сони:
	ДТ–75
	
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	Т–28Х3
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1

	Талаб етилаётган ёмғирлатиб суғориш машинаси сони:
	ДДА–100МА
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2


Бунда суғориш давомийлиги қуйидагини ташкил етади:

Т = (178·600·1,15)/(86,4·260·0,67·0,84) = 10 сут.

Кейинги навбатда 2 та агрегат билан бир кунда суғориладиган майдон кўлами ҳисобланади:

Фсут = (86,4 ·Қ ·Ксм·Ксут)/(м · ()=(86,4·260·0,67· 0,84):

:(600·1,15) = 18,2 га.

Демак, бир кунда суғориладиган майдон 18,2 га бўлиб, у режа-графикда кўрсатилади. 

Ғўза билан банд майдонларда суғориш арафасида муваққат суғориш тармоғи олиш кўзда тутилади. Бунинг учун ДТ–75 тракто-рига тиркалган Д–716 агрегатидан фойдаланилади, режа-графикда 5- далада 13- июлда ва 6- далада 16- июлда бундай суғориш тармоқлари қуриш белгиланади. 

Ғўза далаларида суғоришлардан 3–4 кундан кейин қатор ораларига ишлов бериш керак. Талаб қилинаётган чопиқ тракторининг сони унинг иш унумдорлигига боғлиқ. Егат олишда чопиқ тракторининг сменалик иш унумдорлиги 14 гектар ва қатор ораларини юмшатишда 16 гектарга тенг. Шу сабабли чопиқ тракторига бўлган кундалик еҳтиёж 1 га тенг ва у билан бир кунда суғорилган майдонни тўлиқ ишловдан ўтказиш мумкин.

Топшириқ. 12- жадвалдаги маълумотлар бўйича июннинг учин-чи ўн кунлиги учун суғоришларнинг тезкор режа-графигини тузинг. Суғориш агрегати ДДА–100МА, суғориш меъёри 500 м3/га.

12- жадвал

Суғоришларнинг тезкор режа-графигини тузиш учун маълумотлар

	Масала 

номери
	Екин тури ва майдони, га

	
	беда
	маккажўхори
	ғўза

	1
	60
	20
	130

	2
	25
	30
	105

	3
	30
	10
	80

	4
	45
	25
	100


6. СУВ УЗАТИСҲ ВА ТАҚСИМЛАСҲ СҲЛАНГЛАРИНИ ҲИСОБЛАСҲ

Ер юзаси (тупроқ усти)дан суғориш республикамизда кенг тарқалган суғориш усули бўлиб, у бир қанча камчиликларга ега: сувдан ва йердан фойдаланиш коеффициентлари паст, суғориш йетарли даражада сифатли ўтказилмайди, сувчининг иш унумдорлиги кам ва бошқалар. Егатларга сув тақсимлашда механизация воситаларидан фойдаланиш қатор афзалликларга ега. Суғориладиган далаларга сув узатиш ва егатларга сув тақсимлаш учун мелиоратив матоҳдан тайёрланган шланглар  (КОП–200, ППА–300, ППА–165У агрегат-лари) дан кенг фойдаланилмоқда. Сув тақсимлаш шлангларидан фойдаланиш барча егатларга бир хил миқдорда сув тақсимлашга, йердан фойдаланиш  коеффициентини 6–7 % га оширишга олиб келади, шунингдек, ўқариқ ва бешамаклар олишга зарурият қолмайди. Ҳар бир агрегат суғориш мавсумида 80–100 га майдонга хизмат кўрсатади. 

Сув узатувчи шланглардан фойдаланиш шароитида унга бўлган еҳтиёжни аниқлаш учун унинг сув ўтказиш қобилияти, диаметри, даланинг нишоблиги каби омиллар ҳисобга олиниши керак. Егилувчан шлангларни ҳисоблашда суғориладиган даланинг сувга бўлган еҳтиёжи қуйидагича аниқланади:

Қае=(·Wае·қ, 
бу йерда Қае – суғориладиган даланинг сувга бўлган еҳтиёжи (нетто), л/сек; 

( – суғориш техникасидан фойдаланиш хатоси (1,15–1,30);

Wае – суғориладиган даланинг майдони, га; 

қ – ҳисобий суғориш гидромодули, л/сек.·га.

Сув узатувчи шлангларнинг ҳисобий сув сарфи (Қтр) эса қуйида-гича аниқланади:

Қтр=(·wсут·ммах/86,4·т, л/сек,
[image: image9.wmf]
бу йерда wсут – бир суткада суғориладиган майдон, га:

wсут=W/т,

бу йерда W – алмашлаб екишдаги асосий  екиннинг майдони, га;


  т  – суғориш давомийлиги, сут.


 ммах – суғориш меъёрининг енг катта қиймати, м3/га.

Суғоришларнинг бир кунлик кўлами еса суғориш техникасидан фойдаланиш хатосини ҳисобга олган ҳолда аниқланади:

Wсут=Қтр·86,4/(·ммах, га.

Сув узатувчи шлангнинг сув сарфи қатор ораларига ишлов берувчи тракторнинг сменалик унумдорлигига тенг бўлган майдонни бир кунда суғоришга имкон берадиган даражада бўлиши лозим.

Далага бир вақтда сув узатувчи шланглар сони (н) алмашлаб екиш даласига талаб етилаётган сув миқдори (Қае) ни сув узатувчи шлангнинг сув сарфи  (Қтр) га бўлиш орқали ҳисобланади:

н=Қае/Қ тр , дона.

Сув тақсимлаш шланггининг сув сарфи (Қст) еса қуйидагича аниқ-ланади: 

Қст =(лш /а)·қе, л/сек,

бу йерда лш – егилувчан шлангнинг узунлиги, м;

 а  – қатор орасининг кенглиги,  м;

 қе   – егатга  ўртача сув бериш миқдори, м3/сек.

Сув узатувчи шлангдан бир вақтда сув оладиган тақсимлаш шлангларининг сони (Н) уларнинг сув сарфлари нисбати орқали аниқланади:

Н = Қтр / Қст, дона.

Сув тақсимлаш шланггининг зарурий диаметри (д, м) еса  қуйи-дагича аниқланади:


д =1,13 ·
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бу йерда вр – шлангдаги сувнинг йўл қўйиладиган оқиш тезлиги (шлангнинг узунлиги 150 м бўлса 1 м/сек., 200 м – 1,5 м/сек. Сувнинг лойқалиги 1–1,5 г/л бўлса  вмах = 2 л/сек.)

1- масала. Сув тақсимлаш шлангги мелиоратив матоҳдан тай-ёрланган бўлиб, унинг узунлиги 200 м, егатнинг сув сарфи ўзга-рувчан (0,1 дан 0,2 л/сек. гача), қатор орасининг кенглиги 0,60 м. га тенг ва сув ҳар бир егатга тақсимланаётган бўлса, керакли миқдордаги сувни йетказиб берувчи шлангнинг талаб етилаётган диаметрини аниқланг.

Йечиш. Егатнинг сув сарфи қе=0,20 л/сек. ёки 0,0002 м3/сек. Сув тақсимлаш шланггининг бош қисмидаги сув сарфи қуйидагича  аниқланади:

Қст=(лш /а)·қе=(200/0,6)·0,0002=0,070 м3/сек.=70 л/сек.

 70 л/сек. миқдордаги сувни ўтказа олувчи тақсимлаш шланг-гининг диаметри сувнинг йўл қўйиладиган оқиш тезлиги (вр=1,5 м/сек.) ни ҳисобга олган ҳолда  аниқланади:

д=1,13·
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=1,13·0,216=

= 0,244 м = 244 мм ( 250 мм.

Демак, сув тақсимлаш шланггининг талаб етилаётган  диаметри 250 мм. га тенг қилиб олинади. 

Сув тақсимлаш шланггида сувнинг оқиш тезлигини мўтадил бўлиши учун унинг зарурий нишоблиги  (и) ни таъминлаш лозим. У қуйидаги ифода ёрдамида ҳисобланади:

и = в12/2 · д ·
[image: image13.wmf])
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бу йерда  ( – шлангнинг узунлиги бўйича ишқаланиш қаршилиги коеффициенти;
д ва л – шлангнинг диаметри ва узунлиги, м;

(0 –  сувнинг тезлик босимига тузатиш коеффициенти (1);

в1 – шлангнинг бош қисмидаги сувнинг оқиш тезлиги (м/сек.):

в1=Қст /0,785·д 2 .
( коеффициент Ф. А. Шевелйев ифодаси ёрдамида ҳисобланади:

(=0,25/Рс·0,226,
бу йерда Рс – Рейнолдс сони: 

Рс=вўрт·д / (,

бу йерда ( – сувнинг кинематик ёпишқоқлик коеффициенти; 

 вўрт – сув тақсимлаш шланггининг ўрта қисмида сув-нинг оқиш тезлиги:

вўрт=в1/2, м/сек.

2- масала. Агар сув тақсимлаш шланггининг бош қисмидаги сув сарфи (Қст) 0,050 м3/сек., диаметри (д) 0,25 м ва кинематик ёпиш-қоқлик коеффициенти  (() 0,000 001 га тенг бўлса, шлангнинг қулай нишоблигини аниқланг.

Йечиш. Дастлаб шлангнинг бош қисмидаги сувнинг оқиш тезли-ги аниқланади:

в1=Қст /0,785·д 2=0,050 / 0,785·0,252=1,02 м/сек.

Сўнгра шлангнинг ўрта қисмидаги сувнинг оқиш тезлиги (вўрт) аниқланади:

вўрт=в1/2=1,02/2=0,51 м/сек.

Ушбу маълумотлар асосида Рейнолдс сони аниқланади:

Рс=вўрт·д/(=0,51·0,25/0,000 001=127 500.
Силлиқ қувур учун ишқаланиш қаршилик коеффициенти қуйидагига тенг:

(с= 0,25/Рс·0,226 = 0,25/12 750·0,226 = 0,0176.
Шланглар учун бу коеффициент 3 маротаба кўп бўлганлигидан

(= 3·(с= 3·0,0176 = 0,0528 га тенг.

Ушбу маълумотлар бўйича шлангларнинг бўйламаси бўйича зарурий нишоблиги ҳисобланади:
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Демак, шлангда сувнинг керакли оқиш тезлигини таъминлаш учун унинг нишоблиги 0,0034 га тенг бўлиши керак.

Сув тақсимлаш шланггидан егатларга бериладиган сув миқдори ундаги сув чиқаргич клапан (тешикча) ларнинг диаметрига боғлиқ бўлиб, унинг зарурий диаметри (до) қуйидаги  ифода ёрдамида аниқ-ланади:
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бу йерда қе – егатнинг сув сарфи, м3/сек;

  ( – сув сарфи коеффициенти; 

  ҳ – егатнинг сув сарфи ўртача бўлганда шлангдаги сувнинг тешикчалар маркази бўйича пъйезометрик босими (ҳ=2,8 · д),м; 

 3,48 – доимий сон.

3- масала. Егатнинг ўртача сув сарфи 1,5 л/сек. га, сув сарфи коеффициенти (() 0,60 га ва сувнинг шлангдаги пъйезометрик босими (ҳ) 0,7 (2,8·д=2,8·0,25) м. га тенг бўлса, сув чиқаргич тешик-чанинг диаметрини аниқланг.

Йечиш. Сув чиқаргич тешикчанинг зарурий диаметри
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 м ёки 9,3 мм. га тенг.

1- топшириқ. Сув тақсимлаш шланггининг узунлиги 250 м, егатга сув тақсимлаш миқдори 0,2–0,3 л/сек. ва қатор  орасининг кенглиги 0,9 м бўлса, шлангнинг узунлиги бўйича барча егатларга сув тақсимлаш учун зарур бўлган миқдордаги сувни ўтказиш имконига ега бўлган унинг диаметрини аниқланг.

2- топшириқ. Егилувчан шлангнинг сув сарфи 0,070 м3/сек., диаметри 0,30 м, кинематик ёпишқоқлик коеффициенти 0,000 001 га тенг бўлса, шлангни лойқа босмаслиги учун ундаги сувнинг мўта-дил оқиш тезлигини таъминловчи нишобликни аниқланг.

3- топшириқ. Егатнинг сув сарфи  (қе) 1,2 л/сек., сув сарфи коеф-фициенти  (() 0,60 га ва сувнинг пъйезометрик босими (ҳ) 0,65 га тенг бўлса, сув чиқаргич тешикчаларнинг зарурий диаметрини аниқланг.

7. ЙЎЛАКЛАБ (ПОЛ ОЛИБ) БОСТИРИБ СУҒОРИСҲ        МЕъЙОРИ ВА ДАВОМИЙЛИГИНИ ҲИСОБЛАСҲ

Йўлаклаб (пол олиб) бостириб суғориш ёппасига екилган (ғалла, бир ва кўп йиллик ўт) екинларни суғоришда, шунингдек, екишдан олдин суғориш ва яхоб беришда кенг қўлланилиб келинмоқда. Йўлаклаб суғоришда сувчининг иш унумдорлиги егатлаб суғориш-дагига қараганда бирмунча ортади. Лекин дала юзаси сув билан тўлиқ бостирилганлиги  сабабли участка бўйича тупроқнинг устки қисми тўлиқ зичлашиб, қатқалоқ пайдо бўлади. Йўлаклаб суғоришнинг сифати, асосан, йўлакнинг узунлиги, ени, йўлакка сув тақсимлаш миқдори ва давомийлигига боғлиқ бўлиб, бу кўрсат-кичлар тупроқнинг сув ўтказувчанлиги ва жойнинг нишоблигига боғлиқ ҳолда танлаб олиниши лозим (13- жадвал).

Агар даланинг юзаси нотекис бўлса, йўлакнинг узунлиги тавсия етилганидан 2–3 марта қисқа қилиб олинади ва нишоблик 0,002 дан кичик бўлган йерларда 300–400 м қилиб олиниши ва йўлакка берила-диган сув сарфи 20–25 л/сек. гача йетказилиши мумкин. Йўлаклаб суғоришда даланинг кўндаланг нишоблиги 0,002 ва бўйлама ниш-облиги еса 0,004 дан катта бўлмагани маъқул.

Йўлакнинг ени екиш сеялкасининг қамраш кенглигига баробар ёки ундан бир неча марта кенг қилиб олинади. Йўлак олишда марза (пушта) лар даланинг бўйлама нишоблиги йўналишида 12–20 см баландликда (марзанинг туби 40–60 см), кўндаланг нишоблиги нисбатан катта жойларда 25 см қилиб олинади. Йўлак олиб бўлингандан кейин унинг юқори қисмида кўндаланггига ўқариқ олинади, суғо-риш тармоқларини бўйлама жойлаштириш схемасида еса муваққат ариқдан ўқариқ тортилади ва улардан сув йўлакларга бевосита тақсимланади.

13- жадвал

Йўлакларнинг тавсия етилган узунлиги ва уларга 

сув тақсимлаш миқдори

	Тупроқнинг

сув ўтказув-чанлиги
	Даланинг 

нишоблиги
	Йўлакнинг

узунлиги, м
	Сув сарфи,

л/сек.



	Кучсиз


	0,002–0,004
	250–300
	8–6

	
	0,004–0,007
	300–350
	6–5

	
	0,007–0,010
	350–400
	5–4

	Ўртача


	0,002–0,004
	200–250
	10–8

	
	0,004–0,007
	250–300
	8–6

	
	0,007–0,010
	300–350
	6–4

	Юқори


	0,002–0,004
	150–200
	12–10

	
	0,004–0,007
	200–250
	10–8

	
	0,007–0,010
	250–300
	8–6


Йўлакларга сув бериш қалинлиги 3–10 см бўлиб, йўлакнинг 80–90 % сув билан бостириб бўлингандан сўнг унга сув бериш тўх-татилади. Суғоришда йўлакнинг ени бўйича сувнинг текис тақсимла-ниши ва унинг оқиш тезлиги 10–20 см/сек. дан катта бўлмаслиги лозим.

Йўлаклаб бостириб суғоришда екинларни суғориш меъёри (нет-то) таъминланадиган сув қатлами кўринишида А. Н. Костяков (1951) таклиф етган қуйидаги ифода ёрдамида ҳисобланиши мумкин:
м = Кўрт·т,

бу ерда     м  – суғориш меъёри, см;

   Кўрт –сувни вақт давомида ўртача сингиш тезлиги, м/сек;

   т – йўлакка сув бериш давомийлиги, соат.

Сувни тупроққа ўртача сингиш тезлиги А. Н. Костяков (1951) таклиф етган қуйидаги ифода бўйича аниқланади:

Кўрт= К0/(1–() ;   К0 = К1/(1–(),

бу йерда К0 – тупроқнинг сув-физик хусусиятини белгиловчи коеффи-циент: 

( = 0,3–0,8 ((ўрт = 0,5);

     К1  – суғоришнинг дастлабки биринчи соатида сувни тупроққа сингиш тезлиги (юқори сув ўтказувчан тупроқларда 0,12–0,08 м/соат, ўртача сув ўтказувчан – 0,08–0,04 ва кучсиз сув ўтказувчан тупроқларда 0,01–0,04 м /соат). 

Суғоришнинг давомийлиги еса қуйидаги ифода ёрдамида ҳисоб-ланади:

т = м/Кўрт= (м/К0)л/ 1-(.

1- масала. Тупроқнинг сув ўтказувчанлиги дастлабки биринчи соатда (К1) 0,06 га ва унинг сув-физик хоссасини белгиловчи кўрсаткич ((ўрт) 0,5 га тенг бўлса, 4,5 соатда йўлак юзасида қанча сув қатлами ҳосил қилиш мумкин?

Йечиш. Дастлабки 1- соат учун К0 ни аниқлаймиз:

К0 = К1 /(1–() = 0,06/(1–0,5) = 0,06/0,5 = 0,012 м/соат.

Сувнинг ўртача сингиш тезлиги (Кўрт) еса қуйидагига тенг:

Кўрт= К0 /(1–() = 0,012/(1–0,5) = 0,012/0,5 = 0,024 м/соат.

Сўнгра суғориш меъёри аниқланади:

м  = Кўрт·т = 0,024·4,5 = 0,108 м= 10,8 см.

1 см қалинликдаги сув қатлами 1 га майдонда 100 м3/га. га тенглигини инобатга олсак, у ҳолда йўлакка 10,8·100=1080 м3/га сув берилар екан.

2- масала. Сувнинг тупроққа сингиш тезлиги (Кўрт) 0,018 м/соатга тенг бўлган тупроқларда 8,5 см қалинликдаги сув қатламини ҳосил қилиш учун йўлакка қанча вақт давомида сув бериш лозим?

Йечиш. 8,5 см қалинликдаги сув қатлами 0,085 м. га тенг еканлигини инобатга олсак, у ҳолда йўлакка сув бериш давомийлиги 

т = м/Кўрт= 0,085/0,018 = 4,7 соатга тенг.

Топшириқ. Сув ўтказувчанлиги юқори бўлган тупроқларда (К1=0,12–0,08 м/соат ва (ўрт=0,3) 3,8 соат мобайнида берилиши мумкин бўлган сув миқдорини ҳисобланг.

8. ЙОМҒИРЛАТИБ СУҒОРИСҲ ТЕХНИКАСИ ЕЛЕМЕНТЛАРИНИ ҲИСОБЛАСҲ

Ёмғирлатиб суғориш қишлоқ хўжалик екинларини суғоришнинг истиқболли усули ҳисобланиб, суғориш жараёнини тўлиқ механизация-лашга ва сувдан тежамли фойдаланишга имкон беради.

Ёмғирлатиб суғоришда ҳаво ҳарорати 3–4 (C пасайиб, нисбий намлиги 15 % дан 40 % гача ортади ҳамда унинг таъсири 3–4 кунгача сақланади. Ҳар гектар майдонга сув сарфи егатлаб суғо-ришга  қараганда 2,0–2,5 марта камаяди, йердан фойдаланиш коеф-фициенти 3–5 % га ва ҳосилдорлик еса ўртача 15–20 % га ортади.

Ёмғирлатиб суғоришнинг сифатли ўтказилиши суғориш техникаси елементларини қай даражада тўғри танланганлигига боғлиқ. Бу йерда асосий омиллардан бўлиб ёмғирлатиш жадаллиги, ёмғир томчи-сининг ўлчами ва уни дала бўйича бир текисда тақсимланиши ҳисобланади.

Ёмғирлатиш жадаллиги ўртача (Рўрт) 0,004–0,1 мм/мин. ни ташкил қилади, кучли бўлганда еса 2–10 мм/мин. ва баъзан ундан ҳам кўпроқ бўлади. Ҳар қайси шароитда сунъий ёмғирнинг тушиш жадаллиги уни тупроққа сингиш жадаллигидан кам бўлиши лозим ва бу еса тупроқни сифатли намиқишини таъминлайди. Ёмғирлатиш жадаллигини оғир тупроқлар шароитида 0,1–0,2 мм/мин., ўртача тупроқларда – 0,2–0,3 мм/мин. ва йенгил тупроқлар шароитида 0,5–0,8 мм/мин. дан кўп бўлмаслиги талаб етилади.

Ёмғирлатиш жадаллиги (Рўрт, мм/мин.) қуйидаги ифода ёрдами-да аниқланади:

Рўрт = 60·Қ/Ф,

бу йерда   Қ – ёмғирлатиш машинасининг сув сарфи, л/сек.; 

Ф – ёмғирлатилаётган майдон, м2.

 «Фрегат» ёмғирлатиб суғориш машинаси бўйича ёмғир-нинг ўртача тушиш жадаллиги қуйидаги ифода ёрдамида аниқланади:

Рўрт = 60·Қ/(·л 2,

бу йерда  Рўрт – ёмғирнинг ўртача тушиш жадаллиги, мм/мин.;

     Қ – битта ёмғирлатиш аппаратининг сув сарфи, л/сек.;

     ( – доимий сон (3,14);
     л – оқимнинг йетиб бориш масофаси, м.

2- масала. Агар битта аппаратнинг сув сарфи 1 л/сек., сув оқими-нинг йетиб бориш масофаси 17 м бўлса, ёмғирлатиш жадаллигини аниқланг.

Йечиш.     Рўрт = 60·Қ/(·л 2 = 60·1,0/3,14·172 = 0,202 мм/мин.
Топшириқ. 14- жадвал маълумотлари асосида «Фрегат» ёмғир-латиб суғориш машинаси ишлатилаётганда ёмғирлатиш жадаллигини ҳисобланг.

Агротехник талабларга кўра 90 % ёмғир томчисининг диаметри 2 мм. дан катта бўлмаслиги керак. Ўсимлик ва тупроққа қулай ҳисобланган сув томчисининг диаметри 0,4–0,9 мм. ни ташкил етади. Сув томчисининг тушиш тезлиги еса 4–4,5 м/сек. га, айрим ҳолларда  8 м/сек. га йетиши мумкин.

14- жадвал

Ёмўирлатиш жадаллигини аниқлашга доир маълумотлар

	Т.

р.
	Кўрсаткичлар
	Масала номери

	
	
	1
	2
	3

	1
	Битта аппаратнинг сув сарфи (Қ),  л/сек. 
	1,1
	1,0
	0,85

	2
	Сув оқимининг йетиб бориш масофаси  (л ),м.
	16
	15
	14

	3
	Ўртача ёмғирлатиш жадаллиги (Пўрт), мм/мин.
	
	
	


Ёмғирлатиб суғоришда ёмғирни суғориладиган дала бўйлаб бир текисда тақсимланиши муҳим аҳамиятга ега. Ёмғирни бир текисда тақсимланиши суғоришни сифатли ўтказилишни таъминлайди. У ёмғирни майдон бўйлаб бир текисда тақсимланиш коеффициенти  орқали аниқланади.

Ёмғирни бир текисда тақсимланиш коеффициенти маълум май-донга тушган ёмғирнинг ўртача қатламини ана шу майдонга тушган максимал миқдорига нисбати бўлиб, у қуйидаги ифода ёр-дамида аниқланади:

Ктек.тақс.= ҳўрт/ҳмах,

бу йерда   Ктек.тақс. – ёмғирнинг бир текисда тақсимланиш коеффици-енти;

 ҳўрт – маълум майдонга тушган ёмғирнинг ўртача қатлам қалинлиги, мм;

 ҳмах – шу майдонга тушган ёмғирнинг енг кўп (макси-мал) миқдори, мм.
Ёмғирнинг бир текисда тақсимланиш коеффициенти 0,7–0,8 атрофида бўлиши зарур.

Ёмғирлатиб суғориш сифатига метеорологик омиллар кучли таъсир етади. Бу йерда метеорологик омилларни кескинлик ёки кучайиш коеффициентлари еътиборга олинади. Метеорологик омилларни кескинла-шуви билан сувнинг буғланиши ва шамол таъсирида бўладиган исрофи ҳам ортиб боради (15- жадвал).

Метеорологик омилларни кучайиш коеффициенти қуйидаги ифода ёрдамида аниқланади:
Ф = т ·(1–0,01·() ·(в+1),

бу йерда Ф – метеорологик омилларни кучайиш коеффициенти;
 т  –  ҳаво ҳарорати, (C;
(  – ҳавонинг нисбий намлиги, %;
 в  – шамол тезлиги, м/сек.

1- масала. Қуйидаги шароит учун ДКШ–64 «Волжанка» маши-наси билан ёмғирлатиб суғоришда буғланган ва шамол таъсирида исроф бўлган  сув  миқдорини ҳисобланг: т= 25 (С; ( = 40 %; в =5 м/сек.
Йечиш:    Ф=т ·(1–0,01·()·(в+1)=25·(1–0,01·40)·(5+1)=100.

15- жадвал маълумотларидан фойдаланиб, метеорологик омиллар-нинг кучайиш коеффициенти 100 га тенг бўлган шароит учун сув исрофгарчилиги миқдори аниқланади. Ушбу шароитда ДКШ–64 «Волжанка» машинаси узатган сув (суғориш меъёри) нинг 27,2 % исроф бўлади.

15- жадвал

Сувнинг буўланиши ва шамол таъсирида исроф бўлиш миқдори
(суғориш меъёрига нисбатан %)

	Ёмўирлатиш машиналари
	Метеорологик омилларни кучайиш коеффициенти

	
	20
	40
	60
	80
	100
	120
	140

	ДМ–454–100 « Фрегат » 
	2,4
	4,1
	5,7
	7,2
	8,7
	10,1
	11,4

	ДМ–454–70 «Фрегат»
	3,6
	5,7
	7,4
	8,0
	10,3
	11,6
	12,9

	ДКШ–64 «Волжанка»
	11,4
	16,6
	20,6
	24,1
	27,2
	30,0
	32,6

	ДДА–100 МА
	4,1
	7,2
	10,6
	12,7
	15,9
	17,7
	20,1

	Узоққа сув отар машиналар
	16,9
	19,7
	21,5
	22,9
	24,1
	25,1
	26,0


Топшириқ. 16- жадвал маълумотларидан фойдаланган ҳолда «Фрегат» ва  ДДА-100 МА машиналари билан ёмғирлатиб суғориш-да буғланиш ва шамол таъсирида бўладиган сув исрофи миқдорини аниқ-ланг.

16- жадвал

Сув исрофгарчилиги миқдорини аниқлашга доир маълумотлар

	Кўрсаткичлар
	Масала номери

	
	1
	2
	3

	Ҳаво марорати  (т), (С
	30
	36
	25

	Ҳавонинг нисбий намлиги  ((), %
	35
	30
	40

	Шамол тезлиги  (в), м/сек.
	7
	9
	10

	Сув исрофгарчилиги миқдори, %
	
	
	


Қишлоқ хўжалик екинларини ёмғирлатиб суғориш сифатини оши-ришда машина ва агрегатларнинг бир жойда туриб ёмғирлатиш даво-мийлиги алоҳида аҳамиятга ега. «Фрегат», «Днепр» ва ДДА-100 МА ёмғирлатиш машиналарининг бир жойда туриб ишлаш давоми-йлиги қуйидаги ифода ёрдамида аниқланади:

Т = 0,67·м ·Ф/Қ·(100–Е),

бу йерда  Т – бир жойда туриб ишлаш давомийлиги, мин;
 м – суғориш меъёри, л/га;
 Ф – бир жойда туриб ишлаганда суғориладиган майдон, га; 
 Қ – ёмғирлатиб суғориш машинасининг сув сарфи, л/сек;
 Е – буғланган ва шамол таъсирида йўқотилган сув миқдори, %.

2- масала. Қуйидаги маълумотлар асосида ДДА–100 МА машинасининг бир жойда туриб ишлаш давомийлигини ҳисобланг: м=300 м3/га; Ф=114 га; Қ=115 л/сек.; Е=27 %.

Йечиш.  Т = 0,67·м·Ф/Қ·(100–Е)=0,67·300 000·114/115 х

х (100–27)=236 мин.=3 соат 56 мин.

Ёмғирлатиб суғориш машинасидан мавсумда унумли фойдала-ниш мақсадида битта машина хизмат кўрсатадиган мўтадил майдон аниқланмоғи лозим. ДДА–100 МА машинаси учун бу кўрсаткич қуйидаги ифода ёрдамида аниқланади:

Ф = 86,4·к·к1·Қ·тн /м,
бу йерда  Ф – битта машина хизмат кўрсатадиган майдон, га;
   к – машинадан фойдаланиш коеффициенти;

  к1 – сутка давомида иш вақтидан фойдаланиш коеффициенти;

  Қ – машинанинг сув сарфи, л/сек;
  тн – суғориш давомийлиги, сутка;
 м – суғориш меъёри, м3/га.

1- масала. Ғўзани суғориш меъёри 300 м3/га, суғориш давомийлиги 6 сутка, машинадан фойдаланиш коеффициенти 0,65 га, иш вақтидан фойдаланиш коеффициенти 0,84 га ва машинанинг сув сарфи 100 л/сек. га тенг бўлса, битта ДДА–100 МА машинаси хизмат кўрсатадиган майдонни  аниқланг.

Йечиш.    Ф = 86,4·к·к1·Қ·тн /м = 86,4·0,65·0,84·100·6/300=

=47·600/300=47·2=94,0 га.

Демак, ДДА–100 МА машинаси мавсумда 94 га майдонга  хизмат кўрсатади.

Топшириқ. 17- жадвал маълумотлари асосида «Фрегат» ва  ДДА–100 МА машиналарининг бир жойда туриб ишлаш давомийлиги ва битта машина хизмат кўрсатадиган майдонни аниқланг.

17- жадвал

Машиналарининг бир жойда туриб ишлаш давомийлиги ва улар хизмат кўрсатадиган майдонни аниқлашга доир маълумотлар

	Т.р.


	Кўрсаткичлар


	Масала номери

	
	
	1
	2
	3

	1
	Суғориш меъёри (м), м3/га
	300
	350
	400

	2
	Машина бир жойда туриб ишлаганда суғориладиган майдон (Ф), га 
	78
	82
	76

	3
	Ёмғирлатиб суғориш машинасининг сув сарфи (Қ), л/сек.
	115
	125
	130

	4
	Буғланиш ва шамол таъсирида бўладиган сув исрофгарчилиги (Е), %
	27
	18
	28

	5
	Машинадан фойдаланиш коеффициенти (к)
	0,75
	0,80
	0,90

	6
	Иш вақтидан фойдаланиш коеффициенти (к1)
	0,84
	0,90
	0,76

	7
	Суғориш давомийлиги (тн), сут.
	6
	5
	8


Ёмғирлатиб суғоришда асосий мақсад ҳар бир машина ёки агрегатдан мавсумда ёки сменада унумли фойдаланишга қаратилмоғи лозим. Машина ёки агрегатнинг бир сменадаги иш унумдорлиги (Пиш.ун., га) қуйидаги ифода ёрдамида аниқланади:

Пиш.ун.= 3,6·к·Қ·т/м,

бу йерда к – машинадан фойдаланиш коеффициенти;
Қ – машинанинг сув сарфи, л/сек.;
т  – сменадаги суғориш давомийлиги, соат;
м – суғориш меъёри, м3/га.

1- масала. Агар ДДА–100 МА машинасининг сув сарфи 100 л/сек., суғориш меъёри 300 м3/га, смена давомийлиги 7 соат ва машинадан сменада фойдаланиш коеффициенти 0,95 га тенг бўлса, унинг сменадаги иш унумдорлигини аниқланг.

Йечиш.       Пиш.ун.= 3,6·к·Қ ·т/м = 3,6·0,95·100·7/300 = 9,5 га.

Демак, ДДА–100 МА машинаси билан бир сменада  9,5 га май-донни суғориш мумкин.

Топшириқ. 18- жадвал маълумотлари асосида ёмғирлатиб суғо-риш машинасининг сменадаги иш унумдорлигини аниқланг.

18- жадвал

Ёмғирлатиб суғориш машинасининг иш унумдорлигини 

аниқлашга доир маълумотлар

	Т.
р.
	Кўрсаткичлар


	Масала номери

	
	
	1
	2
	3

	1
	Машинадан фойдаланиш коеффициенти (к)
	0,85
	0,70
	0,90

	2
	Машинанинг сув сарфи (Қ), л/сек.
	100
	110
	120

	3
	Суғориш давомийлиги  (тн), соат
	7,0
	6,0
	7,5

	4
	Суғориш меъёри  (м), м3/га
	400
	360
	300

	5
	Машинанинг иш унумдорлиги  

(Пиш.ун.), га
	
	
	


Ёмғирлатиб суғориш машинасининг бир ўтишида ёмпъирлатиш жадаллиги суғоришни сифатли ўтказишда катта аҳамиятга ега. У қуйи-даги ифода ёрдамида аниқланади:

н( = 3600·Қ/л ·в0,

бу йерда н( – машинанинг бир ўтишида ҳосил қилинадиган ёмғир қатлами қалинлиги, мм;

 Қ – машинанинг сув сарфи, л/сек.;
  л  – машинанинг қамраш кенглиги, м;
 в0 – машинанинг ишчи тезлиги, м/соат.
3- масала. ДДА–100 МА машинасининг сув сарфи 100 л/сек., ишчи тезлиги 410 м/соат ва суғориш тармоқлари орасидаги  масофа 120 м бўлса, унинг бир ўтишида ҳосил қилинадиган ёмғир қатлами қалинлигини аниқланг.

Йечиш.   н( = 3600·Қ/л ·в0=3600·0,1/120 ·410 = 360/49 200 =
= 0,0073 м = 7,3 мм/соат.

Битта алмашлаб екиш участкаси ёки фермер хўжалиги учун талаб етилаётган ёмғирлатиб суғориш машиналари сони қуйидаги ифода ёрдамида аниқланади:

н0 = а·м / 3600·Қ·к0·т0·Тмин·(,

бу ерда н0 – талаб етилаётган ёмғирлатиб суғориш машиналари-нинг сони;

а – суғориш майдони, га;

м – суғориш меъёри, м3/га;

к0 – машинадан фойдаланиш коеффициенти;

т0 – машинанинг суткада ишлаш давомийлиги, соат;

Тмин – суғориш давомийлиги, сутка;

( – ёмғирлатиб суғориш машинасининг фойдали иш коеффи-циенти.
4- масала. Агар суғориладиган майдон 90 га, ўртача суғо-риш меъёри 500 м3/га, машинанинг сув сарфи 62,7 л/сек. (0,062 м3/сек.), машинадан фойдаланиш коеффициенти 0,80, суткадаги иш вақти 12 соат, суғориш давомийлиги 10 сутка ва машинанинг фойдали иш коеффициенти 0,60 га тенг бўлса, талаб етилаётган машиналар сонини аниқланг.

Топшириқ. 19- жадвал маълумотлари асосида алмашлаб екиш участкаси учун талаб етилаётган ёмғирлатиб суғориш машина-ларининг сонини аниқланг.

19- жадвал

Талаб етилаётган машиналар сонини аниқлашга доир маълумотлар

	Т.р.


	Кўрсаткичлар


	Масала №

	
	
	1
	2
	3

	1
	Екин майдони(а), га
	70
	60
	80

	2
	Суғориш меъёри (м), м3/га
	400
	300
	350

	3
	Машинанинг сув сарфи(Қ), л/сек.
	66,0
	75,0
	80,0

	4
	Машинадан фойдаланиш коеффициенти (к0)
	0,72
	0,77
	0,85

	5
	Машинанинг суткада ишлаш вақти (т), соат
	9
	8
	7

	6
	Екинларни суғориш давомийлиги (Тмин), сут. 
	12
	12
	8

	7
	Ёмғирлатиб суғориш машинасининг фойдали иш иш коеффициенти (()
	0,70
	0,76
	0,80


9. КАНАЛЛАРНИНГ СУВ ЎТКАЗИСҲ  

ҚОБИЛИЙАТИНИ АНИҚЛАСҲ

Суғориш каналларининг сув сарфини аниқлашнинг бир неча усул-лари мавжуд. Улар каналнинг сув оқаётган қисмининг кўндаланг кесим юзаси ва сувнинг оқиш тезлигини аниқлашга асосланган. Каналдаги сувнинг оқиш тезлиги паррак (вертушка) ёки қалқовуч (пўкак) усулида аниқланиши мумкин. Қуйида очиқ каналларнинг сув сарфини қалқовуч ёрдамида аниқлаш услуби билан танишамиз.

1. Парабола шаклидаги кесимга ега нов каналларнинг 
сув сарфини аниқлаш
Дастлаб каналдаги сувнинг оқиш тезлигини ўлчаш учун куза-тиш жойи танлаб олинади: у юқори ва қуйи кузатиш нуқталаридан иборат бўлади. Кузатиш жойи масофаси сувнинг оқиш тезлигигига боғлиқ: агар каналдаги сувнинг оқиш тезлиги 0,5 м/сек. дан кичик бўлса бу масофа 12 м. дан кам  бўлмаслиги, 0,5 м/сек. дан 3 м/сек. гача  бўлса 18 м. дан кам бўлмаслиги лозим (одатда 50–100 м масофа олинади).

Юқориги кузатиш нуқтасидан 3–4 та қалқовуч (сувда чўк-майдиган жисм, одатда диаметри 6–8 см бўлган ёғоч доирачалар) сувга бирин кетин туширилади ва секундомер ёрдамида туширилган вақт қайд етилади ҳамда махсус журналга қайд етилади (20- жадвал). Сўнгра қалқовучларни қуйи кузатиш нуқацига оқиб йетиб келган вақти қайд қилинади ҳамда ҳар қайси қалқовучнинг оқиб ўтиш тезлиги қуйидаги ифодалар ёрдамида алоҳида-алоҳида ҳисоблаб чиқилади:

в1 = л/т1;  в2 = л/т2;  в3 = л/т3;  в4 = л/т4,

бу йерда    в1,в2,в3,в4 – сувнинг юзасидаги оқиш тезлиги, м/сек.;

 л  – кузатиш масофаси, м;

 т1, т2, т3, т4  – кузатиш масофасини оқиб ўтиш вақти, сек.

Сув юзасидаги ўртача оқиш тезлигини ҳисоблаш учун улар қўшилиб, кузатиш сонига бўлинади:

вўрт = (в1+в2+в3+в4)/4.

Агар қалқовучларни кузатиш масофасини оқиб ўтиш вақти бир-биридан кескин фарқ қилса, улардан бир-бирига енг яқинлари рисобга олинади. Масалан:

Вўрт = (в2+в3)/2.

Сув оқими йўналишига қарама-қарши шамол бўлган ҳолларда қалқовуч ёрдамида сувнинг оқиш тезлиги аниқланмайди. 

Каналдаги сувнинг ўртача чуқурлигини аниқлаш учун унинг 2–3 жойида ўлчаш ўтказилади ва у қуйидаги ифода ёрдамида ҳисобланади:

ҳўрт = (ҳ1+ҳ2+ҳ3)/3,

бу йерда     ҳ1, ҳ2, ҳ3 – ҳар бир ўлчашдаги сувнинг чуқурлиги, м.

ЛР-40, ЛР-60 ва ЛР-80 русумли нов каналлардаги сувнинг сарф миқдори (Қ, м3/сек.) қуйидаги ифода ёрдамида аниқланади:

Қ = 0,51·ҳўрт·
[image: image17.wmf]rt
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·вўрт  ,

бу ерда 0,51 – доимий сон;

 ҳўрт – каналдаги сувнинг ўртача чуқурлиги, м;
 вўрт – сув юзасидаги ўртача  оқиш тезлиги, м/сек.

1- масала. ЛР-80 русумдаги нов каналдаги сувнинг оқиш тезлигини аниқлаш учун кузатиш жойининг юқори нуқтасидан 4 та қалқовуч сувга туширилди. Улар кузатиш жойининг охирги нуқтаси-гача бўлган масофани 30, 28, 27 ва 29 сек. да оқиб ўтди. Кузатиш масофасининг узунлиги 18,5 м, сувнинг чуқурлиги: ҳ1=0,53 м ва ҳ2=0,55 м.  Каналнинг сув сарфи  ҳисоблансин.

Йечиш. Қалқовучларнинг л масофани оқиб ўтиш тезлиги қуйида-гига тенг:

в1=л/т1=18,5/30=0,61 м/сек.;  в2=л/т2=18,5/28=0,66 м/сек.;

в3=л/т3=18,5/27=0,68 м/сек.;  в4=л/т4=18,5/29=0,63 м/сек.

Сув юзасидаги ўртача оқиш тезлигини ҳисоблашда қалқовуч-ларнинг бир-биридан кескин фарқ қилувчи оқиб ўтиш тезликлари еътиборга олинмайди. Демак, бу йерда сув юзасидаги оқиш тезлигини 2- ва 3-
20- жадвал

Қалқовуч усулида суғориш тармоғдаги сув сарфини аниқлаш маълумотларини қайд етиш журнали

	1. Бўка тумани

2. «Миришкор» деҳқон-фермерлар 

    уюшмаси

3. Тармоқ – У-3, ЛР-80

4. Кучсиз шамол
	
	1. Сув ўлчаш муддати   05.07.08

2. Ўлчаш вақти    9.15

3. Сувнинг сарф миқдори    0,135 м3/сек. 

4. Сувнинг чуқурлиги    0,54 м. 

5. Сувнинг ўртача  оқиш тезлиги  0,67 м/сек.


	Тармоқдаги сувнинг чуқурлиги, м
	Сув ўлчаш
участкасининг узунлиги,  

м
	Қалқо-вучнинг тартиб сони
	Кузатиш вақти, 

сек.
	Сувнинг оқиш 
 тезлиги,  м/сек.
	Сувнинг ўртача  оқиш тезлиги  м/сек.
	Сувнинг сарф миқдори,

м3/сек.
	Еслатма

	1
	2
	ўртаcа
	
	
	
	
	
	
	

	0,53
	0,55
	0,54
	18,5
	1
	30
	0,61
	0.67
	0.135
	

	
	
	
	
	2
	20
	0,66
	
	
	

	
	
	
	
	3
	27
	0,68
	
	
	

	
	
	
	
	4
	29
	0,63
	
	
	



Сув ўлчашни амалга оширувчи: _____________________

       Назоратчи:_________________________________________

қалқовучларнинг тезлик қийматлари бўйича ўртача тезлик аниқла-нади:

вўрт=(в2+в3)/2=(0,66+0,68)=0,67 м/сек.

Каналдаги сувнинг ўртача чуқурлиги

ҳўрт =(ҳ1+ҳ2)/2=(0,53+0,55)/2=0,54 м. ни ташкил етади.

Нов каналдаги сувнинг сарф миқдори қуйидагича аниқланади:

Қ =0,51·ҳўрт ·
[image: image18.wmf]ўрт

h

·вўрт =0,51·0,54·
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0

·0,67=0,135 м3/сек.

Демак каналдаги сувнинг ҳар секунддаги сарф миқдори 0,135 м3 ёки 135 л. га тенг.

2. Трапеция шаклидаги каналларнинг сув сарфини ўлчаш

Сувнинг юзасидаги оқиш тезлиги (в, м/сек.) қалқовуч усулида аниқланади. Бу йерда ҳам ҳар қайси қалқовучнинг маълум масофа (л, м) ни оқиб ўтиш тезлиги (в, сек.) қуйидаги ифодалар ёрдамида алоҳида-алоҳида ҳисоблаб чиқилади:

в1=л/т1;  в2=л/т2;  в3=л/т3  ва  в4=л/т4.

Бир-биридан кескин фарқ қилмайдиган тезлик катталиклари бўйича сувнинг юзасидаги ўртача оқиш тезлиги ҳисобланади:

в = (в1 + в3) / 2.

Сувнинг юзасидаги ўртача оқиш тезлиги (в) ва нотекислик коеф-фициенти (д) асосида каналдаги сувнинг ўртача оқиш тезлиги (вўрт, м/сек.) қуйидаги ифода ёрдамида аниқланади:

вўрт =в·д,

бу ерда д – нотекислик коеффициенти (сувнинг оқиш тезлигини канал бўйлаб тарқалиш тавсифини кўрсатади, унинг қиймати 0,55 дан 0,75 гача).

Каналнинг кўндаланг кесими трапецияга ўхшаганлиги боис унинг сув оқаётган қисмининг юзаси (Ф, м2) қуйидаги ифода ёрда-мида ҳисобланади:

Ф =[(а+б)/2]·ҳ,

бу йерда  а – каналнинг сув юзасидаги кенглиги, м;

  б – канал тубининг кенгли, м;

  ҳ – каналдаги сувнинг чуқурлиги, м.

Каналнинг кўндаланг кесим юзасини билган ҳолда унинг сув сарфи (Қ) ни қуйидаги ифода ёрдамида аниқлаш мумкин:

Қ =Ф ·вўрт.

2- масала.  Сувга туширилган пўкак (қалқовуч) 90 м масофани 180 сек. да оқиб ўтган, нотекислик коеффициенти 0,7 га, каналнинг сув юзасидаги кенглиги 1,2 м ва тубининг кенглиги 0,3 м, ундаги сувнинг чуқурлиги 0,4 м. га тенг бўлса, каналнинг сув сарфини аниқланг.

Каналдаги сувнинг юзасидаги ўртача оқиш тезлиги (в, м/сек.) қуйидагига тенг:

в =лум/тум=90/180=0,5 м/сек.

Каналдаги сувнинг ўртача оқиш тезлиги (вўрт)

вўрт =в·д=0,5·0,7=0,35 м/сек. ни ташкил етади.

Каналнинг сув оқаётган қисмининг юзаси (Ф, м2) қуйидагига тенг:

Ф = [(а+б)/2]·ҳ = [(1,2+0,3)/2]·0,4 = 0,30 м2.
Демак, каналнинг сув сарфи

Қ =вўрт·Ф =0,35·0,30 =0,105 м3/сек. ёки 105 л/сек. ни ташкил етади.

3- масала. Агар ғўзани бир галлик суғориш меъёри (м) 1060 м3/га ва каналнинг фойдали иш коеффициенти  (() 0,85 га тенг бўлса каналдан бир суткада оқиб келадиган сув билан неча гектар майдон-ни суғориш мумкинлиги қуйидагича аниқланади:
Ссут=(86 400·Қ/м)·(=(86 400·0,105/1060)·0,85=7,3 га. 

Демак, ушбу шароитда бир суткада 7,3 га майдонни суғориш мумкин.

Топшириқ. Қуйидаги 21- жадвалда келтирилган маълумотлар асоси-да каналнинг сув сарфини ҳисобланг ва шу миқдордаги сув билан қанча майдонни суғориш мумкинлигини аниқланг.

21- жадвал
Суғориш каналларининг сув сарфини ҳисоблашга доир маълумотлар

	Кўрсаткичлар
	Масалалар номери

	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Кузатиш масофаси (л), м
	20,0
	22,5
	20,6
	18,5
	19,0

	Қалқовучларнинг л масофани оқиб ўтиш вақти (т), сек.
	т1
	31,0
	30,1
	33,0
	28,6
	31,0

	
	т2
	26,0
	37,1
	28,0
	27,0
	30,0

	
	т3
	28,0
	37,0
	29,0
	29,0
	33,0

	
	т4
	27,0
	33,0
	31,0
	31,0
	29,0

	Нотекислик коеффициенти (д)
	0,55
	0,60
	0,65
	0,70
	0,75

	Каналдаги сувнинг чуқур-лиги (ҳ), м
	0,47
	0,53
	0,43
	0,38
	0,42

	Каналнинг сув юзасидаги кенглиги (а), м
	0,65
	0,70
	0,60
	0,50
	0,45

	Канал тубининг кенглиги (б), м
	0,30
	0,34
	0,28
	0,25
	0,20

	Каналнинг фойдали иш коеф-фициенти (()
	0,80
	0,75
	0,70
	0,85
	0,65

	Екинни суғориш меъёри (м), м3/га
	960
	850
	1050
	1000
	1100

	Суғориш давомийлиги (Т), сут.
	2
	3
	4
	5
	6

	Каналнинг сув сарфи (Қ), м3/сек.
	
	
	
	
	

	Каналнинг Т суткадаги сув сарфи (Қум), м3
	
	
	
	
	

	Суғориладиган майдон (Сум.), га
	
	
	
	
	


10. ҚУВУРЛАРНИНГ СУВ САРФИНИ АНИҚЛАСҲ

Сув танқислиги кучли сезилаётган ҳозирги шароитида ёпиқ суғориш тармоқларидан кенг фойдаланишга алоҳида еътибор қаратил-моғи талаб етилади. Ёпиқ суғориш тармоқлари сувни беоҳуда исроф бўлишига бутунлай барҳам беради – тармоқнинг фойдали иш коеффи-циенти 0,98–0,99 гача ва сувчининг сменалик иш унумдорлиги 2,0–2,5 марта ва йердан фойдаланиш коеффиценти 10–15% га ортади, егатларга сув бир текисда тақсимланади ва бошқалар. 

Ёпиқ суғориш тармоқлари сувни узатувчи ва тақсимловчи тармоқларга бўлинади. Сув узатувчи ёпиқ тармоқлар тизимнинг салт ишлайдиган қисмига тааллуқли. Ёпиқ суғориш тармоқлари очиқ суғориш тармоқлари каби далада бўйлама ва кўндланг схемаларда жойлаштирилади. Бўйлама жойлаштириш схемасида улар орасидаги масофа егатлар узнлигига тенг қилиб олинади. Кўндаланг схемада еса ёпиқ тармоқлар сув йетказиб берувчи тармоққа параллел ҳолда жойлаштирилади.

Қувурларнинг сув сарфини аниқлашда махсус сув ўлчагич счётчиклардан, насос станцияларида еса сув сарфи жадвалларидан фойдаланилади. Қуйида қувурларнинг сув сарфни оддий усулда аниқлаш тартиби билан танишамиз.

Қувурларнинг сув сарфи (Қ, м3/сек.) ушбу ифода ёрдамида аниқ-ланади:

Қ = w·в,
бу йерда w ​ – қувурнинг кўндаланг кесим юзаси, м2;

 в ​ – қувурдаги сувнинг оқиш тезлиги, м/сек.

Ушбу ифода ёрдамида сув сарфини ҳисоблаш учун сувнинг оқиш тезлигини ва қувурнинг кўндаланг кесим юзасини билиш талаб етилади. Қувурдаги сувнинг оқиш тезлиги Дюпеи таклиф етган қуйидаги ифода ёрдамида ҳисобланади:

в = 25,5·
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бу йерда   д ​ – қувурнинг ички диаметри, м;

и ​ – қувурнинг бўйлама нишоблиги;

25,5 ​ – доимий сон.

Қувурнинг нишоблиги унинг узунлиги (л, м) ва унунд бош ҳамда охирги қисмларининг баландлик фарқлари (ҳ, м) бўйича аниқланади:

и = ҳ/л.
Қувурнинг кўндаланг кесим юзаси (w, м2) қуйидагича аниқла-нади:

w = (·д 2/4,

бу йерда д ​ – қувурнинг ички диаметри, м;

        ( ​ – доимий сон (3,14).

1- масала. Қуйидаги маълумотлар асосида қувурнинг 1 сек. ва 1 суткадаги сув сарфларини аниқланг ҳамда 1 суткада суғориш мумкин бўлган майдонни ҳисобланг: қувурнинг ички диаметри (д) 360 мм, бош ва охирги қисмларининг баландлик фарқи (ҳ) 140 мм,  узунлиги (л) 60 м.

Йечиш.  Қувурнинг нишоблиги қуйидагига тенг:

и = ҳ/л = 0,14/60 = 0,004.

Қувурдаги сувнинг оқиш тезлиги 

в =25,5·
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= 25,5·
[image: image22.wmf]0,36·0,004

=25,5·0,038 = 0,969 м/сек.

ни  ташкил етади.

Қувурнинг кўндаланг кесим юзаси

w=(·д 2/4 =3,14·0,36/4 = 0,102 м2 га тенг.

Қувурнинг сув сарфи қуйидагини ташкил етади:

Қ = w·в = 0,969·0,102 = 0,0988 м3/сек.

Қувурдан бир суткада оқиб келадигн сув миқдори

Қсут = Қ·т = 0,0988·86 400 = 8 467 м3 га тенг,

бу йерда т  – бир суткадаги секундлар сони.

Агар екинни суғориш меъёри (м) 1000 м3/га ва тармоқнинг фойдали иш коеффициенти 0,99 га тенг бўлса, 1 суткада қувурдан оқиб келган сув билан суғориш мумкин бўлган майдон (W, га) қуйида-гича аниқланади:

W = (Қсут/м)·(= (8 467/1 000)·0,99 =  8,3 га,

бу йерда ( ​ – қувурнинг фойдали иш коеффиценти.

Демак, 8467 м3 сув билан 8,3 га ғўза даласини суғориш мум-кин екан.

Топшириқ. 22- жадвалги маълумотлар асосида қувурнинг сув сар-фини ва у билан неча гектар екин майдонини суғориш мумкинлигини ҳисобланг. 

22- жадвал

Қувурларининг сув сарфини ҳисоблашга доир маълумотлар 

	Т.

р.
	Кўрсаткичлар
	Масалалар номери

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Қувурнинг ички диаметри (д), мм
	360
	240
	370
	275
	380

	2
	Қувурнинг бош ва охирги қисмларининг баландлик фарқи (ҳ), мм
	80
	150
	130
	120
	136

	3
	Қувурнинг узунлиги (л), м
	40
	35
	60
	65
	70

	4
	Суғориш давомийлиги (Т), сут.
	24
	36
	48
	12
	56

	5
	Суғориш меъёри (м), м3/га
	750
	900
	800
	850
	950

	6
	Қувурнинг фойдали иш коеффициенти (()
	0,97
	0,96
	0,98
	0,99
	0,95

	7
	Қувурнинг сув сарфи (Қ), м3/сек.
	
	
	
	
	

	8
	Қувурнинг Т суткадаги сув сарфи 
(Қум), м3
	
	
	
	
	

	9
	Суғориладиган майдон (Сум.), га
	
	
	
	
	


11. МУВАҚҚАТ СУҒОРИСҲ ТАРМОҚЛАРИДА СУВ ЎЛCҲАСҲ

Сув танқислиги кучли сезилаётган ҳозирги кунда екинларни суғориш учун берилаётган сув миқдорини доимий равишда қатъий ҳисобга олиш ундан тежамли ва мақсадли фойдаланиш шартидир. Сујориш тизимининг барча бўғинларида сув ўлчаш ишларини олиб бориш хўжалик ва хўжаликлараро сувдан фойдаланиш режаларини бека-му-кўст амалга оширишга олиб келади, суғориш сувини истеъ-молчилар ўртасида тоғри тақсимлашни таъминлайди, сувдан нотўғри фойдаланиш сабабларини ўз вақтида аниқлаш ва йўқотишга, ундан тежамли іамда самарали фойдаланишга имкон беради. 

Екинларнинг белгиланган суғориш меъёрларини далага тўлиғи-ча йетказиб бериш ва тупроқнинг ҳисобий қатламини CҲДНС гача намиқтиришни таъминлашда суғоришга берилаётган ва даладан таш-лаб юборилаётган – оқова сув миқдорларини ҳисобга олиш муҳим аҳамиятга ега. Масалан, екинни суғориш меъёри (м) 1000 м3/га бўлсин. 1 га майдонга шу меъёрдаги сувни бериш учун далага узатилаётган (мбрутто) ва оқова сув миқдори (моқова) ни ҳисобга олиб бориш лозим. Екинни суғориш меъёри (м) ни тўлиғича таъминлаш учун м=мбрутто–моқова тенглик 1000 м3/га. ни ташкил етгунга қадар сув узатиш давом еттирилади.

Сув ўлчагичларнинг турлари

Кичик сув сарфли каналлар ва муваққат суғориш тармоқларида сув ўлчашда юпқа деворли сув ўлчагич (водослив) лардан кенг фойдаланилади. Қуйидаги сув ўлчагичлар ҳозирги кунда кенг фойдаланиш учун қулай ҳисобланади: трапеция шаклидаги ВЧ–50 Чиполетти сув ўлчагичи муваққат сујориш тармоқларида 50–60 л/сек. гача сув сарфини, ВЧ–75 Чиполетти сув ўлчагичи участка тақсимлаш каналларида 100–230 л/сек. гача сув сарфини ўлчашга, 90˚ ли учбурчак қирқимга ега ВТ–90 Томсон сув ўлчагичи ўқариқ ва егатлардаги 1–45 л/сек. сув сарфини аниқлашга имкон беради (2- ва 3- расмлар).
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2- расм. Трапеция шаклидаги ВЧ–50 Чиполетти сув ўлчагичи: 1 – муваққат ариқнинг ўзани; 2 – муваққат ариқнинг сатри; 3 – ўлчов рейкаси (чизғич);  (( =104(.  (Ўлчовлар мм ҳисобида).
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2- расм. 90˚ ли ВТ–90 Томсон сув ўлчагичи: 1 – 90˚ ли бурчак; 2 – сув

3 – ўлчаш рейкаси; ҳ – сув қатлами қалинлиги, м; с.с. – сув сатҳи.
Сув ўлчагичларнинг турлари ва уларни ясаш

Чиполетти сув ўлчагичининг сув ўтказадиган қисми трапеция кўринишига ва Томсон сув ўлчагичиники еса учбурчак шаклга ега. Улар 3–4 мм қалинликдаги металл тунукадан тайёрланади. Чиполетти сув ўлчагичининг остонасига ёпишган бурчаклари 104˚ га тенг (ён деворларининг қиялиги 1:1/4). Остонасининг ени 25, 50, 75, 100, 125 см қилиб олинади. Томсон сув ўлчагичида қуйи бурчак 90˚ га тенг.
Сув ўлчагичларни қўллашга оид талаблар

Сув ўлчагичларнинг бурчакларини остонанинг пастки қисмига қатъий бојланиши; сув ўлчагичнинг чеккалари қозиқлар билан жиҳоз-ланиши; остонасининг кенглиги 50 ва 75 см. ли ўлчагичларда ҳисоб-китобларни ((5–10) мм аниқликда ўтказилиши; ўлчагичнинг сув оқиб ўтадиган қисмини текис ва яхлит бўлиши, енини танлашда кўпи билан 2–3 мм. гача хатоликка йўл қўйилиши; ўлчов рейкаларини зангламайдиган материаллардан тайёрланиши, чизғичдаги сон ва чизиқчаларни аниқ кўриниб туриши; рейканинг нол чизиғини сув ўлчагичнинг останаси билан бир чизиқда ётиши; занглашга қарши бўялиши; ВЧ–50 ва ВЧ–75 сув ўлчагичларини бир жойда мус-таҳкам ва доимий ҳолда ўрнатилиши ва бошқалар.

Сув ўлчагичларнинг ўлчамлари суғориладиган майдон кў-лами, тармоқнинг сув ўтказиш қобиляти ва кўндаланг кесим юза-сига қараб танланади.

Сув ўлчагичларни муваққат ариқларга ўрнатиш

Сув ўлчагичларнинг фаолияти сувни улардан еркин оқиб туши-шига асосланган. Уларни муваққат ариқларга ўрнатишда қуйидаги талабларга риоя қилиниши лозим: сув ўлчагичлар ўқариқнинг тоғри чизиқли ўзанга ега қисмига ўрнатилади; сув ўлчагичнинг остки қисмини лойқа босиб кетмаслиги учун остонаси ўқариқ тубидан 3–5 см баланд қилиб ўрнатилиши; асбобдан 1–1,5 м олдинда оқим тезлигини сокинлаштириш учун махсус ҳовузча ташкил етилиши; асбобни сув юзасига нисбатан қатъий тик ҳолда ўрнатилиши; Чиполетти ўлчаш асбобининг остонаси ва Томсон ўлчагичининг юқори қисмини қатъиян горизонтал бўлиши; рейка (чизғич) ларни асбобнинг олд тарафига ўрнатилиши ва улардаги нол сонини асбоб остонаси билан баравар туриши; асбобни ёғоч рамкага ёки ёғоч қозиқларга яхшилаб ўрнатилиши; ўлчаш ишлари олиб борилаётганида унинг таги ва ён томонларидан сувни сизиб ўтмаслиги ва фақат қирқими орқали ўтишига еришиш ва бошқалар.

Сув сарфини ўлчаш

Асбобдан ўтаётган сув қатлами қалинлиги унинг остонаси кенг-лигининг 1/10 дан 1/3 қисмигача бўлганда сув сарфи аниқ ҳисобга олинади. Сув қатламининг қалинлиги рейка ёрдамида аниқланади. Рейка бўйича маълумотлар тармоқдаги сув сарфи тез-тез ўзгариб турган шароитда 3–4 соатда, ўзгармас бўлганда кунига 3–4  марта олинади.

Сув сарфи қуйидаги ифодалар ёрдамида ҳисобланади:
· трапеция шаклидаги ВЧ–50 ва ВЧ–75 Чиполетти  сув ўлча-гичлари учун:

Қ = 1,86 ∙ б ∙Ҳ3/2 = 1,86 ∙ б ∙Ҳ ∙
[image: image25.wmf]H

, м3/сек.;

· учбурчак шаклидаги ВТ–90 Томсон сув ўлчагичи учун:

Қ = 1,4 ∙Ҳ 5/2 = 1,4 ∙Ҳ 2 ∙
[image: image26.wmf]H

,  м3/сек.,

бу йерда б – сув ўлчагич остонасининг кенглиги (0,25; 0,50; 0,75; 1,00; 1,25), м; 

Ҳ – асбобдан ўтаётган сув қатламининг қалинлиги, м.
Қуйида Чиполетти ва Томсон сув ўлчагичларидан ўтаётган сув миқдорини ҳисоблаш услуби билан танишамиз.

1- масала. Агар Чиполетти сув ўлчагичининг остонасининг кенглиги 0,50 м, ундан ўтаётган сув қатламининг қалинлиги 90 мм бўлса, ўлчагичдан ўтаётган сув миқдорини ҳисобланг.

Йечиш: Қ =1,86∙б∙Ҳ∙
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=1,86∙0,5 ∙0,09∙
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,

0

=

=0,025 м3/сек.= 25 л/сек.

Демак, сув ўлчагичдан секундига 25 л сув оқиб ўтаётган екан.

2- масала.  Ўлчагичдан 25 л/сек. сув ўтаётган ва екинни суғориш меъёри (м) 800 м3/га бўлса, бир суткада қанча  май-донни суғориш мумкин?  

Йечиш: Дастлаб қуйидаги тенглаштириш орқали муваққат ариқнинг ҳар минутдаги сув сарфи ҳисоблаб чиқилади:

1 сек.   —  25 л

60 сек. —   х, л     бундан х = 60∙25 = 1500 л/мин. = 1,5 м3/мин.

Муваққат ариқнинг ҳар минутдаги сарфи 1,5 м3 бўлса, 1 соатдаги сарфи қуйидагига тенг:

1 мин.    — 1500 л

60 мин.  —   х, л  

бундан  х = 60∙1500 л = 90 000 л/соат  = 90 м3/соат.

1 соатдаги  сув сарфи  90 м3 бўлса, 1 суткада келиб тушиши мум-кин бўлган сув миқдори қуйидагига тенг бўлади:

1 соат   — 90 м3
24 соат — Қсут              бундан     Қсут = 24∙90 м3 = 2160 м3/сут .

Сутка давомида келиб тушадиган 2160 м3 сув билан суғорилиши мумкин бўлган майдон қуйидагигига тенг:  

Ф = Қсут / м = 2160 / 800 = 2,7 га.

Топшириқ. Қуйидаги 23- жадвалда келтирилган маълумотлардан фойдаланиб Чиполетти сув ўлчагичидан ўтаётган сув миқдорини (Қ) ва шу сув билан неча гектар екин майдонини суғориш мумкинлигини аниқланг. 
3- масала. 90˚ бурчакли Томсон (БТ–90) сув ўлчагичидан ўтаётган  сув қатламининг қалинлиги 10 см бўлса, оқова тармоғи-нинг суткалик сув сарфини ҳисобланг.

Йечиш: БТ–90 сув ўлчагичидан 1 сек. да оқиб ўтаётган сув миқдори қуйидагига тенг:

Қ = 1,4 ∙Ҳ 2∙
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= 1,4 ∙0,12∙
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,

0

= 1,4∙0,01∙0,31 = 

= 0,0044 м3/сек. ёки 4,4 л/сек.

23- жадвал

Чиполетти сув ўлчагичидан ўтаётган сув сарфини 
ҳисоблашга доир маълумотлар
	Т.

р.
	Кўрсаткичлар
	Масалалар номери

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Сув ўлчагич останаси-нинг кенглиги (б), м
	0,25
	0,50
	0,75
	1,00
	1,25

	2
	Ўлчагич орқали ўтаёт-ган сув қатлами қалинлиги (Ҳ), м
	80
	90
	100
	110
	125

	3
	Суғориш давомийлиги (Т), соат
	24
	36
	48
	60
	72

	4
	Суғориш меъёри (м), м3/га
	800
	700
	900
	1000
	1100

	5
	Сув сарфи (Қ), л/сек.
	
	
	
	
	

	6
	Умумий сув сарфи (Қум), м3
	
	
	
	
	

	7
	Суғорилиши мумкин бўл-ган майдон (Ф.), га 
	
	
	
	
	


1 суткада оқиб ўтган сув миқдори еса қуйидаги тенглаштириш орқали ҳисобланади:

1 сек.        —  4,4 л/сек.

86 400 сек. —  Қсут.

бундан Қсут=86 400∙4,4/1,0 = 380 160 л ёки 380 м3.

Демак 1 суткада 380 м3 сув оқовага ташлаб юборилар екан.
2- топшириқ: Қуйидаги 24- жадвалда келтирилган маълумотлардан фойдаланиб Томсон сув ўлчагичи (БТ–90) дан оқиб ўтаётган сув миқдори (Қ) ни аниқланг. 

Сув сарфини аниқлашга доир жадваллардан фойдаланиш

Ҳар иккала сув ўлчаш асбобидан ўтаётган сув миқдорларини тезкор аниқлаш учун махсус жавдваллардан кенг фойдаланиш мумкин (Чиполетти ва Томсон сув ўлчагичларига доир жавдваллар. ЎзПИТИ. Т., 1975).
24- жадвал
БТ–90 Томсон  сув ўлчагичидан ўтаётган сув сарфини 
ҳисоблашга доир маълумотлар
	Т.

р.
	Кўрсаткичлар
	Масалалар номери

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Ўлчагич орқали ўтаётган сув қатлами қалинлиги (Ҳ), м
	70
	100
	120
	140
	150

	2
	Сув ўлчаш давомийлиги (Т), соат
	8
	16
	24
	32
	40

	3
	Сув сарфи (Қ), л/сек.
	
	
	
	
	

	4
	Умумий сув сарфи (Қум), м3
	
	
	
	
	


Жавдалнинг вертикал графасида сув ўлчагичдан ўтаётган сув қатлами қалинлиги ва горизонтал графасида еса вақт кўрсатилган бўлиб, улар кесишган жойдаги рақам сув ўлчагичнинг маълум вақтдаги сарфини кўрсатади. Сув ўлчагичдан ўтаётган сув қатлами қалинлиги  ўлчагичдаги шкала орқали аниқланади ва тегишли жадвал бўйича вақт мобайнида оқиб ўтаётган сув миқдори аниқланади.

4- масала. ВТ–25 ўлчагичидан оқиб ўтаётган сув қатлами қалинлиги 100 мм бўлса, бир суткада далага тушадиган сув миқдорини ва суғориш меъёри 800 м3/га бўлганда шу сув билан неча гектар майдонни суғориш мумкинлигини ҳисобланг.

Йечиш. Жадвалда 1 мин. дан 9 мин. гача бўлган вақт учун сув сарфи келтирилган бўлиб, сув сарфини аниқлашда қуйидаги услубдан фойдаланилади: бир суткада  1440 мин. (24 с.· 60 мин.· 60 сек.) бўлиб, шу вақт давомида тушадиган сув миқдори ҳисобланади. 1440 мин. ни 1000+400+40 мин. шаклида ёзамиз ва 1000 мин. даги сув сарфини ҳисоблаш учун жадвалдан 1 мин. даги сув сарфи олинади ва 1000 га, 4 мин. даги сув сарфи 100 ва 10 га кўпайтирилади, улар қўшиб чиқилади, яъни 

0,901∙1000+3,605∙100+3,605∙10=901+360,5+36,05=

=1297,55=1300 м3.

 Шундай қилиб, далага бир суткада 1300 м3 сув тушади ва ҳар гектарга 800 м3 дан сув сарфлаб ушбу сув билан қанча майдонни суғориш мумкинлиги қуйидагича аниқланади:

Ф = Қ/м = 1300/800 = 1,63 га.

Белгиланган меъёр билан суғоришда ҳисоб ишлари икки хил усулда олиб борилади: а) суғориш давомида сув сарфи ўзгармас қилиб таъминланган ва б) сув сарфи ўзгарувчан шароитлар учун.

Биринчи шароит учун:

5- масала. 0,7 га майдонда 100 м узунликдаги егатлар олинган бўлсин.  Егатлар сони 100 та. Суғориш меъёри 1000 м3/га. ни ташкил етади. Ҳар бир егатга сув сарфи 0,3 л/сек. Оқова чиқармасдан суғориш шароити учун сув узатиш давомийлигини аниқланг. 

Ҳисоблаш қуйидаги тартибда олиб борилади:

Ҳар бир егатга 0,3 л/сек. дан сув тақсимланадиган бўлса, 100 та  егатга 30 л/сек. ёки 60∙30=1800 л/мин.=1,8 м3/мин. сув талаб етилади. Чиполетти сув ўлчагичининг остонасининг кенглигини билган ҳолда 1 мин. да 1,8 м3 миқдордаги сувни ўтказиш имконини берадиган сув қатлами қалинлиги аниқланади. 

1 га йерга суғориш меъёри 1000 м3 бўлиб, 0,7 га майдонга 700 м3 сув талаб етилади. Сув ўлчагичнинг 1 мин. даги сув сарфи маълум бўлганлигидан (1,8 м3) 700 м3 миқдордаги сувни узатиш давомийлиги қуйидагича ҳисобланади: 700/1,8=388 мин. ёки 6 соат 28 мин. 

Суғориш оқова чиқариладиган шароитда олиб борилаётган бўлса, оқова миқдори ҳам алоҳида ўлчагич ёрдамида аниқлаб борилади, унинг миқдори суғориш меъёрига қўшиб берилади ҳамда шу миқдордаги сувни далага бериш учун сув узатиш давомийлиги ўзгартирилади.

3- топшириқ. БТ–25 ўлчагичидан ўтаётган сув қатлами қалинлиги 100 мм. Узунглиги 200 м. дан бўлган 150 та егат (қатор орасининг кенглиги 0,6 м) нинг ҳар бирига 0,4 л/сек. дан сув тақ-симланади, суғориш меъёри 900 м3/га. Сув узатиш давомийлигини ҳисобланг.

Иккинчи шароит учун: 

Ўзгарувчан сув сарфида ҳар 5–10 мин. да ўлчагичдан ўта-ётган сув қатлами қалинлиги аниқлаб турилади, бевосита аввалги ва мазкур ўлчов кўрсаткичларининг ўртачаси олиниб, жадвал ёрдамида шу вақт мобайнида берилган сув миқдори аниқланади. Ҳар бир ўлчашда аниқланган сув миқдорлари қўшиб борилади  ҳамда сув узатиш ҳисобий суғориш меъёри таъминлангунга қадар давом еттирилади. Маълумотлар махсус журналда қайд етиб борилади.

Кўпчиллик ҳолларда сув ўлчагичлардан ўтаётган сув сарфини аниқлашда 25- жадвал маълумотларидан фойдаланиш мумкин.

25- жадвал

Томсон ва Чиполетти сув ўлчагичларининг сув сарфи, л/сек.

	Н, см
	ВЧ-50
	ВЧ-75
	ВТ-90
	Н, см
	ВЧ-50
	ВЧ-75
	ВТ-90

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	3,0
	5
	
	
	16,5
	64
	94
	15,0

	3,5
	6
	
	
	17,0
	67
	98
	17,0

	4,0
	7
	
	
	17,5
	70
	103
	18,0

	4,5
	9
	
	
	18,0
	73
	108
	19,0

	5,0
	10
	16
	0,8
	18,5
	76
	114
	20,0

	5,5
	12
	18
	0,9
	19,0
	79
	120
	22,0

	6,0
	14
	21
	1,3
	19,5
	82
	124
	23,0

	6,5
	16
	23
	1,5
	20,0
	
	128
	25,0

	7,0
	18
	26
	1,8
	20,5
	
	132
	26,0

	7,5
	20
	30
	2,1
	21,0
	
	136
	28,0

	8,0
	22
	33
	2,5
	21,5
	
	140
	30,0

	8,5
	24
	36
	2,9
	22,0
	
	145
	32,0

	9,0
	26
	39
	3,3
	22,5
	
	150
	33,0

	9,5
	28
	42
	3,9
	23,0
	
	154
	36,0

	10,0
	30
	46
	4,5
	23,5
	
	160
	38,0

	10,5
	32
	49
	5,0
	24,0
	
	166
	40,0

	11,0
	35
	52
	5,6
	24,5
	
	170
	42,0

	
	
	
	
	
	
	
	

	25- жадвалнинг давоми

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	11,5
	37
	55
	62
	25
	
	175
	44,0

	12,0
	40
	59
	7,0
	25,5
	
	180
	

	12,5
	42
	63
	7,7
	26,0
	
	186
	

	13,0
	44
	66
	8,5
	26,5
	
	191
	

	13,5
	47
	70
	9,3
	27,0
	
	197
	

	14,0
	50
	74
	10,0
	27,5
	
	202
	

	14,5
	52
	78
	11,0
	28,0
	
	208
	

	15,0
	55
	82
	12,0
	28,5
	
	214
	

	15,5
	58
	86
	13,0
	29,0
	
	220
	

	16,0
	61
	90
	14,0
	29,5
	
	225
	


12. КАНАЛЛАРНИНГ СУВ ИСРОФГАРCҲИЛИГИ ВА ФОЙДАЛИ ИСҲ КОЕФФИТСИЕНТИНИ ҲИСОБЛАСҲ

Суғориш тизимларидаги исрофгарчилик сувни нафақат фойдасиз йўқотиш бўлибгина қолмай, балки улар суғориладиган йерларда сизот сувлар сатҳини критик чуқурликлардан юқорига кўтарилишга олиб келади ва бу еса ўз навбатида тупроқлар мелиоратив аҳволини ёмонлашувини келтириб чиқаради. Республика бўйича суғориш учун олинаётган сувнинг 36–40 % беҳуда исроф бўлиб кетмоқда.

Тўшамасиз каналларда филтрацияга умумий исрофгарчиликнинг 90–95 %, буғланишга 2–4 % ва техник сабабларга кўра 3–6 % сарфланади. Енг кўп исрофгарчилик хўжалик суғориш тармоқларида кузатилади: доимий каналларда умумий исрофгарчиликнинг 55–65 %, муваққат суғориш тармоқларида еса 10 % гача исроф бўлади.

Суўориш тизимларида бўладиган сув исрофгарчилигини камайти-риш бўйича сув хўжалик тадбирларини лойиҳалаштириш ва амалга ошириш учун сув исрофгарчилиги кўламини билиш зарур. Сув исроф-гарчилигини аниқлашда каналнинг техник ҳолатини кўрсатувчи катталик – унинг фойдали иш коеффициенти (ФИК) муҳим кўрсаткич бўлиб ҳисобланади. Масалан, каналнинг ФИК 0,64 га тенг бўлса, бу каналга олинаётган сувнинг 36 % ини беҳуда исроф бўлаётганини билдиради.

Суғориш тизими ва каналларнинг ФИК лари қуйидагича аниқланади. Каналнинг маълум қисмининг ФИК (() унинг бош ва охирги қисмла-ридаги сув сарфлари нисбатига тенг:
( = Қох /Қбош,

бу йерда  Қбош – каналнинг бош қисмидаги сув сарфи, л/сек. ёки м3/сек.; 

Қох – каналнинг охиридаги сув сарфи, л/сек. ёки м3/сек.

Масалан, каналнинг бош қисмидаги сув сарфи  (Қбош) 1000 л/сек. ва охиридаги сув сарфи (Қох) еса 810 л/сек. бўлса, унинг фойдали иш коеффициенти қуйидагига тенг:

(=810/1000=0,81.

Хўжалик суғориш тизимининг ФИК  ((хст) суғориладиган далаларга узатилган (Wнт, минг м3) ва тизимга олинган сув миқдорлари (Wбр, минг м3) нисбати бўйича аниқланади, яъни

(хст=Wнт/Wбр.

Масалан, маълум давр давомида хўжалик тақсимлагичга олинган сув миқдори 1 000 000 м3 ни ва суўориладиган далаларга ўтказилган сув миқдори еса 740 000 м3 ни ташкил еца, у ўолда хўжалик тақсим-лаш каналининг ФИК қуйидагига тенг бўлади:

(хст=740 000/1 000 000=0,74.

Хўжалик суғориш тизимининг ФИК, одатда, унинг таркибига кирув-чи суғориш тармоқларининг ФИК лари кўпайтмаси орқали ҳам ҳисоб-ланади, яъни
(хст = (хт· (ут·(ма,

бу йерда (хт – хўжалик тақсимлагичининг ФИК; 

 (ут – участка тақсимлагичларининг ФИК; 

 (ма – карта суғориш тармоғи, яъни муваққат ариқнинг ФИК.

Даврий ишловчи каналларнинг ФИК солиштирма сув исрофгар-чилиги, яъни унинг 1 км қисмида бўладиган исроф миқдори бўйича аниқланиши мумкин, яъни

(=1–((·л/100),

бу йерда ( – даврий ишловчи каналларнинг солиштирма сув исроф-гарчилиги, 1 км. га фоиз іисобида; 

 л – каналнинг узунлиги, км.

Суғориш каналини лойҳіалаштиришда солиштирма сув исрофи  (() А. Н. Костяков (1951) таклиф етган қуйидаги ифода ёрдамида аниқ-ланади:

(=А/Қ·м,

бу йерда ( – каналнинг 1 км қисмида бўладиган сув исрофи, Қ га нисбатан фоиз ҳисобида; 

  А ва м – тупроқнинг сув ўтказувчанлигига боғлиқ коеф-фициент (26- жадвал); 

Қ – каналнинг охиридаги сув сарфи.

Суўориш каналига олинган сув миқдори (Қбр) ва каналнинг ФИК (() маълум бўлса, қанча сув исроф бўлишлиги қуйидаги тартибда ҳисобланиши мумкин. 

26- жадвал

А ва м коеффициентларнинг қийматлари

	Коеффициентлар
	Тупроқнинг сув ўтказувчанлиги

	
	юқори
	ўртача
	кучсиз

	А
	3,4
	1,9
	0,7

	м
	0,5
	0,4
	0,3


Дастлаб суғориладиган далага олинадиган сув миқдори қуйидаги ифода ёрдамида аниқланади:

Қнт = Қбр ·(.

Сўнгра Қнт ва Қбр фарқи бўйича исрофгарчилик миқдори аниқ-ланади:

Қиср=Қбр– Қнт.

1- масала. Каналга олинган сув миқдори 100 000 м3 ни, унинг ФИК 0,87 ни ташкил еца, исрофгарчилик миқдорини аниқланг.

Йечиш.         Қиср = Қбр–Қнт=Қбр–Қбр·(=Қбр·(1–()=

=100 000·(1–0,87)=100 000·0,13=13 000 м3.

Суғориш тармоқлари (каналлар)дан унга бириктирилган майдон-нинг ҳар гектари ҳисобига филтрацияга сарф бўлган сув миқдори қуйидаги ифода ёрдамида ҳисобланади:

Фк =((1–()/((·Мнетто,

бу йерда  Фк – каналдан филтрацияга сарф бўлган сув миқдори, м3/га;

( – каналнинг фойдали иш коеффициенти;

Мнетто – мавсумий суғориш меъёри, м3/га.

2- масала. Ғўзани мавсумий суғориш меъёри (Мнетто) 7830 м3/га ва каналнинг фойдали иш коеффициенти 0,80 га тенг бўлса сувни филтрацияга исроф бўлиш миқдорини аниқланг.

Йечиш. 

Фк=((1–()/((·Мнетто=((1–0,80)/0,80(·7830=1957,5 м3/га.

Агар каналдан сув олиб суўориладиган майдон юзаси (W) 1000 га. ни ташкил еца, у ҳолда умумий сув исрофи

Фкум=W·Фк=1000·1957,5=1 957 500 м3 га тенг бўлади.

Екинни мавсумий суғориш меъёри (Мнетто) ва каналнинг фойдали иш коеффициенти  (() ёрдамида брутто ҳисобидаги суғориш меъёри (Мбрутто) ни ҳисоблаш мумкин:

Мбрутто = Мнетто/(.

Топшириқ. 27- жадвалда келтирилган маълумотлар асосида суғо-риш тармоқидан ҳар гектар ҳисобига бўладиган сув исрофгарчилигини аниқланг.
27- жадвал

Сув исрофгарчилигини аниқлашга доир маълумотлар 

	Т.

р.
	Кўрсаткичлар
	Масалалар номери

	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Мавсумий суғориш меъёри (Мнетто), м3/га
	5720
	1810
	7740
	7450

	2
	Каналнинг фойдали иш коеффициенти (()
	0,81
	0,67
	0,50
	0,79

	3
	Мавсумий суғориш меъёри (Мбрутто), м3/га 
	
	
	
	

	4
	Гектар ҳисобига сув исрофгарчилиги (Фк), м3/га
	
	
	
	


13. СУВДАН ФОЙДАЛАНУВCҲИЛАР ВА СУВДАН ФОЙДАЛА-НУВCҲИЛАР УЙУСҲМАЛАРИ ЎРТАСИДАГИ СУВ ХЎЖАЛИК МУНОСАБАТЛАРНИ ТАРТИБГА СОЛУВCҲИ ҲУЖЖАТЛАР 
	


13.1. СУВ ҲИСОБ-КИТОБИНИ ОЛИБ БОРИСҲ ЖУРНАЛИ

	


Ўзбекистон Республикаси қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги

Қорақалпоғистон Республикаси қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги
Хўжайли туман қишлоқ ва сув хўжалиги бошқармаси
_______________ сувдан фойдаланувчилар уюшмалари
СУВ ҲИСОБ-КИТОБИНИ ОЛИБ БОРИСҲ 
ЖУРНАЛИ
Сувдан фойдаланувчилар уюшмасининг номи_______________________________________

Уюшма раисининг фамилияси, исми, шарифи ___________________________________
Уюшма сув тақсимлаш ходимининг фамилияси, исми, шарифи _____________________

_________________________________________________________________

Фермернинг фамилияси, исми, шарифи ______________________________________

_________________________________________________________________

Хўжаликнинг йўналиши________________________________________________

Сугўриладиган майдони_______га, шу жумладан екин екилган майдон _______га.

	Сув назорат ташкилотининг белгиси:
	
	«Ҳа»
	«Йўқ»

	1. Сув норма бўйича олинган
	
	________
	________

	2. Сув ортиқча олинган
	
	________
	________

	3. Сув кам олинган
	
	________
	________


Еслатма: Ҳар бир ортиқча ўзбошимча ёки лимитдан ташқари олинган сув миқдори учун сувдан фойдаланувчига (феррмерга) Ўзбекистон Республикасининг «Сув ва сувдан фойдаланиш тўғрисида»ги қонунига асосан жарима солинади. Сувдан фойдаланувчилар уюшмаси ва феермер ўртасида акт тузилади ва жарима ундириб олинади. 
1.    Екилган екинлар ва  суғориш меъёри бўйича умумий маълумотлар
	Т.

р.
	Екинлар
номи
	Майдони, га
	Суғориш меъёри, м3/га
	Сувдан фойдала-

ниш коеффициенти
	Жами олинган сув миқдори, м3/га

	а) биринчи ҳосил

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	б) иккинчи ҳосил

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Т.

р.
	Сув манба-сининг тури
	Дарё
	Магистрал

Канал
	Хўжаликлараро

канал
	Хўжалик

канали
	Участка 

тақсимлагичи

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	


	Сув олиш усули
	Ҳа
	Йўқ

	Йер устидан (еркин)
	
	

	Насос ёрдамида
	
	


Еслатма: Қайси усулда суғориш амалга оширилса «+» белгиси қўйилиши керак.

Фермернинг муҳри______________             СФУ миробининг муҳри______________
2. Суғориш суви бўйича маълумот
	Екинлар 

номи
	Суғориш манбаси
	Сув олинган кун
	Олинган вақт 

оралиғи, мин.


	Берилган сув, 
л/сек.
	Сувни олган фермернинг 

имзоси
	СФУ миробининг 

имзоси

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Норма бўйича олинган сув
м3.
Нормадан ортиқча олинган сув
м3.
Жами олинган сув
м3.
	Фермернинг муҳри________________
	
	СФУ бошлиғининг муҳри ___________

	Фамилияси, исми ________________

______________________________
	
	Фамилияси, исми _________________
______________________________

	Телефон №______________________
	
	Телефон №______________________

	Рация №_____________________
	
	Рация №______________________

	Манзили:________________________

______________________________

_____________________________
	
	Манзили:_________________________________________________________

________________________________


3.__________________​​​​​​__сувдан фойдаланувчилар уюшмалари
ва_______________________________хўжалиги суғориш сувининг 
ҲИСОБ-КИТОБ ЖАДВАЛИ
	Сув олувчи-ларнинг номи
	Сана
	Сув олиш вақти, соат, мин.
	Сув сарфи, л/сек.
	Техникнинг

имзоси
	Миробнинг

имзоси

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


________________________ участка мироби________________________________
               (имзо)
4. _____________________________________________________ сувдан фойдаланувчилар уюшмаси бўйча_________________

___________ участка мироби ______________нинг 2008 йил учун
Ҳ И С О Б О Т И

	  Умумий майдон_______________________

  шу жумладан:
Суғориладиган майдон _______________

Томорқа йери ______________________

Ижара майдони ______________________
	га
га 

га 

га


Сув ўлчагич ускунасининг тури __________________________.
1. Екилган екин  бўйича маълумот
	Майдон, га
	Режа бўйича белгиланган сув миқдори, м3
	Хақиқий олинган сув миқдори, м3
	Ортиқча олинган сув миқдори, м3
	Ҳосилдор-

лик, с/га
	Умумий ҳосил, ц

	а) биринчи ҳосил

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	б) иккинчи ҳосил

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2. Суғориш сувини олиш бўйича умумий маълумот
Режа бўйича суғориш меъёри________________________ м3;
Хақиқий олинган сув миқдори __________________________ м3;
Ортиқча олинган сув миқдори __________________________ м3;
Умумий олинган сув миқдори _________________________ м3.
	Сувдан фойдаланувчилар уюшмаси мироби__________________________


	
	Фермернинг муҳри___________

__________________________


13.2. СУВ ТАъМИНОТИ ВА УНДАН ФОЙДАЛАНИСҲ 

ТЎҒРИСИДА СҲАРТНОМА

	


	
	______________туман  ҳокимияти томонидан 200 __ й. __________да 

№____рақам билан рўйхатдан ўтказилди. 

  Ҳоким ўринбосари_____________    

                                                     (Ф.И.Ш.)     

_____________________________________________

(имзо)
200__ й. «____» ___________

(М.Ў.)


____________________________ туман Қишлоқ ва сув хўжалик бошқармаси, бундан буён матнда «Таъминловчи», номидан бошқарма бошлиғи _____________________ Бошқарманинг амалдаги низомига асосан  бир томондан, ____________________________________,  бундан буён матнда «Истеъмолчи» номидан_____________________________ иккинчи томондан сув йетказиб бериш ва ундан фойдаланиш бўйича ушбу шартнома тузилди.

И.УМУМИЙ МАъЛУМОТЛАР

1.1. Истеъмолчи ва Таъминловчи ушбу шартномани «Сув ва сувдан фойдаланиш тўғрисида»ги Қонун, Вазирлар Маҳкамасининг 1993   йил   3- августдаги    «Ўзбекистон   Республикасида   чекланган миқдордаги сувдан фойдаланиш ҳақида» ги 385- сон қарори, «Солиқ тўғрисидаги кодекс» асосида амалга оширадилар.
1.2. Умумий белгиланган чекланган сув миқдори мавсумлар бўйича гидрометеорология хизмати маълумотлари асосида аниқланади ва юқори мутасадди ташкилотлар томонидан Таъминловчига мавсум бошланишидан олдин маълум қилинади.
ИИ.ТАъМИНЛОВCҲИНИНГ МАЖБУРИЙАТЛАРИ

2.1. Таъминловчи истеъмолчилар томонидан қишлоқ хўжалик екинларини  суғориш тартиботи   (режими)   асосида   аниқланган  ҳамда умумий ажратилган чекланган сув миқдорини ҳисобга олган ҳолда ҳар бир Истеъмолчи учун чекланган сув миқдорини белгилайди ва барча истеъмолчиларга сув манбалари бўйича тенг (пропорсионал) миқдорда тақсимлашни таъминлайди.
2.2. Таъминловчи  200_–200_  сув  хўжалик  йилида истеъмолчининг рўйхатга олинган ва режалаштирилган_____________________________ _______________________________________________________________

(хўжаликлараро каналлардан сув олиш қурилмалари номи)
сув олиш нуқталари орқали суғориш тартиботи (режими) асосида тузилган сувдан фойдаланиш режасида белгиланган муддатлар, мавсумлар ва 10 кунликлар бўйича 200_–200_ йиллар, суғориш мавсумида 2- иловада, кузги-қишқи мавсумда 1- иловада кўрсатилган миқдорда чекланган сувни йетказиб беришни ўз зиммасига олади.

200_–200_ сув хўжалик йилининг суғориш даврида Истеъмолчига берилган чекланган умумий сув миқдори ______ млн. м3 ни ташкил етади, шу жумладан суғориш учун _______ млн. м3  ва ноирригация сарфи учун ________ млн. м3.
200_–200_ сув хўжалик йилининг кузги-қишки даврида Истеъмолчига  берилган   умумий  сув  миқдори _______ млн. м3  ни ташкил етади, шу жумладан суғориш учун _______ млн. м3 ва ноирригация сарфи учун ________ млн. м3.
2.3. Таъминловчи ўзаро келишилган сувдан фойдаланиш режасини, Исътемолчи томонидан табиий шароит ва екинларнинг сувга бўлган ҳақиқий талабини ҳисобга олган ҳолда кейинги ўн кунлик учун 5 кун олдин бериладиган талабномалар асосида бажарилишини таъминлайди.
2.4. Таъминловчи фавқулодда шароитларда мавсум ёки унинг алоҳида   даврлари ўта кам сув бўлганда  умумий  чекланган сув миқдорига аниқлик киритиш ҳуқуқига ега ва у бу ҳақда Истеъмолчини 5 кун олдин хабардор қилиши шарт.
2.5.Таъминловчи сув ажратиш нуқталарини сув ўлчаш қурилмалари билан жиҳозлашни, уларни ўз вақтида аттестациядан ўтказишни ва таққослаш (тарировка) ишларининг бажарилишини таъминлайди.

ИИИ. ИСТЕъМОЛCҲИНИНГ МАЖБУРИЙАТЛАРИ

3.1. Истеъмолчи ажратилган чекланган сув миқдоридан белгиланган мақсадлари учун самарали фойдаланиши, екин майдонларидан ва суғориш тизимлари орқали сувни беҳуда ташлаб юборишга йўл қўймасликни ўз зиммасига олади.
3.2. Истеъмолчи хўжалик ҳудудидаги барча турдаги сувдан фойдаланув-чиларга (фермерларга, ижарачиларга, томорқа егаларига) сув таъминоти хизматини ички шартнома асосида амалга оширади.
3.3. Истеъмолчи сув ажратиш нуқталарига ўрнатилган сув ўлчаш қурил-маларини ишга яроқли ҳолда сақлаб туришни, бузилиб, йўқолиб кетмаслигини таъминлайди.
3.4. Истеъмолчи

-суғориш мавсуми бошланишидан 15 кун олдин хўжалик ҳудудидаги барча ички истеъмолчилар (фермер, ижарачи, томорқа егалари ва бошқалар) талабини ҳисобга олган ҳолда хўжалик бўйича мавсум учун сувдан фойдаланиш режасини Таъминловчига йетказиб бериш;

-беш кун олдин келгуси ўн кунликда сув ажратиш талабномасини Таъминловчига мунтазам бериб бориш;

-сувдан    фойдаланиш    режасига    асосан,    чекланган    сув    билан таъ-минлаш тўғрисидаги сув таъминоти жадвалини келишиб олиш учун тақдим етиш;

-сув ҳисоботи қилинадиган жойга сувни қабул қилиш-топшириш учун келишилган вақтда ўз вакилини қатнашишини таъминлаш;

-ўрнатилган чекланган сув миқдорига риоя қилиш;

-суғоришни илмий асосда ва тавсия етилган илғор усуллардан кенг фойдаланиб ташкил етиш ва ажратилган сувнинг самарадорлигини ошириш;

-ажратилган  сувни  аниқ  мақсадда  кеча-кундуз  ишлатиш,  екин  майдонларини агротехника талаблари бўйича суғориш, суғориладиган йерлардан ва ариқлардан сувни ташламага йўл қўймаслик;

-сувдан фойдаланиш ва суғорилган екин майдонлари ҳамда турлари тоғрисида Таъминловчига мунтазам равишда тезкор маълумотлар бериб бориш мажбуриятларини олади.
3.5.
Истеъмолчи қуйидаги

-сув ўлчаш қурилмаларининг тоғрилигини навбатдан ташқари текши-ришни, техник талабларга жавоб бермаган ҳолларда бундай сув ўлчаш қурилмаларини Таъминловчи ҳисобидан таъмирлашни ёки янгисини ўрна-гишни талаб қилиш; 

-Таъминловчидан хўжаликлараро суғориш  тармоғидаги  умумий  сув сарфи ва истеъмолчилар ўртасида тақсимланиши тоғрисида маълумотлар сўраб олиш;

-Таъминловчи  билан  келишилган  ҳолда  талабнома  асосида  режалаш-тирилган чекланган сув миқдорига бир-бирига яқин ўн кунликлар бўйича ўзгартириш киритиш ҳуқуқига ега.

3.6. Истеъмолчи табиий офат ёки бошқа талофат ҳолларда сув хўжалиги иншоотларини ҳимоялаш ва келиши мумкин бўлган зарарларни камайтириш мақсадида бажариладиган ишларда Таъминловчи бошқаруви асосида амалий ёрдам ташкил етади.

ИВ. ТОМОНЛАРНИНГ  ҲУҚУҚЛАРИ  ВА МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Сувни йетказиб бериш ва қабул қилиб олиш ҳар бир сув ажратиш   нуқталарида Таъминловчи ва Истеъмолчи томонидан қўшимча буйруқ асосида тайинланган маъсул вакиллар томонидан махсус ҳисобга олинган журналларда қайд қилиш орқали олиб борилади ва ҳар 5 кунда ўзаро таҳлил қилинади.

4.2. Бирор томоннинг вакили белгиланган вақтда сув олиш ёки топшириш учун келмай қолган ҳолларда келган вакил томонидан бир томонлама қайд етилган сув сарфи иккинчи томон учун қабул қилиниши мажбурийдир.

4.3. Истеъмолчи ушбу Шартноманинг 2.2- бандида мавсумлар учун белгиланган чекланган миқдордан ортиқча  олинган ҳар бир куб. метр сув учун _____ сўм миқдорида жарима тўлайди.
4.4. Жарима миқдори «ЎзСУВНАЗОРАТ» Республика сув инспек-сияси ва томонлар вакиллари иштирокида журналларда қайд қилинган сув ҳажмлари асосида аниқланади ва далолатнома тузилади. Истеъмолчи далолатномани расмийлаштиришдан бош тортиши жарима тўланишини бекор қилишга асос бўла олмайди.
4.5. Сувни қабул қилиш-топшириш тўғрисида ойлик далолатнома уч нусхада тузилиб, Таъминловчига, Истеъмолчига ва «СУВНАЗОРАТ» инспек-сиясига топширилади.

4.6. Сув олиш ва ўлчаш иншоотларига шикаст йетказиш, Таъминловчи-нинг рухсатисиз канал ва зовур тармоқларига тўсиқлар ўрнатиб олиш, шартномада  кўрсатилган  ва белгиланган  тартибда расмийлаштирилган иншо-отлардан сув олиб фойдаланиш ноқонуний ўзбошимчалик билан сувни егаллаш ҳисобланади ва бундай ҳолларда келтирилган зарар айбдор томон ҳисобидан ундириб олинади ҳамда бунга йўл қўйган мансабдор шахслар ва фуқаролар белгиланган тартибда жавобгарликка тортиладилар.

4.7. Таъминловчи умумий чекланган сув миқдорини истеъмолчиларга тенг тақсимлаш тартибига риоя қилмаслик натижасида Истеъмолчига белгиланган миқдордаги сувни йетказиб бермаган ҳолларда унга нисбатан амалдаги қонунлар асосида моддий ва иқтисодий санксиялар қўлланилади.

В. ҚЎСҲИМCҲА СҲАРТЛАР

5.1. Шартнома томонлар имзолаган кундан кучга киради ва 200_ й. “___” ___________ гача ўз кучини сақлайди.

5.2. 1 ва 2- иловалари унинг ажралмас қисми ҳисобланади, мавсумларга ажратилган чекланган сув миқдорига гидрометеорология хизмати маъл-умотлари асосида аниқлик киритилган ҳолларда иловаларга тегишли ўзгартириш  киритилиб,  томонлар  имзоси  ва муҳрлари билан қайта расмийлаштирилади.
Шартномани бекор қилиш ёки бошқа ўзгартиришлар киритиш томонлар розилигида амалга оширилади.

Сувдан фойдаланиш махсус рухсатномаси 200__ йил “__” ________________ га қадар тайёрланиши шарт, акс ҳолда шартнома ўз кучини йўқотади ва Истеъмолчининг барча олинган сув миқдорига белгиланган таннархда иқтисодий жарима солинади.

5.4. Шартнома шартларининг бажарилмаганлиги ёки қисман бажарилганлиги юзасидан томонлар орасида келиб чиқадиган бахслар иккала томон келишуви асосида, бунинг имкони бўлмаган ҳолларда еса белгиланган тартибда хўжалик ёки халқ судлари қарорлари асосида ҳал қилинади. 
ТОМОНЛАРНИНГ ЙУРИДИК МАНЗИЛГОҲЛАРИ

	ТАъМИНЛОВCҲИ:

_________________________________

(турар жойи)
_________________________________

Ҳисоб рақами _____________________

МФО ___________________________

Тел. ____________________________
Имзо ____________________________

(М.Ў.)
	ИСТЕъМОЛCҲИ:

___________________________________

(турар жойи)
___________________________________

Ҳисоб рақами ______________________

МФО ____________________________

Тел. ______________________________
Имзо _____________________________

(М.Ў.)


«Сув таъминоти ва ундан фойдаланиш  
тўғрисида намунавий шартнома»га 1- илова
200__й. « _____»_____________________  
200_
– 200_ йил суғориш мавсумига ажратилган чекланган сув  миқдори
	Кўрсаткичлар
	Жа-ми
	Ойлар ва ўн кунликлар

	
	
	Апрел
	Май
	Июн
	Июл
	Август
	Стнтабр

	
	
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	Чекланган сув  миқдори
	м3/сек.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	млн. м3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Манбалар бўйича
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	м3/сек.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	млн. м3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	м3/сек.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	млн. м3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	м3/сек.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	млн. м3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таъминловчи______________________                                 
Истеъмолчи___________________
                                                              (имзо ва муҳр)                                                                                                                               (имзо ва муҳр)
«Сув таъминоти ва ундан фойдаланиш  
тўғрисида намунавий шартнома»га 2- илова
200__й. « _____»_____________________  
200_
– 200_ йил суғориш мавсумига ажратилган чекланган сув  миқдори

	Кўрсаткичлар
	Жа-ми
	Ойлар ва ўн кунликлар

	
	
	Октабр
	Ноябр
	Декабр
	Январ
	Феврал
	Март

	
	
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	Чекланган сув  миқдори
	м3/сек.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	млн. м3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Манбалар бўйича
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	м3/сек.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	млн. м3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	м3/сек.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	млн. м3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	м3/сек.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	млн. м3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таъминловчи______________________                                 
Истеъмолчи___________________
                                                      (имзо ва муҳр)                                                                                                                                    (имзо ва муҳр)
13.3. ФЕРМЕРЛАР ВА БОСҲҚА СУВДАН ФОЙДАЛАНУВCҲИЛАР
 БИЛАН  С Ф У  ЎРТАСИДА ПУЛЛИК СУВ ХЎЖАЛИК ИСҲ 
ВА ХИЗМАТЛАРИНИ КЎРСАТИСҲ БЎЙИCҲА

НАМУНАВИЙ СҲАРТНОМА
	


200__ й. “___” _________ 
_______________________________________________________________

(номи)

Сувдан   Фойдаланувчилар     Уюшмаси,    қуйида     Уюшма    деб    номланади, 

____________________________________________________________________

(лавозими, фамилияси, исми, шарифи)
Устав асосида иш юритиладиган, бир томондан ва сувдан фойдаланувчилар Уюшмасининг азоси ___________________________________________

_______________________________________________________, қуйида
(номи)
Истеъмолчи деб номланади, _______________________________________
__________________________________________________________номидан
(лавозими, фамилия, исми, шарифи)
иккинчи томондан ушбу шартномани пуллик сув хўжалик иш ва хизматларини кўрсатиш учун туздилир.

1.УЙУСҲМАНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЙАТЛАРИ
1.1. Уюшманинг мажбуриятлари:
-белгиланган лимитда ва сув бериш жадвалига мувофиқ Истеъмолчига сув берилишини таъминлаш;

-Истеъмолчининг   буюртмасига   мувофиқ   унга   белгиланган   лимит чегарасида тақсимот нуқтаси бўйича сувни вақтида тақсимлаш;

-Истеъмолчига белгиланган лимитдан маълум бир муддатда сув кам берилган ҳолларда берилмаган қисмини бошқа бўлак муддатда қоплаш;
-Истеъмолчининг суғориладиган йерларининг мелиоратив ҳолати (йерлар шўрланганлиги, сизот сувларининг сатҳи ва минералашганлиги) назоратини таъминлаш;

-ушбу шартномага асосан истеъмолчининг йерларидаги мелиорация тармоқларига техник хизмат кўрсатиш ишларини бажариш;

-Истеъмолчининг сув тақсимлаш иншоотларини сув ўлчаш воситалари билан жиҳозлаш, уларни таъмирлаб, вақти-вақти билан текшириб туриш.

1.2. Уюшманинг ҳуқуқлари:
-мавжуд сув ресурсларига ва йиллик ёғин миқдорига қараб, Истеъмолчига белгиланган лимитдаги сувни ўзгартириш, бу ҳолда унга олдинроқ (10 кун ичида) хабар бериш, зарур ҳолларда еса у билан келишиб олиш;

-Истеъмолчининг айби бўйича белгиланган лимитдан ортиқча сув маълум бир оралиқ муддатда ишлатилса, шунга мувофиқ бошқа бўлак муддатда сув беришни қисқартириш;

-сув ресурслари кескин танқис бўлган шароитда, сувни навбатма-навбат ишлатиш.

2. ИСТЕъМОЛCҲИНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЙАТЛАРИ

2.1. Истеъмолчининг ҳуқуқлари:
-кафолатли  сувларни  олиш,  қўшимча сув  ресурслари  бўлса  уларни устивор олиш;

-ўзининг ирригация-мелиорация объектларига устивор техник хизматлар кўрсатиш;

-Истеъмолчига бериладиган лимитдаги сувни амалда олинган сув миқдорига мувофиқлигини назорат қилиш; 

-Уюшманинг иш ва хизматларига бўлган ўз еҳтиёжлари тўғрисида таклифлар киритиш;
-ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни бажармаса, Уюшмага нисбатан мулкий даъво қилиш;

-Уюшма Истеъмолчининг буюртмаси бўйича бажариладиган пуллик иш ва хизматлар сифати ва ҳажмини назорат қилиш.

2.2.Истеъмолчининг мажбуриятлари:
-ушбу шартномада белгиланган иш ва хизматларга ўз вақтида хақ тўлаш;

-ўзига белгиланган лимитдаги сувга риоя қилиш;

-ўз балансида турган ирригация-мелиорация объектларини соз ҳолда ушлаб туриш; 

-сувни бериш муддати ва ҳажмини, ирригация-мелиорация объектларига техник хизмат кўрсатиш ишларини олиб боришни Уюшма билан олдиндан келишиб олиш;

-ўзининг сув оладиган шохобчаларининг бутлигига маъсул бўлиш;

-Уюшма   билан   келишилган   ҳолдагина   ирригация-мелиорация   тармоқларида қўшимча кўтарма ва тўсиқ мосламаларни жойлаштириш;
-белгиланган муддатда сувдан воз кечса ёки ҳажми ўзгарса, Уюшмага олдиндан 5 кун ичида хабар бериш.
3. ИСТЕъМОЛCҲИ ВА УЙУСҲМАНИНГ ЎЗАРО МУЛКИЙ

 МУНОСАБАТЛАРИ
3.1.Истеъмолчига нисбатан қуйидаги ҳолларда жарима солинади:
-Истеъмолчининг айби бўйича белгиланган лимитдаги сувдан ортиқча олинса;

-сув ресурслари манбаларидан сувни ўзбошимчалик билан олса;

-Уюшманинг розилигисиз хўжаликлараро ирригация-мелиорация тармоқларига кўтарма ва тўсиқлар ўрнаца;

-хўжаликлараро ирригация-мелиорация тармоқларидаги ўлчов мосламалари ва иншоотларига шикаст йетказса;

-Уюшманинг иш ва хизматлари учун ўз вақтида хақ тўламаса;

-томонларнинг бошқа мажбуриятларини бузса.
3.2.Истеъмолчининг айби бўйича белгиланган лимитдаги сувдан ортиқча ишлатилса, унда лимитдан ортиқ ҳар бир м3 сув учун______ сўм жарима    солинади. Шунга ўхшаш қоидалар бузилиши қайтарилса, жарима шунга яраша ________сўм/м3 миқдорида оширилади.
Қоидани бузганлик тўғрисидаги факт Истеъмолчининг вакили иштирокида Уюшма вакилининг далолатномасига мувофиқ қайд етилади. Агарда Истеъмолчи вакили келмай ёки рад жавобини берса, бир томонлама далолатнома тузилади.

3.3. Агарда Уюшма айби бўйича белгиланган лимит чегарасидаги сув йетказиб берилмаса, унга ҳам худди шу тартибда жарима солинади. Сув йетказиб берилмаганлик факти Уюшма вакили иштирокида тегишли далолатнома билан қайд етилади. Уюшма вакили келмаса ёки рад жавобини берса, бир томонлама далолатнома тузилиб, маъмуриятга юборилади ва унга нисбатан Уюшма Уставига мувофиқ қарор қабул қилинади.

3.4. Авария, табиий офатлар ва суғориш манбалаларида сувнинг танқислиги сабабали Истемолчига белгиланган лимитдан кам сув берилса Уюшма мулкий жавобгарликка тортилмайди, аксинча йетказилган зарар суғурта ташкилотлари томонидан қопланади.

3.5. Истеъмолчи рўйхатга олмаган сув манбаларидан ўзбошимчалик билан фойдаланса 3.2- бандга мувофиқ жарима солинади ва рўйхатга олинмаган сув ресурслари Истеъмолчидан олиб қўйилади.

3.6. Хўжаликлараро   ирригация-мелиорация   тармоқларидаги кўтарма, тўсиқ мосламалари, дамбалар тешилса ва гидрокўприклар, иншоотлар Истеъмолчи томонидан бузилса, у ўз ҳисобидан камчиликларни тузатади ёки йетказган зарарнинг миқдорига тенг пул сифатида   қўшимча   хақ   тўлайди.   Бу   турдаги   қоидабузарлик   Истеъмолчининг вакили иштирокида тегишли далолатнома билан қайд етилади. Агарда охиргиси қатнишишдан воз кечса, юридик кучга ега бўлган бир томонлама далолатнома тузилади.
3.7. Истеъмолчининг лимитдаги сувни қайта тақсимлаш ёки ўзгартириш  ҳақидаги  талаби  камида  5  кун  олдин  муддатда қабул қилинади. Буюртма кўрсатилган муддатдан кеч берилса, бажарилишига кафолат берилмайди.


3.8. Ўзбошимчалик билан сувдан фойдаланиш ва лимитдан ортиқ сув олиш қоидабузарлик факти охирги сув бериш ўлчанган дақиқадан белгиланади. Уюшма айби бўйича лимитдан кам сув берилганлик вақти ҳам худди шундай тарзда белгиланади. Лимитдан ортиқ сув олиш Уюшма билан келишилса, жарима солинмайди.

3.9. Истеъмолчига тақсимланган сув ҳажми ҳисоби ҳар куни Уюшма ва Истеъмолчи вакили иштирокида амалга оширилади. Истеъмолчи вакили келмаса Уюшма сув миқдорини бир томонлама ўлчашга хақи бор, унинг натижалари шак-шубҳасиз ҳисобланади.
3.10.
Уюшманинг жорий хизматлари учун хақни Истеъмолчи ушбу шартноманинг ____- сонли иловасига мувофиқ ҳар чоракда кейинги чоракдаги ойнинг 10- санасигача тўлайди.
3.11. Истеъмолчининг ирригация-мелиорация объектларига техник хизмат кўрсатиш бўйича тугалланган иш турлари (суғориш), зовур тармоқларини тозалаш, нов ва иншоотларни таъмирлаш, новларни   алмаштириш,   режалаштириш   ва бошқалар бажарилгандан сўнг қабул қилиш далолатномаси асосида Уюшмага хизмат хақи тўланади.

3.12.
Истеъмолчининг айби бўйича ирригация-мелиорация объектларига техник хизмат ишларини олиб бориш учун Уюшмага шароитлар яратиб берилмаса, у ҳар бир муддатдан ўтган кун учун шу муддатда режалаштирилган иш қийматидан ____ фоиз миқдорида жарима тўлайди.
Агарда Уюшма айби бўйича техник хизмат кўрсатиш бўйича мажбуриятлар берилмаса, Уюшма Истеъмолчига худди шу тартибда жарима тўлайди.

3.13.
Жорий тўловлар, жарималар, техник хизмат ва иш учун хақ муддатдан ўтказиб тўланса, айбдор томондан ҳар бир ўтказиб юбориладиган кун учун уларнинг суммаси ____ фоиз миқдорида жарима ундирилади.  Истеъмолчи томонидан тўловлар муддати 20 кундан ошиб кеца, Уюшма Истеъмолчига сув берилишини тўхтатиб қўйишга хаққи бор, тўлов ва жарималарни тўлаб бўлгандан сўнг сув беришни йўлга қўяди.

3.14. Истеъмолчи барча тўловларни Уюшманинг кассасига нақд пул шаклида киритади ёки Уюшманинг ҳисоб рақамига ўтказади.

4. ҚЎСҲИМCҲА СҲАРТЛАР


4.1.
Ушбу шартноманинг амалдаги муддати ___ йилга 200__ йил 1 январдан 200__ йил 31 декабргача белгиланади ва томонларнинг розилиги бўйича шартнома бекор қилиниши, кейинги муддатларга ўзгартирилиши мумкин, бунда бир томон иккинчи томонни шартнома муддатини бекор қилиши ёки ўзгартириши тўғрисида бир ой олдиндан хабардор қилиши керак.

4.2. Агар шартнома муддати тўхтатилса,  бекор қилинса,  бир томонлама ўзгартирилса ёки шартноманинг бошқа шартларини асоссиз бажаришдан воз кечса, айбдор томон ушбу шартноманинг кўзда тутилган   жарималаридан  ташқари бошқа томонга бой берилган фойда ва келтирилган зиёнларни қоплайди.
4.3. Шартномадаги   мажбуриятлар  ўз  вақтида  бажарилмаган ҳолларда айбдор томон бошқа томонга бой берилган фойда ва зиёнларни қоплайди.   Шартнома мажбуриятлари томонларнинг ўзаро келишувига қараб ўзгартирилиши мумкин.
4.4. Ушбу шартнома бўйича пайдо бўладиган барча мунозаралар томонларнинг ўзаро келишуви бўйича хўжалик судида ҳал етилади, агарда томонлар ўзаро муросага келолмасалар, Уюшманинг жойлашган жойидаги   қонунчиликка   мувофиқ,   судлов   тартибида йечилади.
Ушбу шартномага Уюшманинг навбатдаги муддатга мўлжалланган иш ва хизматлари қийматининг рўйхати илова қилинади, у ушбу шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланиб, ҳар йили янгилаб турилади.

ТОМОНЛАРНИНГ ЙУРИДИК МАНЗИЛГОҲЛАРИ

	ТАъМИНЛОВCҲИ:

_________________________________

(турар жойи)
_________________________________

Ҳисоб рақами _____________________

МФО ___________________________

Тел. ____________________________
Имзо ____________________________

(М.Ў.)
	ИСТЕъМОЛCҲИ:

___________________________________

(турар жойи)
___________________________________

Ҳисоб рақами ______________________

МФО ____________________________

Тел. ______________________________
Имзо _____________________________

(М.Ў.)


СУҒОРИСҲ ТИЗИМЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИСҲ
ФАНИ БЎЙИCҲА ТЕСТ САВОЛЛАРИ ТЎПЛАМИ
	


	1. Суғориш тизимидан фойдаланиш деганда нимани тушунасиз?

А. Суғориш ва коллектор-зовур тармоқларини қуриш ва уларни фойдаланишга қабул қилиш; Б. Суғориш ва коллектор-зовур тармоқлари техник ҳоллатини яхшилаш ва такомиллаштириш, сув ўлчаш-тақсимлаш ишларини ҳамда суғоришни механизациялаштиришга қаратилган сув хўжалик тадбирлари; C. Сувни буғланишга сарфини камайтириш чораларини кўриш; Д. Сув ўлчаш ва тақсимлаш ишларини яхшилашга ва сувдан фойдаланишни тартибга солишга қаратилган тадбирлар; Е. Суғориш жараёнини механизациялаштириш ва автоматлаштириш. 

	2. ЎзР нинг «Сув ва сувдан фойдаланиш тўғрисида»ги қонунининг асосий вазифаси нима?

А. Сувга доир муносабатларни тартибга солиш; Б. Сув хўжалиги муассасалари билан сувдан фойдаланувчилар ўртасидаги муносабатларни тартибга солиш; C. Қишлоқ хўжалик корхоналарига сув йетказиб беришни таъминлаш; Д. Фермер хўжаликларига сув хўжалик хизматлари кўрсатишни йўлга қўйиш; Е. Сув хўжалигига бозор ислоҳотларини жорий етиш.

	3. ЎзР да «Сувдан чекланган миқдорда фойдала-ниш бўйича вақтинчалик тартиб» қачон қабул қилинган?

А. 1993 йил 6 майда; Б. 2003 йил 21 июлда ВМ нинг 320- сонли қарори билан; C. 2002 йил 5 январда ВМ нинг 8- сонли қарори билан; Д. 1993 йил 3 августда ВМ нинг 385- сонли қарори билан; Е. 2003 йил 3 мартда.

	4. ЎзР ВМ нинг «Сув хўжалигини бошқаришни ташкил етишни такомиллаштириш тўгрисида»ги 320- қарори асосида ирригация соҳасида қандай туб ўзгаришлар амалга оширилди? 

А. Сув ресурсларини муҳофазаси кучайди; Б. Ирригация тизимларини бошқариш маъмурий-ҳудудий принсипдан ҳавза принсипига алмаштирилди; C. Сувдан фойдаланиш муносабатлари яхшиланди; Д. Сув хўжалигига бозор ислоҳотлари татбиқ етилди; Е. «Таъминловчи» ва «Истеъмолчи» ўртасидаги муносабатлар тартибга солинди.

	5. ЎзР да суғориш тизимларининг ўртача ФИК қанчага тенг?

А. 0,75–0,85; Б. 0,40–0,50; C. 0,50–0,60; Д. 0,85–0,95;% Е. 0,60–0,64.

	6. ЎзР да 1 га майдонга ўртача сув сарфи қанчага тенг? 

А. 20 минг м3; Б. 15–18 минг м3; C. 8–10 минг м3; Д. 13–14 минг м3; Е. 6–8 минг м3.

	7. ЎзР халқ хўжалигининг сувга бўлган йиллик еҳтиёжи қанчага тенг?

А. 60–80 млрд м3; Б. 100–150 млрд м3; C. 35–40 млрд м3; Д. 56–60 млрд м3; Е. 15–20 млрд м3.

	8. ЎзР да сувга бўлган умумий еҳтиёжнинг қанча улуши қишлоқ хўжалик еҳтиёжларига тўғри келади?

А. 72%; Б. 62%; C. 50%; Д. 92%; Е. 85%.

	9. Республикада суғориладиган йерлар кўлами қанча?

А. 3,5 млн. га; Б. 3,8 млн. га; C. 4,3 млн. га; Д. 4,0 млн. га; Е. 4,5 млн. га.

	10. Аҳмад Ал-Фарғоний томонидан дастлабки сув ўлчаш иншооти қаерда қурилган?

А. Норин дарёсида 1896 й.; Б. Чирчиқ дарёсида 1906 й.; C. Амударёда 1911 й.; Д. Нил дарёсида ИХ асрда; Е. Сайхун дарёсида ИХ асрда.

	11. Хўжалик суғориш тармоғининг таркибий қисмларини кўрсатинг.

А. Хўжалик ва участка тақсимлагичлари, муваққат ариқлар, коллектор-зовур тармоғи, йўллар, иҳота дарахтлари, суғориш пол (йўлак) лари, чек ва егатлари, улардаги барча гидротехник иншоотлар ва б.; Б. Суғориш тармоқлари бўйидаги йўллар, иҳота дарахтлари, сув омборлари; C. Коллектор-зовур тармоғи, улардаги барча гидротехник иншоотлар, дарё ва сойлар; Д. Суғориш егатлари ва чеклар, йер ости ва сизот сувлари; Д. Суғоришда қўлланиладиган механизация ва автоматизация воситалари, сув омборлари, дарё ва кўллар. 

	12. Тизимнинг фойдали иш кўеффициенти (ФИК) 0,60 га тенг бўлса, у қандай туркумга киритилади?

А. Ноинженерлик; Б. Инженерлик; C. Ярим инженерлик; Д. Оддий; Е. Мураккаб.

	13. Хизмат қила оладиган майдон кўламига (минг га) кўра хўжаликлараро гидромелио-ратив тизимлар қандай тоифаларга бўлинган?

А.1- с.: ( 50

    2- с.: 50 – 100

 3- с.: 100 – 300

 4- с.: ( 300

Б. 1- с.: ( 300

 2- с.: 150 – 300

 3- с.: 50 – 100

 4- с. : ( 50

C. 1- с: 50 – 100

 2- с.: 100 – 300

 3- с.: ( 300

 4- с.: ( 50

Д. 1- с.: 100 – 300

 2- с.: ( 300

 3- с.: 50 - 100

 4- с.: ( 50

Е. 1- с.: ( 300

2- с.: ( 50

3- с.: 100 – 300

4- с.: 50 – 100



	14. Суғориш тизимларининг таркибий қисмларини кўрсатинг. 

А. Сув йиғиш-ташама тармоғи; Б. Суғориш, коллектор-зовур ва сув йиғиш-ташама тармоқлари; C. Суғориш тармоғи; Д. Коллектор-зовур тармоғи; Е. Оқова тармоғи.

	15. Сув узатишига кўра суғориш тизимларининг турларини кўрсатинг.

А. Сув ўз оқими билан узатилувчи; Б. Сув механик узатилувчи; C. Очиқ усулда узатилувчи; Д. Ёпиқ усулда узатилувчи; Е. Ўз оқими билан ва механик узатилувчи.

	16 Қандай суғориш тармоқлари муваққат тармоқлар дейилади?

А. 2 ва ундан ортиқ мавсумда фойдаланилувчи; Б. 10–15 мавсумда фойдаланилувчи; C. 2 мавсумда фойдаланилувчи; Д. Бир мавсумда ёки бир суғориш давомида фойдаланилувчи; Е. 1 суғориш давомида фойдаланилувчи.

	17. Коллектор-зовур тармоқларининг вазифаси нима?

А. Суғориш сувларини узатиш ва тақсимлаш; Б. Оқова сувларни йиғиб, чиқариб ташлаш; C. Сизот сувлар сатҳини пасайтириш ва уларни чиқариб ташлаш; Д. Йер ости сувларини чиқариб ташлаш; Е. Чиқинди сувларни йўқотиш.

	18. Шоличилик сув узатиш тармоғининг таркибига нималар киради?

А. Сув манбаи, суғориш каналлари ва коллектор-зовур (КЗ) тармоқлари ҳамда улардаги ГТИлар; Б. Карта ва чек суғориш тармоқлари; C. Магистрал ва сув тақсимлаш каналлари, улардаги ГТИлар ва карта суғориш тармоқлари; Д. Оқова ва КЗ тармоқлари ва чегараловчи каналлар; Е. Коллектор-зовур ва оқова тармоқлари.

	19. Шоличилик карта-чекларининг ҳажми қандай?

А. 10–15 га; Б. 0,01–0,1 га; C. 4–6 га; Д. 20–30 га; Е. 0,1–1,0 га.

	20. Шоличилик далаларини текислаш турларини кўрсатинг.

А. Асосий, қисман, кулис, жорий; Б. Кулис, жорий, қисман; C. Горизонтал юза ҳосил қилиш, қисман; Д. Бўйлама ва кўндаланг нишоблик ҳосил қилиш; Е. Асосий, жорий ва тиклаш.

	21. Шоличилик суғориш тизимларини ишчи ҳолатида сақлаб туриш чора тадбирлари нималардан иборат?

А. Гидромелиоратив тизимни қайта қуриш; Б. Авария ҳолатидаги тизим елементларини таъмирлаш; C. Суғориш тизимларини асосий ва жорий таъмирлаш; Д. Гидромелиоратив тизимни қайта қуриш, авария ҳолатидаги тизим елементларини таъмирлаш; Е. Гидромелиоратив тизимни қайта қуриш, суғориш тизимларини асосий ва жорий таъмирлаш.

	22. Шоличилик картасини дастлабки сувга бостиришнинг мўтадил давомийлиги қандай?

А. 3 кун; Б. 15 кун; C. 30 кун; Д. 10–15 кун; Е. 20–30 кун.

	23. Шоличиликка ихтисослашган хўжаликларда қандай турдаги карталар кенг қўлланилмоқда?

А. Краснодар типидаги карта; Б. Кенг қамровли карта-чек; C. ТИМИ типидаги карта; Д. Краснодар типидаги карта, кенг қамровли карта-чек; Е. Краснодар типидаги карта, ТИМИ типидаги карта  .

	24. Шолини суғориш усулларини кўрсатинг.

 А. Доимий бостириб, қисман бостириб, бўлиб-бўлиб ва муддатли суғоришлар; Б. Чекдан чекка сув ташлаб ва ташламасдан суғориш; C. Доимий бостириб суғориш; Д. Дастлабки сувга бостириш ва доимий сув қатлами ҳосил қилиш; Е. Доимий бостириб, қисман бостириб, бўлиб-бўлиб ва муддатли, чекдан чекка сув ташлаб ва ташламасдан суғоришлар.

	25. Инженерлик типидаги шоличилик суғориш тизимларида шолини мавсумий суғориш меъёри қандай?

А. 50 – 60 минг м3/га; Б. 10 – 15 минг м3/га; C. 5 – 10 минг м3/га; Д. 25 – 30 минг м3/га; Е. 80 – 100 минг м3/га.

	26. Шолини суғоришда асосан қанча давр ажратиб кўрсатилади?

А. 2 та; Б. 5 та; C. 8 та; Д. 12 та; Е. 18 та.

	27. Шоличилик хўжаликлари учун сувдан фойдаланиш режаси қайси таркибий қисмлардан иборат?

А. Бир мавсум давомида суғориладиган екинлар ва уларни суғориш миқдорларини аниқлаш; Б. Алмашлаб екиш даласи учун режали сув сарфларини аниқлаш; C. Далаларни суғориш навбатини аниқлаш; Д. Бир мавсум давомида суғориладиган екинлар ва уларни суғориш миқдорларини аниқлаш, далаларни суғориш навбатини аниқлаш; Е. Алмашлаб екиш даласи учун режали сув сарфларини аниқлаш, далаларни суғориш навбатини аниқлаш.

	28. Махсус суғориш тизимлари деганда нима тушунилади? 

А. Дарё сувларидан фойдаланиладиган тизимлар; Б. Аралаш сувлардан фойдаланиладиган тизимлар; C. Чиқинди сувлардан екинларни суғоришда фойдаланиладиган тизимлар; Д. Оқова сувлардан екинларни суғоришда фойдаланиладиган тизимлар; Е. Коллектор-зовур сувларидан фойдаланиладиган тизимлар.

	29. Неча хил махсус суғориш тизимларидан фойдаланилади?

А. 3 хил; Б. 4 хил; C. 5 хил; Д. 8 хил; Е. 10 хил.

	30. Махсус тизимларда қайси суғориш усулларидан фойдаланиш мумкин?

А. Ер юзасидан; Б. Ёмғирлатиб; С. Тупроқ орасидан ; Д. Томчилатиб; Е. Барча усуллардан.

	31. Озиқ моддалар билан кам таъминланган чиқинди сувлардан фойдаланишда суғориш меъёри қандай белгиланади?

А. Екинларни сувга бўлган еҳтиёжига кўра; Б. Екинларни озиқ унсурларига бўлган еҳтиёжига кўра; С. Йиллик чиқинди сув миқдорини йўқотишга кўра; Д. Мавсумда чиқинди сувларни тўлиқ йўқотишга кўра; Е. Номавсумий даврда улардан тўлиқ фойдаланишга кўра.

	32. Йер текислашнинг мелиоратив аҳамиятини кўрсатинг.

А. Ўсимлик яхши ўсиб ривожланади; Б. Тупроқнинг сув-физик хусусияти яхшиланади; C. Исрофгарчилик камаяди, тупроқнинг намиқиши деярли бир хил бўлади, суғориш ва шўр ювиш сифатли ўтказилади; Д. Суғориш тармоқларининг сув ўтказувчанлиги ортади; Е. Суғориш ва коллектор-зовур тармоқларининг ФИК ортади.

	33. Суғориш гидромодули нима ва у қандай ҳисобланади?

А. И га майдонга И марта суғоришда бериладиган сув миқдори: м=100(ҳ(д (Внс –Ва)(К; Б. И га майдонга мавсум давомида бериладиган жами сув миқдори: Мн(((10аП-(Wб-Wох)-Wс; C. Сув ўлчаш асбобидан ўтаётган сув миқдори: Қ((,86(((ҳ(ҳ; Д. Далага берилаётган ва ундан ташлаб юборилаётган сув миқдори: мн(мбр(моқ;  Е. И га майдонга И сек. да талаб етилаётган литр ҳисобидаги сув миқдори: қ(м/86,4(т.

	34. Сувдан фойдаланиш режасини тузишда қайси манбалардан фойдаланилади?

А. Хўжалик плани, екинларни жойлаштириш структураси ва суғориш режими; Б. Екинларни суғориш меъёри, муддати, сони, тупроқ ва гидрогеологик шароитлар; C. Тупроқ ва гидрогеологик шароитлар, хўжалик плани ва екинлар структураси; Д. Тармоқларнинг фойдали иш кўеффициенти ва сув ўтказиш қобилияти, суғориш режими; Е. Хўжалик плани, екинлар структураси, суғориш режими, тупроқ ва гидрогеологик шароитлар, тармоқларнинг ФИК ва сув ўтказувчанлик қобилияти.

	35. Каналнинг сув сарфи қандай ҳисобланади?

А. Мн (((10(а(П-(Wб-Wох)-Wс; Б. м=100(ҳ(д((Внс-Ва)(К; C. Қсут(Қ(т((; Д. Н(Қум/мўрт; Е. Қ((,86(((ҳ((ҳ.

	36. Сувдан фойдаланиш режаси йилнинг қайси даврлари учун тузилади?

А. Вегетация ва новегетация; Б. Вегетация; C. Қишки-баҳорги; Д. Ёзги-кузги; Е. Баҳорги-ёзги.

	37. Хўжалик сувдан фойдаланиш режасини тузишда қандай усуллардан кенг фойдаланилади?

А. Қишлоқ хўжалик екинларини суғориш режимига асосланган усул; Б. Тупроқнинг фаол қатламидаги намлик танқислигига асосланган усул; C. Сувдан фойдаланишни нархлашга асосланган усул; Д. Қишлоқ хўжалик екинларини суғориш режимига ва тупроқнинг фаол қатламидаги намлик танқислигига асосланган усул; Е. Қишлоқ хўжалик екинларини суғориш режимига, тупроқнинг фаол қатламидаги намлик танқислигига ва сувдан фойдаланишни нархлашга асосланган усул. 

	38. Суғориш амалиётида екинларни қандай суғориш режимлари фарқланади?

А. Ўсимликларни биологик хусусиятлари ҳисобга олинган сугориш режими; Б. Ҳисобий ва амалий; C. Лойиҳавий, режавий ва експлуатацион; Д. Режавий ва ҳисобий; Е. Жойнинг тупроқ, гидрогеологик ва иқлим шароитлари ҳисобга олинган суғориш режими.

	39. Сувдан фойдаланишни режалаштиришнинг моҳияти нимадан иборат?

А. Хўжаликларга  аввалдан тузилган суғориш режалари бўйича зарур ҳажмдаги сувни олиш ва тақсимлаш; Б. Далаларга берилаётган сув миқдорини ўлчашни яхшилаш; C. Екинларни парвариш қилиш технологиясини ишлаб чиқиш; Д. Ёмғирлатиб суғориш машиналарининг ишини режалаштириш; Е. Суғориш тизимларини ривожлантириш режасини ишлаб чиқиш.

	40. Хўжаликка талабнома асосида сув олиш учун зарур миқдордаги сув ҳажми қандай ҳисобланади?

А. қ(м/86,4(т; Б. Қбр (Қнт ( (хст; C. Қнт (Ф ( қ; Д. Қ ( Ф ( Вўрт; Е. Қсут(Қ(т((.

	41. Сувдан фойдаланиш режаси дастлаб ким томонидан ва қачон ишлаб чиқилган?

А. А.Н.Костяков, 1951 й.; Б. И.А.Шаров, 1938 й.; C. Н.А.Янишинвский 1928–1929 й.; Д. И.Ф.Сукач, 1964 й.; Е. В.Д.Журин, 1938 й.

	42. Суғоришларни тезкор режа-графиклари ҳар неча кунга тузилади?

А. Мавсум даврига; Б. 25–30 кунга; С. 5 ёки 10 кунга; Д. Номавсум даврига; Е. 50–60 кунга.

	43. Суғоришларнинг тезкор режа-графиклари нимани назарда тутади?

А. Сувдан тежамли фойдаланишни; Б. СФР ни тўлиқ бажарилишини таъминлашни; C. Сувдан фойдаланишни назорат қилишни; Д. Суғориш режимини таъминлашни; Е. Суғоришларни қатор ораларига ишлов бериш билан мувофиқлаштиришни.

	44. Муваққат ариққа бириктирилган майдонда суғориш неча кун давомида амалга оширилиши лозим? 

А. 15 кун; Б. 10–15 кун; C. 5–10 кун; Д. 2 кундан ортиқ емас; Е. Хоҳлаганча.

	45. Далада жойлаштириладиган ўқариқлар сони қандай аниқланади?

А. лум(л1(л2(((лн; Б. Н(Мн/мўрт; C. нма(Лдала/легат; Д. в(лум/тум; Е. не(Лма/а.

	46.   Ўқариқлардаги сув сарфи қанча бўлиши лозим?

А. 10–15 л/сек; Б. Бўйлама схемада – ( 40 л/сек, кўндаланг – (60 л/сек; C. Бўйлама схемада – ≤40 л/сек, кўндаланг – ≤ 60 л/сек; Д. Бўйлама схемада – ≥ 60 л/сек, кўндаланг – ≥ 40 л/сек; Е. Бўйлама схемада – ≤ 60 л/сек, кўндаланг – ≤ 40 л/сек.

	47. Хўжалик сувдан фойдаланиш режасига қайси вақтларда тегишли тузатишлар киритилади?

А. Манбада сув камайиши сабабли тизимни сув билан таъминлаш даражаси пасайганда, режадаги ҳосилни олиш мумкин бўлмай қолганда; Б. Йилнинг иқлим шароитлари молжалдагидан катта фарқ қилганда; C. Екин майдонлари ва тури режадагидан 10 % дан ортиқ фарқ қилса; Д. Суғориш тизимининг айрим қисмлари ишдан чиқса; Е. Манбада сув камайиши ҳисобига тизимни сув таъминоти ёмонлашса, йилнинг иқлим шароитлари мўлжалдагидан катта фарқ қилса, тизимнинг айрим қисмлари ишдан чиқса.

	48. Сув тақсимлаш режасининг бажарилганлик даражаси қандай аниқланади?

А. Суғориш тизимига режа бўйича тақсимланиши лозим бўлган сув миқдорини амалдагига нисбати орқали; Б. Суғориш тизимига амалда тақсимланган сув ҳажмини режадагига нисбати орқали; C. Тақсимланган сув миқдорини тизимнинг ФИК ига нисбати орқали; Д. Суғориб бўлинган майдон ҳажмини режадагига нисбати орқали; Е. Канал охиридаги сув сарфини унинг бошидаги сарфига нисбати орқали.

	49. Мувақат суғориш тармоқларини бўйлама жойлаштириш схемасида ўқариқдаги сув сарфи қанча бўлиши лозим?

А. 10–25 л/сек; Б. 40(50 л/сек; C. 80–100 л/сек; Д. 100 л/сек. дан кўп; Е. 60–80 л/сек.

	50. Мувақат сғориш тармоқларини кўндаланг жойлаштириш схемасида егатлар сони қандай аниқланади? 

А. Дала кенглигини ўқариқ узунлигига бўлиб; Б. Егатлар сонини қатор орасига кўпайтириб; C. Ўқариқ узунлигини муваққат ариқ узунлигига бўлиб; Д. Дала узунлигини егат узунлигига бўлиб; Е. Ўқариқ узунлигини қатор ораси кенглигига бўлиб.

	51. Мувақат суғориш тармоқларини бўйлама жойлаштириш схемаси қандай жойларда яхши самара беради?

А. Нишоблиги 0,001 дан катта йерларда; Б. Нишоблиги 0,002 дан кичик йерларда; C. Нишоблиги 0,008 дан катта йерларда; Д. Нишобликка боғлиқ емас; Е. Нишоблиги 0,8 дан катта йерларда.

	52. Муваққат суғориш тармоқларини кўндаланг жойлаштириш схемаси қандай жойларда яхши самара беради? 

А. Нишоблиги 0,001 дан кичик йерларда; Б. Нишоблиги 0,002 дан кичик йерларда; C. Нишоблиги 0,008 дан катта йерларда; Д. Нишобликка боғлиқ емас; Е. Нишоблиги 0,8 дан катта йерларда.

	53. Инженерлик суғориш тизимларида суғориладиган пайкал қандай ўлчамда бўлиши керак?

А. И га. дан кичик; Б. И–3 га; C. 5–12 га. дан 20–25 га гача; Д. 80–100 га; Е. 100 га. дан ортиқ.

	54. Суғориладиган далаларнинг қулай шакли ва ўлчамлари қандай бўлиши керак?

А. Трапеция шаклида: асослари – 800–1000 м ва баландиги – 400–500 м; Б. Тўғри тўрт бурчак шаклида: томонлари – 1500–2000 м; C. Тўғри тўрт бурчак шаклида: томонлари – 100–200 м дан 300–400 м гача; Д. Тўғри тўрт бурчак шаклида: томонлари – 400–500 м дан 800–1000 м гача; Е. Квадрат шаклида: томонлари – 400–500 м.

	55. Егатларнинг мўтадил узунлигини қандай кўрсаткичлар белгилайди?

А. Қатор орасининг кенглиги, тупроқнинг сув ўтказувчанлиги, жойнинг нишоблиги; Б. Даланинг умумий узунлиги;  C. Ўқариқ ва муваққат ариқлар сони; Д. Даланинг шакли ва ҳажми; Е. Егат узунлиги ихтиёрий олиниши мумкин.

	56. Суғориш даласига сув қандай тармоқлар орқали узатилади?

А. Доимий; Б. Узлуксиз; С. Ёпиқ; Д. Босимли ва босимсиз; Е. Очиқ.

	57. Егатлаб суғоришда ҳар бир егатга бериладиган сув сарфи қандай?

А. 0,05–1,0 л/сек; Б. 0,3–2,0 л/ сек; C. 0,001–0,01 л/ сек; Д. 0,1–0,2 л/ сек; Е. 3–5 л/ сек.

	58. Суғориш тизимларидан фойдаланишда қайси даврлар ажратиб кўрсатилади?

А. Мавсум ва номавсум даврлари; Б. Тизимни сув олишга тайёрлаш; C. Иш даври; Д. Тизимни қишки даврга тайёрлаш; Е. Биринчи давр – тизимни сув олишга тайёрлаш, иккинчи давр – иш даври ва учинчи давр – тизимни қишки даврга тайёрлаш.

	59. Тизимга ҳақиқатда олинган ва кундалик тақсим қилинган сув назоратини ким олиб боради? 

А. Мироб; Б. Гидротехник; C. Навбатчи диспетчер; Д. Назоратчи; Е. Сувчи-оператор.

	60. Сувдан фойдаланувчилар уюшмаси таркибига кимлар киради?

А. Мироблар, сувчилар; Б. Сувдан фойдаланувчилар; C. Гидрометр, кузатувчилар ва бошқарувчилар; Д. Сув билан таъминловчилар; Е. Туман қишлоқ ва сув хўжалиги бошқармаси ходимлари.

	61. Бир ўқариқдан сув оладиган егатлар сони қандай аниқланади?
А. лўқ=Лдала/нма; Б. Нўқ=Лдала/ле; C. не= лўқ / Нўқ; Д. Лдала =Нўқ(ле; Е. не= лўқ/а.

	62.Суғориш техникасининг ФИК қандай аниқланади?

А. Режадаги суғориш нормасини амалдагига нисбати орқали: ((мр/ма; Б. Канал охиридаги сув сарфини унинг бошидаги сарфига нисбати орқали: ((Қох/Қбош; С. Суғориладиган майдон ҳажмини умумий майдонга нисбати орқали: СЙеФК(Фсуғ/Фум; Д. Хўжаликлараро тақсимлагичнинг ФИК ини хўжалик тақсимлагичининг ФИК ига кўпайтириш орқали: (хаст((хат·(хст; Е. Тизимга тақсимланган сув ҳажмини режададига нисбати орқали: ((Қамал/Қрежа.

	63. Хўжаликка берилаётган сув таннархи қандай ҳисобланади?

 А. Хўжалик тармоғи бўйича қилинган йиллик умумий харажатни қабул қилинган сув миқдорига нисбати орқали; Б. Аҳолини ичимлик сув билан таъминлашга қилинган умумий харажат орқали; С. Капитал харажатларни тақсимланган сув миқдорига бўлиш йўли билан; Д. Хўжаликлараро суғориш тизимларидаги таннарх асосида; Е. Хўжалик бўлимлари бўйича қилинган умумий харажат орқали.

	64. Ўрта нишобли йерларда қатор ораси 90 см бўлса, егатнинг мўтадил узунлиги қандай бўлади?

А. 200 м; Б. 100 м. дан катта; С. 100 м. дан қисқа; Д. 800–1000 м; Е. 400–500 м.

	65. Егатларга сув тақсимлашни механизациялаштиришнинг аҳамияти нима?

А. Суғориш меъёри ортади; Б. Тупроқ ерозиясига чек қўйилади; С. Сувдан фойдаланиш кўеффициенти ортади, суғориш меъёри камаяди; Д. Сувчининг иш унумдорлиги ортиб, суғориш меъёри камаяди; Е. Сувдан фойдаланиш кўеффициенти ва сувчининг иш унумдорлиги ортади, сув исрофгарчилиги камаяди, егатларга бир хил миқдорда сув тақсимланади.

	66. Ёмғирлатиб суғориш йер юзасидан суғоришга қараганда қандай шароитда самарасиз ҳисобланади?

А. Шўрланган йерларда; Б. Йенгил механик таркибли тупроқ, мураккаб релйеф, нишоблик катта; C. Сув ресурслари кам; Д. Сизот сувлар чуқурда жойлашган; Е. Шўрланган ва оғир механик таркибли тупроқ, минераллашган сизот сувлари йер юзасига яқин жойлашган йерлар, суғориш суви минераллашган ва кучли шамолли шароит.

	67. Алмашлаб екиш даласи учун ёмғирлатиб суғориш машиналарининг керакли сони қандай аниқланади? 

А. Н(Мнт/мўрт; Б. но(Ф(м/3600(Қд(Ко(то(Тмин((а; C. Мф(м1(м2(((мн; Д. Мбр(Мнт/(; Е. Н(Фум/Т(Фсм.

	68. Ёмғирлатиб суғоришнинг тўлиқ аҳамиятини кўрсатинг?

А. Тупроқнинг намиқиши бир хил бўлади, сувчининг иш унуми ортади; Б. Екинларни ҳисобий суғориш режими деярли тўлиқ таъминланади; C. Суғориш тўлиқ механизациялаштирилади; Д. Дала деярли бир хилда намиқади, ҳисобий суғориш режими таъминланади, сув ва меҳнат сарфи камаяди, суғориш механизациялаштирилади; Е. Ерларнинг текисланганлик даражасига талаб ортади, суғориш меъёри камайиб, сувдан фойдаланиш кўеффициенти ортади.

	69. Суғориш қувурларини лойқа босмаслиги учун ундаги сувнинг оқиш тезлиги қандай бўлиши керак?

А. 0,9–1,2 м/сек. дан катта; Б. 0,9 м/сек. дан катта; C. 0,5 м/сек. дан кичик; Д. 0,1 м/сек. дан кичик; Е. 1,9–2,2 м/сек. дан катта.

	70. Муваққат ва ўқ ариқлар қандай қуроллар ёрдамида олинади?

А. П-2,8, ПА-3, П-4, Д-719 текислагичлар; Б. Д-716, МК-12. ПР-0,5, КЗУ-0,3В, КБН-0,35М қазгичлар; С. УДС-25, ДКШ-64, ДДН-70, ДДН-100, ДДА-100 МА; Д. ППА-165, ППА-165У, ПТ-250, ППА-300; Е. МК-12, ПР-0,5, ДДН-70, ПА-3, Д-719.

	71. Боғ ва узумзорларни томчилатиб суғориш тизимининг камчиликлари нима?

А. Суғориш меъёри 30–50 % га камаяди; Б. Сув фақат илдиз тарқалган қатламнигина намлайди; С. Тизимни қуришга асосий харажатлар кўп ва томчилатгичлар лойқа билан ифлосланиб қолади; Д. Йердан фойдаланиш кўеффициенти ортади; Е. Ишлаб чиқариш унумдорлиги ортади, йиллик харажатлар ва сув сарфи камаяди.

	72. Каналнинг сув сарфи қайси ифода ёрдамида ҳисобланади?

А. Мн (((10·а·Р-(Wб-Wох)-Wс; Б. м=100(ҳ(д·(Внс –Ва)(К; C. Қ(Ф(вўрт; Қсут(Қ(т((; Д. Ф(Қум/мўрт; Е. Қ((,86(((ҳ((ҳ.

	73. Қувурларнинг сув сарфи қайси ифода ёрдамида ҳисобланади?

А. Қ = Ф ( Вт; Б. Қ = ( ( В; C. Қ((,86(((ҳ((ҳ; Д. Қ((,4(ҳ2((ҳ; Е. Қум = Ф ( қ.

	74. Чиполетти сув ўлчагичидан ўтаётган сув миқдори қандай аниқланади?

А. Қ((,86(((ҳ((ҳ; Б. Қ((,4(ҳ2((ҳ; C. Қбр = Қнт / (; Д. Қ = Ф ( Вўрт; Д. Қсут = Қ(т((.

	75. Томсон сув ўлчагичидан ўтаётган сув миқдори қандай аниқланади? 

А. Қ((,86(((ҳ((ҳ; Б. Қ((,4(ҳ2((ҳ; C. Қбр = Қнт / (; Д. Қ = Ф ( Вўрт; Е. Қсут = Қ(т((.

	76. Бош ва мувозанат гидрометрик постларда кузатув ишлари кунига қай вақтда ўтказилади? 

А. Ёзда 3 маҳал: соат 7, 13 ва 19 да; Б. Қишда 2 маҳал: соат 7 ва 13 да; C. Ёзда 12 маҳал: ҳар икки соатда; Д. А ва Б жавоблар тўғри; Е. Б ва C жавоблар тўғри.

	77. Суғориш тизимларида қандай гидрометрик постлардан фойдаланилади?

А. Мувозанат гидрометрик постлар; Б. Таянч гидрометрик постлар; C. Бош гидрометрик постлар; Д. Доимий ишловчи ва ташама гидрометрик постлар; Е. А,Б,C,Д жавобларнинг барчаси тўғри.

	78. Хўжалик тақсимлаш каналининг ҳисобий сув сарфи қандай аниқланади?

А. Фермер хўжаликлари бўйича; Б. Шўр ювиш сарфлари бўйича; C. Барча сувдан фойдаланувчиларнинг сув еҳтиёжлари йиғиндиси бўйича; Д. Муваққат сув тармоқларидаги сув сарфи бўйича ; Е. Алмашлаб екиш далалари бўйича.

	79. Сув исрофгарчилигини ҳисобга олган ҳолдаги еҳтиёж қандай аниқланади?

А. Қнт=(м(Фсут)/(т(86,4); Б. Қнтхат=(Қхтнт; C. Қбр=Қнт/(; Д. Қутнт=(Қмант; Е. Фсут=Фум/т.

	80. Далаларда сув исрофгарчилигини камайтириш чораларини кўрсатинг.

А. Суғоришни тежамли усулларидан фойдаланиш; Б. Ёпиқ суғориш тармоқларини қуриш, суғориш техникаси елементларини тўғри белгилаш; C. Екинларни суғориш режимини тўғри белгилаш ва қўллаш; Д. Қатор ораларига ўз вақтида сифатли ишлов бериш; Е. Суғоришнинг тежамли усулларидан ва техникасидан фойдаланиш, суғориш режимини тўғри белгилаш, қатор ораларига ўз вақтида ишлов бериш, суғориш техникаси елементларини тўғри белгилаш.

	81. Каналнинг фойдали иш кўеффициенти қандай ҳисобланади? 

А. (хаст((хат((хст; Б. ЙеФК(Фек/Фум; C. Қбр = Қнт / (;  Д. ((Қох/Қбош(Қнт/Қбр; Е. Қсут=Қ(т((.

	82. Хўжалик суғориш тармоқларининг ФИК қандай ҳисобланади? 

А. ((Қох/Қбош(Қнт/Қбр; Б. (хст((ўа((ут((хат(((хт; C. (хаст((хат((хст; Д. ЙеФК(Фек/Фум; Е. Қсут=Қ(т((.

	83. Каналларнинг ФИК ни ошириш тадбирларини кўрсатинг.

А. Канал ўзанини зичлаш, суғоришни тежамли усулларидан фойдаланиш; Б. Канал ўзанига сув ўтказмайдиган жиҳозлар тўшаш; C. Каналларни ўз вақтида тозалаш ва таъмирлаш, суғориш режимига риоя қилиш; Д. Канал ўзанини зичлаш, филтрацияга қарши тўшамалар ётқизиш, ўз вақтида тозалаш ва таъмирлаш; Е. Сувдан фойдаланиш режасини тўғри амалга ошириш.

	84. Хўжаликлараро суғориш тизимининг ФИК қандай аниқланади?

А. (хст=(хт((ут((ма; Б. Қсут=Қ(т((; C. Қбр=Қнт/(; Д. (хаст=(хат((хст; Е. (=Қох/Қбош.

	85. Суғориш тармоқларидаги сув исрофгарчилигини умумий исрофгарчиликка нисбатан қийматларини кўрсатинг.

А. Филтрацияга 10–20%, буғланиш – 3–6%, техник сабаблар  – 4–5%; Б. Филтрацияга 40–50%, буғланиш – 10–20%, техник сабаблар – 10–15%; C. Филтрацияга 2–4%, буғланиш – 40–50%, техник сабаблар –  3–6%; Д. Филтрацияга 3–6%, буғланиш – 90–95%, техник сабаблар – 2–4%; Е. Филтрацияга 90-95%, буғланиш – 2–4%, техник сабаблар – 3–6%.

	86. Ҳозирги кунда 1 га майдонга қанча узунликдаги суғориш тармоқлари тўғри келмоқда?

А. 20–25 п.м; Б. 25–30 п.м; C. 30–35 п.м; Д. 35–40 п.м;  Е. 46–49 п.м.

	87. Суғориладиган далаларда сув исрофига қарши кураш тадбирларини кўрсатинг.

А. Суғориш техникаси елементларини тўғри танлаш, суғориш режимига тўғри риоя қилиш, қатор орасига ўз вақтида ишлов бериш; Б. Оқова чиқармаслик; C. Қатор орасига ишлов бериш; Д. Суғориш режимини тўғри белгилаш; Е. Тежамли суғориш техникасидан фойдаланиш.

	88. Сувдан фойдаланиш режаси ким томонидан ва қачон такомиллаштирилган?

А. А.Н.Костяков, 1951 й.; Б. И.А.Шаров, 1938 й.; C. Н.А.Янишинвский 1928–1929 й.; Д. И.Ф.Сукач, 1964 й.; Е. В.Д.Журин, 1938 й.

	89. КЗТ ларидан фойдаланишда асосий еътибор нимага қаратилмоғи лозим?

А. Вертикал зовурлардан фойдаланишга; Б. КЗТ ни режали жойлаштиришга; C. КЗТ ни ўз вақтида лойқа ва бегона ўтлардан тозалашга; Д. КЗТ ни иш чуқурлигини камайтиришга; Е. КЗТ ни қайта қуришга.

	90. Қандай зовурлардан фойдаланилади?

А. Очиқ ва ёпиқ; Б. Муваққат; C. Саёз ва чуқур; Д. Очиқ ва ёпиқ горизонтал ҳамда вертикал; Е. Аралаш.

	91. Қайси зовурни қуриш учун катта капитал харажат талаб етилади?

А. Очиқ горизонтал; Б. Ёпиқ горизонтал; C. Вертикал; Д. Аралаш; Е. Муваққат.

	92. Қайси зовурдан фойдаланиш (жорий) ҳаражатлари катта?

А. Очиқ горизонтал; Б. Ёпиқ горизонтал; C. Вертикал ; Д. Аралаш; Е. Муваққат.

	93. Каналларни бегона ўтлардан тозалашда қандай усуллардан фойдаланилади? 

А. Механик, физикавий, агротехник; Б. Кимёвий, механик, биологик; C. Биологик, агротехник; Д. Физикавий, агротехник, кимёвий; Е. Механик, кимёвий, биологик, физикавий.

	95. Суғориш тармоқларига лойқа-оқизиқлар туширмаслик тадбирларини кўрсатинг.

А. Манбада сув тиниқ вақтда тизимга олиш; Б. Тиндиргичлардан фойдаланиш; C. Тизимда сувни зарурий оқим тезлигини таъминлаш; Д. Тизимга сув олмаслик; Е. Манбада сув тиниқ вақтда тизимга уларни олиш, тиндиргичлардан фойдаланиш .

	95. Ўзбекистонда лойқалиги енг юқори бўлган дарёни кўрсатинг. 

А. Тўпалонг; Б. Қашқадарё; C. Чирчиқ; Д. Зарафшон; Е. Писком.

	96. Гидромелиоратив тизимларни техникавий ҳисоб ҳужжати бўлиб нима ҳисобланади? 

А. Сувдан фойдаланиш ҳисоботи; Б. Диспетчерлик ҳисоботи; C. Кундалик журнал; Д. Инвентар журнал; Е. Паспорт.

	97. Инвентаризация нима мақсадда ўтказилади?

А. Иншоотлар мавжуд ҳолатини аниқлаш учун унинг қулай иш фаолияти давоматини белгилаш ва унинг ҳақиқий қийматини аниқлаш; Б. Тизим ФИК ни аниқлаш ва уни камайтириш чораларини ишлаб чиқиш; C. Тизимда сувдан фойдаланиш технологиясини аниқлаш; Д. ГМТ фаолиятини баҳолаш; Е. Иншоотлар мавжуд ҳолатини аниқлаш.

	98. Йердан фойдаланиш кўеффициенти қайси ифода ёрдамида аниқланади?

А. ЙеФК=Фнт/Фбр; Б. СФКум=Мўртнт(Фнт/Қбр; C. тео=Ф/Wео; Д. П=(Фа/Фр)(100; Е. (=Қа/Қб.

	99. Суғориш режасини бажарилиши қандай ифода ёрдамида аниқланади?

А. ЙеФК=Фнт/Фбр; Б. СФКум=Мўртнт ( Фнт/Қбр; C. П=(Фа/Фр)(100; Д. (=Қа/Қб; Е. (хст=Wма/Wт.

	100. Талаб етилаётган суткалик сув сарфи қандай аниқланади?

А. Қсут=Қ(т((; Б. Қсут=Ф(м/т; C. Қбр=Қнт/(; Д. Қ=Ф(Вўрт; Е. тео=Ф/Wео.
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