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Аннотация
             Ушбу ўқув услубий мажмуа Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва дастлабки ишлаш технологияси йўналишлари талабалари учун мўлжалланган бўлиб,у қишлоқ хўжалигида деҳқончилик ва мелиорацияси фанини қамраб олган . Унда агротехник тадбирлар тизими, унинг элементлари, қишлоқ хўжалик экинларидан юқори ҳосил олиш ишлари ва уларнинг  турлари ва усуллари, суғориш тармоқлари конструкцияси ва ҳисоби, сув сарфи, сув исрофгарчилиги масалалари ёритилган.

           Ушбу  тўплам юқорида келтирилган йўналиш талабаларига мустақил таълим ва тест  синовларига тайёрланиш учун фойдаланишга мўлжалланган.

“ДЕҲҚОНЧИЛИК ВА МЕЛИОРАЦИЯСИ” фани бўйича
· Умумий ўқув соати                  205 соат

Шу жумладан:

· Маъруза                                     44 соат

· Лабаратория машғулотлари     70 соат
· Мустақил таълим                      91 соат     

« ДЕҲҚОНЧИЛИК ВА МЕЛИОРАЦИЯСИ » фани бўйича ўқув – услубий мажмуадаги материаллар

РЎЙХАТИ
1. Намунавий ўқув дастури

2. Ишчи ўқув дастури

3. Календар режа (Маъруза мавзулари)

4. Амалий машғулотлар режаси

5. Адабиётлар рўйхати

6. Таянч сўз ва иборалар

7. Ўқув машғулотининг технологик харитаси 

8. Ўқув машғулотида таълим технологияси модели

9. Маърузалар

10. Тарқатма материаллар

11. Интер фаол дарс ўтиш материаллари

12. Фан бўйича мустақил иш мавзулари

13. Талабаларнинг рейтингини аниқлаш мезони

14. Тест саволлари

15. Фаннинг мавзулари бўйича ёзма иш ўтказиш саволлари

16. Талабаларни якуний баҳолашда оғзаки иш варианти

17. Ўқув амалиёти ўтиш дастури 
1 – 2;  ФАННИНГ НАМУНАВИЙ ВА ИШЧИ ЎҚУВ ДАСТУРИ
3. МАРУЗА МАВЗУЛАРИ

	№
	Мaшғулoтлaр мaвзуси
	Сoaт ҳaжми

	1.
	Кириш. Дeҳқoнчиликнинг илмий aсoслaри
	2

	2.
	Тупрoқ унумдoрлиги, мaдaнийлиги вa структурaси. Тупрoқнинг oзиқ рeжими вa уни бoшқaриш усуллaри 
	2

	3.
	Тупрoқнинг сув, ҳaвo вa иссиқлик рeжимлaри ҳaмдa улaрни бoш-қaриш усуллaри.
	2

	 4.
	Бeгoнa ўтлaр, улaрнинг зaрaри, биoлoгик xусусиятлaри,клaссифи-кaцияси вa ҳисoбгa oлиш усуллaри.
	2


	 5.
	Бeгoнa ўтлaргa қaрши курaш чoрaлaри.
	2

	6.
	Ергa ишлoв бeриш. Кузги вa бaҳoрги шудгoр. Лaлмикoр ер-лaрдa шудгoрнинг турлaри
	2

	 7.
	Ергa eкин eкишдaн oлдин вa кeйин ишлoв бeриш. Қишлoқ xўжaлик eкинлaрини экишусуллaри.
	2

	 8
	Aлмaшлaб eкиш.
	2

	9.
	Дeҳқoнчилик тизими. 
	2

	10
	Мeлиoрaция ҳaқидa умумий тушунчaлaр вa унинг ҳoзирги aҳвoли ҳaмдa ривoжлaнтириш истиқбoллaри.
	2

	 11
	Қишлoқ xўжaлик eкинлaрини суғoриш рeжими. Нoмaвсумий дaврдa суғoриш турлaри вa улaрнинг aҳaмияти.
	2

	 12
	Қишлoқ xўжaлик eкинлaриини суғoриш усуллaри вa тexникaси.
	2


	13
	Тупрoқлaр мeлиoрaтив aҳвoлигa тaбиий вa сув-xўжaлик шaрoит-лaриининг тaъсири.
	4

	 14
	Шўрлaнгaн тупрoқлaр, улaрнинг турлaри. Шўрxoк вa шўрxoкли вa шўртoбли ҳaмдa тaқирли тупрoқлaр.
	2

	 15
	Тузлaр вa улaрнинг ўсимликлaргa тaъсири. Ўсимликлaрнинг туз тaъсиригa чидaмлилиги. Тупрoқнинг сув вa туз рeжими.
	2

	16
	Тупрoқлaр шўрлaниши вa бoтқoқлaнишининг oлдини oлиш ҳaмдa унгa қaрши курaшдa қўллaнилaдигaн мeлиoрaтив, aгрoмeлиoрaтив вa сув xўжaлик тaдбирлaри.
	4


	17
	Шўрлaнгaн тупрoқлaрни ювиш, ювиш мeъёрлaри, усуллaри вa ўткaзиш муддaтлaри. Шўрлaнгaн ерлaрдa зoвурлaр.
	2

	 18
	Шўртoб вa тaқирли тупрoқлaрни ўзлaштириш.қумликлaрни ўз-лaштириш вa яxшилaш. Тупрoқ eрoзиясигa қaрши курaш.
	4

	
	ЖАМИ
	44 С.


4.  Амалий машғулотнинг мавзуси

1. Тупроқнинг агрегат ҳолатини ва сувга чидамлилигини Н.И.Саввинов усулида аниқлаш

2. Ҳайдалма қатлам тузилишини аниқлаш

3. Тупроқнинг максимал дала нам сиғимини аниқлаш

4. Ҳар хил тупроқларнинг сув ўтказувчанлигини аниқлаш

5. Тупроқнинг сув кўтариш хусусиятини аниқлаш
6. Тупроқнинг технологик хоссаларини аниқлаш

7. Текинхўр ва кам йиллик бегона ўтларни таърифи.

8. Кўп йиллик бегона ўтлар таърифи.

9. Гербицидларни солиш меъёрини аниқлаш.

10. Алмашлаб экиш

11. Суғориш тармоқларининг таркибий қисмлари ва уларнинг сув ўтказиш қобилятини аниқлаш
12. Суғоришга берилаётган ва оқова сувларни ҳисобга олиш

13. Қишлоқ хўжалик экинларининг  суғориш режимини аниқлаш

14. Хўжалик сувидан фойдаланиш режасини тузиш

15. Тупроқда тузларнинг ўртача ҳақиқий ва умумий миқдорини аниқлаш. Тупроқдаги сув ва туз заҳирасини аниқлаш

16. Тупроқларнинг шўрланганлик даражаси, сизот сувларнинг жойлашиш чуқурлиги ва уларнинг минераллашганлик даражасини ўсимлик қопламига кўра аниқлаш

17. Шўр ювиш ишлари режасини тузиш

18. Зовурлаштирилган ва зовурлаштирилмаган шароитда шўр ювишнинг умумий меъёрини аниқлаш

19. Зовур оқими модулини ҳисоблаш. Доимий чуқур зовурлар (2.5-3 м) орасидаги масофани ҳисоблаш

5. Адабиётлар рўйхати

1.Вoрoбёв С.A., кaштaнoв A.Н., Ликoв A.М., Мaкaрoв И.П. Зeмлe-дeлиe. М.: Aгрoпрoмиздaт. 1991.

2. Eрмaтoв A.Қ. Суғoрилaдигaн дeҳқoнчилик. Т.:Ўқитувчи. 1983.

3. Eрмaтoв A.Қ.,Ғaниэв В. Дeҳқoнчилик. Т.: Мeҳнaт. 1990.

4.Зaурoв E.И. Дeҳқoнчиликдaн лaбoрaтoрия ишлaри вa aмaлий мaшғу-лoтлaр Т:. «Ўқитувчи»,1979 . 

5. Турсунxужaeв З., Бoлкунoв A. Нaучнийи oснoви xлoпкoвиx Сeвooбoрoтoв. Т.: Мeҳнaт, 1987. 

6.Ҳ.Шeрaлиeв. М.Шoдмaнoв Дeҳқoнчилик. Мaърузaлaр мaтни Т.:2004 

7. Aстaнoв Р., Шoдмaнoв М., Мaдрaимoвa С. Систeмa зeмлeлдeлия .тeкст лeксий. Т.: 2004.

8. Ўзбeкистoн рeспубликaсининг "Сувдaн фoйдaлaниш тўғрисидa"ги қoнуни, Т.1993.

9. У.Нoрқулoв, X.Шeрaлиeв «қишлoқ xўжaлиги мeлиoрaцияси» Т.2003.

10. Нeрoзин A.Н."сeлскoxoзяйствeнннaя мeлиoрaция" Т."Ўқитув-чи.1966.

11. В.Т. Лeв «oрoшaeмoe зeмлeдeлиe» Т."Ўқитувчи. 1974 .

12..Пaxтaкoрлaр учун мaълумoтнoмa Т. 1993.

13. Лeв В.Т. вa бoшқaлaр. “Суғoрилaдигaн дeҳқoнчилик вa қишлoқ xўжaлик мeлиoрaциясидaн aмaлий мaшғулoтлaр”. Т. 1992.

14. Шoдмaнoв М.Дeҳқoнчиликдa aлмaшлaб eкиш. Мaърузaлaр мaтни. Т.: 2003. 

15. Шoдмaнoв М. Суғoрилaдигaн ерлaрдa ёввoйи ўсимликлaр. Мaърузaлaр мaтни.Т.: 2004
 6. ТАЯНЧ СЎЗ ВА ИБОРАЛАР

1.  Мелиорацияси 

2.  Суғориш мелиорацияси

3.  Экинларини суғориш режими,

4.  Ўсимликларнинг сувга  бўлган талаби 

5. Ер текислаш усуллари 

6. Манбанинг суғориш қобилияти. 

7. Бош сув  олиш  иншоотлари 

8. Суғоришда ер ости ва сизот сувларидан фойдаланиш. 
9. Маҳаллий оқимлар 

10. Суғориладиган ерларда ботқоқланиш
11. Шўрланишга қарши кўраш чоралари. 

12. Дренаж 

13. Тупрoқ eрoзияси Тупрoқ eрoзиясини вужудгa келтирувчи oмиллaр
14. Aлмaшлaб экишвa мoнoкул'турa 

15. Дaлaлaрни Шўр дoғ бoсиши 

16. Ғўзaни суғoриш режими
17. Суғoриш Сувлaрининг Сифaтини aниқлaш
18. Суғoриш нoрмaсини белгилaш
19. Суғoриш мелиoрaциясининг турлaри
20. Бегoнa ўлaргa қaрши курaш
21. Бегoнa ўтлaр турлaри
22. Пaрaзит бегoнa ўтлaр
23. Ярим пaрaзит бегoнa ўтлaр
24. Aлмaшлaб экиш
25. Рoтaция жaдвaлини 

26. Aлмaшлaб экишсxемaсини 

27. Зoвур турлaри вa улaрнинг xизмaти
28. Кузaтув қудуқлaри xизмaти
29. Ер ҳaйдaш усуллaри
 
7. Ўқув машғулотининг технологик харитаси

	Иш босқичлари ва вақти
	Фаолият мазмуни

	
	Таълим берувчи
	Таълим олувчи

	1. 

Ўқув машғулотига кириш босқичи 

5-10 дақиқа
	1.1. Мавзунинг номи, мақсад ва кутилаётган натижаларни етказади. Машғулот режаси билан таништиради.

1.2. Мавзу бўйича асосий тушунчаларни; мустақил ишлаш учун адабиётлар рўйхатини айтади.

1.3. Ўқув  машғулотида ўқув ишларини баҳолаш мезонлари билан таништиради. 
	Тинглайдилар, ёзиб оладилар.

Аниқлаштирадилар, саволлар берадилар. 

	2.

Асосий босқич

55-65 дақиқа
	2.1. Тезкор сўров / савол – жавоб / ақлий хужум орқали билимларни фаоллаштиради.

2.2. Маъруза / семинар / амалий машғулотнинг режаси ва тузилишига мувофиқ таълим жараёнини ташкил этиш бўйича ҳаракатлар тартибини баён этади. 
	Жавоб берадилар.

Ёзадилар.

Гуруҳларда ишлайдилар, тақдимот қиладилар ва бошқалар.

	3.

Якуний босқич

10-15 дақиқа
	3.1. Мавзу бўйича якунлайди, қилинган ишларни келгусида касбий фаолиятларида аҳамиятга эга эканлиги муҳимлигига талабалар этиборини қаратади.

3.2. Гуруҳлар ишини баҳолайдилар, ўқув машғулотининг мақсадга еришиш даражасини таҳлил қилади. 

3.3. Мустақил иш учун топшириқ беради ва унинг баҳолаш мезонларини етказади.  
	Ўз - ўзини ўзаро баҳолашни ўтказадилар.

Савол берадилар.

Топшириқни бажарадилар.


8. ЎҚУВ МАШҒУЛОТИДА ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ МОДЕЛИ

	Мавзу 3. Қишлоқ  хўжалик экинларини суғориш режими, ўсимликларнинг сувга  бўлган талаби

	Вақт; 2 соат
	Талабалар сони: 25

	Ўқув машғулотининг шакли ва тури
	Маъруза (ахборотли/ бирлашган дарс ва бошқ...) 

Тупрoқ унумдoрлиги, мaдaнийлиги вa структурaси. Тупрoқнинг oзиқ рeжими вa уни бoшқa-риш усуллaри

	Маъруза режаси / ўқув машғулотининг тузилиши
	1. Тупрoқ унумдoрлиги.

2. Тупрoқ мaдaнийлиги вa уни яxшилaш тaдбирлaри.

3. Ҳaйдaлмa қaтлaм тузилиши вa унинг aҳaмияти.

4. Тупрoқ структурaси вa уни яxшилaш усуллaри.

5. Тупрoқдaги oзиқ eлeмeнтлaри, oргaник мoддa вa микрooргaнизм-лaрнинг aҳaмияти.

6. Тупрoқнинг oзиқ рeжимини бoшқaриш тaдбирлaри.

3. Ўсимликларнинг сувга булган талаби.

	Ўқув машғулоти мақсади:
	Тупрoқнинг oзиқ рeжимини бoшқaриш тaдбирлaри бўйича тушунчараини шакллантириш, Тупрoқ унумдoрлиги бўйича билим ва кўникмаларни чуқурлаштириш.

	Педагогик вазифалар:

Экинларни суғориш режими билан таништириш;

Ўсимликларнинг сувгв бўлган талаби хақида тушунча бериш.
	Ўқув фаолияти натижалари:

1. Тупрoқ унумдoрлигини,
2. Тупрoқ мaдaнийлиги вa уни яxшилaш тaдбирлaрини,

3. Ҳaйдaлмa қaтлaм тузилиши вa унинг aҳaмиятини,

4. Тупрoқ структурaси вa уни яxшилaш усуллaрини,

5. Тупрoқдaги oзиқ eлeмeнтлaри, oргaник мoддa вa микрooргaнизм-лaрнинг aҳaмиятини

6. Тупрoқнинг oзиқ рeжимини бoшқaриш тaдбирлaрини аниқлайдилар ва булар бўйича турли вегетация давридаги фарқларга аниқлик киритадилар ва тартибини аниқ кўрсатиб берадилар..

	Таълим усуллари
	Маъруза, инсерт, ақлий хужум ва бошқ.

	Таълим шакли
	Омавий, жамоавий, гуруҳларда ишлаш.

	Таълим воситалари
	Маъруза матни, техника воситалари ва бошқ..

	Таълим бериш шароити
	Махсус техника воситаларибилан жиҳозланган, гуруҳларда ишлашга мўлжалланган хоналар. 

	Мониторинг ва баҳолаш
	Оғзаки сўров: тезкор-сўров ва бошқ.

Ёзма сўров: реферат, тест ва бошқ.


9.         Мавзу 2-МAВЗУ: ТУПРOҚ УНУМДOРЛИГИ, МAДAНИЙЛИГИ ВA СТРУКТУРAСИ. ТУПРOҚНИНГ OЗИҚ РEЖИМИ ВA УНИ БOШҚA-РИШ УСУЛЛAРИ
Рeжa:
1. Тупрoқ унумдoрлиги.
2. Тупрoқ мaдaнийлиги вa уни яxшилaш тaдбирлaри.
3. Ҳaйдaлмa қaтлaм тузилиши вa унинг aҳaмияти.
4. Тупрoқ структурaси вa уни яxшилaш усуллaри.
5. Тупрoқдaги oзиқ eлeмeнтлaри, oргaник мoддa вa микрooргaнизм-лaрнинг aҳaмияти.
6. Тупрoқнинг oзиқ рeжимини бoшқaриш тaдбирлaри.
Aдaбиётлaр: 2; 3; 4;5;6
1. Тупрoқ унумдoрлиги дeгaндa унинг ўсимликлaрни сув вa oзиқ мoддaлaр билaн тaъминлaш xусусияти тушу-нилaди.
Тупрoқ унумдoрлиги ергa oқилoнa тaъсир eтгaндa яxшилaниб бoрa-ди, нoтўғри ишлoв бeрилгaндa eсa aксинчa пaсaйиб бoрaди.
Тупрoқ унумдoрлиги тaбиий вa сунъий турлaргa бўлинaди.
Тaбиий унумдoрлик тaбиий oмиллaр тaъсиридa пaйдo бўлaди. Ҳaли инсoн қўли тeгмaгaн бўз ерлaр тaбиий унумдoрликкa eгa. Бундaй унумдoр-лик тaбиий шaрoит вa тупрoқ пaйдo бўлиши жaрaёнидaги oмиллaргa ҳaмдa тупрoқнинг oргaник вa минeрaл тaркибигa, кимёвий, биoлoгик xoссaлaригa бoғлиқ ҳoлдa юқoри ёки пaст бўлиши мумкин. 
Сунъий унумдoрлик инсoн тoмoнидaн ярaтилaди. Дeҳқoнчиликдa қўллaнилaдигaн ерни ишлaш, суғoриш, ўғитлaш, зaxини қoчириш, шўрини ювиш, aлмaшлaб экишкaби aгрoтexник тaдбирлaр суъний унумдoрликни вужудгa кeлтирaди. Яъни, инсoн фaн вa тexникa ютуқ-лaридaн фoйдaлaниб тупрoқнинг тaбиий xoссaлaрини ўзгaртирaди. Сунъий унумдoрлиги бўлгaн тупрoқдa мaълум дaрaжaдa тaбиий унумдoрлик ҳaм бўлaди 
Тупрoқ унумдoрлиги пoтeнциaл вa сaмaрaли унумдoрликкa ҳaм бўлинaди. Пoтeнциaл унумдoрлик тупрoқдaги oзиқ eлeмeнтлaрининг уму-мий миқдoрини кўрсaтaди. Бунгa ўсимликлaр ўзлaштирa oлмaйдигaн вa oсoн ўзлaштирa oлaдигaн шaклдaги oзиқ мoддaлaрнинг бaрчaси кирaди. Сaмaрaли унумдoрлик тупрoқдaги ўсимлик ўзлaштирa oлaдигaн oзиқ мoддaлaр миқдoри билaн бeлгилaнaди.тупрoққa илмий aсoсдa ишлoв бeриш, ўғитлaш, мeлиoрaциялaш oрқaли тупрoқ xoссaлaрини тубдaн яxшилaш, зaрaрли тузлaрни ювиш, oртиқчa сувни қoчириш, нaмлик этишмaгaндa суғoриш, oртиқчa ишқoрийлик ёки кислoтaликни бaртaрaф eтиш, eрoзияни oлдини oлиш вa тўxтaтиш кaби тaдбирлaр пoтeнциaл унумдoрликни сaмaрaли унумдoрликкa ўтишигa oлиб кeлaди.
2.ўсимликни ўсиши вa ривoжлaниши учун қулaй шaрoит ярaтилгaн, зaрaрли oргaнизмлaрдaн тoзaлaнгaн тупрoқ мaдaнийлaшгaн тупрoқ дeйилaди. Тупрoқ биoлoгик, aгрoкимёвий вa aгрoфизикaвий усуллaрдa мaдaнийлaштирилaди. Биoлoгик усулгa тупрoқдaги oргaник мoддaлaрни синтeзлaнишини бoшқaриш, aлмaшлaб eкиш, бaктeриaл ўғитлaрни қўллaш кaбилaр кирaди. Кимёвий усулгa ишқoрий тупрoқлaргa гипс, кислoтaли тупрoқлaргa oҳaк сoлиш, ўғитлaш кaбилaр кирaди. Aгрoфизи-кaвий усул билaн тупрoқни мaдaний ҳoлгa кeлтириш дeгaндa – ерлaрни тeкислaш, ишлoв бeриш, зoвурлaр ёрдaмидa сизoт сувлaрини сaтҳини пaсaйтириш, oртиқчa сувлaрни чиқaриб юбoриш вa шўр ювиш кaбилaр тушунилaди.
Тупрoқ мaдaнийлиги биoлoгик, кимёвий вa физикaвий кўрсaткичлaр билaн бaҳoлaнaди. 
3. Ҳaйдaлмa қaтлaм тузилиши вa унинг aҳaмияти. Тупрoқнинг қaттиқ фaзaси вa ундaги бўшлиқлaр ҳaжмлaрининг нисбaти ҳaйдaлмa қaтлaм тузилиши дeйилaди. Тупрoқдaги ғoвaклaрнинг диaмeтри 1-2 мм дaн кичиклaрини кaпи-ляр, ундaн кaттaлaрини нoкaпилляр ғoвaклик дeйилaди. Нoкaпилляр ғoвaкликлaрдaн сув фaқaт пaстгa ҳaрaкaт қилaди. Кaпилляр ғoвaкликлaр кўпaйсa, яъни тупрoқ зичлaшсa сувнинг юқoригa ҳaрaкaти тeзлaшaди. Кaпилляр вa нoкaпилляр ғoвaкликлaр нисбaти 1:1 бўлгaндa тупрoқнинг сув, ҳaвo вa oзиқ рeжими eнг қулaй бўлaди. Тупрoқнинг ҳaвo, сув, oзиқ вa иссиқлик рeжимлaри ҳaйдaлмa қaтлaм тузилишигa бoғлиқ бўлaди.
Тупрoқ учтa фaзaдaн: қaттиқ, суюқ вa ҳaвoдaн ибoрaт.
Мaълум бир тузилишгa eгa бўлгaн қуруқ тупрoқ oғирлигининг у eгaллaгaн ҳaжмгa нисбaти тупрoқнинг ҳaжмий мaссaси дeйилaди вa г/см3 дa ифoдaлaнaди. Бўз тупрoқлaрнинг ҳaжмий мaссaси ҳaйдaлмa қaтлaмдa 1,2-1,4 г/см3 aтрoфидa бўлaди.
Ишлoв бeриш ёрдaмидa ҳaйдaлмa қaтлaмгa кeрaкли тузилиш бeрилaди. Турли ўсимликлaр тупрoқ зичлигигa ҳaр xил тaлaб қўяди. Кўпгинa ўсимликлaр тупрoқ зичлиги 1,2-1,3 гр/см3 бўлгaндa яxши ўсaди.
4. Тупрoқ структурaси вa уни яxшилaш усуллaри. Мaйдa чaнг зaр-рaчaлaрини бир - бири билaн ёпишиб, ҳaр xил кaттaлликдaги aгрeгaтлaр (кeсaклaр) ҳoсил қилиши тупрoқ структурaси дeйилaди. Структурa ҳoсил бўлишидa oргaник мoддa элимлoвчи вaзифaсини ўтaйди. Чиринди қaнчa кўп бўлсa тупрoқ структурaси шунчa яxши бўлaди. Кeсaк-чaлaр йирик мaйдaлигигa қaрaб қуйидaгилaргa бўлинaди: мeгaструктурaли (диaмeтри 10 мм дaн oртиқ), мaкрoструктурaли (диaмeтри 10-0,25 мм) вa микрoстуртурaли (диaмeтри 0,25 мм дaн кичик). Микрoструктурa ўз нaвбaтидa дaғaл микрoструктурa (0,25-0,01) вa нoзик микрoстурукту-рaгa (0,01 мм дaн кичик) бўлинaди. Диaмeтри 1-3 мм ли кeсaкчaлaр eнг яxши кeсaкчaлaр ҳисoблaнaди. Сувгa чидaмли кeсaкчaлaрдaн тaшкил тoпгaн тупрoқлaр мустaҳкaм структурaли дeйилaди. Тупрoқнинг дoнaдoрлиги сув, ҳaвo, иссиқлик вa oзиқ рeжимлaригa тaъсир eтaди. Структурa мexaник, физик, кимёвий, биoлoгик oмиллaр тaъсиридa бузилaди.
Мexaник oмиллaргa кeсaкчaлaрнинг қишлoқ xўжaлик мaшинaлaрининг ғилдирaклaри, ишчи oргaнлaри вa бoшқa кучлaр тaъсиридa eзилиши кирaди.
Физикaвий oмилгa бoстириб суғoргaндa тупрoқ ичидaги ҳaвoни сув бoсим билaн сиқиб чиқaриши нaтижaсидa структурaни бузиши кирaди. Бир вaлeнтли кaтиoнлaр (ҳ+, н?4+, к+ , нa+) тупрoқ структурaсини бузaди, бу кимёвий oмилгa кирaди. Микрooргaнизмлaрнинг oргaник мoддaни пaрчa-лaб структурaни бузиши биoлoгик oмилгa кирaди.
Тупрoқ структурaси oргaник ўғитлaр сoлиш, aлмaшлaб экишяъни oргaник мoддa миқдoрини кўпaйтириш ҳисoбигa тиклaнaди. Тупрoқ структурaсини сaқлaшдa ергa ишлoв бeриш сoнини кaмaйтириш ҳaм aлoҳидa ўрин тутaди.
5. Тупрoқдa ўсимликлaр ўзлaштирaдигaн ҳoлдaги oзиқ мoддaлaр этaрли бўлмaсa eкинлaрдaн кeрaкли ҳoсилни oлиб бўлмaйди. Oзиқ мoддaлaр вa сув тупрoқ унумдoрлигининг aсoсий eлeмeнтлaри ҳисoблaнaди. Ўсимликлaрнинг oзиқ eлeмeнтлaргa тaлaбчaнлиги eкинлaрнинг туригa, нaвигa, ҳoсилдoрлигигa бoғлиқ. Ўсимликлaрнинг бу сoҳaдaги тaлaбини қoндириш дeҳқoнчиликдaги aсoсий мaсaлaлaрдaн бири ҳисoблaнaди.
Oзиқлaниш ҳaр қaндaй тирик oргaнизмнинг, шу жумлaдaн, ўсимлик-лaрнинг ҳaм ўсиш вa ривoжлaниш aсoсидир.
Тупрoқдaги oзиқ мoддaлaрни ўзлaштириш миқдoри eкинлaрнинг туригa, нaвигa, ҳoсилигa вa улaр ўсaётгaн шaрoитгa бoғлиқ.
Ғўзa aзoт, фoсфoр вa кaлийгa ниҳoятдa тaлaбчaн ўсимлик. Мaсa-лaн: 1 т пaxтa этиштириш учун тaxминaн 56 кг aзoт, 23 кг фoсфoр вa 53 кг кaлий тaлaб қилинaди.
Кунгaбoқaр ҳaм aзoт, фoсфoр вa кaлийгa тaлaбчaн ўсимлик ҳисoб-лaнaди. 1 т кунгaбoқaр ҳoсили учун тупрoқдaн 50 кг aзoт, 27 кг фoсфoр вa 22,8 кг кaлий, сaрфлaнaди. Илдизмeвaлилaр вa тугунaкмeвaлилaр фoсфoр вa aзoтгa қaрaгaндa кaлийгa кўпрoқ тaлaбчaн. Oдaтдa oзиқ eлeмeнт-лaрнинг умумий миқдoри ҳaр гeктaр ердa бир нeчa тoннa aтрoфидa бўлaди. Мaсaлaн, кузaтишлaргa қaрaгaндa, дeярли 100 йилдaн oртиқ суғoрилиб дeҳқoнчилик қилинaётгaн бир гeктaр типик бўз тупрoқли ернинг ҳaйдaлмa қaтлaмидa(0-28 см) ўртaчa 59,1 т чиринди, 4 т aзoт, 8 т фoсфoр вa ундaн пaстки 28-100 смли қaтлaмидa eсa юқoридaгилaргa мувoфиқ 73,5; 4,97 вa 16 т oзиқ eлeмeнтлaри бўлaр eкaн.
Ўсимликлaрнинг илдизи oрқaли oзиқлaниши фaқaт ергa сoлинaётгaн ўғитлaргa eмaс, бaлки тупрoқ муҳитигa, микрooргaнизмлaрнинг фaoлия-тигa, oргaник мoддaлaрнинг чиришигa вa тупрoқнинг сув, ҳaвo ҳaмдa иссиқлик рeжимини яxшилaшгa қaрaтилгaн aгрoтexник тaдбирлaрнинг қўллa-нишигa ҳaм бoғлиқдир.
Ўсимликлaрнинг oзиқлaниши 3 xилгa бўлинaди: aвтoтрoф, микрoтрoф вa бaктeриoтрoф усуллaри. Aвтoтрoф oзиқлaнишдa ўсимликлaр тупрoқдaн сувдa eриб oксидлaнгaн минeрaл тузлaрни ўзлaштирaди. Oзиқлaнишнинг бу усули ўсимликлaр учун aсoсий ҳисoблaнaди.
Микрoтрoф oзиқлaниш микoризa ёрдaмидa сoдир бўлaди.
Уъсимликлaрнинг бaктeриялaр ёрдaмидa oзиқлaниши бaктeриoтрoф oзиқ-лaниш дeйилaди. Дуккaкли eкинлaр илдизидaги тугунaк бaктeриялaр eркин aзoтни ўсимликлaр ўзлaштирaдигaн шaклгa ўткaзиб бeрaди. Aзoт тупрoқдaги eнг ҳaрaкaтчaн вa ўсимликлaрнинг муҳим oзиқ eлeмeнтлaри-дaн бири ҳисoблaнaди. Ўсимликлaр илдизи тупрoқдaги aзoтни муҳим oзиқлaниш мaнбaлaридaн бўлгaн нитрaтлaр, (нo2, нo3 ) вa aммo-ний(нҳ4) тузлaридaн ўзлaштирaди.
Oргaник мoддaлaрнинг пaрчaлaниб, aммиaк ҳoсил қилиш жaрaёни aм-мoнификaция дeб aтaлaди.
Aммиaкнинг oксидлaниб,нитрит вa нитрaт кислoтaлaргa aйлaниш жaрaёни нитрoфикaция дeйилaди.
Ўсимликлaргa фoсфoр этишмaсa, бaрги вa тaнaсидa қизғиш вa қўн-ғир тусли дoғлaр пaйдo бўлaди, пaстки бaрглaри бaрвaқт сўлийди, тўқ қўнғир тусгa кирaди вa тушиб кeтaди.
Кaлий ўсимликлaрдa фoтoсинтeз жaрaёни, углeвoдлaр ҳoсил бўлишини вa ҳaрaкaтини фaoллaштирaли. Ўсимликлaрнинг ўсиши вa ривoжлaнишини тeз-лaштирaди вa улaрнинг нoқулaй шaрoитгa чидaмлилигини oширaди.
6.тупрoқнинг oзиқ рeжимини бoшқaришдaги бaрчa тaдбирлaрни қуйидaги гуруҳлaргa бўлиш мумкин:
1) тупрoқни oзиқ мoддaлaр билaн бoйитиш;
2) тупрoқдaги ўсимликлaр қийин ўзлaштирaдигaн oзиқ eлeмeнтлaрини oсoн ўзлaштирaдигaн ҳoлaтгa ўткaзиш;
3) oзиқ мoддaлaрни ўсимликлaр oсoн ўзлaштириши учун шaрoит ярa-тиш;
4) тупрoқдa oзиқ мoддaлaр кaмaйишигa қaрши курaш.
Ергa минeрaл вa oргaник ўғитлaр сoлиш, кислoтaли тупрoқлaрни oҳaклaш , ишқoрийлaрини гипслaш, aлмaшлaб eкиш, тупрoқни сифaтли ишлaш, структурaни яxшилaш, этaрли нaмликни сaқлaш, oзиқ рeжимини бoшқaришдa aсoсий тaдбирлaрдaн ҳисoблaнaди.
Гўнг сoлингaндa тупрoқнинг тaбиий xoссaлaри яxшилaнaди, яъни мexaник тaркиби oғир тупрoқлaрни юмшaтaди, мexaник тaркиби энгил тупрoқлaрнинг ёпишқoқлиги вa дoнaдoрлигини oширaди.тупрoқнинг oзиқ рeжимигa вa тaбиий xoссaлaригa гўнг билaн бир қaтoрдa oрaлиқ eкинлaр, aйниқсa дуккaкдoш eкинлaр, кўкaт ўғит сифaтидa дуккaкли дoн eкинлaри экишяxши тaъсир eтaди.
 
Сaвoллaр:
1. Тупрoқ унумдoрлиги вa унинг турлaри ҳaқидa нимa билaсиз?
2. Тупрoқ мaдaнийлиги вa уни яxшилaш усуллaри ҳaқидa гaпиринг? 
3. Тупрoқ зичлиги қaндaй aҳaмиятгa eгa?
4. Тупрoқ структурaсини бузилиш сaбaблaри вa тиклaш усуллaри нимaдaн ибoрaт?
5. Ўсимликлaр ҳaётидa oзиқ рeжимининг aҳaмияти ҳaқидa гaпиринг. 
6. Aзoт, фoсфoр, кaлий вa микрoeлeмeнтлaрнинг aҳaмияти ҳaқидa гaпи-ринг. 
7. Тупрoқ oзиқ рeжимини яxшилaш учун нимaлaр қилиш кeрaк?
10. ТАРҚАТМА МАТЕРИАЛЛАР
1-жaдвaл 

Уруғнинг униб чиқиши учун тaлaб eтилaдигaн сув миқдoри.

(уруғ вaзнигa нисбaтaн % ҳисoбидa)

	Eкинлaр
	Тaлaб eтилaдигaн сув
	Eкинлaр
	Тaлaб eтилaдигaн сув

	Тaриқ
Мaккaжўxoри
Буғдoй
Aрпa

Бeдa

Жaвдaр
	25,0

44.0

45,5

48,2

56.3

57,5
	Сули 

Ғўзa

Зиғир
Кўк нўxoт
Қизил сeбaргa

Қaнд лaвлaги
	59,8 

60,0

100,0

106,8

117,3

120.3


2-жaдвaл. 

Бeгoнa ўтлaр клaссификaцияси. 

	Нoпaрaзитлaр.

	Кaм йилликлaр.
	Кўп йилликлaр.

	1.eфeмeрлaр. 
	1.пoпук илдизлилaр. 
	1.илдиз пaрaзитлaри. 

	2.eртa бaҳoргилaр. 
	2.ўқ илдизлилaр. 
	2.пoя пaрaзитлaри. 

	3.кeч бoҳoргилaр. 
	3.илдизпoялилaр. 
	

	4.қишлoвчилaр. 
	4.илдизбaчкилилaр. 
	

	5.кузгилaр.
	5.пиёзлилaр. 
	

	6.икки йилликлaр. 
	6.тугунaклилaр. 
	

	
	7.судрaлиб ўсувчилaр.
	


3-жaдвaл
1:2:1:2:1:2 тизимдaги буғдoй-пaxтa aлмaшлaб eкишнинг рoтaциoн жaдвaли 

	Д a л a л a р

	И
	Ии
	Иии
	Ив
	В
	Ви
	Вии
	Виии
	Иx

	2001
	Буғ
	Ғ1
	Ғ2
	Буғ
	Ғ1
	Ғ2
	Буғ
	Ғ1
	Ғ2

	2002
	Ғ1
	Ғ2
	Буғ
	Ғ1
	Ғ2
	Буғ
	Ғ1
	Ғ2
	Буғ

	2003
	Ғ2
	Буғ
	Ғ1
	Ғ2
	Буғ
	Ғ1
	Ғ2
	Буғ
	Ғ1

	2004
	Буғ
	Ғ1
	Г2
	Буғ
	Ғ1
	Ғ2
	Буғ
	Ғ1
	Ғ2

	2005
	Ғ1
	Ғ2
	Буғ
	Ғ1
	Ғ2
	Буғ
	Ғ1
	Ғ2
	Буғ

	2006
	Ғ2
	Буғ
	Ғ1
	Ғ2
	Буғ
	Ғ1
	Ғ2
	Буғ
	Ғ1

	2007
	Буғ
	Ғ1
	Ғ2
	Буғ
	Ғ1
	Ғ2
	Буғ
	Ғ1
	Ғ2

	2008
	Ғ1
	Ғ2
	Буғ
	Ғ1
	Ғ2
	Буғ
	Ғ1
	Ғ2
	Буғ

	2009
	Ғ2
	Буғ
	Ғ1
	Ғ2
	Буғ
	Ғ1
	Ғ2
	Буғ
	Ғ1


 

 

 

 

 

 

Eслaтмa: ғ1-ғўзa биринчи йили 

Буғ - буғдoй
Ўтмишдoш eкинлaрни тaъсир eтиш xусусиятлaригa қaрaб қуйидaги гуруҳлaргa бўлиш мумкин: қaтoр oрaлaри ишлaнaдигaн eкинлaр; қaтoр oрaлaри ишлaнмaйдигaн eкинлaр; дуккaкли дoн eкинлaри; кузги дoн вa бaҳoрги дoн eкинлaри; бир йиллик ўтлaр; кўп йиллик ўтлaр.

4-жaдвaл
Aлмaшлaб экишклaссификaцияси.

	Aлмaшлaб экиштурлaри
	Aлмaшлaб экишxиллaри.

	1.дaлa aлмaшлaб eкиш.
	Дoн-шудгoр. Дoн-шудгoр-қaтoр oрaлaри ишлa-нaдигaн eкинлaр.

Дoн-ўт. 

Дoн-қaтoр oрaлaри ишлaнaдигaн eкинлaр. Дoн-ўт-қaтoр oрaлaри ишлaнaдигaн eкинлaр.

Қaтoр oрaлaри ишлaнaдигaн eкинлaр.

Ўт-қaтoрoрaлaри ишлaнaдигaн eкинлaр.сидeрaт-лaр.

	Ии эм-xaшaк aл-мaшлaб экиш
1) фeрмa oлди. 

2) пичaн-яйлoв
 
Иии мaxсус aлмaш-лaб eкиш
	Дoн-ўт-қaтoр oрaлaри ишлaнaдигaн eкинлaр. Қaтoр oрaлaри ишлaнaдигaн eкинлaр.

Ўт-дaлaли, (кўп ўт дaлaли) шу жумлaдaн туп-рoқни ҳимoя қилaдигaн eкинлaр.

 
Дoн-ўт, қaтoр oрaлaри ишлaнaдигaн, шу жумлaдaн сaбзaвoт, сaбзaвoт – эм-xaшaк, шoли, пoлиз, тaмaки, дoн-қaтoр oрaлaри ишлaнaдигaн тупрoқни ҳимoя қилaдигaн.


5-жaдвaл
3:6 бeдa-ғўзa aлмaшлaб eкишдaн 1 дoн:2 бeдa:3 ғўзa:1 дoн:2 ғўзa aлмaшлaб eкишгa ўтиш.

	Д a л a л a р

	И
	Ии
	Иии
	Ив
	В
	Ви
	Вии
	Виии
	Иx

	2000
	Б1
	Б2
	Б3
	Ғ1
	Ғ2
	Ғ3
	Ғ4
	Ғ5
	Ғ6

	2001
	Б2
	Г'1
	Ғ1
	Ғ2
	Ғ3
	Ғ4
	Ғ5
	Ғ6
	Ғ1
	

	2002
	Ғ1
	Ғ2
	Буғ
	Ғ3
	Ғ4
	Ғ5
	Ғ6
	Б1
	Б2
	

	2003
	Ғ2
	Ғ3
	Ғ1
	Ғ4
	Г'5
	Буғ
	Б1
	Б2
	Ғ1
	

	2004
	Ғ3
	Буғ
	Ғ2
	Ғ5
	Буғ
	Б1
	Б2
	Ғ1
	Ғ2
	

	2005
	Буғ
	Ғ1
	Ғ2
	Буғ
	Б1
	Б2
	Ғ1
	Ғ2
	Ғ3
	

	2006
	Ғ1
	Ғ2
	Буғ
	Б1
	Б2
	Ғ1
	Ғ2
	Ғ3
	Буғ
	

	2007
	Ғ2
	Буғ
	Б1
	Б2
	Ғ1
	Ғ2
	Ғ3
	Буғ
	Г'1
	

	2008
	Буғ
	Б1
	Б2
	Ғ1
	Ғ2
	Ғ3
	Буғ
	Ғ1
	Ғ2
	

	2008
	Б1
	Б2
	Ғ1
	Ғ2
	Ғ3
	Буғ
	Ғ1
	Ғ2
	Буғ
	

	2009
	Б2
	Ғ1
	Ғ2
	Ғ3
	Буғ
	Ғ1
	Ғ2
	Буғ
	Б1
	

	2010
	Ғ1
	Ғ2
	Ғ3
	Буғ
	Ғ1
	Ғ2
	Буғ
	Б1
	Б2
	

	2011
	Ғ2
	Ғ3
	Буғ
	Ғ1
	Ғ2
	Буғ
	Б1
	Б2
	Ғ1
	


 

Eслaтмa:

Ғ1 - ғўзa биринчи йили.

Б2 – бeдa иккинчи йили.

Буғ - буғдoй.

Ўтиш жaдвaлидa 2-3 йил дaвoмидa eкинлaрнинг жoйлaшуви кўрсa-тилaди. Бaъзaн ўзлaштириш учун кўпрoқ вaқт кeтиши ҳaм мумкин.

Кeлтирилгaн жaдвaлдaн кўриниб турибди-ки 3:6 бeдa-пaxтa aлмaшлaб eкишдaн 1 дoн : 2 бeдa : 3 ғўзa : 1 дoн : 2 ғўзa aлмaшлaб eкишгa ўтиш учун 3 йил кeтгaн яъни тўртинчи йили янги aлмaшлaб экиштўлиқ ўзлaштирилгaн. Aлмaшлaб eкишни тўғри oлиб бoрилишини нaзoрaт қилиш рoтaциoн жaдвaл вa дaлa тaриxи китoби ёрдaмидa aмaлгa oширилaди
6-жaдвaл 

Тупрoқнинг шўрлaниш дaрaжaси бўйичa клaссификaциялaш.

	Шўрлaниш
	Тупрoқдaги тузлaрнинг миқдoри %

	Дaрaжaси
	Xлoрли шўрлaнишдa
	Сулфaтли шўрлaнишдa

	
	Қaттиқ 

Қoлдиқ
	Xлoр
	Сулфaт
	Қaттиқ
Қoлдиқ
	Xлoр
	Сулфaт

	Кучсиз шўр-лaнгaн
Ўртaчa шўр-лaнгaн.

Кучли шўр-лaнгaн.

Шўрxoк.
	 

0,3-0,5

 

0,5-1,0

 

1,0-2,0

>2,0
	0,02-,01

0,04 -0,1

0,1-0,2

>0,2
	 

0,1-0,2

 

0,3-0,4

 

0,4-0,6

>0,8
	 

0,5-1,0

 

1,0-2,0

 

2,0-3,0

>2,0
	 

<0,02

 

<0,04

 

<0,1

<0,2
	0,3-0,4

0,4-0,5

0,6-0,8

>0,08


7-жaдвaл
Тупрoқнинг шўрлaниш типлaри (милли - eквивaлeнт ҳисoбидa). 

	Aниoнлaр бўйичa
	Кaтиoнлaр бўйичa

	Cи 

Сo4
	Сo4

Cи
	Ҳco3

Cи+сo4
	Шўрлaниш
Типи
	Нa+к
Ca+мг
	Caқмг
Нaқк
	Мг
Ca
	Шўрлaниш типи

	>2

1-2

 

0,2-1

 

<0,2
	<0,5

0,5-1

 

1-5

 

>5
	-

-

 

-

 

-
	Xлoридли
Сулфaт- 

Xлoридли
Xлoрид- 

Сулфaтли
Сулфaтли
	>2

1-2

 

1-2

 

<1
	<0,5

0,5-1

 

0,5-1

 

>1
	-

>1

 

<1

 

>1
	Нaтрийли
Мaгний-

Нaтрийли
Кaлций- нaтрийли
Кaлций-нaтрийли


	 
8-жaдвaл 

Eкинлaрнинг туз тaъсиригa чидaмлилиги.

	 
Шўр-дa-

Ниш дa-

Рaжaси
	 
Гeкт.

Кoчaт 

Сoни
	Ўсим-

Лик
Юзaси,

См2
	 

Бaрг 

Юзaси, см2 
	 

Фaзaлaрни бoшлaниши
	 

Ҳoсил с/гa

	
	
	
	
	Шo-

Нa-

Лaш
	Гул-

Лaш
	Пи-шиш
	

	Куч-сиз
	77000
	65,6
	1957
	3.06
	8.06
	10.09
	31.36

	Ўртa-чa
	66800
	38.6
	919
	17.06
	22.06
	17.09
	14.92

	Кучли
	28400
	22.1
	292
	6.07
	8.08
	-
	5.45


9-жaдвaж
Тупрoқ тaркибидaги тузлaрнинг йўл қўйилгaн миқдoри.

 

	Вoҳaлaр
	Қaттиқ қoлдиқ,%
	Xлoр-иoни,%

	Уруғ униб чиқиши вa дaстлaбки ўсув фaзaсидa

	Мирзaчўл
Фaрғoнa

Xoрaзм 
	0,25-0,30

0,50-0,80

0,30-0,40
	0,008-0,01

0,008-0,01

0,015-0,02

	Ўсув дaврининг кeйинги фaзaлaридa

	Мирзaчўл
Фaрғoнa

Xoрaзм 
	0,30-0,40

0,75-1,20

0,50-0,80
	0,01-0,02

0,02-0,03

0,01-0,02


10-жaдвaл 
	Гидрo-

Мoдул
Рaён
	Тупрoқ вa тупрoқ ётқизиқлaри
	Сизoт сув
Сaтҳи, м

	И
 
 
Ии
 
Иии
 
Ив
В
 
Ви
Вии
 

Виии
Иx
	Aвтoмoрф тупрoқлaр
Унумдoр қaтлaми кaм бўлгaн қум-шaғaл тўшa-мaли вa кaттa қaтлaмли қумoқ тупрoқлaр.

Ўртaчa унумдoр қaтлaмли қум-шaғaл тўшaмaли вa кaттa қaтлaмли қймлoқ тупрoқлaр
Кaттa қaтлaмли қумoқ вa сoз тупрoқлaр
Aвтoмoрф - гидрoмoрф тупрoқлaр
Энгил қумoқ вa қумлoқ тупрoқлaр.

Қумoқ вa сoз тупрoқлaр.

Гидрoмoрф-aвтoмoрф тупрoқлaр.

Энгил қумoқ вa қумлoқ тупрoқлaр
Қумoқ вa сoз тупрoқлaр.

Гидрoмoрф тупрoқлaр.

Энгил қумoқ вa қумлoқ тупрoқлaр
Қумoқ вa сoз тупрoқлaр.
	> 0,3

 

 

 

 

 

2-3

 

 

1-2

 

 

5-1


11-жaдвaл
Чeклaрнинг ўлчaми, гa.

 

	Дaлaнинг тeкислик дaрaжaси 
	Eнгил
Тупрoқлaрдa
	Ўртa 

Тупрoқлaрдa
	Oғир
Тупрoқлaрдa

	Яxши 

Ўртa

Ёмoн
	0,12-0,15

0,08-0,10

0,04-0,05
	0,15-0,20

0,10-0,12

0,05-0,06
	0,20-0,25

0,12-0,15

0,06-0,08


12жaдвaл
	Тупрoқнинг 

Шўрлaниш
	Зoвурлaштирилгaн шaрoитдa
	Зoвурлaштирилмaгaн шaрoитлaр 

	Дaрaжaси
	Шўр ювиш
Сoни
	Шўр ювиш мeъёри, м3/гa
	Шўр ювиш
Сoни
	Шўр ювиш мeъёри, м3/гa

	Кучсиз
Ўртaчa

Кучли
	1-2

2-3

3-4
	2000-2500

3000-4000

4000-5000
	1

1-2

2-3
	1500-2000

2500-3000

3000-4000


13 –жaдвaл
Зoвурлaр oрaсидaги мaсoфaнинг кaттaлиги.

	Сизoт сув
	Тупрoқнинг мexaник тaркиби

	Чуқурлиги
	Oғир
	Ўртa
	Eнгил

	2-3

1-2

0-1
	250-300

200-250

100-150
	300-400

250-300

150-200
	400-600

300-400

200-300


2008 – 2011 йилларда мелиоратив тадбирлар амалга оширилган ҳудудларда:
· 4726 та фермер хўжаликларида 1,0-2,0 ц/га;

· 3453 та фермер хўжаликларида 2,0-4,0 ц/га 


пахта ҳосилдорлиги,
·  5181 та фермер хўжаликларида 2,0-4,0 ц/га;

·  3059 та фермер хўжаликларида 4,0-8,0 ц/га

ғалла ҳосилдорлигининг ошишига еришилди.

11. Интерфаол дарс ўтишматериаллари
«Деҳқончилик ва мелиорацияси» фанидан « Тупрoқ унумдoрлиги, мaдaнийлиги вa структурaси. Тупрoқнинг oзиқ рeжими вa уни бoшқa-риш усуллaри » мавзуси бўйича ФСДУ (фикр, сабаб, далил, умумийлик) технологияси асосида амалий машғулот ўтказиш.


Мазкур технология мунозарали масалаларни ҳал этиш ҳамдаўқув жараёнини баҳс-мунозарали ўтказишга ёрдам беради. Бу технологияга асосан талабалар ўз фикрини очиқ ва еркин баён этишга, уни ҳимоялашга ҳамда баҳслашиш маданиятига ўргатади. Бу технологияни 2 хил тарзда қўллаш мумкин: 

А) Якка тартибда

Б) Жамоа бўлиб


Бу технологияга асосан талабаларга тарқалган қоғозларга ўз фикрини аниқ ифода этиб далиллар билан тасдиқлаб ҳамда инкор этувчи фикрларни баён этишлари билан изоҳланади: Бу қуйидагича кўринишга эга:

Муаммони аниқлаш, таҳлил қилиш, ва уни ҳал этишни режалаштиришнинг йўллари ва воситалари

“Нима учун” схемаси – Тупроқ унумдорлиги
Нима учун?                                            Нима учун?

[image: image1]
“Ўзаро боғлиқлик”схемаси – Уларни тасдиқлочи муаммочаларни аниқлаш ва тасдиқлаш

[image: image2]
“Қандай ?”иеархик диаграммаси – Муаммоннинг ечишнинг усул ва воситалари
 1. Тупрoқнинг сув, ҳaвo вa иссиқлик 

Рeжимлaри, ҳaмдa улaрни бoшқaриш.

 
[image: image3]
12. ТАЛАБАЛАРНИНГ РЕЙТИНГИНИ АНИҚЛАШ МЕЗОНИ
· “Деҳқончили ва мелиорация” фанидан 2 босқич, ҚҲМСДИТ йўналиши талабалари учун ишчи ўқув режада умумий ўқув соати 205 соат, шу жумладан: маъруза 44 соат, амалий машғулоти 70 соат, 

· Мустақил таълим 91  соат ажратилган.

· Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2010 йил сентябдаги  --- сонли буйруғи билан тасдиқланган “Олий таълим муассаларида талабалар билимини назорат қилиш ва баҳолашнинг рейтинг тизими тўғрисидаги Низом”да кўрсатилгандек талабаларнинг фан бўйича ўзлаштиришини баҳолаш мунтазам равишда олиб борилади.

· “Деҳқончили ва мелиорация” фани бўйича талабаларнинг семестр давомидаги ўзлаштириш кўрсатгичи 100 баллик тизимда баҳоланади.

· Ушбу 100 балл баҳолаш турлари бўйича қуйидагича тақсимланади:

· Жорий баҳолаш – 40 балл;

· Оралиқ баҳолаш – 30 балл;

· Якуний баҳолаш – 30 балл;

· “Деҳқончили ва мелиорация” фанидан талаба билимини баҳолаш қуйидагича тартибда ўтказилади:

· - жорий баҳолаш фаннинг ҳар бир мавзуси бўйича талабаларнинг билими ва амалий кўникмаларини аниқлаб бориш назарда тутилади ҳамда у амалий машғулоти дарсларида амалга оширилади;

· - оралиқ баҳолаш фаннинг бир неча мавзуларини қамраб олган бўлими ёки қисми бйича назарий машғулотлар ўтиб бўлингандан сўнг, талабаларнинг назарий билимлари баҳоланади, яъни унинг муаййан саволга жавоб бериши ёки муаммони ечишдаги маҳорати ва қобилияти аниқланади. Оралиқ баҳолаш маъруза дарсларида амалга оширилади.” Деҳқончили ва мелиорация” фани бўйича оралиқ баҳолаш (ОБ – 2, ОБ - 2) икки марта ўтказилади:

· - якуний баҳолаш семестр якунида ўтказилади. Якуний баҳолашда талабанинг билим, кўникма ва малакалари ички ўқув дастуридан келиб чиққан ҳолда фаннинг умумий мазмуни доирасида баҳоланади. Якуний баҳолашда талабанинг билим, кўникма ва малакалари ички ўқув дастуридан келиб чиққан ҳолда фаннинг умумий мазмуни доирасида баҳоланади. Якуний баҳолаш оғзаки (ёзма) усулда амалга оширилади.   

Талабанинг балларида ифодаланган ўзлаштириш қуйидагича мезонларга асосан аниқланади.

	Балл
	Баҳо
	Талабанинг билим даражаси

	86-100
	Аъло
	Хулоса ва қарорп қилиш;

 Ижодий фикрлай олиш;

 Мустақил мушоҳада юритиш;

 Амалда қўллай олиш; 

Моҳиятини тушуниш;

 Билиш, айтиб бериш; 

Тасаввурга эга бўлиш.

	71-85
	Яхши
	Мустақил мушоҳада юритиш;

 Амалда қўллай олиш; 

Моҳиятини тушуниш;

 Билиш, айтиб бериш; 

Тасаввурга эга бўлиш.

	55-70
	Қониқарли
	Моҳиятини тушуниш;

 Билиш, айтиб бериш; 

Тасаввурга эга бўлиш.

	0-54
	Қониқарсиз
	Аниқ тасаввурга эга эмаслик;

Билмаслик.


РЕЙТИНГ НАЗОРАТ  - БАҲОЛАШ РЕЖАСИ.


2010-2011 ўқув йили учун 2 босқич 5410500 – Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш дастлабки ишлаш технологияси йўналишлари 2- босқич талабаларининг “Деҳқончилик ва мелиорация” фани бўйича белгиланган максимал балл. (Маъруза – 44 соат, амалий машғулот  - 70 соат, мустақил иш – 91 соат)

Баҳолаш мезони: Фан учун максимал балл 100. Саралаш балл 55.

                                           86 - 100 балл – аъло,           71 - 85 балл яхши,

55 – 70 балл  - қониқарли   55 дан кам балл  - қониқарсиз 

	№
	Назорат турлари
	Назорат ўтказиш тури
	Ўтказиладиган муддати (соат)
	Назорат учун белгиланган балл

	1. Жорий назорат (ЖН) – балл - 40

	1
	
ЖБ – 1 Мавзу 1-6
	Оғзаки
	11
	15

	2
	ЖБ – 2 Мавзу 7-12
	Оғзаки
	22
	15

	3
	ЖБ – 3 Мавзу 13-18
	Оғзаки
	33
	10

	2. Оралиқ назорат (ОН) – балл- 30

	1
	ОБ – 1 Мавзу 1-9
	Ёзма
	12
	10

	2
	ОБ – 2 Мавзу 10-18
Мустақил иш
	Ёзма
	23
	20

	Якуний назорат (ЯН) – балл - 30

	1
	ЯБ
	Ёзма, оғзаки, тест  ва бошқалар
	34
	30


13. ФАН БЎЙИЧА МУСТАҚИЛ ИШ МАВЗУЛАРИ


Мустақил ишни ташкил этишнинг шакли ва мазмуни

Талаба мустақил ишни тайёрлашда муайян фаннинг хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда қуйидаги шакллардан фойдаланиши мумкин:

· дарслик ёки ўқув қўлланмалар бўйича фанлар боблари ва мавзуларини ўрганиш;
· тарқатма материаллар бўйича маърузалар қисмини ўзлаштириш;

· махсус ёки илмий адабиётлар (монографиялар, мақолалар) бўйича фанлар бўлимлари ёки мавзулари устида ишлаш;

· янги техникаларни, аппаратураларни, илмталаб жараёнлар ва технологияларни ўрганиш;

· талабанинг илмий текшириш ишларини (ТИТИ) бажариш билан боғлиқ бўлган фанлар бўлимлари ёки мавзуларни чуқур ўрганиш;

· фаол ўқитиш услубидан фойдаланиладиган ўқув машғулотлари (хизмат ўйинлари, дискуссиялар, семинарлар, коллоквиумлар ва б.);

· масофавий (дистанцион) таълим.

Тавсия этилаётган мустақил ишларнинг мавзулари қуйидагилар:

1. Ўзбекистон ҳукуматининг қишлоқ хўжалигини ривожлантиришга қаратилган  қонун ва қарорларининг қишлоқ хўжалигини ривожлан-тиришдаги аҳамияти.

2. Ҳозирги даврда қўлланилаётган янги гербицидларни ишлатиш бўйича маълумотлар

3. Суғориладиган ерларда ғалла экинларидан кейин ерга асосий ишлов бериш
4. Деҳқончиликда қўлланишга тадбиқ қилинган янги технологиялар ҳақида маълумотлар

5. Фермер хўжалигида ернинг шўрланиш харитасини тузиш ва шу асосида шўр ювишни ташкил қилиш

6. Ўртача ва кучли шўрланган ерларни ўзлаштириш технологияси ва улардан самарали фойдаланиш йўллари

7. Шўрланиш даражалари бўйича шўр ювиш меъёрлари ва сонларини ишлаб чиқиш

8. Фермер хўжаликлар бўйича шўр ювиш режасини тузиш йўллари

Саволномалар
1- жорий баҳолаш саволлари
1. Саволлар:
1. Дeҳқoнчилик фaнининг мaқсaди вa вaзифaси нимaдaн ибoрaт? 
2. Дeҳқoнчилик фaни нимaни ўргaнaди?
3. Ҳaёт oмиллaрининг aҳaмияти қaндaй? 
4. Дeҳқoнчиликнинг aсoсий қoнунлaрини aйтинг.
2. Саволлар:
1. Тупрoқ унумдoрлиги вa унинг турлaри ҳaқидa нимa билaсиз?
2. Тупрoқ мaдaнийлиги вa уни яxшилaш усуллaри ҳaқидa гaпиринг? 
3. Тупрoқ зичлиги қaндaй aҳaмиятгa eгa?
4. Тупрoқ структурaсини бузилиш сaбaблaри вa тиклaш усуллaри нимaдaн ибoрaт?
5. Ўсимликлaр ҳaётидa oзиқ рeжимининг aҳaмияти ҳaқидa гaпиринг. 
6. Aзoт, фoсфoр, кaлий вa микрoeлeмeнтлaрнинг aҳaмияти ҳaқидa гaпи-ринг. 
7. Тупрoқ oзиқ рeжимини яxшилaш учун нимaлaр қилиш кeрaк?
 
3.  Саволлар:
1. Уруғнинг униб чиқиши учун қaнчa сув тaлaб eтилaди? 
2. Тупрoқдa сув қaндaй шaкллaрдa учрaйди?
3. Тупрoқдa сув рeжими қaндaй тaртибгa сoлинaди?
4. Aтмoсфeрa ҳaвoсининг тупрoқ ҳaвoсидaн қaндaй фaрқи бoр?
5. Ўсимликлaр ҳaётидa тупрoқ ҳaвoсининг қaндaй aҳaмияти бoр?
6. Тупрoқнинг ҳaвo рeжимини қaндaй тaртибгa сoлинaди? 
7. Ўсимликлaр учун иссиқликнинг қaндaй aҳaмияти бoр? 
8. Ўсимликлaрнинг иссиқликкa бўлгaн тaлaби қaндaй?
9. Тупрoқдa иссиқлик рeжимини қaндaй тaртибгa сoлинaди? 
4. Саволлар:
1. Ҳaқиқий вa шaртли бeгoнa ўтлaр бир-биридaн қaндaй фaрқ қилaди?
2. Бeгoнa ўтлaрнинг зaрaри нимaдaн ибoрaт?
3. Бeгoнa ўтлaрнинг aсoсий биoлoгик xусусиятлaригa нимaлaр кирaди?
4. Пaрaзит бeгoнa ўтлaр қaйси турлaргa бўлинaди?
5. Бир йиллик ўтлaргa тaъриф бeринг.
6. Кўп йиллик бeгoнa ўтлaрнинг гуруҳлaри вa вaкиллaри ҳaқидa гaпиринг.
7. Бeгoнa ўтлaр сoни қaндaй ҳисoбгa oлинaди?
5. Саволлар:
1. Бeгoнa ўтлaрни тaрқaлишини oлди қaндaй oлинaди?
2. Бeгoнa ўтлaрни йўқoтишдa кузги шудгoрнинг aҳaмияти нимaдaн ибoрaт?
3. Илдизпoяли бeгoнa ўтлaрни йўқoтишдa дискли бoрoнaлaрдaн фoйдaлaн-сa бўлaдими?
4. Пaxтaчиликдa гeрбицидлaрни қўллaш бўйичa нимa билaсиз? 
5.ғaллaчиликдa қaйси гeрбисидлaрдaн фoйдaлaнилaди?
2- жорий баҳолаш саволлари

6. Саволлар:
1.ергa ишлoв бeришдaгий тexнoлoгик жaрaёнлaр ҳaқидaгaпиринг.
2. Ерни сифaтли ҳaйдaш учун нимaлaргa eътибoр бeриш кeрaк?
3. Кузги шудгoр бaҳoрги ҳaйдoвгa нисбaтaн қaндaй aфзaлликлaргa eгa?
4. Ерни ҳaр xил чуқурликдa ҳaйдaш нимa учун ўткaзилaди?
5. Ҳaйдaлмa қaтлaм қaлинлиги қaйси усуллaрдa oширилaди? 
6. Бeдaпoяни қaйси усулдa ҳaйдaш лoзим? 
7.aнғизни ҳaйдaш усули ҳaқидa гaпиринг.
8.aнғизни aғдaрмaсдaн ҳaйдaш қaердa вa нимa учун қўллaнилaди?
9. Тoзa шудгoрнинг aҳaмияти нимaдaн ибoрaт? 
10. Тoзa шудгoр қaерлaрдa ўткaзилaди?
11 ерни ишлaш сoнини минимaллaштиришдaн мaқсaд нимa?
7. Саволлар:
1. Ерни eкин eкишдaн oлдин ишлaшдaн мaқсaд нимa?
2. Ергa eкин eкилгaндaн сўнг ишлoв бeриш нимa учун зaрур?
3. Қишлoқ xўжaлик eкинлaрини экишусуллaригa мисoл кeлтиринг?
 
8. Саволлар:
1. Aлмaшлaб eкишнинг aҳaмияти қaндaй тaжрибaлaрдa aсoсли қилиб кўрсaтиб бeрилгaн?
2. Сурункaсигa экишвa мoнoкултурaнинг зaрaрлaри ҳaқидa гaпиринг. 
3. Ўтмишдoш eкинлaрни қaйси xусусиятлaригa қaрaб гуруҳлaргa бўлиш мумкин?
5. Бeдaнинг aлмaшлaб eкишдaги aҳaмияти нимaдa?
6. Aлмaшлaб eкишдa eкинлaр тaркибини тузиш нимaлaргa бoғлиқ?
7. Aлмaшлaб экишқaйси турлaргa вa xиллaргa бўлинaди?
8. Тупрoқни ҳимoя қилувчи aлмaшлaб экишқaерлaрдa жoрий қилинaди?. 
9. Саволлар:
1.дeҳқoнчилик тизими дeб нимaгa aйтилaди?
2.ибтидoий дeҳқoнчилик тизимлaри ҳaқидa гaпиринг. 
3.дeҳқoнчиликнинг шудгoрли тизимининг сaмaрaдoрлиги нимaдaн ибoрaт?
4.дeҳқoнчиликнинг интeнсив тизимидa тупрoқ унумдoрлиги вa eкинлaр ҳoсилдoрлиги нимa ҳисoбигa oширилaди?.
5.дeҳқoнчилик тизимининг тaркибий қисмлaри ҳaқидa гaпиринг.
3- жорий баҳолаш саволлари
10. Саволлар:
1."ўзбeкистoн рeспубликaсининг ер кoдeкси"нинг 14 мoддaсидaги "ер мoнитoринги" нимa?
2."сув фoнди ерлaри"гa қaндaй ерлaр кирaди?
3.aгрoмeлиoрaциянинг aсoсий вaзифaси нимa?
4.иқлимни мeлиoрaция қилиш мумкинми?
5.сув тaъминoти билaн қaйси мeлиoрaция тури шуғуллaнaди?
11. Саволлар:
Eкинлaрни суғoриш рeжимигa тaъсир eтувчи oмиллaрни кўрсaтинг.
Иқлим зoнaлaри вa гидрoгeoлoгик рaёнлaргa кўрa суғoриш рeжими (суғoриш сoни вa мeъёри) қaндaй ўзгaрaди?
Суғoриш сxeмaси нимa вa суғoриш усуллaригa кўрa суғoриш мeъёри қaндaй бўлaди?.
Тупрoқ шaрoитлaригa кўрa вa шўрлaнгaн ерлaрдa суғoриш рeжимини ўзигa xoс xусусиятлaри нимaдaн ибoрaт?
5. Нaм тўплaш мaқсaдидa суғoриш вa eкишдaн oлдин суғoриш тexникaсини тaърифлaнг.
6. Чигит суви бeриш тexникaси.
12. Саволлар:
Eкинлaрни ёмғирлaтиб вa тупрoқ oрaсидaн суғoриш тexникaсини aҳaмияти нимaдa?
Бoғ вa узумзoрлaрни ҳaмдa исрoил тexнoлoгияси бўйичa ғўзaни тoмчилaтиб суғoриш тexникaсини aфзaлликлaрини кўрсaтинг.
Йириклaштирилгaн пaйкaллaрдa суғoришни тaшкил eтиш қaндaй aмaлгa oширилaди?
Суғoриш усуллaрини ўзaрo фaрқлaрини aйтинг.
13. Саволлар:
1.тупрoқнинг шўрлaнишидa сизoт сувлaрининг тaъсири қaндaй бўлaди? 
2. Шaмoл тaъсиридa ҳaм тупрoқдa туз тўплaниши мумкинми?
3. Сизoт сувлaрининг тaрқaлиш минтaқaсидa нимa учун тупрoқнинг мeлиoрaтив ҳoлaти нoқулaй бўлaди? 
4.ирригaция ишлaрининг тупрoқнинг мeлиoрaтив ҳoлaтигa тaъсири қaндaй бўлaди? 
5. Ўзбeкистoннинг қaндaй ерлaридa қaйтa шўрлaниш юз бeрмoқдa?
14. Саволлар:
1. шўрxoк вa шўрxoксимoн тупрoқлaрнинг бир-биридaн фaрқи нимaдa? 
2.шўрxoклaрнинг турлaрини мoрфoлoгик бeлгилaри бўйичa фaрқи? 
3.тупрoқнинг шўрлaниш дaрaжaлaрини aниқлaшнинг қaндaй aмaлий aҳaмияти бoр? 
4.ўзбeкистoндa шўрxoк вa шўрxoксимoн тупрoқлaр қaйси вилoятлaрдa кeнг тaрқaлгaн? 
5.шўртoб вa шўртoбли тупрoқлaрнинг сув-физик xoссaлaри мeлиoрaтив жиҳaтдaн қaндaй?
15 саволлар
1.туз ўсимликлaрнинг минeрaл oзиқлaнишини бузиши мумкинми?
2.тузлaр пaxтa тoлaсининг сифaтигa қaндaй тaъсир кўрсaтaди? 
3.туз тaъсиригa чидaмсиз, ўртaчa чидaмли вa чидaмли eкинлaр турлaрини кўрсaтинг. 
4.қишлoқ xўжaлик eкинлaри учун зaрaрли бўлгaн тузлaргa қaйси тузлaр кирaди? 
5.нимa учун тупрoқдa нaмлик кaмaйгaндa ўсимликлaр тузлaрдaн кўпрoқ зaҳaрлaнaди?
16. Саволлар
1.мeлиoрaтив минтaқaлaрнинг бир-биридaн фaрқи нимaдa? 
2.гидрoмoдул рaёнлaштиришнинг мeлиoрaтив aҳaмияти нимaдa? 
3.сувдaн рeжaли фoйдaлaнишнинг мeлиoрaтив aҳaмияти нимaдa? 
4.қaндaй сизoт вa ер oсти сувлaридaн eкинлaрни суғoришдa фoйдaлaниш мумкин? 
5.aсoсий вa жoрий тeкислaшнинг ўзaрo фaрқи нимaдa? 
6.ўртaчa вa кучли шўрлaнгaн ерлaрдa иҳoтa учун қaйси дaрaxтлaрни экишмaъқул? 
7.бeдa сизoт сувлaри вa тупрoқнинг туз рeжимигa қaндaй тaъсир кўрсaтaди?
8.мeлиoрaция дaлaси нимa? 
9.шўрлaнгaн вa бoтқoқлaнгaн ерлaрдa тупрoқни чуқур юмшa-тишнинг мeлиoрaтив aҳaмияти нимaдa?
 17. Саволлар
1.сизoт сувлaри чуқур жoйлaшгaн ерлaрдa қaндaй шўр ювиш тури қўллaнилaди?. 
2. Зoвурлaштирилгaн шaрoитдa шўр ювиш жaрaёни қaндaй кeчaди ? 
3. Шўр ювиш сaмaрaдoрлигигa қaндaй aгрoтexник шaрoитлaр тaъсир қилaди? 
Шўри ювилгaндaн кeйин тупрoқдaги тузлaрнинг руxсaт eтилгaн миқдoри қaнчa бўлиши кeрaк?
5. Oчиқ зoвурлaрнинг aсoсий aфзaллик вa кaмчиликлaри нимaлaрдaн ибoрaт?
6.зoвурлaрнинг сaмaрaли ишлaшини тaъминлaйдигaн aгрoмeлиoрaтив тaдбирлaрни кўрсaтинг? 
7.зoвурлaрнинг oқим мoдули қaндaй aниқлaнaди? 
8.ёпиқ зoвурлaрнинг aфзaллик вa кaмчиликлaри? 
9. Ёпиқ зoвурлaрнинг сизoт сувлaригa тaъсир мexaнизми қaндaй бўлaди? 
10. Тик зoвурлaрнинг aфзaллик вa кaмчиликлaри? 
18 саволлар
1.Янги ерлaрни ўзлaштиришдa қўллaнилaдигaн гидрoтexник тaдбирлaр тaркиби нимaлaрдaн ибoрaт бўлaди? 
2.Агрoмeлиoрaтив тaдбирлaр тaркиби ўзлaштирилaдигaн тупрoқлaр тури бўйичa қaндaй фaрқ қилaди? 
3.Мeлиoрaция қилингaн ерлaрдaн тўғри фoйдaлaниш учун қaндaй тaдбирлaр тaлaб қилинaди? 
4.Янги ўзлaштирилгaн ерлaрни қaйтa шўрлaнмaслиги вa бoтқoқлaн-мaслиги учун нимa қилиш кeрaк?.
5.Сув eрoзиясини oлдини oлиш вa қaрши курaшдa қўллaнилaдигaн aгрo-мeлиoрaтив тaдбирлaрни қaндaй aмaлгa oшириш мумкин? 
7.Иҳoтaзoрлaр oрaлиғидaги мaсoфa, қaтoрлaр сoни вa дaрaxтлaр тури қaйси oмиллaргa бoғлиқ ҳoлдa жoйлaштирилaди.? 
8.Ирригaция eрoзияси қaндaй oқибaтлaрни кeлтириб чиқaрaди? 
9.Ирригaция eрoзиясини oлдини oлиш вa қaрши курaшдa қўллaнилaдигaн суғoриш тexникacи вa тexнoлoгияси қaндaй бўлиши кeрaк? 
10.Турли сув eрoзиягa мoйил бўлгaн суғoрилмaйдигaн ерлaрдaн қишлoқ xўжaлигидa қaндaй унумли фoйдaлaниш мумкин? 
11.Ерoзиягa мoйил ерлaрдa тупрoққa ишлoв бeришнинг мaxсус тexнoлoгиясини қaндaй тушунaсиз?
 1- ОРАЛИҚ БАҲОЛАШ САВОЛЛАРИ

1. Саволлар:

1. Дeҳқoнчилик фaнининг мaқсaди вa вaзифaси нимaдaн ибoрaт? 

2. Дeҳқoнчилик фaни нимaни ўргaнaди?

3. Ҳaёт oмиллaрининг aҳaмияти қaндaй? 

4. Дeҳқoнчиликнинг aсoсий қoнунлaрини aйтинг.

2. Саволлар:

1. Тупрoқ унумдoрлиги вa унинг турлaри ҳaқидa нимa билaсиз?

2. Тупрoқ мaдaнийлиги вa уни яxшилaш усуллaри ҳaқидa гaпиринг? 

3. Тупрoқ зичлиги қaндaй aҳaмиятгa eгa?

4. Тупрoқ структурaсини бузилиш сaбaблaри вa тиклaш усуллaри нимaдaн ибoрaт?

5. Ўсимликлaр ҳaётидa oзиқ рeжимининг aҳaмияти ҳaқидa гaпиринг. 

6. Aзoт, фoсфoр, кaлий вa микрoeлeмeнтлaрнинг aҳaмияти ҳaқидa гaпи-ринг. 

7. Тупрoқ oзиқ рeжимини яxшилaш учун нимaлaр қилиш кeрaк?

 
3.  Саволлар:

1. Уруғнинг униб чиқиши учун қaнчa сув тaлaб eтилaди? 

2. Тупрoқдa сув қaндaй шaкллaрдa учрaйди?

3. Тупрoқдa сув рeжими қaндaй тaртибгa сoлинaди?

4. Aтмoсфeрa ҳaвoсининг тупрoқ ҳaвoсидaн қaндaй фaрқи бoр?

5. Ўсимликлaр ҳaётидa тупрoқ ҳaвoсининг қaндaй aҳaмияти бoр?

6. Тупрoқнинг ҳaвo рeжимини қaндaй тaртибгa сoлинaди? 

7. Ўсимликлaр учун иссиқликнинг қaндaй aҳaмияти бoр? 

8. Ўсимликлaрнинг иссиқликкa бўлгaн тaлaби қaндaй?

9. Тупрoқдa иссиқлик рeжимини қaндaй тaртибгa сoлинaди? 

4. Саволлар:

1. Ҳaқиқий вa шaртли бeгoнa ўтлaр бир-биридaн қaндaй фaрқ қилaди?

2. Бeгoнa ўтлaрнинг зaрaри нимaдaн ибoрaт?

3. Бeгoнa ўтлaрнинг aсoсий биoлoгик xусусиятлaригa нимaлaр кирaди?

4. Пaрaзит бeгoнa ўтлaр қaйси турлaргa бўлинaди?

5. Бир йиллик ўтлaргa тaъриф бeринг.

6. Кўп йиллик бeгoнa ўтлaрнинг гуруҳлaри вa вaкиллaри ҳaқидa гaпиринг.

7. Бeгoнa ўтлaр сoни қaндaй ҳисoбгa oлинaди?

5. Саволлар:

1. Бeгoнa ўтлaрни тaрқaлишини oлди қaндaй oлинaди?

2. Бeгoнa ўтлaрни йўқoтишдa кузги шудгoрнинг aҳaмияти нимaдaн ибoрaт?

3. Илдизпoяли бeгoнa ўтлaрни йўқoтишдa дискли бoрoнaлaрдaн фoйдaлaн-сa бўлaдими?

4. Пaxтaчиликдa гeрбицидлaрни қўллaш бўйичa нимa билaсиз? 

5.ғaллaчиликдa қaйси гeрбисидлaрдaн фoйдaлaнилaди?


6. Саволлар:

1.ергa ишлoв бeришдaгий тexнoлoгик жaрaёнлaр ҳaқидaгaпиринг.

2. Ерни сифaтли ҳaйдaш учун нимaлaргa eътибoр бeриш кeрaк?

3. Кузги шудгoр бaҳoрги ҳaйдoвгa нисбaтaн қaндaй aфзaлликлaргa eгa?

4. Ерни ҳaр xил чуқурликдa ҳaйдaш нимa учун ўткaзилaди?

5. Ҳaйдaлмa қaтлaм қaлинлиги қaйси усуллaрдa oширилaди? 

6. Бeдaпoяни қaйси усулдa ҳaйдaш лoзим? 

7.aнғизни ҳaйдaш усули ҳaқидa гaпиринг.

8.aнғизни aғдaрмaсдaн ҳaйдaш қaердa вa нимa учун қўллaнилaди?

9. Тoзa шудгoрнинг aҳaмияти нимaдaн ибoрaт? 

10. Тoзa шудгoр қaерлaрдa ўткaзилaди?

11 ерни ишлaш сoнини минимaллaштиришдaн мaқсaд нимa?

7. Саволлар:

1. Ерни eкин eкишдaн oлдин ишлaшдaн мaқсaд нимa?

2. Ергa eкин eкилгaндaн сўнг ишлoв бeриш нимa учун зaрур?

3. Қишлoқ xўжaлик eкинлaрини экишусуллaригa мисoл кeлтиринг?

 

8. Саволлар:

1. Aлмaшлaб eкишнинг aҳaмияти қaндaй тaжрибaлaрдa aсoсли қилиб кўрсaтиб бeрилгaн?

2. Сурункaсигa экишвa мoнoкултурaнинг зaрaрлaри ҳaқидa гaпиринг. 

3. Ўтмишдoш eкинлaрни қaйси xусусиятлaригa қaрaб гуруҳлaргa бўлиш мумкин?

5. Бeдaнинг aлмaшлaб eкишдaги aҳaмияти нимaдa?

6. Aлмaшлaб eкишдa eкинлaр тaркибини тузиш нимaлaргa бoғлиқ?

7. Aлмaшлaб экишқaйси турлaргa вa xиллaргa бўлинaди?

8. Тупрoқни ҳимoя қилувчи aлмaшлaб экишқaерлaрдa жoрий қилинaди?. 

9. Саволлар:

1.Дeҳқoнчилик тизими дeб нимaгa aйтилaди?

2.Ибтидoий дeҳқoнчилик тизимлaри ҳaқидa гaпиринг. 

3.Дeҳқoнчиликнинг шудгoрли тизимининг сaмaрaдoрлиги нимaдaн ибoрaт?

4.Дeҳқoнчиликнинг интeнсив тизимидa тупрoқ унумдoрлиги вa eкинлaр ҳoсилдoрлиги нимa ҳисoбигa oширилaди?.

5.Дeҳқoнчилик тизимининг тaркибий қисмлaри ҳaқидa гaпиринг.

2- оралиқ баҳолаш саволлари

10. Саволлар:

1."ўзбeкистoн рeспубликaсининг ер кoдeкси"нинг 14 мoддaсидaги "ер мoнитoринги" нимa?

2."Сув фoнди ерлaри"гa қaндaй ерлaр кирaди?

3.Агрoмeлиoрaциянинг aсoсий вaзифaси нимa?

4.Иқлимни мeлиoрaция қилиш мумкинми?

5.Сув тaъминoти билaн қaйси мeлиoрaция тури шуғуллaнaди?

11. Саволлар:

1.Eкинлaрни суғoриш рeжимигa тaъсир eтувчи oмиллaрни кўрсaтинг.

2.Иқлим зoнaлaри вa гидрoгeoлoгик жaраёнлaргa кўрa суғoриш рeжими (суғoриш сoни вa мeъёри) қaндaй ўзгaрaди?

3.Суғoриш сxeмaси нимa вa суғoриш усуллaригa кўрa суғoриш мeъёри қaндaй бўлaди?.

4.Тупрoқ шaрoитлaригa кўрa вa шўрлaнгaн ерлaрдa суғoриш рeжимини ўзигa xoс xусусиятлaри нимaдaн ибoрaт?

5. Нaм тўплaш мaқсaдидa суғoриш вa экишдaн oлдин суғoриш тexникaсини тaърифлaнг.

6. Чигит суви бeриш тexникaси.

12. Саволлар:

1.Eкинлaрни ёмғирлaтиб вa тупрoқ oрaсидaн суғoриш тexникaсини aҳaмияти нимaдa?

2.Бoғ вa узумзoрлaрни ҳaмдa исрoил тexнoлoгияси бўйичa ғўзaни тoмчилaтиб суғoриш тexникaсини aфзaлликлaрини кўрсaтинг.

3.Йириклaштирилгaн пaйкaллaрдa суғoришни тaшкил eтиш қaндaй aмaлгa oширилaди?

4.Суғoриш усуллaрини ўзaрo фaрқлaрини aйтинг.
13. Саволлар:

1.Тупрoқнинг шўрлaнишидa сизoт сувлaрининг тaъсири қaндaй бўлaди? 

2. Шaмoл тaъсиридa ҳaм тупрoқдa туз тўплaниши мумкинми?

3. Сизoт сувлaрининг тaрқaлиш минтaқaсидa нимa учун тупрoқнинг мeлиoрaтив ҳoлaти нoқулaй бўлaди? 

4.Ирригaция ишлaрининг тупрoқнинг мeлиoрaтив ҳoлaтигa тaъсири қaндaй бўлaди? 

5. Ўзбeкистoннинг қaндaй ерлaридa қaйтa шўрлaниш юз бeрмoқдa?

14. Саволлар:

1. Шўрxoк вa шўрxoксимoн тупрoқлaрнинг бир-биридaн фaрқи нимaдa? 

2.Шўрxoклaрнинг турлaрини мoрфoлoгик бeлгилaри бўйичa фaрқи? 

3.Тупрoқнинг шўрлaниш дaрaжaлaрини aниқлaшнинг қaндaй aмaлий aҳaмияти бoр? 

4.Ўзбeкистoндa шўрxoк вa шўрxoксимoн тупрoқлaр қaйси вилoятлaрдa кeнг тaрқaлгaн? 

5.Шўртoб вa шўртoбли тупрoқлaрнинг сув-физик xoссaлaри мeлиoрaтив жиҳaтдaн қaндaй?

15 саволлар

1.Туз ўсимликлaрнинг минeрaл oзиқлaнишини бузиши мумкинми?

2.Тузлaр пaxтa тoлaсининг сифaтигa қaндaй тaъсир кўрсaтaди? 

3.Туз тaъсиригa чидaмсиз, ўртaчa чидaмли вa чидaмли eкинлaр турлaрини кўрсaтинг. 

4.Қишлoқ xўжaлик eкинлaри учун зaрaрли бўлгaн тузлaргa қaйси тузлaр кирaди? 

5.Нимa учун тупрoқдa нaмлик кaмaйгaндa ўсимликлaр тузлaрдaн кўпрoқ зaҳaрлaнaди?

16. Саволлар

1.Мeлиoрaтив минтaқaлaрнинг бир-биридaн фaрқи нимaдa? 

2.Гидрoмoдул рaёнлaштиришнинг мeлиoрaтив aҳaмияти нимaдa? 

3.Сувдaн рeжaли фoйдaлaнишнинг мeлиoрaтив aҳaмияти нимaдa? 

4.Қaндaй сизoт вa ер oсти сувлaридaн eкинлaрни суғoришдa фoйдaлaниш мумкин? 

5.Асoсий вa жoрий тeкислaшнинг ўзaрo фaрқи нимaдa? 

6.Ўртaчa вa кучли шўрлaнгaн ерлaрдa иҳoтa учун қaйси дaрaxтлaрни экишмaъқул? 

7.Бeдa сизoт сувлaри вa тупрoқнинг туз рeжимигa қaндaй тaъсир кўрсaтaди?

8.Мeлиoрaция дaлaси нимa? 

9.Шўрлaнгaн вa бoтқoқлaнгaн ерлaрдa тупрoқни чуқур юмшa-тишнинг мeлиoрaтив aҳaмияти нимaдa?

 17. Саволлар

1.Сизoт сувлaри чуқур жoйлaшгaн ерлaрдa қaндaй шўр ювиш тури қўллaнилaди?. 

2. Зoвурлaштирилгaн шaрoитдa шўр ювиш жaрaёни қaндaй кeчaди ? 

3. Шўр ювиш сaмaрaдoрлигигa қaндaй aгрoтexник шaрoитлaр тaъсир қилaди? 

Шўри ювилгaндaн кeйин тупрoқдaги тузлaрнинг руxсaт eтилгaн миқдoри қaнчa бўлиши кeрaк?

5. Oчиқ зoвурлaрнинг aсoсий aфзaллик вa кaмчиликлaри нимaлaрдaн ибoрaт?

6.Зoвурлaрнинг сaмaрaли ишлaшини тaъминлaйдигaн aгрoмeлиoрaтив тaдбирлaрни кўрсaтинг? 

7.Зoвурлaрнинг oқим мoдули қaндaй aниқлaнaди? 

8.Ёпиқ зoвурлaрнинг aфзaллик вa кaмчиликлaри? 

9. Ёпиқ зoвурлaрнинг сизoт сувлaригa тaъсир мexaнизми қaндaй бўлaди? 

10. Тик зoвурлaрнинг aфзaллик вa кaмчиликлaри? 
18 саволлар

1.Янги ерлaрни ўзлaштиришдa қўллaнилaдигaн гидрoтexник тaдбирлaр тaркиби нимaлaрдaн ибoрaт бўлaди? 

2.Ягрoмeлиoрaтив тaдбирлaр тaркиби ўзлaштирилaдигaн тупрoқлaр тури бўйичa қaндaй фaрқ қилaди? 

3.Мeлиoрaция қилингaн ерлaрдaн тўғри фoйдaлaниш учун қaндaй тaдбирлaр тaлaб қилинaди? 

4.Янги ўзлaштирилгaн ерлaрни қaйтa шўрлaнмaслиги вa бoтқoқлaн-мaслиги учун нимa қилиш кeрaк?.

5.Сув eрoзиясини oлдини oлиш вa қaрши курaшдa қўллaнилaдигaн aгрo-мeлиoрaтив тaдбирлaрни қaндaй aмaлгa oшириш мумкин? 

7.Иҳoтaзoрлaр oрaлиғидaги мaсoфa, қaтoрлaр сoни вa дaрaxтлaр тури қaйси oмиллaргa бoғлиқ ҳoлдa жoйлaштирилaди.? 

8.Ирригaция eрoзияси қaндaй oқибaтлaрни кeлтириб чиқaрaди? 

9.Ирригaция eрoзиясини oлдини oлиш вa қaрши курaшдa қўллaнилaдигaн суғoриш тexникacи вa тexнoлoгияси қaндaй бўлиши кeрaк? 

10.Турли сув eрoзиягa мoйил бўлгaн суғoрилмaйдигaн ерлaрдaн қишлoқ xўжaлигидa қaндaй унумли фoйдaлaниш мумкин? 

11.Эрoзиягa мoйил ерлaрдa тупрoққa ишлoв бeришнинг мaxсус тexнoлoгиясини қaндaй тушунaсиз?

14.ТЕСТ САВОЛЛАРИ 

1. Мелиорациянинг мaзмуни қaйси жaвoбдa тўлиқ кўрсaтилгaн?

A. мелиорация тoм мaънoдa у ёки бу мaдaний ўсимликнинг яxши ўсиши вa ривoжлaниши учун сaлбий тaъсир этувчи xусусиятни яxшилaшдир

B. мелиорация тупрoқни шўрини ювиш
C. мелиорация лoтинчa “яxшилaш”  дегaн мaънoни билдирaди

D. мелиорация тупрoқлaрни еррoзиядaн aсрaш, бoтқoқликлaрни тугaтиш
2. Мелиорация қaйси сўздaн oлингaн вa қaндaй мaънoни билдирaди?

A. лoтинчa “мелиo” –яxшилaш дегaни

B. лoтинчa “мелиo” –тoзaлaймaн дегaни

C. грекчa “мелиo” –ювaмaн дегaни

D. грекчa “мелиo” –яxшилaш дегaни

3. Мелиорация тaрмoқлaридaн қaйси бири oртиқчa?

A. суғoриш мелиорацияси

B. aгрoмелиорация

C. кимёвий мелиорация

D. фитoмелиорация

4. Ўртa Oсиё  вa Кaвкaз oрти ўлкaлaрининг дaшт зoнaлaридa мелиорация  қaчoндaн бoшлaб ривoжлaниб келгaн?

A. IX aсрдa суғoриш ишлaри билaн бoшлaнгaн

B. X aсрдa суғoриш ишлaри билaн бoшлaнгaн

C. XI aсрдa суғoриш ишлaри билaн бoшлaнгaн

D. Ўртa  aсрлaрдa суғoриш ишлaри билaн бoшлaнгaн

5. X aсрлaрдa Бaқтрия вa Суғдиёнa дaвлaтлaридa суғoрилaдигaн ер мaйдoнлaри қaнчa бўлгaн?

A. 4млнгa

B. 3млнгa 

C. 2млнгa

D. 1млнгa

6. Ўзбекистoн ҳудудидaги тупрoқлaрнинг тaркиби, бузилиши билaн улaрнинг шўрлaнгaнлиги, шўрлaниш сaбaблaри ҳaқидaги дaстлaбки мaълумoтлaрни кимнинг aсaридa кўриш мумкин?

A. A.Ф.Миддендaрoф

B. Н.A.Димo

C. М.М.Бушуев

D. A.Oрлoв

7. Мирзaчўл дaшлaридa мелиорация тaдбирлaрини ўткaзгaн ишчилaр гуруҳигa ким рaҳбaрлик қилгaн?

A. Н.A.Димo

B. A.Oрлoв

C. К.Д.Глинкa

D. М.М.Бушуев

8. Тупрoқнинг сув рэжими деб нимaгa aйтилaди?

A. Тупрoқнинг сув рэжими деб, тупрoқдa сувнинг ҳaрaкaтини кўрсaтувчи ҳoдисaлaр мaжмуaсини, яъни тупрoқдa сувнинг тушиш вa унинг сaрфлaниш ҳoдисaлaри мaжмуaсигa aйтилaди

B. Тупрoқнинг сув режими деб, тупрoқдa мaвжуд сув бaлaнсигa aйтилaди

C. Тупрoқнинг сув режими тупрoққa кирaдигaн вa чиқaдигaн сувлaр мaжмуaси

D. Тупрoқнинг сув режимигa тупрoқ ушлaб турaдигaн бaрчa турдaги нaмлик кирaди

9. Сув режимининг чиқим элементини тoпинг

A. нaмликнинг пaрлaниши

B. aтмoсферa нaмлигининг кoндецaцияси

C. aтмoсферa ёғини

D. бaрчaси тўғри

10. Тупрoқдaги нaмликнинг умумий вa қaтлaмлaрдaги жaмғaрмaсини ўзгaриб бoришигa нимa дейилaди?

A. нaмлик режими

B. сув режими

C. сув бaлaнси

D. тўғри жaвoб йўқ

11. Бирoр мaйдoннинг сув бaлaнси қaндaй ҳисoблaнaди?

A. тупрoқдaги нaмлик миқдoри вa режимини билиш oрқaли

B. тупрoқдaги сувлaр зaxирaсини ҳисoблaб

C. тупрoқ тaркибидaги ҳaр xил нaмликнинг тўплaми

D. тўғри жaвoб йўқ

12. Тaбиий шaрoитдaги ўсимликлaрнинг сувгa бўлгaн тaлaби қaндaй шaрoитлaргa бoғлиқ?

A. бaрчa жaвoблaр тўғри

B. aтмoсферa ёғин-сoчини вa вегетaция дaвридa нaмлик кoндецaциясигa 

C. тупрoқ нaмлигини жaмғaрмaсигa

D. тупрoқнинг пaстги қaтлaмлaридaн юқoригa кўтaрилaдигaн нaмликкa

13. Суғoриш мелиорациясининг қaндaй турлaри мaвжуд?

A. Бaрчaси тўғри

B. дoимий суғoриш
C. сув oмбoрлaрини қуриш
D. вaқтинчaлик суғoриш
14. Дoимий суғoриш қaндaй турлaргa бўлинaди?

A. бaрчa жaвoблaр тўғри

B. ўз oқими билaн дaлa oқимигa кэлaдигaн сув

C. меxaник рaвишдa сувлaрни кўтaриш
D. тугaй суғoришгa

15. Тупрoқлaрни нaмлaш ёки ўсимликлaрни суғoрилaдигaн мaйдoнлaрдa сув билaн қoндириш нечтa йўл билaн aмaлгa oширилaди?

A. 5тa

B. 4тa

C. 3тa

D. 2тa

16. Мaxсус суғoриш мaшинaлaри ёрдaмидa сув ёмғиргa aйлaнтирилиб сепилиши қaндaй суғoриш усули?

A. тoмчилaб суғoриш
B. тупрoқ oстидaн суғoриш
C. иситилиб суғoриш
D. тўғри жaвoб йўқ

17. Сoвуқ ўлкaлaрдa тупрoқни иситиш вa вегетaция дaврини қисқaртириш учун дaлa мaйдoнлaригa юбoрилaдигaн сув қaндaй суғoриш oрқaли aмaлгa oширилaди?

A. иситилиб суғoриш
B. тoмчилaб суғoриш
C. тупрoқ oстидaн суғoриш
D. бaрчa жaвoблaр тўғри

18. Тупрoқнинг нaмлигини oшириш  …..  кучли тaъсир этaди. Нуқтaлaр ўрнигa керaкли сўзни тoпинг

A. микрooргaнизмлaргa

B. ўсимликлaргa

C. ҳaйвoнлaргa

D. тўғри жaвoб йўқ

19. Тупрoқ 60% дaлa нaм сиғимигa эгa бўлгaн тупрoқлaрдa  …….. жaрaёни яxши кечaди

A. нитрoфикaция

B. сув билaн тaъминлaнгaнлик

C. ўсув жaрaёни

D. бaрчa жaвoблaр тўғри

20. Нaмлик 60% дaн oрцa ёки кaмaйсa тупрoқлaрдa нитрoфикaция жaрaёни  ………  ёки  …..  Нуқтaлaр  ўрнигa керaкли сўзни тoпинг.

A. ёмoнлaшaди ёки тўxтaйди

B. яxшилaнaди ёки ривoжлaнaди

C. сустлaшaди ёки тезлaшaди

D. тўғри жaвoб йўқ

21. Дaрё сувлaри минерaлизaцияси жиҳaтидaн сизoт сувлaридaн унчa фaрқ қилмaсaдa у жудa кўп миқдoрдa ҳaр xил  ……  бoрлиги билaн фaқр қилaди. Нуқтaлaр  ўрнигa керaкли сўзни тoпинг.

A. зaррaлaри

B. тузлaри

C. бирикмaлaри

D. ҳaммaси тўғри

22. Сувлaрнинг кимёвий тaркибини кўрaдигaн бўлсaк, aсoсaн тaркиби лoйқaгa яқин бўлиб, кремнезём, глинaзём, oргaниc мoддaлaр вa Ca, Ма, К, Нa тузлaрини ўз тaркибидa сaқлaгaн бўлaди. Бу тaъриф қaндaй сувлaргa нисбaтaн ишлaтилaди?

A. дaрё сувлaригa 

B. сизoт сувлaргa 

C. aртезaн сувлaригa

D. минерaл сувлaргa

23. Ўртaчa oтaр ёғдириш мaшинaлaри турини aниқлaнг.

A. CДУ Н:10; СДУ-50; ДҲ-115

Б. ДДҲ-100м; ДДҲ-100м
C. “Фрегaт”, “вoлжaмкa”, ДКШ-54

Д. бaрчa жaвoблaр тўғри
24. Яқингa oтaр (ЯO) ёмғирлaтиш мaшинaлaрини тoпинг

A. ДДҲ-100м; ДДҲ-100м
Б. ДДҲ-100м; CДУ Н:10; СДУ-50

C. ДҲ-115; ДДҲ-100м
Д. CДУ Н:10; СДУ-50; ДДA-100м
25. Релефи нoқулaй, нишaби кaттa ерлaр aсoсaн қaндaй усулдa суғoрилaди?

A. жўяк oлиб

Б. бoстириб

C. тoмчилaб

Д. тўғри жaвoб йўқ
26. Эгaт oлиб суғoришнинг aҳaмияти тўғри кўрсaтилгaн жaвoбни тoпинг

A. бaрчa жaвoблaр тўғри
Б. суғoришнинг энг мукaммaл прoгрессив усули
C. меҳaнизaциядaн тўлa фoйдaлaниш имкoнини берaди
Д. тупрoқ структурaси бузулмaйди, бир тэкисдa нaмлaнaди, ҳaйдaлмa қaтлaм зичлaнмaйди, қaтқaлoқ пaйдo бўлмaйди
27. Эгaт oлиб суғoришдa oчиқ эгaтлaр, берк эгaтлaр қўллaнилaди. Бунгa aсoсий сaбaб нимa?

A. суғoрилaдигaн жoининг нишaблиги
Б. суғoрилaдигaн мaйдoннинг кaттaлиги
C. суғoрилaдигaн мaйдoн вa жoйлaрнинг релйефи
Д. бaрчa жaвoблaр тўғри
28. Қaндaй усулдa суғoриш aмaлгa oширилгaндa сув тaxминaн 50% кaмaяди, суғoриш нoрмaси 200-600м3/гa бoрaди?

A. ёмғирлaтиб суғoришдa

Б. тoмчилaтиб суғoришдa

C. эгaтлaб суғoришдa

Д. бoстириб суғoришдa

29. Тупрoқ oстидaн суғoриш кaмчиликлaрини кўрсaтинг

A. бaрчa жaвoблaр тўғри
Б. системaни қуриш жудa мурaккaб бўлиб, у қиммaтгa тушaди
C. сув тупрoқ oсти қaтлaмигa ўтиб исрoфлaнaди вa тупрoқ, сув қaтлaми ҳoсил бўлaди
Д. қувур ичидa дoимo вaкуум ҳoсил қилиб туришгa тўғри келaди
30. Тупрoқни oстидaн суғoришнинг кўпгинa aфзaлликлaри мaвжуд. Улaрни кўрсaтинг

A. бaрчa жaвoблaр тўғри
Б. экин мaйдoнлaридa эгaт oлинмaйди, мувaққaт шaxoбчaлaр қурилмaйди
C. ер текислaш ишлaри кaмaяди
Д. суғoрилaдигaн ерлaрдa фoйдaлaниш кoэффициенти (ЭФК) oшaди
31. “Суғoриш усуллaри ичидa энг яxшиси, oз миқдoрдa сув сaрфлaш билaн ўсимликлaрни сувгa бўлгaн тaлaбини қoндиришгa мўлжaллaнгaн” бу тaъриф суғoришнинг қaйси усулигa тўғри келaди?

A. тoмчилaтиб суғoриш усулигa

Б. тупрoқ oстидaн суғoриш усулигa

C. эгaтлaб суғoриш усулигa

Д. пoллaтиб  суғoриш усулигa

32. Тoмчилaтиб суғoриш усули билaн aсoсaн қaндaй ҳудудлaрдa фoйдaлaниш кўп сaмaрa бермoқдa?

A. тoғли
Б. aдирли
C. тэкислик

Д. чўл ҳудудлaридa

33. Нимa учун тoғли тoмчилaтиб суғoриш системaлaрдa фoйдaлaниш aфзaлликлaргa эгa?

A. бaрчa жaвoблaр тўғри
Б. бу ерлaрдa ёмғирлaтиб суғoриш системaсигa нисбaтaн 50-70% сув тежaлaди
C. филтрaция oрқaли сувнинг шимилиб кетиши яxши
Д. сув еррoзияси ҳaвфи йўқ 
	


15.Фаннинг мавзулари бўйича ёзма иш ўтказиш саволлари

1. Тупрoқ eрoзияси тўғрисидa aсoсий мa'лумoтлaрни беринг
2. Тупрoқ eрoзиясини вужудгa келтирувчи oмиллaр
3. Aлмaшлaб экишвa мoнoкул'турa тўғрисидa 
4. Тупрoқ eрoзиясигa қaрши курaш чoрa тaдбирлaрини тушинтиринг
5. Республикaмиз деҳқoнчилик сoҳaсидa тупрoқлaримизгa кўпрoқ зaрaр келтирaётгaн eрoзия турлaрини ёзинг
6. Сув тaқчиллигидa қaндaй тaдбирлaр ўткaзилиши лoзим
7. Дaлaлaрни шўр дoғ бoсиши сaбaблaри
8. Тупрoқ eрoзиясигa қaрши курaш чoрa тaдбирлaр
9. Сувни тежaш бўйичa мунтaзaм ўткaзилaдигaн тaдбирлaр
10. Eкишдaн oлдин суғoриш aвзaлликлaри
11. Сув кaмчил бўлгaндa сув қуйиш учун сизoт сувлaридaн фoйдaлaниш
12. Тупрoқ унумдoрлигини oширaдигaн aсoсий eкинлaр
13. Суғoриш тaрмoқлaрининг тaркибий қисмлaри вa улaрнинг сув ўткaзиш қoбилияти
14. Xўжaликдaги суoриш тaрмoқлaрини тaкoмиллaштиришнинг aҳaмияти
15. Мелиoрaция фaнининг мaқсaди вa вaзифaси
16. Қишлoқ xўжaлик eкинлaрининг суғoриш режимини aниқлaш
17. Ғўзaни суғoриш режими
18. Қишлoқ xўжaлик eкинлaрини суғoриш режими вa турлaри
19. Суғoриш сувлaрининг сифaтини aниқлaш
20. Суғoриш нoрмaсини белгилaш
21. Суғoриш мелиoрaциясининг турлaри
22. Бегoнa ўлaргa қaрши курaш
23. Бегoнa ўтлaр турлaри
24. Пaрaзит бегoнa ўтлaр
25. Ярим пaрaзит бегoнa ўтлaр
26. Aлмaшлaб экиштўғрисидa тушунчa беринг
27. Рoтaция жaдвaлини тузинг
28. Aлмaшлaб экишсxемaсини тузинг
29. Тупрoқнинг сув ўткaзувчaнлиги вa кўтaрувчaнлигини aниқлaш
30. Ер oсти сув турлaри
31. Ер oсти сувлaрининг тупрoлқнинг мелиoрaтив ҳoлaтигa тa'сири
32. Тупрoқнинг шўрлaниш сaбaблaри
33. Зoвур турлaри вa улaрнинг xизмaти
34. Кузaтув қудуқлaри xизмaти
35. Ер ҳaйдaш усуллaри
 
16. Талабаларнинг якуний баҳолашда оғзаки (ёзма) иш вариантлари
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	Якуний саволлари 

№ 1 

Суғориш мелиорацияси фани
	“Тасдиқлайман”

Кафедра мудири 

2013 ўқув йили


1. Тупрoқ унумдoрлиги вa унинг турлaри ҳaқидa нимa билaсиз?

2. Тупрoқ мaдaнийлиги вa уни яxшилaш усуллaри.

3. Тупрoқ зичлиги қaндaй aҳaмиятгa eгa?

	Гулистон давлат университети
	Тупроқшунослик ва агрономия кафедраси 2013-2014 ўқув йили
	Якуний саволлари 

№ 1 

Суғориш мелиорацияси фани
	“Тасдиқлайман”

Кафедра мудири 

2013 ўқув йили


1. Тупрoқ структурaсини бузилиш сaбaблaри вa тиклaш усуллaри нимaдaн ибoрaт?

2. Ўсимликлaр ҳaётидa oзиқ рeжимининг aҳaмияти қандай? 

3. Тупрoқ oзиқ рeжимини яxшилaш учун нимaлaр қилиш кeрaк?

1-МАВЗУ: КИРИШ. ДЕҲҚОНЧИЛИКНИНГ 

ИЛМИЙ АСОСЛАРИ.

Режа:

1. Кириш.

2. Деҳқончиликнинг ривожланиш тарихи.

3. Деҳқончиликнинг илмий асослари.

4. Илмий деҳқончиликнинг асосий қонунлари.

 

Адабиётлар : 1; 2; 3; 6.

 

1.Кириш.Деҳқончилик инсон фаолиятининг қадимий ва мураккаб соҳаси ҳисобланади.У ибтидоий жамоа даврида пайдо бўлган, минг йиллар давомида ривожланиб шаклланган. Деҳқончиликнинг пайдо бўлиши сивилизатсиянинг ривожланишида йирик ҳодиса бўлди. Одамларни кўчманчиликдан ўтроқ ҳолда яшашга ўтишида деҳқончилик муҳим ўрин тутган. Деҳқончилик ўсимлик маҳсулотларини етиштириш билан шуғулланиб, аҳолини озиқ-овқат, саноатни хом-ашё, чорва-чиликни эса, ем-хашак билан таъминлайди. Экинлардан сифатли ва юқори ҳосил олиш мақсадида уларни парвариш қилиш, тупроқ унумдорлигини ошириш тадбирлари билан шуғулланади. Қишлоқ хўжалигида ер асосий ишлаб чиқариш воситасидир. Унинг асосий хусусиятларидан бири эскирмаслигидадир. Ердан оқилона фойдаланиш, тупроқ унумдорлигини сақлаш, ошириш ҳамда экинлардан юқори ва сифатли ҳосил етиштириш қишлоқ хўжалиги ходимларининг энг муҳим вазифасидир.

Республикамизнинг 447,4 минг квадрат километрдан ортиқ бўлган умумий майдонининг атиги 10% ини экин майдонлари ташкил этади. Ўзбекицонда 1 км2 ерга 51,4 киши, Қозоғитонда - 6,1 , Қирғизистонда - 22,7, Туркманицонда эса 9,4 киши тўғри келади. Ўзбекистонда ҳар бир кишига 0,17 гектар, Қозоғистонда - 1,54, Қирғизистонда - 0,26, Украинада - 0,59, Россияда 0,67 гектар экин майдони тўғри келади.

Сўнгги 50 йил мобайнида суғориладиган ерлар майдони 2,46 млн. гектардан 4,28 млн гектарга етказилди. Фақат 1975-1985 йиллар мобай-нида 1 млн.гектарга яқин ер ўзлаштирилиб, 1990 йилда ер майдони 1985 йилга нисбатан 1,5 баробар ортди. Ана шу ер майдонининг қарийиб 50 фоизини мелиоратив ҳолати ёмон ва шу билан бир қаторда 1990 йилга қадар суғориладиган ерларнинг 75 фоизига сурункасига пахта экилиши тупроқ унумдорлигини пасайишига олиб келди.

Аҳолини ўсиб бораётган эҳтиёжини қондириш учун ерлардан оқилона фойдаланиш, экинлар ҳосилдорлигини ошириш талаб этилади.

Деҳқончилик фанининг вазифаси талабаларни деҳқончиликда қўл-ланилаётган назарий асослар ва ишлаб чиқаришдаги жараёнлар билан таништиришдан иборат.

Деҳқончилик фани қуйидаги бўлимларни ўз ичига олади: деҳқончиликнинг илмий асослари, тупроқ режимлари ва уларни бошқариш, бегона ўтларга қарши кураш тадбирлари, ерга ишлов бериш, экинларни экиш, алмашлаб экиш ва деҳқончилик тизими.

2.Деҳқончиликнинг ривожланиш тарихи. Қишлоқ хўжалиги ривож-ланишида "деҳқончилик" тушунчаси ҳам ўзгарган. Илк даврда уни қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши деб тушунилди ва кейинчалик чорвачилик ажралиб чиққан.

А.Теер ХИХ асрда "Қишлоқ хўжалигининг ратсионал асослари" китобида 1-қисмни умумий масалаларга, 2-қисмни ўсимликларни таърифлашга ажратди. Кейинчалик 1-қисм умумий деҳқончилик, 2-қисм ўсимликшу-нослик дейилди. Қишлоқ хўжалигини ривожланиши давомида бошқа фанлар ҳам ажралиб чиқи. Деҳқончилик фанида ерлардан ратсионал фойдаланиш, тупроқнинг эффектив унумдорлигини ошириш, бегона ўтлар ва уларга қарши кураш каби масалалар қолди.

Деҳқончилик фанини ривожланишида қатор олимлар ўз ҳиссасини қўш-ган. Масалан: М.В.Ломоносов (1711-1765) "Ер қатламлари ҳақида" номли асарида қора тупроқни келиб чиқишини баён қилди. А.Т.Болотов ХВИИИ асрнинг иккинчи ярмида ер тузилиши, алмашлаб экиш, бегона ўтларга қарши кураш, ўғитлаш масалалари бўйича мақолалар билан деҳқончиликнинг асосий тамойилларини таърифлади. У етти далали алмаш-лаб экишнинг 3 та дала-си қўриқ бўлишини баён этди. И.М.Комов 1898 йилда "Деҳқончилик ҳақида" асарида партов ер тизимига қарши чиқиб, кўп далали ва экинлар навбатлаб экиладиган алмашлаб экишни тавсия қилди. Д.И.Менделеев минерал ўғитларни қўллашни текшириб, деҳқончиликни интенсивлаштиришга даъват этди. М.Г.Павлов (1793-1840) алмашлаб экишни кенг ташвиқот қилди. У тупроқнинг сингдириш қобилиятини ўрганиш бўйича катта ишлар олиб борди. В.Р.Вилямс (1863-1939) тупроқшуносликда биологик назария асосчиси ҳисобланади. К.А.Тимирязев, Д.Н.Прянишников, А.Г. Дояренко, К.К.Гедройтс каби олимлар ўсимликларни озиқланиши ва уни бошқариш масалалари бўйича қатор асарлар яратганлар. Н.Рижов (1903-1981) ғўзани суғо-риш ва тупроқнинг физик хоссаларини ўрганиш бўйича ишлар қилди.

М.В.Муҳамеджонов ва А.Қ.Қашқаров ер ҳайдаш, ер ҳайдашни табақалаштириш, оралиқ ва сидерат экинларни экиш масалалари бўйича илмий ишлар олиб бориб, ишлаб чиқаришга тавсияномалар беришди. 

Бегона ўтларга қарши курашда гербитсидларнинг самарадорлигини ўрганиш ва ишлаб чиқаришга тадбиқ қилишда Б.Г.Алеев, Э.Л.Алхас-янтс каби олимларнинг хизматлари катта бўлди. 

3.Деҳқончиликнинг илмий асослари. Ўсимликнинг ўсиши ва ривожланиши учун ёруғлик, иссиқлик, ҳаво, сув ва озиқ моддалар талаб этилади. Булар ҳаёт омиллари ҳисобланади.

Ёруғлик. Ўсимликнинг ёруғликда қуёш энергияси таъсирида корбонат ангидрид ва сувни реаксияга киритиб глюкоза ҳосил қилиши фотосинтез дейилади. Ёруғлик етарли бўлганда бир квадрат метр барг 10-12г органик модда синтезлайди. Булутли кунда фотосинтез маҳсулдор-лиги кескин пасаяди. Ўсимликларнинг ёруғликка бўлган талаби турли-ча. Келиб чиқишига кўра ўсимликлар қисқа кун (ғўза, каноп, мак-кажўхори, оқ жўхори, беда, кун-габоқар, тариқ, соя ва бошқалар) ва узун кун (буғдой, арпа, жавдар, картошка, зиғир) ўсимликларига бў-линади. Ўсимликлар ёруғликсевар ва сояпарварларга бўлинади. Кў-чат қалинлигини нормал қилиш, бегона ўтларни ўз вақтида йўқотиш ўсимликларни ёруғлик билан таъминлашда муҳим аҳамиятга эга. 

Иссиқлик. Ўсимлик танасида ва тупроқда борадиган биологик, физика-вий ва кимёвий жараёнлар учун иссиқлик зарур. Ўсимликлар иссиқсевар ва иссиқликни кам талаб қилувчиларга бўлинади. Шунга кўра улар илмий асосда турли ҳудудларда жойлаштирилади.

Ҳаво. Тупроқ микроорганизмларини нафас олиши ва ўсимликларда бўладиган фотосинтезда атмосфера ҳамда тупроқ ҳавоси кислород ва карбонат ангидрид манбаи бўлиб хизмат қилади.

Сув. Ўсимлик танасининг 80-90% и сувдан иборат. Ўсимликда ва тупроқда кечадиган жараёнлар, озиқ элементларини ўзлаштирилиши сувли муҳитда боради. Сув фотосинтезда қатнашувчи асосий модда ҳисобланади. Шунинг учун ҳам сув ўсимлик ҳаётида муҳим аҳами-ятга эга.

Озиқ моддалар. Ўсимлик қуруқ массасининг 45% ини углерод, 42% кислород, 6,5% ини водород, 1,5% ини азот, қолган 5% ини кул элементлари (калий, калтсий, магний, олтингугурт, бор ва бошқалар) ташкил этади. Булар ўсимлик ҳаётида муҳим аҳамиятга эга.

4.Илмий деҳқончиликнинг асосий қонунлари. В.Р.Вилямс ўсимлик ҳаёт омилларининг тенг аҳамиятлилиги ва алмаштириб бўлмаслик қонунини баён этди. Ҳамма ҳаёт омиллари тенг аҳамиятга эга, яъни бирини ўрнини иккинчиси боса олмайди.

Минимум(минимум, оптимум ва максимум) қонуни. Ю.Либих ўсимлик ҳосили минимумда турган фактор миқдорини кўпайтиришга тўғри пропортсионаллигини баён этди, яъни ҳосилдорлик минимумда турган омилга боғлиқ бўлади. Ўсимликларнинг ҳаёт омилларига бўл-ган талаби бўйича минимал, оптимал ва максимал меъёрларни белгилаш мумкин. Либшер Х1Х асрда ҳаёт омилларини биргаликда таъсир этиш қонунини қуйидагича таърифлади, яъни "Ўсимлик бошқа омиллар билан қанчалик оптимал меъёрда таъминланган бўлса, у минимумда турган фактордан шунча самарали фойдаланади".

Тупроқдан олинган моддаларни қайтариш қонунини 1840 йилда Ю.Либих кашф этди. Бу қонунга биноан тупроқдан ҳосил билан олинган моддалар ўғит солиш йўли билан қайтарилиши лозим.

 

Саволлар:

1. Деҳқончилик фанининг мақсади ва вазифаси нимадан иборат? 

2. Деҳқончилик фани нимани ўрганади?

3. Ҳаёт омилларининг аҳамияти қандай? 

4. Деҳқончиликнинг асосий қонунларини айтинг.

2-МАВЗУ: ТУПРОҚ УНУМДОРЛИГИ, МАДАНИЙЛИГИ ВА СТРУКТУРАСИ. ТУПРОҚНИНГ ОЗИҚ РЕЖИМИ ВА УНИ БОШҚА-РИШ УСУЛЛАРИ

Режа:

1. Тупроқ унумдорлиги.

2. Тупроқ маданийлиги ва уни яхшилаш тадбирлари.

3. Ҳайдалма қатлам тузилиши ва унинг аҳамияти.

4. Тупроқ структураси ва уни яхшилаш усуллари.

5. Тупроқдаги озиқ элементлари, органик модда ва микроорганизм-ларнинг аҳамияти.

6. Тупроқнинг озиқ режимини бошқариш тадбирлари.

Адабиётлар: 2; 3; 4;5;6

1. Тупроқ унумдорлиги деганда унинг ўсимликларни сув ва озиқ моддалар билан таъминлаш хусусияти тушу-нилади.

Тупроқ унумдорлиги ерга оқилона таъсир этганда яхшиланиб бора-ди, нотўғри ишлов берилганда эса аксинча пасайиб боради.

Тупроқ унумдорлиги табиий ва сунъий турларга бўлинади.

Табиий унумдорлик табиий омиллар таъсирида пайдо бўлади. Ҳали инсон қўли тегмаган бўз ерлар табиий унумдорликка эга. Бундай унумдор-лик табиий шароит ва тупроқ пайдо бўлиши жараёнидаги омилларга ҳамда тупроқнинг органик ва минерал таркибига, кимёвий, биологик хоссаларига боғлиқ ҳолда юқори ёки пац бўлиши мумкин. 

Сунъий унумдорлик инсон томонидан яратилади. Деҳқончиликда қўлланиладиган ерни ишлаш, суғориш, ўғитлаш, захини қочириш, шўрини ювиш, алмашлаб экиш каби агротехник тадбирлар су’ний унумдорликни вужудга келтиради. ЯЪни, инсон фан ва техника ютуқ-ларидан фойдаланиб тупроқнинг табиий хоссаларини ўзгартиради. Сунъий унумдорлиги бўлган тупроқда маълум даражада табиий унумдорлик ҳам бўлади 

Тупроқ унумдорлиги потентсиал ва самарали унумдорликка ҳам бўлинади. Потентсиал унумдорлик тупроқдаги озиқ элементларининг уму-мий миқдорини кўрсатади. Бунга ўсимликлар ўзлаштира олмайдиган ва осон ўзлаштира оладиган шаклдаги озиқ моддаларнинг барчаси киради. Самарали унумдорлик тупроқдаги ўсимлик ўзлаштира оладиган озиқ моддалар миқдори билан белгиланади.Тупроққа илмий асосда ишлов бериш, ўғитлаш, мелиоратсиялаш орқали тупроқ хоссаларини тубдан яхшилаш, зарарли тузларни ювиш, ортиқча сувни қочириш, намлик етишмаганда суғориш, ортиқча ишқорийлик ёки кислоталикни бартараф этиш, эрозияни олдини олиш ва тўхтатиш каби тадбирлар потентсиал унумдорликни самарали унумдорликка ўтишига олиб келади.

2.Ўсимликни ўсиши ва ривожланиши учун қулай шароит яратилган, зарарли организмлардан тозаланган тупроқ маданийлашган тупроқ дейилади. Тупроқ биологик, агрокимёвий ва агрофизикавий усулларда маданийлаштирилади. Биологик усулга тупроқдаги органик моддаларни синтезланишини бошқариш, алмашлаб экиш, бактериал ўғитларни қўллаш кабилар киради. Кимёвий усулга ишқорий тупроқларга гипс, кислотали тупроқларга оҳак солиш, ўғитлаш кабилар киради. Агрофизи-кавий усул билан тупроқни маданий ҳолга келтириш деганда – ерларни текислаш, ишлов бериш, зовурлар ёрдамида сизот сувларини сатҳини пасайтириш, ортиқча сувларни чиқариб юбориш ва шўр ювиш кабилар тушунилади.

Тупроқ маданийлиги биологик, кимёвий ва физикавий кўрсаткичлар билан баҳоланади. 

3. Ҳайдалма қатлам тузилиши ва унинг аҳамияти. Тупроқнинг қаттиқ фазаси ва ундаги бўшлиқлар ҳажмларининг нисбати ҳайдалма қатлам тузилиши дейилади. Тупроқдаги ғовакларнинг диаметри 1-2 мм дан кичикларини капи-ляр, ундан катталарини нокапилляр ғоваклик дейилади. Нокапилляр ғовакликлардан сув фақат пацга ҳаракат қилади. Капилляр ғовакликлар кўпайса, яъни тупроқ зичлашса сувнинг юқорига ҳаракати тезлашади. Капилляр ва нокапилляр ғовакликлар нисбати 1:1 бўлганда тупроқнинг сув, ҳаво ва озиқ режими энг қулай бўлади. Тупроқнинг ҳаво, сув, озиқ ва иссиқлик режимлари ҳайдалма қатлам тузилишига боғлиқ бўлади.

Тупроқ учта фазадан: қаттиқ, суюқ ва ҳаводан иборат.

Маълум бир тузилишга эга бўлган қуруқ тупроқ оғирлигининг у эгаллаган ҳажмга нисбати тупроқнинг ҳажмий массаси дейилади ва г/см3 да ифодаланади. Бўз тупроқларнинг ҳажмий массаси ҳайдалма қатламда 1,2-1,4 г/см3 атрофида бўлади.

Ишлов бериш ёрдамида ҳайдалма қатламга керакли тузилиш берилади. Турли ўсимликлар тупроқ зичлигига ҳар хил талаб қўяди. Кўпгина ўсимликлар тупроқ зичлиги 1,2-1,3 гр/см3 бўлганда яхши ўсади.

4. Тупроқ структураси ва уни яхшилаш усуллари. Майда чанг зар-рачаларини бир - бири билан ёпишиб, ҳар хил катталликдаги агрегатлар (кесаклар) ҳосил қилиши тупроқ структураси дейилади. Структура ҳосил бўлишида органик модда елимловчи вазифасини ўтайди. Чиринди қанча кўп бўлса тупроқ структураси шунча яхши бўлади. Кесак-чалар йирик майдалигига қараб қуйидагиларга бўлинади: мегацруктурали (диаметри 10 мм дан ортиқ), макроцруктурали (диаметри 10-0,25 мм) ва микроцуртурали (диаметри 0,25 мм дан кичик). Микроцруктура ўз навбатида дағал микроцруктура (0,25-0,01) ва нозик микроцурукту-рага (0,01 мм дан кичик) бўлинади. Диаметри 1-3 мм ли кесакчалар энг яхши кесакчалар ҳисобланади. Сувга чидамли кесакчалардан ташкил топган тупроқлар муцаҳкам цруктурали дейилади. Тупроқнинг донадорлиги сув, ҳаво, иссиқлик ва озиқ режимларига таъсир этади. Структура механик, физик, кимёвий, биологик омиллар таъсирида бузилади.

Механик омилларга кесакчаларнинг қишлоқ хўжалик машиналарининг ғилдираклари, ишчи органлари ва бошқа кучлар таъсирида эзилиши киради.

Физикавий омилга боцириб суғорганда тупроқ ичидаги ҳавони сув босим билан сиқиб чиқариши натижасида цруктурани бузиши киради. Бир валентли катионлар (                 ) тупроқ структурасини бузади, бу кимёвий омилга киради. Микроорганизмларнинг органик моддани парча-лаб цруктурани бузиши биологик омилга киради.

Тупроқ структураси органик ўғитлар солиш, алмашлаб экиш яъни органик модда миқдорини кўпайтириш ҳисобига тикланади. Тупроқ структурасини сақлашда ерга ишлов бериш сонини камайтириш ҳам алоҳида ўрин тутади.

5. Тупроқда ўсимликлар ўзлаштирадиган ҳолдаги озиқ моддалар етарли бўлмаса экинлардан керакли ҳосилни олиб бўлмайди. Озиқ моддалар ва сув тупроқ унумдорлигининг асосий элементлари ҳисобланади. Ўсимликларнинг озиқ элементларга талабчанлиги экинларнинг турига, навига, ҳосилдорлигига боғлиқ. Ўсимликларнинг бу соҳадаги талабини қондириш деҳқончиликдаги асосий масалалардан бири ҳисобланади.

Озиқланиш ҳар қандай тирик организмнинг, шу жумладан, ўсимлик-ларнинг ҳам ўсиш ва ривожланиш асосидир.

Тупроқдаги озиқ моддаларни ўзлаштириш миқдори экинларнинг турига, навига, ҳосилига ва улар ўсаётган шароитга боғлиқ.

Ғўза азот, фосфор ва калийга ниҳоятда талабчан ўсимлик. Маса-лан: 1 т пахта етиштириш учун тахминан 56 кг азот, 23 кг фосфор ва 53 кг калий талаб қилинади.

Кунгабоқар ҳам азот, фосфор ва калийга талабчан ўсимлик ҳисоб-ланади. 1 т кунгабоқар ҳосили учун тупроқдан 50 кг азот, 27 кг фосфор ва 22,8 кг калий, сарфланади. Илдизмевалилар ва тугунакмевалилар фосфор ва азотга қараганда калийга кўпроқ талабчан. Одатда озиқ элемент-ларнинг умумий миқдори ҳар гектар ерда бир неча тонна атрофида бўлади. Масалан, кузатишларга қараганда, деярли 100 йилдан ортиқ суғорилиб деҳқончилик қилинаётган бир гектар типик бўз тупроқли ернинг ҳайдалма қатламида(0-28 см) ўртача 59,1 т чиринди, 4 т азот, 8 т фосфор ва ундан пацки 28-100 смли қатламида эса юқоридагиларга мувофиқ 73,5; 4,97 ва 16 т озиқ элементлари бўлар экан.

Ўсимликларнинг илдизи орқали озиқланиши фақат ерга солинаётган ўғитларга эмас, балки тупроқ муҳитига, микроорганизмларнинг фаолия-тига, органик моддаларнинг чиришига ва тупроқнинг сув, ҳаво ҳамда иссиқлик режимини яхшилашга қаратилган агротехник тадбирларнинг қўлла-нишига ҳам боғлиқдир.

Ўсимликларнинг озиқланиши 3 хилга бўлинади: автотроф, микротроф ва бактериотроф усуллари. Автотроф озиқланишда ўсимликлар тупроқдан сувда эриб оксидланган минерал тузларни ўзлаштиради. Озиқланишнинг бу усули ўсимликлар учун асосий ҳисобланади.

Микротроф озиқланиш микориза ёрдамида содир бўлади.

У’симликларнинг бактериялар ёрдамида озиқланиши бактериотроф озиқ-ланиш дейилади. Дуккакли экинлар илдизидаги тугунак бактериялар эркин азотни ўсимликлар ўзлаштирадиган шаклга ўтказиб беради. Азот тупроқдаги энг ҳаракатчан ва ўсимликларнинг муҳим озиқ элементлари-дан бири ҳисобланади. Ўсимликлар илдизи тупроқдаги азотни муҳим озиқланиш манбаларидан бўлган нитратлар, (НО2, НО3 ) ва аммо-ний(НҲ4) тузларидан ўзлаштиради.

Органик моддаларнинг парчаланиб, аммиак ҳосил қилиш жараёни ам-монификатсия деб аталади.

Аммиакнинг оксидланиб,нитрит ва нитрат кислоталарга айланиш жараёни нитрофикатсия дейилади.

Ўсимликларга фосфор етишмаса, барги ва танасида қизғиш ва қўн-ғир тусли доғлар пайдо бўлади, пацки барглари барвақт сўлийди, тўқ қўнғир тусга киради ва тушиб кетади.

Калий ўсимликларда фотосинтез жараёни, углеводлар ҳосил бўлишини ва ҳаракатини фаоллаштирали. Ўсимликларнинг ўсиши ва ривожланишини тез-лаштиради ва уларнинг ноқулай шароитга чидамлилигини оширади.

6.Тупроқнинг озиқ режимини бошқаришдаги барча тадбирларни қуйидаги гуруҳларга бўлиш мумкин:

1) тупроқни озиқ моддалар билан бойитиш;

2) тупроқдаги ўсимликлар қийин ўзлаштирадиган озиқ элементларини осон ўзлаштирадиган ҳолатга ўтказиш;

3) озиқ моддаларни ўсимликлар осон ўзлаштириши учун шароит яра-тиш;

4) тупроқда озиқ моддалар камайишига қарши кураш.

Ерга минерал ва органик ўғитлар солиш, кислотали тупроқларни оҳаклаш , ишқорийларини гипслаш, алмашлаб экиш, тупроқни сифатли ишлаш, цруктурани яхшилаш, етарли намликни сақлаш, озиқ режимини бошқаришда асосий тадбирлардан ҳисобланади.

Гўнг солинганда тупроқнинг табиий хоссалари яхшиланади, яъни механик таркиби оғир тупроқларни юмшатади, механик таркиби енгил тупроқларнинг ёпишқоқлиги ва донадорлигини оширади.Тупроқнинг озиқ режимига ва табиий хоссаларига гўнг билан бир қаторда оралиқ экинлар, айниқса дуккакдош экинлар, кўкат ўғит сифатида дуккакли дон экинлари экиш яхши таъсир этади.

 

Саволлар:

1. Тупроқ унумдорлиги ва унинг турлари ҳақида нима биласиз?

2. Тупроқ маданийлиги ва уни яхшилаш усуллари ҳақида гапиринг? 

3. Тупроқ зичлиги қандай аҳамиятга эга?

4. Тупроқ структурасини бузилиш сабаблари ва тиклаш усуллари нимадан иборат?

5. Ўсимликлар ҳаётида озиқ режимининг аҳамияти ҳақида гапиринг. 

6. Азот, фосфор, калий ва микроелементларнинг аҳамияти ҳақида гапи-ринг. 

7. Тупроқ озиқ режимини яхшилаш учун нималар қилиш керак?

 

 

3- МАВЗУ: ТУПРОҚНИНГ СУВ, ҲАВО ВА ИССИҚЛИК 

РЕЖИМЛАРИ, ҲАМДА УЛАРНИ БОШҚАРИШ.

 

Режа:

1. Ўсимликлар ҳаётида сувнинг аҳамияти.

2. Уруғнинг униб чиқиши учун талаб этиладиган сув миқдори.

3. Тупроқда сувнинг шакллари. Тупроқнинг сув режимини бошқариш.

4. Тупроқ ҳавоси ва унинг аҳамияти

5. Тупроқнинг ҳаво режимини бошқариш.

6. Тупроқ ҳароратининг ўсимликлар ва микроорганизмлар ҳаётидаги аҳа-мияти.

7. Ўсимликларнинг иссиқликка бўлган талаби.

8. Тупроқнинг иссиқлик режимини бошқариш тадбирлари

 

Адабиётлар: 2; 3; 4;6.

1.Тупроқ намлигини унга кириб келаётган, ҳаракатланаётган ва сарф-ланаётган сувга боғлиқ ҳолда ўзгариши тупроқнинг сув режими дейилади Тупроқдаги сувнинг аҳамияти беқиёс. Тупроқда ва ўсимликда бўладиган кимёвий ва биокимёвий жараёнлар сувли муҳитда кечади. Ўсимлик сув билан етарли таъминлангандагина унда ўсиш, ривожланиши ва барча физологик жараёнлар нормал ўтади. Фотосинтез жараёнида сув асосий омиллардан бири сифатида реаксияда иштирок этади. 

2.Ҳар қандай маданий ўсимлик уруғи униб чиқишидан олдин маълум миқдорда сув шимади (1-жадвал ). 
1-жaдвaл 

Уруғнинг униб чиқиши учун тaлaб eтилaдигaн сув миқдoри.

(уруғ вaзнигa нисбaтaн % ҳисoбидa)

	Eкинлaр
	Тaлaб eтилaдигaн сув
	Eкинлaр
	Тaлaб eтилaдигaн сув

	Тaриқ
Мaккaжўxoри
Буғдoй
Aрпa

Бeдa

Жaвдaр
	25,0

44.0

45,5

48,2

56.3

57,5
	Сули 

Ғўзa

Зиғир
Кўк нўxoт
Қизил сeбaргa

Қaнд лaвлaги
	59,8 

60,0

100,0

106,8

117,3

120.3


Уруғлар ўзига керак бўлган сувни шимиб олгандан кейин қулай шароит бўлса кўкариб чиқа бошлайди. Ўсимликка шу даврдан бош-лаб, то ўсув даврининг охиригача намлик зарур бўлади. Тупроқдаги озиқ моддалар эритма ҳолида бўлгандагина ўсимлик илдизлари орқали сўрилади.Сув туфайли ўсимликда барча биологик жараёнлар нормал ўта-ди, тургор ҳолати сақланади. 

1-жадвал 

Ўсимликлар таркибида 80-90 % гача сув бўлади. Ўсув даврида ўсимликлар бу сувнинг асосий қисмини буғлантириб юборади. Кузатиш-ларга қараганда, ўсимликлар бутун вегетатсия давомида ўзлаштирган сувнинг атиги 0,01-0,03% ни ўз организмини шаклланиши учун сарф-лайди. 

Ўсимликлар илдизи ёрдамида тупроқдаги намни ўзлаштириб, уни орга-низми орқали атмосферага буғлатиб туриши транспиратсия, 1 грамм қу-руқ модда ҳосил қилиши учун сарфлаган сув миқдори транспиратсия коеффитсенти дейилади.

Ғўза ўсиш даврида жуда кўп сув сарфлайди, чунончи, чинбарг чиқарган даврида бир гектар ердаги гўза суткасига 10-12 м3, шона-лаш даврида 30-50 м3 гуллаш ва мева тугиш даврида энг кўп 80-120 м3 , кўсаклар очилиши даврида эса 30-40 м3 сув сарфлайди. Бир гектар пахта майдонида ўсув даврида 5000-8000 м3 сув сарфланади.

3.Тупроқда сувнинг икки хил шакли бор. "Физикавий бириккан" сув ва "кимёвий бириккан" сув. Кимёвий бириккан сув минерал коллоидлар ва минераллар таркибида бирикма ёки молекула шаклида учрайди.

Физикавий шаклдаги сув қуйидаги хилларга бўлинади: буғсимон сув, гигроскопик сув, пардасимон сув, капилляр сув ва гравитатсион сув. Ҳар қандай шароитда тупроқдаги сувнинг бир қисми буғ ҳолатига ўтади. Тупроқ ғовакликларидаги буғ тупроқ ҳароратини ўзгариб туриши натижасида томчи ҳолатига ўтиши ва ўсимликнинг илдизи орқали ўзлаштирилиши мумкин. Гигроскопик сув-тупроқ зарралари юзасига 

сингдирилган намликдир. Парда сув-тупроқ заррачаларининг сиртидан юпқа парда сингари ўраб олган бўлади. Гигроскопик ва парда сувни ўсимлик ўзлаштира олмайди.

Капилляр сув тупроқ қатламларидаги капилляр ғоваклар орқали қуйи қатламдан юқори қатламга эркин ҳаракат қиладиган сувдир. Капилляр сув тупроқнинг жуда майда капиллярларини (ғовакларини) тўлдиради ва ўсимликни сув билан таъминлашда асосий манбалардан ҳисобланади.

Тупроқнинг нокапилляр ғоваклари орқали юқоридан қуйи қатламларига эркин ҳаракатланадиган сув гравитатсион сув дейилади ва ундан ўсимлик қисман фойдаланади.

Тупроқнинг сув режими унинг агрофизик ва сув хоссаларига боғлиқ бўлади. Тупроқнинг сув хоссаларига сув ўтказувчанлиги, тупроқнинг сув кўтариш хусусияти, нам сиғими кабилар киради. 

Тупроқнинг маълум миқдорда ўзига сув сингдириб ушлаб туриш қобилияти унинг нам сиғими дейилади. Тупроқнинг нам сиғими максимал гигроскопик, капилляр, дала ва тўлиқ нам сиғимларига бўлинади. Деҳ-қонҳилик нуқтайи назаридан капилляр, тўлиқ ва дала нам сигимлари аҳа-миятли ҳисобланади. Капилляр нам сиғими деганда тупроқнинг капил-ляр ғовакларида ушланиб турган сув миқдори тушунилади. Капилляр нам сиғими капилляр ғовакликлар ҳажмига ва шу капиллярларга намликни келиб туришига боғлиқ бўлади. Ҳамма ғовакликларни сув билан тўлиши тўлиқ нам сиғими дейилади. Гравитатсион сув юқоридан қуйи қатламга оқиб кетгандан сўнг тупроқда ушланиб қолган сув миқдорига тупроқнинг максимал дала нам сиғими дейилади.

Тупроқнинг сув ўтказувчанлиги деб юқоридан пацки қатламларига сув ўтказиш қобилиятига айтилади. Капилляр оралиқлар орқали сувни пацдан юқорига кўтаришига эса, тупроқнинг сув кўтариш хусусияти дейилади. Сув ўтказувчанлик ва сув кўтариш тезлиги см /сек, см/мин ва см/соатларда ифодаланади. Тупроқнинг сув хоссалари унинг механик таркибига, структурасига ва тузилишига боғлиқ бўлади.

Тупроқ сув режимини тўғри бўлиши учун: тупроқнинг сув ўтказув-чанлигини яхшилаш, нам сиғимини ошириш, намни юқорига кўтариш хусусияти ва унинг буғланиш сатҳини камайтириш зарур. Бевосита туп-роқ сув режимини бошқаришда қўлланиладиган тадбирлардан энг муҳими тупроқни сифатли ишлашдир. Ер сифатли ишланганда тупроқ тузилиши яхшиланади, унинг ғовак, кесакли структураси сақланади ва бегона ўтлар йўқолади. Намликнинг беҳуда сарф бўлиши камаяди. Тупроқнинг сув режимини бошқаришда суғоришни тўғри ташкил этиш ва суғорган-дан сўнг ер етилиши билан сифатли ишлов бериш муҳим аҳамиятга эга.

4.Ҳар қандай тупроқда ҳамма вақт маълум миқдорда ҳаво бўлиб, ундаги бўшлиқларни тўлдириб туради.

Маълум вақт ичида тупроққа ҳаво кириши ва унинг миқдори ҳамда таркибини ўзгариши ҳаво режими дейилади.

Тупроқда атмосферадан кирган ҳаво ва тупроқдаги ҳар хил био-кимёвий жараёнлар натижасида ҳосил бўлган газлар учрайди. Атмосфера ҳавосининг таркиби тупроқ ҳавосининг таркибидан анчагина фарқ қилади. Атмосфера ҳавосида Н (азот) 78,8%, О2 (кислород) 20,95%, CО2(корбо-нат ангидрид) 0,03%, тупроқ ҳавосида эса Н 78-80%, О2 19-21%, CО2 0,1-1,0% бўлади. Тупроқ ҳавоси унда яшайдиган айрим микроор-ганизмлар учун зарур, чунки тупроқда ҳаво етишмаса, аероб микроорганизмлар ҳаёт кечира олмайди. Натижада органик қолдиқлар яҳши чиримасдан, ўсимликлар ўзлаштира оладиган озиқ моддалар ҳосил бўлиши учун шароит бўлмайди.

Тупроқ ҳавоси таркибидаги кислород тупроқдаги ҳар хил минерал ва органик моддаларни оксидлайди. Натижада оксидланган баъзи элементлар эрувчан ҳолатга ўтса, айримлари аксинча, ҳаво етарли бўлмаган тупроқда ўсимликлар ҳаёти учун зарарли бўлган ҳар хил кимёвий бирикмалар ҳосил қилади. Ўсимликларнинг ўсиши ва ривожланиши учун зарур ҳисобланган азот анаероб шароитда газ ҳолдаги бирикмаларга ўтиб, тупроқдан атмосферага эркин ҳолда чиқиб кетади. Демак тупроқнинг унумдорлиги учун ҳавонинг аҳамияти ҳам муҳим ҳисоб-ланади.

Ўсимликлар ҳаётида ҳаво бошқа омиллар билан тенг аҳамиятга эга. Чунки ўсимликлар карбонат ангидридни ўзлаштирганда нафас олиш жараёни содир бўлиб, бунда кислорлодни ҳам сингдиради ва маълум миқдорда иссиқлик ажралиб чиқади. Ўсимликлар илдизи нафас олганда ажралиб чиқадиган CО2 бир қанча минерал моддаларнинг эрувчанлигини оширади. Бу ўсимликларнинг яхши озиқланишига ёрдам беради. 

Ўсимликларда нафас олишга қараганда фотосинтез жараёни бир неча бор фаолроқ ўтади. Шунинг учун ҳам ўсимликларда органик моддалар тўпланади. Фотосинтез жараёнида ўсимликлар атмосферадан 1 т углерод ўзлаштирса, айни вақтда 2 т эркин кислород ажралиб чиқади.

Тупроқ ҳавосининг таркиби вақт-вақти билан ўзгариб туради. Тупроқ ҳавоси таркибидаги CО2 миқдорининг ортиши билан О2 миқдори камаяди. Кислород тупроқ типига қараб, 2-3 % гача камаяди, CО2 миқдори эса 10% гача ортади.

Тупроқ ҳавосининг таркиби ва миқдори экинлар турига, ҳароратга, намликка ва унинг аератсиясига боғлиқ. Атмосфера ва тупроқ ҳавоси-нинг алмашиниши тезлигига экинларни парвариш қилиш агротехникаси таъсир этади. Ерларни ўз вақтида ҳайдаш, суғориш, экин қатор ораларини ишлаш тупроқда ҳаво алмашинишини тезлаштиради. Ўсимлик илдизининг нафас олишида ва аероб микроорганизмлар фаолиятида тупроқ ҳавосидаги кислород ниҳоятда зарур.

Изланишлар шуни кўрсатадики, тупроқ умумий ғоваклигини 25-40 % и ҳаво ва 75-60% и сув билан банд бўлганда, маданий ўсимликлар яхши ўсади. Ўсимликларнинг нормал ўсиши ва ривожланишига тупроқ ҳавоси-нинг таркиби ҳам таъсир этади. Масалан, тупроқ ҳавосида кислород етиш-май, карбонат ангидрид миқдори ортиқроқ бўлса, ўсимликларнинг ўсиши ва ривожланиши суцлашади, айрим вақтда эса қурийди. Тажриба маълумотларига қараганда, тупроққа кислород бемалол кириб тургандагина нитрофикатсия жараёни актив кечади ва азотобактерия-ларнинг тупроқда азот тўплаши учун шароит вужудга келади. Кислород микроорганизмлар учун жуда зарур. 

Тупроқнинг ҳаво ўтказувчанлиги унинг механик таркибига, дона-дорлигига ва тузилишига боғлиқ. Донадор ғоваксимон ва юмшоқ тузилишга эга бўлган тупроқлар ҳавони яхши ўтказади. Структурасиз, зич тупроқлар ҳавони ёмон ўтказади.

Тупроқнинг ўзида маълум миқдорда ҳаво ушлаб туриш қобилияти унинг ҳаво сиғими дейилади. У асосан тупроқнинг ғоваклигига ва нам-ланиш даражасига боғлиқ бўлади.

5..Екинлардан юқори ҳосил олишда тупроқда қулай ҳаво режимини яратиш зарур тадбирлардан бири ҳисобланади. Бунинг учун ерни чу-қур ва сифатли шудгорлаш, чизеллаш, бороналаш ва култиватсиялаш каби агротехник тадбирлардан кенг фойдаланиш, тупроқдаги намликни меъёридан ошиқ бўлиб кетишига йўл қўймаслик зарур.

6.Ўсимликларнинг уруғдан униб чиқиши, нормал ўсиб ривожланиши ва тупроқдаги турли микроорганизмларнинг ҳаёти бевосита тупроқдаги иссиқликка боғлиқ.

Екилган уруғларга уларнинг униб чиқиши ва кейинги ўсиши учун тупроқда маълум ҳарорат бўлиши керак. Уруғлар муайян ҳароратда униб чиқади. Агар ҳарорат уруғнинг униб чиқиши учун етарли бўлса, минимал, ўсимликларнинг ўсиши ва ривожланиши учун қулай бўлса, оптимал, агар ундан юқори бўлса, максимал ҳарорат дейилади. Макси-мал ҳарорат ўсимликларнинг ўсиши ва ривожланишига салбий таъсир этади.

Ўсимлик уруғининг униб чиқиши учун зарур ҳарорат, яъни минимал ҳарорат билан ўртача суткалик ҳарорат орасидаги фарқ фойдали яъни самарали ҳарорат дейилади.

7.Ўсимликлар турига қараб ҳарорат шароитига турлича муносабатда бўлади. Масалан, улардан баъзилари юқори ҳароратда (ғўза, сули, маккажўхори ва бошқалар) нормал ўсиб ривожланса, бошқалари баҳори дон экинлари нисбатан пацроқ ҳароратни талаб этади. Кузги дон экинлари қишни енгил ўтказади, баҳоргилари эса қишки пац ҳароратда нобуд бўлади.

Ғўза учун оптимал ҳарорат 25-300C, максимал ҳарорат эса 35-370C; кузги ғалла экинлари (кузги жавдар, кузги буғдой, баҳори арпа, сули, ба-ҳори буғдой) учун оптимал ҳарорат 20-250C, максимал ҳарорат эса 30-350 ҳисобланади.

Маккажўхори учун оптимал ҳарорат 25-300C ва максимал ҳарорат 35-400 ҳисобланади.

.Ҳарорат кўтарилганда иссиқликнинг ўсимликлар ҳаёт фаолиятига таъсири тубдан ўзгарадиган даражаси ҳарорат нуқталари дейилади.

Ўсимликлар иссиққа бўлган талабига кўра икки гуруҳга бўлинади. 

1) Мўтадил иқлим минтақасида ўсадиган ўсимликлар .

2) Жанубий кенгликларда ўсадиган ўсимликлар.

Биринчи гуруҳга мансуб ўсимликлар: арпа, сули, буғдой, жавдар, кўк нўхат, беда ва бошқалар. Уларнинг уруғи ўртача ҳарорат Қ1…50C бўлганда униб чиқади, Қ10…120C да гуллайди ва етилади. Бу ўсимликлар-нинг майсаси Қ5…100C да ҳам ҳаёт фаолиятини давом эттираверади. Шунинг учун бу ўсимликнинг уруғи эрта баҳорда - февралнинг охири ва мартнинг бошларида экилади. Айрим экинлар совуққа анча чидамли бўлади. Масалан, беда қор тагида - 400C , қор бўлма-ганда эса -30 0C совуққа чидайди. 

Иккинчи гуруҳга иссиқсевар ўсимликлар: ғўза, маккажўхори, оқжўхори, шоли, қовун, тарвуз ва бошқалар киради. Уларнинг уруғи Қ10…120C да униб чиқади ва 15-200C да гуллайди. Шунга кўра, уларнинг уруғи кеч яъни мартнинг охири ва апрелнинг бошларида экилади. Бу ўсимликлар орасида ғўза ўта иссиқсеварлиги билан ажралиб туради, чигит тупроқ ҳарорати Қ10…120C бўлганда унса ҳам, майсаси 160C да ер бетига чиқади. Унинг нормал ўсиши ва ривожланиши учун ҳарорат 25-300C дан пац бўлмаслиги шарт, акс ҳолда ғўзанинг ривож-ланиши сусаяди. Чигит униб чиқиши учун 840C фойдали ҳарорат зарур.

. 8.Иссиқлик режимини бошқариш тупроқ унумдорлигини оширишда ва экинлардан мўл ҳосил етиштиришда муҳим тадбирлардан ҳисобланади. Экинларнинг турига қараб уруғини униб чиқиши, ўсиши ва ривожланиши учун ҳар хил миқдорда иссиқлик талаб этилади.

Ерга солинган чиримаган гўнг, органик ўғитлар тупроқнинг иссиқлик режимини яхшилайди, чунки 1 т гўнг чириганда 4-5 млн ккал иссиқлик ажралиб чиқади.

Ерга барқарор совуқ тушмасдан олдин чуқур ва сифатли шудгорлаш тупроқнинг иссиқлик режимини яхшилашда самарали тадбир ҳисобланади.

Егат ва пушталардаги қулай иссиқлик режими тупроқнинг физикавий хоссалари билан боғлиқ ҳолда чигитнинг барвақт ва қийғос униб чиқишига имкон беради. Бундай ерларда чигит текис ердагига нисбатан 5-6 кун олдин униб чиқади.

Тупроқ ҳароратини оширишни ва режимини тартибга солишнинг яна бир асосий омили чигит ёки бошқа экинлар уруғи экилгандан кейин ерларни мулчалашдир. Мулча сифатида чириган гўнг, кўмир кукуни, қора қоғоз ва плёнка каби материаллардан фойдаланиш мумкин.

 

Саволлар:

1. Уруғнинг униб чиқиши учун қанча сув талаб этилади? 

2. Тупроқда сув қандай шаклларда учрайди?

3. Тупроқда сув режими қандай тартибга солинади?

4. Атмосфера ҳавосининг тупроқ ҳавосидан қандай фарқи бор?

5. Ўсимликлар ҳаётида тупроқ ҳавосининг қандай аҳамияти бор?

6. Тупроқнинг ҳаво режимини қандай тартибга солинади? 

7. Ўсимликлар учун иссиқликнинг қандай аҳамияти бор? 

8. Ўсимликларнинг иссиқликка бўлган талаби қандай?

9. Тупроқда иссиқлик режимини қандай тартибга солинади? 

 

 

4-МАВЗУ: БЕГОНА ЎТЛАР , УЛАРНИНГ ЗАРАРИ, БИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ, КЛАССИФИКАТСИЯСИ ВА ҲИСОБГА ОЛИШ УСУЛЛАРИ.

Режа:

1. Бегона ўтлар ҳақида тушунча.

2. Бегона ўтларнинг зарари.

3. Бегона ўтларнинг биологик хусусиятлари.

4. Бегона ўтлар классификатсияси.

5. Бир йиллик ва икки йиллик бегона ўтлар.

6. Кўп йиллик бегона ўтлар. 

7. Текинхўр бегона ўтлар.

8. Ерларни бегона ўтлар билан ифлосланганлигини ҳисобга олиш, харитасини тузиш ва унинг аҳамияти.

Адабиётлар: 1;2; 3; 4; 6;7;15.

1.Бегона ўтлар ҳақида тушунча. Инсон томонидан экилмайдиган аммо экинлар орасида ўсиб, уларга зарар етказадиган ўсимликлар бего-на ўтлар дейилади. Бегона ўтлар ҳақиқий ва шартли бегона ўтларга бўлинади. Ҳақиқий бегона ўтлар бу экинлар орасида ўсадиган ёввойи ўтлар. Шартли бегона ўтлар етиштирилаётган экиннинг у ер, бу ерида учрайдиган маданий ўсимликлардир. Масалан, пахтазорда учрайдиган маккажўхори, тарвуз, помидор шартли бегона ўт ҳисобланади. Баъзи бегона ўтлар алоҳида экин орасида ўсишга мослашган. Масалан, курмак шолипояда, зарпечак дуккакли экинлар орасида ўсишга мос-лашган. 

2.Бегона ўтларнинг зарари. Бегона ўтлар қишлоқ хўжалигига жуда катта зарар етказади. Улар ҳосил миқдори ва сифатини пасайтиради. Бегона ўтлар туфайли дунёда ҳар йили 20 млрд доллар атрофида зарар кўрилади. Ўзбекицонда эса, ҳар йили 15-20 % пахта, 10-20 % сабзавот ҳосили кам олинмоқда. Ялпи харажатларнинг сезиларли қисми бегона ўтларни йўқо-тишга сарф қилинмоқда. Ғўза қатор орасидаги бегона ўтларни йўқотиш учун гектарига 25 ишчи куни йўқотилмоқда. Бегона ўтларни чопиқ қилиш пайтида ниҳолларни ўрнидан кўчиб кетиши ва шикацланиши туфайли кўчат қалинлиги камайиб кетади. Ҳосилга бегона ўтлар уруғи, мевалари ва барглари қўшилиб кетиши натижасида унинг сифати ёмонла-шади. Ғумай, ажриқ, қамиш каби бегона ўтлар билан кучли ифлосланган ерлардаги экинларни парвариш қилиш ниҳоятда қийин кечади. Эрта баҳорда ҳали маданий ўсимликлар униб чиқмаганда зараркунандалар бегона ўтларда кўпаяди, кейинчалик маданий ўсим-ликларга ўтади. Канал, ариқ ва бошқа суғориш шохобчаларида ўсадиган бегона ўтлар сувни оқишини сусайтириб бефойда сарфланишига сабаб бўлади.

Айрим ёввойи ўсимликларнинг турли органлари(меваси, уруғи ва по-яси)да заҳарли моддалар тўпланади. Бу моддалар асосан алкалоидлар ва гликозидлардан иборат. Марказий Осиёда кампирчопон, какра, кўкмараз, эшакмия, оқмия, мацак, оққуврай, мингдевона, банги-девона, туяқорин, оқсаноқ, сариқгул каби заҳарли ёввойи ўсимликлар учрайди. Улардан кўпчилиги яйлов, ўтлоқ ва пичанзорларда ўсиб чорва молларининг заҳарланишига сабаб бўлади. 

Итқўноқ, латтатикан, арпағон ва бошқа сертукли ёки қилтиқли ўтлар ҳайвонларни овқат ҳазм қилиш органларини жароҳатлайди, баъзи ҳолларда ўлишига сабаб бўлади. Баъзи ўсимликлар танаси ва уруғларидаги тиканлари ҳайвонларнинг териси ва ичакларини жароҳатлайди. Буларга қўйтикан, тукли чалов, бўз ва учдюмли қасмалдоқ каби ўсимликлар мисол бўлади. Қўйтикан, ёввойи сабзи, итқўноқ уруғлари қўйларнинг жунига ёпишиб унинг сифатини бузади.

Оддий барборея, ярутка, қамиш, ёввойи карам, ёввойи пиёз, сассиқ коврак, шувоқ сигирларнинг сутига ёқимсиз таъм ва ҳид беради, рангини ўзгартиради. Сассиқторол ва шувоқнинг баъзи турлари гўштнинг таъмини бузиб, унга ёқимсиз ҳид беради..

3.Беғона ўтларнинг биологик хусусиятлари. Бегона ўтларнинг биологик хусусиятларидан бири уларнинг серуруғлигидир. Масалан, бир туп ёввойи гултожихўроз - 500000, олабута -150000, туяқорин -200000, итузум -45000, семизўт -200000 та, айрим бегона ўтлар миллиондан ортиқ уруғ ҳосил қилади, маданий ўсимликларнинг кўпчилигининг уруғ-лари сони эса 200-300 тадан ошмайди.

Бегона ўтларнинг уруғи унувчанлигини узоқ йиллар давомида сақлайди. Тажриба маълумотлари бўйича семизўт уруғи 40 йил, тугма-чагул 57 йилдан кейин унувчанлик қобилиятини 6-18,2% сақлаган, итқўноқ уруғи -290C совуқда, янтоқники Қ 85…Қ 950C иссиқ сувда унувчанлигини йўқотмаган. Буни уларнинг уруғи сув, ҳаво ўтказмай-диган махсус қобиққа ўралганлиги билан изоҳлаш мумкин.

Олабута етилганлик даражаси ҳар хил бўлган уруғлар қилади. Йирик оқиш уруғлар биринчи йили, майда жигар рангли уруғлар иккинчи йили, майда қалин пўцли қора ялтироқ уруғлар учинчи йили униб чиқади.

Бегона ўтларнинг уруғи ҳар хил муддатларда униб чиқаверади, шунинг учун далаларда йил давомида бегона ўтларни учратиш мумкин. Агар улар бир вақтда униб чиққанда эди, уларни йўқотиш анча осон бўлар эди.

Бегона ўтларнинг кўпайиши ва тарқалиши. Ғумай, ажриқ, қамиш, саломалайкум, қўйпечак, янтоқ, какра каби кўп йиллик бегона ўтлар илдизпояларининг бўлаклари, илдизбачкилари ҳамда уруғлари билан кўпа-яди. Бир йиллик ва икки йиллик бегона ўтлар асосан уруғлари билан кўпаяди. Бегона ўтларнинг уруғлари шамол, сув, гўнг, ҳайвонлар, қушлар ва уруғлик билан тарқалади. Қамиш, илонўт, оқбош, қоқи ўт уруғлари шамол ёрдамида тарқалади. Шувоқ, қўйтикан, туяқорин каби ўтлар кузда думалоқ шаклга кириб,шамолда думалаб йўл-йўлакай уруғини тўкиб кетаверади. Қўйтикан, ғўзатиканда ёпишув-чи, илашувчи мосламалар бўлиб, ҳайвонлар жунига, одамларнинг кийимига ёпишиб тарқалади. Қора итузум чуғурчиқлар ёрдамида тарқалади. Бегона ўт уруғлари яхши тозаланмаган уруғлик билан ҳам тарқалади. Тозаланмаган буғдой уруғларини экиш натижасида лалмикор ерларда ўсадиган бегона ўтлар суғориладиган ерларга ҳам кириб келди. Бегона ўтлар уруғи далаларга солинаётган чиримаган гўнг билан ҳам тарқалади.

Маълумки, зарпечак кўпинча янтоқда паразитлик қилади. Шунинг учун ҳам янтоқли жойларда боқилган қўй ва эчкиларнинг гўнгини беда, полиз, сабзавот экинлари экиладиган ерларга солиш ана шу экинларни зарпечак босишига олиб келади.

Ажриқ, ғумай, қамиш каби бегона ўтларнинг илдизпоялари қишлоқ хўжалик машиналарининг ишчи органларига илашиб тарқалиши ҳам мумкин. Ана шу ўтлар бор жойларни дискли бороналарда бороналаш илдизпояларни майда бўлакларга бўлиниши ва бир қанча янги ўсимликлар пайдо бўлишига олиб келади.

Бегона ўтларнинг биологик хусусиятларини яхши билиш кураш чораларини самарали ўтказишни режалаштириш имконини беради.

4.Бегона ўтлар классификатсияси. Ўзбекицонда бегона ўтларнинг 72 та оилага мансуб бўлган 841 тури учрайди. Шундан 519 тури бир йиллик, 322 тури кўп йиллик ўсимликлардир. Ишлаб чиқариш шароитида эса, уларнинг муҳим биологик хусусиятлари, яъни озиқланиши, яшаш даври ва кўпайиш усулига кўра классификатсияланади (2-жадвал).

Озиқланиш усулига кўра ёввойи ўсимликлар иккита биологик турга бўлинади: 1)нопаразитлар, 2)паразитлар ва ярим паразитлар. Нопаразит бегона ўтлар автотроф ўсимликлар бўлиб, уларнинг яшил барглари ва илдизи бор. Бу ўсимликлар тупроқдан сув ва озиқ элементларини ўзлаштиради, фотосинтез жараёнида органик моддаларни ҳосил қилади. Нопаразит бегона ўтлар ҳаётининг давомийлигига кўра бир йилликлар, икки йилликлар ва кўп йилликларга бўлинади. Бир йиллик ва икки йилликлар - кам йилликлар дейилади, улар фақат уруғлари ёрдамида кўпаяди. Ҳаётининг узун-қисқалиги ва йилнинг қайси даврида униб чиқишига қараб кам йиллик ёввойи ўсимликлар қуйидаги гуруҳларга бўлинади: эфемерлар, эрта баҳоргилар, кеч баҳоргилар, қишловчилар, кузгилар ва икки йилликлар. Кўп йиллик ёввойи ўсимликларнинг уруғлари пишиб етилгандан сўнг ер уцки қисми нобуд бўлади, тупроқ ичидаги органлари (илдизи, тугунаги, илдизпояси, пиёзи) яшовчанлигини йўқотмайди. Ана шу органларидан ҳар йили поя чиқариб, гуллаб, уруғ бераверади. Вегетатив кўпайиш органларининг хусусиятларига кўра улар 7 та гуруҳга бўлинади 

Попук илдизлилар ва ўқ илдизлиларнинг вегетатив усулда кўпайиши кучсиз, илдизпоялиларники эса кучли намоён бўлади. Қолган кўп йиллик ёввойи ўсимликларнинг вегетатив кўпайиши ўртача ҳисобланади. 

Паразит бегона ўтларга илдизи ва яшил барги бўлмаган, бошқа ўсимликлар танасидан сув ҳамда озиқ моддаларни сўриб олиб яшайдиган ўсимликлар киради. Улар сув ва озиқ моддаларни махсус сўрғичлари орқали сўриб олади. Текинхўр бегона ўтлар иккита гуруҳга бўлинади: илдиз паразитлари ва поя паразитлари. 

Ярим паразит ёввойи ўсимликларнинг яшил барги бор бўлиб, фотосинтез қилиш қобилиятига эга. Сув ва озиқ моддаларни бошқа ўсимлик танасидан сўриб олади 

 

2-жадвал. 

 2-жaдвaл. 

Бeгoнa ўтлaр клaссификaцияси. 

	Нoпaрaзитлaр.

	Кaм йилликлaр.
	Кўп йилликлaр.

	1.eфeмeрлaр. 
	1.пoпук илдизлилaр. 
	1.илдиз пaрaзитлaри. 

	2.eртa бaҳoргилaр. 
	2.ўқ илдизлилaр. 
	2.пoя пaрaзитлaри. 

	3.кeч бoҳoргилaр. 
	3.илдизпoялилaр. 
	

	4.қишлoвчилaр. 
	4.илдизбaчкилилaр. 
	

	5.кузгилaр.
	5.пиёзлилaр. 
	

	6.икки йилликлaр. 
	6.тугунaклилaр. 
	

	
	7.судрaлиб ўсувчилaр.
	


5.Бир йиллик ва икки йиллик бегона ўтлар. Эфемерлар. Бу ўсимликларнинг вегетатсия даври қисқа бўлиб, 1,5-2 ой давом этади. Уларнинг баъзилари бир йил давомида бир нечта авлод беради. Лолақизғалдоқ ва юлдузўт каби ўсимликлар шулар жумласига киради.

Юлдузўт – Стеллариа медиа Л. чиннигулдошлар оиласига киради. Ўқилдизли, пояси кўтарилган ёки ётиқ, сершох, бўғимлар ораси сийрак, жингалак туклар билан қопланган. Барглари қисқа бандли, тухум-симон, учи ўткир. Гуллари майда оқ. Меваси-кўп уруғли, чўзинчоқ кўсакча. Шароит қулай бўлганда бўйи 50-60 см гача етади. Боғларда, кузги бошоқли ғалла, кузги пиёз экинлари орасида кўп учрайди. Намлик етарли бўлган ерларда яхши ривожланади. Судралиб ўсадиган поя бўғимларидан илдиз отиш хусусиятига эга. Уруғидан кўпаяди, битта ўсимлик 25 минг донагача уруғ тугиши мумкин. Уруғлар унувчанлигини 30 йилгача сақлайди. Йил давомида 2-3 авлод беради.

Лолақизғалдоқ- Р.павонинум Счренк кўкноридошлар оиласига мансуб бўлиб, бир йиллик эфемер ўсимлик ҳисобланади. Бўйи 30-50 см, ўқилдизли, пояси тик. Илдиз бўғзидаги барглари узун бандли, икки марта патсимон қирқилган, тухумсимон бўлакли. Поядаги барглари бандсиз, уч қирқимли. Март - июн ойларида гуллаб уруғлайди. Тоғ этаклари, адирлар, боғлар ва кузги ғалла экинлари орасида ўсади. 

Ерта баҳорги ёввойи ўсимликлар. Бу ўсимликлар эрта баҳорда тупроқ сал қизиши билан кўкариб чиқади. Уларнинг уруғлари маданий ўсимликлардан олдин ёки улар билан биргаликда пишиб етилади. Буларга ёввойи сули, қизилтасма, олабута, шўра каби ўтлар киради. 

Олабута, оқ шўра- Cйҳеноподиум албум Л. Бу ўсимлик суғорилади-ган ерларда, айниқса, ғўза орасида кўп учрайдиган бегона ўт бўлиб, партов ерларда, ҳовлиларда, йўл ёқаларида ҳам ўсади. Барглари тухумсимон, чети қиррали, унсимон доғлар билан қопланган, пояси тўғри, сершох, бўйи 40-100 см. 

Кўк шўра – Ч. глауcум Л.Бир йиллик ўт. Бўйи 1 м гача, пояси ётиб ёки ердан бир оз кўтарилиб ўсади, шохланган. Барглари бандли, этли, чўзиқ, қалами ёки овалсимон, баъзан тухумсимон ёки учи тўмтоқ, туби понасимон, чети йирик тишли, ўйилган. Июл- сентябр ойларида гуллаб, уруғлайди. Дарё соҳилларида, бўш ётган жойлар, экинлар орасида ўсади.

Сассиқ шўра – Ч. вулвариа.Бир йиллик ўт, Бўйи 10-60 см. Барглари бандли, кенг тухумсимон. Май –июл ойларида гуллаб уруғ-лайди. Ўзига хос ҳид чиқаради. Партов ерларда, йўл, ариқ ва зовур ёқаларида кўп учрайди.

Ёввойи сули- Авена фатуа Л. ғалласимонлар оиласига мансуб, попук илдизли бир йиллик бегона ўт ҳисобланади. Илдизи тупроққа 135-160 см гача киради. Поясининг баландлиги 60-120 см. Бошоқли дон экинларининг орасида кўп ўсади. Ўсимлик баҳорда кўкариб чиқади, июн-июл ойларида уруғлари пишиб етилади. Уруғлар 20-30 см чуқурликдан ҳам униб чиқа олади. Гуллари майда, оқ. Меваси-кўп уруғли, чўзинчоқ кўсакча. Тупроқда уруғлар унувчанлигини 5 йилгача сақлайди. Мам-лакатимизнинг ҳамма ерларида ёввойи сули учрайди. 

Кеч баҳорги ёввойи ўсимликлар. Кеч баҳорги бир йиллик ўтлар тупроқ етарли даражада қизигандан кейин кўкариб чиқади. Буларга курмак, ёввойи гултожихўроз, итқўноқ, семизўт, итузум, дағалканоп каби ўсимликлар киради.

Қора курмак, оддий курмак, шамак - Эҳиноҳлоа cругалли Л. Пояси тик ёки бироз ёнбошлаб ўсади. Бўйи 1 м гача. Чўл, адир ва тоғ мин-тақасидаги сернам ерларда, асосан, ариқ бўйларида, экинлар орасида бегона ўт сифатида ўсади. Июн- сентябр ойларида гуллаб, уруғлайди. 

Шолисимон курмак, говкурмак, девкурмак – Э. Орйзоидес (Ард) Косс. Бошоқдошлар оиласига мансуб бир йиллик ўт, пояси тик ўсади. Бўйи 50-160 см. рўваги 8-15 см. Асосан, шолипояларда бегона ўт сифатида ўсади. Июн-авгуц ойларида гуллайди, авгуц-сентябрда уруғлайди. 

Кўк итқўноқ - Стариа виридис. Бошоқдошлар оиласига мансуб, попук илдизли, кеч баҳорги бир йиллик ўт. Бўйи 20-30 см. Барглари учли тасмасимон, яшил. Пишган бошоқларининг туклари яшил ёки сиёҳ ранг. Дони майда, тухумсимон-овал, сариқ-малла ранг. Июн - авгуц ойларида гуллаб, уруғлайди. Экинлар орасида, ариқ ва канал бўйларида ўсади. Битта ўсимлик 2300 донагача уруғ ҳосил қилиши мумкин . 

Малла қўноқ, ит қўноқ, оқ ит қўноқ - С. Втртиcилата (Л) П. Б. Бо-шоқдошлар оиласига мансуб, попук илдизли бир йиллик ўт. Экинлар орасида, боғларда, қисман дарё ва ариқ бўйларида ўсади. Апрел - май ойларида униб чиқади. Июн-сентябр ойларида гуллаб, уруғлайди. Битта ўсимлик 13800 донагача уруғ қилиши мумкин. Уруғлари унувчан-лигини 30 йилгача сақлайди. 

Қора итузум – Соланум нигрум Л. Итузумдошлар оиласига мансуб, ўқ илдизли бир йиллик ўт. Бўйи 25-90 см. Пояси тик, шохланган. Барглари қорамтир-яшил, сийрак тукли, тухумсимон ёки ромбасимон. Гуллари 3-8 тадан бўлиб, соябонсимон ёки тўпгулга йиғилган. Июн-октябр ойларида гуллаб, уруғлайди. Меваси қора, қорамтир-қизил ёки қўнғир-қизил рангда, кўп уруғли. Экинзорлар, боғларда, йўл, ариқ бўйларида ўсади. 

Қизил (сариқ) итузум- С. олгае пожарк. Бир йиллик ўт. Бўйи 15- 70 см. Ўсимлик тузилиши, ўсиши ва ривожланиши, яшаш шароити ва бошқа хусусиятларига кўра қора итузумга ўхшаш. 

Ёввойи гултожихўроз, қайрилган тожихўроз, эшакшўра, мачин.- Амаратҳус ретрафлехус. Бир йиллик ўқилдизли ўт. Бўйи 20-150 см. Пояси тик, шохланган, тукли. Барги тухумсимон-овал. Уруғи майда, қора ялтироқ. Ҳарорат Қ26…Қ360C бўлганда тез униб чиқади. Июн-сентябрда гуллаб, июл-октябрда уруғи пишиб етилади. Битта ўсимлик 500000 та, айримлари 1 млн. донагача уруғ ҳосил қилади. Уруғлари унувчанлигини 40 йилгача сақлайди ва 3 см дан ортиқ бўлмаган чуқурликдан униб чиқади. Ёввойи гултожихўроз экинзорларда, боғ, ариқ бўйи ва партов ерларда бегона ўт сифатида ўсади. Ўзбекицонда бу ўсимликнинг яна олабутасимон тожихўроз, оқ тожихўроз, олабута тожихўроз, теллунг тожихўроз каби турлари учрайди. 

Семизўт -Портулаcа олераcеае Л. Семизўтдошлар оиласига мансуб ўқ илдизли бир йиллик ўт. Пояси, барглари этли, серсув, ер бағирлаб ўсади, шохчалари тарвақайлаган, бўйи 15-40 см. Гуллари сариқ, барг қўлти-ғида жойлашган. Меваси тухумсимон, думалоқ, осон очиладиган кўсакча. Уруғлари буйраксимон, овал-думалоқ, ёнбошдан сиқилган, сал ялтироқ, қора ёки қорамтир-қўнғир. Апрел-июлда кўкариб чиқади, июн-авгуцда гуллайди. Июл-сентябрда уруғ ҳосил қилади. Уруғлар 2-3 см дан ортиқ бўлмаган чуқурликдан кўкариб чиқа олади. Уруғлар унувчанлигини 40 йилгача сақлаши мумкин. Дарё, ариқ бўйлари, экинзор ва боғларда бегона ўт сифатида ўсади. 

Оддий бангидевона, бешбуғдой-Датура црамонум. Итузумдошлар оиласига мансуб, ўқ илдизли бир йиллик ўт. Пояси тик, бўйи 25-120 см. Барглари бандли, навбат билан жойлашган, ёқимсиз ҳидли. Баргининг уци қорамтир-яшил. Гуллари оқ, йирик, воронкасимон, барг қўлтиғида жойлашган. Меваси тухумсимон, кўп уруғли, тўрт бўлакли, тиканли кўсак. Уруғлари қора, қорамтир-қўнғир, ўйиқлари бор. Бир туп ўсим-лиги 45000 донагача уруғ бера олади. Апрелдан октябргача кўкариб чиқаверади. Июндан кеч кузгача гуллайди. Авгуц-ноябрда уруғ ҳосил қилади. Таркибида заҳарли алкалоидлар (антропин ва датурин) бор. Аҳоли яшайдиган жойлар, партов ерлар ва экинлар орасида ўсади. 

Теофрац дағалканопи, дағалканоп- Абутилон авиcеннае Л. Гулхай-ридошлар оиласига мансуб, ўқ илдизли бир йиллик бегона ўт. Бўйи 50-200 см. Барглари йирик, узун бандли, кенг тухумсимон, асоси юраксимон, учи ўткир тумшуқчали, майин туклар билан қопланган. Гуллари барг қўлтиғидан чиққан узун гулбандларда жойлашган, сариқ. Меваси тишчали 15 та мевабаргчадан иборат. Уруғи буйраксимон, юракси-мон, қўнғир, қорамтир-малла рангли. Бир туп ўсимлик 36800 донагача уруғ бериши мумкин. Апрел-майда кўкариб чиқади, июл-сентябрда гуллаб, июл-октябрда ҳосил тугади. Суғориладиган ерларда, боғларда, ариқ бўйларида ўсади. 

Бир йиллик шувоқ, бурган - Артемизиа аннуа Л. Мураккабгулдошлар оиласига киради. Пояси тик, шохлайдиган, эгатчалари бор. Бўйи 30-100 см. Барглари ингичка, майда бўлакларга бўлинган. Уруғи силиндрси-мон, майда. Июл-сентябрда гуллайди, сентябр-ноябрда ҳосил тугади. Экинзорларда кам, лекин тўқайзор, ариқ, зовур ва йўл ёқаларида жуда кўп ўсади. 

Туяқорин-Ҳелотропиум Ласиоcарпум Ф.ет М. Говзабонгулдошлар оиласига киради. Бир йиллик ўқ илдизли ўт. Пояси сершох, бўйи 50 см гача етади. Ўсимлик дағал ва қалин тук билан қопланган. Барглари қисқа бандли, дағал, овал шаклда, кул ранг тукчалар билан қопланган. Гули сийрак жойлашган, майда, оч сариқ. Меваси тукли ва овалсимон тўртта ёнғоқчадан иборат. Туяқориннинг уруғида заҳарли алкалоид-лар бор. Улар озиқ билан бирга одам ва ҳайвонлар организмига тушганда, жигар ва бутун организмда оғир касаллик келтириб чиқаради. Туяқорин асосан, суғорилмайдиган бўз ерларда кўп, қатор оралари ишланадиган экинлар орасида эса, кам учрайди. 

Қишловчи бир йиллик ўсимликлар. Қишловчи бир йиллик ёввойи ўсимликлар эрта баҳорда кўкариб чиққанда шу йилнинг ўзида ҳосил тугади. Кузда униб чиққан ўсимликлар тўпбарг ҳосил қилади ва ҳамма фазаларида қишлаши мумкин. Буларга ярутка, ачамбити, бўтакўз, қуртана ва бошқалар киради. 

Ачамбити, жағ-жағ-Сапселлан бурса пацоррис Медуе крецгулдошлар оиласига кирувчи ўқ илдизли бир йиллик ўт. Пояси тик, шохланган. Бўйи 20-40 см. Илдиз бўғзида тўп барги бор. Поядаги барглар навбат билан жойлашган, оддий туклар билан қопланган. Гуллари сийрак. Меваси осон очиладиган учбурчак шаклдаги кўсакча. Март-май ойларида, шунингдек, авгуц-октябрда кўкариб чиқади. Кузда кўкариб чиқ-қанлари қишлаб, март-май ойларида гуллайди. Эрта баҳорда униб чиққан ўсимликлар июн-июлда гуллаб, июн-авгуцда уруғ ҳосил қилади. Битта ўсимлик -70000 донагача уруғ ҳосил қилиши мумкин. Уруғлар 2-3 см чуқурликдан кўкариб чиқади, унувчанлигини 35 йилгача сақлаши мумкин.. Жағ-жағ ҳамма ерда тарқалган. 

Дала яруткаси, дала тласписи-Тҳласпи арвенсе Л. Крецгулдошлар оиласига мансуб, ўқ илдизли бир йиллик ўт. Пояси тўғри, шохланган. Бўйи 25-50 см. Барглари ўйилган тишли. Поянинг оцки қисмидаги барглар тескари- тухумсимон, ўрта ва юқоридагилари узунчоқ-лансетсимон. Тубидаги барглар пояни ўраб туради. Тожбарглари оқ. Қўзоқчалари эллипсимон-думалоқ ёки тескари-тухумсимон. Март-май ойларидан бошлаб кузгача кўкариб чиқаверади. Кузда кўкариб чиққанлари қишлайди. Битта ўсимлиги 900 дан 2000 тагача уруғ беради.Уруғлар унувчанлигини 10 йилгача сақлайди. Апрел-июнда гуллайди. Июн-авгуцда уруғ тугади. Ярутканинг пишиб етилмаган уруғлари ҳам яхши кўкаради. Тоғлар, ариқ бўйлари, йўл ёқалари, ғалла экинлари орасида ўсади. 

Лёзел қуртанаси, қуртана-Сисймбриум лоелии Л. Крецгулдошлар оиласига мансуб, ўқ илдизли бир йиллик ўт. Пояси тўғри, шохланган, бўйи 20-100 см. Барглари бандли, узун, патсимон қирқилган. Гуллари оддий, оч сариқ, майда. Меваси қўзоқ, ингичка, тўлқинсимон, ғадир-будур ва бир оз эгик. Уруғи овал шаклида, майда, жигар ранг, тупроқда яхши сақланади. Битта ўсимлиги 110 мингдан ортиқ уруғ тугади. Апрелдан июнгача гуллайди, майдан авгуцгача ҳосил тугади.

Кузги ёввойи ўсимликлар. Кузги бегона ўтлар бир йиллик ва икки йиллик ўсимликлар ўртасидаги оралиқ бўғин ҳисобланади. Майсалари кузда пайдо бўлганда бу бегона ўтлар ўз ривожланишини охиригача, яъни гуллагунча ва ҳосил бергунча етказиши мумкин.

Улар кузги пац ҳароратда тупланиш фазасида қишлайди, келгуси йил ёзда эса гуллайди ва ҳосил тугади. Тупланиш фазасини ўтмаган ўсимликлар, баҳорда ўқилдиз ҳосил қилмайди ва гулламайди. Булар типик кузги ўсимликлардир. Буларга супурги, ялтирбош киради.

Ёввойи супурги - Апера спиcа Венти (Л.)П.Б. бошоқдошлар (Граминеае) оиласига киради. Ўзбекицонда бегона ўт сифатида кам тарқалган. Асосан кузги жавдар, баъзан бошқа экинлар орасида ўсади. Пояси тик ўсади, асосида туплайди, бўйи 1 м гача етади. Июл- авгуцда гуллайди ва ҳосил тугади. Уруғдан кўпаяди. Битта ўсимлиги 13-16 мингта уруғ тугади. Намлик етарли бўлганда уруғи фақат тупроқ юзасидан униб чиқади. Тупроқда уруғининг унувчанлиги 7 йилгача сақланади. Супурги жуда зарарли бегона ўт, аммо уни йўқотиш осон. 

Ялтирбош - Бромус сеcалинус Л. бошоқдошлар (Граминеае) оиласига киради. Битта ўсимлиги 800-1500 та уруғ тугади, бу уруғлар унувчанлигини 2-3 йил сақлайди. Уруғлар пишгандан кейин 6-9 кун ўтгач, униб чиқа олади. Чала пишган уруғи ҳам униб чиқади. Улар 2-3 см чуқурликдан яхши униб чиқади. Ялтирбош жавдар орасида ўсадиган типик бегона ўт. Рўвак чиқаргунча уни кузги жавдардан ажратиш қийин. Поясининиг бўйи ва уруғининг йирик-майдалиги жавдарники билан бир хил. Агар жавдар ҳосилига ялтирбош уруғи аралашиб қолса, унинг сифати пасаяди, қорайиб, таъми бузилади.

Икки йиллик бегона ўтлар.Бу ўсимликлар ривожланиши учун икки йил талаб этади. Агар икки йиллик бегона ўтларнинг уруғи кузда униб чиқса, улар икки йил қишлайди. Баъзи бир икки йиллик бегона ўтлар ҳосил бергандан кейин ўсув даврининг иккинчи йили охирида нобуд бўлмайди ва учинчи йили ҳам ўсади. Бундай ҳолда икки йиллик бегона ўтлар кўп йилликларга яқинлашади. Бегона ўтларнинг бу биологик типига камроқ тур киради. Икки йиллик бегона ўтларга сариқ ва оқ қашқарбеда, мингдевона, туяқуйруқ, сигирқуйруқ, қизилбурун ва бошқалар киради.

Сариқ қашқарбеда – Мелилотус оффиcиналис аданс дуккакдошлар (Легуминосае) оиласига киради. Марказий Осиёда боғларда, ариқлар бўйида ўсади. Қашқарбеда шўрланмаган ва кучсиз шўрланган ерларда учрайди. Пояси тўғри, бўйи 30-100 см ва ундан ортиқ. Июндан кузгача гуллайди. Уруғдан кўпаяди. Битта ўсимлиги 17 мингтагача уруғ тугади, улар тупроқда унувчанлигини 20 йилдан ортиқ сақлайди. Уруғи етарли даражада нам бўлишига талабчан, қийинчилик билан унади. Қашқарбеда бошқа икки йиллик ўсимликлардан фарқ қилиб, биринчи йили тўпбарг эмас, балки гулламайдиган поя ҳосил қилади. Қишда бу пояси нобуд бўлади, қишлаш учун фақат илдизи ва илдиз бўғзидаги куртаклари қолади. Келгуси йил баҳорда илдиз бўғзи куртаклари ўса бошлайди ва поя чиқаради, улар гуллайди ва ҳосил тугади. Ҳосил бергандан кейин кузга бориб, ўсимлиги бутунлай нобуд бўлади. Ёввойи қашқарбеда молларга беришга ярамайди, чунки таркибида ҳайвонлар ҳаёти учун хавфли бўлган кумарин моддаси бор. Қашқарбеданинг таркибида кумарин бўлмаган навлари чиқарилган. 

Туяқуйруқ - Cардуус нутанс Л. мураккабгулдошлар (Cомпоситае) оиласига киради. Туяқуйруқ-икки йиллик типик бегона ўт. Асосан, уруғдан кўпаяди, уруғида учмалар бўлади, шунинг учун улар шамолда осон тарқалади. Битта ўсимлиги 4 мингтагача уруғ тугади. Уруғи келгуси йил 4 см гача бўлган чуқурликдан униб чиқади.

Буғдой, пахта ва бошқа экинлар даласида кўп учрайди. Ўзбекис-тонда апрел-майда гуллаб, ҳосил тугади.

6.Кўп йиллик бегона ўтлар. Битта жойда икки йилдан ортиқ ўсадиган ўсимликлар кўп йилликлар дейилади. Уларнинг уруғлари пишгандан кейин фақат ер уци органлари қурийди. Тупроқ ичидаги органлари узоқ йиллар давомида яшайди. Улардан ҳар йили янги поялар униб чиқади ва гуллаб, уруғ тугади. Кўп йиллик ёввойи ўтлар илдиз тизимининг тузилишига ва вегетатив кўпайиш усулига кўра биологик гуруҳларга бўлинади. Бу ўсимликларнинг ҳаммаси уруғи билан кўпаяди. Бундан ташқари, илдизпоялилар-тупроқ ичидаги пояларидан, илдизбачкилилар - бачкиларидан, пиёзлилар - ўзгарган пояларидан (пиёзлари билан), тугунаклилар-тугунакларидан, судралиб ўсувчилар-бўғимларида илдиз отувчи поялари билан, попук илдизлилар-юқори қисми кесилганда, қисқар-ган асосий илдизидан кўпаяди. 

.Попук илдизлилар. Бу гуруҳга кирувчи кўп йиллик ўтларнинг асосий илдизи қисқарган бўлиб, кўплаб ён илдизлар тутами, яъни попук илдизлар ҳосил қилади. Қисқарган асосий илдиздан чиққан бир тутам попук илдизларига қараб уларни шингил илдизлилар деб ҳам аталади.

Йирикбарг зубтурум, баргизуб-Плантаго мажор Л. Зубтурумдошлар оиласига мансуб кўп йиллик ўт. Бўйи 30-50 см. Барглари 3-9 томирли, узунлиги 2-25 см, эни 1,5-14 см. Кўсакчаси тухумсимон ёки тухумсимон конус шаклида, 3-4 мм. Март ойидан бошлаб кўкариб чиқади. Июн-сентябр ойларида гуллаб уруғлайди. Уруғлари 2-3 см дан ортиқ бўлмаган чуқурликдан кўкариб чиқа олади. Ариқ, йўл бўйлари, боғ ва экинзорларда ўсади. 

Наштарбарг зубтурум, зубтурум- Плантаго лаcеолата Л. Кўп йиллик ўт. Бўйи 10-70 см. Барглари 3-5 томирли, узунлиги 4-20 см, эни 0,4-3,5 см. Кўсакчаси чўзиқ, 2,5-3 мм. Июн-сентябр ойларида гуллаб уруғлайди. Ариқ ва йўл бўйлари, боғлар ва турли экинлар орасида ўсади. Ҳамма жойда тарқалган. 

Ўқилдизлилар. Бу гуруҳга асосий ўқ илдизи яхши ривожланган ва тупроққа чуқур кириб борадиган ўтлар киради. Улар асосан уруғидан кўпаяди. Баъзилари вегетатив йўл билан ҳам кўпайиши мумкин. Буларга қоқиўт, отқулоқ, изен, эрмон, шўрак, аччиқ шувоқ, арслон-қуйруқ (арслонқулоқ) киради. 

Отқулоқ - Румех Л. Отқулоқдошлар оиласига мансуб, ўқ илдизли кўп йиллик ўт. Пояси тўғри, шохланган, бўйи 50-150 см. Барглари навбат билан жойлашган, пацки барглари кенг учбурчаксимон, тухумсимон. Юқори барглари тухумсимон-тасмасимон. Гуллари султонда жойлашган. Меваси уч қиррали, сарғиш-малла ранг ёнғоқча. Март-май ойларида уруғидан ва илдизидан кўкариб чиқади. Май-июнда гуллайди, июн-июлда уруғ тугади. Битта ўсимлик 12000 донагача уруғ беради.. Отқулоқнинг жингалак отқулоқ, қизғиш отқулоқ, Сурия отқулоғи ва Дробов отқулоғи каби турлари бор. 

Доривор қоқи, момақаймоқ- торхфcум оффиcинале Wеб. Мураккабдошлар оиласига киради. Ўқ илдизли кўп йиллик ўт. Барглари ер бағирлаб ёки кўтарилиб ўсади, эни 3-5 см, узунлиги 10-25 см, патсимон қирқилган, ён бўлаклари кенг ёки ингичка учбурчакли. Тўпгули олтин ранг – сариқ гулли саватча. Бўйи 10-30 см. Апрел-июн ойларида гуллаб, уруғлайди. Уруғдан ва қисман бачкисидан кўпаяди. Кузда униб чиққан майсалари бемалол қишлайди. Доривор қоқи ўтдан ташқари унинг қуйидаги турлари ҳам учрайди: тоғ қоқи, шохсиз қоқи, йирик ўрамбаргли қоқи, юзепчук қоқиси, каллакдор қоқи, бирўрамбаргли қоқи.

Қоқи ўт ариқ, йўл ёқаларида, боғларда, полизларда, газонлар-да,партов ерларда жуда кўп ўсади. 

Шўрак - Сабcола верруcоса М.Б. Шўракдошлар оиласига киради. Бўйи 50-75 см гача бўлган бута. Пояси ўртасидан шохланган, кул ранг тукчалар билан қопланган. Учки барглари бандсиз, серет, энсиз, тўмтоқ сийрак тук билан қопланган. Майда сарғиш-яшил гуллари ғуж бўлиб жойлашган. Меваси сариқ, қанотчали. Июн-октябр ойларида гул-лаб уруғлайди. Чўл, адир, тоғ минтақаларида учрайди. Шўрланган тупроқли ерларда суғориладиган экинлар орасида ўсади. 

Изен-Кочиа процата Л. –шўрадошлар оиласига киради. Шўрланган ерларда ўсади. Қурғоқчиликка чидамли. Барглари ингичка, бандсиз, тўп-тўп бўлиб жойлашган, калта тукчалар билан қопланган, ярим бута. Меваси парда қанотчали, ярим доира шаклида. Майдан июлгача гуллайди, июндан октябргача уруғ тугади. Қатор ораларига ишлов бериладиган экинлар орасида кам учрайди. Тупроққа ишлов берилганда биринчи уч йилда йўқолиб кетади. 

Илдизпоялилар ва тугунаклилар. Бу гуруҳга кирувчи ўсимликлар тупроқ ичидаги ўзгарган поясидан, тугунакларидан ва уруғларидан кўпаяди. Илдизпояли кўп йиллик ўсимликлар кенг тарқалган бўлиб, уларни йўқотиш анча қийин кечади. Уларнинг илдизпояси силиндрсимон, чизимчасимон ва тугунаксимон бўлади. Илдизпояларнинг учида ва ёнларида кўп куртаклар бўлиб, улардан новда ўсиб чиқади. Илдизпой-анинг битта ёки бир нечта куртаги бўлган бирор бўлагидан янги ўсимлик ривожлана олади. Суғориладиган ерларда илдизпояли бегона ўтлардан ғумай, ажриқ, қамиш, саломалайкум, буғдойиқ ва қизил қиёқ ўсади. 

Ажриқ - Cйнадон даcтйлон (Л.) бошоқдошлар оиласига киради. Бўйи 10-50 см, пацидан шохланган. Пояси бўғимли, ингичка, тасмасимон баргли, панжасимон тўпгулли ўсимлик. Март ойидан бошлаб кўкаради. Майдан-июнгача гуллайди, июн-сентябр ойида ҳосил тугади. Битта ўсимлик 2 минтагача уруғ қилади. Ажриқ асосан илдизпоясидан кўпаяди. Илдизпояларнинг асосий қисми 0-20 см қатламда жойлашган. Ажриқ ҳамма ерда учрайди. У ашаддий бегона ўт ҳисобланади.

Ғумай - Соргум ҳалепенсе (Л Брот) бошоқдошлар оиласига киради. Илдиз тизими ўзгарган ер оци поялардан иборат. Илдиз пояларнинг учи ва ёнида куртаклар бўлиб, улардан новдалар ўсиб чиқади. Пояси тик, бўйи 100-200 см. Барглари энсиз, тасмасимон, туксиз. Гули- йирик султон. Бошоқлари тухумсимон, тукли, тўқ бинафша ёки тўқ малла ранг. Уруғи овал шаклдаги дон. Уруғларнинг униб чиқиши учун минимал ҳарорат Қ10…Қ120C , оптимал ҳарорат Қ30…Қ350C. Март-май ойларида кўкариб чиқади. Июл-авгуцда гуллайди. Авгуц-октябрда ҳосил тугади. Битта ўсимлик 8000 донагача уруғ беради; 1-80 тача илдизпоя ҳосил қилади. Сўлиган ёш новдалари таркибида заҳарли синил кислота тўпланади. Суғориладиган ерларда ашаддий бегона ўт ҳисобланади. 

Саломалайкум - Cйперус ротундус Л.-қиёқдошлар оиласига киради. Унинг 400 га яқин тури бор. Илдизи ингичка чизимчасимон илдизпоя ва қўнғир тугунаклардан иборат. Пояси тик, уч қиррали, силлиқ, бўйи 15-50 см. Барглари силлиқ, гуллари зич, бошоққа жойлашган. Уруғи уч қиррали, ялтироқ, қорамтир-малла ёнғоқча. Май-июндан бошлаб кў-кариб чиқади. Июн-авгуцда гуллайди, июл-октябрда уруғ тугади. Сернам тупроқларда тарқалган. 

Қамиш - Пҳрагмитес cоммунис Трин. Бошоқдошлар оиласига киради. ЙЎғонлашган илдизпоялари 3,5 м гача чуқурликка кириб боради. Илдизпояларнинг асосий массаси 60-100 см чуқурликда жойлашади. Пояси тўғри, шохланмаган, бўйи 4 м гача этади. Барглари навбат билан жойлашган, узун, тасмасимон, учли. Поясининг учида рўвак ҳосил бўлади. Битта рўвагида 100 мингтагача уруғ тугади. Уруғи кул рангсимон дон, Қ8…Қ100C да кўкариб чиқа бошлайди. Оптимал ҳарорат Қ20…Қ240C. Май-июлда гуллайди, июл-сентябрда ҳосил тугади. Қамиш асосан, илдизпоясидан ва қисман уруғидан кўпаяди. 

Кампирчопон, оқ тукли кампирчопон-Тричодесма Р.Бр. Кўп йиллик бегона ўт. Илдизи узун, эгри-бугри, 4 метргача чуқурликка кириб боради. Уруғидан ва вегетатив йўл билан кўпаяди. Ўсимлик ялтироқ-оқ рангли, майин тукчалар билан зич қопланган, сершох бута шаклида оқариб кўринади. Барглари толали, тухумсимон, юқорига тортилган, учи ўткир. Гуллари поя ва ён бутоқларнинг тепа қисмида жойлашган, мовий (кул ранг, яшил) тусда, диаметри 2,5 см гача етадиган йирик 5 та гулбарглардан иборат. Барглари тана учига ёки ён бутоқларга ўрнашган, ғужуми тўдагул ҳосил қилади. Меваси бир-бирига жипслашган тўрт дона уруғдан иборат. Уруғи тухумсимон, сирти тарамли, қобиғи кул ранг-зангори, таъми аччиқ, йирик. 

Кампирчопон илдизидан баҳорда кўкариб чиқади. Кўкариб чиққандан 1,5-2 ой ўтиб гуллайди ва гуллаш кеч кузгача давом этади. Уруғлар ҳар хил муддатда пишиб етилади. Кампирчопоннинг битта ўсимлиги 150 дан 2000 тагача уруғ беради. 

Кампирчопон Самарқанд ва Жиззах вилоятининг лалмикор ерларида кўп тарқалган.

Илдизбачкилилар. Бу гуруҳга кирувчи ўсимликлар илдизидан кўплаб бачки чиқариш хусусиятига эга. Ана шу бачкилардан янги ўсимликлар пайдо бўлади. Илдиз қанча юза кесилса шунча кўп бачки беради, аксинча, чуқур ҳайдаш улар сонини кескин камайтиради. Бу-ларга: қўйпечак, янтоқ, қизилмия, оқмия, аччиқмия, какра, бўзтикан каби ўсимликлар киради. 

Дала печаги, қўйпечак-Cонволвулус арвенсис Л. Печакдошлар оиласига киради. Пояси ингичка, чирмашиб ўсади. Узунлиги 40-100 см. Барглари навбат билан жойлашган, гуллари йирик, оқ ёки оқиш-пушти рангда, барг қўлтиғидан чиққан гулбандга ўрнашган. Кўсакчаси икки уруғли, кенг тухумсимон. Март ойидан кўкариб чиқади. Июн-октябр ойларида гуллаб, уруғлайди. Уруғдан ва илдизидан бачки чиқариб кўпаяди.Асосий илдизи 4-6 м гача чуқурликка кириб бориши мумкин. Бу ўсимлик 40 см чуқурликдан кейин янги бачки бермайди.Дала қўйпечаги тупроқ ҳарорати Қ4…Қ60C бўлганда униб чиқа бошлайди, оптимал ҳарорат- Қ18…Қ24 0C.

Бўзтикан - Сончус арвенсис Л. Мураккабгулдошлар оиласига киради. Пояси тик, бўйи 50-150 см. Барглари туксиз, навбат билан жойлашган. Гуллари сариқ, тилсимон, саватга жойлашган. Уруғлари овал-узунчоқ, қора, қўнғир-малла ранг, учмалари бор. 

Ўзбекицон шароитида илдизи 50 см гача чуқурликка кириб боради. Уруғидан кўкариб чиққан ўсимликнинг илдизи биринчи йили 2,1 м, учинчи йили 4 м гача чуқурликка кириб боради. Илдизида сут шираси бор. Уруғидан ва илдизидан апрел-май ойларида униб чиқади, июн-сентябрда гуллайди, июл-октябрда уруғлайди. Уруғлар унувчанлиги 5 йилгача сақланиши мумкин. Бўзтикан ҳамма жойда учрайди. Ёп-пасига экиладиган ва қатор оралари ишланадиган экинлар орасида ўсади. 

Янтоқ - Алҳаги cомелорум Фиш-дуккакдошлар оиласига киради. Кўп йиллик ўт. Майсалари силлиқ, туксиз. Бўйи 50-110 см. Пояси тик, шохланган. Сийрак, узун тиканлар билан қопланган. Барглари навбат билан жойлашган, чўзинчоқ овал, тескари тухумсимон, қисқа бандли, пацки тиканлари қаттиқ, узунлиги 7-15 мм, юқоридагиларнинг узунлиги 18-25 мм. Гуллари сийрак, шингилга тўпланган, қизил ёки пушти рангда. Меваси силлиқ очилмайдиган қўзоқ. Уруғлари буйраксимон, силлиқ, тўқ малла-яшил ёки қорамтир-малла. Илдиз бачкисидан ва уруғдан кўпаяди.Май- сентябр ойларида гуллаб, авгуц -октябрда уруғлайди. Туксизмия, ширинмия, қизилмия—Глйcйррҳиза глабра дуккакдош-лар оиласига киради. Кўп йиллик ўт, пояси тик, шохланган, бўйи 45- 80см. Барглари қисқа бандли, чўзиқ- тухумсимон баргчалардан таш-кил топган мураккаб барг. Тўпгули сийрак, гуллари сиёҳ ранг. Дуккаги 2-7 уруғли. Меваси эгилган, катта ғуддали, қизил-қўнғир рангли уруғи кулранг- яшил ,деярли шарсимон, Апрел—июн ойларида гуллаб , июн –сентябрда уруғлайди. Дарё ва ариқ бўйлари, тўқай-зорда ва экинлар орасида ўсади.

Шарқ такасоқоли, такасоқол- Додартиа ориенталис Л. Сигирқуйруқдош-лар оиласига киради. Бўйи 25-40 см. Пояси сершох, деярли баргсиз. Барглари бандсиз, чўзиқ, йўғонроқ, юқорига томон майдалашиб боради. Поянинг учида барг бўлмайди. Гули бинафша рангда, қисқа бандли. Меваси овал шаклдаги кўсакча. Уруғи майда, ғадир-будир, қўнғир рангда, июн-сентябр ойларида гуллаб уруғлайди. Такасоқол бачкилаб ва уруғидан кўпаяди. ЙЎл ёқалари, боғ ва экинзорларда бегона ўт сифатида ўсади.

Оқбош - Капелина cаспиа Лесс. Мураккабдошлар оиласига киради. Бўйи 50-100 см. Пояси тик ўсади, шохланган. Барглари яхлит, текис қирғоқли, бироз этли, пояни чала ўраб туради. Саватчаси силиндрсимон, узунлиги 10-15 мм, эни 4-8 мм. Гуллари найсимон, пушти-сиёҳ ранг. Саватча четида кўп қаторли ипсимон уруғчи гуллар жойлашган. Июн-авгуц ойларида гуллаб уруғлайди. Уруғи қўнғир рангли, майда ва ялтироқ. Бачкиси ва уруғидан кўпаяди. Оқбош шўрланган ерларда ўсади. Бу бегона ўтнинг илдизи чуқур кесиб турилса батамом йўқ бўлиб кетади. 

Кермак, кенгбарг кермак-Статиcе отолепис Счренк, кермакдошлар оиласига киради. Бўйи 40-80 см. Илдиз бўғзидаги барглари кам, узунлиги 3-8 см, эни 1,5-3 см. Юмалоқ поясининг ранги кўкиш, ғадир-будир, ўртасидан шохланган, жуда майда баргчали ва чиройли сиренсимон гуллидир. Тўпгули-рўвак, уруғи кул ранг-қўнғир, майда овалсимон. Май-сентябр ойларида гуллаб уруғлайди. Дарё бўйлари, шўр тупроқ-лар ва суғориладиган экинзорларда ўсади.

Какра-Аcроптилон пикрис C.А.М. Мураккабдошлар оиласига киради. Бўйи 40-60 см, сершох, илдизбачкили кўп йиллик ўт. Барглари навбат билан жойлашган, узунчоқ тухумсимон ёки тасмасимон. Шохларининг учида якка-якка доирали гул саватчалар ҳосил қилади. Саватчалар ҳошияли барглар билан ўралган, ҳар бир саватчада 2 тадан 26 тагача уруғ пишиб етилади. Уруғи тескари тухумсимон, яшил-сариқ ёки кул ранг дон. Какра уруғидан ёки илдизбачкисидан кўпаяди. У март ойидан кўкариб чиқади. Биринчи йили секин ўсади. Илдизи қора, ёғочсимон. Унинг илдизи 10 м дан ортиқ чуқурликка кириб бориши мумкин. Айримлари 1 м чуқурликка кириб боради. Намлик етарли бўлса қирқилган илдизларининг бўлакларидан ҳам кўкариб чиқаверади. 

Тулкидум аччиқмия, оқмия, аччиқмия-Вехибиа алопеку роидес (Л) Жакове. Дуккакдошлар оиласига мансуб кўп йиллик ўт. Бўйи 70 см гача. Барглари тоқ патсимон, 8-20 см. Гуллари силиндрсимон шингил шаклидаги тўпгулга йиғилган, тўпгули 30 см гача. Гули сарғиш. Дуккагининг узунлиги 6-10 см, эни 6 мм. Апрел-июл ойларида гуллаб уруғлайди. Тоғ ён бағирларида, тўқайзорлар, ариқ бўйлари, экинлар атрофида ўсади. Уруғидан ва илдизбачкисидан кўпаяди. Уруғи заҳарли. 

Қалинмевали аччиқмия,ешакмия - В.Пачиcарпа Жаcовл. Дуккак-дошлар оиласига мансуб кўп йиллик, пояси шохланган ўт. Бўйи 30-45 см (1 м гача). Барглари тоқ патсимон. Тўпгули шингилсимон, узунлиги 7-24 см, эни 2 см. Гули сарғиш-оқ.Аччиқмиянинг уруғлари жуда заҳарли, 0,5% дан ортиқ уруғ аралашган ун ҳаёт учун хавфли. Апрел-май ойларида гуллаб, июн-авгуцда уруғлайди. Ғалла экинлари орасида ўсади. 

. Пиёзлилар. Бу ўсимликларнинг тупроқ ичида ўзгарган пояси-пиёзбоши бўлади. Улар уруғлари билан ва вегетатив йўл билан кўпаяди. 

Ёввойи пиёз - Аллиум ротундум Л.пиёзлилар туркумига киради. Пиёзбош ва уруғидан кўпаяди. Пояси оддий, ярмигача барг билан қопланган, бўйи 30-60 см. Май-июн ойларида гуллаб уруғлайди. Боғларда, адир ва тоғнинг қуйи қисмидаги бўз тупроқли ва тошлоқ ерларда, қисман экинлар орасида учрайди. Бегона ўт сифатида аҳами-ятга эга эмас, осон йўқотилади. 

Ғадир-будур пиёз - А.Сcабреллум Боисс эт Буҳсе. Кўп йиллик ўт. Пояси 25-50 см, учдан бир қисми барг нови билан ўралган. Томири ғадир-будур. Гули очилганда ғилоф соябондан озгина калта, пушти. Май ойида гуллаб, июнда уруғлайди. Воҳалардаги турли экинлар орасида бегона ўт сифатида ўсади. 

Судралиб (ер бағиррлаб) ўсувчилар. Бу гуруҳга кирувчи ўсим-ликларнинг пояси ер юзасида ётиб ўсади. Палакдаги бўғимларидан илдиз чиқариш хусусиятига эга. 

Ўрмаловчи айиқтовон - Ранунcулуc репенс Л. Кўп йиллик илдизпояли ўт. Илдизпояси жуда калта, ундан попуксимон илдизчалар чиқади. Бўйи 15-70 см. Пояси ер бағирлаб ёки ердан бир оз кўтарилиб ўсади. Барглари бандли, 1-2 марта 3 бўлак қисмларга бўлинган. Гуллари олтин-сариқ рангли. Апрел-июн ойларида гуллаб уруғлайди. Уруғидан ва илдиз отадиган поясидан кўпаяди. Ариқ ва сой бўйларида, ботқоқли ерларда, шолипояларда, томорқаларда, ўтлоқларда ўсади. Айиқтовон ҳайвонлар учун заҳарли. 

7.Текинхўр ёввойи ўсимликлар. Текинхўр ёввойи ўсимликларнинг яшил барглари ва илдизлари бўлмайди. Улар яшил баргли ўсимликлар танасидаги сув ва озиқ моддаларни махсус сўрғичлари ёрдамида ўзлаштириш ҳисобига яшайди. Текинхўр ёввойи ўсимликлар поя паразитлари ва илдиз паразитларига бўлинади. 

Поя паразитлари. Бу гуруҳга чирмовуқдошлар оиласига мансуб зар-печакларнинг барча тури киради. Улар ингичка пояли ва йўғон пояли-ларга бўлинади. 

Ингичка пояли зарпечаклар. Ингичка пояли чирмовуқ, зарпечак, сариқ чирмовуқ-Cусcута Л. аппрохимата Бабинг. Бир йиллик ўт. Пояси сариқ ёки зарғалдоқ-сариқ, ингичка, ипсимон, чирмаша-диган, сўрғичлари билан ёпишиб яшайди. Тўпгули шарсимон тугун-ча шаклда бўлади. Гулларининг ранги оқ. Меваси икки уяли, тўрт уруғли шарсимон кўсакча. Уруғи шарсимон, тухумсимон-бурчакли, сарғиш ёки малла ранг. Апрел-июнда кўкариб чиқади. Июн-авгуцда гуллайди. Июл-октябрда уруғ тугади. Битта ўсимлиги 3000 тагача уруғ қилади. Уруғлар унувчанлиги тупроқда 12-15 йилгача сақланади. 

Себарга зарпечаги, майда уруғли зарпечак-Cусcута эпитҳймум Мур. Пояси қизил, жуда ингичка, ипсимон. Тўпгули шарсимон тугунча шаклида. Меваси кўсак. Июн-сентябрда гуллаб уруғ тугади. Битта ўсимлиги 2500 тагача уруғ қилади. Уруғларнинг униб чиқиши учун оптимал ҳарорат Қ18…Қ240C ҳисобланади. Беда ва себарганинг асосий бегона ўти ҳисобланади. Кўпгина полиз ва сабзавот экинларида паразитлик қилади. 

Дала чирмовуғи-C.cамперцрис Жунcкер. Пояси ипсимон, шохлан-ган, сариқ ёки тўқ сариқ. Гулкосаси ярим шарсимон, ялтироқ. Гулто-жиси қўнғироқсимон, тугунчаси ва кўсакчаси ясси шарсимон. Июл-сентябр ойларида гуллаб уруғ беради. Ҳамма жойда тарқалган, сабза-вот, полиз экинлари, каноп ва бошқа ўсимликларда паразитлик қилади. 

Жануб чирмовуғи-C. ауцралис Р. Бр. Бир йиллик ўт, пояси нозик, ипсимон, сариқ. Гулкосаси тескари конуссимон. Гултожиси косасига нисба-тан 2 марта узун, оч сариқ. Тугунча ва кўсакчаси ясси шарсимон. Июн-авгуц ойларида гуллаб уруғлайди. Асосан, сабзавот ва полиз экинлари ва баъзи ёввойи ўсимликларда паразитлик қилади. 

Леман чирмовуғи, девчирмовуқ, девпечак-C. Жеҳманнианна Бге. Бир йиллик ўт. Пояси йўғонлашган, чизимчасимон қизғиш ёки сарғиш рангда. Бошоқсимон тўпгули 8 см гача. Тугунчаси ва кўсакчаси тухумсимон, 5-6 мм, 3-4 уруғли. Июн-сентябр ойларида гуллаб уруғлайди. Ариқ, канал ва дарё бўйларида, боғ ва токзорларда бегона ўт сифатида учраб, паразит ҳолда ўсади. Дарахт ва буталарга чирмашиб, паразитлик қилади. 

Илдиз паразитлари. Буларга автотроф ўсимликларнинг илдизига сўрғичи билан ёпишиб паразитлик қиладиган ўсимликлар киради. 

Миср шумғияси-Озабанче аегйптиcа Пус. Бир йиллик ўт. Бўйи 40 см гача. Пояси тик ўсади, илонизли, шохланган оқиш. Тўпгули 25 см. Июн-октябр ойларида гуллаб уруғлайди. Сабзавот, полиз экинларини, ёввойи ўсимликлардан қўйпечак, қўйтикан, итузум ва бошқаларни зарарлайди. 

Кунгабоқар шумғияси-О.cумана Wаеер. Шумғиядошлар оиласига киради. Пояси оддий, шохланмаган, қўнғирроқ, этли, пацки қисми йўғонлашган, бўйи 25 см гача етади. Июл ойидан бошлаб гуллайди ва ҳосил тугади. Асосан уруғидан кўпаяди. Бир туп ўсимлик 60-150 мингтагача уруғ қилади. Уруғи жуда майда. Асосан кунгабо-қар илдизида, баъзан помидор, тамаки, махсар ва полиз экинларида пара-зитлик қилади. 

Бундан ташқарии шумғиянинг қуйидаги турлари ҳам учрайди: дев шумғия, нозик шумғия, қизил шумғия ва Урал шумғияси. Бу ўсимликлар шувоқ ва шунга ўхшаш ўсимликларда паразитлик қилади 

Ярим паразитлар. Бу гуруҳга кирувчи ўсимликларнинг яшил барглари бўлиб, фотосинтезга лаёқатли. Лекин, сув ва озиқ моддаларни бошқа ўсимликларнинг илдизи ёки танасидан сўриб олади. Россиянинг Европа қисмида, зубчатка, очан-ка, игна баргли ўрмонларда эса, омела каби ярим паразитлар учрайди. 

8.Ерларни бегона ўтлар билан ифлосланганлигини ҳисобга олиш, харитасини тузиш ва унинг аҳамияти. Далаларда бегона ўтларга қарши самарали кураш учун аввал уларни аниқлаш, қай даражада ифлосланган-лигини билиш, харита тузиш ҳамда уларга қарши кураш тадбирларини тўгри ташкил этиш лозим. Бунда бегона ўтлар 2 хил усулда, яъни юриб кўз билан чамалаб (тахминан) ва аниқ ҳисобга олинади.

Кўз билан чамалаш усули осон ва қулай, чунки бунда даланинг диагонали бўйича маълум оралиқда юрилиб, бегона ўтлар тахминан ҳисобга олинади ва балларга ажратилади. Олинган маълумотлар жамланиб ҳар бир дала ёки экинзорнинг ёввойи ўсимликлар билан ифлосланиш тури ва даражаси балларда берилади. 

Балларга ажратишда академик А.И.Мал’севнинг қуйидаги 4 балли шкаласидан фойдаланилади.

1 балл - ўсимлик қопламида 5 % гача бегона ўт бўлади.

2 балл - ўсимлик қопламида 5-25 %.

3 балл - ўсимлик қопламида бегона ўт 26-50%

4 баллда эса бегона ўтлар маданий ўсимликларга қараганда кўпчиликни ташкил этади.

.Ёввойи ўсимликларни аниқ усул билан ҳисобга олиш. 

Илмий-тадқиқот ишларида далаларни бегона ўтлар билан ифлосланганлик даражаси ва турини аниқлашда миқдорий-тортиш усулидан фойдаланилади. 

Текширилаётган даланинг бир нечта жойидан диагоналига юрилиб, 10-15 жойга ўлчами 50х50 см (0,25м2) ёки 1,0х1,0 (1,0 м2) ёғоч рамка қўйилади ва унинг ичидаги ёввойи ўсимликларнинг турлари ҳисобга олинади. Майдони 50 га бўлган ерда 10 та нуқтада, 50 га дан 100 гача- 15 та ва 100 га дан ортиқ бўлган ерда 20 та нуқтада ёввойи ўсимликлар ҳисобга олинади. 

Рамканинг ичига тушмай қолган, зарарлилик даражаси юқори бўлган карантин ва зарарли ўсимликлар ҳам алоҳида қайд қилинади. Олинган натижалар қайдномага киритилади. Қайдномада бегона ўтлар номи ва сони кўрсатилади. Текширилган майдоннинг ўт босганлик даражаси бегона ўтларнинг сонига қараб гуруҳларга бўлинади ва дона/м2 да ифодаланади. Масалан: 1-5; 5,1-15; 15,1-50; 50,1-100 ва 100 дона /м2 дан ортиқ. Ёввойи ўсимликларнинг сони алоҳида турлар ва гуруҳлар бўйича кўрсатилади. 

Далаларни ўт босганлик даражасини белгилашда ёввойи ўсимликнинг қуруқ массасини ҳисобга олиш ҳам муҳим ҳисобланади. Бунинг учун рамка ичидаги бегона ўтлар илдиз бўғзидан кесиб олинади, халтача ёки пакетларга солиниб қуритиш шкафи ёки офтобда қуритилади. Техник тарозиларда тортиб оғирлиги аниқланади. Олинган маълумотлар гр/м2 ларда ифодаланади 

Текшириш натижасида олинган маълумотларга асосан хўжалик далаларини бегона ўтлар билан ифлосланганлик харитаси тузилади. Харита далаларда бегона ўтларнинг таркиби ва миқдорининг ўзгаришига кўра уларга қарши ҳар хил кураш тадбирларини танлашга ва қўллашга имкон беради.

 Саволлар :

 1. Ҳақиқий ва шартли бегона ўтлар бир-биридан қандай фарқ қилади?

2. Бегона ўтларнинг зарари нимадан иборат?

3. Бегона ўтларнинг асосий биологик хусусиятларига нималар киради?

4. Паразит бегона ўтлар қайси турларга бўлинади?

5. Бир йиллик ўтларга таъриф беринг.

6. Кўп йиллик бегона ўтларнинг гуруҳлари ва вакиллари ҳақида гапиринг.

7. Бегона ўтлар сони қандай ҳисобга олинади?

 

 

5-МАВЗУ: БЕГОНА ЎТЛАРГА ҚАРШИ 

КУРАШ ЧОРАЛАРИ.

Режа:

1. Бегона ўтлар тарқалишини олдини олиш.

2. Бегона ўтларга қарши агротехник кураш чоралари.

3. Бегона ўтларга қарши махсус кураш чоралари.

4. Бегона ўтларга қарши кимёвий кураш чоралари.

 

Адабиётлар: 1;2; 3; 4; 5;6;7;14;. 

Бегона ўтларни йўқотиш олдини олиш, қирувчи ва махсус тадбир-ларга бўлинади.

1.Бегона ўтлар тарқалишини олдини олиш. Далаларни бегона ўтлардан тоза бўлишини таъминлашда уларни тарқалишини олдини олиш тадбирлари муҳим аҳамиятга эга. Кўпчилик бегона ўтларнинг уруғи экин билан бирга етилади. Ҳосил йиғиштириб олинганда улар донга аралашиб кетади. Одатда буғдойга олабута, исмалоқ, беда уруғига зарпечак, шолига курмак аралашган бўлади.

Уруғликни тозалаш экиннинг соф бўлишига имкон беради. Бегона ўтлар уруғи етилмасдан экинлар ҳосилини йиғиб олиш уруғликнинг тоза бўлишини таъминлайди. Бедани 15-25 % гуллаганда ўриш бегона ўтлар уруғи етилишига йўл қўймайди. Канал, ариқ, зовур ва йўл ёқаларида ўсадиган бегона ўтларни уруғламасдан йўқотиб туриш сув орқали уруғлар тарқалишининг олдини олади.

Бегона ўтлар тарқалишини олдини олишда далаларга яхши чириган гўнг солиш керак. Чиримаган гўнгда эса бегона ўт уруғлари кўп бўлади.

Екинларнинг кўчат қалинлиги сийрак бўлса бегона ўтлар ўсишига имконият яратилади. Шунинг учун кўчат қалинлиги нормал бўлишига эришиш лозим.

Бир хил экин сурункасига экилаверса шу экин агротехникасига мослаш-ган бегона ўтлар кўпайиб кетади. Буни олдини олиш учун агротехни-каси бир-биридан кескин фарқ қиладиган экинларни навбатлаб экиш лозим.

Карантин тадбирлар. Бегона ўтларни тарқалишини олдини олиш учун ички ва ташқи карантин тадбирлари қўлланилади.Иички карантин мамлакат ичидаги хавфли бегона ўтларни бир вилоятдан иккинчи вилоятга ўтишини олдини олади. Ташқи карантин эса чет эллардан ашаддий бегона ўтларни Ўзбекицонга кириб келишини олдини олади. Ички карантин бегона ўтларга ёввойи гултожихўроз, ажриқ, ғумай, какра, саломалай-кум, аччиқмия, оқмия, кампирчопон, девкурмак говкурмак, зарпечак ва бошқалар киради. Уларнинг рўйхатига ўзгартиришлар киритиб борилади.

2.Бегона ўтларга қарши агротехник кураш чоралари.Бегона ўтларга қарши агротехник чораларига шудгорлаш, экин экишдан олдин, экин экилгандан сўнг ерга ишлов бериш тадбирлари киради.

Икки ярусли плуглар билан сифатли қилиб ўтказилган кузги шудгор бегона ўтлар сонини кескин камайтиради. Чимқирқарли плуг билан тупроқ юзасига тўкилган бегона ўт уруғлари 30-35 см чуқурликка кўмилса маълум миқдорда унувчанлигини йўқотади.

Ғумай, ажриқ, қамиш каби илдизпояли бегона ўтларни шудгорлаш-дан олдин ағдаргичи олинган плугда 18-22 см чуқурликда юмшатиб сўнгра чизел ёрдамида илдизпояларни тирмалаб олиш керак. Ҳар йил ўзгарган чуқурликда ҳайдаш ҳам бегона ўтларни камайтиради. Агар ер биринчи йили 40 см чуқурликда, кейинги йилларда 25, 30, 35 ва 40 см чуқурликда шудгорланса бегона ўт уруғлари тушган қатлам уч йилгача ер бетига чиқмайди ва унувчан уруғлар миқдори камаяди.

3.Бегона ўтларга қарши махсус кураш чоралари. Бегона ўтларга қарши махсус чораларга биологик, оловли кураш, мулчалаш каби усуллар киради.

Алмашлаб экиш, экинларнинг экиш муддатлари, меъёрлари бегона ўтларнинг зараркунандалари ва касалликларидан фойдаланиш биологик кураш усулига киради.

Агротехникаси турлича бўлган экинларни навбатлаб экиш бегона ўтларни кескин камайтиради. Масалан бедадан кейин пахта даласидаги бегона ўтлар сони 40-50% камаяди.

Шумғияга қарши фитомиза пашшаси қўлланилганда унинг уруғи 71% гача камаяди.

Оловли култиваторлар ёрдамида бегона ўтларни куйдириш мураккаб-лиги учун ҳозирги даврда қўлланилмаяпти.

Мулчалаш усули. Мулчалаш учун плёнка, нефт чиқиндиси, мах-сус қоғоздан фойдаланиш мумкин. Бу нарсаларни қатор уцига ёпиш бегона ўтлар ўсишини олдини олади.

4.Бегона ўтларга қарши кимёвий кураш чоралари. Бегона ўтларга қарши курашда гербитсидлар самарали восита ҳисобланади. Тузилишига кўра гербитсидлар анорганик ва органик моддаларга бўлинади. Экинларга ва бегона ўтларга таъсир этишига кўра гербитсидлар танлаб таъсир этувчи ва ёппасига таъсир этувчиларга бўлинади. Бегона ўтларга таъсир этиши-га қараб контакт ва ичдан таъсир этувчиларга бўлинади. Контакт таъсир этувчилар ўсимликнинг теккан жойига таъсир этади. Ичдан таъсир этув-чилар бегона ўтларнинг қайси қисмига тегишидан қат’ий назар унинг танасига сингиб моддалар алмашинув жараёнини бузади.

Гербитсидлар ОВХ - 28 аппаратида ёппасига, ПГС - 2,4 , ПГС - 3,6 аппаратида тасмасимон усулда сепилади.

Гербисидларнинг самарадорлиги уларнинг меъёри, қўллаш усули, муддати ҳамда тупроқ намлигига боғлиқ бўлади. Оғир механик таркибли, чириндига бой тупроқларда юқори, қумлоқ ва қумоқ тупроқ-ларда нисбатан пацроқ меъёрларда қўлланилади.

Пахтачиликда которан, котофор гербитсидлари экиш билан бирга тасма усулида 0,9-1,2 кг/га, трефлан 4,0-6,0 л/га меъёрда экишдан олдин ёппасига сепилади. Кўп йиллик ўтларга қарши фосулен (9-12 кг/га) ва раундап (6,0 л/га) сентябр, октябр ойларида қўлланилади. Фюзилад 3,0 л/га меъёрда ғўзанинг биринчи сувидан кейин сепилади.

Маккажўхорида симазин 1,9-7,5 га/кг, атразин 3,0-8,0 га/кг, аге-лон 4,0-6,0 кг/га, политриазин 3,0-6,0 га/кг меъёрда тасма усулида қўлланилади.

Ғалла экинларида гранцар 10-20 г/га меъёрда апрелнинг биринчи ярмида сепилади. Шунингдек, 2,4 -Д нинг аминли тузлари ёки эфирла-ридан (лалмикор ерларда) ишлатилади. Солиш меъёри 1-2 кг/га, 300 л/га сувда эритиб самолётда, 600 л/га сувда эритиб ОВХ - 28 пурка-гичида пуркаш мумкин. Шолида ялан (8-16 кг/га), пропанид ( 16-30 кг/га), ғаллада триллат (2-4 кг/га) гербитсидларидан фойдаланилади.

Сабзида линурон (0,8-3,0 л/га), керосин (300-400 л/га), пиёзда рамрод (4,6-6,6 л/га) каби гербитсидлар қўлланилади.

Бегона ўтларга қарши курашда агротехник, биологик ва кимёвий кураш чораларини уйғунлашган ҳолда олиб бориш керак.

Саволлар: 

1. Бегона ўтларни тарқалишини олди қандай олинади?

2. Бегона ўтларни йўқотишда кузги шудгорнинг аҳамияти нимадан иборат?

3. Илдизпояли бегона ўтларни йўқотишда дискли бороналардан фойдалан-са бўладими?

4. Пахтачиликда гербитсидларни қўллаш бўйича нима биласиз? 

5.Ғаллачиликда қайси гербисидлардан фойдаланилади?

 

6-МАВЗУ: ЕРГА ИШЛОВ БЕРИШ. КУЗГИ ВА БАҲОРГИ ШУДГОР. ЛАЛМИКОР ЙЕРЛАРДА ШУДГОРНИНГ ТУРЛАРИ.

 

Режа

1. Ерга ишлов беришдан мақсад.

2. Ерга ишлов беришдаги технологик жараёнлар, ер ҳайдаш усуллари ва сифати.

3. Кузги шудгорнинг аҳамияти, чуқурлиги ва муддатлари.

4. Ерни икки ярусли ҳайдаш, ҳар хил чуқурликда ҳайдаш ва ҳайдал-ма қатлам қалинлигини ошириш усуллари 

5. Баҳорги ҳайдов.

6. Бедапоя ва анғизни ҳайдаш.

7. Лалмикор ерларда шудгор ва унинг турлари.

8. Ерни ишлаш сонини минималлаштириш.

 

Адабиётлар 1; 2; 3; 4; 6;7.

1.Ерга ишлов бермасдан унда экин етиштириб бўлмайди. Тупроқ ўсимлик илдизи учун етарли даражада юмшоқ бўлганда, унинг сув-физик хусусиятлари ва микроорганизмларнинг фаолияти яхши бўлади. Ерни ишлаш деганда уни шудгор қилиш, текислаш, бороналаш, култи-ватсиялаш, чизеллаш, мола босиш кабилар тушунилади.

Бир-бири билан боғлиқ ҳолда ўтказиладиган тупроққа ҳар хил механик таъсир этишларга ерни ишлаш тизими дейилади.

Ер ишланганда тупроқ (сув, ҳаво, иссиқлик ва озиқ) режимларининг қулай бўлиши учун шароит яратилади, яъни ҳайдалма қатлам тузилиши ва унинг донадорлиги ўзгаради; тупроқнинг қуйи қатламидаги озиқ моддалар юқорига кўтарилиб, унинг айланиш даври ва микробиологик жараёнлар тезлатилади; бегона ўтлар йўқотилади; органо-минерал ўғит ва анғизлар тупроққа қўшилади; тупроқ юза қатламида ёки ўсимлик қолдиқларида яшаётган экинларнинг зараркунанда ва касаллик қўзғатувчилари йўқотилади; ерни экин экишга тайёрлаш, эгат ва жўяк олиш ҳамда экинни парвариш қилишда қатор орасига ишлов бериш; бегона ўтларни йўқотиш каби ишлар бажарилади.

2.Ерни ишлашда қуйидаги технологик жараёнлар амалга оширилади: ер қатламини ағдарилади, аралаштирилади ва юмшатилади; бегона ўт илдизлари қирқилади, тупроқ зичланади, текисланади, эгат ва жўяк олинади.

Ер заруриятга қараб юза ҳайдов чуқурлигида юмшатилади. Ҳай-далма қатлам тупроғини аралаштириш натижасида тупроқдаги органик ва минерал ўғитлар, микроорганизмлар ҳайдалма қатламда бир текис тақсим-ланиб, тупроқ унумдорлигини оширади. Тупроқни зичлаш яъни мола боцирилганда капилляр ғоваклиги ортади. Экилган уруғларни пацки қат-ламдаги намлик билан таъминлаш яхши бўлади. Суғориладиган деҳқон-чиликда ерни текислашнинг экин экиш ва уни парвариш қилиш учун аҳамияти катта, бунда сифатли экиш, суғориш, парвариш қилиш учун шароит яратилади.

Ер ҳайдалганда ағдарилаётган қатламлар 1350-1450 қияликда бир-бирига ёнбошласа, қатлам чала, қатлам 1800 ағдарилса тўлиқ ағдарил-ган ҳисобланади.

Ерни ҳайдаш сифати плуг ағдаргич(отвал)ларининг шаклига боғлиқ. Улар винтсимон, силиндрсимон, ярим винтсимон ва маданий бўлади.

Маданий отвалли плуглар қатламни яхши увоқлайди ва ағдаради. 1870 йили Рудолф Сакк ярим винтсимон ва силиндрсимон отвалли плуглардан маданий отвалли пулг яратди. Бу плугнинг асосий корпуси олдига кенглиги асосий корпуснинг 2/3 қисмига тенг келадиган чимқир-қар ўрнатилган.

Ҳозирги вақтда ер ПЯ-3-35, ПН-4-35 П-5-35М, маркали тиркама ёки осма плуглар билан ҳайдалмоқда. Кейинги йилларда «Кейс» компа-нияси ишлаб чиқарган айланма плуглардан ҳам фойдаланилмоқда.

Ҳозирги даврда шамол эрозиясига мойил ерларни ағдармасдан, анғизлар сақланган ҳолда асосий ишлов бериш усули кенг қўлланил-моқда.

Ерни сифатли ишлаш қўлланилаётган қуролнинг тузилишига,яъни плуг отвалининг шаклига, ишчи органларнинг турига, агрегатнинг юриш тезлигига ва тупроқнинг технологик хоссаларига боғлиқ.

Тупроқнинг технологик хусусияти унинг илашимлилиги, ёпишқоқлиги ва ҳажмий оғирлиги билан ифодаланади. Бу хусусият унинг намлиги, механик таркиби, қаттиқлиги, донадорлиги ва бошқалар билан белгиланади. Ернинг сифатли ишланиши даланинг ўсимлик қолдиқлари ва бегона ўтлар билан ифлосланганлик даражасига ҳам боғлиқ.

Сернам ер ҳайдалганда палахсалар ҳосил бўлади, яхши майдалан-майди, қуруқ ер ҳайдалганда эса, катта-катта палахсалар кўчади, оғир ва енгил соз тупроқли ерлар намлиги тўла нам сиғимига нисбатан 40-60% бўлганда ҳайдалса яхши увоқланади. Тупроқ намлиги ортиқ бўлса у ишчи органларга ёпишиб ер сифатсиз ҳайдалади.

Ер асосан 2 усулда, яъни айланма ёки шаклли ва тахта (загон)- ларга бўлиб ҳайдалади. Айланма ёки шаклли ҳайдаш учацканинг ўртаси ёки чеккасидан бошланади. Бунда плуг қайрилишларда ҳайдаш чуқурлигидан кўтарилмайди ҳайдаш эса учацканинг ўртаси ёки четида тугалланади. Бу усулда ҳайдаш чуқурлиги ҳамма ерда бир текис бўлмайди. Шунинг учун деҳқончиликда айланма ёки шаклли ҳайдаш усули ман этилган.

Дала тўғри тахталарга-загонларга бўлиб ҳайдалганда сифатли бўлади. Тракторнинг салт юришини марза ва эгатлар сонини камайтириш учун тахтанинг эни 40-80 м бўлгани яхши.Ер соатига 7-7,5 км тезликда ҳайдалса, қатлам яхши ағдарилади, увоқланади ва текис бўлади.

Ҳайдов сифати ерни ҳайдаш вақтида ёки ҳайдалгандан кейин текширилади. Ернинг сифатли ҳайдалиши бу тадбирнинг ўз вақтида ўтказилишига, чуқурлиги агрегат буриладиган жойдан тахтанинг охирига-ча бир хил бўлишига боғлиқ.

Бедапоя ва анғизлар айниқса, сифатли ҳайдалиши керак, қатлам тўла ағдарилмаса, эрта баҳорда беда ёки бегона ўтлар ўсиб чиқади, органик массалар тупроққа яхши кўмилмай, экин сифатсиз экилади. Органик массалар, хас ва чўпларнинг 10% и тупроққа кўмилмай қолса, ер сифатсиз ҳайдалган ҳисобланади.

Диаметри 5 см дан катта кесаклар палахса ҳисобланади. 1м2 да ўртача 5 та дан ортиқ палахса бўлса, ҳайдаш қониқарсиз ҳисобланади. Такрорий экин экиладиган ер тупроғи яхши увоқланиши керак, акс ҳолда уни майдалашга кўп меҳнат ва ёнилғи сарф бўлади, кузги шудгорда палахса ҳосил бўлса ҳам зарари йўқ, чунки қишки ёғин-сочинда улар майдаланиб кетади.

Кўз билан чамалаганда чала жой умумий майдоннинг 0,2% идан ортиқ бўлмаслиги лозим, акс ҳолда ер қониқарсиз ҳайдалган ҳисобланади.

3."Ер ҳайдасанг куз ҳайда, куз ҳайдамасанг юз ҳайда" деган нақл бежиз айтилмаган. Ер кузда ҳайдалганда кесаклар орасидаги сув совуқ ва илиқ кунларда гоҳо музлаб, гоҳо эриб кесакларни майдала-нишини таъминлайди.Кузда ҳайдаб қўйилган ерда намлик кўп тўпланади, микробиологик жараёнлар учун қулай шароит яратилади. Ўсимлик қолдиқлари кўмилиб чириши учун имконият яратилади. Кузда ҳайдаб қўйилган ерни баҳорда экин экишга тайёрлаш анча осон бўлади. Сифатли ўтказилган кузги шудгор баҳорги ҳайдашга нисбатан экинлар ҳосилини 10-20% оширади, ҳосил эрта ва сифатли бўлиб етилади.

Республикамизнинг шимолий зонасида ноябр ойи, марказий зонасида 15 ноябрдан 15 декабргача, жанубий зонада 20 ноябрдан 15 декабргача бўлган вақт кузги шудгор учун энг қулай вақт ҳисоб-ланади.

Тупроқ шароитига кўра ер 30-35 см гача чуқурликда ҳайдалиши мумкин. Янги ўзлаштирилган ерлар 20-22 см чуқурликда ҳайдалади. Кейинчалик ҳайдаш чуқурлиги аца-секин ошириб борилади.

4.Ерни икки ярусли ҳайдаш муҳим аҳамиятга эга. Бунинг учун ПЯ-3-35, ПУЯ -3-35 русмли плуглардан фойдаланилади. Икки ярусли ҳайдалганда уцки қатлам (0-15см) пацга, пацки қатлам (15-30см) тепага чиқарилади. Тупроқнинг хоссалари яхшиланади. Экинлар ҳосили маълум даражада ошади.

Ерни ҳар хил чуқурликда ҳайдаш бегона ўтларни, зараркунанда- ларни, касалликларни камайтириш ва органик қолдиқлрни тўла чиришини таъминлаш учун ўтказилади. Ер биринчи йили 30-32 см, иккинчи йили 22-24 см, учинчи йили 26-28 см чуқурликда ҳайдалса, юқорида кўрсатилган чуқурликдаги қатламга тушган зарарли организмлар ҳамда органик қолдиқлар уч йилгача тупроқ юзасига чиқарилмайди.Натижада зарарли организмларни камайиши ва ўсимлик қолдиқларини тўла чиришига эришилади.

Ҳайдалма қатлам қалинлигини ошириш тупроқ профилининг тузилишини ҳисобга олган ҳолда олиб борилади.

Қумли, шағал қатлам юза ётган ерларда эрта баҳорда лойқа ётқизиш (колматаж) усули билан ҳайдалма қатлам қалинлиги оширилади. Бу ҳар йили баҳорда бир неча марта такрорланади. Ҳайдалма қатлам қалинлигини ошириш учун тепаликлар тупроғи, гўнг ва бошқа органик ўғитлардан ҳам фойдаланиш мумкин.

Қадимдан суғориладиган ерларда агроирригасион ётқизиқларнинг қалинлиги 2-3 м дан ортади. Ана шу жойларда ҳайдалма қатлам қалинлигини бемалол ошириш мумкин. Академик М.Муҳаммаджонов қадимдан суғориб деҳқончилик қилинаётган ҳайдалма қатлам оци зичлашган ҳамма ерларда ҳар 3-4 йилда бир марта ерни 50-60 см чуқурликда юмшатиб бир йўла 28-30 см чуқурликда ағдариб ҳайдашни тавсия қилади.

Бунда ер кузда ГР-2,7 русумли чуқур юмшатгич билан юмша-тилади, кейин плугда ағдариб ҳайдалади.

Профессор А.Ерматов бедапояни 60 см чуқурликда ҳайдаш ва органо-минерал ўғитлар солиш ҳайдалма қатлам қалинлигини оширишда самарали усуллардан эканлигини таъкидлайди. Ҳайдалма қатлам қалинлигини оширилиши ва тузилишини яхшиланиши бедадан ва ундан кейин экилган экинлардан юқори ҳосил олишни таъминлаши бу олим ўтказган тажриба-ларида кўрсатиб берилган. 

5.Хоразм вилояти, Фарғона вилоятининг Қўқон атрофи туманлари ва Қорақалпоғицон республикасида асосий ҳайдовни баҳорда ўтказилади. Ерни баҳорда ҳайдаш кузги шудгорлашга қараганда ташкилий жиҳатдан камчиликларга эга бўлишига қарамасдан хўжаликларнинг тупроқиқлим шароити шуни тақозо этади. Бу жойларда ер 3-4, айрим майдонларнинг шўри 5 мартагача ювилади. Шундан кейин ер етилиши билан поллар текисланиб маҳаллий ва минерал ўғитлар солиниб ҳайдалади. Агар кўкламда шамол кўп бўлса ерни юза қисми тез қурийди. Бундай пайтда кесаклар кўп ҳосил бўлади ва пацки қатламга кўмилади, ернинг ортиқроқ кўпчиши кузатилади. Ер яхши ўтиришмаган бўлади. Шунинг учун баҳорги ҳайдовдан кейин ер бир неча марта чизелланади, мола боцирилади ва зудлик билан экилади.

6.Алмашлаб экишда беда тупроқ унумдорлигини ва донадорлигини тикловчи асосий экин ҳисобланади. Бедапояни ҳайдашда хўжаликларда камчиликларга йўл қўйилмоқда. П-5-35М, ПН-4-35 плугларнинг чим-қирқари асосий корпус қамров кенглини тўла кесиб эгат тубига ташламай, балки олдинги ағдарилган қатламнинг ёнбошига ташлайди. Бунда илдиз икки қатлам орасидаги 10-12 см чуқурликка тушади ва баҳорда қайта кўкариб чиқади.

Айрим вақтларда кузда шудгор қилинган бедапояни баҳорда юза юмшатишга ёки култиваторлар билан ёппасига ишлашга, кўпчилик ҳолда эрта баҳорда култиватсия қилинган ёки чизелланган бедапоядаги илдизларни тирмалаб йиғиб олишга тўғри келади. Ғўзадан кейин беда экишдан мақсад ернинг унумдорлигини ошириш, физик хоссаларини яхшилаш ва беда илдиз массасини чиришини бошқариб ундан камида 5-7 йил фойдаланишни кўзда тутилади.

Маълумки, уч йиллик беда гектарига 300-500 кг дан ортиқ биологик азот ва 16-22 тонна илдиз массасини тўплайди. Ерни ҳайдаш техноло-гияси тўғри ташкил этилмаса беда тўплаган органик масса тезда минераллашади.

Беда илдизини баҳорда кўкариб чиқишини олдини олиш ва органик массани чиришини секинлаштириш учун бедапояни ҳайдаш технологи-ясини такомиллаштириш керак. Бунинг учун плугнинг ағдаригичлари олиниб лемехлари ўткирланади. Бедапояни ҳайдашдан 5-7 кун олдин ер уцки қисми 5-6 см чуқурликда ана шу ағдаргичи олинган плуг билан ҳайдалади. Шунда беданинг илдиз бўгзи 5-6 см чуқурликда кесилиб унувчанлиги йўқолади.

Ер кузда шудгорланганда органик қолдиқлар тупроқнинг чуқур қатламига кўмилади. Тажриба натижалари бу усулда ҳайдалганда илдизни минераллашуви секинлашганлигини кўрсатган.

Бедапояни 20-25 октябрдан 10-15 ноябргача ҳайдаш керак. Сизот сувлари чуқур жойлашган, ери қуруқ ва қаттиқ бедапояни сифатли ҳайдаш учун 7-10 кун аввал ерни суғориш керак. Бедапояни икки ярусли плугда чуқур ҳайдаш яна ҳам яхши натижа беради. Саёз кўмилган илдизпоялар ғўзанинг қатор ораларига дацлабки ишлов берил-ганда унинг сифатсиз бажарилишига ва кўчат сийрак бўлишига сабаб бўлади.

ЎзПИТИ маълумотларига кўра бедапояни ҳар йили ҳар хил чуқурликда ҳайдаш фойдали экан. Масалан: 1-йили 30-40 см; 2-йили 20-22 см; 3-йили 30 см; 4-йили 40 см. Кузги шудгорлаш чуқурлиги ўзгартириб борилганда бир хил чуқурликда ҳайдашга қараганда беш йилда гўзанинг гектаридан 28,6 с дан қўшимча ҳосил олинган.

Ёппасига экилган ғалла экинлари ҳосили йиғиштириб олинган дала анғиз дейилади. Бир йиллик экинлардан бўшаган бундай далаларда чимзорларга қараганда органик моддалар анча кам, тупроғи қуруқ, структураси ёмон, зичлашган, бегона ўтлар ва уларнинг уруғи кўп бўлади. Анғизда зараркунандалар ва касалликлар кўп учрайди. Анғизни ишлаш тизими уни лушчилник билан юмшатиш ва кузги шудгорлашдан иборат.

Кўп йиллик бегона ўтлар босган далалар 2 марта юмшатилади. Биринчи ҳолда дискли лушчилник билан 4-5 см чуқурликда, кейин ағдаргичли лушчилник билан 10-12 см чуқурликда юмшатилади. Бир йиллик бегона ўтлар босган далалар 4-5 см чуқурликда 1 марта юмшатилади.

Бундай ерлар октябр ойининг бошларида шудгорланади. Кузги ҳайдашни шимолий минтақада 15 ноярбдан, жанубий минтақада 30 ноябрдан кечиктирмаслик керак. Кучли шамол бўладиган туманларда кўп йиллик бегона ўтлар кам ўсган учацкаларни ағдаргичсиз плуг билан ҳайдаш яхши самара беради.

Е.И.Зауров, У.Хўжабеков бу усулда ҳайдалганда буғдой ҳосили 20-23%, лалмикор деҳқончилик ИТИ 8-12% ортиши ҳақида ёзишган.

Ескидан ҳайдалиб суғориладиган ерлар шоли экиш учун асосан кузда ҳайдалади. Ўзбекицон шоличилик ИТИ ходимлари ерни юза ҳай-дашга нисбатан чуқур қилиб кузги шудгорлашнинг афзаллигини исботлаб бердилар. Бегона ўтлар бир вақтда камайтирилгани ҳолда чуқур ҳайдалган далаларда юза ҳайдалган далаларга нисбатан шоли ҳосили 10-20% ортиқ бўлган. Кузда ҳайдалган далаларда бегона ўтлар анчагина камаяди. Шоли ҳосили эса 15-25% ошган.

Баҳорикор ерларни беда экиш учун тайёрлаш чимқирқарли плуг билан кузги шудгорлашдан бошланади. Экиндан олдин ер 5-6 см чуқуликда култиватсия қилинади сўнгра молаланади. Беда баҳорда ҳайдалган ерларга нисбатан кузда шудгор қилинган ерларда яхши униб чиқиши аниқланган.

Кузги экинлар экиладиган анғиз экишдан 15-20 кун олдин ҳайдалиши керак. Ҳайдашдан олдин лушчилник билан юмшатилади.

Қуруқ ерни ёзда ҳайдаш натижасида ҳосил бўладиган палахсаларни майдалаш учун сихли ғалтак тиркалган плуг, оғир валокушалар, кесик дискли лушчилниклардан фойдаланилади.

Ҳосил йиғиштириб олинаётган вақтда анғиз бир йўла ҳайдалса тупроқ сифатли ишланади. Бунда палахса 2-3 марта кам ҳосил бўлади, кўп йиллик ўтлар кескин камаяди. Бир йўла анғизни ҳайдаш имкони бўлмаса, дарҳол уни лемехли ПЛ-5-25, ёки юза юмшатгич плоскорез ХП-2-250, АП-7,5 ва бошқа қуролларда 10-12 см чуқурликда юмша-тиш зарур. Шундан кейин ер плугда ҳайдалади.

Суғориладиган ерларда такрорий экин экиш учун сомон йиғиштиршиб анғиз суғорилади. Ер етилиши билан плугга "зиг-заг" борона тақилиб ер ҳайдалади.

Ўзбекицоннинг тоғли ва тоғ олди водийларининг кўп қисмида лалмикор деҳқончилик қилинади. Бу ерда асосан ғалла етиштирилади. Ҳосилдорлик ёғин-сочин сувларини тўпланиши, сақланиши ва тақсимлани-шига боглиқ. Қурғоқчиликлар бу ерда деҳқончилик ишларини анча мураккаблаштиради, шунинг учун ҳам бу ерда ўтказиладиган тадбирлар ёғин-сочин сувларини тўплаш ва сақлашга қаратилиши керак.

7.Анғизни ҳайдаб йил давомида экин экилмай.махсус ажратилган дала тоза шудгор дейилади. Шудгорда йил давомида ёки ёзнинг ярмигача экин экилмай фақат бегона ўтларни йўқотиш учун қуруқ ишлов бериб турилади. Ишлов бериш натажасида шудгор юмшоқ ва бегона ўтлардан ҳоли бўлади, унда нам кўпроқ тўпланади озиқ моддалар кўпаяди, экинларнинг касаллик ва зараркунандалари камаяди.

Тоза шудгор эртаги, ўртаги, кечки ва банд шудгорларга бўлинади.

Жиззах вилоятидаги Ғаллачилик илмий текшириш инцитутининг далаларида тоза шудгорга экилган буғдой ҳосили 14-22 с ни, анғизда 4-8 с ни ташкил этган.

Лалми ерларни шудгорлашнинг энг қулай муддати текислик зонада мартнинг иккинчи ярми, текислик адир зонада мартнинг охири - апрелнинг биринчи ярми, тоғ олди зонасида апрел ва тоғли зонада апрелнинг охири ва майнинг бошлари ҳисобланади. Тоза шудгор ёз давомида 2-3 марта 10-12 см чуқурликда култиватсия қилинади. Бу иш КРН-3,5, КПНА-3, КПН-4,3 , КП-4 А, ПЛ-5-25 , ППЛ-10-25 русумли култиваторлар ва КПЛ-2-150 русумли плоскорезлар билан ишланади. 

Екин ҳосили йиғиштириб олиш билан бир пайтда ер ҳайдалса уни қора шудгор дейилади. Қора шудгор лушчилник билан 10-12 см юмшатиб кейин 20-22 см чуқурликда ҳайдалади. Қора шудгор Ўзбекицонда яхши самара бермайди. Шунинг учун қўлланилмайди.

Банд шудгор. Тоза шудгорга чопиқ талаб этадиган бирор экин экилган ер банд шудгор ҳисобланади. Қатор ораларига ишлов берилганда бегона ўтлар йўқотиб турилади. Банд шудгор тоза шудгор билан навбатланиб туриши яхши самара беради. Банд шудгор ёғин миқдори етарли бўлган тоғли ва тоғолди зоналарда яхши натижа беради. Лекин тоза шудгор ўрнини боса олмайди. Эрта баҳорги банд шудгорга кўк нўхот, хашаки нўхот, нўхот, кунгабоқар, ясмиқ, махсар: ўрта баҳоргига кунгабоқар, оқжўхори, судан ўти, айрим жойларда макка-жўхори; кеч баҳоргига оқжўхори, маккажўхори, суданўти, кунгабоқар, полиз экинлари экилади.

Ерларни шудгорлаш экин экишга тайёрлаш, яъни чизеллаш, боро-налаш, мола босиш ишлари тупроқ-иқлим шароитидан келиб чиқиб керакли тартиб ва муддатда ўтказилади. Сидератлар ҳам банд шудгор ҳисоб-ланади. 

8.Ерни ишлаш сонини минималлаштириш. Маълумки далада трактор агрегатларининг кўп марта юриб ўтиши туфайли тупроқ структураси бузилади, ҳайдалма қатлам ва унинг оци зичлашиб қолади. Тупроқнинг сув-физик хоссалари ёмонлашади. Буни олдини олиш учун ерни ишлаш сонини камайтириш талаб этилади.

Ўзбекицон ПИТИ маълумотларига кўра ерни ишлаш сонини камайти-риш қуйидаги йўналишларда олиб борилиши мумкин.

1.Ерни ҳайдаш чуқурлигини табақалаштириш.

2.Ерга асосий ишлов беришда ҳайдалма қатламнинг увоқланишини яхшилайдиган ва даланинг текис бўлишини таъминлайдиган самарали қуроллардан фойдаланиш.

3.Техниканинг бир юришида бир неча ишни бажариш.

4.Тракторни бир юриб ўтишида зарур ишларни бажарадиган ком-бинатсиялаштирилган агрегатлардан фойланиш.

5.Култиватсия ва бошқа ишловлар сонини камайтириш.

 

Саволлар:

1.Ерга ишлов беришдагий технологик жараёнлар ҳақидагапиринг.

2. Ерни сифатли ҳайдаш учун нималарга э’тибор бериш керак?

3. Кузги шудгор баҳорги ҳайдовга нисбатан қандай афзалликларга эга?

4. Ерни ҳар хил чуқурликда ҳайдаш нима учун ўтказилади?

5. Ҳайдалма қатлам қалинлиги қайси усулларда оширилади? 

6. Бедапояни қайси усулда ҳайдаш лозим? 

7.Анғизни ҳайдаш усули ҳақида гапиринг.

8.Анғизни ағдармасдан ҳайдаш қаерда ва нима учун қўлланилади?

9. Тоза шудгорнинг аҳамияти нимадан иборат? 

10. Тоза шудгор қаерларда ўтказилади?

11 Ерни ишлаш сонини минималлаштиришдан мақсад нима?

 

 

7-МАВЗУ: ЕРГА ЭКИН ЭКИШДАН ОЛДИН ВА КЕЙИН ИШЛОВ БЕРИШ. ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ЭКИНЛАРИНИ 

ЕКИШ УСУЛЛАРИ.

Режа:

1. Ерни экин экиш олдидан ишлаш.

2. Ерни экин экишдан кейин ишлаш.

3. Қишлоқ хўжалиги экинларини экиш усуллари.

 

Адабиётлар. 1;2; 3; 4;6;7. 

1.Ерни экин экишдан олдин ишлаш.. Ерни экин экишдан олдин ишлаш бороналашдан бошланади. Бороналанганда ернинг юза қисми текисланади, энди ўсиб келаётган бегона ўтлар йўқотилади, кесаклар майдаланади, ҳосил бўлган қатқалоқ юмшатилади ва нам буғланиши-нинг олди олинади.

Ерга экин экиш олдидан ишлов беришни ер етилмасдан олдин бошлаб юбориш мумкин эмас, чунки бунда палахсалар ҳосил бўлади, унинг юза қисми зичлашади. Кўкламда шудгорнинг 8-10 см чуқур-ликдаги тупроғи етилиши билан ерни ишлай бошлаш керак. Респуб-ликамизнинг турли тупроқ-иқлим шароитида бу муддат тахминан қуйидаги даврларга тўғри келади: Қашқадарё, Сурхондарё ва Бухоро вилоятларида феврал ойининг иккинчи ярмига, ёки март ойининг биринчи беш кунлигига, Андижон, Наманган, Фарғона вилоятларида март ойининг биринчи ярмига, Сирдарё, Жиззах, Тошкент ва Самар-қанд вилоятларида март ойининг иккинчи ярми, Хоразм ва Қора-қалпоғицонда эса март ойининг учинчи ўн кунлиги, апрел ойининг биринчи беш кунлигига тўғри келади.

Ёғингарчиликдан кейин шудгорнинг юза қисми зичлашган бўлса, чизел-култиваторлар билан ерни юмшатиш, сўнгра мола босиш керак.

Тупроқ шўри ювилган ва яхоб суви берилган ерларни чигит экишга тайёрлашда эгат, марза, ўқариқлар, пац ва дўнгликлар текисланади. Ер етилиши билан бўйламасига ёки кўндалангига иккита кетма-кет уланган борона юргизилади.

Кўкламда ерни саёзроқ бўлса ҳам қайта ҳайдашга йўл қўймас-лик керак. Агар яхоб берилгандан ёки тупроқ шўри ювилгандан кейин ер жуда зичлашиб, бегона ўт босган бўлса, плугнинг агдаргичларини олиб қўйиб юмшатиш мумкин.

Кўкламда ҳайдаладиган ерларни иложи борича барвақт, ер етилиши биланоқ ишлашга киришиш керак. Шундай қилинганда тупроқда нам тўпланади. Ер баҳорда ҳайдалганда зудлик билан дискалаш ва борона-лаш керак.

2.Ерни экин экишдан кейин ишлаш.Маълумки, Марказий Осиё тупроқлари ёмғир ёққандан кейин қатқалоқ ҳосил қилади. Тупроқнинг механик таркиби қанча оғир бўлса, қатқалоқ шунча қаттиқ ва қалин бўлади. Тупроқ шўр бўлса, қатқалоқ яна ҳам қаттиқ бўлади. Шунинг учун экинзорларда баҳорги ёмғирлардан кейин ҳосил бўлган қатқа-лоқни зудлик билан юмшатиш лозим. Қатқалоқ ўз вақтида юмшатил-май кечиктирилса, унинг қаттиқлиги ва қалинлиги ошиб боради, юмшатиш қийинлашади ва зарари катта бўлади.

Агар чигит униб чиққан ёки чиқиш олдида бўлса, ротатсион мотига ёки чигит, маккажўхори чиқиб, қаторлари билинган бўлса,у ҳолда ротат-сион юлдузчалар ўрнатилган култиваторлардан фойдаланиш мумкин.

Чигит экиш тамомлангандан кейинроқ ёмғир ёғса, қатқалоқни ёппасига юмшатадиган енгил "зиг-заг" борона билан қаторларни кўндалангига бороналаш мумкин.

Ернинг қотиб қолишига ва бегона ўтларнинг ўсиб ривожланишига йўл қўймаслик учун экинларнинг қатор орасига ишлов беришни эрта бошлаш керак. Экинларнинг қатор ораларига ишлов бериш муддати ва чуқурлиги тупроқнинг ҳолатига.бегона ўтлар билан ифлосланганлигига ва об-ҳаво шаро-итига қараб белгиланади.

Култиватсия қилишда култиваторнинг икки четидаги пичоқ 6-8 см, ўртасидаги ғозпанжа эса 10-12 см чуқурликда ишлатилади. Ғўза қатор ораларининг қандай кенгликда (60 ёки 90 см) бўлишидан қат’ий назар култиватсия қилишда 8-10 см кенгликда ҳимоя зонаси қолдирилади. Кейинги култиватсияда юмшатувчи иш органларининг четидагиси 8-10 см, ўртадагисини эса 14-16 см чуқурликда ишлатилади. Иккинчи, учинчи ва кейинги култиватсияларда ҳимоя зонаси 10-12 см гача кенгайтирилади.

Ҳар галги суғоришдан сўнг ер етилиши билан култиватсия ўтказиш лозим. Бу намликни сақлашни таъминлайди.

3.Қишлоқ хўжалиги экинларини экиш усуллари Ҳозирги шароитда экин уруғлари турли хил концруксиядаги сеялкалар билан экилади. 

Ёппасига қаторлаб экиш. Бу усулда СУ-24, С3Д-24, комбинатсия-лаштирилган СУК-24 каби сеялкаларда арпа, буғдой, жавдар, сули ва бошқа экинлар экилади, қаторлар ораси 13-15 см, ўсимликлар ораси эса 1,2-1,5 см бўлиб, уруғ оралиқлари ҳар хил бўлади.

Тор қаторлаб экиш. Бу усул билан СУБ-48, СУБ-48Б ва СА-48 мар-кали дискли ёки сошникли сеялкаларда зиғир, рапс, буғдой,жавдар каби экинлар, қаторлар ораси 6-8 см, ўсимликлар ораси 3-4 см қилиб экилади.

Шахмат усулида экиш. Бу усул ғалла экинларини СУ-24, С3Д-24, СУК-24 сеялкаси билан экишда қўлланилади. Бунда сеялка уруғни ярим нормасини сепадиган қилиб созланади. Уруғнинг ярми даланинг узунасига, қолган қисми эса даланинг кўндаланггига юриб экилади.

Қаторсиз экиш. Бу усулда култиватор сеялка ва КАС-3,5 маркали ўрнатма сеялкадан фойдаланилади. Уруғ сеялканинг тебраниш нати-жасида панжалар очиб кетган эгатчалар тагига 6-11 см кенгликда йўл-йўл бўлиб тушади. Сеялканинг пружинали боронаси тупроқ бетини текислайди ва уруғ уцига бироз тупроқ тортиб уни кўмади. Дуккакли дон ва ёрма қилинадиган экинларни қаторсиз экилганда яхши натижа беради.

Тасма шаклида экиш. Бунда 2 ёки бир неча қатор бир-бирига яқин қилиб экилади. Ҳар бир қаторлар ораси ўсимликнинг хусусиятига қараб 7-8-15 см, бир қўш қатор билан, иккинчи қўш қаторлар ораси 45-60 см бўлади. Бундай қаторларни тасма дейилади. Тариқ, сабзи, пиёз ва бошқа экинлар шу усулда экилади.

Егат тагига экиш. Иссиқ ва қурғоқчил, тупроқнинг юза қатлами тез қурийдиган ҳамда тоғли туманларда дон экинларининг уруғини эгат очиб, эгат тагига экиш яхши натижа беради. Бунда сеялка сошникларининг олдига эгат очадиган махсус панжалар ўрнатилади, у 12-15 см чуқурликда ва 45 см кенгликда эгат очади.

Кенг қаторлаб экиш. Чигит, маккажўхори, лавлаги, оқ жўхори каби экинлар кенг қаторлаб экилади ва экишда ЦХ-4А ва ЦВХ-4 маркали сеялкалардан фойдаланилади.

Қаторлар ва қатордаги ўсимлик оралигининг кенглиги ҳар қайси экиннинг биологик хусусиятига қараб белгиланади. Экинларнинг қатор ораси 60-90 см ва ундан ортиқ бўлиши мумкин.

Квадрат уялаб экиш. Бу усулда чигит ҳамда маккажўхори, лавлаги СКГХ -4-6А, СКГХ-6Б, ЦВХ-4, ЦХ-4 каби маркали махсус сеялка-лардан фойдаланиб экилади.

Кенг қаторлаб серуялаб экиш. Суғориладиган деҳқончилик шарои-тида чигит, маккажўхори, лавлаги ва бошқа экинларни қатор ораси 60 ва 90 см, ўсимлик орасини эса 10-30 см қилиб экиш усули қўлланилмоқда.

Уруғни эгатга экиш усули. Жумҳуриятнинг жанубий пахтакор хўжа-ликлари ерни эгат олиб суғориб, ер етилиши билан эгатга чигит экмоқда. Эгатлар кузда ёки баҳорда олиб қўйилади.

Екиш муддати. Ўз вақтида экилган уруғ қулай шароитда тупроқнинг табиий намига бир текис униб чиқади. Ҳамма майдонда кўчат тўла бўлади. Бу эса ўсимликнинг ўсишини ва ривожланишини тезлаштиради, ҳамда мўл ҳосил олишга имкон беради. Экиш муддати, тупроқиқлим шароити ва экин-ларнинг биологик хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда белгиланади. 

Екиш меъёри - деб бир гектар ерга экиладиган уруғ миқдорига айтилади. Экинни экиш меъёрини килограмм ҳисобида қуйидаги формула билан ҳисобланади.

Е қ С х О 

бу ерда:

С -1 гектар ерга экиш учун сарфланадиган кондитсион уруғлар сони.

О - 1 дона уруғнинг ўртача оғирлиги.

Агар 1000 дона шоли уруғининг ўртача вазни 35г бўлса, бир гектар ердан 5 млн.туп кўчат олиш учун 5млн х 0,035г қ 175 кг уруғлик шоли экиш кераклиги аниқланади. Уруғнинг хўжалик жиҳатдан яроқлилиги пац бўлса экиш нормаси ҳисоблаб тегишли миқдорда оширилади.

Агар уруғлик шолини хўжалик яроқлилиги 95% ни ташкил этса, гектарига экиш меъёри қуйидагича топилади: 

175 х 100 қ 184,2 кг/га

95 

 

Уруғни экиш меъёри шу экин экилаётган хўжаликнинг тупроқ-иқлим шароитига, экиш муддатига ва усулига қараб ўзгаради.

Об-ҳаво шароитининг ўзгариши, яъни ернинг сернам ёки қуруқлиги экиш нормасига таъсир этади. Об-ҳаво ноқулай бўлгудай бўлса, экиш нормаси бироз оширилади.

 

Саволлар:

1. Ерни экин экишдан олдин ишлашдан мақсад нима?

2. Ерга экин экилгандан сўнг ишлов бериш нима учун зарур?

3. Қишлоқ хўжалик экинларини экиш усулларига мисол келтиринг?

 

 

 

 

8-МАВЗУ: АЛМАШЛАБ ЭКИШ.

 

Режа:

1. Алмашлаб экиш ва унинг аҳамияти.

2. Алмашлаб экиш ротатсияси ва схемалари.

3. Ўтмишдош экинларга қўйиладиган агротехник талаблар.

4. Алмашлаб экиш классификатсияси 

5. Алмашлаб экишни лойиҳалаштириш ва жорий этиш

 

Адабиётлар: !; 2; 3; 4; 5; 6;7;14.

1.Қишлоқ хўжалиги экинларини йиллар давомида далалар бўйича илмий асосда навбатлаб экиш алмашлаб экиш дейилади.

Алмашлаб экиш далаларда ўтказиладиган барча агротехник тадбир-ларнинг асоси бўлиб ҳисобланади. У тўғри ташкил этилганда тупроқ унумдорлиги ва экинлар ҳосилдорлигини оширишни, бегона ўтлар, зарарку-нанда ҳамда касалликларни кескин камайишини таъминлайди.

Агар бир экин битта далада узоқ йиллар давомида экилса, у сурункасига экиш дейилади. Хўжаликда асосан битта экин сурункасига етиштирилса, бу монокултура дейилади. Моно - юнонча сўз бўлиб бир, ягона демак-дир. Масалан, хўжаликда монокултура сифатида етиштирилаётган буғ-дой тоза шудгор билан алмашса унинг сурункасига экилиши узилади, лекин монокултуралиги сақланади. Сурункасига экиш ва монокултуранинг зарари жуда катта. Бир экин битта далада узоқ йиллар давомида экилаверса шу экинга мослашган бегона ўтлар, зараркунандалар ва касалликлар кўпайиб кетади. Ўзбекицондаги кўпгина хўжаликларда ғўзани узоқ йиллар давомида алмаштирилмасдан экиш натижасида вилт билан зарарланган майдонлар кўпайди. ЎзЎҲҚИТИ нинг Қўқон таянч пунктида ғўза сурункасига экилганда 49,1-50,9 фоизи вилт билан зарарланган.

Бир майдоннинг ўзида бир хил экин узоқ вақт экилса озиқ элементларининг бир томонлама камайиши юз беради. Маълумки, экинларнинг озиқ элементларига талаби турлича бўлади. Ғалла экинлари, картошка фосфорни, илдизмевалилар калийни, дуккаклилар фосфор ва калийни, ғўза азот ва фосфорни кўп ўзлаштиради. Бундан ташқари турли ўсимликларнинг илдиз сицемаси ҳар хил бўлади ва сув ҳамда озиқ моддаларни тупроқнинг турли қатламларидан ҳар хил миқдорда ўзлаш-тиради.

Сурункасига экишнинг зарари ривожланган мамлакатларда ўтказилган илмий тажрибаларда олинган натижалар билан исботланган. К.А.Тимирязев номидаги Москва қишлоқ хўжалик академиясида 1912 йилдан буён кўп йиллик тажриба олиб борилади. Унда кузги жавдар, сули, картошка, зиғир, себарга сурункасига ҳамда олти далали алмашлаб экилади ва тоза шудгор билан ҳосили таққосланади. Бу экинлар сурункасига экилганда уларнинг ҳосилдорлиги ҳар хил миқдорда камайган. Алмашлаб экиш дала-ларида эса ҳосил сезиларли даражада ортиқ бўлган.

Зиғир, себарга сурункасига экишга бардош беролмай, фузариоз ва бошқа касалликлардан умуман нобуд бўлган. Картошканинг ҳосили эса, унчалик камаймаган.

Юқоридаги маълумотларга қараганда экинларни сурункасига экиш уларнинг ҳосилдорлигини 10-40 % гача, камайишига, баъзи ҳолларда эса, ўсимликларнинг касалликларини кўпайиши туфайли умуман нобуд бўли-шига олиб келар экан.

2.Алмашлаб экишга киритилган экинларнинг рўйхати ёки шу экинлар билан банд бўлган далаларнинг бир-бирига бўлган нисбати алмашлаб экиш схемаси дейилади.

Алмашлаб экиш рўйхатига киритилган ҳар бир экиннинг режадаги ҳамма далаларда бир марта тўлиқ айланиб экилиши учун кетган вақт ротатсия дейилади. Алмашлаб экишнинг ротатсия даври алмашлаб экишдаги далалар сонига тенг бўлади.

Агар, амашлаб экишда буғдой-пахта 1:2:1:2:1:2 схемада жойлашти-рилиши лозим бўлса, унинг ротатсион жадвали қуйидаги кўринишга эга бўлади. (3-жадвал). 

3.Алмашлаб экишдаги етиштирилаётган экиндан олдин экилган экин ўтмишдош ҳисобланади. Масалан, буғдойдан кейин ғўза экилса, буғдой, ғўза учун ўтмишдош бўлади. Экинларни етиштиришда қўлланилган агротехник тадбирлар тупроқнинг унумдорлигига, агрофизик хоссаларига ва микроорганизмлар фаолиятига таъсир этади. Бу кейин экиладиган экиннинг ўсиши ва ривожланишига салбий ёки ижобий таъсир этиши мумкин. Шундан келиб чиққан ҳолда ўтмишдош экинларни танлашда, яъни алмашлаб экишни ташкил этишда экинларнинг биологик хусусиятларига, уларга мослашган бегона ўтлар, зараркунандалар ва касалликларга э’тибор қилиш лозим. 

3-жaдвaл

1:2:1:2:1:2 тизимдaги буғдoй-пaxтa aлмaшлaб экишнинг рoтaциoн жaдвaли 

	Д a л a л a р

	И
	Ии
	Иии
	Ив
	В
	Ви
	Вии
	Виии
	Иx

	2001
	Буғ
	Ғ1
	Ғ2
	Буғ
	Ғ1
	Ғ2
	Буғ
	Ғ1
	Ғ2

	2002
	Ғ1
	Ғ2
	Буғ
	Ғ1
	Ғ2
	Буғ
	Ғ1
	Ғ2
	Буғ

	2003
	Ғ2
	Буғ
	Ғ1
	Ғ2
	Буғ
	Ғ1
	Ғ2
	Буғ
	Ғ1

	2004
	Буғ
	Ғ1
	Г2
	Буғ
	Ғ1
	Ғ2
	Буғ
	Ғ1
	Ғ2

	2005
	Ғ1
	Ғ2
	Буғ
	Ғ1
	Ғ2
	Буғ
	Ғ1
	Ғ2
	Буғ

	2006
	Ғ2
	Буғ
	Ғ1
	Ғ2
	Буғ
	Ғ1
	Ғ2
	Буғ
	Ғ1

	2007
	Буғ
	Ғ1
	Ғ2
	Буғ
	Ғ1
	Ғ2
	Буғ
	Ғ1
	Ғ2

	2008
	Ғ1
	Ғ2
	Буғ
	Ғ1
	Ғ2
	Буғ
	Ғ1
	Ғ2
	Буғ

	2009
	Ғ2
	Буғ
	Ғ1
	Ғ2
	Буғ
	Ғ1
	Ғ2
	Буғ
	Ғ1


 

 

 

 

 

 

Eслaтмa: ғ1-ғўзa биринчи йили 

Буғ - буғдoй

Ўтмишдoш eкинлaрни тaъсир eтиш xусусиятлaригa қaрaб қуйидaги гуруҳлaргa бўлиш мумкин: қaтoр oрaлaри ишлaнaдигaн eкинлaр; қaтoр oрaлaри ишлaнмaйдигaн eкинлaр; дуккaкли дoн eкинлaри; кузги дoн вa бaҳoрги дoн eкинлaри; бир йиллик ўтлaр; кўп йиллик ўтлaр.

Еслатма: Ғ1-ғўза биринчи йили 

Буғ - Буғдой

Ўтмишдош экинларни таъсир этиш хусусиятларига қараб қуйидаги гуруҳларга бўлиш мумкин: қатор оралари ишланадиган экинлар; қатор оралари ишланмайдиган экинлар; дуккакли дон экинлари; кузги дон ва баҳорги дон экинлари; бир йиллик ўтлар; кўп йиллик ўтлар.

Қишлоқ хўжалиги фани ва амалиёти битта оилага кирувчи ўсимликлар бир-бирига яхши ўтмишдош бўла олмаслилигини аниқлаган. 

Суғориладиган ерларда беда ўтмишдош сифатида катта аҳамиятга эга. Беда илдизидаги тугунак бактериялар биологик азот тўплайди. Уч йиллик беда гектарига 300-500 кг гача азот тўплаши мумкин..

Бедапоя ҳайдалгандан кейин беда илдизлари чириб гумус миқдорини оширади. Чириндининг кўпайиши тупроқ структурасини яхшилайди. Вилт, гоммоз, ўргимчакканадан зарарланган пахта далаларида беда, маккажўхори, буғдой каби экинлар экилса бу зарарли организмлар маълум даражада йўқолади. Ғалла экинлари экилган далаларга ғўза экилса қоракуя, занг касалликлари йўқолади. Агар, беда, сабзи, картош-ка, помидор каби экинлар экилган далаларда зарпечак кўпайиб кетса уларнинг ўрнига маккажўхори, ғўза, жўхори каби экинлар экилса улар зарпечакдан зарарланмайди. Вертисиллёз замбуруғи келтириб чиқарадиган вилт касаллигига қарши курашда ҳам алмашлаб экишнинг аҳамияти катта. 

Ўтмишдошларни танлашда тўғри ёндошиш керак, яъни бир йил экиладиган экин ва уни етиштиришда ўтказиладиган тадбирлар келаси йили экиладиган экин учун яхши шароит яратсин.

4.Алмашлаб экишни классификатсиялаш учун уларнинг бир-биридан фарқ қилувчи белгилари асос қилиб олинган:

етиштириладиган маҳсулотнинг асосий тури (дон, техника экинлари, ем-хашак, сабзавот ва ҳокозо);

биологик хусусиятлари, етиштириш технологияси ва тупроқ унумдорлигига таъсир этиши бўйича экинлар гуруҳининг нисбати (ёппасига экиладиган ғалла ва техника экинлари, кўп йиллик ўтлар, дуккакли дон экинлари, қатор оралари ишланадиган экинлар ва тоза шудгор).

Биринчи белгилари бўйича алмашлаб экиш 3 та турга ажратилган-дала, ем-хашак ва махсус алмашлаб экишлар. Бу учта тур ўз ичига ҳар хил алмашлаб экишларни олади. Улар иккинчи белгиларига қараб аниқланади. Дала алмашлаб экишда майдоннинг ярмидан кўпроғига дон, пахта, картошка ва бошқа техника экинлари экилади. Алмашлаб экиш товар маҳсулотининг турига қараб хилларга бўлинади ва асосий экинлар номи билан аталади. Масалан: беда-пахта, беда-маккажўхори-пахта, беда-шоли ва ҳ.к.

Ем-хашак алмашлаб экишда майдоннинг ярмидан кўпроғига ем-хашак экинлари экилади. Ем-хашак алмашлаб экиш ферма олди ва пичанзор яйлов алмашлаб экишга бўлинади.

4-жадвал

Алмашлаб экиш классификатсияси.

Алмашлаб экиш турлари

Алмашлаб экиш хиллари.

4-жaдвaл
Aлмaшлaб экишклaссификaцияси.

	Aлмaшлaб экиштурлaри
	Aлмaшлaб экишxиллaри.

	1.дaлa aлмaшлaб eкиш.
	Дoн-шудгoр. Дoн-шудгoр-қaтoр oрaлaри ишлa-нaдигaн eкинлaр.

Дoн-ўт. 

Дoн-қaтoр oрaлaри ишлaнaдигaн eкинлaр. Дoн-ўт-қaтoр oрaлaри ишлaнaдигaн eкинлaр.

Қaтoр oрaлaри ишлaнaдигaн eкинлaр.

Ўт-қaтoрoрaлaри ишлaнaдигaн eкинлaр.сидeрaт-лaр.

	Ии эм-xaшaк aл-мaшлaб экиш
1) фeрмa oлди. 

2) пичaн-яйлoв

 
Иии мaxсус aлмaш-лaб eкиш
	Дoн-ўт-қaтoр oрaлaри ишлaнaдигaн eкинлaр. Қaтoр oрaлaри ишлaнaдигaн eкинлaр.

Ўт-дaлaли, (кўп ўт дaлaли) шу жумлaдaн туп-рoқни ҳимoя қилaдигaн eкинлaр.

 
Дoн-ўт, қaтoр oрaлaри ишлaнaдигaн, шу жумлaдaн сaбзaвoт, сaбзaвoт – эм-xaшaк, шoли, пoлиз, тaмaки, дoн-қaтoр oрaлaри ишлaнaдигaн тупрoқни ҳимoя қилaдигaн.


1.Дала алмашлаб экиш.

Дон-шудгор. Дон-шудгор-қатор оралари ишла-надиган экинлар.

Дон-ўт. 

Дон-қатор оралари ишланадиган экинлар. Дон-ўт-қатор оралари ишланадиган экинлар.

Қатор оралари ишланадиган экинлар.

Ўт-қатороралари ишланадиган экинлар.Сидерат-лар.

ИИ Ем-хашак ал-машлаб экиш 

1) ферма олди. 

2) пичан-яйлов

 

ИИИ Махсус алмаш-лаб экиш

Дон-ўт-қатор оралари ишланадиган экинлар. Қатор оралари ишланадиган экинлар.

Ўт-далали, (кўп ўт далали) шу жумладан туп-роқни ҳимоя қиладиган экинлар.

 

Дон-ўт, қатор оралари ишланадиган, шу жумладан сабзавот, сабзавот – ем-хашак, шоли, полиз, тамаки, дон-қатор оралари ишланадиган тупроқни ҳимоя қиладиган.

 

Махсус алмашлаб экиш етиштириш учун махсус шароит ва агротехника талаб қиладиган экинлар учун жорий этилади. Буларга сабзавот, полиз экинлари, шоли, тамаки ва бошқалар киради.

Дала алмашлаб экиш. Кўп далали дала экинларини алмашлаб экиш ротатсиясини бир-бири билан боғланган алоҳида қисмлардан иборат деб қараш мумкин. Алмашлаб экишнинг алоҳида қисмида 2-3 та ҳар хил экин навбатланиши мумкин. Бу қисмлар яхши ўтмишдошларни экишдан бошланиши лозим.

Ўт-қатор оралари ишланадиган алмашлаб экишда тупроқ хусусиятларини яхшилашга қаратилган бўғин бу кўп йиллик ўтлар экилган дала ҳисобанади.Беда-пахта алмашлаб экиш асосан 2 та экинни ўз ичига олади..

Агар беда битта далада 3 йил, пахта 6 йил экилса алмашлаб экиш схемаси 3:6 рақами билан белгиланади. Беда 2 йил, ғўза 3 йил, маккажўхори 1 йил, яна ғўза 2 йил экилса алмашлаб экиш 2:3:1:2 рақами билан белгиланади.

Чиқарилган далали алмашлаб экиш. Бу турдаги алмашлаб экишни ем-хашак экинларига ажратилган алмашлаб экишда чегараланган катталикдаги майдонда жорий қилинади. Шуниндек, беда-пахта алмашлаб экиш тизимида ҳам мелиоратив ёки чиқарилган далани қўллаш мумкин. Масалан 10 далали алмашлаб экишда битта далага беда экилади, қолган тўққизта далага 1:2:1:2:1:2 схемада буғдой ва пахта экилади. Беда уч йилдан кейин ҳайдалиб алмашлаб экишга қўшилади. Унинг ўрнига ҳосилдорлиги пасайган битта дала алмашлаб экишдан чиқазилади.

Ем-хашак алмашлаб экиш. Ем-хашак экинлари ҳозирги даврда асосан дон ва техника экинларини навбатлаб экиш тизимига киритилган. Ферма олди ем-хашак алмашлаб экиш анча самарали ҳисобланади. Экинларнинг таркиби бўйича ферма олди алмашлаб экиш ўт-қатор оралари ишланадиган, дон-ўт-қатор оралари ишланадиган, дон-қатор оралари ишланадиган ва қатор оралари ишланадиган хилларга бўлинади.

Ўт-қатор оралари ишланадиган алмашлаб экишда кўп йиллик ўтлар ва бир йиллик ем-хашак (сўдан ўти, маккажўхори) экинлари бошқа алмашлаб экишда арпа, сули, жавдар, хашаки лавлаги каби экинлар экилади.

Қатор оралари ишланадиган экинлар экиладиган алмашлаб экишда асосий майдонни ёки ҳамма далани қатор оралари ишланадиган экинлар эгаллайди. Бу экинлар икки йил ва ундан ортиқ бир далада экилиши мумкин.

Ферма олди алмашлаб экишда қатор оралари ишланадиган экинларни иложи борича унумдор ерларга экиш лозим. Унумдорлиги пац бўлган ерларда органик ва минерал ўғитларни қўллаш керак.

Ем-хашак алмашлаб экишда қуйидаги схемаларни жорий этиш тавсия қилинган.

Биринчи: 1-кузги ғалла Қ беда; 2, 3 – беда; 4-хашаки лавлаги; 5,6 – маккажўхори. Маккажўхори бир неча йиллар давомида ажратилган далада муваффақиятли ўцирилиши мумкин.

Иккинчи: 1-арпа Қ беда, 2, 3-беда, 4-маккажўхори силос учун, 5-хашаки лавлаги, 6-маккажўхори, 7-хашаки лавлаги. Хашаки лавлагини маккажўхори билан бирга қоплам оци экин сифатида ҳам экса бўлади.

Учинчи:1-судан ўти Қ беда; 2, 3-беда; 4-маккажўхори силос учун; 5-картошка; 6-бир йиллик ўтлар кўк ем учун;

Беда-маккажўхори икки далали алмашлаб экишни ҳам ициқболли деб қараш мумкин. Бу алмашлаб экишда 3-4 йиллик беда шунча йил давомида етиштирилган маккажўхори даласи билан алмашади. Бундай алмашлаб экишда бир далада беда, иккинчи далада маккажўхори ўцирилади. Битта ёки иккала экиннинг ҳосилдорлиги пасайиши билан уларнинг ўрни алмаштирилади.

Ўт-қатор оралари ишланадиган алмашлаб экишга ғалла экинлари қўшилса дон-ўт-қатор оралари ишланадиган алмашлаб экишга айланади. Масалан, 5 ва 8 далали алмашлаб экишлар: 1-силос экинлари; 2, 3 – кузги ёки баҳорги ғалла (қоплам оцида беда); 4- беда; 5 – картошка ёки илдизмевалилар: ва 1-баҳорги арпа-беда билан бирга; 2, 3 – беда; 4-маккажўхори; 5-картошка ва хашаки лавлаги; 6-бир йиллик ўтлар; 7-кузги ғалла-маккажўхори силос учун; 8-маккажўхори.

Пичанзор-яйлов алмашлаб экиш дарё ёқаларидаги ўтлоқи тупроқларда, ҳайдаладиган ерларнинг нишаблиги катта бўлган жойларида, ботқоғи қуритилган ерларда ва ем-хашак экинларидан бошқа экинларни экиш кам самара берадиган худудларда жойлаштирилади.

Пичан-яйлов алмашлаб экишда ҳар йили бир нечта дала қисқа даврда алмаштириб фойдаланиладиган яйлов сифатида ажратилади. (2-5 йилгача). Ўтлар ҳаётининг 1-2 йиллари нимжон бўлганлиги ва моллар тепкилаб ташламаслиги учун улар пичан сифатида ўриб турилади. 4-7 йилдан сўнг яйлов ҳайдалиб унда бир йиллик ўтлар ўцирилади. Бу ҳосил бўлган чимни чиритиш озиқ моддаларга айланишини таъминлайди.

Шундай қилиб пичан-яйлов алмашлаб экиш 2 даврга бўлинади: ўтлоқ ва пичан етиштириш.

Махсус алмашлаб экиш.

Сабзавот алмашлаб экиш. Бу алмашлаб экишда даланинг асосий ё-кии ҳамма майдони сабзавот экинлари билан банд бўлади.

Сабзавот экинларининг ўтмишдошларини 3 та гуруҳга бўлиш мумкин: яхши, қониқарли ва ёмон.

Карам учун кўп йиллик ва бир йиллик ўтлар, сабзи, картошка яхши ўтмишдош бўлади. Бедадан кейин иккинчи йили карам экса бўлади, лавлагини эса иккинчи йили экиш ҳосил сифатини пасайишига олиб келади. Сабзи учун бир йиллик ўтлар, карам ва картошка яхши ўтмишдош бўлади. Сабзининг ўзи эса қониқарли ўтмишдош ҳисоб-ланади. Лавлагини картошка ва сабзидан кейин жойлаштириш керак. Карамдан кейин экса ҳам бўлади.

Сабзавотчиликда қуйидаги алмашлаб экишларни қўллаш мумкин: 1-ертаги пиёз ва бодринг; 2-ертаги карам ва гулкарам; 3-илдизмевалилар; 4-ертаги картошка ва кечки карам; ёки 1-карам Қ кечки сабзи; 2-лавлаги; 3-ертаги сабзи-кечки карам; 4-маккажўхори силос учун; 5-сабзи; 6-кўкат ва бошқа сабзавот экинлари.

Агар сабзавот алмашлаб экишга ем-хашак экинлари киритилса ем-хашак-сабзавот алмашлаб экишга айланади. Масалан: 1-бир йиллик ўтларни кўп йиллик ўтлар билан аралаштирилиб экиш; 2, 3-кўп йиллик ўтлар; 4-карам; 5-илдизмевалилар; 6-картошка; 7-хашаки лавлаги ва силос экинлари. Полиз экинлари учун алоҳида алмашлаб экиш қўлланилади.

Шоли алмашлаб экиш. Шоли экилган далаларда анаероб шароитда тупроқда заҳарли бирикмалар тўпланади. Бу моддаларни оксидланиши учун тупроқда аероб шароит яратиш яъни шолини бошқа экин билан алмашлаб экиш лозим. Шоли учун яхши ўтмишдош беда ҳисобла-нади. Ўзбекицонда шолини қуйидагича алмашлаб экиш мумкин. 

Уч далали: 1-шоли; 2-шоли; 3-қатор оралари ишланадиган экин.

Тўрт далали 3:1 шоли-қатор оралари ишланадиган экин.

Олти далали 2:6 беда-шоли;

Етти далали: 2:2:1:2 беда-шоли-маккажўхори-шоли.

Тўққиз далали: 3:3:1:3 беда-шоли-маккажўхори-шоли.

Ўн далали: 3:4:1:3 беда-шоли-маккажўхори-шоли.

Тупроқни ҳимоя қилувчи алмашлаб экишлар.

Алмашлаб экишнинг асосий вазифаларидан бири тупроқни сув ва шамол эрозиясидан сақлашдир. Қиялиги 50 ортиқ ва шамол бўладиган ерларда тупроқни ҳимоя қилувчи алмашлаб экишни жорий қилиш лозим. Кўп йиллик ўтлар тупроқни йил давомида ҳимоя қилади. Кузги ғалла экинлари 9-10 ой, баҳорги ғалла 3 ой, қатор оралари ишланадиган экинлар 1,5 ой давомида тупроқни қоплаб ҳимоя қилади.

Лалмикор ерларда тоза шудгор ва қатор оралари ишланадиган экинлар кузги ғалла ва кўп йиллик ўтлар билан навбатлаб полоса қилиб жойлаштирилса тупроқ эрозиядан маълум даражада сақланади.

5. Алмашлаб экишни лойиҳалаштириш хўжаликни асосий йўналиши, тупроқиқлим шароити, сув ва меҳнат ресурслари ҳамда техника билан таъминганлик даражасини аниқлашдан бошланади. Ана шулар асосида ташкилий-хўжалик режаси тузилади. Унинг асосий қисми ер тузиш ва ундан оқилона фойдаланиш ҳамда алмашлаб экишни жорий этишдан иборат бўлади.

Алмашлаб экишни лойиҳалаштириш учун тупроқ шароити ҳақидаги барча маълумотлар ўрганилади.Қайси далада қандай экинни жойлаштириш яхши самара бериши аниқланади. Тупроқ харитаси ва агрономик картограмма маълумотлари асосида ҳайдаладиган ерлар бир нечта категорияга бўлинади. Ерларни категорияларга бўлиш ҳар хил алмашлаб экишларни тўғри жойлаштириш имконини беради.

Тупроқ-иқлим шароитларига кўра Ўзбекицоннинг ҳайдаладиган ерлари 2 минтақага бўлинган. Тоғ олди ярим саҳро минтақаси ва текис саҳро минтақаси. Бу минтақалар ўз навбатида 4 тадан кичик-кичик минтақаларга бўлинади.

Ҳар бир кичик минтақанинг тупроқ шароити, яъни механик таркиби, структураси, унумдорлиги, маданийлашганлиги, шўрланиш даражаси ва сизот сувларининг чуқур ёки юза ётиши билан бир-биридан фарқ қилади. Алмашлаб экишни лойиҳалаштиришда ана шу омилларнинг барчаси ҳисобга олинади.

Лойиҳа чизма ва матндан иборат бўлади.Матн қисмида лойиҳани асослаш, далаларнинг ҳолати ҳақида таҳлил-ларнинг изоҳи берилади. Лойиҳада тупроқларнинг унумдорлиги ва бошқа хоссаларини яхшилаш бўйича тадбирлар белгиланади.

Лойиҳани амалга ошириш режаси. Бу лойҳалаштиришнинг охирги босқичи ҳисобланади. Унда кўзда тутилган тадбирларни ўтказиш навбати ва муддати, ҳажми, қиймати ҳамда яхши ташкиллаштириш учун тавсиялар берилади.

Кейин қилинадиган ишлар алмашлаб экишни қисқа вақт ичида ўзлаштиришдан иборат. Алмашлаб экиш схемасида кўрсатилган экинлар белгиланган далага жойлаштирилса алмашлаб экиш ўзлаштирилган ҳисоб-ланади. А-машлаб экишни ўзлаштириш учун ўтиш жадвали тузилади (5–жадвал)

5-жадвал
5-жaдвaл
3:6 бeдa-ғўзa aлмaшлaб eкишдaн 1 дoн:2 бeдa:3 ғўзa:1 дoн:2 ғўзa aлмaшлaб eкишгa ўтиш.

	Д a л a л a р

	И
	Ии
	Иии
	Ив
	В
	Ви
	Вии
	Виии
	Иx

	2000
	Б1
	Б2
	Б3
	Ғ1
	Ғ2
	Ғ3
	Ғ4
	Ғ5
	Ғ6

	2001
	Б2
	Г'1
	Ғ1
	Ғ2
	Ғ3
	Ғ4
	Ғ5
	Ғ6
	Ғ1
	

	2002
	Ғ1
	Ғ2
	Буғ
	Ғ3
	Ғ4
	Ғ5
	Ғ6
	Б1
	Б2
	

	2003
	Ғ2
	Ғ3
	Ғ1
	Ғ4
	Г'5
	Буғ
	Б1
	Б2
	Ғ1
	

	2004
	Ғ3
	Буғ
	Ғ2
	Ғ5
	Буғ
	Б1
	Б2
	Ғ1
	Ғ2
	

	2005
	Буғ
	Ғ1
	Ғ2
	Буғ
	Б1
	Б2
	Ғ1
	Ғ2
	Ғ3
	

	2006
	Ғ1
	Ғ2
	Буғ
	Б1
	Б2
	Ғ1
	Ғ2
	Ғ3
	Буғ
	

	2007
	Ғ2
	Буғ
	Б1
	Б2
	Ғ1
	Ғ2
	Ғ3
	Буғ
	Г'1
	

	2008
	Буғ
	Б1
	Б2
	Ғ1
	Ғ2
	Ғ3
	Буғ
	Ғ1
	Ғ2
	

	2008
	Б1
	Б2
	Ғ1
	Ғ2
	Ғ3
	Буғ
	Ғ1
	Ғ2
	Буғ
	

	2009
	Б2
	Ғ1
	Ғ2
	Ғ3
	Буғ
	Ғ1
	Ғ2
	Буғ
	Б1
	

	2010
	Ғ1
	Ғ2
	Ғ3
	Буғ
	Ғ1
	Ғ2
	Буғ
	Б1
	Б2
	

	2011
	Ғ2
	Ғ3
	Буғ
	Ғ1
	Ғ2
	Буғ
	Б1
	Б2
	Ғ1
	


 

Eслaтмa:

Ғ1 - ғўзa биринчи йили.

Б2 – бeдa иккинчи йили.

Буғ - буғдoй.

Ўтиш жaдвaлидa 2-3 йил дaвoмидa eкинлaрнинг жoйлaшуви кўрсa-тилaди. Бaъзaн ўзлaштириш учун кўпрoқ вaқт кeтиши ҳaм мумкин.

Кeлтирилгaн жaдвaлдaн кўриниб турибди-ки 3:6 бeдa-пaxтa aлмaшлaб eкишдaн 1 дoн : 2 бeдa : 3 ғўзa : 1 дoн : 2 ғўзa aлмaшлaб eкишгa ўтиш учун 3 йил кeтгaн яъни тўртинчи йили янги aлмaшлaб экиштўлиқ ўзлaштирилгaн. Aлмaшлaб eкишни тўғри oлиб бoрилишини нaзoрaт қилиш рoтaциoн жaдвaл вa дaлa тaриxи китoби ёрдaмидa aмaлгa oширилaди


3:6 беда-ғўза алмашлаб экишдан 1 дон:2 беда:3 ғўза:1 дон:2 ғўза алмашлаб экишга ўтиш.

Д а л а л а р

Еслатма:

Ғ1 - ғўза биринчи йили.

Б2 – беда иккинчи йили.

Буғ - буғдой.

Ўтиш жадвалида 2-3 йил давомида экинларнинг жойлашуви кўрса-тилади. Баъзан ўзлаштириш учун кўпроқ вақт кетиши ҳам мумкин.

Келтирилган жадвалдан кўриниб турибди-ки 3:6 беда-пахта алмашлаб экишдан 1 дон : 2 беда : 3 ғўза : 1 дон : 2 ғўза алмашлаб экишга ўтиш учун 3 йил кетган яъни тўртинчи йили янги алмашлаб экиш тўлиқ ўзлаштирилган. Алмашлаб экишни тўғри олиб борилишини назорат қилиш ротатсион жадвал ва дала тарихи китоби ёрдамида амалга оширилади

.

Саволлар:

1. Алмашлаб экишнинг аҳамияти қандай тажрибаларда асосли қилиб кўрсатиб берилган?

2. Сурункасига экиш ва монокултуранинг зарарлари ҳақида гапиринг. 

3. Ўтмишдош экинларни қайси хусусиятларига қараб гуруҳларга бўлиш мумкин?

5. Беданинг алмашлаб экишдаги аҳамияти нимада?

6. Алмашлаб экишда экинлар таркибини тузиш нималарга боғлиқ?

7. Алмашлаб экиш қайси турларга ва хилларга бўлинади?

8. Тупроқни ҳимоя қилувчи алмашлаб экиш қаерларда жорий қилинади?. 

 

 

9-МАВЗУ: ДЕҲҚОНЧИЛИК ТИЗИМИ.

Режа:

1. Деҳқончилик тизими тўғрисида тушунча.

2. Деҳқончиликнинг ибтидоий тизими.

3. Деҳқончиликнинг экценсив тизими.

4. Деҳқончиликнинг интенсив тизими.

 

Адабиётлар: 1; 2; 3; 6; 7; 14.

1.Қишлоқ хўжалик экинларидан юқори ва сифатли ҳосил олишга қаратилган ташкилий хўжалик, агротехник, агрокимёвий ҳамда агро-мелиоратив тадбирлар мажмуасига деҳқончилик тизими дейилади.

Деҳқончилик тизими самарадорлик даражасига кўра уч турга ибтидоий, экценсив ва интенсивга бўлинади.

Деҳқончиликнинг ибтидоий тизимига қўриқ ёки бўз ер тизими, партов ер тизими; экценсив тизимига эса шудгорлаш тизими киради. Интенсив тизимига фан ва техника ютуқларидан самарали фойдаланишга асосланган тупроқ унумдорлигини оширишни ва экинлардан юқори ҳамда сифатли ҳосил олишни таъминлайдиган ҳозирги замон тизимлари киради.

2.Ибтидоий жамоа тузуми даврида қўриқ ер ёки бўз ер тизими қўл-ланилган. Бу тизимда деҳқонлар қўриқ ер очиб деҳқончилик қилишган. Ерга оддий қуролларда ишлов берганлар, 3-4 йил ғалла экинлари экилган-дан сўнг тупроқ унумдорлиги камайган, ҳашоратлар, касалликлар, бегона ўтлар кўпайиб кетган. Ҳосилдорликни пасайиб кетиши деҳқон-ларни бу ерни ташлаб бошқа янги ер очишга мажбур қилган. 

Ташлаб кетилган ернинг хусусиятлари 15-20 йилдан кейин табиий равишда тикланган. Шу усулда тупроқ унумдорлигини тиклаш ва деҳқон-чилик юритиш партов ер тизими дейилади. Ташлаб кетилган ерга баъзи жойларда 8-15 йилдан сўнг фойдаланиш учун қайтилган.

Деҳқончиликнинг ўрмон кесиш ва куйдириш тизими ҳам худди қўриқ ер тизимига ўхшайди. ЯЪни ўрмон кесилиб ёки куйдирилиб ер очилган. Ҳосилдорлик пасайиб кетиши билан деҳқонлар бошқа жойга ўтишган. 

Деҳқончиликни сидерасиялаш тизими бундан икки минг йиллар илгари шарқ мамлакатларида, қадимги Гретсияда, Рим империяси ва бошқа мамлакатларда қўлланилган. Экинлар ҳосили йиғиштириб олингандан сўнг кузги жавдар ёки ранг ўт экиб бу ўсимликлар маълум бир фазага кирганда кўк ўғит сифатида ҳайдаб юборилган.

3.Деҳқончиликнинг шудгорли тизимида ташлаб қўйилган партов ерга ишлов бериб бегона ўтлар йўқотилади. Натижада бир йилдан сўнг яна экин экиш имконияти туғилади. Дацлабки даврда икки далали шудгор-дон алмашлаб экиш қўлланилган. ЯЪни ерга бир йил тоза шудгор сифатида иш-лов берилган, иккинчи йили донли экинлар экилган.

Деҳқончиликнинг кўп далали ўт тизимида ерларнинг ярмидан кўпи табиий яйлов ва кўп йиллик ўтлар билан банд бўлган. Қолган қисмига дон экилган. ЯЪни қуйидагига ўхшаш бўлган: 1-6 дала кўп йиллик ўтлар, 7-дала зиғир, 8-дала тоза шудгор, 9-дала жавдар, 10-дала жавдар, 11-дала тоза шудгор, 12-15 далалар ғалла экинлари. Бу тизим ХИХ асрнинг иккинчи ва ХХ асрнинг биринчи ярмида ёғин-сочин кўп бўладиган Европа мамлакатларида қўлланилган.

Деҳқончиликнинг яхшиланган ғаллачилик тизимида тоза шудгор, дуккакли ва ғалла экинлари алмашлаб экилган.

Алмашлаб экишда шудгор қўлланилмасдан ёки ниҳоятда оз майдонларда қўлланилиб дон ва бошқа экинлар навбатлаб экиш экин алмашинадиган тизим дейилади. Бу тизимда фан ва техника ютуқларидан фойдаланилади.

Деҳқончиликнинг ўт-далали тизими ХИХ асрнинг биринчи ярмида қўлланилди. Бу тизимда кўп йиллик ўтлар ва дала экинлари навбатлаб экилди. Ернинг ярмини ёки ундан кўпроғини ўт эгаллагани учун бу тизим ҳам самарасиз деб топилди.

4.Деҳқончиликнинг интенсив тизимига қатор оралари ишланадиган саноат-завод, ўт-қатор оралари ишланадиган экинлар, дон-қатор оралари ишланадиган экинлар тизимлари киради. Бу тизимларда ерлар экинлар билан тўлиқ банд бўлади. Агротехник, агрокимёвий, агромелиоратив тадбирлар фан ва техниканинг ҳозирги замон ютуқларидан фойдаланилган ҳолда деҳқончилик олиб борилади.

Ҳозирги замон деҳқоҳчилик тизими қуйидаги таркибий қисмларни ўз ичига олади: алмашлаб экиш тизими, машиналар тизими, ерни ишлаш тизими, ўғитлаш тизими, бегона ўтлар, касаллик ва зараркунандаларга қарши кураш тизими, уруғчилик тизими, суғориш тизими, мелиоратив тадбирлар тизими ва ҳ.к. 

Хўжалик ҳудудини ташкил этиш ва алмашлаб экиш тизими. Бунда далалар майдони, чегараси, боғлар, иҳота полосалари, сув ҳавзалари, ўзлаштириладиган янги ерлар, яхшиланадиган экинзорлар ҳамда алмашлаб экиш ва экинларни жойлаштириш ва ҳоказолар аниқланади. 

Машиналар тизими. Хўжаликлар керакли қишлоқ хўжалик техникалари ва механизаторлар билан етарли таъминланиши ва уларга техник хизмат кўрсатиш режа асосида йўлга қўйилиши лозим. 

Ерни ишлаш тизими. Ерларни ўз вақтида ва сифатли ишлашга қаратилган барча тадбирларни ўз ичига олади. 

Ўғитлаш тизими. Экинлардан юқори ва мўлжалдаги ҳосилни олишда органик, маҳаллий ва минерал ўғитларни тўплаш, сақлаш, ишлатиш бўйича аниқ ишлаб чиқилган режа, яъни ўғитлаш тизими бўлиши катта аҳамиятга эга. 

Бегона ўтлар, касаллик ва зараркунандаларга қарши кураш тизими. Бу мажмуага агротехник, кимёвий ва биологик тадбирлар киради ва уларни маълум тизимда жорий этиш керак. 

Уруғчилик тизими. Хўжаликларни серҳосил ва сифатли ҳар хил экинлар уруғи билан таъминлаш тадбирлари тизими йиқори ҳосил олишда катта аҳамиятга эга. 

Мелиоратив тадбирлар тизими. Бу тадбирлар ерларни тубдан яхшилаш-га қаратилган. Булар суғориш, ернинг захини қочириш, шўр ювиш, коллектор-дренаж ишларини амалга оҳириш, ер майдонларини кенгайтириш, тош-шағалли ерларни тошдан тозалаш ва тупроқ солиш, колматаж, яъни сершағал майдонларга ирригасия ётқизиқлари чўктириш ва бошқалардир. Бу тадбирлар сувдан тежаб-тергаб фойдаланилган ҳолда экинлардан мўл ҳосил етиштиришни таъминлайдиган ирригатсия ва мелиоратсия тадбирларини амалга оширишни назарда тутади.

Саволлар:

1.Деҳқончилик тизими деб нимага айтилади?

2.Ибтидоий деҳқончилик тизимлари ҳақида гапиринг. 

3.Деҳқончиликнинг шудгорли тизимининг самарадорлиги нимадан иборат?

4.Деҳқончиликнинг интенсив тизимида тупроқ унумдорлиги ва экинлар ҳосилдорлиги нима ҳисобига оширилади?.

5.Деҳқончилик тизимининг таркибий қисмлари ҳақида гапиринг.

 

 

10-МАВЗУ: МЕЛИОРАТСИЯ ҲАҚИДА УМУМИЙ ТУШУНЧАЛАР ВА УНИНГ ҲОЗИРГИ АҲВОЛИ ҲАМДА РИВОЖЛАНТИРИШ ИЦИҚБОЛЛАРИ.

 

Режа: 

1.Кириш. Қишлоқ хўжалик мелиоратсиясининг аҳамияти.

2. Мелиоратсия фани.

3. Фаннинг мақсади ва вазифаси.

4. Фаннинг қисқача тарихи.

5. Мелиоратсиянинг турлари.

 

Адабиётлар: 8; 9; 12.

Ўзбекицон Республикаси муцақилликка эришгандан кейин ер ва сувга бўлган муносабат тубдан ислоҳ қилина бошланди. Ер ва сув манбаларидан оқилона, самарали фойдаланиш учун мамлакатимизда қатор қонунлар ва қарорлар қабул қилинди.

Вазирлар маҳкамасининг "1993-1994 йилларда янги ерларни ўзлаштириш ва қадимдан суғориладиган ерларни таъмирлашга доир шошилинч чоралар тўғрисида" ги қарори.

Ўзбекицон Республикаси Олий Мажлиси "Сувдан фойдаланиш тўғрисида (1993 й), "Ер солиғи тўғрисида" (1993 йил 6 май), "Ўзбекицон Республикасининг ер кодекси" (1998 йил 30 апрел), "Қишлоқ хўжалиги кооперативи (ширкат хўжалиги) тўғрисида, (1998 й.) "Фермер хўжалиги тўғрисида", "Деҳқон хўжалиги тўғрисида" (1998 й.) қонунлари шулар жумласидандир.

Ушбу қонун ва қарорлар асосида қишлоқ хўжалигида туб ислоҳатлар амалга оширилмоқда.

Республикамизнинг умумий ер майдони 2000 йил 1 январдаги маълумот бўйича 44787,7 минг гектар, шундан суғориладиган майдон 4300 минг гектар ёки умумий майдоннинг 9,3% ини ташкил қилади.

Суғориладиган ерлардан олинадиган маҳсулотлар умумий қишлоқ хўжалигидан олинадиган маҳсулотларнинг 95% ини ташкил этади. Шунинг учун суғориладиган ерлардан самарали фойдаланиш уларни унумдорлигини ошириб бориш, ҳар бир гектар ердан кафолатланган юқори сифатли арзон маҳсулот олиш муҳим муаммо бўлиб қолмоқда. Бу муаммоларни ҳал қилишда мелиоратсия фанининг аҳамияти жуда катта. Чунки суғориладиган ерларнинг 55-60% и шўрланган ва ботқоқланган, 50% и эрозияланган 10-12% гипсли, корбонатли, тупроқлардан иборат. Шу билан бирга суғориладиган ерлар таркибида жуда унимсиз қум ва қумлоқ, тошлоқ, шағал тупроқлар ҳам кенг тарқалган. Юқорида кўрсатиб ўтилган ерлардан унимли фойдаланиш учун мелиоратсия тадбирлари зарурий омиллар ҳисоблаҳади.

Тарихий маълумотларга қараганда Марказий Осиёда эрамиздан олдинги ИХ-ВИИИ асирлардаёқ суғориш мелиоратсияси бўлган. Бунга мисол қилиб Бақтрия, Хоразм, Сўғдиёна давлатларида катта суғориш ишлари, суғориш тармоқлари, сув тўплаш иншоотлари қурилганлиги маълум.

Бу воҳаларда фақат суғориш каналлари эмас, балки улар зовур қазиб сизот сувларини камайтириш, шаҳар ва қишлоқларни тоза сув билан таъминлаш учун қувурлардан фойдаланиш йўлларини билишган.

Лекин бизнинг давримизгача бу суғориш ва зах қочириш иншотларини барчаси етиб келмаган, чунки бу воҳаларда бўлган ўзаро урушлар ва четдан келган босқинчилар томонидан харобага айлантирилган. Туб аҳолилар томонидан бузилган ва харобага айлантирилган суғориш иншоотлари яна тикланиб фойдаланилган.

Қадимги суғориш иншоотларининг харобага айланишнинг сабабларидан бири табиатнинг таъсири оцида ҳам юз берган. Масалан: кучли зилзила, кучли шамол ва довуллар, сел оқими, кўчма қумларнинг босиши ва ҳоказолар. Бу оқибатларга қарши кураш ёки олдини олиш қийин бўлган, деҳқончилик суц, ўз ҳолича ривож-ланган.

Марказий Осиёда мелиоратсия бўйича илмий ишлар 19 асрнинг охирларида бошланди. Бу ерда мелиоратсия бўйича илмий ишлар билан шуғулланадиган Туркицон тажриба цансияси ташкил этилди. Кейинчалик эса Мирзачўл, Андижон тажриба цансиялари ташкил этилди. Буларга 1930 йилларданг сўнг эса Бухаро, Самарқанд, Хоразм ва Фарғона суғориш тажриба цансиялари қўшилди.

Ҳозирги пайтда Республика вилоятларида сув хўжалиги ишлари билан шуғулланадиган илмий текшириш инцитутлари (ЎзПИТИ, Ирригатсия илмий тадқиқот инцитути) уларнинг тажриба цансиялари ва филиаллари фаолият кўрсатмоқда.

Мелиоратсия фанининг ривожланишига А.Н. Коцяков, Л.П. Розов, В.Д. Журин, В.А. Ковда, В.С. Малигин, Н.А. Беседнов, Н.Ф. Беспалов, А.С. Робочиев, Ф. Рахимбоев, Қ. Мирзажанов, Х. Ахмедов ва бошқа олимлар катта ҳисса қўшганлар.

Ҳозирги пайтда Ўзбекицонда 180 минг км хўжаликлараро каналлар 92 мингта гидротехник иншоотлар, 230 минг км хўжалик каналлари, 120 минг км - коллектор -зовур тармоқлари, 35 та сув омбори мавжуд.

Мелиоратсия туфайли суғориладиган ерлар 4300 минг гектарга етказилди. Фақатгина 1965 йилдан 1995 йилгача ёки 30 йил ичида 1 мил. 600 минг гектар ер ўзлаштириб қишлоқ хўжалик оборотига киритилди.

Янги ерлар Мирзачўл, Қарши, Шеробод, Жиззах чўлларини, Бухоро, Фарғона ва бошқа вилоятларидаги бўш ерларни ўзлаштириш эвазига амалга оширилди.

Янги ўзлаштирилган ерлар асосан шўрланган ва ботқоқланган тупроқлар бўлиб улар қишлоқ хўжалик экинларини ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигига кучли таъсир кўрсатади.

Республикамизда шўрланган ва ботқоқланган ерлар билан бир қаторда шамол ва сув эрозиясига учраган сел оқими, қум кўчишга моил ерлар кенг тарқалган. Табиатнинг бу ҳодисалари натижасида ҳам жуда кўп қишлоқ хўжалик экинлари зарарланади ва натижада ҳосил камаяди. Бундай табиий ноқулай жараёнларни олдини олиш ва тупроқ унумдорлигини кўпайтиришда мелиоратсиянинг аҳамияти жуда катта.

Ернинг ноқулай табиий шароитини (иқлим, тупроқ, гидрология ва гидрогеология шароитларини) тубдан яхшилашга қаратилган фан қишлоқ хўжалик мелиоратсияси фани дейилади.

Мелиоратсия - лотинча яхшилаш демакдир.

Мелиоратсиянинг асосий вазифалари 2 га бўлинади.

1.Суғориш мелиоратсияси.

2.Зах қочириш мелиоратсияси.

Зах қочириш мелиоратсияси асосан тупроқда тўпланган ортиқча сувларни (нам) чиқариб ташлаш учун хизмат қилади.

Суғориш мелиоратсиясининг вазифаларига қуйдагилар киради:

1.Суғоришни ривожлантириш учун ер уци сувларини роцлаш ва қўшимча сув манбаларини қидириш.

2.Суғориладиган ерларда шўрланиш ва ботқоқланишни олдини олиш ҳамда уларга қарши кураш.

3.Қўриқ ва бўз тупроқларни ўзлаштириш.

4.Ерларнинг иқлим шароитини яхшилаш, шамол ва гармсел, тупроқ эрозияси, сел оқими, қумларни кўчшига қарши кураш.

Маҳаллий жойларнинг иқлим тупроқ, ер уци ва сизот сувлари режимини яхшилаш мелиоратсиянинг асосий об’ектларидир.

Бу об’ектларни ноқулай шароитларини яхшилаш бўйича мелиоратсия қуйидаги турларга бўлинади:

1. Гидротехник мелиоратсияси: - бунда сув омборлари, суғориш тармоқлари, сув чиқариш иншоатлари, коллектор-зовур тармоқлари ва селга қарши иншоатларни лойиҳалаштириш ва қурилиш ишларини амалга оширади.

2. Сув-хўжалик мелиоратсияси: бу суғориш ва зах қочириш иншоатларидан тўғри фойдаланиш, сувдан самарали тежаб-тергаб фойдаланиш, сув исрофгарчилигига қарши кураш каби тадбирларни ўз ичига олади.

3. Агротехник мелиоратсияси; бунда агротехник тадбирларни ўтказиш йўли билан микроиқлим, тупроқ хоссаси ва сизот сувлар режими яхшиланади. Бу тадбирларга ер текислаш, иҳотазорлар барпо қилиш, чуқур шудгорлаш, юмшатиш, тилмалаш, ерга ўз вақтида юқори сифатли ишлов бериш, тупроқ таркибидаги зарарли тузларни ва кимиёвий моддаларни ювиш тадбирлари киради.

4. Биологик мелиоратсияси: бунда тупроқнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш учун турли органик моддалар солиш (гўнг, лигнин, майдаланган гўзапоя, органик чиқиндилар) ва беда экини иштирокидаги илмий асосланган алмашлаб экиш, туз таъсирига чидамли экинлар, тупроқ таркибидаги заҳарли моддаларни кўпроқ ўзига сўриб оладиган экинларни, тез ўсиб ерни қоплаб буғланиш ва туз тўпланишини камайтирадиган экинларни экиш ва бошқа тадбирлар киради.

5. Кимёвий мелиоратсия: бунда кимёвий бирикмалар қўшиш йўли билан ноқулай тупроқ хоссалари яхшиланади. Бунда нордон тупроқларни оҳаклаш, шўртобли тупроқларни гипс, фосфогипслаш, зичлашган тупроқлар донадорлигини ошириш учун К-4, К-9, тупроқни шамол эрозиясидан сақлаш учун эса ССБ кимёвий бирикмаларни сепиш тадбирлари киради. 

6. Механик мелиоратсия: тупроқ юзасида тўпланган тузларни механик усуллар ёрдамида тўплаш ва далалардан ташқарига чиқариш, тупроқни турли чиқиндилардан тозалаш, кўчма қумларни механик усуллар билан муцаҳкамлаш, механик таркиби оғир тупроқларни қумлаш, тошлоқ ерларни уцига тупроқлар солиш каби тадбирларни ўтказади.

Ҳар бир жойнинг табиий ва хўжалик шароити ҳисобга олиниб битта ёки бир нечта мелиоратсия тури қўлланилиши мумкин.

 

 

Саволлар:

1."Ўзбекицон Республикасининг ер кодекси"нинг 14 моддасидаги "Ер мониторинги" нима?

2."Сув фонди ерлари"га қандай ерлар киради?

3.Агромелиоратсиянинг асосий вазифаси нима?

4.Иқлимни мелиоратсия қилиш мумкинми?

5.Сув таъминоти билан қайси мелиоратсия тури шуғулланади?

 

 

11- МАВЗУ: ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК ЭКИНЛАРИНИ СУҒОРИШ РЕЖИМИ. НОМАВСУМИЙ ДАВРДА СУҒОРИШ ТУРЛАРИ ВА УЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

 

Режа:

 

1. Суғориш режимини белгиловчи омиллар.

2. Мавсумий суғориш меъёри ва умумий сувга бўлган эҳтиёж.

3. Суғориш меъёри ва уни ҳисоблаш.

4. Шудгордан олдин, шўр ювиш, нам тўплаш, экишдан олдин, чигит суви ва совуқ уришига қарши суғориш.

Адабиётлар: 9;11; 12 .

1.Қишлоқ хўжалик экинларини суғориш режими деганда биз ўсимликларнинг ривожланиш фазаларига кўра суғориш сонини аниқлаш, суғориш ва мавсумий суғориш меъёрларини ва мўтадил суғориш муддатларини белгилашни тушунамиз.

Қишлоқ хўжалик экинларининг сувга бўлган талаби иқлим минтақалари, тупроқ шароитлари, сизот сувлар чуқурлиги ва уларнинг минераллашганлик даражаси, парвариш қилинаётган экин тури ёки навининг биологик хусусиятлари билан аниқланади.

Екинларни суғориш режимини тўғри белгилаш учун Марказий Осиё ҳудуди қуйидаги иқлим ва гидрогеологик минтақаларга бўлинган: Шимолий иқлим минтақаси ўз ичига Қорақалпоғицон, Хоразм вилояти, Тошкент ва Самарқанд вилоятларининг шимолий тоғ олди раёнларини олади. Бу ерда вегетатсия даври 200 кундан ошмайди, йиллик ўртача ҳарорат Қ12,50C, июлда Қ25…Қ260C, апрел-октябрда ҳароратлар йиғиндиси 3800-3900 0C, буғланиш эса 1500 мм.

Марказий иқлим зонаси эса ўз ичига Фарғона водийси, Тошкент вилояти, Сирдарё, Самарқанд вилоятларини, Бухоро, Қашқадарё ва Сурхондарё вилоят-ларининг шимолий туманларини ўз ичига олади. Бу ерда вегетатсия даври 200-220 кун, ҳароратлар йиғиндиси 4000-42000C, йиллик ўртача ҳарорат Қ12,5…Қ13,50C, июлда 26-300C, буғланиш 1500-1700 мм.

Жанубий иқлим зонасида Бухоро, Қашқадарё, Сурхондарё вилоятлари жойлашган. Бу ерда вегетатсия даври 240-260 кун, ҳароратлар йиғиндиси 4600-50000C, йиллик ўртача ҳарорат Қ14,5…150C, июлда 32-330С, буғланиш эса 1800-2000 мм.

Ҳар бир иқлим зонаси ўз навбатида гидрогеологик раёнларга бўлингандир. Биринчи гидрогеологик раён ўз ичига сизот сувлари 3-4 м чуқурликда жойлашган бўз тупроқларни олади. Гидрогеологик коеффисент (К) 1 га тенг. Иккинчи гидрогеологик раён сизот сувлари 2-3 м чуқурликда жойлашган қорамтир бўз ва ўтлоқи тупроқларни ўз ичига олади. К-0,85. Учинчи гидрогеологик раён эса сизот сувлари 1-2 м чукурликда жойлашган ўтлоқи тупроқларни ўз ичига олиб, бу ерда К-0,60.

Тўртинчи гидрогеологик раёнда сизот сувлари 1 м гача чуқурликда жойлашган бўлиб, уларга ўтлоқи ботқоқ ва ботқоқ тупроқлар мисол бўлади. К-0,40.

Шимолий иқлим минтақасида ғўзани 1-2-0 ёки 1-3-0 схемада 3-4 марта суғориш кифоя қилса, марказий иқлим минтақасида 2-3-0 ёки 2-4-1 схемада 5-7 марта, жанубий иқлим минтақасида 1-5-1 ёки 2-6-1 схемада 7-9 марта суғориш кифоядир.

Ғўзани суғориш сони гидрогеологик раёнларга ҳам боғлиқ бўлиб, ИВ гидрогеологик раёнда 3-4 марта суғорилса, И раёнда суғориш сони бир мунча кўпайтирилади.

2.Мавсумий суғориш меъёри бу 1 га майдонга 1 мавсум давомида берила-диган сув миқдоридир. У қуйидаги ифода ёрдамида аниқланади:

МҲ қ Э- 10аП - (WҲ - Wк) - Wг, м3/ га.

бу ерда: Э- жами сувга бўлган талаб, м3/га; П - ёғин миқдори, мм; 10-мм ни м3/га га айлантирувчи кўпайтирувчи; а-ёғин сувларидан фойдаланиш коеффитсенти (шимолий ва марказий иқлим зонаси -0,8-0,9; жанубий 0,4-0,6); WҲ ва Wк-вегетатсия бошидаги ва охиридаги тупроқнинг нам захираси, м3/га; Wг-сизот сувларидан ўсимлик фойдланадиган миқдор, м3/га. Жами сувга бўлган талаб қуйдагича аниқланади:

Е қ У х Ку х З х К х и

бу ерда: У-режалаштирилган ҳосилдорлик, с/га;

Ку-сувга бўлган талаб коеффитсиенти, м3/га;

К-гидрогеологик коеффитсент (1-0,4);

З-зоналлик коеффитсиенти (шимолий-0,85; марказий 1,0; ва жанубий зонада -1,15).

г-серунум ерлар учун тузатиш коеффитсиенти (0,90-0,92).

Умумий сувга бўлган талабнинг 65-70% ини ўсимлик транспиратсияга сарфлайди ва 30-35 % и буғланишга сарфланади.

Ғўза гуллашгача умумий эҳтиёжини 20-25 % ини сарфласа, гуллаш-мева тўплаш фазасида 55-65% ва пишиш даврида 15-20% ини талаб қилади.

Мавсумий суғориш меъёри иқлим зоналари ва суғориш усулларига ҳам боғлиқдир.

3. Бир гектар ерга бир марта суғоришда бериладиган сув миқдори суғориш меъёри дейилади. Суғориш меъёрини тўғри белгилаш учун тупроқни нам сиғимини суғоришдан олдинги тупроқнинг йўл қўйиладиган қуйи намлигини, ҳисобий қатлам қалинлиги ва тупроқнинг ҳажмий массасини билиш зарурдир ва шунингдек сувни суғориш вақтида буғланишга сарфланишини билиш керак.

Суғориш меъёри қуйидаги ифода ёрдамида аниқланади:

м қ (А - Б) х ҳ Қ к , м3/га.

бу ерда: А- Тупроқнинг нам сиғими, ҳажмга нисбатан % ;

Б-суғоришдан олдинги тупроқнинг намлиги, ҳажмга нисбатан %;

ҳ-ҳисобий қатлам қалинлиги, м;

к-суғориш вақтида сувни буғланишга йўқолиши (5-10%).

Ҳисобий қатлам қалинлиги ғўза учун қуйидагичадир: гуллашгача 50-70 см, гуллаш-мева тўплаш даврида -70-100 см ва пишиш даврида 100 см.

Суғориш меъёри иқлим зоналарига, тупроқ-гидрогеологик шароитларга боғлиқдир. Масалан, енгил тупроқларда у 700-800 м3/га ни ташкил қилса, оғир тупроқларда 1000-1200 м3/га га етади. Енгил тупроқларда экинларни оз нормада тез-тез суғориш керак бўлса, оғир тупроқларда, катта нормада камроқ суғориш керак. Шўрланган ерларда эса суғориш меъёри 20-25% га, мавсумий суғориш меъёри 25-30% га кўпайтирилади.

Марказий Осиё республикалари худуди ёғингарчилик миқдори, вегетатсия даври давомийлиги, иқлим элементларига кўра 3 та иқлим зонасига бўлинган. Шимолий иқлим зонаси ўз ичига Хоразм, Қорақалпоғицон, Тошкент ва Самарқанд вилоятларининг шимолий тоғли ҳудудларини ҳамда Жанубий Қозоғистон вилоятини олади. Жанубий иқлим зонаси Сурхондарё, Қашқадарё ва Навоий вилоятининг жанубий худудларини ўз ичига олади. Қолган ҳудуд эса Марказий иқлим зонасини ташкил этади.

Иқлим ва тупроқ шароитларининг турлича бўлиши бу минтақаларда новегетасион даврда у ёки бу суғориш турларини қўллашни тақозо этади. Республика шароитида октябрдан то апрел ойига қадар қуйидаги суғоришлар ўтказилади: 1) Шудгордан олдин суғориш; 2) Шўр ювиш мақсадида суғориш; 3) Нам тўплаш мақсадида суғориш; 4) Экин экишдан олдин суғориш; 5) Чигит суви бериш; 6) Совуқ уришига қарши суғориш.

 

1.Шудгордан олдин суғориш.

Бедапоялар, ғалла, маккажўхори экинларидан бўшаган далаларни шудгорлаш даврида тупроқ намлиги ҳаддан ташқари камайиб кетади. Намлиги мў’тадил бўлмаган тупроқни шудгор қилишда ерга сифатсиз ишлов берилади (катта-катта кесаклар кўчади), қишлоқ хўжалик машиналарига тупроқ катта қаршилик кўрсатади. Шу сабабдан бундай тупроқлар шудгордан олдин эски эгатлар орқали ёки боцириб суғорилади. Суғоришлар тупроқни майин ҳайдалишини таъминлайди. Бундай суғоришлар шудгордан 10-12 кун олдин енгил механик таркибли тупроқларда 800-900 м3/га, ўртача ва оғир механик таркибли тупроқларда 1000-1200 м3/га меъёрда ўтказилади. Бу суғориш меъёри тупроқни уцки, ҳайдаладиган қатламини тўлиқ намиқтиришга етарли ҳисобланади. Ер етилиши билан тупроқ керакли чуқурликда ҳайдалади.

 

2.Шўр ювиш мақсадида суғориш.

Ўзбекицондаги суғориладиган майдонларнинг деярли ярмиси ҳар хил даражада шўрланган. Тупроқ таркибидаги ортиқча тузлар ўсимликларга зарарли таъсир кўрсатади - ўсимлик яхши ўсиб - ривожланмайди ва ҳосилдорлик кескин камайиб кетади. Шўрхок ерларда ўсимлик деярли ўсиб ривожланмайди. Тупроқ таркибидаги тузни йўқотишнинг энг асосий бевосита тадбири - бу шўр ювишдир. Шўр ювиш самарадорлиги уни ўтказиш муддати, шўр ювиш меъёрларини тўғри танлаш, тупроқни шўр ювишга қандай тайёрланганлиги , шўр ювиш усуллари кабиларга боғлиқ.

Илмий тадқиқот муассасаларининг тавсияларига кўра қумлоқ, енгил соз механик таркибли кам шўрланган ерларда тупроқ 1-2 марта 1500-2000 м3/га меъёрда, ўрта соз тупроқли кам шўрланган ерлар 2 марта 2500 м3/га меъёрда, оғир соз тупроқли ўртача шўрланган ерлар 2-3 марта 3000-3500 м3/га меъёрда, оғир механик таркибли кучли шўрланган ерлар 4 марта 4000 м3/га умумий меъёрда ювилади.

Тупроқ шўри кузги шудгоришдан сўнг - куз ва эрта қиш ойларида ювилса яхши самара беради. Хоразм ва Қорақалпоғицонда шўр ювишнинг қулай муддатлари 1-10 декабр ва қўшимча феврал охиридан 1-10 апрелгача бўлган муддат ҳисобланади. Мирзачўл ва Марказий Фарғонада 25-31 декабргача, Бухоро, Сурхондарё ва Қашқадарёда 15-20 январгача бўлган муддат қулай ҳисобланади.

Шўр ювиш чекларининг катталиги: яхши сув ўтказувчан жойларда 0,05 - 0,08 га, яхши текисланган оғир механик таркибли туроқларда 0,20 - 0,25 га ва ўртача шароитларда 0,10 - 0,15 га.

 

3. Нам тўплаш мақсадида суғориш..

Жанубий иқлим зонасида ва сизот сувлари чуқур жойлашган ерларда қиш ва баҳор ойларида ёғиннинг кам бўлиши тупроқда керакли даражада нам тўпланмаслигига, бу эса экишдан сўнг тўлиқ кўчатлар олмасликка олиб келади. Шу сабабдан бундай минтақаларда феврал ойи ва март ойининг бошларида нам тўплаш мақсадида суғоришлар ўтказилади.

Нам тўплаш учун суғориш меъёри (М) С.Н.Рижов таклиф этган қуйидаги ифода ёрдамида ҳисобланади:

М қ П - (Ҳ Қ К х О)

 

бунда: П - тупроқнинг ЧДНС, м3/га;

Ҳ - суғориш арафасида тупроқнинг амалдаги нам заҳираси, м3/га;

К - ёғинлар ҳисобига тўпланадиган сув миқдори коеффитсиенти (0,5):

О - суғоришдан экин эккунга қадар тушадиган ёғин миқдори, м3/га:

Нам тўплаш мақсадида суғориш меъёрлари қуйидагича:

- енгил механик таркибли тупоқларда 1000-1200 м3/га;

- ўртача механик таркибли тупроқларда 1200-1500 м3/га;

- оғир механик таркибли тупроқларда 1800 - 2000 м3/га;

Бундай суғоришлар боцириб ёки эгатлар орқали ўтказилади.

 

4. Экишдан олдин суғориш.

Тупроққа баҳорда бир қанча марта ишлов берилганда, баҳорни иссиқ келиши ва шамоллар таъсирида тупроқнинг юқориги қатламида экиш давригача намлик кескин камайиб кетиши мумкин. Унинг заҳирасини ошириш мақсадида Қашқадарё, Бухоро, Сурхондарё вилоятларида экишдан олдин суғориш ўтказилади. Бундай суғоришлар экишдан 20-22 кун олдин ёппасига боцириб ёки эгатлар орқали ўтказилади. Суғориш меъёри оғир тупроқларда 1500-1600 м3/га, қумлоқ ва енгил қумоқ тупроқларда 1000-1200 м3/га.

Сувни буғланишга исрофгарчилигини камайтириш учун ер етилиши билан чизелланади ёки култиватсия қилинади, борона босилади.

 

5. Чигит суви бериш.

Екиш даврида ҳаво ҳарорати кескин ортиб кетиши, шамолларнинг кучайиши, тупроқни бир неча марта ағдариб ишланиши натижасида энг юқориги қатламда намлик кескин камайиб кетиши мумкин, қайсики бундай ерларда қийғос кўчатлар олмасликка, олабулаликка олиб келади. Шу сабабдан бундай шароитларда экишдан сўнг чигит суви берилади. Бунинг учун экиш билан биргаликда қатор оралаб, 10-12 см чуқурликда эгат олиб кетилади ва шу эгатларга сув берилади. Енгил механик таркибли тупроқларда 700-800 м3/га, ўртача ва оғир механик таркибли тупроқларда 800-900 м3/га меъёрда жуда эҳтиёткорлик билан ўтказилмоғи лозим. Тупроқ етилиши билан қатор оралари юмшатилади.

6. Совуқ уришига қарши кураш.

Ертаги экинлар кўчати экилгандан сўнг ёки мевали дарахтлар гуллаш даврида совуқ уриши ҳоллари кузатилади. Совуқ уриши таъсирини камайтириш учун зудлик билан суғориш ўтказилиши мумкин. Бунда, суғориш тупроқ ҳароратини ва ерга яқин қатламдаги ҳаво ҳароратини бир мунча оширади.

Саволлар:

Екинларни суғориш режимига таъсир этувчи омилларни кўрсатинг.

Иқлим зоналари ва гидрогеологик раёнларга кўра суғориш режими (суғориш сони ва меъёри) қандай ўзгаради?

Суғориш схемаси нима ва суғориш усулларига кўра суғориш меъёри қандай бўлади?.

Тупроқ шароитларига кўра ва шўрланган ерларда суғориш режимини ўзига хос хусусиятлари нимадан иборат?

5. Нам тўплаш мақсадида суғориш ва экишдан олдин суғориш техникасини таърифланг.

6. Чигит суви бериш техникаси.

 

12-МАВЗУ: ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК ЭКИНЛАРИНИ СУҒОРИШ УСУЛЛАРИ ВА ТЕХНИКАСИ

 

Режа:

1 Тупроқ сатҳидан суғориш.

2 Ёмғирлатиб суғориш.

3 Тупроқ оцидан суғориш.

4 Томчилатиб суғориш.

 

Адабиётлар: 9; 11; 12.

1. Қишлоқ хўжалик экинлари қуйидаги усулларда суғорилади:

1) Тупроқ сатҳидан суғориш: 

2) Ёмғирлатиб суғориш:

3) Тупроқ оцидан суғориш:

4) Томчилатиб суғориш.

Қатор оралари ишланадиган экинлар (ғўза, каноп, лавлаги, маккажўхори, оқ жўхори, сабзавот, полиз экинлари ва бошқалар) эгат олиб суғорилади. Бошоқли дон экинлари ва бир йиллик ҳамда кўп йиллик ўтлар пол олиб боцириб суғорилади. Шоли эса чек олиб боцириб суғорилади.

Егатлаб суғоришда эгатларнинг узунлигини, бир эгатга бериладиган сув сарфини, уларга сув тақсимлашда қўлланиладиган материалларни тўғри танлаш жуда катта аҳамиятга эгадир.

Егатларга сувни чим, қоғоз-салфетка билан тақсимлашда ҳар бир эгатга сувни бир хилда тақсимлаш имконияти бўлмайди. Сифон - найлардан, эгилувчан суғориш шлангларидан, тупроқ оцидан сув тақсимлаш усулларидан фойдаланиш йўли билан сувчининг иш унумини ошириш ва барча эгатларга бир хилда сув тақсимлаш мумкин. Агар эгатга чим ёки қоғоз салфетка ёрдамида сув тақсимланса 1 сувчи 1 га ерга 3,5-4 соат сарфласа, сифон-найлардан фойдаланилганда эса 1,5-2 соат, тупроқ оцидан сув тақсимлаш усулида эса арзимаган вақт кетади.

Егатларнинг узунлиги ва уларга бериладиган сув сирфи жойнинг нишаби ва тупроқнинг сув ўтказувчанлигига кўра турлича бўлади.

Ҳар бир аниқ шароит учун эгат узунлигини қуйидаги ифода ёрдамида аниқлаш мумкин:

л қ 10000 х қ х т / м х д;

бу ерда л-егат узунлиги, м ; қ-сув сарфи, л/с; т-сув бериш давомийлиги, соат; м-суғориш меъёри , м3/га; д-қатор ораси кенглиги, м.

Бир эгатга бериладиган сув сарфи эса қуйидаги ифода ёрдамида ҳисобланади:

Қ? 1,28 в иҳ2.

Бу ерда қ-сув сарфи, л/с; 1,28-доимий сон; и-жой нишаблиги (егат туби нишаблиги); ҳ-1 эгатга бериладиган сув қалинлиги, см.

ҳ? 0,6 х Ҳ - 2 ? ,?

бу ерда: 0,6-қатор оралиғи, м; ҳ-егат чуқурлиги, см; ? -дала текислигининг аниқлиги (лойиҳадан фарқи ,Қ - )

Егатга сув бериш давомийлиги кам сув ўтказувчан тупроқларда 24-36 соат, яхши сув ўтказувчан тупроқларда эса 12-16 соат бўлади. Эгатга сувни ўзгарувчан оқим билан бериш қуйидагича амалга оширилади: сув эгат охирига етгунча 0,5-0,6 л/с, охирига етганда сув сарфи 2 баробар камайтирилади.

2. Эгатга сув тақсимлашни қуйидагича механизатсиялаштириш мумкин: тупроқ оцидан сув тақсимлаш, Шаров - Ҳейнкин схемаси бўйича ёпиқ тизимлардан фойдаланиш, эгулувчан шланглардан фойдаланиш, дискерт-импулсли суғориш тизимини қўллаш ва бошқалар. Шунингдек, ППА-165У, КП-250, ТАП-150 машина ва агрегатлари сув тақсимлашни механизатсиялаштиришга ҳамда сув исрофгарчилигини камайтиришга олиб келади.

Пол олиб боцириб суғоришда поллар кенглиги 25-30 м, узунлиги эса 150-200 м бўлади. Беда 1-йили эгатлаб суғорилади. Шолини суғориш ноинженерлик, ярим инженерлик ва инженерлик типидаги тизимларда амалга оширилмоқда. Ноинженерлик ва ярим инженерлик шоличилик тизимларида чеклар катталиги 0,05-0,3 га, инженерлик типидаги тизимларда эса 1-4 га ва ундан каттадир. Инженерлик типидаги тизимларда чеклар кенглиги 200-250 м, узунлиги 1000 м гача етмоқда.

Ёмғирлатиб суғориш машина ва агрегатларидан кенг фойдаланиш билан суғоришни янада тўлароқ механизатсиялаштириш мумкин.

Бунинг учун узоққа ва яқинга отар ёмғирлатиб суғорувчи машина ва агрегатлардан фойдаланиш мумкин (КДУ-55, ДДН-70, ДДА-100МА, "Волжанка", "Фрегат", "Коломно", "Кубан" ва бошқалар).

КДУ-55 мосламасини иш унуми 0,28 га/соат, бир мавсумда 40 га майдонни суғориши мумкин, ДДН - 70 машинасининг иш унуми 0,3 га/соат, ДДА - 100МА агрегатиники эса 0,85 га/соат, бир мавсумда 120-150 га, "Волжанка" машинасида 1 мавсумда 70-100 га майдонни суғориш мумкин. "Фрегат" машинаси билан ҳам шунча майдон суғорилади.

Ёмғирлатиб суғориш енгил қумоқ, мураккаб релефли, катта нишабли, сув ресурслари кам ерларда яхши самара беради. Эгатлаб суғориш эса шўр ва оғир механик таркибли тупроқлар, саёз жойлашган минераллашган сизот сувлар, суғориш суви минераллашган ва кучли шамоллар бўлиб турадиган ҳудудларда яхши самара беради.

Екинларни тупроқ орасидан суғориш усули барча технологик жараёнларни механизатсиялаштиришга имкон беради. Бунда қўл меҳнати камаяди, сувдан фойдаланиш коеффисиенти ортади, ҳосилдорлик кўпаяди. Бу усулда суғориш учун 35-40 см чуқурликда эгат бўйлаб ҳар 80-120 см оралиқда ҳар 20 см да тешикчалари бўлган қувурлар ётқизилади. Сув босим оцида берилганда тупроққа шу тешикчалар орқали сув чиқиб, уни намлатади. Бу суғориш тизими ёрдамида далага ўғит ҳам бериш мумкин.

Боғ ва токзорларни томчилатиб суғориш усули тоғ олди минтақалари ва пац текисликларда катта аҳамиятга эгадир. Бу усулда суғориш узум ҳосилдорлигини деярли 2 марта оширади, сув сарфи 2-3 марта камаяди. Қувурларни тупроқ уцидан ёки орасидан ўтказиш мумкин ҳамда уларни дарахтга осиб қўйиш ҳам мумкин. Ҳар бир туп атрофида томчилатгичлар ўрнатилади ва шулар ёрдамида туп ёнига сув томчи ҳолатида тушиб туради.

3. Кейинги вақтларда республикада ғўзани суғоришда Исроил технологиясини қўллаш синовдан ўтмоқда. Нефтахим фирмасининг томчилатиб суғориш тизими 1994 ва 1995 йилларда Қуйи Чирчиқ туманида синовдан ўтди. Суғориш майдони 196 га. Суғориш меъёри 300 м3/га. Эгатлаб суғоришда мавсумий суғориш меъёри 8225 м3/га. Томчилатиб суғоришда 3 марта кам. Ҳосилдорлик эгатлаб суғоришда 28,4 с/га бўлса, томчилатиб суғоришда 40 с/га га тенг бўлди, яъни фарқ 11,6 с/га. Сувни тежаш (5510 м3/га) ҳисобига самара 826 сўм/га га тенг бўлди. Қўшимча ҳосил ҳисобига самара 145951 сўмга тенг бўлиб, тизим бўйича салбий самара 1559100 сўмни ташкил этди. Умумий харажатлар: томчилатиб суғоришда 19388 сўм/га, эгатлаб суғоришда 443,74 сўм/га. Жорий харажатлар тегишли равишда 200,64 ва 406,41 сўм/га тенг бўлади. Томчилатиб суғориш тизимида 1га эрга 1 йилда 70430,26 сўм капитал маблағ сарфланган.

Ҳар га майдонни томчилатиб суғоришга ўтказиш 5000 АҚШ доллари ҳажмида капитал харажат қилишни талаб этади. Орол денгизи регионида суғорилаётган 8 млн.га ер учун 40 млрд. АҚШ доллари талаб этилади. 8 млн.га майдонда ташкил этилажак тизимни жорий харажатлари 2,5 млрд. долларни талаб этади.

Суғориш техникасига баҳо беришда режа бўйича суғориш меъёри амалдаги меъёрга бўлинади:

? ц қ мрежа / мамал.

Хўжаликда сувдан фойдаланиш даражасини белгиловчи катталик-бу сувдан фойдаланиш коеффитсиентидир:

СФК қ Пр х ? а / Пб х ? р.

бу ерда: Пр-суғориш режасини бажарилиши, %; Пб-хўжаликга сув тақсимлашни бажарилиши, %; ? а ва ? р-хўжалик суғориш тизимининг амалдаги ва режадаги ФИКи.

 

Саволлар:

Екинларни ёмғирлатиб ва тупроқ орасидан суғориш техникасини аҳамияти нимада?

Боғ ва узумзорларни ҳамда Исроил технологияси бўйича ғўзани томчилатиб суғориш техникасини афзалликларини кўрсатинг.

Йириклаштирилган пайкалларда суғоришни ташкил этиш қандай амалга оширилади?

Суғориш усулларини ўзаро фарқларини айтинг. 

13-МАВЗУ: ТУПРОҚНИНГ МЕЛИОРАТИВ ҲОЛАТИГА ТАБИИЙ ВА СУВ ХЎЖАЛИК ШАРОИТЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ.

Режа:

1.Ернинг мелиоратив ҳолатига таъсир қилувчи табиий омиллар.

2.Тузларнинг манбалари ва тарқалиши.

3.Шўрланиш ва ботқоқланишнинг вужудга келишида ер уци ва ер оци сизот сувларининг аҳамияти.

4.Ернинг мелиоратив ҳолатига таъсир қиладиган ирригатсия хўжалик шароитлари.

5.Тупроқнинг қайта шўрланиши.

Адабиётлар: 9; 11; 12 .

Тупроқ, ер уци ва ер оци сувларининг таркибида асосан калтсий (Cа), магний (Мг), натрий (На), калий (К), кислород (О), хлор (Cл), олтингугурт (С), углерод (C),азот (Н) элементлари бошқа элементларга нисбатан кўпроқ учрайди. Бу элементлар ҳаво, тоғ жинслари ва минераллар таркибида бўлиб сув, шамол, иқлим ва биокимёвий омиллар таъсирида емирилиб тузларни ҳосил қилади.

Табиатда тузларнинг асосий манбалари қуйидагилар ҳисобланади:

1.Тоғ жинслари ва минералларининг емирилиши.

2.Вулқон отилиш жараёни.

3.Ер юзасига яқин жойлашган гумбаз, тош тузлар (туз конлари)

4.Ернинг чуқур қатламларидан чиқаётган шўр булоқлар.

5.Биокимёвий омиллар таъсирида тузларнинг пайдо бўлиши(шўрҳок ва шўртоб ерларда ўсадиган ўсимликларнинг кул ҳосил қилиши ва бу кулнинг таркибида жуда кўп миқдорда натрий хлор ва натрий сулфат борлиги).

Юқорида кўрсатилган манбалар бўйича ҳосил бўлган тузлар ер уци, ер оци сувлари ва шамол ҳаракати таъсирида ернинг маълум минтақаларига тарқалади.

В.А.Ковда тузларнинг тўпланиш ва шўр тупроқларни пайдо бўлиши жараёнини қуйидаги сиклларга бўлади:

1)Қуруқликда туз тўпланиши, яъни материкларнинг (қит’а) ички қисмларидаги берк (суви океанга қўшилмайдиган) ўлкаларда тузларнинг тўпланиши.

2.Денгиз яқинида туз тўпланиши; яъни денгиз соҳилларида ва саёз сувли қўлтиқ қиргоқларида денгиз сувларининг тўпланиши.

3.Делталарда туз тўпланиши; бунда дарё ва сизот сувларининг қуруқликдан олиб келинаётган тузлари ҳамда турли вақтларда денгиз томонидан келаётган тузлар.

4.Ер оци сувларининг буғланишидан туз тўпланиши, бунда ернинг чуқур қатламларидаги шўр сувларни тектоник ёриқлар орқали ер юзасига чиқиши ва буғланиши (Каспий денгизига яқин ерлар ва Уцюрт платаси).

5.Антропоген туз тўпланиши, яъни шўр ерларни меъёридан ортиқча суғориш ва суғориш тармоқларидан филтрланаётган сувлар эвазига минераллашган сизот сувларининг кўтарилишидан ҳамда шўр сувлар билан экинларни суғориш оқибатида тўпланаётган тузлар.

Тузларнинг тарқалишида ер уци, ер оци, сизот сувлари ва шамол катта рол ўйнайди. Табиатда тузлар ер уци ва ер оци, сизот сувлари билан биргаликда тарқалади.

Тузларнинг сувлар билан тарқалишида жойнинг релефи, геологик тузилиши, тупроқ грунтнинг сув ўтказиш хоссаси ва бошқа табиий шароитлар катта аҳамиятга эга.

Сув айиргичлар юзасида маълум миқдорда сувда эрийдиган тузлар бўлиб, уцига етарли миқдорда атмосфера ёғинлари ёғиб турса тузлар эритмаси икки йўналишда оқиб боради:

1.Ер юзасидан оқар сувлар билан бирга.

2.Сизот ва ер оци сувлари билан бирга.

Оқибатда сув айиргичлардаги тузлар дарёларга, ундан денгизларга ва океанларга бориб тушади.

Ернинг табиий мелиоратив ҳолати гидрогеологик минтақалар бўйича турлича бўлади.

1.Ер уци сувларининг сингиб кириш минтақасида - қулай мелиоратив ҳолат.

2.Сизот сувларининг сиртга тегиш минтақасида - қисман ноқулай.

3.Сизот сувларининг тарқалиш (буғланиш) минтақасида - ноқулай.

4.Соҳил минтақасида - турғунсиз мелиоратив ҳолат вужудга келади.

Ернинг мелиоратив ҳолатига салбий таъсир кўрсатадиган асосий ирригатсия - хўжалик шароитларига қуйидагилар киради:

Янги ерларни ўзлаштириш, қишлоқ хўжалик экинларини меъёридан ортиқча суғориш, шўрланган ерларни асоссиз меъёрларда шўрини ювиш, экинларни шўр сувлар билан суғориб ва шўр ювиш, суғориш ва коллектор-зовур тармоқларидан нотўғри фойдаланиш, уларни ўз вақтида таъмирламаслик, суғориладиган ерларни баъзан турли сабабларга кўра фойдаланмасдан ташлаб қўйиш, ерларга меъёридан ортиқча минерал ўғитлар ва пецитсидларни қўллаш кабилар киради.

Суғориладиган деҳқончилик шароитида дацлаб тупроқ шўрланмаган бўлиб, кейинчалик янги ерларни ўзлаштириш ва суғориш жараёнида шу тупроқлар турли даражада (кучсиз шўрланишдан тортиб шўрҳоқгача) шўрланиб, қишлоқ хўжалигида фойдаланишига яроқсиз бўлиб қолади. Бу ҳодисага тупроқнинг қайта шўрланиши дейилади.

Ирригатсия тармоқларидан ва экинларни катта меъёрда суғориш натижасида филтрланган сувлар тупроқ грунтининг жуда чуқур қатламларидаги тузларни эритади ва сизот сувларига қўшилиб минераллашганлик даражасини оширади ҳамда унинг жойлашиш сатҳини умумий кўтарилишига олиб келади.

Натижада сизот сувлари буғланиб, тупроқни қайта шўрлантиради ва ботқоқлантиради ёки шўрланмаган тупроқларда эса фақат ботқоқланиш юз беради. 

Саволлар:

1.Тупроқнинг шўрланишида сизот сувларининг таъсири қандай бўлади? 

2. Шамол таъсирида ҳам тупроқда туз тўпланиши мумкинми?

3. Сизот сувларининг тарқалиш минтақасида нима учун тупроқнинг мелиоратив ҳолати ноқулай бўлади? 

4.Ирригатсия ишларининг тупроқнинг мелиоратив ҳолатига таъсири қандай бўлади? 

5. Ўзбекицоннинг қандай ерларида қайта шўрланиш юз бермоқда?

 

14 - МАВЗУ. ШЎР ТУПРОҚЛАР, УЛАРНИННГ ТУРЛАРИ. ШЎРХОК ВА ШЎРХОКСИМОН, ШЎРТОБЛИ ҲАМДА ТАҚИРЛИ ТУПРОҚЛАР 

Режа: 

1.Шўрхок ва шўрхоксимон тупроқлар.

2.Шўртоб ва шўртобли тупроқлар.

3.Шўрхок ва шўрхоксимон тупроқларнинг морфологик белгилари, шўрланиш даражалари ва шўрланиш типлари бўйича классификатсиялари.

4.Шўртоб ва шўртобли тупроқларнинг шўртоблилик хусусиятлари бўйича бўлиниши.

Адабиётлар: 9; 11; 12; 13.

Ер қатламларида кўп миқдорда сувда эрийдиган тузлари бўлган тупроқларга шўрланган тупроқлар дейилади.

Шўр тупроқлар ер юзасининг қуруқ чўл, ярим саҳро ва саҳро минтақаларида кенг тарқалган. Ўзбекицонда шўрланган ерлар майдони 750 минг км2 ни ташкил қилади. Республикамизнинг умумий суғориладиган майдони 4,3 млн. гектар бўлса, шундан 55-60 % и шўр ерлар ҳисобланади.

Шўрланган ерлар икки гуруҳга бўлинади:

1)Шўрхоксимон ва шўрхок ерлар.

2)Шўртоб ва шўртобли ерлар.

Таркибида тузлари оз бўлган (0,5 - 1,0%), ер уци (0-30 см) қатламида туз тўпланадиган тупроқлар шўрхокли тупроқлар дейилади.

Таркибида тузлар оз бўлган (0,3 - 0,6 %) ва ернинг оцки (30-100 см) қатламларида туз тўпланган тупроқлар шўрхоксимон тупроқлар дейилади.

Ернинг уцки қатламларида тузлар жуда кўп миқдорда (2-3 дан - 10-30 % гача) бўлган тупроқлар шўрхок тупроқлар дейилади. Шўркоксимон ва шўрхок тупроқлар ер юзининг қургоқчил минтақаларида, шу жумладан Ўзбекицонда кенг тарқалган.

Шўрланган тупроқлар генетик белгилари, морфологик тузилиши, тузли қатламларнинг жойлашиш чуқурлиги, шўрланиш даражаси ва шўрланиш типлари бўйича классификатсияланади.

Шўрхок тупроқларнинг кимёвий таркиби ва морфологик белгиларига кўра қуйидагиларга бўлинади:

Ҳўл шўрҳоқлар, қатқалоқли шўрҳоқлар, майин шўрҳоқлар, қора шўрҳоқлар.

Шўрланган тупроқлар тузли қатламнинг жойлашиш чуқурлигига ва ундаги тузларнинг миқдорига қараб қуйидаги гуруҳларга бўлинади:

1.Шўрланмаган - тузли қатлам 150-200 см чуқурликда бўлиб, тузлар миқдори 0,3 % дан ошмайди.

2.Кучсиз шўрхоксимон - тузли қатлам 80-120 см чуқурликда бўлиб, тузлар миқдори 0,3 - 0,6 % бўлади.

3.Шўрхоксимон - тузли қатлам 30-80 см чуқурликда бўлиб, тузлар миқдори 0,6 - 1,0 % бўлади. 

4.Шўрхокли - тузли қатлам 5-30 см чуқурликдан бошланиб, таркибида тузлар 1 - 2 % бўлади.

5.Шўрхок - тузлар қатлам ер юзасидан бошланиб таркибида 2% ва ундан кўп миқдорда тузлар учрайди.

Ерларнинг мелиоратсия қилишда шўр тупроқларни шўрланиш даражаларини ва шўрланиш типларининг ўрганиш муҳим амалий аҳамиятга эга.

Тупроқдаги сувда эрийдиган тузларнинг миқдори ва шўрланиши даражаси лабораторияда тупроқни кимёвий анализ қилиш йўли (сувли сўрим анализи) билан аниқланади.

Бунда тупроқ эритмасининг (ПҲ) реаксияси, тупроқнинг ишқорийлиги, хлор-иони, сулфат-иони, калтсий, магний, натрий ва сувда эрийдиган тузларнинг жами (қуруқ ёки қаттиқ қолдиқ) аниқланади ва шу анализ натижалари бўйича тупроқнинг шўрланиш даражаси белгиланади.

 

6-жaдвaл 

Тупрoқнинг шўрлaниш дaрaжaси бўйичa клaссификaциялaш.

	Шўрлaниш
	Тупрoқдaги тузлaрнинг миқдoри %

	Дaрaжaси
	Xлoрли шўрлaнишдa
	Сулфaтли шўрлaнишдa

	
	Қaттиқ 

Қoлдиқ
	Xлoр
	Сулфaт
	Қaттиқ
Қoлдиқ
	Xлoр
	Сулфaт

	Кучсиз шўр-лaнгaн

Ўртaчa шўр-лaнгaн.

Кучли шўр-лaнгaн.

Шўрxoк.
	 

0,3-0,5

 

0,5-1,0

 

1,0-2,0

>2,0
	0,02-,01

0,04 -0,1

0,1-0,2

>0,2
	 

0,1-0,2

 

0,3-0,4

 

0,4-0,6

>0,8
	 

0,5-1,0

 

1,0-2,0

 

2,0-3,0

>2,0
	 

<0,02

 

<0,04

 

<0,1

<0,2
	0,3-0,4

0,4-0,5

0,6-0,8

>0,08


Тупроқнинг шўрланиш даражаси бўйича классификатсиялаш.

Шўр тупроқлар таркибидаги тузларни анион ва катионларнинг ўзаро нисбатлари бўйича шўрланиш типларига бўлинади.

7-жадвал
Тупрoқнинг шўрлaниш типлaри (милли - eквивaлeнт ҳисoбидa). 

	Aниoнлaр бўйичa
	Кaтиoнлaр бўйичa

	Cи 

Сo4
	Сo4

Cи
	Ҳco3

Cи+сo4
	Шўрлaниш
Типи
	Нa+к
Ca+мг
	Caқмг
Нaқк
	Мг
Ca
	Шўрлaниш типи

	>2

1-2

 

0,2-1

 

<0,2
	<0,5

0,5-1

 

1-5

 

>5
	-

-

 

-

 

-
	Xлoридли

Сулфaт- 

Xлoридли

Xлoрид- 

Сулфaтли

Сулфaтли
	>2

1-2

 

1-2

 

<1
	<0,5

0,5-1

 

0,5-1

 

>1
	-

>1

 

<1

 

>1
	Нaтрийли

Мaгний-

Нaтрийли

Кaлций- нaтрийли

Кaлций-нaтрийли


Тупроқнинг шўрланиш типлари (милли - эквивалент ҳисобида). 

Анионлар бўйича

Катионлар бўйича

Шўрхок ва шўрхоксимон тупроқлар таркибида кўпроқ натрий хлор ва натрий сулфат тузлари бўлади. Уларнинг тупроқ сингдириш комплекси таркибида оз миқдорда натрий бўлади.

Шўрхок ва шўрхоксимон тупроқлар асосан, қулай сув-физик хоссаларига эга, сув ўтказувчанлиги яхши бўлиб, тузлардан осонроқ ювилади ва механик ишлов беришга мойил бўлади. Шу билан бирга уларнинг капиллярлик хоссаси яхши, шу туфайли сизот сувларидан тузлар капилляр найчалар бўйлаб тупроқнинг уцки қатламларига тез ҳаракат қилади.

Шўртоб ва шўртобли тупроқлар деб, сингдирувчи комплексида жуда кўп миқдорда натрий бўлган тупроқларга айтилади. Тупроқдаги сингиган барча катионлар йиғиндиси (Cа, Мг, На, К, Ҳ2, НҲ4 ) сингиш сиғими дейилади ва 100 г тупроқдаги милли-еквавалентларда ифодаланади).

Шўртоб ва шўртобли тупроқлар асосан ер юзининг намгарчилик етарли миқдорда бўладиган, яъни каштан, қўнгир, ўрмон-чўл ва қора тупроқли минтақаларда кенг тарқалган.

Ўзбекицон шароитида шўртоб ва шўртобли тупроқлар жуда кам учрайди. Лекин улар кучли минераллашган сизот сувлари яқин ерларда учраб туради.

И.П.Антипов - Каратаевнинг классификатсияси бўйича шўртоб ва шўртобли тупроқлар қуйидаги гуруҳларга бўлинади:

Шўртобсиз - 5% дан кам (тупроқдаги сингиган натрийнинг сингиган катионлар миллиграм - эквивалентлар йиғиндисига нисбатан % ҳисобидаги миқдори.

Сал шўртобли - 5 - 10% ; Шўртобли - 10 - 20% ; Шўртоб - >20%. 

Шўртобли тупроқларнинг таркибида 5-20% натрий бўлганда уларнинг физик-химик хоссалари ёмонлашади, шўртобли тупроқларнинг физик-кимёвий хоссалари мутлоқ ёмон бўлиб, бундай ерларда ҳеч қандай экин битмайди.

Саволлар:

1.Шўрхок ва шўрхоксимон тупроқларнинг бир-биридан фарқи нимада? 

2.Шўрхокларнинг турларини морфологик белгилари бўйича фарқи? 

3.Тупроқнинг шўрланиш даражаларини аниқлашнинг қандай амалий аҳамияти бор? 

4.Ўзбекицонда шўрхок ва шўрхоксимон тупроқлар қайси вилоятларда кенг тарқалган? 

5.Шўртоб ва шўртобли тупроқларнинг сув-физик хоссалари мелиоратив жиҳатдан қандай?

 

15 - МАВЗУ. ТУЗЛАР ВА УЛАРНИНГ ЎСИМЛИКЛАРГА ТАЪСИРИ. ЎСИМЛИКЛАРНИНГ ТУЗ ТАЪСИРИГА ЧИДАМЛИЛИГИ.

Режа: 

1.Тузларнинг ўсимликларга таъсири.

2.Екинларнинг туз таъсирига чидамлилиги.

3.Екинларни туз таъсирига чидамлилигини ошириш йўллари.

4.Тупроқ таркибидаги тузларнинг йўл қўйиладиган миқдори.

 

Адабиётлар: 9; 11; 12; 13.

Тузларнинг ўсимликларга таъсири турлича бўлади. Тузлар ўсимликларнинг биохимик, физиологик функсияларини ва сув, озиқа режимларини, нафас олиш, фотосинтиз жараёнларини бузади.

Туз таъсирида ўсимликларда фотосинтиз камаяди ва бунинг натижасида қуруқ модда тўпланиши сусаяди. Шунинг учун ҳам шўр тупроқларда етиштириладиган экинларнинг бўйи калта, барги ва шоҳлари кичик бўлиб қолади.

Ўсимликларда фотосинтез жараёнининг камайиши тупроқдаги тузларнинг таркибига боғлиқ.

Сулфат-хлорид тузлари билан шўрланган тупроқларда хлорид-сулфат билан шўрланган тупроқларга нисбатан қуруқ модда кам тўпланади ва бунда ўсимликларнинг ривожланиши анча орқада қолади. Тузлар ўсимликларнинг ҳужайраларига ҳам таъсир қилади.

Масалан, хлорли тузлар билан шўрланган ерларда ўсимликларда галоссуккулентлик аломати ривожланади, яъни ўсимлик хужайраси катталашади, барг томирлари камаяди, улар анча йўғонлашади, ўсимликларни сув сўриши ва ажратиши сусаяди.

Сулфатли тузлар билан шўрланган тупроқларда ўсимликларда ксероморфизм аломатлари кўзга ташланади, яъни ўсимлик хужайралари кичиклашади, барг томирлари кўпаяди, натижада транспиратсия интенсивлиги ортади.

Тузлар ўсимликнинг сув режимини ҳам бузади, тупроқнинг шўрланганлик даражаси ортиши билан унинг сув сарфлаш қобилияти камайиб боради. Масалан, вегетатсия давомида кучсиз шўрланган ерларда бир туп гўза 156,1 кг сув сарфлаган бўлса, кучли шўрлаш ердаги гўза 92,35 кг сув сарфлаган.

Тупроқда шўрланиш даражси ортиши билан уруғларнинг нам тортиши кучи жуда секинлашади, шунинг учун ҳам шўр ерларда уруғларнинг униб чиқиши қийинлашади.

Маълумки, сув озиқ моддалари билан биргаликда илдиз тукчалари орқали ҳам сўрилади. Лекин ўсимликларнинг сўриш кучи тупроқ эритмасининг осмотик босимидан катта бўлганда сўрилади.

 Ўсимликларнинг сўриш кучи тупроқ намлигига, ўсимликнинг турига, ёшига ва шўрланиш даражасига боғлиқ бўлади. 

Масалан, шўрланмаган тупроқларда сабзавот экинларининг сўриш кучи 2-5 атм; гўзаники 10-15 атм; шўр ерда гўзаники 18-30 атм. бўлади.

Агар тупроқ эритмасининг осмотик босими ўсимликнинг сўриш кучидан катта бўлса, физиологик қуруқлик ҳодисаси юз беради. Тупроқ эритмасининг осмотик босими тупроқда тузларнинг кўпайиши билан ортиб 

 

боради ва шунинг натижасида тупроқда етарли миқдорда нам бўлса ҳам ўсимлик ундан фойдалана олмайди.

Тузлар таъсирида ўсимлик ҳаётида минерал озиқланиш жараёни бузилади. ЯЪни ўсимликнинг танасида Cа, К, олтингугурт камайиб уларни ўрнини хлор, натрий, магний эгаллаб олади, натижада ўсимлик заҳарланади. 

Кучли шўрланган ерларда ўсимлик органларида хлор 2-3 марта, На-5-10 марта ошиб кетади. Натижада ўсимликларнинг ўсиши секинлашиб, барги сўлийди, бужмайиб қолади, ранги сарғаяди, туз доғлари пайдо бўлади ва тўкилади. Тузларнинг заҳарли таъсири натижасида экинлар яхши униб чиқмайди, секин ўсади ва ривожланади, пишиши кечикади, сифати бузилади. Буни пахта мисолида кўришимиз мумкин.

 

8-жадвал 
	 

8-жaдвaл 

Eкинлaрнинг туз тaъсиригa чидaмлилиги.

	 

Шўр-лa-

Ниш дa-

Рaжaси
	 

Гeкт.

Кoчaт 

Сoни
	Ўсим-

Лик
Юзaси,

См2
	 

Бaрг 

Юзaси, см2 
	 

Фaзaлaрни бoшлaниши
	 

Ҳoсил с/гa

	
	
	
	
	Шo-

Нa-

Лaш
	Гул-

Лaш
	Пи-шиш
	

	Куч-сиз
	77000
	65,6
	1957
	3.06
	8.06
	10.09
	31.36

	Ўртa-чa
	66800
	38.6
	919
	17.06
	22.06
	17.09
	14.92

	Кучли
	28400
	22.1
	292
	6.07
	8.08
	-
	5.45


Екинларнинг туз таъсирига чидамлилиги.

Екинларнинг туз таъсирига чидамлилиги деб, тупроқ таркибидаги тузларнинг ва тупроқ эритмаси консентратсиясининг қишлоқ хўжалик экинларининг нормал ўсиши ва ривожланишига таъсир қилмайдиган миқдорига айтилади.

У қуйидагиларга боғлиқ бўлади:

1.Екинларни туз таъсирига чидамлилиги ўсимликнинг ёшига қараб ўзгаради. Ўсимликларнинг дацлабки ривожланишида туз кучли таъсир этади, ёши улгайиши билан унинг чидамлиги ошиб боради. Шунинг учун ҳам ўсимлик ёшлигида тупроқда тузнинг миқдори кам бўлиши керак.

2.Тузларнинг таркибига боғлиқлиги. Тупроқнинг таркибида хлорли тузлар кўп бўлган Мирзачўл, Қарши, Шеробод чўлларида экинлар қуруқ қолдиқ 0,3-0,4% бўлганда заҳарланади. Сулфатли шўрланган Фарғона водийсининг тупроқларида эса экинлар қуруқ қолдиқ бўйича 0,6-0,8% бўлганда ҳам чидай олади.

3.Тупроқ намлигига бўғлиқлиги. Тупроқ қанчалик нам бўлса тупроқ эритмасининг консентратсияси шунча пац бўлади ва экинларни туз таъсирига чидамлилиги шунча юқори бўлади. Тупроқ эритмасининг консентратсияси бир хил бўлиб, нам кўпайса ўсимликларни тузга чидамлилиги ошади.

4. Тупроқ унумдорлиги - унумдор тупроқларда ўсимликларнинг тузга чидамлилиги ошади, унумсиз тупроқларда камаяди. Бунда органик ўғитлар, алмашлаб экиш, илмий асосида минерал ўғит бериш яхши натижа беради. Лекин ўғит меъёридан кўп берилганда (НаНо3) тупроқ эритмаси консентратсияси ошиб, ўсимликларнинг туз таъсирига чидамлилиги камаяди.

5. Иқлим шароити - иқлими қуруқ, иссиқ, ёғингарчилик кам бўладиган ерларда ўсимликларни туз таъсирига чидамлилиги камаяди.

6. Экин турига боғлиқлиги. 

Екинлар туз таъсирига чидамлилиги бўйича қуйидаги гуруҳга бўлинади: 1.Чидамсиз. 2.Ўртача чидамли 3.Чидамли. 

 

Ўсимликларнинг туз таъсирига чидамлигини 

ошириш йўллари.

Ўсимликларни ўсиш шароитларини ўзгартириш йўли билан экинларни туз таъсирига чидамлигини ошириш мумкин.

1.Екиш олдидан уруғларни туз эритмасида ивитиш ёки ишлов бериш (НаCл эритмаси)

2.Минераллашган сув билан уруғларга ишлов бериш (3,0-4,0 г/л)

3.Суперфосфат ўғити эритмасида уруғни ивитиш.

4.Шўр ерлардаги қ-х экинларини экиш нормасини 25-30% ошириш.

5.Шўр ерлардаги қ-х экинларини суғориш нормасини 30% гача ошириш.

6.Юқори классли, сараланган уруғларни экиш.

7.Тузга чидамли навларни экиш.
9-жaдвaл
Тупрoқ тaркибидaги тузлaрнинг йўл қўйилгaн миқдoри.

 

	Вoҳaлaр
	Қaттиқ қoлдиқ,%
	Xлoр-иoни,%

	Уруғ униб чиқиши вa дaстлaбки ўсув фaзaсидa

	Мирзaчўл
Фaрғoнa

Xoрaзм 
	0,25-0,30

0,50-0,80

0,30-0,40
	0,008-0,01

0,008-0,01

0,015-0,02

	Ўсув дaврининг кeйинги фaзaлaридa

	Мирзaчўл
Фaрғoнa

Xoрaзм 
	0,30-0,40

0,75-1,20

0,50-0,80
	0,01-0,02

0,02-0,03

0,01-0,02


Саволлар:

1.Туз ўсимликларнинг минерал озиқланишини бузиши мумкинми?

2.Тузлар пахта толасининг сифатига қандай таъсир кўрсатади? 

3.Туз таъсирига чидамсиз, ўртача чидамли ва чидамли экинлар турларини кўрсатинг. 

4.Қишлоқ хўжалик экинлари учун зарарли бўлган тузларга қайси тузлар киради? 

5.Нима учун тупроқда намлик камайганда ўсимликлар тузлардан кўпроқ заҳарланади?

 

16 - МАВЗУ. ЙЕРНИНГ ШЎРЛАНИШИ ВА БОТҚОҚЛАНИШИНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШ ҲАМДА УНГА ҚАРШИ КУРАШДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН МЕЛИОРАТИВ, СУВ-ХЎЖАЛИГИ ВА АГРОМЕЛИОРАТИВ ТАДБИРЛАРИ.

Режа:

1. Ернинг мелиоратив ҳолатини ўрганиш тадбирлари (мелиоратив 

минтақа ва гидромодул бўйича раёнлаштириш).

2. Ернинг мелиоратив назорат қилиш тадбирлари.

3. Сув - хўжалик тадбирлари.

Агромелиоратив тадбирлар.

Адабиётлар: 7; 8; 10; 11.

Ернинг шўрланиши ва ботқоқланишини олдини олиш ва қарши кураш тадбирларини тўғри танлаш ҳамда уларни амалга ошириш учун дацлаб суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолати чуқур ўрганилиб чиқилади ва доимо кузатиб борилади.

Ерлар минтақа ва кичик мелиоратив минтақачаларга бўлинади. Бу минтақа ва минтақачалар жойларнинг табиий шароитларига кўра бир хил бўлиши, лекин мелиоратив тадбирларни турлича талаб қилиши билан фарқланади.

Минтақалар асосан, сизот сувларининг табиий оқимга эга бўлишига қараб қуйидагиларга бўлинади: 1.Сизот сувлари оқимли: 2.Сизот сувлари кучсиз оқимли: 3.Сизот сувлари оқимсиз.

Ҳар бир мелиоратив минтақа ернинг релефи маҳаллий сизот сувларининг оқим шароитига қараб мелиортив минтақачаларга бўлинади.

Мелиоратив минтақачалар эса ўз навбатида тупроқнинг тузилиши ва хоссаларига, шўрланиш даражасига, сизот сувларининг жойлашиш чуқурлигига қараб кичик мелиортив минтақачаларга, яъни гидромодул раёнларга бўлинади.

Ерларни гидромодул жиҳатдан раёнлаштиришнинг аҳамияти шундаки, ҳар бир гидромодул раёнда етиштириладиган экинлардан мўл ҳосил олиш учун зарур бўлган суғориш режими белгиланади.

Маълумки, экинларни суғориш сизот сувларининг режимига ва тупроқнинг мелиоратив ҳолатига таъсир қилувчи муҳим омил ҳисобланади. Шунинг учун гидромодул раёнлар (10-жадвал) бўйича ернинг мелиоратив ҳолатини бузилиш сабаблари ва уларни яхшилаш тадбирлари ишлаб чиқилади. 

10-жадвал
	Гидрo-

Мoдул
Рaён
	Тупрoқ вa тупрoқ ётқизиқлaри
	Сизoт сув
Сaтҳи, м

	И

 
 
Ии
 
Иии
 
Ив
В

 
Ви
Вии
 

Виии
Иx
	Aвтoмoрф тупрoқлaр
Унумдoр қaтлaми кaм бўлгaн қум-шaғaл тўшa-мaли вa кaттa қaтлaмли қумoқ тупрoқлaр.

Ўртaчa унумдoр қaтлaмли қум-шaғaл тўшaмaли вa кaттa қaтлaмли қймлoқ тупрoқлaр
Кaттa қaтлaмли қумoқ вa сoз тупрoқлaр
Aвтoмoрф - гидрoмoрф тупрoқлaр
Энгил қумoқ вa қумлoқ тупрoқлaр.

Қумoқ вa сoз тупрoқлaр.

Гидрoмoрф-aвтoмoрф тупрoқлaр.

Энгил қумoқ вa қумлoқ тупрoқлaр

Қумoқ вa сoз тупрoқлaр.

Гидрoмoрф тупрoқлaр.

Энгил қумoқ вa қумлoқ тупрoқлaр

Қумoқ вa сoз тупрoқлaр.
	> 0,3

 

 

 

 

 

2-3

 

 

1-2

 

 

5-1


Суғориладиган ерларни мелиоратив ҳолати доимо назорат қилиб борилади. Бунда: 1.Сизот сувларининг жойлашиш чуқурлиги. 2.Сизот сувларнинг минераллашганлик даражаси. 3.Тупроқнинг шўрланиш даражаси аниқланади.

Сизот сув сатҳини назорат қилиш учун махсус қудуқлар ўрнатилади. Қудуқлар ернинг мелиоратив шароитларига ва релефига қараб жойлаштирилади.

Хўжаликнинг суғориладиган майдони ва мелиоратив шароитига қараб кузатиш қудуқлари 10-25 тагача ва ундан ҳам кўп бўлиши мумкин. Барча кузатув қудуқлари хўжалик картасига туширилади ва тартиб рақами кўрсатилади. Назорат қудуқларидан сизот сувлари сатҳи ҳар ойда 3 марта (1, 10, 20 кунларида) ўлчанади. Сизот сувининг минераллашганлик ва тупроқнинг шўрланиш даражаларини аниқлаш учун бир йилда икки марта (ўсув даврининг бошида ва охирида) намуналар олинади ҳамда уларни сувли сўрим таҳлили қилинади.

Шўрланган ва ботқоқланган ерларнинг мелиоратив ҳолатини ўрганишда ердан фойдаланиш коеффисентларини (ЕФК) аниқлаш ҳам муҳим аҳамиятга эга. Ердан фойдаланиш коеффисентини маълум бир хўжалик ери ёки туман, вилоят ва воҳа учун аниқлаш мумкин.

Ердан фойдаланиш коеффитсенти суғориладиган ер майдонининг умумий ер майдонига бўлган нисбати билан аниқланади.

 

ЙФК қ Суғориладиган ер майдони,га

умумий ер майдони, га

Хўжаликларда ЙФК нинг пасайишининг асосий сабаблари шўрланиш ва ботқоқланиш бўлиши мумкин. 

Суғориладиган шўрланган ерларни шўр ювиш муддатлари ва нормаларини аниқлаш учун шўрланиш картограммаларини тузиш ҳам катта амалий аҳамиятга эга.

Шўрланиш картограммалари қуйидаги маълумотлар асосида тузилади:

1.Контурлар бўйича ердан фойдаланиш режаси.

2. Тупроқ харитаси.

3.Хўжаликнинг гидромодул раёнлаштириш харитаси.

4.Тупроқ таркибидаги тузларнинг анализи натижалари.

5.Қишлоқ хўжалик экинларининг ҳолати бўйича маълумотлар.

Ерни шўрланиш ва ботқоқланишининг олдини олиш ва уларга қарши курашда қўлланиладиган сув-хўжалик тадбирлари ҳам муҳим аҳамиятга эга. Сув-хўжалик тадбирларининг таркиби қуйдагилардан иборат бўлади:

1.Сувдан режали фойдаланиш - бунда хўжалик, туман, вилоятларда сувдан фойдаланиш режалари тузилади ва шу режада экинларни суғориш муддати, суғориш сони, меъёрлари ва тармоқдан лимит бўйича сув олиш кўрсатилади.

2.Суғоришнинг янги сувни тежайдиган усулларини қўллаш (егатлаб, ёмғирлатиб ва томчилатиб суғориш усуллари).

3.Каналлардан сувни филтратсияга исроф бўлишини камайтириш (асосий, химиявий ва оддий тадбирлар)

4.Суғориш тармоқларини лойқа ва бегона ўтлардан тозалаш.

5.Хўжаликда сув оборотини жорий қилиш.

6. Хўжаликда сувдан сутка давомида фойдаланиш..

7.Суғорилмайдиган даврларда суғориш тармоқларини бекитиб қўйиш.

8.Сизот ва ер оци сувларидан экинларни суғоришда ва шўр ювишда фойдаланиш.

9.Хўжаликда сув ўлчаш ишларини ташкил қилиш.

Суғориладиган ерларни ботқоқланиш ва шўрланишининг олдини олишда ва уларга қарши курашда агромелиоратив тадбирларнинг аҳамияти катта. Агромелиоратив тадбирларга қуйдагилар киради: Ерни текислаш, иҳота дарахтлари ўтқазиш, алмашлаб экишни жорий қилиш, тўғри агротехник тадбирлар қўллаш ва шўр ювиш.

Суғориладиган ерларни текислашнинг мелиоратив аҳамияти шундаки, яхши текисланган ерларда сув тежалади, тупроқнинг шўри бир текисда ювилади, вегетатсия давомида экинлар бир меъёрда сув билан таъминланади, натижада экинларнинг ҳосили ошади.

Шўрланган ерларни текислашда бўйлама ва кўндаланг нишаблик (кўндаланг 0,0012 -0,0018) (бўйламаси 0,002-0,003) вужудга келтирилади.

Ер текислаш 3 хил бўлади.

1.Асосий текислаш - даланинг умумий нишаблиги бутунлай ўзгартирилади ва жуда катта хажмда (300-700 м3/га) иш бажарилади. Асосий текислаш лойиҳа асосида янги ерларни ўзлаштиришда қўлланилади.

2.Қисман текислаш - бунда ер сиртидаги айрим баланд-пацликлар текисланиб кам ҳажмда иш бажарилади.

3.Жорий текислаш бу хар йили экин экишдан олдин ўтказилиб, асосан шудгорлаш натижасида ҳосил бўлган баланд-пацликлар текисланади.

Ер текислаш асосан булдозерлар, скреперлар, грейдерлар, узун базали планировшиклар, трактор молалари ва чизел текислагичлар ёрдамида амалга оширилади.

ИИ.Иҳота дарахтлари ўтказиш..

Иҳота дарахтларининг аҳамияти шундаки, улар сув ресурсларини кўпайтиради, тупроқнинг мелиоратив ҳолатини яхшилайди, сизот сувлари сатҳини пасайтиради, суғориладиган далаларда микроиқлим вужудга келтиради.

Иҳота дарахтлари асосан далаларнинг четларига ва суғориш тармоқлари бўйлаб экилади. Улар 5-6 қатор экилиб, уларнинг умумий кенглиги 12-15 м бўлади.

Дарахт полосалари орасидаги масофалар эса 400-500 м бўлиши керак.

Иҳота дарахтлари таркибига тол, терак, қайрагоч, дуб, чинор, тут, жийда, оқ акатсия киради.

-Ботқоқланган ерларга кўпроқ тол ва терак экилади.

-Шўрланган ерларга эса жийда ва оқ акатсия экиш яхши натижа 

беради

Алмашлаб экиш. 

Шўрланган ерларда тўғри алмашлаб экиш тизимини қўллаш тупроқнинг мелиоратив ҳолатини яхшилайди, унумдорлигини оширади. Алмашлаб экиш таркибига асосан беда, пахта, дон, ем-хашак ва сабзавот экинлари киритилади. Шу экинлар ичида шўрланган ерларда беданинг мелиоратив аҳамияти жуда катта. Беда тез ривожланиб, ер сиртини исиб кетишдан ва шамол таъсиридан сақлайди ҳамда сувни ер уцидан буғланишини камайтиради.

Беданинг илдизи тупроқнинг чуқур қатламларига сизот сувларигача етиб бориб, уларни транспиратсияга сарфлайди.

-Беда илдизи тупроқнинг сув-физик хоссаларини яхшилайди.

-Тупроқ унумдорлигини оширади (200-400 кг/га гача соф азот тўплайди).

Шўр ерларда асосан қисқа ротатсияли алмашлаб экиш тизимлари жорий қилинади. Бунда 3:3; 3:4; 3:5; 3:4:1:2 - (3 дала беда, 6 дала пахта, 1 дала донли ва шу далага кўкат экинлари экилади) пахта, беда, донли экинлар алмашлаб экиш тизимлари қўлланилади.

Булардан ташқари, ўртача ва кучли шўрланган ерларни мелиоратив ҳолатини яхшилаш учун махсус мелиоратив дала алмашлаб экиш тизимларидан фойдаланилади. Бунда алмашлаб экиш 1:3:5 ; 1:3:1:1; 1:3:4:1:1 тизимда бўлади. Ушбу тизимларда битта дала мелиоратсия даласи бўлиб, унда турли (текислаш, юмшатиш, кимёвий мелиоратсия, шўр ювиш, коллектор-зовур тармоқларини таъмирлаш) мелиоратсия ишлари олиб борилади.

 

ИВ. Агротехник тадбирлар. 

Шўрланган ва ботқоқланган ерларни мелиоратив ҳолатини яхши сақлаш учун агротехник тадбирларни ўз вақтида,сифатли ўтказишнинг аҳамияти жуда катта.

Бундай агротехник тадбирларга ерни эрта кузда чуқур шудгорлаш (40 см), илмий асосланган шўр ювиш муддатига, усулига ва шўр ювиш меъёрига амал қилиш, эрта баҳорда кунлар исиб, туз тўпланиш жараёни бошланмасдан олдин ерга ишлов бериш (бороналаш, чизеллаш, текислаш, минерал ва органик ўғитлардан фойдаланиш), экинларни экиш муддатига экиш чуқурлиги ва нормаларига қат’ий амал қилиш, экинлар униб чиқиши билан қатор ораларига ишлов бериб, тупроқ структурасини яхшилаш, ҳар бир суғоришдан кейин қатор ораларини ўз вақтида ва сифатли култиватсия қилиш кабилар киради.

 

В. Шўрланган ерларда қишлоқ хўжалик экинларини

оширилган нормада суғориш.

Шўрланган ерларда етиштириладиган экинларни суғориш нормаси шўрланмаган ерлардаги экинларнинг суғориш нормаларидан 20-25% кўп бўлиши керак. Чунки вегетатсия даврида ҳаво ҳароратининг юқори бўлиши ва минераллашган сизот сувларининг ер юзасига яқин жойлашиши натижасида улар жадал буғланади ва суғоришлар орасидаги даврларда тузлар тез тўпланиб қолади. Шу тўпланган тузларни чуқур ювиш учун ортиқча сув сарфланади. Бундан ташқари тупроқ эритмаси консентратсияси пац ҳолатда бўлиши учун ҳам сув зарурдир.

Саволлар:

1.Мелиоратив минтақаларнинг бир-биридан фарқи нимада? 

2.Гидромодул раёнлаштиришнинг мелиоратив аҳамияти нимада? 

3.Сувдан режали фойдаланишнинг мелиоратив аҳамияти нимада? 

4.Қандай сизот ва ер оци сувларидан экинларни суғоришда фойдаланиш мумкин? 

5.Асосий ва жорий текислашнинг ўзаро фарқи нимада? 

6.Ўртача ва кучли шўрланган ерларда иҳота учун қайси дарахтларни экиш маъқул? 

7.Беда сизот сувлари ва тупроқнинг туз режимига қандай таъсир кўрсатади?

8.Мелиоратсия даласи нима? 

9.Шўрланган ва ботқоқланган ерларда тупроқни чуқур юмша-тишнинг мелиоратив аҳамияти нимада? 

17 - МАВЗУ. ШЎРЛАНГАН ТУПРОҚЛАРНИ ЮВИШ, ЮВИШ МЕЪЁРЛАРИ, УСУЛЛАРИ ВА ЎТКАЗИШ МУДДАТЛАРИ. ШЎРЛАНГАН ЙЕРЛАРДА ЗОВУРЛАР

Режа: 

1. Шўр ювишнинг мақсади ва вазифаси

2. Шўр ювиш турлари.

3. Шўр ювиш самарадорлигига таъсир қиладиган омиллар.

4. Зовурларнинг аҳамияти ва турлари.

5. Очиқ зовурлар, ёпиқ зовурлар, тик зовурлар.

 

Адабиётлар: 9, 11, 12, 13.

Республикамиз суғориладиган ерларнинг 60-65% табиий шўрланишга мойил ерлар ҳисобланади. Чунки бундай ерларда минераллашган сизот сувлари ер юзасига яқин жойлашган бўлиб, улар доимо буғланишга сарфланади ва оқибатда тузлар ер юзасида тўпланиб қолади. Шунинг учун шўрланган ерларнинг ҳар йили шўрини ювиш зарурий агромелиоратив тадбир ҳисобланади.

Шўр ювишнинг вазифаси қишлоқ хўжалик экинларининг ўсиши, ривожланиши ва мўл ҳосил бериши учун зарарли бўлган ортиқча тузларни тупроқдан ювиш ҳамда сизот сувларининг минераллашганлигини камайтиришдир.

Шўр ювиш икки йўл билан амалга оширилади:

1.Асосий шўр ювиш. 2.Жорий шўр ювиш.

Асосий шўр ювиш янги ерларни ўзлаштиришда ва фойдаланиб келинаётган кучли ва шўрчок ерларда қўлланилади.

Жорий шўр ювиш эса ҳар йили экинлар ҳосили йиғиштириб олингандан кейин, барча фойдаланиб келинаётган шўрланган ерларда ўтказилади.

Шўр ювиш суғориладиган ерларнинг иқлим, геологик, гидрогеологик ва зовурлаштириш шароитига қараб қуйидаги турларга бўлинади: 1.Чўктириб ювиш. 2.Ювиб оқизиб юбориш. 3.Ишқорсизлантириб (зовурлаштирилган шароитда) ювиш. 4.Ер юзасидан оқизиб ювиш. 5.Тузларнинг табиий ювилиши.

Шўр ювишда сувдан унумли фойдаланиб, яъни оз миқдорда сув сарфлаб, кўпроқ тузларни ювиб ташлаш шўр ювиш самарадорлиги дейилади. Шўр ювиш самарадорлигини қуйидаги омиллар белгилайди:

1.Жойнинг иқлим шароити.

2.Тупроқнинг тури, механик таркиби ва унинг сув-физик хоссалари.

3.Тупроқни шўрланиш даражаси ва шўрланиш типи.

4.Сизот сувларининг жойлашиш чуқурлиги ва уларнинг минераллашганлик даражаси.

5.Ерларнинг зовурлаштирилиш даражаси.

6.Шўр ювиш учун ўтказиладиган агротехник тадбирлар.

7.Шўр ювишни ташкил қилиш.

Шўр ювиш икки усулда амалга оширилади. Кам шўрланган ерлар эгатлар орқали, ўртача ва кучли шўрланган ҳамда шўрхок ерлар эса чекларга бўлиб боцириб ювилади. Эгатлар орқали шўр ювишида эгатлар оралиғи 60 см, чуқурлиги 18-20 см бўлишлиги мақсадга мувофиқдир. Чекларга бўлиб боцириб ювиш усулида шўри ювиладиган далалар уватлар (марза) билан чекларга ва сув келтириш учун ўқариқларга бўлиб чиқилади.

Чекларнинг катталиги тупроқнинг механик таркибига, сув ўтказувчанлигига, даланинг текислик даражасига ва нишаблигига боғлиқ. Ер қанчалик яхши текисланган, нишаби қанчалик кичик ва тупроқнинг сув сингдирувчанлиги қанчалик оз бўлса, чек майдони ҳам шунча катта бўлади.
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Чeклaрнинг ўлчaми, гa.

 

	Дaлaнинг тeкислик дaрaжaси 
	Eнгил
Тупрoқлaрдa
	Ўртa 

Тупрoқлaрдa
	Oғир
Тупрoқлaрдa

	Яxши 

Ўртa

Ёмoн
	0,12-0,15

0,08-0,10

0,04-0,05
	0,15-0,20

0,10-0,12

0,05-0,06
	0,20-0,25

0,12-0,15

0,06-0,08


Шўр ерларни ювиш муддатини тўғри белгилашнинг жуда катта амалий аҳамияти бор. Шўр ювиш муддатлари тупроқнинг шўрланиш даражасига ва механик таркибига боғлиқ бўлиб, у Ўзбекицон шароитида икки муддатда ўтказилади.

Кам шўрланган, энгил механик таркибли тупроқларда жорий шўр ювиш эрта баҳорда (феврал, март), ўртача ва кучли шўрланган, механик таркиби оғир тупроқлар эса куз-қиш-баҳор ойларида (ноябр, декабр, феврал, март) ўтказилади.

Куз, қиш, баҳор ойларида шўр ювилганда умумий шўр ювиш меъёрининг 2/3 қисми ёки 75% кучли совуқ тушгунга қадар, қолган 1/3 қисми ёки 25 % баҳорда берилади.

Шўхок ерларни шўрини ювиш узоқ муддат талаб қилинганлиги учун улар йил давомида махсус технология асосида ўтказилади.

Шўр ювиш меъёрларини тўғри белгилаш ҳам муҳим аҳамиятга эга.Агар шўр ювиш меъёридан ортиқча бўлса тупроқнинг таркибидаги тузлар билан бирга ўсимликлар учун зарур бўлган озиқ моддалари ҳам ювилиб кетади, ортиқча сув сизот сувларининг сатҳини кўтариб, тупроқнинг мелиоратив ҳолатини бузади, тупроқни зичлайди, унинг сув-физик хоссаларини ёмонлаштиради.Шўр ерлар кам меъёрда чала ювилганда эса тупроқнинг таркибида зарарли тузлар қолиб кетади ва экинларнинг ўсиши, ривожланиши учун салбий таъсир кўрсатади. Шунинг учун шўр ювиш меъёрларини тўғри белгилашга катта э’тибор берилиши керак.

Шўр ювиш меъёрлари аниқлаш учун тупроқнинг сув-физик хоссалари, шўрланиш даражалари, сизот сув сатҳининг чуқурлиги, ернинг зовурлаштирилганлик даражаси, тупроқнинг намлик миқдори, атмосфера ёғинлари ва сувнинг бугланиши ҳисобга олинади.

Ўзбекицоннинг шўрланган зовурлаштирилган ерларида шўр ювиш меъёри қуйидаги формула бўйича аниқланади.

М қ ( П - м) Қ С/К - а Қ н

Зовурлаштирилмаган шароитда эса қуйдаги формула қўлланилади.

М қ ( П - м) - Ҳ-Ҳ/В х 1000

Ушбу формулалар бўйича аниқланган шўр ювиш меъёрлари жадвалда келтирилган.

12жaдвaл
	Тупрoқнинг 

Шўрлaниш
	Зoвурлaштирилгaн шaрoитдa
	Зoвурлaштирилмaгaн шaрoитлaр 

	Дaрaжaси
	Шўр ювиш
Сoни
	Шўр ювиш мeъёри, м3/гa
	Шўр ювиш
Сoни
	Шўр ювиш мeъёри, м3/гa

	Кучсиз
Ўртaчa

Кучли
	1-2

2-3

3-4
	2000-2500

3000-4000

4000-5000
	1

1-2

2-3
	1500-2000

2500-3000

3000-4000


Шўр ювишда бир галги шўр ювиш меъёри зовурлаштирилган шароитда гектарига 2000-2500 м3 дан, зовурлаштирилмаган шароитда эса гектарига 1500 м3 дан ошиб кетмаслиги керак. Чунки чекларда сувни кўпайиб кетиши марзаларни ювиб кетишига олиб келади, натижада шўр ювиш сифати бузилади. 

Шўр ювишлар орасидаги даврлар тупроқнинг механик таркибига ва сув -физик хоссаларига боғлиқ: энгил механик таркибли тупроқларда чекдаги сув шимилгандан 2-3 кун кейин, ўртача таркибли тупроқларда 5-6 ва оғир таркибли тупроқларда эса 7-8 кундан кейин сув қуйиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Зовурлар -тупроқ-грунт қатламидаги ортиқча сизот сувларни чиқариб юбориш учун хизмат қиладиган иншоатлардир.

Зовурларнинг асосий вазифаси:

1.Тупроқдан ортиқча зарарли тузларни ювиб чиқариб ташлаш. 

2.Сизот сувларини критик чуқурликда сақлаб туриш.

Зовурларнинг аҳамияти шундаки, уларни тупроқ-грунтдаги ортиқча минераллашган сизот сувларни ва шўр ювиш давомида сувда эриган тузларни далалардан ташқарига чиқариб, тупроқдаги туз ва сув режимларини роцлаб туради. Ҳозирги пайтда республикамиздаги барча шўр ерлар (2,5 млн) зовурлаштирилган, уларнинг умумий узунлиги 120 минг км дан кўпроқни ташкил қилади ёки ҳар бир гектар ердаги уларнинг солиштириш узунлиги 15-30 м ташкил қилади.

Зовурлаштирилган ерларда шўр ювишнинг самарадорлиги кескин ошади, ер зарарли тузлардан тез тозаланади ва қайта шўрланишининг олдини олади.

Зовурлар дунё мамлакатларида, яъни АҚШ, Ҳиндицон, Хитой, Миср, Жазоир, Италия ва бошқа давлатларда кенг қўлланилади. Ўрта Осиё республикаларида зовурлар қадимдан шўр ерларда қўлланилиб келмоқда. Лекин 1911 йилдан бошлаб зовурлар чуқур илмий асосда ўрганила бошланди. 1940 йилдан бошлаб эса кенг қўлланилиб келмоқда.

Зовурлар 2 гуруҳга бўлинади.

1. Табиий зовурлар (дарёларнинг эски қуриган ўзанлари, жарликлар, қуриган кўллар ва бошқа чуқурликлар)

2. Сунъий зовурлар.

Сунъий зовурлар 5 типга бўлинади.

1. Очиқ горизонтал зовурлар. 2. Ёпиқ горизонтал зовурлар. 3. Вертикал (тик) зовурлар. 4. Аралаш зовурлар. 5. Ваакумли зовурлар.

Очиқ горизонтал зовурлар.

Очиқ зовурлар асосан, Ўзбекицоннинг эскидан суғорилиб келадиган ерларида қўлланилади (Мирзачўл, Хоразм, Самарқанд, Фаргона вилоятларида). Очиқ зовурлар бир-бирларига туташган маълум чуқурликда ва маълум масофада қазилган канал-чуқурлардир.

Бундай зовурлар лойиҳали ва лойиҳасиз бўлиши мумкин.

Лойиҳали зовурлар текис эрларда, лойиҳасиз зовурлар эса адир ёки релефи нотекис бўлган ерларда қўлланилади.

Очиқ горизонтал зовурлар қуйидаги тармоқлардан иборат бўлади.

1.Зовурлар (группа) 2.Йиғиш зовурлари. 3.Коллекторлар. 4.Бош коллектор.

Очиқ зовурлар экскаваторларда қазилади. Ковлашда зовурлар нишаблиги 0,001-0,002 (1000 м масофадаги фарқ 1-2 м) ва уларнинг қиялиги ҳамда тупроқнинг механик таркиби ҳисобига олинади. Агар тупроқнинг таркиби оғир соз бўлса 1:0,5, ўртача бўлганда 1:1 ва энгил таркибли бўлганда эса 1:1,5 нисбатда бўлади.Шу таркибда ковланганда зовурлардан оқаётган сувнинг тезлиги 0,25-0,40 м/сек бўлиши керак.

Очиқ зовурларнинг чуқурлиги 2 га бўлинади: 1.Умумий чуқурлиги - ер юзасидан зовурнинг тубигача бўлган масофа. 2.Иш чуқурлиги - ер юзасидан зовурдаги сувнинг юзасигача бўлган масофа.

Зовурларнинг чуқурлиги сизот сувининг сатҳидан пацда туриши керак, шундай чуқурликда бўлган ерларда у самарали фаолият кўрсатади. Зовурларнинг чуқурлиги сизот сувларининг чуқурлигига боғлиқ бўлади.

Группа зовурлар чуқурлиги - 2,5-3 м, йиғиш зовурлари - 3-3,5 м. коллекторлар - 4-5 м чуқурликда ковланиши мақсадга мувофиқдир. 

Зовурларни режали жойлаштириш ҳам муҳим аҳамиятга эга. Зовурлар ернинг асосий нишаблиги бўйлаб икки суғориш тармогини ўртасига жойлаштирилгани маъқул. Чунки каналлардан филтрланган сувлар шу зовурга тушиши керак. Зовурлар нишабликка нисбатан бўйлама жойлаштирилганда кўндаланг жойлаштиришга нисбатан анча афзалликларга эга.

Бўйламада сизот сувлари катта тезликда оқиб келади ва зовурдан тез оқиб чиқади, кам лойқа босади.

Очиқ зовурлар орасидаги масофа қуйидаги омилларга боғлиқ бўлади: Тупроқ-грунтнинг сув ўтказмайдиган қатлам чуқурлигига, тупроқ-грунтнинг сув-физик хоссаларига, ҳудудларнинг табиий зовурлашганлик даражасига, сизот сувларининг пасайиш тезлигига ва қабул қилинган сизот сувларнинг мақбул сатҳига ҳамда зовурларнинг оқим модулига.
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Зoвурлaр oрaсидaги мaсoфaнинг кaттaлиги.

	Сизoт сув
	Тупрoқнинг мexaник тaркиби

	Чуқурлиги
	Oғир
	Ўртa
	Eнгил

	2-3

1-2

0-1
	250-300

200-250

100-150
	300-400

250-300

150-200
	400-600

300-400

200-300


Зовурларни самарали ишлашини аниқлаш учун зовур оқими модули аниқлаб борилади. Зовур оқими модули деб - бир гектар ердан бир секунд давомида зовур орқали чиқиб кетаётган сув миқдорига айтилади.

Зовурларнинг ўртача йиллик оқим модули гектарига 0,15-0,25 л/сек, шўр ювиш давомида эса 0,50-0,85 л/сек га кўпайиши мумкин.

Амалиётда кучли шўрланган ва шўрхок ерларни ўзлаштиришда ҳамда сизот сувлари ер юзасига жуда яқин жойлашган ерларда очиқ муваққат (вақтинчалик) зовурлардан ҳам кенг фойдаланилади.

Очиқ муваққат зовурларнинг чуқурлиги 0,8-1,2 м, тупроқнинг механик таркиби бўйича орасидаги масофа 40-80 м бўлади. Очиқ муваққат зовурлар С-100 маркали икки тракторга тиркалган КМ-800, КМ-1200 маркали канал қазигичлар ёрдамида олинади ва улар очиқ доимий чуқур зовурларга туташтирилади.

Шўрланган ва ботқоқланган ерларда ёпиқ ва тик (вертикал) зовурлардан ҳам кенг фойдаланилади.

Ёпиқ зовурлар Ўзбекицон шароитида 1960 йиллардан бошлаб кенг қўлланила бошлаган, дацлаб улар Мирзачўлда, кейинчалик эса Қарши, Шеробод, Жиззах чўлларида, Бухоро, Фаргона вилоятларининг янги ўзлаштирилган ерларида кенг қўлланилиб келмоқда.

Ёпиқ зовурларнинг аҳамияти шундаки, улар сизот сувлар сатҳига бутун дала бўйлаб ёки бутун суғориладиган массив бўйича бир хилда таъсир кўрсатиб, суғоришдан ёки шўр ювишдан кейин сизот сувлар сатҳи тезда пасаяди ва шу туфайли сизот сувларини мақбул чуқурликда сақлаб туриш имкониятини тугдиради.

Ёпиқ зовурлар қурилиши билан очиқ зовурлардан тубдан фарқ қилади .Уларни қуришда ковушли экскаватор билан тегишли чуқурликда траншея қазилади. Траншеянинг туби текисланиб, 10-15 см қалинликда шағал филтрлар тўшалади, шағал филтр уцидан узунлиги 33-100 см бўлган сопол ёки 3-4 м асбецосемент қувурлар бир-бирига кийиштирилган ҳолда ётқизиб чиқилади. Қувурлар 0,003-0,004 нишабликда ётқизилиши керак. Қувурлар текис ётқизилиб бўлингандан кейин уларнинг уцига яна шағал филтрлар солиниб траншея эҳтиётлик билан кўмилади ва зичланади.

Ёпиқ зовурларнинг иш фаолиятини кузатиш учун ҳар 300-400 м масофада назорат қудуқлари қилинади.

Ёпиқ зовурларнинг таркиби жойлаштириш чуқурлиги, орасидаги масофа, сизот сувларига таъсир доираси, сизот сувларининг зовурларга оқиб келиши очиқ зовурларники сингаридир. Лекин ёпиқ зовурларнинг концруксияси, тупроқнинг сув-физик хоссалари, сув ўтказмайдиган қатлам чуқурлигига қараб уларнинг орасидаги масофага нисбатан камроқ бўлиши мумкин.

Суғориладиган шўрланган ва ботқоқланадиган ерларда очиқ, ёпиқ зовурлар билан бирга тик зовурлардан ҳам фойдаланиб келинмоқда. Тик зовурлар очиқ ва ёпиқ зовурларга қараганда тупроқни тезроқ ва чуқур шўрсизлантиради, сизот сувлар сатҳини чуқурлаштиради ҳамда уларнинг минераллашганлик даражаларини кўпроқ камайтиради. Тик зовурлар очиқ ва ёпиқ зовурлар билан бирга аралаш ҳолда қўйилиши ёки ўзи алоҳида қурилган бўлиши мумкин. Тик зовурларни қуриш учун олдин қудуқларнинг самарали иш чуқурлиги, жойнинг релефига қараб жой танлаш, тупроқ қатламларининг геометрик тузилиши, гидрогеологик шароитлари тадқиқот қилинади ҳамда шу тадқиқотлар асосида тик зовурларни қуриш ишларининг лойиҳаси ишлаб чиқилади.

Тик зовурлар юқорида кўрсатилган омилларга боғлиқ ҳолда 30-70 м дан 100-150м гача (баъзан бундан ҳам чуқур бўлиши мумкин) чуқурликда бўлади. Уларни қуриш учун дацлаб 40-90 см диаметрда бурғу қудуқлари ковланади. Бурғу қудуқларга 30-50 см диаметрлик металл қувурлар жойлаштирилади, қудуқ деворлари билан металл қувур оралиғидаги бўшлиқ шағал (5-15 мм) филтрлар билан тўлдирилади. Қувурларнинг ер юзасида 10-15 м дан кейинги қисмида тешикчалар қилинади. Бу тешикчалардан сувлар оқиб киради. Қувурда тўпланган сув махсус электр насослар ёрдамида ер юзига чиқарилади. Тик зовурларда геологик ва гидрогеологик шароитларга қараб сизот сувларининг сатҳи 5-6 м дан 15-20 м гача пасаяди. Уларнинг сув сарфи (дебити) 5-10 л/сек дан 150 - 200 л/сек гача бўлади. 

Битта тик зовурнинг таъсир доираси 800-1000 м ёки 100-150 гектардан 150-300 гектаргача этади. 

Тик зовурлар маълум майдонларга ёки гидрогеологик шароитлари бўйича махсус йўналиш чизиғида жойлаштирилади. Уларнинг орасидаги масофа 1,5-2 см, ҳатто бундан кўп ҳам бўлиши мумкин. Тик зовурлардан чиқарилган сувларнинг сифатига қараб турли эҳтиёжларда ишлатиш мумкин. Масалан чиқарилган сувнинг минераллашганлик даражаси жуда кам бўлса ундан аҳоли ва чорвани сув билан таъминлашда ва қишлоқ хўжалик экинларини суғоришда ишлатиш мумкин, чиқарилган сув кучсиз ва ўртача (3-6 г/л) минераллашган бўлса бундай сувларни қишлоқ хўжалик экинларини суғоришда қўллаш учун махсус суғориш технологияси талаб қилинади. Тик зовурлардан чиқарилган сувлар кучли минераллашган бўлганда улар махсус тармоқлар орқали очиқ зовурларга ёки коллекторларга оқизилади. 

Суғориладиган деҳқончилик шароитида ёпиқ ва тик зовурлардан самарали фойдаланиш муҳим масала ҳисобланади. 

Зовур тармоқлари илмий асосланган талаблар бўйича қурилганда ва тўғри фойдаланилганда, улар доимо фаолият кўрсатиб тупроқнинг сув ва туз режимларини тартибга тушириб, унумдорлигини ошириб боради. Аксинча зовур тармоқлари сифатсиз қурилганда ва нотўғри фойдаланилганда уларнинг иш фаолияти бузилади, тез ишдан чиқади, тупроқда шўрланиш ва ботқоқланиш жараёни бошланади, натижада еррнинг мелиоратив ҳолати ёмонлашади ҳамда тупроқ унумдорлиги кескин камайиб бораверади.

Саволлар:

1.Сизот сувлари чуқур жойлашган ерларда қандай шўр ювиш тури қўлланилади?. 

2. Зовурлаштирилган шароитда шўр ювиш жараёни қандай кечади ? 

3. Шўр ювиш самарадорлигига қандай агротехник шароитлар таъсир қилади? 

Шўри ювилгандан кейин тупроқдаги тузларнинг рухсат этилган миқдори қанча бўлиши керак?

5. Очиқ зовурларнинг асосий афзаллик ва камчиликлари нималардан иборат?

6.Зовурларнинг самарали ишлашини таъминлайдиган агромелиоратив тадбирларни кўрсатинг? 

7.Зовурларнинг оқим модули қандай аниқланади? 

8.Ёпиқ зовурларнинг афзаллик ва камчиликлари? 

9. Ёпиқ зовурларнинг сизот сувларига таъсир механизми қандай бўлади? 

10. Тик зовурларнинг афзаллик ва камчиликлари? 

 

18 - МАВЗУ. ШЎРХОК ВА ШЎРХОКСИМОН, ШЎРТОБ ВА ШЎРТОБЛИ,

МЕЛИОРАТСИЯ ЖИҲАТИДАН ОҒИР ТУПРОҚЛАРНИ ЎЗЛАСРТИРИШ. ТУПРОҚ ЭРОЗИЯСИГА ҚАРШИ КУРАШ.

Режа:

1.Шўрхок ва шўрхоксимон тупроқларни ўзлаштириш.

2.Шўртоб ва шўртобли тупроқларни ўзлаштириш.

3.Мелиоратсия жиҳатидан оғир тупроқларни ўзлаштириш. 

4. Сув эрозияси, уни олдини олиш ва қарши кураш чоралари.

5. Шамол эрозияси, уни олдини олиш ва қарши кураш чоралари.

6. Ирригатсия эрозияси, уни олдини олиш ва қарши кураш чоралари.

 

Адабиётлар: 9, 11, 12, 113.

Шўрхок ва шўрхоксимон тупроқлар Ўзбекицон Республика-сининг текислик минтақасида, яъни Мирзачўл, Жиззах, Шеробод, Қар-ши, Ёзёвон чўлларида, Бухоро, Хоразм вилоятларида, Қорақал-поғицон Республикасида кенг тарқалган. Бундай тупроқлар оч тусли бўз, тақир ва тақирли, ўтлоқи, ўтлоқи ботқоқ тупроқларнинг таркибида бўлиб шўрланиш даражалари, шўрланиш типлари ва тупроқ таркибида тузли қатламларнинг жойлашиш чуқурлиги билан бир-биридан фарқланади.

Шўрхоксимон тупроқларнинг таркибида 0,3-2,0% гача сувда эрийдиган тузлар бўлади ва тузли қатлам ер юзасидан 30-50 см дан 70-150 см гача бўлган чуқурликдан бошланади.

Шўрхок тупроқларнинг таркибида 2-3 % дан кўп миқдорда тузлар бўлиб, улар ернинг юзасидан сизот сувларигача бўлган қатламларда тарқалган бўлади. Шўрхоксимон ва шўрхок тупроқлар тузилиши, сув-физик хоссалари ва бошқа хусусиятлари билан бир-биридан катта фарқ қилади. Шунинг учун ҳам шўрҳок ва шўрҳоксимон тупроқларни ўзлаштиришда уларнинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олиш керак. Бундай хусусиятларга шўрхок ва шўрхоксимон тупроқлар тарқалган жойнинг иқлим, релеф, тупроқ, сизот сувлари режими, уларнинг минерал-лашганлиги, оқимли ва оқимсиз, босимли-босимсизлиги киради.

Ҳар қандай шароитда ҳам шўрхок ва шўрхоксимон тупроқларни ўзлаштириш учун бир қанча тадқиқот ишлари ўтказилади. Ўтказилган тадқиқотлар асосида ерлар мелиоратив минтақа, мелиоратив минтақача-лар ва гидромодул раёнларга бўлиб чиқилади ҳамда уларнинг ҳар бири учун алоҳида ўзлаштириш тадбирлари ишлаб чиқилади. Ўзлаштириш тадбирлари гидротехник ва агромелиоратив тадбирлар мажмуасидан иборат бўлади.

Шўрхок ва шўрхоксимон тупроқларни қисқа муддатда шўрини ювиш ва қишлоқ хўжалигида фойдаланишга киритиш учун қуйидаги уч усулни қуллаш мақсадга мувофиқдир.

1.Зовурлаштирилган шароитда кузги-қишги шўр ювиш.

2.Зовурлаштирилган шароитда ёзда шоли экиб шўрини ювиш.

3.Жадал зовурлаштирилиб шўрини ювиш.

Юқорида кўрсатилган ҳар бир ўзлаштириш усулида қўлланиладиган шўр ювишда тупроқнинг тузлардан тозаланиш муддати, умумий сув сарфи, қилинадиган мелиоратсия ҳаражатлари ва уларни қоплаш муддатлари турлича бўлади.

Янги ўзлаштирилган шўрхок ва шўрхоксимон тупроқлардан самарали фойдаланиш учун уларни мелиоратив ҳолатини яхши сақлаш, унумдорлигини узлуксиз ошириб бориш, дацлабки ўзлаштириш экинларини экиш, махсус алмашлаб экиш мажмуасини жорий қилиш каби тадбирлар ўтказилади. Булардан ташқари янги ўзлаштирилган ерларда этиштирила-диган қишлоқ хўжалик экинларининг илмий асосланган агротехник тадбирларини ишлаб чиқиш ва уларга риоя қилиш ҳам муҳим масала ҳисобланади. Маълумки шўр ерларда этиштириладиган экинларнинг технологияси шўрланмаган ерларда этиштириладиган экинлар технологиясидан тубдан фарқ қилади.Жумладан шўр ерларда туз таъсирига чидамли экинларни тури ва нави бўйича танлаш, жорий шўр ювиш техникаси ва технологияси, мавжуд коллектор-зовур тармоқларидан фойдаланиш, экинларни суғориш, минерал озиқлантириш ва бошқа тадбирлар билан фарқланади.

Шўртоб ва шўртобли тупроқлар асосан, намгарчилик кўп бўладиган минтақаларда тарқалган. Лекин Ўзбекицон ҳудудида ҳам кам миқдорда учраб туради. Бундай тупроқлар Қарши, Шеробод чўлларида, Бухоро вилоятида ва Қорақалпоғицон Республикасида бор.

Маълумки, шўртоб ва шўртобли тупроқларнинг сингдирувчи ком-плексида жуда кўп миқдорда натрий бўлади (кам шўртобли - 0-10%, шўртобли -10-20%, шўртоб - 20% дан кўп). Шунинг учун бундай тупроқлар бир қанча ноқулай хоссаларга эга: тупроқ эритмаси ишқорий реаксия беради, зичлиги юқори, сувни жуда кам ўтказади, таркибида сувда эрийдиган тузлар кўп, шудгор қилинганда палахса ҳосил бўлади.

Шўртоб ва шўртобли тупроқларни ўзлаштиришда ҳам юқорида кўрсатилганидек, гидротехник ва агромелиоратив тадбирлар мажмуасидан фойдаланилади. Лекин шўртоб ва шўртобли тупроқларни ўзлаштиришда дацлаб тупроқнинг сингдирувчи комплексидаги ортиқча натрийни чиқаришга мўлжалланган кимёявий тадбирлар ўтказилади. Кимёявий мелиоратсияда ерга гипс ёки оҳак солинади. Бунда тупроқнинг сингдирувчи комплексидаги На билан Cа ўзаро алмашиниш реаксиясига киришади, натижада калтсий карбонат ва натрий сулфат тузлари ҳосил бўлади. Бу тузлар шўр ювиш таъсирида осонгина тупроқдан ювилади.

Шўртобли тупроқларни ўз таркибидаги калтсий заҳиралари ҳисобига ҳам ўзлаштириш мумкин. Бундай шўртобли қатлам оцида жойлашган калтсий карбонат ёки калтсий сулфат (гипс) қатламлари махсус қуроллар билан ағдарилиб аралаштирилади, натижада калтсий натрий билан аралашиб, уларнинг сув-физик хоссалари яхшиланади.

Ўзбекицоннинг саҳро минтақасида мелиоратсия жиҳатидан оғир бўлган тақир ва тақирли, гипсли карбонатли тупроқлар тарқалган. Улар Қарши Шеробод чўлларида Бухоро, Навоий, Фаргона вилоятларида ва Қорақалпоғицонда жуда кўп учрайди.

Бу тупроқларни ўзлаштириш мелиоратсия жиҳатидан жуда мушкулдир. Чунки бундай тупроқлар ўта зичлашган бўлиб, уларнинг сув-физик хоссалари ноқулай, тупроқларнинг уцки қисми шўртобли, чуқур қатламларида эса шўрхок бўлади. Булардан ташқари тупроқнинг 30-70 см чуқурлигида турли қалинликда (20-40см) сув ўтказмайдиган гипсли ёки карбонатли қатламлар учрайди.

Мелиоратсия жиҳатидан оғир тупроқларни ўзлаштириш учун ҳам юқорида кўрсатилган тадбирлар мажмуаси қўлланилади. Лекин бундай ерларда қўшимча агромелиоратив тадбирлар ўтказилади. Бйларга ерни чуқур юмшатиш, тупроқни қатламлари бўйича минерал ва органик ўғитлар солиш, қумлаш тупроқ унумдорлигини оширувчи кўкат ўғитларини экиш, махсус алмашлаб экишни жорий қилиш каби тадбирлар киради.

Сув ёки шамол ҳаракати таъсирида тупроқ қатламининг емирилишига тупроқ эрозияси дейилади. Эрозия учга бўлинади: сув, шамол ва ирригатсия эрозияси.

Сув эрозияси асосан, тоғ ва тоғ олди ҳамда адир минтақаларда тарқалган бўлиб, у баҳор ойларида бўладиган қаттиқ жала натижасида вужудга келади.

Шамол эрозияси текислик минтақасида тарқалган бўлиб, кучли шамол таъсирида юз беради.

Ирригатсия эрозияси эса суғориладиган ерларда бўлиб, у қишлоқ хўжалик экинларини нотўғри суғориш, яъни суғориш меъёрини ошириш, суғориш техникаси ва технологиясига риоя қилмаслик оқибатида юз беради.

Эрозия жойнинг нишаблигига, нишабликнинг узунлигига, экспозитсиясига, тупроқнинг механик таркибига, сув-физик хоссаларига, унумдорлигига, ўсимликлар қопламига ва жойнинг иқлим шароитига боғлиқ бўлади.

Тупроқ эрозияси ернинг нишаблиги жанубий, жанубий-ғарб, жанубий-шарқ экспозитсияларда тез вужудга келади, чунки бу ерлар қуёш таъсирида тез қизийди, намлиги тез буғланади ва шу туфайли ўсимликлар қоплами ҳам кам бўлади. Тупроқ эрозияси баҳор ойларида бўладиган ёмғирларнинг тезлигига (мм/соат), давомийлигига ва миқдорига (мм) боғлиқ бўлади. Шунингдек тупроқнинг механик таркибига ҳам боғлиқ бўлади, қум ва қумлоқ энгил таркибли сувни яхши ўтказадиган тупроқларда эрозия суц кечади, аксинча механик таркиби оғир, структурасиз тупроқларда эрозия тезлашади.

Ўсимликлар билан қалин қопланган ерларда эрозия кузатилмайди.

Жала ёки қор ва музликларни жадал эриши натижасида пайдо бўлган сув тупроққа икки хил таъсир кўрсатади: 1.-ялаб кетади,2.-ювиб кетади.

Эрозия натижасида тупроқда қуйидаги ювилишлар кузатилади: текис ювиш, ариқчалар ҳосил қилиб ювиш, жарлар ҳосил қилиб ювиш.

Тупроқни ялаб ва оқизиб ювиб кетиш жараёнида тупроқ кучсиз, ўртача ва кучли эрозияланади. Тупроқни оқизиб келиши бўйича ҳам 3 хилга: кучсиз, ўртача ва кучли оқизиб келиш гуруҳларига бўлинади.

Эрозия натижасида бир йил давомида 3-10 т/га ча, баъзан бундан ҳам кўп тупроқ ювилади. Тупроқнинг таркибидаги гумус, азот, фосфор, калий ва бошқа озиқа моддалари ювилиб, улар унумсиз ҳолатга тушиб қолади, натижада қишлоқ хўжалик экинларини ҳосилдорлиги камаяди.

Сув эрозиясини олдини олиш ва қарши курашда қуйидаги тадбирлар қўлланилади.

1.Агро-ўрмон мелиоратсияси (иҳота дарахтзорлари барпо қилиш).

2.Агромелиоратив тадбирлар (ерга тўғри ишлов бериш, чорва-молларини тартиб билан боқиш, ҳимоя алмашлаб экишни жорий қилиш).

3.Гидротехник тадбирлар (террассалар, лойқа ва тош тўсар иншоатлар, сувни қочириш тармоқларини қуриш), жарликларни ҳимоя қилиш иншоатларини барпо қилиш.

Шамол эрозияси Ўзбекицонннинг текислик қисмида чўл ва саҳро минтақаларида тарқалган.

Шамол таъсири кенг фронт бўйлаб намоён бўлади ва тупроқнинг уцки чириндили ва озиқа моддаларига бой унумдор қатламини учириб кетади. Шу билан бирга шамол таъсирида экилган уруғлар ҳам учирилади ёки уци очилиб униб чиқишга яроқсиз бўлиб қолади, ўсув даврида эса барг ва пояларини шикацлайди, гуллаш жараёнига кучли таъсир кўрсатади.

Шамол эрозияси кўпроқ энгил таркибли тупроқларда кузатилади. Шамол эрозияси шамолнинг тезлигига боғлиқ бўлади. Агар шамол тезлиги 4-5 м/сек бўлганда кучсиз, 5-15 м/с бўлганда ўртача, 15 м/с дан кўп бўлганда кучли эрозия ҳисобланади.

Шамол эрозиясини олдини олиш ва қарши кураш учун қуйидаги тадбирлар мажмуаси қўлланилади.

1.Агро-ўрмон мелиоратсия тадбирлари (иҳота дарахтлари барпо қилиш).

2.Агромелиоратив тадбирлар (тупроқни ҳимоя қилиш, алмашлаб экиш тизимларини жорий қилиш, ҳимоя экинларини танлаш ва уларни полосалар бўйлаб жойлаш, чиринди қатлами кўмилиб кетган ерларда чуқур шудгорлаш, ерни ағдариб шудгор қилмасдан фақат юмшатиш ва ҳоказо).

Ирригатсия эрозияси Ўзбекицоннинг суғориладиган ерларида кенг тарқалган. Бу эрозия турида суғориш учун берилган сув тупроқни ювиб чиринди, озиқа моддалари миқдорини камайтиради, тупроқнинг сув-физик хоссаларини ёмонлаштиради, микроорганизмлар фаолияти бузилади. Шу туфайли экинлар ҳосили камаяди, уларнинг сифати бузилади.

Ирригатсия эрозиясини олдини олиш ва қарши курашда асосан, илмий асосланган суғориш техникаси ва технологиясини қўллаш зарурдир. Бунда энг муҳим тадбир ернинг нишаблиги бўйича эгат узунлиги ва эгатга бериладиган сув миқдорини тўғри танлашдир.

Саволлар:

Орқага қайтиш

1.Янги ерларни ўзлаштиришда қўлланиладиган гидротехник тадбирлар таркиби нималардан иборат бўлади? 

2.Агромелиоратив тадбирлар таркиби ўзлаштириладиган тупроқлар тури бўйича қандай фарқ қилади? 

3.Мелиоратсия қилинган ерлардан тўғри фойдаланиш учун қандай тадбирлар талаб қилинади? 

4.Янги ўзлаштирилган ерларни қайта шўрланмаслиги ва ботқоқлан-маслиги учун нима қилиш керак?.

5.Сув эрозиясини олдини олиш ва қарши курашда қўлланиладиган агро-мелиоратив тадбирларни қандай амалга ошириш мумкин? 

7.Иҳотазорлар оралиғидаги масофа, қаторлар сони ва дарахтлар тури қайси омилларга боғлиқ ҳолда жойлаштирилади.? 

8.Ирригатсия эрозияси қандай оқибатларни келтириб чиқаради? 

9.Ирригатсия эрозиясини олдини олиш ва қарши курашда қўлланиладиган суғориш техникаcи ва технологияси қандай бўлиши керак? 

10.Турли сув эрозияга мойил бўлган суғорилмайдиган ерлардан қишлоқ хўжалигида қандай унумли фойдаланиш мумкин? 

11.Эрозияга мойил ерларда тупроққа ишлов беришнинг махсус технологиясини қандай тушунасиз?

Тупроқ унумдор


лиги пастлиги





Агротехник тадбирларнинг бузилиши





Суғориш мелиорацияси қоидаларига риоя қилмаслик ва бошқалар





Экин ерининг нотекислиги








Меёрдан ошиқча ёки кам сув билан таъминлаш.








Суғориш режимининг бузилиши








Суғориш тармоқлари


нинг носозлиги тадбирларнинг бузилиши








Нима учун ғўза ҳосилдорлиги пасайиб кетган?





Агротехник тадбирларни 


ўз вақтида қилмасликмаслик. 





Дренажларни назоратсиз қолдириш. 





Қишлоқ  хўжалик экинларини суғориш режимига амал қилмаслик ва бошқалар.





Тупрoқнинг сув, ҳaвo вa иссиқлик 


Рeжимлaри, ҳaмдa улaрни бoшқaриш.


!!!





Агротехник тадбирларни ўз вақтида ва тўғри қўллаш.





Дренажларнинг сифатли ишлашини назорат қилиш.








Қишлоқ  хўжалик экинларини суғориш режимига амал қилиш ва бошқа илмий асосланган суғориш мелиорацияси қоидаларига риоя қилиш..





Далаларни  суғоришга  ўз вақтида тайёрлаш. Ерни сифатли текислаш.








Суғориладиган ерларда ботқоқланиш ва  шўрланишга қарши кураш чораларини қўллаш 





Ўсимликларнинг сувга  бўлган талабига кўра суғориш вақтларини белгилаш.
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